{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Analitico","Banco","Composições","Cotações","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":44,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Analitico","index":0,"n_rows":46170,"n_cols":7,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["97141",null,null,"","51,0025064","54,7453705","SINAPI - ANALITICO NACIONAL SIPCI 17/04/2024"]
["97141","SINAPI",5678,"0,0099000"]
["97141","SINAPI",5679,"0,0477000"]
["97141","SINAPI-I",20078,"0,0046000"]
["97141","SINAPI",88246,"0,0905000"]
["97141","SINAPI",88316,"0,0905000"]
["97142",null,null,"","51,5801356","55,4054055"]
["97142","SINAPI",5678,"0,0106000"]
["97142","SINAPI",5679,"0,0510000"]
["97142","SINAPI-I",20078,"0,0054000"]
["97142","SINAPI",88246,"0,1045000"]
["97142","SINAPI",88316,"0,1045000"]
["97143",null,null,"","52,7502255","56,4422278"]
["97143","SINAPI",5678,"0,0124000"]
["97143","SINAPI",5679,"0,0594000"]
["97143","SINAPI-I",20078,"0,0071000"]
["97143","SINAPI",88246,"0,1396000"]
["97143","SINAPI",88316,"0,1396000"]
["97144",null,null,"","53,5903251","57,3314803"]
["97144","SINAPI",5678,"0,0141000"]
["97144","SINAPI",5679,"0,0678000"]
["97144","SINAPI-I",20078,"0,0087000"]
["97144","SINAPI",88246,"0,1747000"]
["97144","SINAPI",88316,"0,1747000"]
["97145",null,null,"","53,9703035","57,7105577"]
["97145","SINAPI",5678,"0,0159000"]
["97145","SINAPI",5679,"0,0762000"]
["97145","SINAPI-I",20078,"0,0113000"]
["97145","SINAPI",88246,"0,2097000"]
["97145","SINAPI",88316,"0,2097000"]
["97146",null,null,"","54,4167611","58,1383257"]
["97146","SINAPI",5678,"0,0176000"]
["97146","SINAPI",5679,"0,0846000"]
["97146","SINAPI-I",20078,"0,0138000"]
["97146","SINAPI",88246,"0,2448000"]
["97146","SINAPI",88316,"0,2448000"]
["97147",null,null,"","54,6092186","58,2488480"]
["97147","SINAPI",5678,"0,0194000"]
["97147","SINAPI",5679,"0,0930000"]
["97147","SINAPI-I",20078,"0,0163000"]
["97147","SINAPI",88246,"0,2799000"]
["97147","SINAPI",88316,"0,2799000"]
["97148",null,null,"","54,8532732","58,5406303"]
["97148","SINAPI",5678,"0,0211000"]
["97148","SINAPI",5679,"0,1014000"]
["97148","SINAPI-I",20078,"0,0188000"]
["97148","SINAPI",88246,"0,3150000"]
["97148","SINAPI",88316,"0,3150000"]
["97149",null,null,"","54,9590164","58,6531228"]
["97149","SINAPI",5678,"0,0229000"]
["97149","SINAPI",5679,"0,1098000"]
["97149","SINAPI-I",20078,"0,0221000"]
["97149","SINAPI",88246,"0,3501000"]
["97149","SINAPI",88316,"0,3501000"]
["97150",null,null,"","45,4489165","49,1926183"]
["97150","SINAPI",5631,"0,0246000"]
["97150","SINAPI",5632,"0,1182000"]
["97150","SINAPI-I",20078,"0,0248000"]
["97150","SINAPI",88246,"0,3851000"]
["97150","SINAPI",88316,"0,3851000"]
["97151",null,null,"","45,7933973","49,5415118"]
["97151","SINAPI",5631,"0,0281000"]
["97151","SINAPI",5632,"0,1350000"]
["97151","SINAPI-I",20078,"0,0313000"]
["97151","SINAPI",88246,"0,4553000"]
["97151","SINAPI",88316,"0,4553000"]
["97152",null,null,"","46,2728552","50,0109053"]
["97152","SINAPI",5631,"0,0316000"]
["97152","SINAPI",5632,"0,1518000"]
["97152","SINAPI-I",20078,"0,0284000"]
["97152","SINAPI",88246,"0,5255000"]
["97152","SINAPI",88316,"0,5255000"]
["97153",null,null,"","46,5398287","50,2819367"]
["97153","SINAPI",5631,"0,0351000"]
["97153","SINAPI",5632,"0,1686000"]
["97153","SINAPI-I",20078,"0,0314000"]
["97153","SINAPI",88246,"0,5956000"]
["97153","SINAPI",88316,"0,5956000"]
["97154",null,null,"","46,7106505","50,4469764"]
["97154","SINAPI",5631,"0,0386000"]
["97154","SINAPI",5632,"0,1854000"]
["97154","SINAPI-I",20078,"0,0355000"]
["97154","SINAPI",88246,"0,6658000"]
["97154","SINAPI",88316,"0,6658000"]
["97155",null,null,"","46,8428278","50,5979908"]
["97155","SINAPI",5631,"0,0421000"]
["97155","SINAPI",5632,"0,2021000"]
["97155","SINAPI-I",20078,"0,0403000"]
["97155","SINAPI",88246,"0,7359000"]
["97155","SINAPI",88316,"0,7359000"]
["97156",null,null,"","46,7765251","50,5174037"]
["97156","SINAPI",5631,"0,0491000"]
["97156","SINAPI",5632,"0,2357000"]
["97156","SINAPI-I",20078,"0,0646000"]
["97156","SINAPI",88246,"0,8762000"]
["97156","SINAPI",88316,"0,8762000"]
["97157",null,null,"","48,2029599","52,1484375"]
["97157","SINAPI",5678,"0,0099000"]
["97157","SINAPI",5679,"0,0190000"]
["97157","SINAPI-I",20078,"0,0046000"]
["97157","SINAPI",88246,"0,0548000"]
["97157","SINAPI",88316,"0,0548000"]
["97158",null,null,"","48,7712666","52,6223777"]
["97158","SINAPI",5678,"0,0106000"]
["97158","SINAPI",5679,"0,0204000"]
["97158","SINAPI-I",20078,"0,0054000"]
["97158","SINAPI",88246,"0,0633000"]
["97158","SINAPI",88316,"0,0633000"]
["97159",null,null,"","49,6251875","53,4626040"]
["97159","SINAPI",5678,"0,0124000"]
["97159","SINAPI",5679,"0,0237000"]
["97159","SINAPI-I",20078,"0,0071000"]
["97159","SINAPI",88246,"0,0845000"]
["97159","SINAPI",88316,"0,0845000"]
["97160",null,null,"","50,9433963","54,7563807"]
["97160","SINAPI",5678,"0,0141000"]
["97160","SINAPI",5679,"0,0270000"]
["97160","SINAPI-I",20078,"0,0087000"]
["97160","SINAPI",88246,"0,1057000"]
["97160","SINAPI",88316,"0,1057000"]
["97161",null,null,"","51,2299466","54,9851926"]
["97161","SINAPI",5678,"0,0159000"]
["97161","SINAPI",5679,"0,0304000"]
["97161","SINAPI-I",20078,"0,0113000"]
["97161","SINAPI",88246,"0,1270000"]
["97161","SINAPI",88316,"0,1270000"]
["97162",null,null,"","51,8275540","55,5363323"]
["97162","SINAPI",5678,"0,0176000"]
["97162","SINAPI",5679,"0,0337000"]
["97162","SINAPI-I",20078,"0,0138000"]
["97162","SINAPI",88246,"0,1482000"]
["97162","SINAPI",88316,"0,1482000"]
["97163",null,null,"","51,9502075","55,6661563"]
["97163","SINAPI",5678,"0,0194000"]
["97163","SINAPI",5679,"0,0371000"]
["97163","SINAPI-I",20078,"0,0163000"]
["97163","SINAPI",88246,"0,1694000"]
["97163","SINAPI",88316,"0,1694000"]
["97164",null,null,"","52,1609539","55,8459424"]
["97164","SINAPI",5678,"0,0211000"]
["97164","SINAPI",5679,"0,0404000"]
["97164","SINAPI-I",20078,"0,0188000"]
["97164","SINAPI",88246,"0,1907000"]
["97164","SINAPI",88316,"0,1907000"]
["97165",null,null,"","52,1944633","55,9153177"]
["97165","SINAPI",5678,"0,0229000"]
["97165","SINAPI",5679,"0,0438000"]
["97165","SINAPI-I",20078,"0,0221000"]
["97165","SINAPI",88246,"0,2119000"]
["97165","SINAPI",88316,"0,2119000"]
["97166",null,null,"","43,1852987","46,9494758"]
["97166","SINAPI",5631,"0,0246000"]
["97166","SINAPI",5632,"0,0471000"]
["97166","SINAPI-I",20078,"0,0248000"]
["97166","SINAPI",88246,"0,2331000"]
["97166","SINAPI",88316,"0,2331000"]
["97167",null,null,"","43,5964913","47,3382474"]
["97167","SINAPI",5631,"0,0281000"]
["97167","SINAPI",5632,"0,0538000"]
["97167","SINAPI-I",20078,"0,0313000"]
["97167","SINAPI",88246,"0,2756000"]
["97167","SINAPI",88316,"0,2756000"]
["97168",null,null,"","44,1779498","47,9061373"]
["97168","SINAPI",5631,"0,0316000"]
["97168","SINAPI",5632,"0,0605000"]
["97168","SINAPI-I",20078,"0,0284000"]
["97168","SINAPI",88246,"0,3181000"]
["97168","SINAPI",88316,"0,3181000"]
["97169",null,null,"","44,5134576","48,2125605"]
["97169","SINAPI",5631,"0,0351000"]
["97169","SINAPI",5632,"0,0672000"]
["97169","SINAPI-I",20078,"0,0314000"]
["97169","SINAPI",88246,"0,3605000"]
["97169","SINAPI",88316,"0,3605000"]
["97170",null,null,"","44,6378615","48,3768117"]
["97170","SINAPI",5631,"0,0386000"]
["97170","SINAPI",5632,"0,0739000"]
["97170","SINAPI-I",20078,"0,0355000"]
["97170","SINAPI",88246,"0,4030000"]
["97170","SINAPI",88316,"0,4030000"]
["97171",null,null,"","44,7963802","48,5232068"]
["97171","SINAPI",5631,"0,0421000"]
["97171","SINAPI",5632,"0,0806000"]
["97171","SINAPI-I",20078,"0,0403000"]
["97171","SINAPI",88246,"0,4455000"]
["97171","SINAPI",88316,"0,4455000"]
["97172",null,null,"","44,5049741","48,1980987"]
["97172","SINAPI",5631,"0,0491000"]
["97172","SINAPI",5632,"0,0940000"]
["97172","SINAPI-I",20078,"0,0646000"]
["97172","SINAPI",88246,"0,5304000"]
["97172","SINAPI",88316,"0,5304000"]
["97173",null,null,"","39,0538033","42,6951593"]
["97173","SINAPI",5631,"0,0211000"]
["97173","SINAPI",5632,"0,1011000"]
["97173","SINAPI-I",10997,"0,1875000"]
["97173","SINAPI",88246,"0,1083000"]
["97173","SINAPI",88316,"0,1083000"]
["97173","SINAPI",88317,"0,4792000"]
["97174",null,null,"","38,8533759","42,4840287"]
["97174","SINAPI",5631,"0,0246000"]
["97174","SINAPI",5632,"0,1179000"]
["97174","SINAPI-I",10997,"0,2187000"]
["97174","SINAPI",88246,"0,1189000"]
["97174","SINAPI",88316,"0,1189000"]
["97174","SINAPI",88317,"0,5590000"]
["97175",null,null,"","38,6938202","42,3381771"]
["97175","SINAPI",5631,"0,0281000"]
["97175","SINAPI",5632,"0,1347000"]
["97175","SINAPI-I",10997,"0,2499000"]
["97175","SINAPI",88246,"0,1295000"]
["97175","SINAPI",88316,"0,1295000"]
["97175","SINAPI",88317,"0,6389000"]
["97176",null,null,"","38,6132415","42,2215675"]
["97176","SINAPI",5631,"0,0316000"]
["97176","SINAPI",5632,"0,1514000"]
["97176","SINAPI-I",10997,"0,2812000"]
["97176","SINAPI",88246,"0,1401000"]
["97176","SINAPI",88316,"0,1401000"]
["97176","SINAPI",88317,"0,7188000"]
["97177",null,null,"","38,4249131","42,0421513"]
["97177","SINAPI",5631,"0,0386000"]
["97177","SINAPI",5632,"0,1850000"]
["97177","SINAPI-I",10997,"0,3437000"]
["97177","SINAPI",88246,"0,1613000"]
["97177","SINAPI",88316,"0,1613000"]
["97177","SINAPI",88317,"0,8785000"]
["97178",null,null,"","38,3011245","41,9099507"]
["97178","SINAPI",5631,"0,0456000"]
["97178","SINAPI",5632,"0,2186000"]
["97178","SINAPI-I",10997,"0,4062000"]
["97178","SINAPI",88246,"0,1825000"]
["97178","SINAPI",88316,"0,1825000"]
["97178","SINAPI",88317,"1,0382000"]
["97179",null,null,"","38,1981981","41,7969100"]
["97179","SINAPI",5631,"0,0526000"]
["97179","SINAPI",5632,"0,2522000"]
["97179","SINAPI-I",10997,"0,4687000"]
["97179","SINAPI",88246,"0,2036000"]
["97179","SINAPI",88316,"0,2036000"]
["97179","SINAPI",88317,"1,1980000"]
["97180",null,null,"","38,1339592","41,7291750"]
["97180","SINAPI",5631,"0,0596000"]
["97180","SINAPI",5632,"0,2858000"]
["97180","SINAPI-I",10997,"0,5311000"]
["97180","SINAPI",88246,"0,2248000"]
["97180","SINAPI",88316,"0,2248000"]
["97180","SINAPI",88317,"1,3577000"]
["97181",null,null,"","36,7178447","40,2693281"]
["97181","SINAPI-I",10997,"0,5936000"]
["97181","SINAPI",88246,"0,2460000"]
["97181","SINAPI",88316,"0,2460000"]
["97181","SINAPI",88317,"1,5174000"]
["97181","SINAPI",88907,"0,0666000"]
["97181","SINAPI",88908,"0,3193000"]
["97182",null,null,"","36,6695087","40,2216308"]
["97182","SINAPI-I",10997,"0,6561000"]
["97182","SINAPI",88246,"0,2672000"]
["97182","SINAPI",88316,"0,2672000"]
["97182","SINAPI",88317,"1,6771000"]
["97182","SINAPI",88907,"0,0736000"]
["97182","SINAPI",88908,"0,3529000"]
["97183",null,null,"","39,2867172","42,9099551"]
["97183","SINAPI",5631,"0,0211000"]
["97183","SINAPI",5632,"0,0403000"]
["97183","SINAPI-I",10997,"0,1875000"]
["97183","SINAPI",88246,"0,0656000"]
["97183","SINAPI",88316,"0,0656000"]
["97183","SINAPI",88317,"0,4792000"]
["97184",null,null,"","39,0968365","42,7468785"]
["97184","SINAPI",5631,"0,0246000"]
["97184","SINAPI",5632,"0,0470000"]
["97184","SINAPI-I",10997,"0,2187000"]
["97184","SINAPI",88246,"0,0720000"]
["97184","SINAPI",88316,"0,0720000"]
["97184","SINAPI",88317,"0,5590000"]
["97185",null,null,"","39,0409505","42,7232854"]
["97185","SINAPI",5631,"0,0281000"]
["97185","SINAPI",5632,"0,0537000"]
["97185","SINAPI-I",10997,"0,2499000"]
["97185","SINAPI",88246,"0,0784000"]
["97185","SINAPI",88316,"0,0784000"]
["97185","SINAPI",88317,"0,6389000"]
["97186",null,null,"","38,9350453","42,5883188"]
["97186","SINAPI",5631,"0,0316000"]
["97186","SINAPI",5632,"0,0604000"]
["97186","SINAPI-I",10997,"0,2812000"]
["97186","SINAPI",88246,"0,0848000"]
["97186","SINAPI",88316,"0,0848000"]
["97186","SINAPI",88317,"0,7188000"]
["97187",null,null,"","38,8131391","42,4260096"]
["97187","SINAPI",5631,"0,0386000"]
["97187","SINAPI",5632,"0,0738000"]
["97187","SINAPI-I",10997,"0,3437000"]
["97187","SINAPI",88246,"0,0976000"]
["97187","SINAPI",88316,"0,0976000"]
["97187","SINAPI",88317,"0,8785000"]
["97188",null,null,"","38,7202732","42,3414513"]
["97188","SINAPI",5631,"0,0456000"]
["97188","SINAPI",5632,"0,0872000"]
["97188","SINAPI-I",10997,"0,4062000"]
["97188","SINAPI",88246,"0,1104000"]
["97188","SINAPI",88316,"0,1104000"]
["97188","SINAPI",88317,"1,0382000"]
["97189",null,null,"","38,6500969","42,2701426"]
["97189","SINAPI",5631,"0,0526000"]
["97189","SINAPI",5632,"0,1005000"]
["97189","SINAPI-I",10997,"0,4687000"]
["97189","SINAPI",88246,"0,1233000"]
["97189","SINAPI",88316,"0,1233000"]
["97189","SINAPI",88317,"1,1980000"]
["97190",null,null,"","38,5979049","42,2125319"]
["97190","SINAPI",5631,"0,0596000"]
["97190","SINAPI",5632,"0,1139000"]
["97190","SINAPI-I",10997,"0,5311000"]
["97190","SINAPI",88246,"0,1361000"]
["97190","SINAPI",88316,"0,1361000"]
["97190","SINAPI",88317,"1,3577000"]
["97191",null,null,"","37,3721479","40,9446871"]
["97191","SINAPI-I",10997,"0,5936000"]
["97191","SINAPI",88246,"0,1489000"]
["97191","SINAPI",88316,"0,1489000"]
["97191","SINAPI",88317,"1,5174000"]
["97191","SINAPI",88907,"0,0666000"]
["97191","SINAPI",88908,"0,1273000"]
["97192",null,null,"","37,3308002","40,9179104"]
["97192","SINAPI-I",10997,"0,6561000"]
["97192","SINAPI",88246,"0,1617000"]
["97192","SINAPI",88316,"0,1617000"]
["97192","SINAPI",88317,"1,6771000"]
["97192","SINAPI",88907,"0,0736000"]
["97192","SINAPI",88908,"0,1407000"]
["90694",null,null,"","4,5831514","5,2654387"]
["90694","SINAPI-I",20078,"0,0104000"]
["90694","SINAPI-I",36365,"1,0500000"]
["90694","SINAPI",88246,"0,0753000"]
["90694","SINAPI",88316,"0,0753000"]
["90695",null,null,"","2,8453890","3,2984531"]
["90695","SINAPI-I",20078,"0,0146000"]
["90695","SINAPI-I",41936,"1,0500000"]
["90695","SINAPI",88246,"0,0892000"]
["90695","SINAPI",88316,"0,0892000"]
["90696",null,null,"","1,9647973","2,2781366"]
["90696","SINAPI-I",20078,"0,0167000"]
["90696","SINAPI-I",41930,"1,0500000"]
["90696","SINAPI",88246,"0,1030000"]
["90696","SINAPI",88316,"0,1030000"]
["90697",null,null,"","1,4313312","1,6687836"]
["90697","SINAPI-I",20078,"0,0208000"]
["90697","SINAPI-I",41931,"1,0500000"]
["90697","SINAPI",88246,"0,1169000"]
["90697","SINAPI",88316,"0,1169000"]
["90698",null,null,"","1,0529637","1,2201758"]
["90698","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["90698","SINAPI-I",41932,"1,0500000"]
["90698","SINAPI",88246,"0,1308000"]
["90698","SINAPI",88316,"0,1308000"]
["90699",null,null,"","0,8250825","0,9562369"]
["90699","SINAPI-I",20078,"0,0292000"]
["90699","SINAPI-I",41933,"1,0500000"]
["90699","SINAPI",88246,"0,1447000"]
["90699","SINAPI",88316,"0,1447000"]
["90700",null,null,"","0,6379196","0,7434491"]
["90700","SINAPI",5678,"0,0283000"]
["90700","SINAPI",5679,"0,0176000"]
["90700","SINAPI-I",20078,"0,0333000"]
["90700","SINAPI-I",41934,"1,0500000"]
["90700","SINAPI",88246,"0,0873000"]
["90700","SINAPI",88316,"0,0873000"]
["90701",null,null,"","4,0542511","4,6659904"]
["90701","SINAPI-I",305,"0,1667000"]
["90701","SINAPI-I",20078,"0,0146000"]
["90701","SINAPI-I",38032,"1,0500000"]
["90701","SINAPI",88246,"0,0993000"]
["90701","SINAPI",88316,"0,0993000"]
["90702",null,null,"","2,7743634","3,2162209"]
["90702","SINAPI-I",306,"0,1667000"]
["90702","SINAPI-I",20078,"0,0167000"]
["90702","SINAPI-I",38033,"1,0500000"]
["90702","SINAPI",88246,"0,1132000"]
["90702","SINAPI",88316,"0,1132000"]
["90703",null,null,"","1,9901610","2,3014767"]
["90703","SINAPI-I",307,"0,1667000"]
["90703","SINAPI-I",20078,"0,0188000"]
["90703","SINAPI-I",38034,"1,0500000"]
["90703","SINAPI",88246,"0,1271000"]
["90703","SINAPI",88316,"0,1271000"]
["90704",null,null,"","1,4830110","1,7191655"]
["90704","SINAPI-I",308,"0,1667000"]
["90704","SINAPI-I",20078,"0,0208000"]
["90704","SINAPI-I",38035,"1,0500000"]
["90704","SINAPI",88246,"0,1410000"]
["90704","SINAPI",88316,"0,1410000"]
["90705",null,null,"","1,2494255","1,4475720"]
["90705","SINAPI-I",309,"0,1667000"]
["90705","SINAPI-I",20078,"0,0229000"]
["90705","SINAPI-I",38036,"1,0500000"]
["90705","SINAPI",88246,"0,1549000"]
["90705","SINAPI",88316,"0,1549000"]
["90706",null,null,"","0,8871194","1,0284553"]
["90706","SINAPI-I",310,"0,1667000"]
["90706","SINAPI",5678,"0,0316000"]
["90706","SINAPI",5679,"0,0196000"]
["90706","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["90706","SINAPI-I",38037,"1,0500000"]
["90706","SINAPI",88246,"0,0975000"]
["90706","SINAPI",88316,"0,0975000"]
["90708",null,null,"","0,5079341","0,5899404"]
["90708","SINAPI",5631,"0,0422000"]
["90708","SINAPI",5632,"0,0262000"]
["90708","SINAPI-I",20078,"0,0694000"]
["90708","SINAPI-I",41782,"1,0500000"]
["90708","SINAPI",88246,"0,1301000"]
["90708","SINAPI",88316,"0,1301000"]
["90724",null,null,"","70,0144858","73,0819246"]
["90724","SINAPI",88246,"0,5086000"]
["90724","SINAPI",88316,"0,5086000"]
["90724","SINAPI",88629,"0,0018000"]
["90725",null,null,"","69,7100314","72,7625089"]
["90725","SINAPI",88246,"0,6217000"]
["90725","SINAPI",88316,"0,6217000"]
["90725","SINAPI",88629,"0,0025000"]
["90726",null,null,"","69,3245470","72,4393133"]
["90726","SINAPI",88246,"0,7348000"]
["90726","SINAPI",88316,"0,7348000"]
["90726","SINAPI",88629,"0,0033000"]
["90727",null,null,"","69,0712866","72,1839081"]
["90727","SINAPI",88246,"0,8479000"]
["90727","SINAPI",88316,"0,8479000"]
["90727","SINAPI",88629,"0,0040000"]
["90728",null,null,"","68,9138577","72,0161835"]
["90728","SINAPI",88246,"0,9610000"]
["90728","SINAPI",88316,"0,9610000"]
["90728","SINAPI",88629,"0,0047000"]
["90729",null,null,"","68,7388592","71,8612114"]
["90729","SINAPI",88246,"1,0741000"]
["90729","SINAPI",88316,"1,0741000"]
["90729","SINAPI",88629,"0,0054000"]
["90730",null,null,"","68,6444087","71,7725874"]
["90730","SINAPI",88246,"1,1872000"]
["90730","SINAPI",88316,"1,1872000"]
["90730","SINAPI",88629,"0,0061000"]
["90731",null,null,"","68,5551889","71,6856530"]
["90731","SINAPI",88246,"1,3003000"]
["90731","SINAPI",88316,"1,3003000"]
["90731","SINAPI",88629,"0,0068000"]
["90732",null,null,"","68,3859751","71,5292276"]
["90732","SINAPI",88246,"1,6396000"]
["90732","SINAPI",88316,"1,6396000"]
["90732","SINAPI",88629,"0,0089000"]
["90733",null,null,"","73,9436620","76,6561515"]
["90733","SINAPI",88246,"0,0753000"]
["90733","SINAPI",88316,"0,0753000"]
["90734",null,null,"","74,1071429","76,9230770"]
["90734","SINAPI",88246,"0,0892000"]
["90734","SINAPI",88316,"0,0892000"]
["90735",null,null,"","74,0359898","76,8348624"]
["90735","SINAPI",88246,"0,1030000"]
["90735","SINAPI",88316,"0,1030000"]
["90736",null,null,"","73,7556562","76,6599598"]
["90736","SINAPI",88246,"0,1169000"]
["90736","SINAPI",88316,"0,1169000"]
["90737",null,null,"","73,6947792","76,4811491"]
["90737","SINAPI",88246,"0,1308000"]
["90737","SINAPI",88316,"0,1308000"]
["90738",null,null,"","73,6363637","76,4227643"]
["90738","SINAPI",88246,"0,1447000"]
["90738","SINAPI",88316,"0,1447000"]
["90739",null,null,"","43,1095407","46,9230770"]
["90739","SINAPI",5678,"0,0283000"]
["90739","SINAPI",5679,"0,0176000"]
["90739","SINAPI",88246,"0,0873000"]
["90739","SINAPI",88316,"0,0873000"]
["90740",null,null,"","73,7400531","76,4845606"]
["90740","SINAPI",88246,"0,0993000"]
["90740","SINAPI",88316,"0,0993000"]
["90741",null,null,"","73,8317758","76,6666667"]
["90741","SINAPI",88246,"0,1132000"]
["90741","SINAPI",88316,"0,1132000"]
["90742",null,null,"","74,0124741","76,7657993"]
["90742","SINAPI",88246,"0,1271000"]
["90742","SINAPI",88316,"0,1271000"]
["90743",null,null,"","73,8317758","76,6277129"]
["90743","SINAPI",88246,"0,1410000"]
["90743","SINAPI",88316,"0,1410000"]
["90744",null,null,"","73,8539899","76,6312595"]
["90744","SINAPI",88246,"0,1549000"]
["90744","SINAPI",88316,"0,1549000"]
["90745",null,null,"","43,1578948","46,8503938"]
["90745","SINAPI",5678,"0,0316000"]
["90745","SINAPI",5679,"0,0196000"]
["90745","SINAPI",88246,"0,0975000"]
["90745","SINAPI",88316,"0,0975000"]
["90746",null,null,"","74,1830066","77,0348838"]
["90746","SINAPI",88246,"0,0814000"]
["90746","SINAPI",88316,"0,0814000"]
["90747",null,null,"","32,5029655","35,8873239"]
["90747","SINAPI",5631,"0,0422000"]
["90747","SINAPI",5632,"0,0262000"]
["90747","SINAPI",88246,"0,1301000"]
["90747","SINAPI",88316,"0,1301000"]
["94869",null,null,"","0,2884564","0,3302752"]
["94869","SINAPI-I",20078,"0,0379000"]
["94869","SINAPI-I",41779,"1,0500000"]
["94869","SINAPI",88246,"0,0200000"]
["94869","SINAPI",88316,"0,0200000"]
["94870",null,null,"","30,7262569","33,6898395"]
["94870","SINAPI-I",20078,"0,0379000"]
["94870","SINAPI",88246,"0,0200000"]
["94870","SINAPI",88316,"0,0200000"]
["94871",null,null,"","0,3217373","0,3718219"]
["94871","SINAPI-I",20078,"0,0417000"]
["94871","SINAPI-I",41780,"1,0500000"]
["94871","SINAPI",88246,"0,0349000"]
["94871","SINAPI",88316,"0,0349000"]
["94872",null,null,"","39,0243902","42,5287356"]
["94872","SINAPI-I",20078,"0,0417000"]
["94872","SINAPI",88246,"0,0349000"]
["94872","SINAPI",88316,"0,0349000"]
["94875",null,null,"","0,4746907","0,5507223"]
["94875","SINAPI",5631,"0,0638000"]
["94875","SINAPI",5632,"0,0397000"]
["94875","SINAPI-I",20078,"0,1042000"]
["94875","SINAPI-I",41783,"1,0500000"]
["94875","SINAPI",88246,"0,1970000"]
["94875","SINAPI",88316,"0,1970000"]
["94876",null,null,"","29,1725105","32,3509711"]
["94876","SINAPI",5631,"0,0638000"]
["94876","SINAPI",5632,"0,0397000"]
["94876","SINAPI-I",20078,"0,1042000"]
["94876","SINAPI",88246,"0,1970000"]
["94876","SINAPI",88316,"0,1970000"]
["94878",null,null,"","29,5723384","32,8513591"]
["94878","SINAPI",5631,"0,0749000"]
["94878","SINAPI",5632,"0,0466000"]
["94878","SINAPI-I",20078,"0,1042000"]
["94878","SINAPI",88246,"0,2311000"]
["94878","SINAPI",88316,"0,2311000"]
["94879",null,null,"","0,4427861","0,5146680"]
["94879","SINAPI",5631,"0,0917000"]
["94879","SINAPI",5632,"0,0570000"]
["94879","SINAPI-I",20078,"0,2083000"]
["94879","SINAPI-I",41785,"1,0500000"]
["94879","SINAPI",88246,"0,2830000"]
["94879","SINAPI",88316,"0,2830000"]
["94880",null,null,"","27,9728464","31,1170808"]
["94880","SINAPI",5631,"0,0917000"]
["94880","SINAPI",5632,"0,0570000"]
["94880","SINAPI-I",20078,"0,2083000"]
["94880","SINAPI",88246,"0,2830000"]
["94880","SINAPI",88316,"0,2830000"]
["94881",null,null,"","0,3814023","0,4432159"]
["94881","SINAPI",5631,"0,1088000"]
["94881","SINAPI",5632,"0,0676000"]
["94881","SINAPI-I",20078,"0,2083000"]
["94881","SINAPI-I",41786,"1,0500000"]
["94881","SINAPI",88246,"0,3355000"]
["94881","SINAPI",88316,"0,3355000"]
["94882",null,null,"","28,6146400","31,7919075"]
["94882","SINAPI",5631,"0,1088000"]
["94882","SINAPI",5632,"0,0676000"]
["94882","SINAPI-I",20078,"0,2083000"]
["94882","SINAPI",88246,"0,3355000"]
["94882","SINAPI",88316,"0,3355000"]
["94884",null,null,"","29,4682190","32,6674677"]
["94884","SINAPI",5631,"0,1434000"]
["94884","SINAPI",5632,"0,0891000"]
["94884","SINAPI-I",20078,"0,2083000"]
["94884","SINAPI",88246,"0,4424000"]
["94884","SINAPI",88316,"0,4424000"]
["97121",null,null,"","70,0598803","73,4042554"]
["97121","SINAPI-I",20078,"0,0043000"]
["97121","SINAPI",88246,"0,0426000"]
["97121","SINAPI",88316,"0,0426000"]
["97122",null,null,"","67,9324895","71,2121213"]
["97122","SINAPI-I",20078,"0,0075000"]
["97122","SINAPI",88246,"0,0582000"]
["97122","SINAPI",88316,"0,0582000"]
["97123",null,null,"","67,6567657","70,8333334"]
["97123","SINAPI-I",20078,"0,0096000"]
["97123","SINAPI",88246,"0,0737000"]
["97123","SINAPI",88316,"0,0737000"]
["97124",null,null,"","64,3835617","67,9012346"]
["97124","SINAPI-I",20078,"0,0043000"]
["97124","SINAPI",88246,"0,0176000"]
["97124","SINAPI",88316,"0,0176000"]
["97125",null,null,"","60,1851852","63,8655463"]
["97125","SINAPI-I",20078,"0,0075000"]
["97125","SINAPI",88246,"0,0241000"]
["97125","SINAPI",88316,"0,0241000"]
["97126",null,null,"","60,0000000","63,6363637"]
["97126","SINAPI-I",20078,"0,0096000"]
["97126","SINAPI",88246,"0,0305000"]
["97126","SINAPI",88316,"0,0305000"]
["102264",null,null,"","10,7526881","12,2356495"]
["102264","SINAPI-I",303,"0,1667000"]
["102264","SINAPI-I",9836,"1,0500000"]
["102264","SINAPI-I",20078,"0,0104200"]
["102264","SINAPI",88246,"0,0752800"]
["102264","SINAPI",88316,"0,0752800"]
["102265",null,null,"","68,2363596","71,3848665"]
["102265","SINAPI",88246,"2,0920000"]
["102265","SINAPI",88316,"2,0920000"]
["102265","SINAPI",88629,"0,0117000"]
["102266",null,null,"","68,1873852","71,3458357"]
["102266","SINAPI",88246,"2,3182000"]
["102266","SINAPI",88316,"2,3182000"]
["102266","SINAPI",88629,"0,0131000"]
["102267",null,null,"","68,0941804","71,2536024"]
["102267","SINAPI",88246,"2,6575000"]
["102267","SINAPI",88316,"2,6575000"]
["102267","SINAPI",88629,"0,0153000"]
["102268",null,null,"","68,0765596","71,2349184"]
["102268","SINAPI",88246,"2,9968000"]
["102268","SINAPI",88316,"2,9968000"]
["102268","SINAPI",88629,"0,0174000"]
["102269",null,null,"","67,9938450","71,1595124"]
["102269","SINAPI",88246,"3,6754000"]
["102269","SINAPI",88316,"3,6754000"]
["102269","SINAPI",88629,"0,0216000"]
["92833",null,null,"","2,0311087","2,3516025"]
["92833","SINAPI",5631,"0,0160000"]
["92833","SINAPI",5632,"0,0311000"]
["92833","SINAPI-I",40335,"1,0300000"]
["92833","SINAPI-I",40340,"0,4000000"]
["92833","SINAPI",88246,"0,0715000"]
["92833","SINAPI",88316,"0,1431000"]
["92834",null,null,"","21,8750000","24,5423057"]
["92834","SINAPI",5631,"0,0160000"]
["92834","SINAPI",5632,"0,0311000"]
["92834","SINAPI-I",40340,"0,4000000"]
["92834","SINAPI",88246,"0,0715000"]
["92834","SINAPI",88316,"0,1431000"]
["92835",null,null,"","2,7599602","3,1972299"]
["92835","SINAPI",5631,"0,0228000"]
["92835","SINAPI",5632,"0,0443000"]
["92835","SINAPI-I",7740,"1,0300000"]
["92835","SINAPI-I",40341,"0,4000000"]
["92835","SINAPI",88246,"0,1021000"]
["92835","SINAPI",88316,"0,2041000"]
["92836",null,null,"","23,7005430","26,5496639"]
["92836","SINAPI",5631,"0,0228000"]
["92836","SINAPI",5632,"0,0443000"]
["92836","SINAPI-I",40341,"0,4000000"]
["92836","SINAPI",88246,"0,1021000"]
["92836","SINAPI",88316,"0,2041000"]
["92837",null,null,"","2,0235317","2,3405115"]
["92837","SINAPI",5631,"0,0297000"]
["92837","SINAPI",5632,"0,0576000"]
["92837","SINAPI-I",7741,"1,0300000"]
["92837","SINAPI-I",40342,"0,4000000"]
["92837","SINAPI",88246,"0,1326000"]
["92837","SINAPI",88316,"0,2651000"]
["92838",null,null,"","24,5689655","27,4289099"]
["92838","SINAPI",5631,"0,0297000"]
["92838","SINAPI",5632,"0,0576000"]
["92838","SINAPI-I",40342,"0,4000000"]
["92838","SINAPI",88246,"0,1326000"]
["92838","SINAPI",88316,"0,2651000"]
["92839",null,null,"","2,0292493","2,3484051"]
["92839","SINAPI",5631,"0,0365000"]
["92839","SINAPI",5632,"0,0708000"]
["92839","SINAPI-I",7774,"1,0300000"]
["92839","SINAPI-I",40343,"0,4000000"]
["92839","SINAPI",88246,"0,1631000"]
["92839","SINAPI",88316,"0,3262000"]
["92840",null,null,"","24,8984771","27,7940458"]
["92840","SINAPI",5631,"0,0365000"]
["92840","SINAPI",5632,"0,0708000"]
["92840","SINAPI-I",40343,"0,4000000"]
["92840","SINAPI",88246,"0,1631000"]
["92840","SINAPI",88316,"0,3262000"]
["92841",null,null,"","1,8508515","2,1446786"]
["92841","SINAPI",5631,"0,0433000"]
["92841","SINAPI",5632,"0,0841000"]
["92841","SINAPI-I",7744,"1,0300000"]
["92841","SINAPI-I",40344,"0,4000000"]
["92841","SINAPI",88246,"0,1936000"]
["92841","SINAPI",88316,"0,3872000"]
["92842",null,null,"","23,5591506","26,3731982"]
["92842","SINAPI",5631,"0,0433000"]
["92842","SINAPI",5632,"0,0841000"]
["92842","SINAPI-I",40344,"0,4000000"]
["92842","SINAPI",88246,"0,1936000"]
["92842","SINAPI",88316,"0,3872000"]
["92843",null,null,"","2,0687855","2,3968307"]
["92843","SINAPI",5631,"0,0501000"]
["92843","SINAPI",5632,"0,0973000"]
["92843","SINAPI-I",7773,"1,0300000"]
["92843","SINAPI-I",40345,"0,4000000"]
["92843","SINAPI",88246,"0,2241000"]
["92843","SINAPI",88316,"0,4482000"]
["92844",null,null,"","22,9290695","25,6969498"]
["92844","SINAPI",5631,"0,0501000"]
["92844","SINAPI",5632,"0,0973000"]
["92844","SINAPI-I",40345,"0,4000000"]
["92844","SINAPI",88246,"0,2241000"]
["92844","SINAPI",88316,"0,4482000"]
["92845",null,null,"","1,5854781","1,8374193"]
["92845","SINAPI",5631,"0,0570000"]
["92845","SINAPI",5632,"0,1106000"]
["92845","SINAPI-I",7754,"1,0300000"]
["92845","SINAPI-I",40346,"0,4000000"]
["92845","SINAPI",88246,"0,2546000"]
["92845","SINAPI",88316,"0,5092000"]
["92846",null,null,"","22,7164887","25,4576659"]
["92846","SINAPI",5631,"0,0570000"]
["92846","SINAPI",5632,"0,1106000"]
["92846","SINAPI-I",40346,"0,4000000"]
["92846","SINAPI",88246,"0,2546000"]
["92846","SINAPI",88316,"0,5092000"]
["92847",null,null,"","1,7334974","2,0083715"]
["92847","SINAPI",5631,"0,0638000"]
["92847","SINAPI",5632,"0,1238000"]
["92847","SINAPI-I",7720,"1,0300000"]
["92847","SINAPI-I",40347,"0,4000000"]
["92847","SINAPI",88246,"0,2851000"]
["92847","SINAPI",88316,"0,5703000"]
["92848",null,null,"","21,6073449","24,2556811"]
["92848","SINAPI",5631,"0,0638000"]
["92848","SINAPI",5632,"0,1238000"]
["92848","SINAPI-I",40347,"0,4000000"]
["92848","SINAPI",88246,"0,2851000"]
["92848","SINAPI",88316,"0,5703000"]
["92849",null,null,"","2,4647224","2,8531271"]
["92849","SINAPI",5631,"0,0196000"]
["92849","SINAPI",5632,"0,0380000"]
["92849","SINAPI-I",40335,"1,0300000"]
["92849","SINAPI-I",40340,"0,4000000"]
["92849","SINAPI",88246,"0,0875000"]
["92849","SINAPI",88316,"0,1750000"]
["92850",null,null,"","23,9378711","26,7810026"]
["92850","SINAPI",5631,"0,0196000"]
["92850","SINAPI",5632,"0,0380000"]
["92850","SINAPI-I",40340,"0,4000000"]
["92850","SINAPI",88246,"0,0875000"]
["92850","SINAPI",88316,"0,1750000"]
["92851",null,null,"","3,3274021","3,8534707"]
["92851","SINAPI",5631,"0,0279000"]
["92851","SINAPI",5632,"0,0542000"]
["92851","SINAPI-I",7740,"1,0300000"]
["92851","SINAPI-I",40341,"0,4000000"]
["92851","SINAPI",88246,"0,1248000"]
["92851","SINAPI",88316,"0,2497000"]
["92852",null,null,"","25,6164383","28,6230693"]
["92852","SINAPI",5631,"0,0279000"]
["92852","SINAPI",5632,"0,0542000"]
["92852","SINAPI-I",40341,"0,4000000"]
["92852","SINAPI",88246,"0,1248000"]
["92852","SINAPI",88316,"0,2497000"]
["92853",null,null,"","2,4448345","2,8298116"]
["92853","SINAPI",5631,"0,0363000"]
["92853","SINAPI",5632,"0,0704000"]
["92853","SINAPI-I",7741,"1,0300000"]
["92853","SINAPI-I",40342,"0,4000000"]
["92853","SINAPI",88246,"0,1622000"]
["92853","SINAPI",88316,"0,3243000"]
["92854",null,null,"","26,4084507","29,4285714"]
["92854","SINAPI",5631,"0,0363000"]
["92854","SINAPI",5632,"0,0704000"]
["92854","SINAPI-I",40342,"0,4000000"]
["92854","SINAPI",88246,"0,1622000"]
["92854","SINAPI",88316,"0,3243000"]
["92855",null,null,"","2,4544394","2,8399714"]
["92855","SINAPI",5631,"0,0446000"]
["92855","SINAPI",5632,"0,0866000"]
["92855","SINAPI-I",7774,"1,0300000"]
["92855","SINAPI-I",40343,"0,4000000"]
["92855","SINAPI",88246,"0,1995000"]
["92855","SINAPI",88316,"0,3990000"]
["92856",null,null,"","26,7379679","29,7736010"]
["92856","SINAPI",5631,"0,0446000"]
["92856","SINAPI",5632,"0,0866000"]
["92856","SINAPI-I",40343,"0,4000000"]
["92856","SINAPI",88246,"0,1995000"]
["92856","SINAPI",88316,"0,3990000"]
["92857",null,null,"","2,2423146","2,5976467"]
["92857","SINAPI",5631,"0,0530000"]
["92857","SINAPI",5632,"0,1029000"]
["92857","SINAPI-I",7744,"1,0300000"]
["92857","SINAPI-I",40344,"0,4000000"]
["92857","SINAPI",88246,"0,2368000"]
["92857","SINAPI",88316,"0,4736000"]
["92858",null,null,"","25,4824874","28,4488675"]
["92858","SINAPI",5631,"0,0530000"]
["92858","SINAPI",5632,"0,1029000"]
["92858","SINAPI-I",40344,"0,4000000"]
["92858","SINAPI",88246,"0,2368000"]
["92858","SINAPI",88316,"0,4736000"]
["92859",null,null,"","2,5061820","2,8994923"]
["92859","SINAPI",5631,"0,0613000"]
["92859","SINAPI",5632,"0,1191000"]
["92859","SINAPI-I",7773,"1,0300000"]
["92859","SINAPI-I",40345,"0,4000000"]
["92859","SINAPI",88246,"0,2741000"]
["92859","SINAPI",88316,"0,5483000"]
["92860",null,null,"","24,8907638","27,7954808"]
["92860","SINAPI",5631,"0,0613000"]
["92860","SINAPI",5632,"0,1191000"]
["92860","SINAPI-I",40345,"0,4000000"]
["92860","SINAPI",88246,"0,2741000"]
["92860","SINAPI",88316,"0,5483000"]
["92861",null,null,"","1,9244578","2,2303578"]
["92861","SINAPI",5631,"0,0697000"]
["92861","SINAPI",5632,"0,1353000"]
["92861","SINAPI-I",7754,"1,0300000"]
["92861","SINAPI-I",40346,"0,4000000"]
["92861","SINAPI",88246,"0,3115000"]
["92861","SINAPI",88316,"0,6229000"]
["92862",null,null,"","24,6874588","27,5936234"]
["92862","SINAPI",5631,"0,0697000"]
["92862","SINAPI",5632,"0,1353000"]
["92862","SINAPI-I",40346,"0,4000000"]
["92862","SINAPI",88246,"0,3115000"]
["92862","SINAPI",88316,"0,6229000"]
["92863",null,null,"","2,1006345","2,4340932"]
["92863","SINAPI",5631,"0,0780000"]
["92863","SINAPI",5632,"0,1515000"]
["92863","SINAPI-I",7720,"1,0300000"]
["92863","SINAPI-I",40347,"0,4000000"]
["92863","SINAPI",88246,"0,3488000"]
["92863","SINAPI",88316,"0,6976000"]
["92864",null,null,"","23,5914702","26,4159100"]
["92864","SINAPI",5631,"0,0780000"]
["92864","SINAPI",5632,"0,1515000"]
["92864","SINAPI-I",40347,"0,4000000"]
["92864","SINAPI",88246,"0,3488000"]
["92864","SINAPI",88316,"0,6976000"]
["92210",null,null,"","8,5509605","9,7963641"]
["92210","SINAPI",5631,"0,0481000"]
["92210","SINAPI",5632,"0,0934000"]
["92210","SINAPI-I",7745,"1,0300000"]
["92210","SINAPI",88246,"0,2151000"]
["92210","SINAPI",88316,"0,4302000"]
["92210","SINAPI",88629,"0,0016000"]
["92211",null,null,"","9,0164373","10,3224444"]
["92211","SINAPI",5631,"0,0612000"]
["92211","SINAPI",5632,"0,1188000"]
["92211","SINAPI-I",7714,"1,0300000"]
["92211","SINAPI",88246,"0,2735000"]
["92211","SINAPI",88316,"0,5471000"]
["92211","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["92212",null,null,"","7,2018477","8,2644342"]
["92212","SINAPI",5631,"0,0743000"]
["92212","SINAPI",5632,"0,1442000"]
["92212","SINAPI-I",7725,"1,0300000"]
["92212","SINAPI",88246,"0,3320000"]
["92212","SINAPI",88316,"0,6640000"]
["92212","SINAPI",88629,"0,0047000"]
["92213",null,null,"","6,4003154","7,3645326"]
["92213","SINAPI",5631,"0,0874000"]
["92213","SINAPI",5632,"0,1696000"]
["92213","SINAPI-I",7742,"1,0300000"]
["92213","SINAPI",88246,"0,3905000"]
["92213","SINAPI",88316,"0,7810000"]
["92213","SINAPI",88629,"0,0068000"]
["92214",null,null,"","6,1129308","7,0385325"]
["92214","SINAPI",5631,"0,1005000"]
["92214","SINAPI",5632,"0,1950000"]
["92214","SINAPI-I",7750,"1,0300000"]
["92214","SINAPI",88246,"0,4489000"]
["92214","SINAPI",88316,"0,8979000"]
["92214","SINAPI",88629,"0,0093000"]
["92215",null,null,"","6,0594612","6,9749172"]
["92215","SINAPI",5631,"0,1135000"]
["92215","SINAPI",5632,"0,2204000"]
["92215","SINAPI-I",7756,"1,0300000"]
["92215","SINAPI",88246,"0,5074000"]
["92215","SINAPI",88316,"1,0148000"]
["92215","SINAPI",88629,"0,0122000"]
["92216",null,null,"","6,5569292","7,5384670"]
["92216","SINAPI",5631,"0,1266000"]
["92216","SINAPI",5632,"0,2458000"]
["92216","SINAPI-I",7753,"1,0300000"]
["92216","SINAPI",88246,"0,5659000"]
["92216","SINAPI",88316,"1,1317000"]
["92216","SINAPI",88629,"0,0154000"]
["92219",null,null,"","9,2432156","10,5818113"]
["92219","SINAPI",5631,"0,0532000"]
["92219","SINAPI",5632,"0,1033000"]
["92219","SINAPI-I",7745,"1,0300000"]
["92219","SINAPI",88246,"0,2379000"]
["92219","SINAPI",88316,"0,4757000"]
["92219","SINAPI",88629,"0,0016000"]
["92220",null,null,"","9,7369659","11,1402831"]
["92220","SINAPI",5631,"0,0678000"]
["92220","SINAPI",5632,"0,1317000"]
["92220","SINAPI-I",7714,"1,0300000"]
["92220","SINAPI",88246,"0,3031000"]
["92220","SINAPI",88316,"0,6063000"]
["92220","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["92221",null,null,"","7,8185626","8,9688379"]
["92221","SINAPI",5631,"0,0824000"]
["92221","SINAPI",5632,"0,1600000"]
["92221","SINAPI-I",7725,"1,0300000"]
["92221","SINAPI",88246,"0,3684000"]
["92221","SINAPI",88316,"0,7368000"]
["92221","SINAPI",88629,"0,0047000"]
["92222",null,null,"","6,9691723","8,0079721"]
["92222","SINAPI",5631,"0,0970000"]
["92222","SINAPI",5632,"0,1884000"]
["92222","SINAPI-I",7742,"1,0300000"]
["92222","SINAPI",88246,"0,4337000"]
["92222","SINAPI",88316,"0,8674000"]
["92222","SINAPI",88629,"0,0068000"]
["92223",null,null,"","6,6619706","7,6554316"]
["92223","SINAPI",5631,"0,1116000"]
["92223","SINAPI",5632,"0,2167000"]
["92223","SINAPI-I",7750,"1,0300000"]
["92223","SINAPI",88246,"0,4990000"]
["92223","SINAPI",88316,"0,9980000"]
["92223","SINAPI",88629,"0,0093000"]
["92224",null,null,"","6,6022304","7,5915845"]
["92224","SINAPI",5631,"0,1263000"]
["92224","SINAPI",5632,"0,2451000"]
["92224","SINAPI-I",7756,"1,0300000"]
["92224","SINAPI",88246,"0,5643000"]
["92224","SINAPI",88316,"1,1285000"]
["92224","SINAPI",88629,"0,0122000"]
["92226",null,null,"","7,1277738","8,1907760"]
["92226","SINAPI",5631,"0,1409000"]
["92226","SINAPI",5632,"0,2734000"]
["92226","SINAPI-I",7753,"1,0300000"]
["92226","SINAPI",88246,"0,6295000"]
["92226","SINAPI",88316,"1,2591000"]
["92226","SINAPI",88629,"0,0154000"]
["92808",null,null,"","39,8237516","43,4765473"]
["92808","SINAPI",5631,"0,0350000"]
["92808","SINAPI",5632,"0,0680000"]
["92808","SINAPI",88246,"0,1566000"]
["92808","SINAPI",88316,"0,3132000"]
["92808","SINAPI",88629,"0,0007000"]
["92809",null,null,"","39,4768492","43,1034484"]
["92809","SINAPI",5631,"0,0481000"]
["92809","SINAPI",5632,"0,0934000"]
["92809","SINAPI",88246,"0,2151000"]
["92809","SINAPI",88316,"0,4302000"]
["92809","SINAPI",88629,"0,0016000"]
["92810",null,null,"","39,1536853","42,7727970"]
["92810","SINAPI",5631,"0,0612000"]
["92810","SINAPI",5632,"0,1188000"]
["92810","SINAPI",88246,"0,2735000"]
["92810","SINAPI",88316,"0,5471000"]
["92810","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["92811",null,null,"","38,8448473","42,4409310"]
["92811","SINAPI",5631,"0,0743000"]
["92811","SINAPI",5632,"0,1442000"]
["92811","SINAPI",88246,"0,3320000"]
["92811","SINAPI",88316,"0,6640000"]
["92811","SINAPI",88629,"0,0047000"]
["92812",null,null,"","38,5467786","42,1719053"]
["92812","SINAPI",5631,"0,0874000"]
["92812","SINAPI",5632,"0,1696000"]
["92812","SINAPI",88246,"0,3905000"]
["92812","SINAPI",88316,"0,7810000"]
["92812","SINAPI",88629,"0,0068000"]
["92813",null,null,"","38,2464713","41,8678933"]
["92813","SINAPI",5631,"0,1005000"]
["92813","SINAPI",5632,"0,1950000"]
["92813","SINAPI",88246,"0,4489000"]
["92813","SINAPI",88316,"0,8979000"]
["92813","SINAPI",88629,"0,0093000"]
["92814",null,null,"","38,0049758","41,6090160"]
["92814","SINAPI",5631,"0,1135000"]
["92814","SINAPI",5632,"0,2204000"]
["92814","SINAPI",88246,"0,5074000"]
["92814","SINAPI",88316,"1,0148000"]
["92814","SINAPI",88629,"0,0122000"]
["92815",null,null,"","37,7542463","41,3397886"]
["92815","SINAPI",5631,"0,1266000"]
["92815","SINAPI",5632,"0,2458000"]
["92815","SINAPI",88246,"0,5659000"]
["92815","SINAPI",88316,"1,1317000"]
["92815","SINAPI",88629,"0,0154000"]
["92816",null,null,"","5,5284021","6,3672137"]
["92816","SINAPI",5631,"0,1528000"]
["92816","SINAPI",5632,"0,2966000"]
["92816","SINAPI-I",7757,"1,0300000"]
["92816","SINAPI",88246,"0,6828000"]
["92816","SINAPI",88316,"1,3656000"]
["92816","SINAPI",88629,"0,0230000"]
["92817",null,null,"","37,2565624","40,8288750"]
["92817","SINAPI",5631,"0,1528000"]
["92817","SINAPI",5632,"0,2966000"]
["92817","SINAPI",88246,"0,6828000"]
["92817","SINAPI",88316,"1,3656000"]
["92817","SINAPI",88629,"0,0230000"]
["92818",null,null,"","4,9577028","5,7146350"]
["92818","SINAPI",5631,"0,1920000"]
["92818","SINAPI",5632,"0,3728000"]
["92818","SINAPI-I",7758,"1,0300000"]
["92818","SINAPI",88246,"0,8582000"]
["92818","SINAPI",88316,"1,7164000"]
["92818","SINAPI",88629,"0,0372000"]
["92819",null,null,"","36,5619321","40,1078697"]
["92819","SINAPI",5631,"0,1920000"]
["92819","SINAPI",5632,"0,3728000"]
["92819","SINAPI",88246,"0,8582000"]
["92819","SINAPI",88316,"1,7164000"]
["92819","SINAPI",88629,"0,0372000"]
["92820",null,null,"","39,8021310","43,4393994"]
["92820","SINAPI",5631,"0,0386000"]
["92820","SINAPI",5632,"0,0750000"]
["92820","SINAPI",88246,"0,1726000"]
["92820","SINAPI",88316,"0,3452000"]
["92820","SINAPI",88629,"0,0007000"]
["92821",null,null,"","39,5475607","43,1864755"]
["92821","SINAPI",5631,"0,0532000"]
["92821","SINAPI",5632,"0,1033000"]
["92821","SINAPI",88246,"0,2379000"]
["92821","SINAPI",88316,"0,4757000"]
["92821","SINAPI",88629,"0,0016000"]
["92822",null,null,"","39,2247736","42,8599723"]
["92822","SINAPI",5631,"0,0678000"]
["92822","SINAPI",5632,"0,1317000"]
["92822","SINAPI",88246,"0,3031000"]
["92822","SINAPI",88316,"0,6063000"]
["92822","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["92824",null,null,"","38,9563730","42,5720265"]
["92824","SINAPI",5631,"0,0824000"]
["92824","SINAPI",5632,"0,1600000"]
["92824","SINAPI",88246,"0,3684000"]
["92824","SINAPI",88316,"0,7368000"]
["92824","SINAPI",88629,"0,0047000"]
["92825",null,null,"","38,6888539","42,3056157"]
["92825","SINAPI",5631,"0,0970000"]
["92825","SINAPI",5632,"0,1884000"]
["92825","SINAPI",88246,"0,4337000"]
["92825","SINAPI",88316,"0,8674000"]
["92825","SINAPI",88629,"0,0068000"]
["92826",null,null,"","38,4501664","42,0484864"]
["92826","SINAPI",5631,"0,1116000"]
["92826","SINAPI",5632,"0,2167000"]
["92826","SINAPI",88246,"0,4990000"]
["92826","SINAPI",88316,"0,9980000"]
["92826","SINAPI",88629,"0,0093000"]
["92827",null,null,"","38,1976557","41,8025318"]
["92827","SINAPI",5631,"0,1263000"]
["92827","SINAPI",5632,"0,2451000"]
["92827","SINAPI",88246,"0,5643000"]
["92827","SINAPI",88316,"1,1285000"]
["92827","SINAPI",88629,"0,0122000"]
["92828",null,null,"","37,9369464","41,5395659"]
["92828","SINAPI",5631,"0,1409000"]
["92828","SINAPI",5632,"0,2734000"]
["92828","SINAPI",88246,"0,6295000"]
["92828","SINAPI",88316,"1,2591000"]
["92828","SINAPI",88629,"0,0154000"]
["92829",null,null,"","6,0255584","6,9325386"]
["92829","SINAPI",5631,"0,1701000"]
["92829","SINAPI",5632,"0,3301000"]
["92829","SINAPI-I",7757,"1,0300000"]
["92829","SINAPI",88246,"0,7601000"]
["92829","SINAPI",88316,"1,5202000"]
["92829","SINAPI",88629,"0,0230000"]
["92830",null,null,"","37,4971103","41,0709097"]
["92830","SINAPI",5631,"0,1701000"]
["92830","SINAPI",5632,"0,3301000"]
["92830","SINAPI",88246,"0,7601000"]
["92830","SINAPI",88316,"1,5202000"]
["92830","SINAPI",88629,"0,0230000"]
["92831",null,null,"","5,4075895","6,2273334"]
["92831","SINAPI",5631,"0,2139000"]
["92831","SINAPI",5632,"0,4152000"]
["92831","SINAPI-I",7758,"1,0300000"]
["92831","SINAPI",88246,"0,9559000"]
["92831","SINAPI",88316,"1,9118000"]
["92831","SINAPI",88629,"0,0372000"]
["92832",null,null,"","36,8617463","40,4125672"]
["92832","SINAPI",5631,"0,2139000"]
["92832","SINAPI",5632,"0,4152000"]
["92832","SINAPI",88246,"0,9559000"]
["92832","SINAPI",88316,"1,9118000"]
["92832","SINAPI",88629,"0,0372000"]
["95565",null,null,"","7,2759334","8,3579601"]
["95565","SINAPI",5631,"0,0350000"]
["95565","SINAPI",5632,"0,0680000"]
["95565","SINAPI-I",40334,"1,0300000"]
["95565","SINAPI",88246,"0,1566000"]
["95565","SINAPI",88316,"0,3132000"]
["95565","SINAPI",88629,"0,0007000"]
["95566",null,null,"","7,8717639","9,0287582"]
["95566","SINAPI",5631,"0,0386000"]
["95566","SINAPI",5632,"0,0750000"]
["95566","SINAPI-I",40334,"1,0300000"]
["95566","SINAPI",88246,"0,1726000"]
["95566","SINAPI",88316,"0,3452000"]
["95566","SINAPI",88629,"0,0007000"]
["95567",null,null,"","11,6427432","13,2811559"]
["95567","SINAPI",5631,"0,0350000"]
["95567","SINAPI",5632,"0,0680000"]
["95567","SINAPI-I",7796,"1,0300000"]
["95567","SINAPI",88246,"0,1566000"]
["95567","SINAPI",88316,"0,3132000"]
["95567","SINAPI",88629,"0,0007000"]
["95568",null,null,"","12,9474410","14,7300299"]
["95568","SINAPI",5631,"0,0481000"]
["95568","SINAPI",5632,"0,0934000"]
["95568","SINAPI-I",7781,"1,0300000"]
["95568","SINAPI",88246,"0,2151000"]
["95568","SINAPI",88316,"0,4302000"]
["95568","SINAPI",88629,"0,0016000"]
["95569",null,null,"","11,6580131","13,2907521"]
["95569","SINAPI",5631,"0,0612000"]
["95569","SINAPI",5632,"0,1188000"]
["95569","SINAPI-I",7795,"1,0300000"]
["95569","SINAPI",88246,"0,2735000"]
["95569","SINAPI",88316,"0,5471000"]
["95569","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["95570",null,null,"","12,4583134","14,1856392"]
["95570","SINAPI",5631,"0,0386000"]
["95570","SINAPI",5632,"0,0750000"]
["95570","SINAPI-I",7796,"1,0300000"]
["95570","SINAPI",88246,"0,1726000"]
["95570","SINAPI",88316,"0,3452000"]
["95570","SINAPI",88629,"0,0007000"]
["95571",null,null,"","13,8401373","15,7290792"]
["95571","SINAPI",5631,"0,0532000"]
["95571","SINAPI",5632,"0,1033000"]
["95571","SINAPI-I",7781,"1,0300000"]
["95571","SINAPI",88246,"0,2379000"]
["95571","SINAPI",88316,"0,4757000"]
["95571","SINAPI",88629,"0,0016000"]
["95572",null,null,"","12,5041971","14,2434015"]
["95572","SINAPI",5631,"0,0678000"]
["95572","SINAPI",5632,"0,1317000"]
["95572","SINAPI-I",7795,"1,0300000"]
["95572","SINAPI",88246,"0,3031000"]
["95572","SINAPI",88316,"0,6063000"]
["95572","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["97127",null,null,"","66,5909091","69,8770492"]
["97127","SINAPI-I",20078,"0,0151000"]
["97127","SINAPI",88246,"0,1048000"]
["97127","SINAPI",88316,"0,1048000"]
["97128",null,null,"","53,8622130","57,5408262"]
["97128","SINAPI",5678,"0,0086000"]
["97128","SINAPI",5679,"0,0414000"]
["97128","SINAPI-I",20078,"0,0195000"]
["97128","SINAPI",88246,"0,1359000"]
["97128","SINAPI",88316,"0,1359000"]
["97129",null,null,"","53,6047498","57,3987540"]
["97129","SINAPI",5678,"0,0106000"]
["97129","SINAPI",5679,"0,0509000"]
["97129","SINAPI-I",20078,"0,0240000"]
["97129","SINAPI",88246,"0,1670000"]
["97129","SINAPI",88316,"0,1670000"]
["97130",null,null,"","53,4900286","57,2643980"]
["97130","SINAPI",5678,"0,0126000"]
["97130","SINAPI",5679,"0,0604000"]
["97130","SINAPI-I",20078,"0,0284000"]
["97130","SINAPI",88246,"0,1981000"]
["97130","SINAPI",88316,"0,1981000"]
["97131",null,null,"","53,5384617","57,1995466"]
["97131","SINAPI",5678,"0,0146000"]
["97131","SINAPI",5679,"0,0698000"]
["97131","SINAPI-I",20078,"0,0329000"]
["97131","SINAPI",88246,"0,2291000"]
["97131","SINAPI",88316,"0,2291000"]
["97132",null,null,"","53,4669557","57,2211156"]
["97132","SINAPI",5678,"0,0165000"]
["97132","SINAPI",5679,"0,0793000"]
["97132","SINAPI-I",20078,"0,0373000"]
["97132","SINAPI",88246,"0,2602000"]
["97132","SINAPI",88316,"0,2602000"]
["97133",null,null,"","53,4701005","57,1887552"]
["97133","SINAPI",5678,"0,0205000"]
["97133","SINAPI",5679,"0,0983000"]
["97133","SINAPI-I",20078,"0,0462000"]
["97133","SINAPI",88246,"0,3224000"]
["97133","SINAPI",88316,"0,3224000"]
["97134",null,null,"","58,9108911","62,7802691"]
["97134","SINAPI-I",20078,"0,0151000"]
["97134","SINAPI",88246,"0,0433000"]
["97134","SINAPI",88316,"0,0433000"]
["97135",null,null,"","45,6967214","49,4274810"]
["97135","SINAPI",5678,"0,0086000"]
["97135","SINAPI",5679,"0,0165000"]
["97135","SINAPI-I",20078,"0,0195000"]
["97135","SINAPI",88246,"0,0562000"]
["97135","SINAPI",88316,"0,0562000"]
["97136",null,null,"","45,3642385","49,1525425"]
["97136","SINAPI",5678,"0,0106000"]
["97136","SINAPI",5679,"0,0203000"]
["97136","SINAPI-I",20078,"0,0240000"]
["97136","SINAPI",88246,"0,0690000"]
["97136","SINAPI",88316,"0,0690000"]
["97137",null,null,"","45,1388890","49,0322582"]
["97137","SINAPI",5678,"0,0126000"]
["97137","SINAPI",5679,"0,0241000"]
["97137","SINAPI-I",20078,"0,0284000"]
["97137","SINAPI",88246,"0,0819000"]
["97137","SINAPI",88316,"0,0819000"]
["97138",null,null,"","45,2694612","49,0523970"]
["97138","SINAPI",5678,"0,0146000"]
["97138","SINAPI",5679,"0,0278000"]
["97138","SINAPI-I",20078,"0,0329000"]
["97138","SINAPI",88246,"0,0947000"]
["97138","SINAPI",88316,"0,0947000"]
["97139",null,null,"","45,0630254","48,8758554"]
["97139","SINAPI",5678,"0,0165000"]
["97139","SINAPI",5679,"0,0316000"]
["97139","SINAPI-I",20078,"0,0373000"]
["97139","SINAPI",88246,"0,1076000"]
["97139","SINAPI",88316,"0,1076000"]
["97140",null,null,"","45,1312448","48,8958992"]
["97140","SINAPI",5678,"0,0205000"]
["97140","SINAPI",5679,"0,0392000"]
["97140","SINAPI-I",20078,"0,0462000"]
["97140","SINAPI",88246,"0,1333000"]
["97140","SINAPI",88316,"0,1333000"]
["103089",null,null,"","38,9799637","42,4892705"]
["103089","SINAPI",5928,"0,0177000"]
["103089","SINAPI",5930,"0,0354000"]
["103089","SINAPI",88248,"0,0342000"]
["103089","SINAPI",88267,"0,1247000"]
["103090",null,null,"","39,3479910","43,0604983"]
["103090","SINAPI",5928,"0,0208000"]
["103090","SINAPI",5930,"0,0416000"]
["103090","SINAPI",88248,"0,0421000"]
["103090","SINAPI",88267,"0,1532000"]
["103091",null,null,"","40,3877222","44,0060699"]
["103091","SINAPI",5928,"0,0285000"]
["103091","SINAPI",5930,"0,0570000"]
["103091","SINAPI",88248,"0,0617000"]
["103091","SINAPI",88267,"0,2247000"]
["103092",null,null,"","40,8163266","44,4270631"]
["103092","SINAPI",5928,"0,0362000"]
["103092","SINAPI",5930,"0,0725000"]
["103092","SINAPI",88248,"0,0813000"]
["103092","SINAPI",88267,"0,2961000"]
["103093",null,null,"","40,8485179","44,5294569"]
["103093","SINAPI",5928,"0,0552000"]
["103093","SINAPI",5930,"0,1104000"]
["103093","SINAPI",88248,"0,1248000"]
["103093","SINAPI",88267,"0,4546000"]
["103094",null,null,"","41,0037879","44,6959610"]
["103094","SINAPI",5928,"0,0630000"]
["103094","SINAPI",5930,"0,1259000"]
["103094","SINAPI",88248,"0,1444000"]
["103094","SINAPI",88267,"0,5261000"]
["103095",null,null,"","41,0181819","44,6982612"]
["103095","SINAPI",5928,"0,0819000"]
["103095","SINAPI",5930,"0,1638000"]
["103095","SINAPI",88248,"0,1879000"]
["103095","SINAPI",88267,"0,6846000"]
["103096",null,null,"","41,1248967","44,7960293"]
["103096","SINAPI",5928,"0,0897000"]
["103096","SINAPI",5930,"0,1793000"]
["103096","SINAPI",88248,"0,2075000"]
["103096","SINAPI",88267,"0,7561000"]
["103097",null,null,"","41,1033731","44,7617829"]
["103097","SINAPI",5928,"0,1086000"]
["103097","SINAPI",5930,"0,2173000"]
["103097","SINAPI",88248,"0,2511000"]
["103097","SINAPI",88267,"0,9146000"]
["103098",null,null,"","41,1944093","44,8456681"]
["103098","SINAPI",5928,"0,1164000"]
["103098","SINAPI",5930,"0,2327000"]
["103098","SINAPI",88248,"0,2707000"]
["103098","SINAPI",88267,"0,9860000"]
["103099",null,null,"","41,3473356","45,0146629"]
["103099","SINAPI",5928,"0,1318000"]
["103099","SINAPI",5930,"0,2637000"]
["103099","SINAPI",88248,"0,3099000"]
["103099","SINAPI",88267,"1,1289000"]
["103100",null,null,"","41,5279959","45,1824962"]
["103100","SINAPI",5928,"0,1399000"]
["103100","SINAPI",5930,"0,2798000"]
["103100","SINAPI",88248,"0,3333000"]
["103100","SINAPI",88267,"1,2143000"]
["103101",null,null,"","41,6302490","45,3040151"]
["103101","SINAPI",5928,"0,1536000"]
["103101","SINAPI",5930,"0,3072000"]
["103101","SINAPI",88248,"0,3688000"]
["103101","SINAPI",88267,"1,3435000"]
["103102",null,null,"","41,6370989","45,3104463"]
["103102","SINAPI",5928,"0,1769000"]
["103102","SINAPI",5930,"0,3538000"]
["103102","SINAPI",88248,"0,4247000"]
["103102","SINAPI",88267,"1,5470000"]
["103103",null,null,"","41,7207918","45,3966209"]
["103103","SINAPI",5928,"0,1906000"]
["103103","SINAPI",5930,"0,3812000"]
["103103","SINAPI",88248,"0,4601000"]
["103103","SINAPI",88267,"1,6762000"]
["103104",null,null,"","41,7656830","45,4425759"]
["103104","SINAPI",5928,"0,2276000"]
["103104","SINAPI",5930,"0,4552000"]
["103104","SINAPI",88248,"0,5515000"]
["103104","SINAPI",88267,"2,0090000"]
["103105",null,null,"","31,3255567","34,6254796"]
["103105","SINAPI",5928,"0,0882000"]
["103105","SINAPI",5930,"0,1764000"]
["103105","SINAPI",88248,"0,0956000"]
["103105","SINAPI",88267,"0,3482000"]
["103106",null,null,"","32,6577777","36,0675106"]
["103106","SINAPI",5928,"0,1021000"]
["103106","SINAPI",5930,"0,2042000"]
["103106","SINAPI",88248,"0,1251000"]
["103106","SINAPI",88267,"0,4557000"]
["103107",null,null,"","34,7209920","38,1933629"]
["103107","SINAPI",5928,"0,1368000"]
["103107","SINAPI",5930,"0,2736000"]
["103107","SINAPI",88248,"0,1989000"]
["103107","SINAPI",88267,"0,7247000"]
["103108",null,null,"","35,8687108","39,3832437"]
["103108","SINAPI",5928,"0,1715000"]
["103108","SINAPI",5930,"0,3430000"]
["103108","SINAPI",88248,"0,2728000"]
["103108","SINAPI",88267,"0,9936000"]
["103109",null,null,"","37,4319719","41,0026505"]
["103109","SINAPI",5928,"0,2714000"]
["103109","SINAPI",5930,"0,5428000"]
["103109","SINAPI",88248,"0,4853000"]
["103109","SINAPI",88267,"1,7679000"]
["103110",null,null,"","37,7105265","41,2800794"]
["103110","SINAPI",5928,"0,3061000"]
["103110","SINAPI",5930,"0,6122000"]
["103110","SINAPI",88248,"0,5591000"]
["103110","SINAPI",88267,"2,0368000"]
["103111",null,null,"","38,2507244","41,8479464"]
["103111","SINAPI",5928,"0,4060000"]
["103111","SINAPI",5930,"0,8120000"]
["103111","SINAPI",88248,"0,7717000"]
["103111","SINAPI",88267,"2,8111000"]
["103112",null,null,"","38,3824588","41,9780667"]
["103112","SINAPI",5928,"0,4407000"]
["103112","SINAPI",5930,"0,8814000"]
["103112","SINAPI",88248,"0,8455000"]
["103112","SINAPI",88267,"3,0800000"]
["103113",null,null,"","38,6573940","42,2643990"]
["103113","SINAPI",5928,"0,5406000"]
["103113","SINAPI",5930,"1,0812000"]
["103113","SINAPI",88248,"1,0580000"]
["103113","SINAPI",88267,"3,8543000"]
["103114",null,null,"","38,7287812","42,3327854"]
["103114","SINAPI",5928,"0,5753000"]
["103114","SINAPI",5930,"1,1506000"]
["103114","SINAPI",88248,"1,1319000"]
["103114","SINAPI",88267,"4,1232000"]
["103115",null,null,"","38,8511218","42,4622486"]
["103115","SINAPI",5928,"0,6447000"]
["103115","SINAPI",5930,"1,2894000"]
["103115","SINAPI",88248,"1,2795000"]
["103115","SINAPI",88267,"4,6611000"]
["103116",null,null,"","39,0234149","42,6365194"]
["103116","SINAPI",5928,"0,7793000"]
["103116","SINAPI",5930,"1,5586000"]
["103116","SINAPI",88248,"1,5659000"]
["103116","SINAPI",88267,"5,7043000"]
["103117",null,null,"","39,0930588","42,7086208"]
["103117","SINAPI",5928,"0,8487000"]
["103117","SINAPI",5930,"1,6974000"]
["103117","SINAPI",88248,"1,7136000"]
["103117","SINAPI",88267,"6,2422000"]
["103118",null,null,"","39,1956073","42,8130473"]
["103118","SINAPI",5928,"0,9833000"]
["103118","SINAPI",5930,"1,9666000"]
["103118","SINAPI",88248,"1,9999000"]
["103118","SINAPI",88267,"7,2854000"]
["103119",null,null,"","39,2354007","42,8543741"]
["103119","SINAPI",5928,"1,0527000"]
["103119","SINAPI",5930,"2,1054000"]
["103119","SINAPI",88248,"2,1476000"]
["103119","SINAPI",88267,"7,8233000"]
["103120",null,null,"","39,3331120","42,9536334"]
["103120","SINAPI",5928,"1,2567000"]
["103120","SINAPI",5930,"2,5134000"]
["103120","SINAPI",88248,"2,5816000"]
["103120","SINAPI",88267,"9,4044000"]
["103121",null,null,"","33,3279483","36,7509580"]
["103121","SINAPI",5928,"0,1107000"]
["103121","SINAPI",5930,"0,2214000"]
["103121","SINAPI",88248,"0,1434000"]
["103121","SINAPI",88267,"0,5222000"]
["103122",null,null,"","34,4982790","37,9638917"]
["103122","SINAPI",5928,"0,1315000"]
["103122","SINAPI",5930,"0,2630000"]
["103122","SINAPI",88248,"0,1877000"]
["103122","SINAPI",88267,"0,6836000"]
["103123",null,null,"","36,1455674","39,6777530"]
["103123","SINAPI",5928,"0,1836000"]
["103123","SINAPI",5930,"0,3671000"]
["103123","SINAPI",88248,"0,2984000"]
["103123","SINAPI",88267,"1,0870000"]
["103124",null,null,"","37,0398721","40,5948395"]
["103124","SINAPI",5928,"0,2356000"]
["103124","SINAPI",5930,"0,4712000"]
["103124","SINAPI",88248,"0,4091000"]
["103124","SINAPI",88267,"1,4904000"]
["103125",null,null,"","38,1674658","41,7610651"]
["103125","SINAPI",5928,"0,3855000"]
["103125","SINAPI",5930,"0,7709000"]
["103125","SINAPI",88248,"0,7280000"]
["103125","SINAPI",88267,"2,6518000"]
["103126",null,null,"","38,3734832","41,9702553"]
["103126","SINAPI",5928,"0,4375000"]
["103126","SINAPI",5930,"0,8750000"]
["103126","SINAPI",88248,"0,8387000"]
["103126","SINAPI",88267,"3,0552000"]
["103127",null,null,"","38,7523378","42,3589461"]
["103127","SINAPI",5928,"0,5874000"]
["103127","SINAPI",5930,"1,1747000"]
["103127","SINAPI",88248,"1,1575000"]
["103127","SINAPI",88267,"4,2166000"]
["103128",null,null,"","38,8423682","42,4523087"]
["103128","SINAPI",5928,"0,6394000"]
["103128","SINAPI",5930,"1,2788000"]
["103128","SINAPI",88248,"1,2683000"]
["103128","SINAPI",88267,"4,6201000"]
["103129",null,null,"","39,0356072","42,6478508"]
["103129","SINAPI",5928,"0,7893000"]
["103129","SINAPI",5930,"1,5785000"]
["103129","SINAPI",88248,"1,5871000"]
["103129","SINAPI",88267,"5,7815000"]
["103130",null,null,"","39,0886227","42,7030601"]
["103130","SINAPI",5928,"0,8413000"]
["103130","SINAPI",5930,"1,6826000"]
["103130","SINAPI",88248,"1,6978000"]
["103130","SINAPI",88267,"6,1849000"]
["103131",null,null,"","39,1707038","42,7878602"]
["103131","SINAPI",5928,"0,9454000"]
["103131","SINAPI",5930,"1,8908000"]
["103131","SINAPI",88248,"1,9193000"]
["103131","SINAPI",88267,"6,9917000"]
["103132",null,null,"","39,2852807","42,9067984"]
["103132","SINAPI",5928,"1,1473000"]
["103132","SINAPI",5930,"2,2946000"]
["103132","SINAPI",88248,"2,3488000"]
["103132","SINAPI",88267,"8,5565000"]
["103133",null,null,"","39,3304924","42,9532151"]
["103133","SINAPI",5928,"1,2514000"]
["103133","SINAPI",5930,"2,5028000"]
["103133","SINAPI",88248,"2,5703000"]
["103133","SINAPI",88267,"9,3633000"]
["103134",null,null,"","39,4034638","43,0277136"]
["103134","SINAPI",5928,"1,4533000"]
["103134","SINAPI",5930,"2,9066000"]
["103134","SINAPI",88248,"2,9999000"]
["103134","SINAPI",88267,"10,9282000"]
["103135",null,null,"","39,4301217","43,0552712"]
["103135","SINAPI",5928,"1,5574000"]
["103135","SINAPI",5930,"3,1148000"]
["103135","SINAPI",88248,"3,2214000"]
["103135","SINAPI",88267,"11,7350000"]
["103136",null,null,"","39,4961386","43,1230346"]
["103136","SINAPI",5928,"1,8634000"]
["103136","SINAPI",5930,"3,7268000"]
["103136","SINAPI",88248,"3,8724000"]
["103136","SINAPI",88267,"14,1066000"]
["103137",null,null,"","27,4099168","30,4924800"]
["103137","SINAPI",5928,"0,0658000"]
["103137","SINAPI",5930,"0,1315000"]
["103137","SINAPI",88248,"0,0478000"]
["103137","SINAPI",88267,"0,1741000"]
["103138",null,null,"","28,9843327","32,1373257"]
["103138","SINAPI",5928,"0,0727000"]
["103138","SINAPI",5930,"0,1454000"]
["103138","SINAPI",88248,"0,0626000"]
["103138","SINAPI",88267,"0,2279000"]
["103139",null,null,"","31,4941103","34,8338904"]
["103139","SINAPI",5928,"0,0901000"]
["103139","SINAPI",5930,"0,1801000"]
["103139","SINAPI",88248,"0,0995000"]
["103139","SINAPI",88267,"0,3623000"]
["103140",null,null,"","33,0934047","36,4950748"]
["103140","SINAPI",5928,"0,1074000"]
["103140","SINAPI",5930,"0,2148000"]
["103140","SINAPI",88248,"0,1364000"]
["103140","SINAPI",88267,"0,4968000"]
["103141",null,null,"","35,4594596","38,9632962"]
["103141","SINAPI",5928,"0,1574000"]
["103141","SINAPI",5930,"0,3147000"]
["103141","SINAPI",88248,"0,2427000"]
["103141","SINAPI",88267,"0,8839000"]
["103142",null,null,"","35,9557054","39,4648222"]
["103142","SINAPI",5928,"0,1747000"]
["103142","SINAPI",5930,"0,3494000"]
["103142","SINAPI",88248,"0,2796000"]
["103142","SINAPI",88267,"1,0184000"]
["103143",null,null,"","36,8848858","40,4353836"]
["103143","SINAPI",5928,"0,2247000"]
["103143","SINAPI",5930,"0,4493000"]
["103143","SINAPI",88248,"0,3858000"]
["103143","SINAPI",88267,"1,4055000"]
["103144",null,null,"","37,1214171","40,6786148"]
["103144","SINAPI",5928,"0,2420000"]
["103144","SINAPI",5930,"0,4840000"]
["103144","SINAPI",88248,"0,4228000"]
["103144","SINAPI",88267,"1,5400000"]
["103145",null,null,"","37,6016824","41,1727881"]
["103145","SINAPI",5928,"0,2920000"]
["103145","SINAPI",5930,"0,5839000"]
["103145","SINAPI",88248,"0,5290000"]
["103145","SINAPI",88267,"1,9272000"]
["103146",null,null,"","37,7382069","41,3104296"]
["103146","SINAPI",5928,"0,3093000"]
["103146","SINAPI",5930,"0,6186000"]
["103146","SINAPI",88248,"0,5659000"]
["103146","SINAPI",88267,"2,0616000"]
["103147",null,null,"","37,9551170","41,5449402"]
["103147","SINAPI",5928,"0,3440000"]
["103147","SINAPI",5930,"0,6880000"]
["103147","SINAPI",88248,"0,6398000"]
["103147","SINAPI",88267,"2,3306000"]
["103148",null,null,"","38,2699364","41,8621569"]
["103148","SINAPI",5928,"0,4113000"]
["103148","SINAPI",5930,"0,8226000"]
["103148","SINAPI",88248,"0,7829000"]
["103148","SINAPI",88267,"2,8522000"]
["103149",null,null,"","38,4014488","41,9993315"]
["103149","SINAPI",5928,"0,4460000"]
["103149","SINAPI",5930,"0,8920000"]
["103149","SINAPI",88248,"0,8568000"]
["103149","SINAPI",88267,"3,1211000"]
["103150",null,null,"","38,5989687","42,1991042"]
["103150","SINAPI",5928,"0,5130000"]
["103150","SINAPI",5930,"1,0270000"]
["103150","SINAPI",88248,"1,0000000"]
["103150","SINAPI",88267,"3,6427000"]
["103151",null,null,"","38,6756184","42,2776743"]
["103151","SINAPI",5928,"0,5480000"]
["103151","SINAPI",5930,"1,0960000"]
["103151","SINAPI",88248,"1,0738000"]
["103151","SINAPI",88267,"3,9117000"]
["103152",null,null,"","38,8559874","42,4681739"]
["103152","SINAPI",5928,"0,6500000"]
["103152","SINAPI",5930,"1,3000000"]
["103152","SINAPI",88248,"1,2908000"]
["103152","SINAPI",88267,"4,7022000"]
["103372",null,null,"","2,6476578","3,2388663"]
["103372","SINAPI-I",9813,"1,0000000"]
["103372","SINAPI",88246,"0,0034000"]
["103372","SINAPI",88316,"0,0068000"]
["103373",null,null,"","2,2680412","2,5693730"]
["103373","SINAPI-I",9815,"1,0000000"]
["103373","SINAPI",88246,"0,0054000"]
["103373","SINAPI",88316,"0,0108000"]
["103376",null,null,"","0,6630500","0,7741269"]
["103376","SINAPI-I",44526,"1,0000000"]
["103376","SINAPI",88246,"0,0186000"]
["103376","SINAPI",88316,"0,0371000"]
["103377",null,null,"","0,4504866","0,5265061"]
["103377","SINAPI-I",44545,"1,0000000"]
["103377","SINAPI",88246,"0,0270000"]
["103377","SINAPI",88316,"0,0540000"]
["103379",null,null,"","0,3642375","0,4234006"]
["103379","SINAPI-I",44547,"1,0000000"]
["103379","SINAPI",88246,"0,0338000"]
["103379","SINAPI",88316,"0,0675000"]
["103383",null,null,"","0,1579545","0,1821301"]
["103383","SINAPI",5928,"0,0110000"]
["103383","SINAPI",5930,"0,0314000"]
["103383","SINAPI-I",44519,"1,0000000"]
["103383","SINAPI",88246,"0,0125000"]
["103383","SINAPI",88316,"0,0250000"]
["103385",null,null,"","0,1887149","0,2199896"]
["103385","SINAPI",5928,"0,0210000"]
["103385","SINAPI",5930,"0,0602000"]
["103385","SINAPI-I",44520,"1,0000000"]
["103385","SINAPI",88246,"0,0240000"]
["103385","SINAPI",88316,"0,0479000"]
["103387",null,null,"","0,1693621","0,1961098"]
["103387","SINAPI",5928,"0,0328000"]
["103387","SINAPI",5930,"0,0940000"]
["103387","SINAPI-I",44522,"1,0000000"]
["103387","SINAPI",88246,"0,0374000"]
["103387","SINAPI",88316,"0,0748000"]
["103389",null,null,"","0,1674450","0,1946737"]
["103389","SINAPI",5928,"0,0481000"]
["103389","SINAPI",5930,"0,1380000"]
["103389","SINAPI-I",44523,"1,0000000"]
["103389","SINAPI",88246,"0,0549000"]
["103389","SINAPI",88316,"0,1098000"]
["103391",null,null,"","0,3606969","0,4200564"]
["103391","SINAPI",5928,"0,0682000"]
["103391","SINAPI",5930,"0,1955000"]
["103391","SINAPI-I",44542,"1,0000000"]
["103391","SINAPI",88246,"0,0778000"]
["103391","SINAPI",88316,"0,1556000"]
["103392",null,null,"","0,2595579","0,3017218"]
["103392","SINAPI",5928,"0,0800000"]
["103392","SINAPI",5930,"0,2293000"]
["103392","SINAPI-I",44525,"1,0000000"]
["103392","SINAPI",88246,"0,0912000"]
["103392","SINAPI",88316,"0,1825000"]
["103393",null,null,"","0,2698717","0,3133442"]
["103393","SINAPI",5928,"0,0918000"]
["103393","SINAPI",5930,"0,2631000"]
["103393","SINAPI-I",44543,"1,0000000"]
["103393","SINAPI",88246,"0,1047000"]
["103393","SINAPI",88316,"0,2094000"]
["103397",null,null,"","73,4138973","76,2803235"]
["103397","SINAPI",88246,"0,0577000"]
["103397","SINAPI",88316,"0,1155000"]
["103398",null,null,"","73,3583490","76,1744967"]
["103398","SINAPI",88246,"0,0924000"]
["103398","SINAPI",88316,"0,1848000"]
["103399",null,null,"","72,8733460","75,7396450"]
["103399","SINAPI",88246,"0,1819000"]
["103399","SINAPI",88316,"0,3637000"]
["103400",null,null,"","72,6732674","75,5608029"]
["103400","SINAPI",88246,"0,2598000"]
["103400","SINAPI",88316,"0,5196000"]
["103401",null,null,"","72,6537217","75,5308881"]
["103401","SINAPI",88246,"0,3176000"]
["103401","SINAPI",88316,"0,6351000"]
["103402",null,null,"","72,6834693","75,5555556"]
["103402","SINAPI",88246,"0,4619000"]
["103402","SINAPI",88316,"0,9238000"]
["103403",null,null,"","72,6135616","75,4861521"]
["103403","SINAPI",88246,"0,5196000"]
["103403","SINAPI",88316,"1,0393000"]
["103404",null,null,"","72,6222223","75,5037116"]
["103404","SINAPI",88246,"0,5774000"]
["103404","SINAPI",88316,"1,1547000"]
["103405",null,null,"","72,5980522","75,4654726"]
["103405","SINAPI",88246,"0,6495000"]
["103405","SINAPI",88316,"1,2991000"]
["103406",null,null,"","72,5959262","75,4664971"]
["103406","SINAPI",88246,"0,7217000"]
["103406","SINAPI",88316,"1,4434000"]
["103407",null,null,"","72,5581396","75,4445706"]
["103407","SINAPI",88246,"0,8083000"]
["103407","SINAPI",88316,"1,6166000"]
["103408",null,null,"","72,5888325","75,4669359"]
["103408","SINAPI",88246,"0,9094000"]
["103408","SINAPI",88316,"1,8187000"]
["103409",null,null,"","72,5333334","75,4139938"]
["103409","SINAPI",88246,"1,0248000"]
["103409","SINAPI",88316,"2,0497000"]
["103410",null,null,"","72,5443787","75,4269827"]
["103410","SINAPI",88246,"1,1547000"]
["103410","SINAPI",88316,"2,3095000"]
["103411",null,null,"","73,0538923","75,9358289"]
["103411","SINAPI",88246,"0,1155000"]
["103411","SINAPI",88316,"0,2309000"]
["103412",null,null,"","72,9050280","75,7701916"]
["103412","SINAPI",88246,"0,1848000"]
["103412","SINAPI",88316,"0,3695000"]
["103413",null,null,"","72,7272728","75,5902193"]
["103413","SINAPI",88246,"0,3637000"]
["103413","SINAPI",88316,"0,7275000"]
["103414",null,null,"","72,6135616","75,4861521"]
["103414","SINAPI",88246,"0,5196000"]
["103414","SINAPI",88316,"1,0393000"]
["103415",null,null,"","72,5975774","75,4698796"]
["103415","SINAPI",88246,"0,6351000"]
["103415","SINAPI",88316,"1,2702000"]
["103416",null,null,"","72,5809436","75,4595132"]
["103416","SINAPI",88246,"0,9238000"]
["103416","SINAPI",88316,"1,8476000"]
["103417",null,null,"","72,5583690","75,4414362"]
["103417","SINAPI",88246,"1,0393000"]
["103417","SINAPI",88316,"2,0785000"]
["103418",null,null,"","72,5443787","75,4269827"]
["103418","SINAPI",88246,"1,1547000"]
["103418","SINAPI",88316,"2,3095000"]
["103419",null,null,"","72,5384515","75,4177454"]
["103419","SINAPI",88246,"1,2991000"]
["103419","SINAPI",88316,"2,5982000"]
["103420",null,null,"","72,5422927","75,4183436"]
["103420","SINAPI",88246,"1,4434000"]
["103420","SINAPI",88316,"2,8868000"]
["103421",null,null,"","72,5285172","75,4112309"]
["103421","SINAPI",88246,"1,6166000"]
["103421","SINAPI",88316,"3,2333000"]
["103422",null,null,"","72,5352113","75,4160364"]
["103422","SINAPI",88246,"1,8187000"]
["103422","SINAPI",88316,"3,6374000"]
["103423",null,null,"","72,5183212","75,3970030"]
["103423","SINAPI",88246,"2,0497000"]
["103423","SINAPI",88316,"4,0993000"]
["103424",null,null,"","72,5256856","75,4052803"]
["103424","SINAPI",88246,"2,3095000"]
["103424","SINAPI",88316,"4,6189000"]
["103425",null,null,"","17,1852899","19,4635488"]
["103425","SINAPI-I",37424,"1,0000000"]
["103425","SINAPI",88246,"0,0577000"]
["103425","SINAPI",88316,"0,1155000"]
["103426",null,null,"","23,0000000","25,7515598"]
["103426","SINAPI-I",37425,"1,0000000"]
["103426","SINAPI",88246,"0,0924000"]
["103426","SINAPI",88316,"0,1848000"]
["103427",null,null,"","22,5768667","25,3107344"]
["103427","SINAPI-I",37426,"1,0000000"]
["103427","SINAPI",88246,"0,1819000"]
["103427","SINAPI",88316,"0,3637000"]
["103428",null,null,"","10,7717324","12,3018444"]
["103428","SINAPI-I",37428,"1,0000000"]
["103428","SINAPI",88246,"0,5774000"]
["103428","SINAPI",88316,"1,1547000"]
["103429",null,null,"","1,9473995","2,2552015"]
["103429","SINAPI-I",37429,"1,0000000"]
["103429","SINAPI",88246,"1,1547000"]
["103429","SINAPI",88316,"2,3095000"]
["103430",null,null,"","12,8576126","14,6262886"]
["103430","SINAPI-I",37435,"1,0000000"]
["103430","SINAPI",88246,"0,0924000"]
["103430","SINAPI",88316,"0,1848000"]
["103431",null,null,"","14,4382022","16,3952424"]
["103431","SINAPI-I",37437,"1,0000000"]
["103431","SINAPI",88246,"0,1819000"]
["103431","SINAPI",88316,"0,3637000"]
["103432",null,null,"","1,7146574","1,9868704"]
["103432","SINAPI-I",37439,"1,0000000"]
["103432","SINAPI",88246,"0,5774000"]
["103432","SINAPI",88316,"1,1547000"]
["103433",null,null,"","8,0838323","9,2908732"]
["103433","SINAPI-I",37430,"1,0000000"]
["103433","SINAPI",88246,"0,0577000"]
["103433","SINAPI",88316,"0,1155000"]
["103434",null,null,"","9,3945218","10,7455621"]
["103434","SINAPI-I",37431,"1,0000000"]
["103434","SINAPI",88246,"0,0924000"]
["103434","SINAPI",88316,"0,1848000"]
["103435",null,null,"","9,9458204","11,3748889"]
["103435","SINAPI-I",37432,"1,0000000"]
["103435","SINAPI",88246,"0,1819000"]
["103435","SINAPI",88316,"0,3637000"]
["103436",null,null,"","1,2108547","1,4042284"]
["103436","SINAPI-I",37434,"1,0000000"]
["103436","SINAPI",88246,"0,5774000"]
["103436","SINAPI",88316,"1,1547000"]
["103437",null,null,"","9,5972153","10,9750872"]
["103437","SINAPI-I",37440,"1,0000000"]
["103437","SINAPI",88246,"0,3637000"]
["103437","SINAPI",88316,"0,7275000"]
["103438",null,null,"","9,5972153","10,9750872"]
["103438","SINAPI-I",37441,"1,0000000"]
["103438","SINAPI",88246,"0,3637000"]
["103438","SINAPI",88316,"0,7275000"]
["103439",null,null,"","8,1507680","9,3424343"]
["103439","SINAPI-I",37442,"1,0000000"]
["103439","SINAPI",88246,"0,3637000"]
["103439","SINAPI",88316,"0,7275000"]
["103440",null,null,"","13,4999724","15,3479350"]
["103440","SINAPI-I",37446,"1,0000000"]
["103440","SINAPI",88246,"1,1547000"]
["103440","SINAPI",88316,"2,3095000"]
["103441",null,null,"","13,3300714","15,1588526"]
["103441","SINAPI-I",37447,"1,0000000"]
["103441","SINAPI",88246,"1,1547000"]
["103441","SINAPI",88316,"2,3095000"]
["103442",null,null,"","10,2273201","11,6878320"]
["103442","SINAPI-I",37448,"1,0000000"]
["103442","SINAPI",88246,"1,1547000"]
["103442","SINAPI",88316,"2,3095000"]
["98441",null,null,"","25,3668966","28,3207318"]
["98441","SINAPI-I",4491,"1,2308000"]
["98441","SINAPI-I",5061,"0,0570000"]
["98441","SINAPI-I",6194,"1,6923000"]
["98441","SINAPI-I",43681,"1,0500380"]
["98441","SINAPI",88239,"0,5500000"]
["98441","SINAPI",88262,"0,8160000"]
["98441","SINAPI",91692,"0,0187000"]
["98441","SINAPI",91693,"0,0751000"]
["98441","SINAPI",94974,"0,0029000"]
["98443",null,null,"","16,7842031","18,9838654"]
["98443","SINAPI-I",4491,"1,1818000"]
["98443","SINAPI-I",5061,"0,0570000"]
["98443","SINAPI-I",6194,"1,5000000"]
["98443","SINAPI-I",43681,"1,0500380"]
["98443","SINAPI",88239,"0,2880000"]
["98443","SINAPI",88262,"0,4240000"]
["98443","SINAPI",91692,"0,0153000"]
["98443","SINAPI",91693,"0,0615000"]
["98445",null,null,"","28,2331823","31,3884121"]
["98445","SINAPI-I",4491,"1,8033000"]
["98445","SINAPI-I",5061,"0,0690000"]
["98445","SINAPI-I",6194,"1,8033000"]
["98445","SINAPI-I",43681,"1,0500380"]
["98445","SINAPI",88239,"0,6890000"]
["98445","SINAPI",88262,"1,0210000"]
["98445","SINAPI",91692,"0,0253000"]
["98445","SINAPI",91693,"0,1016000"]
["98445","SINAPI",94974,"0,0043000"]
["98446",null,null,"","33,1725728","36,5813213"]
["98446","SINAPI-I",4491,"2,6139000"]
["98446","SINAPI-I",5061,"0,0860000"]
["98446","SINAPI-I",6194,"1,9604000"]
["98446","SINAPI-I",43681,"1,0500380"]
["98446","SINAPI",88239,"0,9950000"]
["98446","SINAPI",88262,"1,4750000"]
["98446","SINAPI",91692,"0,0346000"]
["98446","SINAPI",91693,"0,1391000"]
["98446","SINAPI",94974,"0,0062000"]
["98447",null,null,"","19,9063475","22,4249143"]
["98447","SINAPI-I",4491,"1,7875000"]
["98447","SINAPI-I",5061,"0,0710000"]
["98447","SINAPI-I",6194,"1,5950000"]
["98447","SINAPI-I",43681,"1,0500380"]
["98447","SINAPI",88239,"0,3830000"]
["98447","SINAPI",88262,"0,5640000"]
["98447","SINAPI",91692,"0,0213000"]
["98447","SINAPI",91693,"0,0856000"]
["98448",null,null,"","25,1496493","28,0831484"]
["98448","SINAPI-I",4491,"2,7152000"]
["98448","SINAPI-I",5061,"0,0940000"]
["98448","SINAPI-I",6194,"1,7405000"]
["98448","SINAPI-I",43681,"1,0500380"]
["98448","SINAPI",88239,"0,5950000"]
["98448","SINAPI",88262,"0,8780000"]
["98448","SINAPI",91692,"0,0305000"]
["98448","SINAPI",91693,"0,1225000"]
["98449",null,null,"","18,3796091","20,7406952"]
["98449","SINAPI-I",4491,"1,2308000"]
["98449","SINAPI-I",5061,"0,1140000"]
["98449","SINAPI-I",6194,"1,6923000"]
["98449","SINAPI-I",43681,"2,1000760"]
["98449","SINAPI",88239,"0,6200000"]
["98449","SINAPI",88262,"0,9200000"]
["98449","SINAPI",91692,"0,0187000"]
["98449","SINAPI",91693,"0,0751000"]
["98449","SINAPI",94974,"0,0029000"]
["98451",null,null,"","11,1973312","12,7724747"]
["98451","SINAPI-I",4491,"1,1818000"]
["98451","SINAPI-I",5061,"0,1130000"]
["98451","SINAPI-I",6194,"1,5000000"]
["98451","SINAPI-I",43681,"2,1000760"]
["98451","SINAPI",88239,"0,3150000"]
["98451","SINAPI",88262,"0,4650000"]
["98451","SINAPI",91692,"0,0153000"]
["98451","SINAPI",91693,"0,0615000"]
["98452",null,null,"","8,2420542","9,4560274"]
["98452","SINAPI-I",3992,"1,6923000"]
["98452","SINAPI-I",4433,"1,0000000"]
["98452","SINAPI-I",5061,"0,1034000"]
["98452","SINAPI-I",43681,"2,1000760"]
["98452","SINAPI",88239,"0,1769000"]
["98452","SINAPI",88262,"0,5308000"]
["98452","SINAPI",91692,"0,0097000"]
["98452","SINAPI",91693,"0,0422000"]
["98453",null,null,"","21,8799817","24,5725908"]
["98453","SINAPI-I",4491,"1,8033000"]
["98453","SINAPI-I",5061,"0,1380000"]
["98453","SINAPI-I",6194,"1,8033000"]
["98453","SINAPI-I",43681,"2,1000760"]
["98453","SINAPI",88239,"0,8170000"]
["98453","SINAPI",88262,"1,2120000"]
["98453","SINAPI",91692,"0,0253000"]
["98453","SINAPI",91693,"0,1016000"]
["98453","SINAPI",94974,"0,0043000"]
["98454",null,null,"","27,6697864","30,7699375"]
["98454","SINAPI-I",4491,"2,6139000"]
["98454","SINAPI-I",5061,"0,1730000"]
["98454","SINAPI-I",6194,"1,9604000"]
["98454","SINAPI-I",43681,"2,1000760"]
["98454","SINAPI",88239,"1,2350000"]
["98454","SINAPI",88262,"1,8350000"]
["98454","SINAPI",91692,"0,0346000"]
["98454","SINAPI",91693,"0,1391000"]
["98454","SINAPI",94974,"0,0062000"]
["98455",null,null,"","14,6360759","16,6097765"]
["98455","SINAPI-I",4491,"1,7875000"]
["98455","SINAPI-I",5061,"0,1430000"]
["98455","SINAPI-I",6194,"1,5950000"]
["98455","SINAPI-I",43681,"2,1000760"]
["98455","SINAPI",88239,"0,4550000"]
["98455","SINAPI",88262,"0,6720000"]
["98455","SINAPI",91692,"0,0213000"]
["98455","SINAPI",91693,"0,0856000"]
["98456",null,null,"","20,8660759","23,4596517"]
["98456","SINAPI-I",4491,"2,7152000"]
["98456","SINAPI-I",5061,"0,1880000"]
["98456","SINAPI-I",6194,"1,7405000"]
["98456","SINAPI-I",43681,"2,1000760"]
["98456","SINAPI",88239,"0,7850000"]
["98456","SINAPI",88262,"1,1620000"]
["98456","SINAPI",91692,"0,0305000"]
["98456","SINAPI",91693,"0,1225000"]
["98458",null,null,"","23,2168920","25,9964362"]
["98458","SINAPI-I",4491,"1,2273000"]
["98458","SINAPI-I",5061,"0,0680000"]
["98458","SINAPI-I",6194,"2,0000000"]
["98458","SINAPI-I",43681,"1,0500380"]
["98458","SINAPI",88239,"0,5290000"]
["98458","SINAPI",88262,"0,7900000"]
["98458","SINAPI",91692,"0,0066000"]
["98458","SINAPI",91693,"0,0264000"]
["98458","SINAPI",94974,"0,0061000"]
["98459",null,null,"","30,1460643","33,3978078"]
["98459","SINAPI-I",4491,"1,2273000"]
["98459","SINAPI-I",5061,"0,0680000"]
["98459","SINAPI-I",6194,"2,0000000"]
["98459","SINAPI-I",7243,"0,5853000"]
["98459","SINAPI",88239,"0,4920000"]
["98459","SINAPI",88262,"0,7350000"]
["98459","SINAPI",91692,"0,0066000"]
["98459","SINAPI",91693,"0,0264000"]
["98459","SINAPI",94974,"0,0061000"]
["98460",null,null,"","32,0654954","35,4352407"]
["98460","SINAPI-I",6194,"7,3260000"]
["98460","SINAPI",88239,"0,2160000"]
["98460","SINAPI",88262,"0,2880000"]
["98460","SINAPI",91692,"0,0705000"]
["98460","SINAPI",91693,"0,2832000"]
["98461",null,null,"","16,5949673","18,7748622"]
["98461","SINAPI-I",1347,"4,2000000"]
["98461","SINAPI-I",2747,"59,4000000"]
["98461","SINAPI-I",4491,"25,9600000"]
["98461","SINAPI-I",5061,"1,2920000"]
["98461","SINAPI-I",6194,"17,6000000"]
["98461","SINAPI-I",6212,"89,1000000"]
["98461","SINAPI-I",34492,"0,8291000"]
["98461","SINAPI",88239,"24,2630000"]
["98461","SINAPI",88262,"36,3310000"]
["98461","SINAPI",91692,"0,1263000"]
["98461","SINAPI",91693,"0,5075000"]
["98462",null,null,"","16,5717369","18,7491705"]
["98462","SINAPI-I",1347,"9,4500000"]
["98462","SINAPI-I",2747,"105,6000000"]
["98462","SINAPI-I",4491,"48,8400000"]
["98462","SINAPI-I",5061,"1,8710000"]
["98462","SINAPI-I",6194,"26,4000000"]
["98462","SINAPI-I",6212,"123,7280000"]
["98462","SINAPI-I",34492,"1,4740000"]
["98462","SINAPI",88239,"42,3040000"]
["98462","SINAPI",88262,"63,3920000"]
["98462","SINAPI",91692,"0,1275000"]
["98462","SINAPI",91693,"0,5123000"]
["105113",null,null,"","16,5923478","18,7718813"]
["105113","SINAPI-I",1347,"6,5625000"]
["105113","SINAPI-I",2747,"79,2000000"]
["105113","SINAPI-I",4491,"37,9500000"]
["105113","SINAPI-I",5061,"1,6480000"]
["105113","SINAPI-I",6194,"22,0000000"]
["105113","SINAPI-I",6212,"108,2400000"]
["105113","SINAPI-I",34492,"1,1055000"]
["105113","SINAPI",88239,"32,2170000"]
["105113","SINAPI",88262,"48,2330000"]
["105113","SINAPI",91692,"0,1848000"]
["105113","SINAPI",91693,"0,7425000"]
["105114",null,null,"","42,6944900","46,3970203"]
["105114","SINAPI",88309,"12,6830000"]
["105114","SINAPI",88316,"8,4560000"]
["105114","SINAPI",96531,"4,7059000"]
["105114","SINAPI",96555,"1,0000000"]
["105115",null,null,"","38,4356320","42,0418517"]
["105115","SINAPI",5928,"0,1708000"]
["105115","SINAPI",5930,"0,4286000"]
["105115","SINAPI",88239,"0,7420000"]
["105115","SINAPI",88262,"1,1140000"]
["105116",null,null,"","75,0988143","77,8169015"]
["105116","SINAPI",88239,"0,1800000"]
["105116","SINAPI",88262,"0,2690000"]
["105126",null,null,"","11,7981520","13,4890205"]
["105126","SINAPI-I",344,"0,0350000"]
["105126","SINAPI-I",5077,"0,0270000"]
["105126","SINAPI-I",34347,"1,0000000"]
["105126","SINAPI-I",34349,"0,2900000"]
["105126","SINAPI",88309,"0,1200000"]
["105126","SINAPI",88316,"0,0800000"]
["105127",null,null,"","10,1707498","11,6143170"]
["105127","SINAPI-I",7568,"1,6700000"]
["105127","SINAPI-I",34348,"1,0000000"]
["105127","SINAPI",88309,"0,0990000"]
["105127","SINAPI",88316,"0,0660000"]
["105128",null,null,"","18,6203569","21,0021072"]
["105128","SINAPI-I",344,"0,0350000"]
["105128","SINAPI-I",5077,"0,1000000"]
["105128","SINAPI-I",34347,"1,8500000"]
["105128","SINAPI-I",34349,"1,2500000"]
["105128","SINAPI",88309,"0,5560000"]
["105128","SINAPI",88316,"0,3700000"]
["105130",null,null,"","49,1468997","52,8912876"]
["105130","SINAPI-I",4491,"1,1000000"]
["105130","SINAPI",88239,"0,2660000"]
["105130","SINAPI",88262,"0,3980000"]
["105130","SINAPI",91692,"0,0020000"]
["105130","SINAPI",91693,"0,0082000"]
["105130","SINAPI",94974,"0,0032000"]
["5631",null,null,"","12,1186440","13,8101487"]
["5631","SINAPI",5627,"1,0000000"]
["5631","SINAPI",5628,"1,0000000"]
["5631","SINAPI",5629,"1,0000000"]
["5631","SINAPI",5630,"1,0000000"]
["5631","SINAPI",88294,"1,0000000"]
["5678",null,null,"","18,4729398","20,8410351"]
["5678","SINAPI",5664,"1,0000000"]
["5678","SINAPI",53786,"1,0000000"]
["5678","SINAPI",88294,"1,0000000"]
["5678","SINAPI",88857,"1,0000000"]
["5678","SINAPI",88858,"1,0000000"]
["5680",null,null,"","20,1602730","22,6844865"]
["5680","SINAPI",5667,"1,0000000"]
["5680","SINAPI",5668,"1,0000000"]
["5680","SINAPI",88294,"1,0000000"]
["5680","SINAPI",88859,"1,0000000"]
["5680","SINAPI",88860,"1,0000000"]
["5684",null,null,"","14,5233145","16,4828786"]
["5684","SINAPI",5674,"1,0000000"]
["5684","SINAPI",53788,"1,0000000"]
["5684","SINAPI",88303,"1,0000000"]
["5684","SINAPI",89210,"1,0000000"]
["5684","SINAPI",89211,"1,0000000"]
["5689",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["5689","SINAPI",5658,"1,0000000"]
["5689","SINAPI",88855,"1,0000000"]
["5689","SINAPI",88856,"1,0000000"]
["5823","SINAPI",95117,"1,0000000"]
["5824","SINAPI",89264,"1,0000000"]
["5863","SINAPI",53818,"1,0000000"]
["5882","SINAPI",5741,"1,0000000"]
["5894","SINAPI",91376,"1,0000000"]
["5921","SINAPI",53841,"1,0000000"]
["5953","SINAPI",53865,"1,0000000"]
["6259","SINAPI",91360,"1,0000000"]
["7049","SINAPI",7053,"1,0000000"]
["83765",null,null,"","22,0471650","24,7359751"]
["88393","SINAPI",88394,"1,0000000"]
["88830","SINAPI",88827,"1,0000000"]
["89021","SINAPI",89019,"1,0000000"]
["89035","SINAPI",5715,"1,0000000"]
["89250",null,null,"","2,7733550","3,2070185"]
["89883","SINAPI",89878,"1,0000000"]
["90637",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["90656","SINAPI",90653,"1,0000000"]
["90668","SINAPI",90666,"1,0000000"]
["90692","SINAPI",90691,"1,0000000"]
["90991","SINAPI",88294,"1,0000000"]
["91277","SINAPI",91276,"1,0000000"]
["92043",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["92118","SINAPI",92114,"1,0000000"]
["92960",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["92966","SINAPI",92964,"1,0000000"]
["93272","SINAPI",93270,"1,0000000"]
["93402","SINAPI",93401,"1,0000000"]
["95121","SINAPI",88316,"4,0000000"]
["95212","SINAPI",88296,"1,0000000"]
["95270","SINAPI",95268,"1,0000000"]
["95620","SINAPI",95618,"1,0000000"]
["95714","SINAPI",88294,"1,0000000"]
["96013","SINAPI",88324,"1,0000000"]
["96245","SINAPI",96242,"1,0000000"]
["100641","SINAPI",100637,"1,0000000"]
["102275","SINAPI",88298,"1,0000000"]
["5681","SINAPI",88860,"1,0000000"]
["5829","SINAPI",88304,"1,0000000"]
["5849","SINAPI",89017,"1,0000000"]
["5903","SINAPI",91398,"1,0000000"]
["5942",null,null,"","37,1527777","40,7112774"]
["5952",null,null,"","77,9473856","80,4209920"]
["7050","SINAPI",7052,"1,0000000"]
["84013","SINAPI",88834,"1,0000000"]
["88831","SINAPI",88827,"1,0000000"]
["89251","SINAPI",88302,"1,0000000"]
["89877","SINAPI",89870,"1,0000000"]
["90644","SINAPI",90639,"1,0000000"]
["90675","SINAPI",88297,"1,0000000"]
["90973","SINAPI",90969,"1,0000000"]
["91285","SINAPI",91280,"1,0000000"]
["92107","SINAPI",92101,"1,0000000"]
["92243","SINAPI",92237,"1,0000000"]
["92967","SINAPI",92963,"1,0000000"]
["93403",null,null,"","35,0814814","38,5672227"]
["93428","SINAPI",93424,"1,0000000"]
["95128","SINAPI",88297,"1,0000000"]
["95277","SINAPI",95272,"1,0000000"]
["96021","SINAPI",96016,"1,0000000"]
["96029","SINAPI",96024,"1,0000000"]
["100642","SINAPI",88304,"1,0000000"]
["5089",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["5692","SINAPI-I",36502,"0,0000700"]
["5714",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["5765",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["7039",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["7052","SINAPI-I",14489,"0,0000144"]
["7063","SINAPI-I",36511,"0,0000533"]
["53810",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["53841","SINAPI-I",3318,"0,0000357"]
["73303","SINAPI-I",25019,"0,0000400"]
["87443",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["88401",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["88437","SINAPI-I",2705,"1,0600000"]
["88835",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["88855","SINAPI-I",36529,"0,0000514"]
["88904",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89023",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89214","SINAPI-I",37597,"0,0000429"]
["89231",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89241","SINAPI-I",10488,"0,0000141"]
["89260","SINAPI-I",3363,"0,0000144"]
["89268","SINAPI-I",44475,"0,0000141"]
["89871","SINAPI-I",37743,"0,0000146"]
["90623",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["90635","SINAPI-I",39919,"0,0000700"]
["90653",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["90665",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["90676","SINAPI-I",44061,"0,0000342"]
["90968",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["90995",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["91274",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["91354","SINAPI-I",37754,"0,0000343"]
["91368",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["91383",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["91466",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["91484",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["91644",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["92101","SINAPI-I",37768,"0,0000700"]
["92114",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["92140","SINAPI-I",13617,"0,0000480"]
["92239","SINAPI-I",37763,"0,0000057"]
["92959","SINAPI-I",4221,"1,5500000"]
["93271",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["93397","SINAPI-I",10712,"0,0000551"]
["93405","SINAPI-I",36522,"0,0000143"]
["93418",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["93432","SINAPI-I",4221,"360,0000000"]
["95129","SINAPI-I",40637,"0,0000604"]
["95257",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["95269","SINAPI-I",4222,"1,4400000"]
["95617",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["95701","SINAPI-I",2705,"3,1300000"]
["95716",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["96012",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["96032","SINAPI-I",37734,"0,0000059"]
["96056",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["96301",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["98763","SINAPI-I",2705,"4,5900000"]
["100643",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["102832",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["102951","SINAPI-I",2705,"0,6256000"]
["103180",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["104087","SINAPI-I",38415,"0,0000640"]
["104655",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["92259","SINAPI",88262,"3,3440000"]
["92539","SINAPI-I",39027,"0,0500000"]
["92541","SINAPI-I",40568,"0,0300000"]
["92543","SINAPI",93281,"0,0046000"]
["92546",null,null,"","35,8249743","39,3402082"]
["92548","SINAPI-I",6193,"3,0000000"]
["92550","SINAPI-I",4344,"4,0000000"]
["92552",null,null,"","33,4752740","36,8910822"]
["92552","SINAPI",92262,"1,0000000"]
["92556","SINAPI-I",21142,"1,0000000"]
["92558","SINAPI-I",6193,"3,0000000"]
["92560","SINAPI-I",4472,"9,0000000"]
["92561","SINAPI-I",40623,"1,0000000"]
["92563","SINAPI-I",4472,"12,0000000"]
["92564","SINAPI-I",21142,"1,0000000"]
["100383","SINAPI",88262,"0,1600000"]
["100386",null,null,"","32,9419231","36,3170584"]
["100387","SINAPI",93282,"0,0139000"]
["100390","SINAPI",93282,"0,0334000"]
["100392","SINAPI",88239,"0,2070000"]
["100395","SINAPI",88262,"0,3890000"]
["94198",null,null,"","14,3182928","16,2553733"]
["94441","SINAPI-I",7175,"17,7490000"]
["94445",null,null,"","12,5780007","14,3182635"]
["94448","SINAPI",88323,"0,2540000"]
["94218","SINAPI",88323,"0,1390000"]
["94216","SINAPI-I",40740,"1,1460000"]
["94220","SINAPI",93281,"0,0063000"]
["100325","SINAPI",93282,"0,0026000"]
["100329","SINAPI",93281,"0,0048000"]
["100434","SINAPI-I",12616,"0,2200000"]
["94227","SINAPI-I",5104,"0,0016000"]
["94229","SINAPI-I",5061,"0,0250000"]
["94231","SINAPI",93282,"0,0183000"]
["92257",null,null,"","57,1881283","60,8170904"]
["92570","SINAPI",88316,"0,0430000"]
["92572","SINAPI-I",40424,"0,2000000"]
["92573","SINAPI",93282,"0,0048000"]
["92575","SINAPI",93281,"0,0067000"]
["92577","SINAPI",93282,"0,0218000"]
["92579","SINAPI",93282,"0,0037000"]
["92588","SINAPI-I",40598,"71,8200000"]
["92594","SINAPI-I",40598,"102,6000000"]
["92602",null,null,"","14,7835908","16,7741348"]
["92604","SINAPI-I",4777,"12,9800000"]
["92610","SINAPI-I",4777,"27,6200000"]
["92614","SINAPI",88278,"2,8440000"]
["92620","SINAPI",88278,"2,8440000"]
["100360","SINAPI",88239,"3,4590000"]
["100362","SINAPI-I",4472,"8,5000000"]
["100363","SINAPI",88239,"5,1880000"]
["100365",null,null,"","32,8142123","36,1995753"]
["100366","SINAPI-I",4415,"47,5000000"]
["100368","SINAPI-I",4400,"3,5000000"]
["100372",null,null,"","32,4500246","35,8178140"]
["100373","SINAPI-I",4400,"8,5000000"]
["100374","SINAPI",88262,"22,4820000"]
["100376","SINAPI-I",4400,"12,0000000"]
["100378","SINAPI",88278,"0,0190000"]
["104314","SINAPI",93281,"0,0016000"]
["102663","SINAPI",88316,"0,3056000"]
["102664","SINAPI-I",4021,"2,3000000"]
["102669","SINAPI",88309,"0,1068000"]
["102672","SINAPI",90106,"0,7500000"]
["102674","SINAPI",88309,"0,0597000"]
["102677","SINAPI",88309,"0,1035000"]
["102683","SINAPI-I",4021,"4,6000000"]
["102684","SINAPI",90106,"0,7500000"]
["102687","SINAPI",88629,"0,0008000"]
["102690",null,null,"","10,5704697","12,0989505"]
["102694",null,null,"","12,7868852","14,5610278"]
["102697","SINAPI-I",4021,"3,1105000"]
["102710","SINAPI",88316,"1,1466000"]
["102716","SINAPI",88309,"0,0686000"]
["102718","SINAPI",88309,"0,3711000"]
["102724","SINAPI-I",4720,"0,0254000"]
["92743","SINAPI-I",4460,"0,7143000"]
["92744","SINAPI",88316,"1,6028000"]
["92748","SINAPI-I",5063,"0,0010000"]
["92750","SINAPI-I",5063,"0,0042000"]
["92750","SINAPI-I",34804,"8,0000000"]
["92753","SINAPI",88309,"2,3420000"]
["92755","SINAPI",5632,"0,2906000"]
["92757","SINAPI-I",40452,"1,0000000"]
["91069","SINAPI",90650,"0,0452000"]
["91071","SINAPI",90979,"0,0484000"]
["91072","SINAPI",90663,"0,3658000"]
["91074",null,null,"","28,2353712","31,3784461"]
["91075",null,null,"","40,8630793","44,5360515"]
["91076","SINAPI-I",4720,"0,0788000"]
["91077","SINAPI-I",1379,"42,4015000"]
["91079","SINAPI",88316,"0,4396000"]
["91080","SINAPI-I",4720,"0,0690000"]
["91081","SINAPI",88830,"0,0651000"]
["91082","SINAPI",90651,"0,1772000"]
["91083","SINAPI",90650,"0,0977000"]
["91084","SINAPI",89509,"0,1250000"]
["91086","SINAPI",90663,"0,2327000"]
["91088","SINAPI",88297,"0,9563000"]
["91089","SINAPI",90982,"0,4430000"]
["91091","SINAPI-I",4720,"0,0788000"]
["91092","SINAPI-I",4720,"0,0652000"]
["91093","SINAPI",88309,"0,6099000"]
["91094","SINAPI",88297,"0,3703000"]
["91096","SINAPI",88831,"0,1070000"]
["91097","SINAPI",90650,"0,0510000"]
["91098","SINAPI",90650,"0,0818000"]
["91099","SINAPI",90650,"0,0907000"]
["91100","SINAPI",90657,"0,2178000"]
["91101","SINAPI",90656,"0,0955000"]
["93953","SINAPI-I",43055,"1,8100000"]
["93954","SINAPI-I",39848,"3,0000000"]
["93955",null,null,"","38,2520305","41,8415025"]
["93955","SINAPI",95967,"0,2210000"]
["93956","SINAPI",90626,"0,1134000"]
["93957","SINAPI",88297,"0,8595000"]
["93958","SINAPI",88316,"0,8017000"]
["93959","SINAPI",90644,"0,2168000"]
["93960","SINAPI",90637,"0,0346000"]
["93961","SINAPI-I",43056,"2,7829000"]
["93962","SINAPI-I",1379,"27,0551000"]
["93962","SINAPI",100726,"0,0503000"]
["93963","SINAPI",90638,"0,2128000"]
["93964","SINAPI",88297,"0,6711000"]
["93966","SINAPI",5631,"0,0032000"]
["93966","SINAPI",90650,"0,0976000"]
["93967","SINAPI",90638,"0,2420000"]
["93968","SINAPI-I",44480,"1,0714000"]
["93969","SINAPI",95967,"0,2261000"]
["93969","SINAPI",100726,"0,0628000"]
["93971","SINAPI",90625,"0,0976000"]
["100332",null,null,"","6,3692380","7,3083465"]
["100334","SINAPI-I",4011,"1,2650000"]
["100341","SINAPI-I",40275,"0,1371000"]
["100346","SINAPI",88245,"0,0335000"]
["100348","SINAPI-I",39017,"0,0520000"]
["104843","SINAPI",90650,"0,1163000"]
["104844","SINAPI",100981,"0,0177000"]
["104846","SINAPI-I",41697,"0,0001000"]
["104847","SINAPI",90778,"0,0274000"]
["104849","SINAPI",88316,"0,3262000"]
["104850","SINAPI",90650,"0,0529000"]
["104854","SINAPI",5903,"0,0620000"]
["104855","SINAPI",90650,"0,0725000"]
["104878","SINAPI",92716,"0,2795000"]
["104880","SINAPI",5903,"0,0773000"]
["104887","SINAPI",90778,"0,0099000"]
["104888","SINAPI-I",44480,"1,0715000"]
["104891","SINAPI",90632,"0,0230000"]
["102989","SINAPI",88309,"0,2393000"]
["102992","SINAPI",88629,"0,0036000"]
["102995","SINAPI",100205,"0,0008000"]
["103000",null,null,"","28,1383069","31,2586558"]
["103001","SINAPI-I",11235,"1,0000000"]
["103006","SINAPI",88316,"2,7408000"]
["103007","SINAPI",94970,"0,1140000"]
["97934","SINAPI",88628,"0,0152000"]
["97936","SINAPI",87316,"0,0060000"]
["97947","SINAPI-I",7258,"524,0990000"]
["97948","SINAPI-I",5069,"0,0273000"]
["97949","SINAPI",5678,"0,0313000"]
["97951","SINAPI-I",4517,"0,2728000"]
["97952","SINAPI-I",4517,"0,3784000"]
["97952","SINAPI",97737,"0,0680000"]
["97953","SINAPI-I",25067,"38,2507000"]
["97955","SINAPI",89995,"0,0954000"]
["97956","SINAPI",87316,"0,0418000"]
["97961","SINAPI-I",5069,"0,0242000"]
["97973","SINAPI-I",4491,"0,3182000"]
["97973","SINAPI",94970,"0,5140000"]
["97974","SINAPI-I",43423,"1,0000000"]
["97976","SINAPI",88309,"7,1527000"]
["97977","SINAPI-I",6193,"0,8454000"]
["97978","SINAPI",97738,"0,0221000"]
["97983","SINAPI",88316,"0,4370000"]
["97987","SINAPI",100475,"0,0227000"]
["97988","SINAPI",101623,"0,5890000"]
["97992",null,null,"","29,7860850","33,0153555"]
["97992","SINAPI",101623,"0,7389000"]
["97994","SINAPI",5679,"0,2024000"]
["97996","SINAPI",88316,"14,6472000"]
["97997","SINAPI",100475,"0,4063000"]
["98001","SINAPI",88316,"16,8363000"]
["98002","SINAPI",87316,"0,0708000"]
["98003","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["98006","SINAPI-I",4491,"0,6438000"]
["98007","SINAPI-I",660,"28,3500000"]
["98009","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["98010","SINAPI",88908,"0,3976000"]
["98012","SINAPI-I",6193,"1,9872000"]
["98012","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["98014","SINAPI-I",2692,"0,0270000"]
["98014","SINAPI",97736,"0,9266000"]
["98017","SINAPI-I",660,"28,3500000"]
["98018","SINAPI",88907,"0,3350000"]
["98019","SINAPI",88316,"25,6241000"]
["98020","SINAPI",87316,"0,0668000"]
["98021","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["98022","SINAPI",89995,"0,1507000"]
["98024","SINAPI-I",660,"56,7000000"]
["98026","SINAPI-I",6193,"2,6082000"]
["98026","SINAPI",89998,"7,2806000"]
["98028","SINAPI",88309,"47,5034000"]
["98029","SINAPI",87316,"0,1075000"]
["98030","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["98031","SINAPI",89995,"0,0831000"]
["98034","SINAPI-I",660,"67,2000000"]
["98034","SINAPI",87316,"0,0949000"]
["98036","SINAPI-I",4517,"0,9636000"]
["98036","SINAPI",100475,"1,9367000"]
["98038","SINAPI",87316,"0,0949000"]
["98039","SINAPI-I",25067,"151,2000000"]
["98042",null,null,"","25,2689992","28,2060909"]
["98042","SINAPI",92767,"75,8204000"]
["98043","SINAPI",100475,"1,0711000"]
["98044","SINAPI",97738,"0,0221000"]
["98046","SINAPI-I",4491,"0,9213000"]
["98047","SINAPI-I",660,"41,4750000"]
["98049","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["98050","SINAPI",88316,"0,2356000"]
["98405","SINAPI",96536,"0,6283000"]
["98406","SINAPI",88908,"0,4651000"]
["98407","SINAPI",5678,"0,1509000"]
["98408","SINAPI-I",4517,"0,5676000"]
["99240","SINAPI",5678,"0,1769000"]
["99241","SINAPI-I",660,"17,8500000"]
["99242","SINAPI",101623,"0,5890000"]
["99244","SINAPI-I",25067,"116,1570000"]
["99246","SINAPI",88316,"0,6526000"]
["99248","SINAPI-I",5069,"0,0404000"]
["99252","SINAPI",88628,"0,4057000"]
["99256",null,null,"","28,9592269","32,1394705"]
["99256","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["99259","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["99261","SINAPI",89995,"0,0446000"]
["99265","SINAPI-I",4491,"0,4218000"]
["99266","SINAPI-I",660,"17,8500000"]
["99267","SINAPI",101624,"1,0488000"]
["99270","SINAPI-I",12532,"1,0000000"]
["99271","SINAPI",88309,"33,5434000"]
["99272","SINAPI-I",4517,"0,2695000"]
["99273","SINAPI-I",5069,"0,0239000"]
["99274","SINAPI-I",660,"46,2000000"]
["99275","SINAPI-I",7258,"31,3274000"]
["99278","SINAPI-I",12544,"2,0000000"]
["99279","SINAPI",88908,"0,4651000"]
["99280","SINAPI",88316,"10,4298000"]
["99281","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["99283","SINAPI",87316,"0,0264000"]
["99284","SINAPI",89995,"0,1661000"]
["99286","SINAPI",89998,"6,6636000"]
["99287","SINAPI",89995,"0,1815000"]
["99289","SINAPI-I",25067,"127,5750000"]
["99290","SINAPI-I",6193,"1,5732000"]
["99291","SINAPI",88628,"0,7566000"]
["99293","SINAPI",89995,"0,0314000"]
["99294","SINAPI",97736,"1,2116000"]
["99297","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["99298","SINAPI",88908,"0,9565000"]
["99300",null,null,"","26,3355789","29,3477995"]
["99300","SINAPI",89998,"8,5146000"]
["99301","SINAPI",94970,"1,1974000"]
["99302","SINAPI",89995,"0,1061000"]
["99305","SINAPI-I",2692,"0,0372000"]
["99305","SINAPI",94970,"2,5524000"]
["99307","SINAPI",88628,"0,6376000"]
["99308","SINAPI",88907,"0,6038000"]
["99310",null,null,"","25,6317405","28,5947258"]
["99310","SINAPI",89995,"0,2277000"]
["99312","SINAPI",97736,"1,0016000"]
["99313","SINAPI",92767,"86,0664000"]
["99315","SINAPI-I",660,"88,2000000"]
["99315","SINAPI",101624,"3,3708000"]
["99318","SINAPI",88316,"0,2356000"]
["99320","SINAPI",97736,"1,1816000"]
["99321","SINAPI",87316,"0,0907000"]
["99323","SINAPI",89995,"0,0908000"]
["99324","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["99326","SINAPI-I",660,"56,7000000"]
["99326","SINAPI",92767,"44,6464000"]
["101800","SINAPI",89995,"0,0680000"]
["101801","SINAPI-I",4517,"0,1848000"]
["101807","SINAPI",87316,"0,0179000"]
["101809","SINAPI-I",4517,"0,4224000"]
["102139","SINAPI",5678,"0,3338000"]
["102141","SINAPI",88309,"2,7258000"]
["102457","SINAPI-I",7258,"146,4038000"]
["94263","SINAPI",92960,"0,0144000"]
["94268","SINAPI",88316,"0,5664000"]
["94270","SINAPI",88309,"0,3482000"]
["94272","SINAPI",88243,"0,3083000"]
["94275","SINAPI",88309,"0,2151000"]
["94280","SINAPI",88316,"0,2477000"]
["94281","SINAPI-I",34492,"0,0563000"]
["94287","SINAPI-I",370,"0,0099000"]
["94289","SINAPI-I",34492,"0,0563000"]
["94292","SINAPI-I",34492,"0,0751000"]
["104491","SINAPI",5940,"0,0499000"]
["104497",null,null,"","1,2792598","1,4829733"]
["102727",null,null,"","29,4968246","32,7116747"]
["102732","SINAPI",88238,"0,0054000"]
["102736",null,null,"","4,9532786","5,7071920"]
["102738","SINAPI",102727,"5,9186000"]
["102740","SINAPI",96620,"0,3895000"]
["102742","SINAPI",102729,"14,9513000"]
["102744","SINAPI",102727,"14,7615000"]
["102746","SINAPI",102730,"38,3227000"]
["102750","SINAPI",102736,"1,1653000"]
["102752","SINAPI",102734,"25,5798000"]
["102755","SINAPI",96620,"0,6969000"]
["102756","SINAPI",102727,"23,3481000"]
["102758","SINAPI",102734,"78,9765000"]
["102761","SINAPI",96620,"0,9583000"]
["102765",null,null,"","19,4532352","21,9150884"]
["102767","SINAPI",102728,"175,3005000"]
["102768","SINAPI",102736,"21,4544000"]
["102771","SINAPI",102730,"175,3514000"]
["102772","SINAPI",102733,"93,0504000"]
["102777","SINAPI",92756,"12,0000000"]
["102788","SINAPI",92756,"16,0000000"]
["102794",null,null,"","16,2898130","18,4413468"]
["102798","SINAPI",92743,"46,7500000"]
["101570","SINAPI-I",6189,"0,2173000"]
["101573",null,null,"","59,1027875","62,6788554"]
["101575","SINAPI",88316,"0,1899000"]
["101578","SINAPI",88316,"0,1896000"]
["101584","SINAPI-I",6189,"0,8556000"]
["101587","SINAPI-I",6189,"0,8148000"]
["101588","SINAPI-I",43692,"0,0679000"]
["101591","SINAPI-I",21138,"0,1086000"]
["101600","SINAPI",5632,"0,0371000"]
["101604","SINAPI",88316,"0,1420000"]
["90795","SINAPI",88309,"1,7060000"]
["90799",null,null,"","4,7598639","5,4863970"]
["90820","SINAPI",88261,"1,2820000"]
["90822","SINAPI",88316,"0,7730000"]
["90825","SINAPI",88261,"2,3280000"]
["90842","SINAPI",90821,"1,0000000"]
["90846","SINAPI",90830,"1,0000000"]
["91011","SINAPI-I",2432,"3,0000000"]
["91014","SINAPI",91010,"1,0000000"]
["91292","SINAPI",88309,"1,3620000"]
["91297","SINAPI-I",2432,"3,0000000"]
["91305",null,null,"","16,7161493","18,9049496"]
["91313",null,null,"","18,2647639","20,6154491"]
["91321","SINAPI",91292,"1,0000000"]
["91325",null,null,"","17,7928717","20,0987684"]
["91330","SINAPI",100659,"9,8000000"]
["91336",null,null,"","9,4741203","10,8427119"]
["100660","SINAPI",88316,"0,0340000"]
["100679","SINAPI",91009,"1,0000000"]
["100683","SINAPI",90830,"1,0000000"]
["100688","SINAPI",91295,"1,0000000"]
["100694","SINAPI",91299,"1,0000000"]
["100698","SINAPI",88309,"0,2490000"]
["100700","SINAPI",88316,"2,4240000"]
["100667",null,null,"","2,7792861","3,2151097"]
["100669","SINAPI-I",4430,"0,8947000"]
["94562",null,null,"","8,4297725","9,6588561"]
["99837","SINAPI-I",21009,"6,2500000"]
["99841","SINAPI-I",11002,"0,0030000"]
["99857","SINAPI",88251,"1,0930000"]
["90838","SINAPI",88309,"3,4640000"]
["94805",null,null,"","1,5418625","1,7873757"]
["100703","SINAPI",88316,"0,1660000"]
["100709","SINAPI-I",2420,"1,0000000"]
["102152","SINAPI",88316,"0,6280000"]
["102156","SINAPI-I",10491,"1,0000000"]
["102159",null,null,"","2,8995944","3,3538310"]
["102162","SINAPI-I",39432,"6,3810000"]
["102166","SINAPI",88316,"0,4660000"]
["102171","SINAPI",88316,"0,6090000"]
["102177","SINAPI-I",39432,"2,6050000"]
["102179","SINAPI",88316,"1,5420000"]
["102181","SINAPI",88325,"1,4180000"]
["102185","SINAPI",88316,"6,5700000"]
["94580","SINAPI",88309,"1,1200000"]
["101096","SINAPI",88309,"0,6490000"]
["101097","SINAPI",94971,"1,2000000"]
["101098","SINAPI",100973,"1,2500000"]
["101100","SINAPI",95576,"2,5850000"]
["101102","SINAPI",88309,"0,5210000"]
["101103","SINAPI",97913,"0,3750000"]
["101106","SINAPI",90776,"1,7110000"]
["101108","SINAPI",90681,"0,2280000"]
["101110","SINAPI",88309,"0,2100000"]
["101111","SINAPI",90778,"0,0920000"]
["101113","SINAPI",88309,"0,3770000"]
["95604","SINAPI",88316,"1,5374000"]
["100651","SINAPI",88316,"0,2509000"]
["100654","SINAPI",90675,"0,0946000"]
["100655","SINAPI",100973,"0,7651000"]
["100657","SINAPI",90776,"0,0235000"]
["100890","SINAPI-I",10997,"0,0012000"]
["100893",null,null,"","3,7617554","4,3613707"]
["100896","SINAPI",90680,"0,0247000"]
["100900","SINAPI",90778,"0,0075000"]
["101175","SINAPI",92804,"2,1230000"]
["95240","SINAPI",88309,"0,1631000"]
["96619","SINAPI",88316,"0,1226500"]
["96622","SINAPI",91278,"0,0300000"]
["97087","SINAPI",88316,"0,0050000"]
["97091","SINAPI",88245,"0,0280000"]
["97097","SINAPI",88309,"0,0880000"]
["97102","SINAPI",97096,"0,1850000"]
["100323","SINAPI",88309,"1,5790000"]
["103073","SINAPI",97082,"0,0350000"]
["103076","SINAPI",97086,"0,0800000"]
["103080","SINAPI",97096,"0,3000000"]
["92265","SINAPI-I",4491,"0,1660000"]
["92267","SINAPI-I",1358,"1,0500000"]
["92270","SINAPI-I",5068,"0,1280000"]
["92272","SINAPI",88262,"0,0830000"]
["92411","SINAPI-I",2692,"0,0170000"]
["92417",null,null,"","34,0421697","37,4786470"]
["92425","SINAPI-I",40275,"0,3930000"]
["92429","SINAPI",88239,"0,2100000"]
["92433","SINAPI-I",40304,"0,0190000"]
["92437","SINAPI-I",40287,"0,7850000"]
["92445","SINAPI-I",40275,"0,3930000"]
["92445","SINAPI-I",40304,"0,0190000"]
["92450","SINAPI-I",40287,"0,4740000"]
["92452","SINAPI-I",40339,"1,1860000"]
["92454","SINAPI-I",40304,"0,0330000"]
["92456","SINAPI",88262,"1,6350000"]
["92459","SINAPI",88262,"0,9570000"]
["92460","SINAPI-I",40304,"0,0330000"]
["92462","SINAPI",92265,"0,2360000"]
["92467","SINAPI-I",6193,"0,3280000"]
["92469",null,null,"","26,2283442","29,2475314"]
["92471","SINAPI",88239,"0,1390000"]
["92473","SINAPI-I",6193,"0,4850000"]
["92475","SINAPI",88262,"0,6980000"]
["92477","SINAPI-I",40304,"0,0490000"]
["92482","SINAPI",92271,"1,0200000"]
["92488","SINAPI-I",40290,"1,0300000"]
["92492","SINAPI-I",40291,"0,0500000"]
["92496","SINAPI-I",40270,"0,0380000"]
["92502","SINAPI-I",2692,"0,0080000"]
["92506","SINAPI-I",10749,"0,3970000"]
["92518","SINAPI-I",10749,"0,3970000"]
["92522","SINAPI",88262,"0,5430000"]
["92528","SINAPI-I",2692,"0,0040000"]
["92536","SINAPI-I",2692,"0,0040000"]
["92538","SINAPI-I",40270,"0,0380000"]
["96257","SINAPI",88262,"2,0500000"]
["96530","SINAPI",91693,"0,1980000"]
["96532","SINAPI-I",6212,"2,3640000"]
["96534","SINAPI-I",5074,"0,0110000"]
["96535","SINAPI",91693,"0,2820000"]
["96537","SINAPI-I",40304,"0,0320000"]
["96538","SINAPI",91693,"0,4500000"]
["96542",null,null,"","47,6011187","51,3386614"]
["97747","SINAPI-I",40271,"0,1020000"]
["101792","SINAPI",88262,"0,1270000"]
["101969","SINAPI-I",4491,"6,7040000"]
["101974","SINAPI-I",2692,"0,0170000"]
["101977","SINAPI-I",10749,"1,3050000"]
["101982","SINAPI-I",10749,"1,8640000"]
["101987","SINAPI",91693,"0,1150000"]
["101989","SINAPI",88239,"0,1870000"]
["101990","SINAPI-I",6189,"6,0590000"]
["101993","SINAPI",88262,"0,9630000"]
["101995","SINAPI-I",5073,"0,0800000"]
["101997","SINAPI",88262,"1,0390000"]
["102002","SINAPI-I",10749,"0,8620000"]
["102005","SINAPI-I",10749,"1,2310000"]
["102007","SINAPI",92273,"3,4210000"]
["102010",null,null,"","32,9446064","36,3369572"]
["102013",null,null,"","33,4610472","36,8837946"]
["102015","SINAPI-I",40304,"0,1050000"]
["102036","SINAPI-I",10749,"1,1210000"]
["102041","SINAPI",88239,"0,7570000"]
["102044",null,null,"","31,9010944","35,2407058"]
["102045","SINAPI",101994,"0,3600000"]
["102049",null,null,"","35,6298560","39,1351276"]
["102051","SINAPI-I",40304,"0,1020000"]
["102060","SINAPI-I",6193,"0,2900000"]
["102065","SINAPI",88262,"2,3910000"]
["102068","SINAPI-I",40304,"0,0930000"]
["102071","SINAPI",88262,"2,4800000"]
["102073","SINAPI",95943,"13,2000000"]
["102077","SINAPI",95943,"15,6000000"]
["102080","SINAPI",102069,"7,7800000"]
["102089","SINAPI",91693,"0,1010000"]
["103760","SINAPI-I",4433,"0,7750000"]
["103762",null,null,"","32,5610917","35,9360868"]
["104925","SINAPI-I",4517,"2,3560000"]
["104926","SINAPI",91692,"0,0400000"]
["104928","SINAPI-I",4517,"4,8820000"]
["89996","SINAPI-I",34,"1,0000000"]
["91596","SINAPI-I",39017,"0,9980000"]
["91598","SINAPI-I",43132,"0,0105000"]
["91602","SINAPI",88245,"0,0520000"]
["92760","SINAPI",92801,"1,0000000"]
["92764","SINAPI-I",43132,"0,0250000"]
["92767","SINAPI-I",39017,"2,8160000"]
["92773","SINAPI",92805,"1,0000000"]
["92798",null,null,"","0,1094091","0,2185792"]
["92806","SINAPI-I",43056,"1,1400000"]
["92880",null,null,"","0,3045685","0,4056795"]
["92883","SINAPI",92876,"1,0000000"]
["92886","SINAPI",88245,"0,0261000"]
["92916","SINAPI-I",43132,"0,0250000"]
["92924","SINAPI",88245,"0,0216000"]
["95578","SINAPI",88245,"0,0167000"]
["95581","SINAPI",88238,"0,0015000"]
["95584","SINAPI-I",43132,"0,0200000"]
["95943","SINAPI",92800,"1,0000000"]
["95946","SINAPI",88245,"0,0940000"]
["96546","SINAPI",92803,"1,0000000"]
["102921","SINAPI-I",43055,"1,0000000"]
["104104","SINAPI",88238,"0,0015000"]
["104108","SINAPI-I",39017,"0,5430000"]
["104111",null,null,"","40,2028830","43,8314944"]
["104917","SINAPI",92801,"1,0000000"]
["104922","SINAPI",88238,"0,0150000"]
["90279","SINAPI",88830,"1,1138000"]
["90281","SINAPI",88377,"1,5660000"]
["90284",null,null,"","11,5207877","13,1390781"]
["90285","SINAPI",88831,"0,4680000"]
["94964","SINAPI",88316,"2,5333000"]
["94969","SINAPI-I",1379,"274,0635000"]
["94971","SINAPI-I",4721,"0,5972000"]
["94974",null,null,"","21,0547203","23,6550400"]
["96556","SINAPI",88309,"5,5980000"]
["99235","SINAPI",88316,"0,3440000"]
["99433","SINAPI",88262,"0,1760000"]
["99438",null,null,"","2,6779805","3,0955309"]
["102475",null,null,"","13,2521574","15,0708486"]
["102477","SINAPI-I",370,"0,6917000"]
["102479","SINAPI-I",1379,"217,1644000"]
["102481","SINAPI",89226,"0,6388000"]
["102484",null,null,"","8,6073689","9,8643853"]
["103183","SINAPI",88309,"1,2140000"]
["103672","SINAPI",88262,"0,2240000"]
["103674","SINAPI",90587,"0,1790000"]
["103677","SINAPI",90587,"0,2490000"]
["103680","SINAPI",88262,"0,9190000"]
["103683","SINAPI",88262,"2,2860000"]
["103685","SINAPI",90586,"0,0790000"]
["104924","SINAPI",88316,"0,6600000"]
["101165",null,null,"","28,0874706","31,2103215"]
["98576","SINAPI-I",511,"0,1762000"]
["93182","SINAPI",92801,"0,4900000"]
["93185","SINAPI-I",2692,"0,0070000"]
["93188","SINAPI",88316,"0,1930000"]
["93189","SINAPI-I",4491,"0,3790000"]
["93193","SINAPI",88309,"0,2430000"]
["93195","SINAPI",88309,"0,0680000"]
["93198",null,null,"","19,5774647","22,0832385"]
["93200","SINAPI",88316,"0,0550000"]
["93205","SINAPI",88309,"0,2950000"]
["105022",null,null,"","22,2593210","24,9731471"]
["105026","SINAPI-I",6193,"0,1692000"]
["105028","SINAPI",92270,"0,0380000"]
["105030","SINAPI",92802,"0,7900000"]
["105033","SINAPI-I",659,"5,3400000"]
["105036","SINAPI",88316,"0,0250000"]
["105039","SINAPI",97734,"0,0150000"]
["97734","SINAPI-I",1358,"1,9404000"]
["97736","SINAPI",90586,"0,7632000"]
["97737","SINAPI",91692,"0,3248000"]
["97739","SINAPI-I",1358,"8,4225000"]
["97739","SINAPI",90586,"4,6408000"]
["97740","SINAPI",92768,"32,6798000"]
["98616","SINAPI",100973,"0,1473000"]
["98620","SINAPI",97913,"0,0589000"]
["98622","SINAPI",100973,"0,2454000"]
["98624","SINAPI",91634,"0,0161000"]
["98655",null,null,"","26,4107572","29,4394744"]
["98656",null,null,"","26,1546842","29,1666078"]
["98657","SINAPI-I",5068,"0,2954000"]
["98749","SINAPI-I",10998,"0,8900000"]
["100763","SINAPI",93288,"0,0038000"]
["100765","SINAPI-I",43082,"1,0910000"]
["100767","SINAPI-I",4777,"1,0910000"]
["100769","SINAPI-I",1330,"0,1374660"]
["100770","SINAPI",100716,"0,0285000"]
["100772","SINAPI",100716,"0,0285000"]
["100775","SINAPI",100719,"0,0789000"]
["100777","SINAPI",93288,"0,0004000"]
["103795","SINAPI-I",2692,"0,0095000"]
["103798","SINAPI",90587,"0,1924000"]
["103800","SINAPI-I",4730,"0,9086000"]
["103926","SINAPI",103795,"5,0865000"]
["105042","SINAPI",88262,"0,5248900"]
["105050","SINAPI-I",40568,"0,0305500"]
["105056","SINAPI-I",40568,"0,0305500"]
["105064","SINAPI-I",43055,"0,1557700"]
["105068","SINAPI",88262,"0,6539300"]
["105074","SINAPI",88262,"0,6577200"]
["105084","SINAPI",88262,"0,4582220"]
["105087","SINAPI-I",4335,"1,1000000"]
["105090","SINAPI-I",4448,"2,1831800"]
["105092","SINAPI-I",4437,"1,0915900"]
["105095","SINAPI-I",43055,"0,3115400"]
["105100","SINAPI-I",4335,"1,1000000"]
["98559","SINAPI-I",4030,"0,4054000"]
["98553","SINAPI-I",43148,"2,0000000"]
["98564","SINAPI",88316,"0,1162000"]
["98566","SINAPI",88309,"0,7525000"]
["98572","SINAPI-I",1523,"0,0540000"]
["91833","SINAPI",88264,"0,0800000"]
["91843","SINAPI-I",43132,"0,0016000"]
["91850","SINAPI",88247,"0,1030000"]
["91854","SINAPI",88247,"0,1340000"]
["91861","SINAPI-I",40402,"1,0170000"]
["91864","SINAPI",88264,"0,1390000"]
["91868","SINAPI-I",43132,"0,0020000"]
["91873","SINAPI-I",2684,"1,0170000"]
["97667","SINAPI-I",39246,"1,1000000"]
["91874","SINAPI",88247,"0,1210000"]
["91879","SINAPI",88247,"0,1080000"]
["91884","SINAPI",88264,"0,1970000"]
["91892",null,null,"","47,2527472","51,0204082"]
["91898","SINAPI-I",40408,"1,0000000"]
["91913",null,null,"","61,2025317","64,6889401"]
["91920","SINAPI-I",1874,"1,0000000"]
["93013","SINAPI",88247,"0,2243000"]
["93020","SINAPI",88247,"0,3869000"]
["97562","SINAPI",88264,"0,1620000"]
["91925","SINAPI-I",21127,"0,0094000"]
["91929","SINAPI",88247,"0,0390000"]
["92980","SINAPI-I",21127,"0,0100000"]
["92988",null,null,"","5,9490084","6,8350370"]
["92992","SINAPI",88264,"0,1228000"]
["93000","SINAPI-I",1015,"1,0150000"]
["101886","SINAPI-I",21127,"0,0100000"]
["101889","SINAPI",88264,"0,0119000"]
["92865",null,null,"","56,8132661","60,4620463"]
["92869","SINAPI",88247,"0,1640000"]
["92872","SINAPI",88629,"0,0012000"]
["95780","SINAPI-I",11950,"2,0000000"]
["95787","SINAPI-I",11950,"2,0000000"]
["95795","SINAPI",88264,"0,3581000"]
["95803",null,null,"","33,7858015","37,2362326"]
["95809","SINAPI-I",11950,"2,0000000"]
["95815",null,null,"","34,2730790","37,7486910"]
["97881","SINAPI",88309,"0,0243000"]
["97883","SINAPI",101619,"0,0810000"]
["97886",null,null,"","43,4732457","47,1954504"]
["97888","SINAPI",88309,"4,5403000"]
["97890","SINAPI",101623,"0,1690000"]
["97894","SINAPI",88316,"3,7094000"]
["104398","SINAPI",88247,"0,2696000"]
["104402",null,null,"","38,7663551","42,4050632"]
["93653","SINAPI-I",1570,"1,0000000"]
["93656","SINAPI",88247,"0,0663000"]
["93660","SINAPI",88264,"0,0703000"]
["93668","SINAPI-I",34709,"1,0000000"]
["93671","SINAPI",88264,"0,2734000"]
["97361","SINAPI",88247,"7,3205000"]
["101877","SINAPI-I",39794,"1,0000000"]
["101880","SINAPI",88264,"0,6337000"]
["101893","SINAPI",88264,"0,1988000"]
["101898","SINAPI",88247,"1,3232000"]
["101902","SINAPI",88264,"0,1988000"]
["101946","SINAPI-I",11950,"4,0000000"]
["91947","SINAPI",88247,"0,0910000"]
["91953",null,null,"","42,1782178","45,9092312"]
["91959","SINAPI",91958,"1,0000000"]
["91968",null,null,"","41,3861107","45,0838062"]
["91973","SINAPI",91950,"1,0000000"]
["91978","SINAPI-I",38115,"1,0000000"]
["91984","SINAPI-I",38116,"1,0000000"]
["91989",null,null,"","37,8218407","41,4437012"]
["91994",null,null,"","46,4742268","50,2300614"]
["92006",null,null,"","38,9177939","42,5495473"]
["92010","SINAPI",88264,"0,8260000"]
["92016","SINAPI",92014,"1,0000000"]
["92021","SINAPI",92020,"1,0000000"]
["92026",null,null,"","41,2118000","44,9097831"]
["92031",null,null,"","42,6631459","46,3781749"]
["97585","SINAPI",88247,"0,1727000"]
["97593",null,null,"","8,2820369","9,5037614"]
["97597","SINAPI",88264,"0,3758000"]
["97610","SINAPI",88247,"0,0690000"]
["97614","SINAPI",88264,"0,1655000"]
["97617","SINAPI",88247,"0,1033000"]
["100905","SINAPI-I",3811,"2,0000000"]
["101489","SINAPI-I",4346,"3,0000000"]
["101489","SINAPI",96977,"1,9500000"]
["101490","SINAPI",91935,"11,0000000"]
["101491","SINAPI",88247,"0,3897000"]
["101492","SINAPI-I",11950,"4,0000000"]
["101493","SINAPI-I",4346,"3,0000000"]
["101494","SINAPI",93659,"1,0000000"]
["101495","SINAPI",88264,"2,8463000"]
["101496","SINAPI",87367,"0,0080000"]
["101497","SINAPI-I",11864,"1,0000000"]
["101498","SINAPI-I",4346,"3,0000000"]
["101499","SINAPI-I",39996,"0,1664000"]
["101500","SINAPI",88247,"0,3897000"]
["101501","SINAPI-I",39997,"2,0000000"]
["101502","SINAPI-I",11267,"2,0000000"]
["101502","SINAPI",96986,"1,0000000"]
["101503","SINAPI",93666,"1,0000000"]
["101504","SINAPI",93666,"1,0000000"]
["101505","SINAPI-I",39996,"0,1664000"]
["101507","SINAPI-I",4346,"3,0000000"]
["101507","SINAPI",96977,"1,9500000"]
["101508","SINAPI",92986,"22,2000000"]
["101509","SINAPI",88247,"0,3233000"]
["101510","SINAPI-I",39996,"0,1664000"]
["101511","SINAPI-I",3398,"1,0000000"]
["101512","SINAPI",93673,"1,0000000"]
["101514","SINAPI-I",39808,"1,0000000"]
["101515","SINAPI",92984,"13,2000000"]
["101516","SINAPI",97668,"6,3000000"]
["101519","SINAPI",91872,"1,3000000"]
["101519","SINAPI",96977,"1,9500000"]
["101521","SINAPI",88247,"0,2150000"]
["101524","SINAPI",88247,"0,2150000"]
["101525","SINAPI",93666,"1,0000000"]
["101527","SINAPI",87367,"0,0166000"]
["101529","SINAPI-I",11864,"1,0000000"]
["101529","SINAPI",96986,"1,0000000"]
["101531","SINAPI",88264,"1,9355000"]
["101534","SINAPI",88264,"1,3379000"]
["101536","SINAPI-I",1062,"1,0000000"]
["101538","SINAPI-I",1091,"1,0000000"]
["101540","SINAPI-I",39996,"0,4992000"]
["101543","SINAPI-I",39996,"0,3328000"]
["101545","SINAPI",88264,"1,2461000"]
["101554",null,null,"","25,9800153","28,9298892"]
["101627","SINAPI",88247,"0,1944000"]
["101633","SINAPI-I",2510,"1,0000000"]
["101637","SINAPI-I",2512,"1,0000000"]
["101648",null,null,"","1,7219730","2,0032194"]
["101653","SINAPI-I",1022,"5,0000000"]
["101656","SINAPI-I",21127,"0,0140000"]
["101664","SINAPI",88264,"0,3675000"]
["100580","SINAPI-I",863,"10,0000000"]
["100584","SINAPI",88264,"6,0790000"]
["100586","SINAPI",88264,"7,2610000"]
["100591",null,null,"","22,6321442","25,3755162"]
["100594","SINAPI",5928,"0,1100000"]
["100602","SINAPI",5928,"0,0760000"]
["100605","SINAPI-I",863,"10,0000000"]
["100607","SINAPI",94962,"0,2460000"]
["100611","SINAPI",5928,"0,0790000"]
["100614","SINAPI-I",863,"12,0000000"]
["100617",null,null,"","28,3155025","31,4658788"]
["100623","SINAPI-I",3798,"2,0000000"]
["97605",null,null,"","13,9646690","15,8648589"]
["97607","SINAPI",88247,"0,2299000"]
["102105","SINAPI-I",7619,"1,0000000"]
["102108","SINAPI",88264,"10,3008000"]
["103656",null,null,"","0,4241423","0,4926212"]
["96984","SINAPI-I",12070,"3,0000000"]
["96988",null,null,"","3,4711617","4,0179875"]
["96989","SINAPI",88247,"0,1346000"]
["104753","SINAPI-I",11862,"1,0000000"]
["104758","SINAPI",88264,"0,4370000"]
["104763","SINAPI",102274,"0,8109000"]
["104776","SINAPI",90625,"0,0445000"]
["96765","SINAPI-I",20971,"1,0000000"]
["101907","SINAPI-I",4350,"2,0000000"]
["101911","SINAPI-I",10890,"1,0000000"]
["101913","SINAPI",88267,"0,9489000"]
["101917","SINAPI-I",3146,"0,0120000"]
["98265","SINAPI-I",11905,"1,0500000"]
["98275",null,null,"","8,6746987","9,9762470"]
["98277","SINAPI-I",11920,"1,0500000"]
["98284","SINAPI-I",11905,"1,0500000"]
["98288","SINAPI",88247,"0,0176000"]
["98293","SINAPI",88264,"0,0454000"]
["100557",null,null,"","7,5794721","8,7042350"]
["101795","SINAPI",89998,"1,6659000"]
["101798","SINAPI",88309,"1,0089000"]
["103246",null,null,"","3,7521768","4,3326968"]
["103248","SINAPI-I",11976,"6,0000000"]
["103250","SINAPI-I",7568,"9,0000000"]
["103252","SINAPI-I",1570,"10,0000000"]
["103254","SINAPI-I",13246,"4,0000000"]
["103258","SINAPI-I",11976,"6,0000000"]
["103259","SINAPI-I",37591,"2,0000000"]
["103261","SINAPI-I",37591,"2,0000000"]
["103263","SINAPI-I",4374,"6,0000000"]
["103265","SINAPI-I",1570,"10,0000000"]
["103266","SINAPI",88243,"4,5749000"]
["103270","SINAPI-I",11976,"10,0000000"]
["103271","SINAPI-I",13246,"4,0000000"]
["103273","SINAPI-I",43199,"1,0000000"]
["103275","SINAPI-I",1570,"10,0000000"]
["103277",null,null,"","1,1749518","1,3624816"]
["103289",null,null,"","11,7485400","13,4142231"]
["101936","SINAPI",88248,"73,8509000"]
["98296","SINAPI",88247,"0,0269000"]
["98305","SINAPI",88247,"1,0259000"]
["100553","SINAPI",88247,"0,0760000"]
["89356","SINAPI-I",38383,"0,0886000"]
["89403","SINAPI",88248,"0,1891000"]
["89449",null,null,"","5,9642147","6,8439192"]
["89512","SINAPI-I",38383,"0,0224000"]
["89634",null,null,"","34,9072512","38,3878691"]
["89712",null,null,"","43,4599156","47,1684587"]
["89716","SINAPI",88248,"0,1455000"]
["89775","SINAPI",88267,"0,0577000"]
["89848","SINAPI-I",9836,"1,0549000"]
["92280",null,null,"","1,8244354","2,1135423"]
["92285","SINAPI-I",12747,"1,0225000"]
["92307",null,null,"","8,5019136","9,7357065"]
["92320","SINAPI",88248,"0,3676000"]
["92324","SINAPI-I",39740,"1,0225000"]
["92337","SINAPI-I",7694,"1,0390000"]
["92359","SINAPI",88248,"0,0500000"]
["92367","SINAPI",88248,"0,2450000"]
["92649",null,null,"","8,8106176","10,0865713"]
["92653","SINAPI",88267,"0,2920000"]
["92688",null,null,"","28,1158650","31,2229849"]
["94462","SINAPI",88248,"0,5800000"]
["94650","SINAPI",88248,"0,1890000"]
["94655",null,null,"","15,4802259","17,5433070"]
["94719",null,null,"","9,0444478","10,3358778"]
["94723","SINAPI-I",44260,"1,0610000"]
["96644","SINAPI-I",36278,"1,0667000"]
["96647","SINAPI",88267,"0,1761000"]
["96671","SINAPI",88267,"0,1716000"]
["96676","SINAPI",104091,"0,0899000"]
["96680","SINAPI-I",38983,"1,0667000"]
["96683","SINAPI",104098,"0,1516000"]
["96722",null,null,"","24,6583481","27,5221491"]
["96726","SINAPI-I",38977,"0,9160000"]
["96733",null,null,"","13,3718564","15,2007648"]
["97327","SINAPI",88267,"0,0520000"]
["97332",null,null,"","5,6300268","6,4734299"]
["97335","SINAPI",88248,"0,0439000"]
["97339","SINAPI",88267,"0,1118000"]
["97351",null,null,"","1,0740513","1,2529466"]
["97355",null,null,"","4,2933675","4,9531659"]
["100788","SINAPI",88267,"5,4324000"]
["100800",null,null,"","21,3788932","24,0432369"]
["100804","SINAPI-I",38829,"1,0216000"]
["100809","SINAPI",88248,"0,1748000"]
["101920","SINAPI-I",3148,"0,0452000"]
["101925","SINAPI-I",3148,"0,0452000"]
["101926","SINAPI-I",6300,"1,0000000"]
["101933","SINAPI-I",3148,"0,0452000"]
["103802",null,null,"","16,8285639","19,0391004"]
["103837","SINAPI-I",39749,"1,0225000"]
["103871","SINAPI-I",39737,"1,0225000"]
["104166",null,null,"","12,2136369","13,9173202"]
["104195",null,null,"","38,5116279","42,1190893"]
["89361","SINAPI-I",20083,"0,0060000"]
["89364","SINAPI-I",20083,"0,0080000"]
["89366","SINAPI",88267,"0,1416000"]
["89369","SINAPI",88267,"0,1812000"]
["89372","SINAPI-I",122,"0,0047000"]
["89374","SINAPI-I",38383,"0,0291000"]
["89377","SINAPI-I",38383,"0,0291000"]
["89383","SINAPI-I",65,"1,0000000"]
["89385","SINAPI-I",38383,"0,0315000"]
["89389","SINAPI-I",38383,"0,0371000"]
["89390","SINAPI",88267,"0,1208000"]
["89394","SINAPI",88267,"0,1609000"]
["89397","SINAPI-I",7104,"1,0000000"]
["89405","SINAPI",88267,"0,1172000"]
["89408","SINAPI",88267,"0,1359000"]
["89411","SINAPI-I",1927,"1,0000000"]
["89415","SINAPI-I",122,"0,0094000"]
["89416","SINAPI-I",38383,"0,0360000"]
["89419",null,null,"","46,6458658","50,3628448"]
["89424",null,null,"","51,6077171","55,4074075"]
["89429","SINAPI-I",38383,"0,0281000"]
["89432",null,null,"","12,1250394","13,8123257"]
["89434","SINAPI",88267,"0,0994000"]
["89437","SINAPI-I",20083,"0,0110000"]
["89440","SINAPI-I",7139,"1,0000000"]
["89443","SINAPI",88248,"0,2161000"]
["89490","SINAPI-I",1927,"1,0000000"]
["89494","SINAPI-I",1957,"1,0000000"]
["89497","SINAPI",88248,"0,1047000"]
["89501","SINAPI",88267,"0,1271000"]
["89503",null,null,"","19,0778341","21,5018465"]
["89505","SINAPI-I",20083,"0,0300000"]
["89510","SINAPI-I",20083,"0,0300000"]
["89518",null,null,"","14,5677331","16,6112956"]
["89520","SINAPI",88248,"0,0607000"]
["89524","SINAPI",88248,"0,0941000"]
["89526","SINAPI-I",20078,"0,0750000"]
["89529","SINAPI-I",20157,"1,0000000"]
["89532","SINAPI-I",122,"0,0082000"]
["89542","SINAPI",88267,"0,0577000"]
["89546","SINAPI-I",20085,"1,0000000"]
["89548","SINAPI-I",298,"2,0000000"]
["89551",null,null,"","20,9932279","23,4135667"]
["89554",null,null,"","10,9668109","12,5752745"]
["89556","SINAPI-I",299,"2,0000000"]
["89562","SINAPI-I",38383,"0,0144000"]
["89565","SINAPI-I",298,"3,0000000"]
["89566","SINAPI-I",20177,"1,0000000"]
["89570","SINAPI",88267,"0,0659000"]
["89573","SINAPI-I",20078,"0,1525000"]
["89577",null,null,"","7,5930144","8,7250000"]
["89585","SINAPI",88267,"0,2729000"]
["89591","SINAPI",88248,"0,4713000"]
["89595","SINAPI-I",38383,"0,0161000"]
["89597","SINAPI-I",122,"0,0212000"]
["89599","SINAPI-I",20083,"0,0260000"]
["89609","SINAPI-I",20083,"0,0300000"]
["89615",null,null,"","2,3061686","2,6687966"]
["89620",null,null,"","34,4566133","38,0079681"]
["89623","SINAPI-I",122,"0,0176000"]
["89625","SINAPI",88248,"0,1694000"]
["89628","SINAPI",88248,"0,2000000"]
["89631","SINAPI-I",122,"0,0529000"]
["89642","SINAPI-I",21114,"0,0800000"]
["89646","SINAPI-I",37957,"1,0000000"]
["89648",null,null,"","23,7246963","26,4923917"]
["89653","SINAPI",88267,"0,0735000"]
["89657","SINAPI-I",21114,"0,0533000"]
["89660","SINAPI",88248,"0,0972000"]
["89664","SINAPI",88267,"0,0930000"]
["89672","SINAPI-I",37983,"1,0000000"]
["89673","SINAPI-I",299,"1,0000000"]
["89678","SINAPI-I",38002,"1,0000000"]
["89681","SINAPI-I",20047,"1,0000000"]
["89685","SINAPI-I",298,"3,0000000"]
["89689","SINAPI-I",21114,"0,1200000"]
["89696","SINAPI-I",298,"1,0000000"]
["89699","SINAPI-I",300,"2,0000000"]
["89702","SINAPI-I",38020,"1,0000000"]
["89706","SINAPI-I",21114,"0,2000000"]
["89720","SINAPI",88267,"0,1247000"]
["89724","SINAPI",88267,"0,1270000"]
["89728","SINAPI-I",20083,"0,0150000"]
["89733","SINAPI-I",1932,"1,0000000"]
["89737","SINAPI",88267,"0,1652000"]
["89741","SINAPI",88267,"0,0831000"]
["89744","SINAPI",88248,"0,1926000"]
["89749","SINAPI-I",38000,"1,0000000"]
["89753","SINAPI-I",122,"0,0073000"]
["89757","SINAPI-I",21114,"0,1067000"]
["89764","SINAPI-I",38003,"1,0000000"]
["89768","SINAPI",88267,"0,1962000"]
["89776","SINAPI",88248,"0,1102000"]
["89779","SINAPI-I",20078,"0,1150000"]
["89782","SINAPI-I",38383,"0,0107000"]
["89785","SINAPI",88248,"0,1839000"]
["89793","SINAPI-I",21114,"0,4000000"]
["89796","SINAPI-I",7091,"1,0000000"]
["89802","SINAPI",88267,"0,0343000"]
["89805","SINAPI",88248,"0,1257000"]
["89809","SINAPI-I",301,"2,0000000"]
["89814",null,null,"","4,5903544","5,3056516"]
["89818","SINAPI-I",38008,"1,0000000"]
["89823",null,null,"","14,8597860","16,8783516"]
["89826",null,null,"","1,9173923","2,2220452"]
["89829","SINAPI-I",297,"3,0000000"]
["89833",null,null,"","23,7217871","26,5631929"]
["89837","SINAPI-I",21114,"0,2000000"]
["89840",null,null,"","2,8814889","3,3366811"]
["89850","SINAPI",88248,"0,2774000"]
["89853","SINAPI-I",20078,"0,1150000"]
["89856","SINAPI",88267,"0,1849000"]
["89861","SINAPI",88248,"0,3698000"]
["89868","SINAPI-I",38383,"0,0061000"]
["89981",null,null,"","7,8646934","8,9427496"]
["92289","SINAPI-I",39897,"0,0021000"]
["92292","SINAPI-I",39897,"0,0300000"]
["92295",null,null,"","11,3470471","12,9925105"]
["92297","SINAPI-I",38383,"0,1006000"]
["92302","SINAPI-I",12737,"1,0000000"]
["92302","SINAPI",88248,"0,2332000"]
["92314","SINAPI",88267,"0,0996000"]
["92317","SINAPI-I",12733,"1,0000000"]
["92319","SINAPI",88248,"0,2561000"]
["92328","SINAPI",88248,"0,3018000"]
["92332",null,null,"","42,0057306","45,7372654"]
["92334",null,null,"","31,8586038","35,1871431"]
["92349","SINAPI-I",3914,"1,0000000"]
["92352","SINAPI-I",3148,"0,0300000"]
["92355","SINAPI",88248,"1,1370000"]
["92358","SINAPI-I",7307,"0,0130000"]
["92371","SINAPI-I",4180,"1,0000000"]
["92374","SINAPI-I",7307,"0,0050000"]
["92381","SINAPI-I",3148,"0,0130000"]
["92384","SINAPI",88248,"0,7990000"]
["92387","SINAPI-I",7307,"0,0060000"]
["92390","SINAPI-I",3470,"1,0000000"]
["92637","SINAPI",88267,"0,9800000"]
["92644","SINAPI",88248,"1,6560000"]
["92661",null,null,"","32,6175591","36,0092927"]
["92664","SINAPI-I",7307,"0,0060000"]
["92667","SINAPI-I",4182,"1,0000000"]
["92670","SINAPI",88267,"0,4510000"]
["92673","SINAPI",88248,"0,5060000"]
["92677","SINAPI-I",7307,"0,0070000"]
["92679","SINAPI",88267,"0,6530000"]
["92686","SINAPI-I",6322,"1,0000000"]
["92694","SINAPI",88267,"0,2970000"]
["92697","SINAPI",88248,"0,4820000"]
["92700","SINAPI-I",7307,"0,0030000"]
["92703","SINAPI",88248,"0,7240000"]
["92706","SINAPI",88248,"0,9650000"]
["92895","SINAPI-I",3148,"0,0240000"]
["92898","SINAPI",88248,"0,3010000"]
["92901","SINAPI-I",9887,"1,0000000"]
["92905",null,null,"","24,3050769","27,1501216"]
["92909","SINAPI",88267,"0,6450000"]
["92910","SINAPI-I",7307,"0,0070000"]
["92914",null,null,"","20,5021237","23,0526393"]
["92928","SINAPI-I",7307,"0,0050000"]
["92932",null,null,"","34,7037484","38,1708887"]
["92934","SINAPI",88267,"0,7360000"]
["92938","SINAPI-I",7307,"0,0030000"]
["92941",null,null,"","33,8108027","37,2382569"]
["92943","SINAPI",88267,"0,3370000"]
["92950","SINAPI-I",3928,"1,0000000"]
["92953","SINAPI",88267,"0,2970000"]
["93054","SINAPI-I",12732,"0,0024000"]
["93056","SINAPI",88267,"0,0765000"]
["93059","SINAPI-I",38383,"0,0255000"]
["93061","SINAPI",88248,"0,0966000"]
["93064","SINAPI",88248,"0,1166000"]
["93070","SINAPI-I",38383,"0,1236000"]
["93072","SINAPI",88248,"0,1854000"]
["93075","SINAPI-I",38383,"0,0249000"]
["93078","SINAPI-I",39897,"0,0006000"]
["93081","SINAPI-I",39862,"1,0000000"]
["93083","SINAPI",88267,"0,0996000"]
["93089",null,null,"","9,0026478","10,3283322"]
["93092",null,null,"","0,8321445","0,9661747"]
["93097",null,null,"","42,8682774","46,6132556"]
["93099",null,null,"","36,0954446","39,6311475"]
["93101","SINAPI-I",12732,"0,0024000"]
["93103","SINAPI-I",39897,"0,0007000"]
["93106","SINAPI-I",39872,"1,0000000"]
["93111","SINAPI",88248,"0,1331000"]
["93113","SINAPI",88267,"0,2012000"]
["93116","SINAPI",88267,"0,2012000"]
["93119",null,null,"","19,3607867","21,8582489"]
["93121","SINAPI",88248,"0,0996000"]
["93124","SINAPI-I",12732,"0,0176000"]
["94467",null,null,"","16,3997352","18,5662712"]
["94469",null,null,"","14,1100382","16,0373998"]
["94473","SINAPI-I",3148,"0,0270000"]
["94476",null,null,"","13,9505580","15,8441406"]
["94479","SINAPI-I",7307,"0,0040000"]
["94610",null,null,"","5,7693704","6,6405266"]
["94618","SINAPI-I",12721,"1,0000000"]
["94618","SINAPI-I",12732,"0,0410000"]
["94624","SINAPI",88267,"0,8910000"]
["94657","SINAPI",88267,"0,0800000"]
["94660","SINAPI-I",20080,"0,0710000"]
["94663","SINAPI-I",20080,"0,0710000"]
["94668","SINAPI",88267,"0,3230000"]
["94671",null,null,"","10,2019128","11,6416869"]
["94674","SINAPI-I",3536,"1,0000000"]
["94676","SINAPI-I",38383,"0,0170000"]
["94679",null,null,"","23,5567609","26,3805970"]
["94682",null,null,"","8,3716572","9,5882352"]
["94687","SINAPI-I",38383,"0,0480000"]
["94689","SINAPI-I",20083,"0,0140000"]
["94692","SINAPI",88267,"0,2270000"]
["94695","SINAPI-I",20080,"0,1070000"]
["94698","SINAPI-I",20080,"0,2310000"]
["94700","SINAPI",88248,"0,6460000"]
["94703","SINAPI",88248,"0,1360000"]
["94707",null,null,"","9,2704728","10,6234909"]
["94724","SINAPI",88267,"0,0750000"]
["94729",null,null,"","20,5128205","23,0248306"]
["94732","SINAPI-I",44248,"1,0000000"]
["94736","SINAPI",88267,"0,3450000"]
["94741",null,null,"","31,1372549","34,5264727"]
["94752","SINAPI-I",37962,"1,0000000"]
["94758","SINAPI",88267,"0,1960000"]
["94762","SINAPI-I",122,"0,0400000"]
["94765","SINAPI",88248,"0,1530000"]
["94769","SINAPI",88267,"0,2040000"]
["94773","SINAPI-I",21114,"0,0090000"]
["94790","SINAPI-I",38383,"0,0310000"]
["94863","SINAPI-I",122,"0,0190000"]
["95695","SINAPI-I",20078,"0,1150000"]
["96639","SINAPI-I",36324,"1,0000000"]
["96642","SINAPI",88267,"0,3471000"]
["96651","SINAPI",104091,"0,0850000"]
["96656",null,null,"","50,3436427","53,9808918"]
["96660","SINAPI",88248,"0,0849000"]
["96667","SINAPI",104091,"0,1259000"]
["96687","SINAPI-I",38433,"1,0000000"]
["96690","SINAPI",88267,"0,3089000"]
["96694",null,null,"","18,6243386","21,0021687"]
["96696","SINAPI",104098,"0,1657000"]
["96703","SINAPI",104091,"0,1162000"]
["96708","SINAPI-I",38446,"1,0000000"]
["96711","SINAPI-I",38456,"1,0000000"]
["96714","SINAPI",104092,"0,1594000"]
["96717","SINAPI",104097,"0,5793000"]
["96739","SINAPI",88267,"0,1100000"]
["96748",null,null,"","55,3808949","59,0909091"]
["96754","SINAPI",88248,"0,4150000"]
["96758","SINAPI",88267,"0,2200000"]
["96764",null,null,"","10,7456673","12,2721376"]
["96805","SINAPI-I",39353,"1,0000000"]
["96810",null,null,"","29,1912384","32,3813354"]
["96814","SINAPI",88248,"0,1109000"]
["96821","SINAPI",88248,"0,2089000"]
["96827","SINAPI-I",39280,"1,0000000"]
["96832","SINAPI-I",3148,"0,0027000"]
["96838","SINAPI-I",3148,"0,0021000"]
["96841","SINAPI",88267,"0,3268000"]
["96849","SINAPI",88248,"0,1063000"]
["96849","SINAPI",88267,"0,1594000"]
["96862","SINAPI-I",38874,"1,0000000"]
["96866",null,null,"","19,0229546","21,4367291"]
["96872","SINAPI-I",3148,"0,0080000"]
["96875",null,null,"","17,4371703","19,6962076"]
["97425","SINAPI-I",7307,"0,0020000"]
["97426","SINAPI-I",3148,"0,0130000"]
["97433","SINAPI-I",20078,"0,0135000"]
["97436","SINAPI",88248,"0,6190000"]
["97439","SINAPI-I",40419,"1,0000000"]
["97444",null,null,"","12,5662053","14,3120264"]
["97449","SINAPI",88267,"0,6200000"]
["97452","SINAPI",88248,"0,7660000"]
["97459","SINAPI",88267,"1,1310000"]
["97462","SINAPI",88248,"0,1500000"]
["97467","SINAPI-I",40366,"1,0000000"]
["97471","SINAPI",88317,"0,3000000"]
["97477","SINAPI-I",40375,"1,0000000"]
["97481",null,null,"","11,0858366","12,6519881"]
["97487","SINAPI",88248,"0,5860000"]
["97490","SINAPI-I",40390,"1,0000000"]
["97493","SINAPI",88317,"0,4800000"]
["97496","SINAPI",88267,"0,9620000"]
["97505","SINAPI",88248,"0,1510000"]
["97506","SINAPI",88317,"0,1510000"]
["97517","SINAPI-I",40423,"1,0000000"]
["97520","SINAPI",88317,"0,1980000"]
["97523","SINAPI",88267,"0,2610000"]
["97526","SINAPI",88248,"0,3130000"]
["97530","SINAPI",88317,"0,2640000"]
["97532","SINAPI",88267,"0,3480000"]
["97540","SINAPI-I",11002,"0,0120000"]
["97548","SINAPI",88267,"0,2940000"]
["97551","SINAPI",88248,"0,5720000"]
["98602",null,null,"","13,5593220","15,4373927"]
["103806",null,null,"","50,9734514","54,7138965"]
["103808","SINAPI-I",38383,"0,1388000"]
["103811","SINAPI-I",12732,"0,0024000"]
["103816","SINAPI",88248,"0,1619000"]
["103819","SINAPI-I",39897,"0,0012000"]
["103822",null,null,"","18,6309636","21,0140948"]
["103823","SINAPI-I",12732,"0,0038000"]
["103827",null,null,"","45,2429149","48,9783087"]
["103829","SINAPI-I",39874,"1,0000000"]
["103832","SINAPI-I",12733,"1,0000000"]
["103840","SINAPI",88248,"0,1503000"]
["103843","SINAPI-I",3148,"0,0042000"]
["103846","SINAPI-I",39897,"0,0016000"]
["103848","SINAPI-I",12732,"0,0028000"]
["103850","SINAPI-I",39897,"0,0007000"]
["103853","SINAPI-I",39856,"1,0000000"]
["103858","SINAPI",88248,"0,1567000"]
["103861","SINAPI",88248,"0,2465000"]
["103863","SINAPI",88248,"0,1592000"]
["103866","SINAPI-I",12734,"1,0000000"]
["103875","SINAPI-I",38383,"0,0545000"]
["103877","SINAPI-I",39897,"0,0012000"]
["103882","SINAPI",88267,"0,3277000"]
["103885","SINAPI",88267,"0,1635000"]
["103887",null,null,"","21,9242902","24,6575342"]
["103891",null,null,"","14,0286298","15,9536185"]
["103893","SINAPI-I",38383,"0,0322000"]
["103895","SINAPI-I",39897,"0,0016000"]
["103898","SINAPI-I",39897,"0,0016000"]
["103947",null,null,"","56,0402685","59,7542243"]
["103947","SINAPI",88248,"0,0944000"]
["103952","SINAPI-I",828,"1,0000000"]
["103954","SINAPI",88248,"0,0931000"]
["103957","SINAPI",88248,"0,0524000"]
["103962","SINAPI-I",122,"0,0071000"]
["103969","SINAPI",88248,"0,0788000"]
["103974","SINAPI",88248,"0,0782000"]
["103976","SINAPI",88248,"0,1424000"]
["103982",null,null,"","27,7913610","30,9431021"]
["103984","SINAPI-I",20083,"0,0220000"]
["103986","SINAPI",88267,"0,2294000"]
["103990","SINAPI",88267,"0,1280000"]
["103996","SINAPI-I",20083,"0,0220000"]
["103997","SINAPI-I",20083,"0,0220000"]
["104001","SINAPI",88248,"0,1343000"]
["104004","SINAPI-I",122,"0,0247000"]
["104007","SINAPI-I",122,"0,0159000"]
["104009","SINAPI-I",38383,"0,0469000"]
["104018",null,null,"","30,9352517","34,2165372"]
["104024",null,null,"","17,8616352","20,1711491"]
["104026","SINAPI-I",37985,"1,0000000"]
["104030","SINAPI",88248,"0,2486000"]
["104168","SINAPI-I",20078,"0,1750000"]
["104170","SINAPI",88267,"0,1734000"]
["104177","SINAPI-I",20181,"1,0000000"]
["104179","SINAPI",88267,"0,0867000"]
["104196","SINAPI",88248,"0,1093000"]
["104200","SINAPI",88267,"0,0729000"]
["104317","SINAPI",88248,"0,1051000"]
["104320","SINAPI",88248,"0,1182000"]
["104343",null,null,"","22,5060827","25,2347417"]
["104344",null,null,"","20,9143723","23,4848484"]
["104348","SINAPI-I",20083,"0,0110000"]
["104351","SINAPI",88248,"0,0419000"]
["104354","SINAPI",88248,"0,2489000"]
["104357","SINAPI-I",301,"1,0000000"]
["97895","SINAPI",88309,"0,0259000"]
["97896","SINAPI",5678,"0,0179000"]
["97900","SINAPI",100475,"0,0300000"]
["97902","SINAPI-I",2692,"0,0054000"]
["97903","SINAPI",5679,"0,0276000"]
["97904","SINAPI-I",6193,"0,6624000"]
["97905","SINAPI",100475,"0,0327000"]
["97908","SINAPI-I",2692,"0,0082000"]
["98102","SINAPI",88316,"0,0326000"]
["98105","SINAPI-I",6193,"0,3312000"]
["98106","SINAPI-I",6193,"0,4416000"]
["98107","SINAPI",87316,"0,0115000"]
["98108","SINAPI",101616,"0,7000000"]
["99253",null,null,"","41,6132077","45,2914312"]
["99255","SINAPI",97735,"0,0700000"]
["99257","SINAPI",101616,"1,6900000"]
["99260","SINAPI-I",2692,"0,0054000"]
["99262","SINAPI",5679,"0,0276000"]
["99264","SINAPI-I",6193,"0,6624000"]
["102593",null,null,"","78,8018434","81,2627292"]
["102604",null,null,"","78,1512606","80,5970150"]
["102608","SINAPI",88248,"0,2008000"]
["102613","SINAPI",88267,"0,1537000"]
["102617","SINAPI",93287,"0,2634000"]
["102620","SINAPI",88267,"1,4821000"]
["102622","SINAPI",94704,"1,0000000"]
["89495","SINAPI-I",38383,"0,0130000"]
["89709","SINAPI-I",38383,"0,0360000"]
["104327",null,null,"","32,3254535","35,6508102"]
["104329","SINAPI-I",20083,"0,0440000"]
["86875","SINAPI",88316,"0,4582000"]
["86881","SINAPI-I",6136,"1,0000000"]
["86883",null,null,"","15,6580937","17,8334561"]
["86889","SINAPI",88316,"0,9834000"]
["86895",null,null,"","13,6124048","15,4769700"]
["86901",null,null,"","13,7858894","15,6657963"]
["86904",null,null,"","7,5388026","8,6560203"]
["86909","SINAPI-I",3146,"0,0210000"]
["86913","SINAPI-I",3146,"0,0210000"]
["86923",null,null,"","5,3257315","6,1363258"]
["86927","SINAPI",86876,"1,0000000"]
["86930","SINAPI",86883,"1,0000000"]
["86934","SINAPI",86911,"1,0000000"]
["86939","SINAPI",86883,"1,0000000"]
["86942","SINAPI",86882,"1,0000000"]
["95470","SINAPI",95469,"1,0000000"]
["95544","SINAPI",88267,"0,3162000"]
["100848","SINAPI-I",11786,"1,0000000"]
["100853","SINAPI",88316,"0,1459000"]
["100860","SINAPI-I",1368,"1,0000000"]
["100861",null,null,"","28,1572010","31,2858125"]
["100865","SINAPI-I",4351,"4,0000000"]
["100873",null,null,"","6,9071892","7,9350321"]
["100878","SINAPI",88316,"0,6063000"]
["98053","SINAPI",88628,"0,0609000"]
["98055","SINAPI",97740,"0,3814000"]
["98057","SINAPI-I",12568,"5,0000000"]
["98058","SINAPI",97739,"0,1164000"]
["98062","SINAPI",5678,"0,4019000"]
["98064","SINAPI",5679,"1,4790000"]
["98065","SINAPI",101624,"0,7942000"]
["98066","SINAPI",97735,"0,2352000"]
["98067","SINAPI",94970,"0,9674000"]
["98068","SINAPI",89995,"0,2000000"]
["98070","SINAPI",94970,"2,0778000"]
["98071","SINAPI",89995,"0,2640000"]
["98072","SINAPI",87316,"0,0684000"]
["98073","SINAPI",87316,"0,1003000"]
["98074","SINAPI",94970,"1,2762000"]
["98075","SINAPI-I",5069,"0,0749000"]
["98077","SINAPI-I",4491,"0,8880000"]
["98077","SINAPI",97735,"1,6617000"]
["98079","SINAPI",88309,"52,7888000"]
["98080","SINAPI",96536,"2,1600000"]
["98082","SINAPI-I",6193,"1,5732000"]
["98082","SINAPI",97735,"0,2352000"]
["98084","SINAPI",89995,"0,1538000"]
["98085","SINAPI",89993,"0,1345000"]
["98086","SINAPI-I",25067,"321,0938000"]
["98087","SINAPI-I",4517,"0,9240000"]
["98088",null,null,"","32,6116671","35,9882770"]
["98088","SINAPI",92767,"12,4260000"]
["98089","SINAPI",89996,"3,9488000"]
["98091","SINAPI-I",25067,"188,7938000"]
["98092","SINAPI-I",4517,"0,9240000"]
["98093","SINAPI-I",2692,"0,0408000"]
["98094","SINAPI",88316,"12,5664000"]
["98099",null,null,"","30,5266951","33,7949043"]
["98100","SINAPI-I",4720,"1,7952000"]
["98109","SINAPI",88316,"6,1353000"]
["98114",null,null,"","5,0639036","5,8358508"]
["89351","SINAPI",88248,"0,1102000"]
["89984","SINAPI",88267,"0,1829000"]
["90371",null,null,"","9,0260188","10,3268270"]
["94490","SINAPI",88248,"0,0795000"]
["94493","SINAPI",88248,"0,1838000"]
["94792","SINAPI-I",6013,"1,0000000"]
["94795","SINAPI",88267,"0,1242000"]
["94799","SINAPI-I",11763,"1,0000000"]
["95250","SINAPI-I",3148,"0,0132000"]
["95253","SINAPI",88248,"0,3398000"]
["99622","SINAPI",88267,"0,2633000"]
["99630","SINAPI",88248,"0,2021000"]
["99634","SINAPI",88267,"0,7225000"]
["103008","SINAPI-I",3148,"0,0084000"]
["103013","SINAPI-I",10236,"1,0000000"]
["103017","SINAPI",88248,"0,3613000"]
["103036",null,null,"","7,1934296","8,2843548"]
["103040","SINAPI-I",3148,"0,0240000"]
["103047","SINAPI",88248,"0,0860000"]
["103050","SINAPI",89371,"1,0000000"]
["95634",null,null,"","20,8615748","23,4455445"]
["95636","SINAPI-I",7307,"0,0288000"]
["95638","SINAPI-I",3458,"4,0000000"]
["95641","SINAPI-I",65,"4,0000000"]
["95643","SINAPI-I",9875,"1,3641000"]
["95644","SINAPI",88267,"1,7039000"]
["95646","SINAPI-I",820,"3,0000000"]
["95647","SINAPI-I",3536,"8,0000000"]
["95648","SINAPI",88267,"1,6421000"]
["95650","SINAPI-I",21114,"2,7400000"]
["95653","SINAPI-I",37958,"4,0000000"]
["95654","SINAPI-I",6017,"3,0000000"]
["95657","SINAPI-I",6016,"1,0000000"]
["95658","SINAPI",88248,"4,1061000"]
["95659","SINAPI",104092,"1,9121000"]
["95661","SINAPI-I",6019,"1,0000000"]
["95662","SINAPI",88248,"4,6390000"]
["95664","SINAPI-I",38436,"2,0000000"]
["95667",null,null,"","26,3107504","29,3127200"]
["95668","SINAPI-I",36360,"8,0000000"]
["95669","SINAPI-I",38982,"0,9600000"]
["95671",null,null,"","23,8786808","26,7043661"]
["95672","SINAPI-I",38434,"8,0000000"]
["97741","SINAPI-I",3540,"2,0000000"]
["105135",null,null,"","1,8457995","2,1379713"]
["90439","SINAPI",102275,"0,0853000"]
["90445","SINAPI",102275,"0,0885000"]
["90452","SINAPI-I",40304,"0,0320000"]
["90455","SINAPI-I",9836,"0,1500000"]
["90462",null,null,"","24,1228070","27,0042194"]
["90469","SINAPI",88248,"0,0433000"]
["91171","SINAPI-I",394,"1,6667000"]
["91175","SINAPI",88248,"0,0437000"]
["91181",null,null,"","37,3093468","40,9141172"]
["91187","SINAPI-I",4350,"2,5926000"]
["91192",null,null,"","38,4542884","42,0585625"]
["94481","SINAPI-I",4194,"1,0000000"]
["94482","SINAPI-I",4206,"1,0000000"]
["94483","SINAPI-I",4178,"2,0000000"]
["96559","SINAPI-I",11976,"2,2222000"]
["96562","SINAPI-I",39029,"0,5000000"]
["101802","SINAPI",101616,"1,6900000"]
["101804","SINAPI-I",2692,"0,0082000"]
["101804","SINAPI",101616,"1,2100000"]
["101805","SINAPI",97734,"0,0180000"]
["102113",null,null,"","6,4024788","7,3623323"]
["102115",null,null,"","5,2375904","6,0336855"]
["102118","SINAPI",88264,"0,6330000"]
["102122","SINAPI",88267,"3,2890000"]
["102138",null,null,"","74,1883826","76,9510769"]
["103521","SINAPI-I",34477,"1,0000000"]
["104660","SINAPI",89356,"2,4850000"]
["104660","SINAPI",104011,"1,5000000"]
["104662","SINAPI",89395,"0,5000000"]
["104664",null,null,"","41,1361998","44,8147731"]
["104665","SINAPI",89402,"1,5650000"]
["104665","SINAPI",104011,"0,3333000"]
["104666","SINAPI",103981,"0,6667000"]
["104672","SINAPI",89634,"4,1100000"]
["104673","SINAPI",89986,"1,0000000"]
["104677","SINAPI",104345,"1,0000000"]
["104769","SINAPI",88248,"0,0139000"]
["104777","SINAPI",88267,"0,2238000"]
["104783","SINAPI",88248,"0,0206000"]
["104788","SINAPI",88248,"0,0968000"]
["104035","SINAPI",88246,"0,6747000"]
["104046","SINAPI",88246,"0,1323000"]
["104050","SINAPI",88316,"0,0658000"]
["104056",null,null,"","7,4867880","8,5606500"]
["104061",null,null,"","22,5923244","25,4532775"]
["104064","SINAPI-I",305,"1,0000000"]
["104076","SINAPI",88316,"0,1263000"]
["104085","SINAPI-I",36365,"1,0500000"]
["96520",null,null,"","46,8550169","50,6104809"]
["96528","SINAPI",88239,"0,6560000"]
["101117","SINAPI",5855,"0,0029000"]
["101122","SINAPI",5857,"0,0094000"]
["101126","SINAPI",5847,"0,0048000"]
["101133","SINAPI",88316,"0,0479000"]
["101133","SINAPI",88844,"0,0302000"]
["101140","SINAPI",5851,"0,0151000"]
["101143","SINAPI",93589,"0,2600000"]
["101146","SINAPI",88316,"0,0131000"]
["101149","SINAPI",89031,"0,0372000"]
["101206","SINAPI",89876,"0,0246000"]
["101207","SINAPI",88316,"0,0134000"]
["101211",null,null,"","8,7602459","10,0050530"]
["101217","SINAPI",88316,"0,0134000"]
["101220","SINAPI",88907,"0,0086000"]
["101223","SINAPI",89877,"0,0189000"]
["101227","SINAPI",88907,"0,0078000"]
["101229","SINAPI",88907,"0,0078000"]
["101232","SINAPI",89877,"0,0069000"]
["101239","SINAPI",5632,"0,0022000"]
["101242","SINAPI",89884,"0,0210000"]
["101245","SINAPI",89876,"0,0414000"]
["101248",null,null,"","7,6433121","8,8050314"]
["101251","SINAPI",89884,"0,0099000"]
["101254","SINAPI",91386,"0,0311000"]
["101261","SINAPI",88316,"0,0126000"]
["101264","SINAPI",91386,"0,0770000"]
["101267","SINAPI",88908,"0,0022000"]
["101269","SINAPI",5632,"0,0027000"]
["101273","SINAPI",91386,"0,0509000"]
["101276","SINAPI",88908,"0,0022000"]
["90090","SINAPI",88907,"0,0233000"]
["90095","SINAPI",88908,"0,0143000"]
["90105",null,null,"","34,2227378","37,6237625"]
["102276","SINAPI",88316,"0,0756000"]
["102279","SINAPI",88316,"0,0417000"]
["102285",null,null,"","23,3777038","26,1427425"]
["102294","SINAPI",88316,"0,0367000"]
["102299",null,null,"","34,1216216","37,5800257"]
["102304","SINAPI",5678,"0,0302000"]
["102307","SINAPI",88316,"0,0839000"]
["102313","SINAPI",88907,"0,0291000"]
["102317","SINAPI",88316,"0,0425000"]
["102327","SINAPI",5679,"0,0416000"]
["94306","SINAPI",5901,"0,0054000"]
["94316","SINAPI",5903,"0,0006000"]
["94318","SINAPI",91533,"0,1285000"]
["94333","SINAPI",5632,"0,0289000"]
["94341","SINAPI",5901,"0,0054000"]
["96386","SINAPI",5932,"0,0060000"]
["93373","SINAPI",91533,"0,1243000"]
["93380","SINAPI",5679,"0,0451000"]
["104729","SINAPI",5631,"0,0372000"]
["104730","SINAPI",91277,"0,0232000"]
["104733","SINAPI",91277,"0,0942000"]
["104736","SINAPI",5679,"0,0321000"]
["104741","SINAPI",91277,"0,0942000"]
["101617",null,null,"","75,0902528","77,7419355"]
["101619","SINAPI",88316,"3,7407000"]
["101622","SINAPI",88309,"0,7470000"]
["101625","SINAPI-I",370,"1,1000000"]
["103322","SINAPI",88309,"0,5900000"]
["103325","SINAPI",88309,"0,8600000"]
["103331","SINAPI-I",37395,"0,0100000"]
["103332","SINAPI-I",34557,"0,5800000"]
["103350","SINAPI",87292,"0,0134000"]
["103357",null,null,"","39,1042529","42,7357989"]
["89283","SINAPI",88309,"0,6500000"]
["89298","SINAPI-I",34588,"10,0600000"]
["101162",null,null,"","39,2550530","42,8843831"]
["101162","SINAPI",100489,"0,0230000"]
["103320","SINAPI",87292,"0,0128000"]
["103337",null,null,"","29,8165673","33,0472581"]
["103340",null,null,"","28,6294191","31,7861173"]
["103342","SINAPI-I",37395,"0,0100000"]
["89455","SINAPI-I",38593,"1,4300000"]
["89478",null,null,"","26,9150676","29,9622264"]
["101163",null,null,"","16,6901266","18,8772743"]
["96358","SINAPI-I",39443,"0,4803000"]
["96360","SINAPI-I",39413,"2,1060000"]
["96361","SINAPI-I",39434,"1,0978000"]
["96363","SINAPI-I",39419,"0,9117000"]
["96366","SINAPI-I",39419,"0,7624000"]
["96367",null,null,"","12,8515892","14,6233548"]
["96369","SINAPI-I",37586,"0,0592000"]
["96370","SINAPI-I",39431,"1,2513000"]
["96373","SINAPI-I",39443,"7,6364000"]
["102235","SINAPI",91693,"0,9930000"]
["102255","SINAPI",88316,"1,3570000"]
["104719","SINAPI-I",39431,"2,5027000"]
["104720","SINAPI-I",39432,"0,8470000"]
["104722","SINAPI-I",37586,"0,0347000"]
["104723","SINAPI-I",39431,"2,5027000"]
["104724","SINAPI-I",39443,"1,2755000"]
["101814",null,null,"","48,3333333","52,0833334"]
["101823",null,null,"","55,8491030","59,5086495"]
["101827","SINAPI",91534,"0,8450000"]
["101830","SINAPI",91534,"0,8450000"]
["101833","SINAPI",91533,"0,2050000"]
["101837","SINAPI",5678,"0,0480000"]
["101839","SINAPI",5869,"0,1179000"]
["101844","SINAPI-I",1379,"136,6637000"]
["101847","SINAPI",5679,"0,0853000"]
["101849","SINAPI",88316,"0,1333000"]
["101853","SINAPI",88260,"0,5501000"]
["101857",null,null,"","58,9139345","62,4883069"]
["101859","SINAPI-I",370,"0,0568000"]
["101862","SINAPI-I",4741,"0,0064000"]
["101866","SINAPI",88316,"0,2140000"]
["101869","SINAPI-I",370,"0,0568000"]
["102098","SINAPI",5867,"0,1111000"]
["100576","SINAPI",88316,"0,0080000"]
["96389","SINAPI-I",1379,"48,1740000"]
["96391","SINAPI",5921,"0,0060000"]
["96392","SINAPI",89035,"0,0060000"]
["96397","SINAPI",5934,"0,0270000"]
["96399","SINAPI-I",4730,"1,1000000"]
["100564","SINAPI",5685,"0,0280000"]
["100565","SINAPI",5903,"0,0360000"]
["100567","SINAPI-I",4721,"0,7760000"]
["100569","SINAPI-I",1379,"93,0230000"]
["100570","SINAPI-I",4721,"0,6460000"]
["100571","SINAPI",5921,"0,0080000"]
["100572","SINAPI",73436,"0,0150000"]
["100573","SINAPI",89035,"0,0080000"]
["101767","SINAPI",96463,"0,0038000"]
["92392","SINAPI",91283,"0,0038000"]
["92394","SINAPI",88316,"0,1683000"]
["92396","SINAPI",91277,"0,0041000"]
["92398","SINAPI-I",36170,"1,0041000"]
["92402","SINAPI",88260,"0,3222000"]
["92403","SINAPI",91283,"0,0038000"]
["93680","SINAPI",91285,"0,0970000"]
["97104","SINAPI",90586,"0,0083000"]
["97105","SINAPI",88316,"0,2744970"]
["97106","SINAPI",90586,"0,0130200"]
["97107","SINAPI",88262,"0,0969300"]
["97108","SINAPI",97113,"1,0000000"]
["97109","SINAPI-I",6189,"0,1943300"]
["97112","SINAPI-I",4517,"0,1566700"]
["97112","SINAPI",97117,"0,3381100"]
["97117","SINAPI",88245,"0,2162300"]
["101167","SINAPI-I",367,"0,1140000"]
["101172","SINAPI",5684,"0,0031000"]
["103904","SINAPI-I",43614,"0,1943330"]
["103906","SINAPI",88316,"0,2629120"]
["103907","SINAPI",95270,"0,0108260"]
["103908","SINAPI",88316,"0,2917590"]
["103909","SINAPI-I",42409,"0,4000000"]
["103911","SINAPI-I",6189,"0,1943330"]
["103912","SINAPI-I",5069,"0,0053610"]
["103913","SINAPI-I",42409,"0,4000000"]
["103916",null,null,"","6,4017789","7,3666531"]
["103917",null,null,"","6,0038767","6,9061331"]
["103918","SINAPI-I",34492,"0,2331210"]
["104433","SINAPI",88316,"0,2440000"]
["103689","SINAPI-I",5069,"0,0132000"]
["103695","SINAPI",102486,"0,0224000"]
["96001",null,null,"","14,2011834","15,9420289"]
["96393","SINAPI",93427,"0,0063000"]
["96395","SINAPI-I",1379,"200,0000000"]
["88413",null,null,"","37,9668049","41,7153996"]
["88417",null,null,"","7,4409250","8,5444610"]
["88424","SINAPI-I",38877,"2,3393300"]
["88432","SINAPI",88310,"0,4808000"]
["95305","SINAPI-I",38877,"1,1074000"]
["95624","SINAPI",88310,"0,4927000"]
["96127","SINAPI",88310,"0,2033000"]
["96131","SINAPI-I",43651,"1,4352000"]
["96134","SINAPI",88316,"0,2074000"]
["104642","SINAPI",88316,"0,0544000"]
["102207","SINAPI",88310,"0,1903000"]
["102215",null,null,"","47,9260089","51,6649324"]
["102217","SINAPI",88310,"0,3805000"]
["102227","SINAPI-I",5318,"0,0319000"]
["100716",null,null,"","12,4489037","14,2024763"]
["100720","SINAPI-I",5318,"0,0106000"]
["100733",null,null,"","51,2126866","54,9526271"]
["100740","SINAPI-I",5318,"0,0124000"]
["100745","SINAPI-I",7292,"0,2067000"]
["100749","SINAPI-I",7288,"0,2067000"]
["100754",null,null,"","62,0248401","65,4806706"]
["100760","SINAPI-I",7292,"0,2549000"]
["102496","SINAPI-I",44072,"0,0288000"]
["102500","SINAPI-I",12815,"0,0400000"]
["102506","SINAPI-I",12815,"0,0400000"]
["102508","SINAPI",88310,"0,4320000"]
["102513","SINAPI-I",7348,"0,4270000"]
["101750","SINAPI",88316,"0,1810000"]
["87249","SINAPI",88256,"0,8064000"]
["87256","SINAPI-I",1292,"1,0864000"]
["87259",null,null,"","12,9251700","14,7063381"]
["87263","SINAPI-I",38195,"1,0690000"]
["93390","SINAPI-I",1297,"1,0616000"]
["104594",null,null,"","15,5629877","17,6381035"]
["104600","SINAPI-I",34357,"0,2410000"]
["104604",null,null,"","17,2805188","19,5358269"]
["104606","SINAPI",88316,"0,1940000"]
["104610","SINAPI",88316,"0,1748000"]
["98678",null,null,"","2,0772821","2,4076662"]
["98681","SINAPI-I",3671,"1,6700000"]
["98686","SINAPI",88316,"0,4100000"]
["101731","SINAPI-I",4710,"1,0750000"]
["101727","SINAPI-I",4792,"1,1100000"]
["101735",null,null,"","4,2897460","4,9514200"]
["101748","SINAPI",95276,"0,0430000"]
["101093","SINAPI-I",4818,"1,1600000"]
["101738","SINAPI-I",6186,"1,0350000"]
["101741",null,null,"","66,7132868","69,9494950"]
["94991","SINAPI",88309,"0,1560000"]
["94992","SINAPI",88262,"0,0976000"]
["94995","SINAPI",88316,"0,2176000"]
["104658","SINAPI-I",34353,"10,0000000"]
["87623","SINAPI-I",1379,"0,5000000"]
["87632","SINAPI",88309,"0,2450000"]
["87680","SINAPI",87301,"0,0530000"]
["87692","SINAPI",87373,"0,0607000"]
["87702","SINAPI",88309,"0,2990000"]
["87737","SINAPI-I",1379,"0,5000000"]
["87745","SINAPI",88309,"0,5610000"]
["87749","SINAPI",87399,"0,0431000"]
["87769","SINAPI-I",1379,"0,5000000"]
["88476","SINAPI-I",7334,"0,2100000"]
["90932",null,null,"","26,3868065","29,3948472"]
["90940","SINAPI",87301,"0,0661000"]
["90944","SINAPI-I",38545,"1,4350000"]
["90953","SINAPI-I",10931,"1,1430000"]
["87878","SINAPI",87377,"0,0037000"]
["87887","SINAPI",87396,"0,0034000"]
["87896",null,null,"","42,4951267","46,2659381"]
["87902","SINAPI",87401,"0,0015000"]
["87907","SINAPI",88309,"0,0955000"]
["104410","SINAPI",88316,"0,0194000"]
["87413",null,null,"","50,8928572","54,6354339"]
["87421","SINAPI-I",3315,"17,0737900"]
["87529","SINAPI",88316,"0,2362000"]
["87536",null,null,"","44,9325384","48,6842105"]
["87541","SINAPI",87407,"0,0376000"]
["87548","SINAPI",88309,"0,3789000"]
["87554","SINAPI",88316,"0,1402000"]
["87779","SINAPI",88309,"0,8690000"]
["87786","SINAPI",88309,"0,8690000"]
["87791",null,null,"","25,2818386","28,2260881"]
["87797","SINAPI-I",37411,"0,1581000"]
["87801","SINAPI",88309,"0,6000000"]
["87807","SINAPI",88316,"0,6550000"]
["87816","SINAPI",88309,"1,2790000"]
["87825","SINAPI",87292,"0,0359000"]
["87832","SINAPI",88309,"1,0920000"]
["87837","SINAPI-I",36887,"0,1900000"]
["87841",null,null,"","9,7913195","11,2004998"]
["87846","SINAPI",88309,"0,5920000"]
["87850","SINAPI",90669,"0,0700000"]
["87858","SINAPI",88316,"0,5090000"]
["90408","SINAPI",88316,"0,2662000"]
["104204","SINAPI",90668,"0,1009000"]
["104207","SINAPI",90668,"0,0721000"]
["104210","SINAPI-I",37411,"0,1581000"]
["104215","SINAPI",90669,"0,8719000"]
["104220","SINAPI",87292,"0,0314000"]
["104223","SINAPI",87407,"0,0421000"]
["104227","SINAPI-I",37411,"0,1388000"]
["104230","SINAPI-I",37411,"0,1388000"]
["104233","SINAPI-I",37411,"0,1581000"]
["104239","SINAPI-I",37411,"0,1581000"]
["104244","SINAPI-I",37411,"0,1581000"]
["104248",null,null,"","35,1760447","38,6674968"]
["104251","SINAPI",88309,"0,9790000"]
["104255","SINAPI",87407,"0,0393000"]
["104260",null,null,"","47,0967027","50,8357410"]
["104264","SINAPI",88316,"1,3970000"]
["104634","SINAPI",88316,"0,2306800"]
["104954",null,null,"","52,2888155","56,0243585"]
["104958","SINAPI",87292,"0,0194000"]
["104963","SINAPI",88309,"0,7319000"]
["104967","SINAPI",88316,"0,3548000"]
["104971","SINAPI",87292,"0,0194000"]
["104977",null,null,"","53,7967425","57,5105487"]
["87271","SINAPI-I",34357,"0,2900000"]
["88789","SINAPI-I",4396,"1,2900000"]
["99195","SINAPI-I",533,"1,0553000"]
["104612",null,null,"","22,9534119","25,7183065"]
["104615","SINAPI-I",37595,"4,9100000"]
["101965",null,null,"","17,3214946","19,5825836"]
["96122","SINAPI-I",5066,"0,0033000"]
["96110",null,null,"","25,6387553","28,6095931"]
["96113","SINAPI-I",40547,"0,0293000"]
["96120","SINAPI",88316,"0,0261000"]
["99054","SINAPI-I",4812,"1,0414000"]
["96116","SINAPI-I",40552,"0,0336000"]
["96486","SINAPI-I",36225,"1,0363000"]
["104414","SINAPI",88316,"0,0340000"]
["104419",null,null,"","73,9393940","76,7148015"]
["104424","SINAPI-I",37595,"1,7360000"]
["87281","SINAPI-I",43617,"0,0550000"]
["87284","SINAPI",88377,"3,1100000"]
["87289","SINAPI-I",1106,"141,0700000"]
["87296","SINAPI",88316,"0,7600000"]
["87301","SINAPI",88830,"1,1300000"]
["87305","SINAPI-I",1379,"386,8900000"]
["87310","SINAPI",88377,"4,3000000"]
["87316","SINAPI",88830,"1,0800000"]
["87317","SINAPI",88377,"3,0200000"]
["87322","SINAPI-I",7334,"191,6800000"]
["87328","SINAPI",88377,"2,6500000"]
["87330","SINAPI",88398,"2,1500000"]
["87333","SINAPI",88386,"1,2500000"]
["87336","SINAPI-I",1379,"191,4500000"]
["87338","SINAPI",88377,"3,6500000"]
["87341","SINAPI-I",1379,"559,9700000"]
["87347","SINAPI",88316,"0,5800000"]
["87350","SINAPI",88386,"1,5000000"]
["87353","SINAPI-I",1379,"415,7100000"]
["87355","SINAPI-I",1379,"333,3000000"]
["87359",null,null,"","2,0804920","2,4091998"]
["87361","SINAPI-I",1379,"323,5700000"]
["87364","SINAPI-I",367,"0,7800000"]
["87371","SINAPI-I",1106,"177,9200000"]
["87375","SINAPI-I",1379,"327,7800000"]
["87378",null,null,"","25,9712034","28,9543580"]
["87383","SINAPI",88386,"0,8200000"]
["87387","SINAPI",88377,"2,4900000"]
["87390","SINAPI",88393,"0,5000000"]
["87399","SINAPI",88316,"13,5300000"]
["87407","SINAPI",88430,"3,5700000"]
["88627","SINAPI-I",1106,"75,4700000"]
["88630",null,null,"","16,4411968","18,6064406"]
["95563","SINAPI",88377,"3,1200000"]
["100466",null,null,"","11,3253661","12,9240130"]
["100474","SINAPI",88393,"0,4500000"]
["100478","SINAPI-I",123,"18,9900000"]
["100479","SINAPI",88398,"1,6400000"]
["100484","SINAPI",88377,"3,8000000"]
["100487","SINAPI-I",370,"1,1600000"]
["100489","SINAPI",89226,"1,8700000"]
["100197",null,null,"","72,3756907","75,2475248"]
["100204","SINAPI",90687,"0,0007000"]
["100208","SINAPI",88316,"0,9037000"]
["100219","SINAPI",90686,"0,0015000"]
["100226","SINAPI",88316,"0,0321000"]
["100236",null,null,"","71,9844358","74,9128920"]
["100255","SINAPI",88316,"0,6211000"]
["100266",null,null,"","71,4943706","74,4466109"]
["100276",null,null,"","71,5354587","74,4749125"]
["100281","SINAPI",88316,"0,0120000"]
["99804",null,null,"","70,7171315","73,7030412"]
["99810","SINAPI-I",44329,"0,0060000"]
["99821","SINAPI-I",44331,"0,0110000"]
["97010","SINAPI-I",5068,"0,0389000"]
["97011","SINAPI",88262,"0,4250000"]
["97014","SINAPI-I",5068,"0,0740000"]
["97016","SINAPI-I",5068,"0,0210000"]
["97018","SINAPI-I",3993,"0,1210000"]
["97032","SINAPI-I",37525,"0,5500000"]
["97041","SINAPI",88262,"0,6026800"]
["97048","SINAPI-I",39015,"0,0788000"]
["97066","SINAPI-I",43678,"1,3300000"]
["105104","SINAPI",5928,"5,8300000"]
["105112",null,null,"","79,0601080","81,4360863"]
["97625","SINAPI",5942,"0,1394000"]
["97636","SINAPI",91285,"0,0836000"]
["97637","SINAPI",88316,"0,0952000"]
["97649","SINAPI",93287,"0,0006000"]
["97655",null,null,"","33,9842611","37,4309392"]
["97658","SINAPI",88323,"0,7701000"]
["97661","SINAPI",88316,"0,0230000"]
["104790","SINAPI",5952,"0,8695000"]
["104797","SINAPI",90965,"0,0839000"]
["99059","SINAPI-I",4433,"0,4125000"]
["99060","SINAPI",91692,"0,0217000"]
["99063","SINAPI-I",4417,"0,0413000"]
["105009","SINAPI-I",10567,"0,5500000"]
["93590","SINAPI",91386,"0,0033000"]
["93599","SINAPI",89877,"0,0007000"]
["95879",null,null,"","7,8014184","8,4507042"]
["97915","SINAPI",67827,"0,0024000"]
["100943","SINAPI",89877,"0,0051000"]
["100949","SINAPI",5824,"0,0278000"]
["100955",null,null,"","10,0000000","11,5062761"]
["100963","SINAPI",5901,"0,0033000"]
["102330","SINAPI",91646,"0,0012000"]
["101479","SINAPI",88316,"2,1429000"]
["100979","SINAPI",88907,"0,0042000"]
["100982","SINAPI",91386,"0,0198000"]
["100988",null,null,"","7,1428571","8,2752613"]
["100991","SINAPI",89877,"0,0074000"]
["100998","SINAPI",91386,"0,0132000"]
["101005","SINAPI",6259,"0,0665000"]
["101013",null,null,"","20,7372229","23,3041575"]
["101018","SINAPI",5928,"0,0667000"]
["101466","SINAPI",5930,"0,0253000"]
["101470","SINAPI",88316,"0,2289000"]
["101478","SINAPI",5930,"0,0130000"]
["101486","SINAPI",5930,"0,1552000"]
["101189","SINAPI-I",4102,"0,4000000"]
["101192","SINAPI-I",339,"4,0000000"]
["101194","SINAPI-I",43130,"0,0287000"]
["101199","SINAPI-I",4114,"0,4000000"]
["101202","SINAPI-I",21138,"0,8800000"]
["102363","SINAPI",94962,"0,0045000"]
["98511","SINAPI",88441,"0,2600000"]
["98521","SINAPI",88316,"0,0133000"]
["98503","SINAPI",88441,"0,0481000"]
["105001","SINAPI",104626,"0,1500000"]
["105005","SINAPI",5795,"0,1766000"]
["103189","SINAPI-I",42435,"1,0000000"]
["103191","SINAPI",88316,"0,8449000"]
["103193","SINAPI",102486,"0,0659000"]
["103205","SINAPI",88309,"2,3391000"]
["103207","SINAPI",87298,"0,0016000"]
["103304",null,null,"","2,1662419","2,5094715"]
["103314","SINAPI",88239,"0,5342000"]
["103769","SINAPI",97064,"6,0000000"]
["98529","SINAPI",88316,"2,1685000"]
["98533","SINAPI",5930,"0,1402000"]
["88238","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["88241","SINAPI-I",248,"1,0000000"]
["88246",null,null,"","74,7425475","77,4552492"]
["88248","SINAPI-I",37371,"1,0000000"]
["88250","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["88252","SINAPI-I",37371,"1,0000000"]
["88256","SINAPI-I",4760,"1,0000000"]
["88257","SINAPI-I",37373,"1,0000000"]
["88262","SINAPI-I",37370,"1,0000000"]
["88266","SINAPI-I",37373,"1,0000000"]
["88269","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["88272","SINAPI-I",43492,"1,0000000"]
["88274","SINAPI-I",43465,"1,0000000"]
["88278","SINAPI-I",43488,"1,0000000"]
["88279","SINAPI-I",43484,"1,0000000"]
["88286","SINAPI-I",4096,"1,0000000"]
["88291","SINAPI-I",43464,"1,0000000"]
["88293","SINAPI-I",43464,"1,0000000"]
["88295","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["88298","SINAPI-I",4257,"1,0000000"]
["88299","SINAPI-I",37373,"1,0000000"]
["88303","SINAPI",95366,"1,0000000"]
["88307","SINAPI-I",37370,"1,0000000"]
["88309","SINAPI-I",4750,"1,0000000"]
["88311","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["88312","SINAPI",95374,"1,0000000"]
["88315","SINAPI-I",6110,"1,0000000"]
["88317","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["88324","SINAPI-I",37370,"1,0000000"]
["88377","SINAPI-I",37666,"1,0000000"]
["90766","SINAPI-I",43458,"1,0000000"]
["90770","SINAPI-I",37373,"1,0000000"]
["90772","SINAPI",95398,"1,0000000"]
["90777","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["93558","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["93564","SINAPI-I",43470,"1,0000000"]
["93567",null,null,"","97,8974710","98,1857479"]
["93570","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["93572","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["94296","SINAPI-I",43505,"1,0000000"]
["95317","SINAPI-I",246,"0,0207000"]
["95340",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95351","SINAPI-I",4096,"0,0188500"]
["95359",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95369",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95379","SINAPI-I",6160,"0,0132800"]
["95392",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95417","SINAPI-I",40813,"0,0127100"]
["100289","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["100291","SINAPI-I",34466,"0,0169900"]
["100307","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["100309","SINAPI-I",40943,"1,0000000"]
["100533","SINAPI-I",43469,"1,0000000"]
["101289","SINAPI-I",41086,"0,0099400"]
["101310",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["101324",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["101333","SINAPI-I",40974,"0,0071600"]
["101343",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["101353","SINAPI-I",41012,"0,0071600"]
["101364",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["101376","SINAPI-I",40984,"1,0000000"]
["101378","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101380","SINAPI-I",43479,"1,0000000"]
["101383",null,null,"","69,3244654","72,4269470"]
["101384","SINAPI",101296,"1,0000000"]
["101387",null,null,"","70,8463038","73,8529488"]
["101392","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101395","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101395","SINAPI-I",43495,"1,0000000"]
["101395","SINAPI",101309,"1,0000000"]
["101396",null,null,"","73,4843799","76,3099666"]
["101396","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101396","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101396","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101396","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101396","SINAPI-I",40915,"1,0000000"]
["101396","SINAPI-I",43471,"1,0000000"]
["101396","SINAPI-I",43495,"1,0000000"]
["101396","SINAPI",101310,"1,0000000"]
["101397",null,null,"","74,5873918","77,3316592"]
["101397","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101397","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101397","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101397","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101397","SINAPI-I",40914,"1,0000000"]
["101397","SINAPI-I",43471,"1,0000000"]
["101397","SINAPI-I",43495,"1,0000000"]
["101397","SINAPI",101311,"1,0000000"]
["101398",null,null,"","76,1399604","78,7643180"]
["101398","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101398","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101398","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101398","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101398","SINAPI-I",40976,"1,0000000"]
["101398","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101398","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101398","SINAPI",101312,"1,0000000"]
["101399",null,null,"","75,8421501","78,4900037"]
["101399","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101399","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101399","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101399","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101399","SINAPI-I",40918,"1,0000000"]
["101399","SINAPI-I",43472,"1,0000000"]
["101399","SINAPI-I",43496,"1,0000000"]
["101399","SINAPI",101313,"1,0000000"]
["101400",null,null,"","75,8421501","78,4900037"]
["101400","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101400","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101400","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101400","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101400","SINAPI-I",40923,"1,0000000"]
["101400","SINAPI-I",43472,"1,0000000"]
["101400","SINAPI-I",43496,"1,0000000"]
["101400","SINAPI",101314,"1,0000000"]
["101401",null,null,"","79,8018548","82,1180231"]
["101401","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101401","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101401","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101401","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101401","SINAPI-I",40922,"1,0000000"]
["101401","SINAPI-I",43472,"1,0000000"]
["101401","SINAPI-I",43496,"1,0000000"]
["101401","SINAPI",101315,"1,0000000"]
["101402",null,null,"","78,4578876","80,8912553"]
["101402","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101402","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101402","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101402","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101402","SINAPI-I",40928,"1,0000000"]
["101402","SINAPI-I",43473,"1,0000000"]
["101402","SINAPI-I",43497,"1,0000000"]
["101402","SINAPI",101316,"1,0000000"]
["101407",null,null,"","74,1264257","76,9050588"]
["101407","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",41075,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101407","SINAPI",101322,"1,0000000"]
["101408",null,null,"","75,5314639","78,2036300"]
["101408","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",41076,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101408","SINAPI",101323,"1,0000000"]
["101409",null,null,"","86,8214806","88,4491845"]
["101409","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",40929,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101409","SINAPI",101325,"1,0000000"]
["101410",null,null,"","70,6013037","73,6238362"]
["101410","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",41077,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101410","SINAPI",101326,"1,0000000"]
["101412",null,null,"","72,1861292","75,1031608"]
["101412","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",40977,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",43480,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",43504,"1,0000000"]
["101412","SINAPI",101329,"1,0000000"]
["101413",null,null,"","73,1733344","76,0211802"]
["101413","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",40916,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",43471,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",43495,"1,0000000"]
["101413","SINAPI",101330,"1,0000000"]
["101414",null,null,"","74,1533621","76,9299513"]
["101414","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",41067,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101414","SINAPI",101331,"1,0000000"]
["101415",null,null,"","88,0966896","89,5857982"]
["101415","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",40974,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101415","SINAPI",101333,"1,0000000"]
["101416",null,null,"","76,5698194","79,1598693"]
["101416","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",40925,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",43472,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",43496,"1,0000000"]
["101416","SINAPI",101334,"1,0000000"]
["101417",null,null,"","72,5614001","75,4525004"]
["101417","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",40924,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",43472,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",43496,"1,0000000"]
["101417","SINAPI",101303,"1,0000000"]
["101418",null,null,"","82,0057920","84,1195117"]
["101418","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",40983,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101418","SINAPI",101308,"1,0000000"]
["101419",null,null,"","83,3090026","85,2971018"]
["101419","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",40921,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",43472,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",43496,"1,0000000"]
["101419","SINAPI",101320,"1,0000000"]
["101420",null,null,"","80,0992846","82,3888974"]
["101420","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",41038,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101420","SINAPI",101324,"1,0000000"]
["101421",null,null,"","82,8103617","84,8470498"]
["101421","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",40988,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101421","SINAPI",101328,"1,0000000"]
["101422",null,null,"","77,4778756","79,9937476"]
["101422","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",40990,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101422","SINAPI",101332,"1,0000000"]
["101424",null,null,"","82,5147086","84,5798971"]
["101424","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",40992,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101424","SINAPI",101336,"1,0000000"]
["101425",null,null,"","86,8008628","88,4308048"]
["101425","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101425","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101425","SINAPI-I",41094,"1,0000000"]
["101425","SINAPI-I",43481,"1,0000000"]
["101425","SINAPI-I",43505,"1,0000000"]
["101425","SINAPI",101337,"1,0000000"]
["101426",null,null,"","84,9762580","86,7972292"]
["101426","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",40980,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101426","SINAPI",101338,"1,0000000"]
["101427",null,null,"","85,6777164","87,4262301"]
["101427","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",41031,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101427","SINAPI",101339,"1,0000000"]
["101428",null,null,"","83,1897858","85,1895711"]
["101428","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",40986,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101428","SINAPI",101340,"1,0000000"]
["101429",null,null,"","78,7673008","81,1740935"]
["101429","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",40978,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101429","SINAPI",101341,"1,0000000"]
["101430",null,null,"","85,6777164","87,4262301"]
["101430","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",41043,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101430","SINAPI",101342,"1,0000000"]
["101431",null,null,"","84,4231873","86,3003874"]
["101431","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",40987,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101431","SINAPI",101343,"1,0000000"]
["101432",null,null,"","83,2856087","85,2760046"]
["101432","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",40981,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101432","SINAPI",101344,"1,0000000"]
["101433",null,null,"","88,8759047","90,2782907"]
["101433","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",41036,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101433","SINAPI",101345,"1,0000000"]
["101434",null,null,"","82,9685103","84,9898390"]
["101434","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",40979,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101434","SINAPI",101346,"1,0000000"]
["101435",null,null,"","85,3492531","87,1318722"]
["101435","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",40998,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101435","SINAPI",101347,"1,0000000"]
["101436",null,null,"","82,7417053","84,7850421"]
["101436","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",40982,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101436","SINAPI",101348,"1,0000000"]
["101437",null,null,"","89,0320184","90,4168480"]
["101437","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",41026,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101437","SINAPI",101349,"1,0000000"]
["101438",null,null,"","89,0320184","90,4168480"]
["101438","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",41024,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101438","SINAPI",101350,"1,0000000"]
["101439",null,null,"","85,6777164","87,4262301"]
["101439","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",41033,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101439","SINAPI",101351,"1,0000000"]
["101440",null,null,"","85,6777164","87,4262301"]
["101440","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",41040,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101440","SINAPI",101352,"1,0000000"]
["101441",null,null,"","83,0045962","85,0224306"]
["101441","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",41012,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101441","SINAPI",101353,"1,0000000"]
["101443",null,null,"","89,0320184","90,4168480"]
["101443","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",41001,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101443","SINAPI",101355,"1,0000000"]
["101444",null,null,"","74,1789119","76,9536820"]
["101444","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",41066,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101444","SINAPI",101356,"1,0000000"]
["101445",null,null,"","74,2834280","77,0504603"]
["101445","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",41065,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101445","SINAPI",101357,"1,0000000"]
["101446",null,null,"","69,1848056","72,2958136"]
["101446","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",41079,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",43478,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",43502,"1,0000000"]
["101446","SINAPI",101358,"1,0000000"]
["101447",null,null,"","68,5554600","71,7039576"]
["101447","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",41082,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",43478,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",43502,"1,0000000"]
["101447","SINAPI",101359,"1,0000000"]
["101448",null,null,"","69,1848056","72,2958136"]
["101448","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",41081,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",43478,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",43502,"1,0000000"]
["101448","SINAPI",101360,"1,0000000"]
["101449",null,null,"","80,2868174","82,5595436"]
["101449","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",41091,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101449","SINAPI",101361,"1,0000000"]
["101451",null,null,"","74,1264257","76,9050588"]
["101451","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",40910,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101451","SINAPI",101363,"1,0000000"]
["101452",null,null,"","69,8862685","72,9540874"]
["101452","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",41084,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",43479,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",43503,"1,0000000"]
["101452","SINAPI",101364,"1,0000000"]
["101453",null,null,"","74,9566985","77,6729959"]
["101453","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",41087,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",43480,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",43504,"1,0000000"]
["101453","SINAPI",101365,"1,0000000"]
["101454",null,null,"","76,8048576","79,3758775"]
["101454","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",41088,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",43480,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",43504,"1,0000000"]
["101454","SINAPI",101366,"1,0000000"]
["101456",null,null,"","92,2490416","93,2584379"]
["101456","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101456","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101456","SINAPI-I",41089,"1,0000000"]
["101456","SINAPI-I",43470,"1,0000000"]
["101456","SINAPI-I",43494,"1,0000000"]
["101456","SINAPI",101368,"1,0000000"]
["101457",null,null,"","88,6538435","90,0810954"]
["101457","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",41092,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101457","SINAPI",101369,"1,0000000"]
["101458",null,null,"","74,3600620","77,1213146"]
["101458","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",41097,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",43471,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",43495,"1,0000000"]
["101458","SINAPI",101370,"1,0000000"]
["101459",null,null,"","71,6108745","74,5669875"]
["101459","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",41073,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101459","SINAPI",101371,"1,0000000"]
["101460",null,null,"","71,9281856","74,8628035"]
["101460","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101460","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101460","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101460","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101460","SINAPI-I",41096,"1,0000000"]
["101460","SINAPI-I",43479,"1,0000000"]

{"sheet":"Banco","index":1,"n_rows":12539,"n_cols":11,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[3,8,4,8]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 1.10",null,null,null,null,null,null,"AS = ATRIBUÍDO SÃO PAULO"]
[null,"DATA PREÇO / RT (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):",null,null,null,null,"CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE"]
[null,"03/2024",null,"PORTO ALEGRE",null,null,null,null,"C = COLETADO"]
[null,"17/04/2024",null,"",null,null,null,null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO\nDESONERADO","CUSTO UNITÁRIO\nNÃO DESONERADO",null,null,"% MO\nDESONERADO","% MO\nNÃO DESONERADO"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 1"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"1"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A7)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (SINAPI 96995)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":48.16},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":53.72},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 2",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"2"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A8)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (SINAPI 87894)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":5.47},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":5.95},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 3",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"3"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A9)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EMBOÇO DESEMPENADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (SINAPI 87792)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":26.04},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":27.770000000000003},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 4",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"4"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A10)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (SINAPI 88485)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":3.04},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":3.24},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 5",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"5"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A11)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS. (SINAPI 88489)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":16.100000000000001},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":16.64},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 6",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"6"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A12)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (SINAPI 89402)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":9.129999999999999},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":9.6499999999999986},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 7",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"7"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A13)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (SINAPI 89408)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":4.8499999999999996},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":5.3},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 8",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"8"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A14)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (SINAPI 94489)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":41.750000000000007},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":42.010000000000005},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 9",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"9"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A15)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (SINAPI 89528)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2.6399999999999997},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":2.8},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 10",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"10"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A16)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. (SINAPI 96536)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":50.64},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":54.07},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 11",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"11"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A17)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONCRETAGEM DE ELEMENTOS EM CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI 94965)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":502.29},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":513.53},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 12"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"12"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A18)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM. (SINAPI 92759)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":11.53},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":11.889999999999999},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 13",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"13"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A19)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM. (SINAPI 92761)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":10.969999999999999},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":11.149999999999999},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 14",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"14"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A20)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (SINAPI 98557)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":29.580000000000002},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":30.270000000000003},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 15",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"15"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A21)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, DE EMBUTIR PARA 18 DISJUNTORES, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, IP68, COM BARRAMENTO, 500X400X200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 101879)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":543.79},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":545.9},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 16",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"16"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A22)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DPS CLASSE 1 30KA 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 93673)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":97.24},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":99.07},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 17",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"17"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A23)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DR SENSIBILIDADE 30MA 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 93673)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":154},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":155.82999999999998},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 18",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"18"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A24)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A, INCLUSO O POSTE. AF_07/2020_PS (SINAPI 101490)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":3242.76},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":3294.36},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 19",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"19"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A25)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, DN = 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":45.27},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":45.690000000000005},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 20",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"20"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A26)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (SINAPI 97668)                                                                                  "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":13.19},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":13.49},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 21",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"21"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A27)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"HASTE DE ATERRAMENTO 3/4, 2,40M, INCLUSIVE GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 96986)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":135.07},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":136.04000000000002},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 22"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"22"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A28)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"SERVIÇO DE ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. AF_08/2023 (SINAPI 94316)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":9.16},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":9.57},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 23",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"23"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A29)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO DA OBRA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":112.16000000000001},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":125.02},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 24",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"24"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A30)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"COLOCAÇÃO DE LONA 200 MICRA PARA COBERTURA DE DRENO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":70.12},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":71.28},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 25",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"25"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A31)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONEXÃO DO DRENO NA B.L. EXISTENTE, COM TUBO DE CONCRETO 400MM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":104.64999999999999},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":106.89},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 26",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"26"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A32)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. (SINAPI 96624)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":90.57},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":91.37},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 27",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"27"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A33)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"GABARITO METÁLICO SOLDADO PARA ALINHAMENTO DE 4 CHUMBADORES TIPO \"J\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 98746)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":33.4},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":34.71},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 28",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"28"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A34)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BASE EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE POSTE METÁLICO, FCK=25MPA, 50X50X50CM, COM CHUMBADOR TIPO \"J\" 250MM COM ROSCA 1/2\" EM AÇO ZINCADO, INCLUSIVE TUBO GALVANIZADO DN80 MM CRAVADO, GABARITO, PORCA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":250.17},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":254.04999999999998},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 29",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"29"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A35)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"POSTE DE AÇO CURVO SIMPLES, COM BASE 200X200M, H=5M, INCLUSIVE LUMINÁRIA SIMILAR ÁRIES (MODULAR) 100W 4000K E SENSOR FOTOCELULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 100620)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1849.9499999999998},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1857.2799999999997},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 30",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"30"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A36)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"POSTE DE AÇO CURVO DUPLO, COM BASE 200X200M, H=5M, INCLUSIVE LUMINÁRIA SIMILAR ÁRIES (MODULAR) 100W 4000K E SENSOR FOTOCELULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 100621)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2549.3200000000002},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":2561.02},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 31",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"31"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A37)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"POSTE DE AÇO CURVO QUATRO BRAÇOS, COM BASE 200X200M, H=5M, INCLUSIVE LUMINÁRIA SIMILAR ÁRIES (MODULAR) 100W 4000K E SENSOR FOTOCELULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 100620)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":5059.3},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":5075.0499999999993},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 32"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"32"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A38)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CABO DE COBRE \"PP\", FLEXÍVEL, ANTICHAMAS, PVC, 1kV, 3 CONDUTORES DE 2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 92979)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":8.0500000000000007},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":8.1},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 33",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"33"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A39)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CABO DE COBRE \"PP\", FLEXÍVEL, ANTICHAMAS, PVC, 1kV, 3 CONDUTORES DE 6,0MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 92979)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":18.370000000000005},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":18.420000000000005},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 34",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"34"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A40)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAIXA DE JUNÇÃO 3 VIAS, IP68, PARA REDE ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":39.590000000000003},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":39.959999999999994},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 35",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"35"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A41)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM. (SINAPI 92762)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":9.9600000000000009},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":10.1},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 36",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"36"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A42)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TELHAMENTO COM TELHA ALUZINCO TIPO COLONIAL, COR TERRACOTA E = 0,5MM, INCLUSO IÇAMENTO (SINAPI 94213)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":121.07},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":121.58000000000001},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 37",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"37"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A43)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CUMEEIRA EM ALUZINCO TIPO COLONIAL, COR TERRACOTA, E = 0,5MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":108.14999999999999},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":108.49},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 38",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"38"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A44)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M - FIXAÇÃO PARAFUSADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":70.649999999999991},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":72.42},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 39",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"39"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A45)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"RODAFORRO EM PVC, BRANCO, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M, INCLUSIVE CANTONEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":18.43},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":19.309999999999999},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 40",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"40"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A46)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":440.38},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":443.33000000000004},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 41",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"41"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A47)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (SINAPI 100872)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":289.42},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":292.53000000000003},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 42",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"42"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A48)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (SINAPI 87545)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":22.85},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":24.59},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 43",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"43"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A49)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (SINAPI 87273)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":59.95},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":61.99},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 44",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"44"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A50)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (SINAPI 98689)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M     "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":98.21},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":99.809999999999988},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 45",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H51,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H51,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"45"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A51)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H51,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"REBOCO/MASSA FINA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (SINAPI 87547)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H51,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H51,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":22.759999999999998},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H51,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":24.48},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 46",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H52,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H52,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"46"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A52)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H52,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, REFORÇADO COM MALHA 4.2MM 15X15, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 (SINAPI 87692)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H52,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H52,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":51.58},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H52,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":53.39},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 47",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H53,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H53,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"47"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A53)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H53,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (SINAPI 87249)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H53,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H53,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":58.669999999999995},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H53,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":61.039999999999992},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 48",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H54,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H54,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"48"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A54)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H54,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM MALHA 5MM 10X10. AF_08/2022 (SINAPI 94992)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H54,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H54,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":68.59},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H54,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":69.94},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 49",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H55,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H55,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"49"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A55)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H55,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (SINAPI 88415)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H55,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H55,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2.67},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H55,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":2.83},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 50",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H56,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H56,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"50"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A56)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H56,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (SINAPI 95626)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H56,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H56,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":15.66},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H56,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":16.670000000000002},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 51",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H57,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H57,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"51"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A57)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H57,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (SINAPI 102513)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H57,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H57,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":36.99},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H57,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":39.799999999999997},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 52",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H58,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H58,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"52"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A58)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H58,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE INDICAÇÃO DE SANITÁRIO MASCULINO/FEMININO, EM PVC 2MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H58,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN    "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H58,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":8.74},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H58,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":8.74},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 53",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H59,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H59,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"53"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A59)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H59,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (SINAPI 89711)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H59,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H59,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":14.45},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H59,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":15.41},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 54",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H60,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H60,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"54"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A60)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H60,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (SINAPI 89714)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H60,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H60,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":27.28},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H60,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":28.740000000000002},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 55",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H61,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H61,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"55"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A61)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H61,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 \" OU 3/4 \" COM BICO PARA MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 86913)                                                                                  "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H61,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN    "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H61,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":24.049999999999997},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H61,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":24.54},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 56",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H62,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H62,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"56"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A62)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H62,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PAPELEIRA PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO E TOALHEIRO PLÁSTICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (SINAPI 95546)                                                                                 "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H62,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H62,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":139.58000000000001},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H62,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":140.96},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 57",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H63,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H63,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"57"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A63)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H63,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 (SINAPI 101807)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H63,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H63,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":398.15},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H63,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":422.44},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 58",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H64,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H64,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"58"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A64)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H64,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FOSSA SEPTICA E BIOFILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *650* LITROS CADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NBR 7229) "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H64,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H64,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2489.2400000000002},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H64,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":2521.7600000000002},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 59",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H65,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H65,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"59"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A65)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H65,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"SUMIDOURO RETANGULAR COM MATERIAL FILTRANTE. AF_12/2020 (SINAPI 98094)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H65,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H65,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":332.84000000000003},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H65,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":365.78000000000003},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 60",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H66,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H66,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"60"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A66)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H66,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (SINAPI 101876)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H66,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H66,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":107.39},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H66,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":109.38999999999999},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 61",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H67,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H67,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"61"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A67)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H67,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (SINAPI 91854)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H67,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H67,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6.63},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H67,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":6.98},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 62",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H68,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H68,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"62"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A68)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H68,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 2\", COM TAMPA, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO (SINAPI 91854)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H68,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN    "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H68,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":3.19},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H68,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":3.2199999999999998},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 63",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H69,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H69,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"63"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A69)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H69,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"RACK METÁLICO FECHADO PARA DVR, INSTALAÇÃO NA PAREDE JUNTO AO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (SINAPI 98305)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H69,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H69,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":885.67},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H69,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":891.6},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 64",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H70,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H70,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"64"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A70)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H70,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ESPELHO DE BEIRAL EM PVC, BRANCO, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H70,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H70,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":18.43},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H70,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":19.309999999999999},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 65",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H71,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H71,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"65"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A71)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H71,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ESTRUTURA DE MADEIRA (TESOURA E TRAMA) PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (SINAPI 100385)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H71,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H71,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":24.21},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H71,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":25.330000000000002},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 66",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H72,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H72,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"66"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A72)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H72,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (SINAPI 103670)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H72,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H72,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":48.22},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H72,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":54.12},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 67",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H73,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H73,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"67"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A73)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H73,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA GUIA DE TRAVAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (SINAPI 96536)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H73,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H73,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":50.39},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H73,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":53.910000000000004},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 68",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H74,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H74,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"68"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A74)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H74,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"GUIA (TRAVAMENTO) OU MEIO FIO, CONCRETO 25 MPA, MOLDADO IN LOCO, DIMENSÕES 12X14CM (LXH) (PARA PAVER 6CM)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H74,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H74,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":16.29},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H74,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":17.059999999999999},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 69",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H75,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H75,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"69"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A75)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H75,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM COMPACTADOR DE SOLOS À PERCUSSÃO (SINAPI 97083)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H75,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H75,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1.96},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H75,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":2.17},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 70",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H76,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H76,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"70"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A76)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H76,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E=6CM EM PASSEIO PÚBLICO A EXECUTAR, INCLUSIVE PINTURA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H76,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H76,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":76.2},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H76,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":79.739999999999995},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 71",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H77,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H77,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"71"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A77)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H77,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO 20X20X2,5CM COM ARGAMASSA, EM PASSEIO DE CONCRETO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H77,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H77,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":169.06},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H77,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":172.45},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 72"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H78,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H78,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"72"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A78)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H78,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (SINAPI 92396)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H78,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H78,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":71.56},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H78,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":73.36},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 73",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H79,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H79,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"73"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A79)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H79,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FIADA DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - INCLUSIVE ENCHIMENTO COM CONCRETO FCK=25MPA  (SINAPI 103340)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H79,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H79,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":27.03},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H79,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":28.119999999999997},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 74",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H80,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H80,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"74"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A80)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H80,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"SERVIÇO DE ATERRO MECANIZADO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR DE SOLOS À PERCUSSÃO PARA PREENCHIMENTO DE CANCHA (CAMPO DE FUTEBOL, QUADRA DE AREIA E PLAYGROUND)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H80,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H80,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":3.33},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H80,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":3.5999999999999996},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 75",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H81,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H81,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"75"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A81)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H81,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (SINAPI 103946)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H81,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H81,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":28.329999999999995},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H81,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":28.429999999999996},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 76",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H82,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H82,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"76"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A82)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H82,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM CAL HIDRATADA (SINAPI 102498)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H82,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H82,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.47},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H82,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0.5},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 77",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H83,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H83,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"77"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A83)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H83,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\" COM REQUADROS EM TUBO DE 1\", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H83,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H83,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":5314.32},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H83,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":5315.25},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 78",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H84,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H84,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"78"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A84)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H84,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PORTÃO P1 E P2 AUTO FECHAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, TRINCO E FERROLHO (SINAPI 102362)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H84,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H84,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":199.84000000000003},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H84,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":202.7},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 79",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H85,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H85,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"79"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A85)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H85,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ALAMBRADO PARA CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE AREIA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (SINAPI 102362)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H85,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H85,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":125.92000000000002},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H85,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":128.83000000000001},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 80",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H86,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H86,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"80"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A86)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H86,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PORTÃO P3 AUTO FECHAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA DE PVC, BITOLA FINAL 2.8MM E MALHA RETANGULAR 5X10CM, TRINCO E FERROLHO (SINAPI 102362)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H86,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H86,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":200.32},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H86,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":203.18},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 81",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H87,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H87,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"81"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A87)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H87,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ALAMBRADO PARA PLAYGROUND, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA DE PVC, BITOLA FINAL 2.8MM E MALHA RETANGULAR 5X10CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (SINAPI 102362)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H87,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H87,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":126.4},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H87,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":129.31},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 82",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H88,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H88,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"82"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A88)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H88,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAMADA DE AREIA MÉDIA PARA QUADRA DE AREIA OU PLAYGROUND, COLOCAÇÃO MECANIZADA E ESPALHAMENTO MANUAL AF_08/2023 (SINAPI 94327)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H88,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H88,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":147.01},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H88,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":148.63999999999999},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 83",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H89,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H89,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"83"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A89)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H89,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H89,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H89,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":3261.54},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H89,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":3266.1800000000003},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 84",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H90,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H90,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"84"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A90)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H90,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 (SINAPI 103187)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H90,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H90,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":4901.9299999999994},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H90,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":4911.5499999999993},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 85",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H91,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H91,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"85"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A91)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H91,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 (SINAPI 103189)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H91,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H91,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2679.2400000000002},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H91,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":2687.13},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 86",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H92,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H92,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"86"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A92)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H92,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LIMPEZA FINAL DA OBRA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H92,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H92,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":80.319999999999993},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H92,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":89.6},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 0"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H93,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H93,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A93)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H93,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H93,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H93,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H93,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H94,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H94,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A94)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H94,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H94,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H94,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H94,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H95,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H95,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A95)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H95,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H95,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H95,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H95,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H96,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H96,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A96)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H96,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H96,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H96,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H96,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H97,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H97,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A97)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H97,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H97,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H97,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H97,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H98,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H98,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A98)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H98,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H98,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H98,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H98,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H99,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H99,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A99)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H99,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H99,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H99,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H99,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H100,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H100,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A100)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H100,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H100,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H100,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H100,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H101,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H101,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A101)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H101,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H101,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H101,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H101,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H102,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H102,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A102)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H102,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H102,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H102,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H102,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H103,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H103,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A103)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H103,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H103,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H103,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H103,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H104,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H104,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A104)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H104,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H104,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H104,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H104,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H105,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H105,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A105)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H105,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H105,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H105,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H105,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38605"},"SINAPI-I",38605,"ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","150,51","150,51","SINAPI-I -  ","CR"]
["SINAPI-I 11270","SINAPI-I",11270,"ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","2,79","2,79",null,"AS"]
["SINAPI-I 412","SINAPI-I",412,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1,13","1,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 414","SINAPI-I",414,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,07","0,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 410","SINAPI-I",410,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","0,17","0,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 411","SINAPI-I",411,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","0,22","0,22",null,"C "]
["SINAPI-I 408","SINAPI-I",408,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1,09","1,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 39131","SINAPI-I",39131,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4,93","4,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 394","SINAPI-I",394,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,99","4,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 39130","SINAPI-I",39130,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4,50","4,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 395","SINAPI-I",395,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,81","4,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 39127","SINAPI-I",39127,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2,37","2,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 392","SINAPI-I",392,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,43","2,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 39129","SINAPI-I",39129,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2,77","2,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 393","SINAPI-I",393,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2,90","2,90",null,"C "]
["SINAPI-I 39133","SINAPI-I",39133,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","6,47","6,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 397","SINAPI-I",397,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","7,15","7,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 39132","SINAPI-I",39132,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5,18","5,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 396","SINAPI-I",396,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","5,55","5,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 39135","SINAPI-I",39135,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","10,36","10,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 39128","SINAPI-I",39128,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2,59","2,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 400","SINAPI-I",400,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,52","2,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 39125","SINAPI-I",39125,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,59","2,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 39134","SINAPI-I",39134,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","8,63","8,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 398","SINAPI-I",398,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","7,95","7,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 39126","SINAPI-I",39126,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","11,66","11,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 399","SINAPI-I",399,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","10,27","10,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 39158","SINAPI-I",39158,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","27,58","27,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 39141","SINAPI-I",39141,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","2,00","2,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 39140","SINAPI-I",39140,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,82","1,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 39137","SINAPI-I",39137,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1,04","1,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 39139","SINAPI-I",39139,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1,51","1,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 39143","SINAPI-I",39143,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","4,13","4,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 39142","SINAPI-I",39142,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,96","2,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 39138","SINAPI-I",39138,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1,11","1,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 39136","SINAPI-I",39136,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","0,74","0,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 39144","SINAPI-I",39144,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","4,81","4,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 39145","SINAPI-I",39145,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","7,92","7,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 12615","SINAPI-I",12615,"ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","12,68","12,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 11927","SINAPI-I",11927,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA *12,6 A *14 MM, D = 2\" A 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","8,34","8,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 11928","SINAPI-I",11928,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA *12,6 A *14 MM, D = 3\" A 3 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","9,56","9,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 11929","SINAPI-I",11929,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA *12,6 A *14 MM, D = 4\" A 4 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","14,79","14,79",null,"AS"]
["SINAPI-I 36801","SINAPI-I",36801,"ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 \" OU 3/4 \"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","58,27","58,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 36246","SINAPI-I",36246,"ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO \"U\" OU \"C\", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","5,06","5,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 37600","SINAPI-I",37600,"ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","115,69","115,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 37599","SINAPI-I",37599,"ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","107,68","107,68",null,"AS"]
["SINAPI-I 1","SINAPI-I",1,"ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","94,96","94,96",null,"C "]
["SINAPI-I 3","SINAPI-I",3,"ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ","18,21","18,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 43054","SINAPI-I",43054,"ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","8,62","8,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 42402","SINAPI-I",42402,"ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","8,24","8,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 42403","SINAPI-I",42403,"ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","10,57","10,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 42404","SINAPI-I",42404,"ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","10,51","10,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 42405","SINAPI-I",42405,"ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","11,19","11,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 34341","SINAPI-I",34341,"ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","9,72","9,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 43053","SINAPI-I",43053,"ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","7,70","7,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 43058","SINAPI-I",43058,"ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","7,98","7,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 34","SINAPI-I",34,"ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","8,02","8,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 43055","SINAPI-I",43055,"ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","6,95","6,95",null,"C "]
["SINAPI-I 43056","SINAPI-I",43056,"ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","8,01","8,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 43057","SINAPI-I",43057,"ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","8,80","8,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 34449","SINAPI-I",34449,"ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","9,41","9,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 32","SINAPI-I",32,"ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","8,46","8,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 33","SINAPI-I",33,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","8,51","8,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 43061","SINAPI-I",43061,"ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","7,95","7,95",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43059"},"SINAPI-I",43059,"ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","7,59","7,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 43062","SINAPI-I",43062,"ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","8,41","8,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 43060","SINAPI-I",43060,"ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","6,61","6,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 40410","SINAPI-I",40410,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","21,55","21,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 40411","SINAPI-I",40411,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","23,38","23,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 40412","SINAPI-I",40412,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","26,25","26,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 44254","SINAPI-I",44254,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","28,32","28,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 44255","SINAPI-I",44255,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","31,39","31,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 44256","SINAPI-I",44256,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","35,46","35,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 44257","SINAPI-I",44257,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","56,09","56,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 44258","SINAPI-I",44258,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","64,11","64,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 44259","SINAPI-I",44259,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","87,99","87,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 37997","SINAPI-I",37997,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","16,88","16,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 37998","SINAPI-I",37998,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","22,59","22,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 55","SINAPI-I",55,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","6,24","6,24",null,"C "]
["SINAPI-I 61","SINAPI-I",61,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","5,90","5,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 62","SINAPI-I",62,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","12,23","12,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 10899","SINAPI-I",10899,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","72,28","72,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 10900","SINAPI-I",10900,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","56,57","56,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 46","SINAPI-I",46,"ADAPTADOR PVC PBA,  BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE  85 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","42,05","42,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 47","SINAPI-I",47,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","71,90","71,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 48","SINAPI-I",48,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","18,75","18,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 52","SINAPI-I",52,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE  60 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","14,25","14,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 43","SINAPI-I",43,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE  85 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","48,09","48,09",null,"AS"]
["SINAPI-I 103","SINAPI-I",103,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","49,68","49,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 107","SINAPI-I",107,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","0,93","0,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 65","SINAPI-I",65,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,02","1,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 108","SINAPI-I",108,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,06","2,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 110","SINAPI-I",110,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","7,15","7,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 109","SINAPI-I",109,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,26","4,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 111","SINAPI-I",111,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","9,67","9,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 112","SINAPI-I",112,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","5,12","5,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 113","SINAPI-I",113,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","12,83","12,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 104","SINAPI-I",104,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","22,33","22,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 102","SINAPI-I",102,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","30,78","30,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 95","SINAPI-I",95,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","13,01","13,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 96","SINAPI-I",96,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","14,15","14,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 97","SINAPI-I",97,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","21,29","21,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 98","SINAPI-I",98,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","31,87","31,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 99","SINAPI-I",99,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","30,12","30,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 100","SINAPI-I",100,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2\", PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","52,62","52,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 75","SINAPI-I",75,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","306,81","306,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 83","SINAPI-I",83,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2  1/2\", PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","245,28","245,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 74","SINAPI-I",74,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","350,69","350,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 106","SINAPI-I",106,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  110 MM X 4\", PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","443,46","443,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 88","SINAPI-I",88,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  32 MM X 1\", PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","12,46","12,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 82","SINAPI-I",82,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","233,37","233,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 105","SINAPI-I",105,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  85 MM X 3\", PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","330,68","330,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 60","SINAPI-I",60,"ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","8,10","8,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 72","SINAPI-I",72,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","57,76","57,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 67","SINAPI-I",67,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2\", PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","18,68","18,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 71","SINAPI-I",71,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1\", PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","35,68","35,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 73","SINAPI-I",73,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4\", PARA CAIXA D' AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","17,87","17,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 39719","SINAPI-I",39719,"ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","L     ","180,14","180,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 3410","SINAPI-I",3410,"ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","40,52","40,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 4791","SINAPI-I",4791,"ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","34,81","34,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 157","SINAPI-I",157,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","159,45","159,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 156","SINAPI-I",156,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","56,77","56,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 131","SINAPI-I",131,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","48,55","48,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 21114","SINAPI-I",21114,"ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","35,51","35,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 119","SINAPI-I",119,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","9,00","9,00",null,"C "]
["SINAPI-I 122","SINAPI-I",122,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","69,25","69,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 20080","SINAPI-I",20080,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","22,60","22,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 124","SINAPI-I",124,"ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","L     ","18,72","18,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7334"},"SINAPI-I",7334,"ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","L     ","19,45","19,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 45146","SINAPI-I",45146,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","35,90","35,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 123","SINAPI-I",123,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","7,66","7,66",null,"C "]
["SINAPI-I 127","SINAPI-I",127,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","L     ","18,29","18,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 133","SINAPI-I",133,"ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ","7,59","7,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 43617","SINAPI-I",43617,"ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","L     ","8,48","8,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 132","SINAPI-I",132,"ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","L     ","7,87","7,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 43618","SINAPI-I",43618,"ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","19,82","19,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 37476","SINAPI-I",37476,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3.760,33","3.760,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 37478","SINAPI-I",37478,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","4.709,91","4.709,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 37477","SINAPI-I",37477,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","6.381,17","6.381,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 37479","SINAPI-I",37479,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","7.568,15","7.568,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 4319","SINAPI-I",4319,"AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,82","1,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 42409","SINAPI-I",42409,"AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","12,48","12,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 40553","SINAPI-I",40553,"AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M3    ","54,00","54,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 6114","SINAPI-I",6114,"AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","H     ","15,08","17,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 40912","SINAPI-I",40912,"AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","MES   ","2.645,11","3.074,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 247","SINAPI-I",247,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","15,08","17,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 40919","SINAPI-I",40919,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","2.645,11","3.074,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 44499","SINAPI-I",44499,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","15,08","17,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 40984","SINAPI-I",40984,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","2.645,11","3.074,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 248","SINAPI-I",248,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ","15,00","17,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 41086","SINAPI-I",41086,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ","2.632,33","3.059,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 34466","SINAPI-I",34466,"AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ","15,08","17,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 41083","SINAPI-I",41083,"AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","MES   ","2.645,11","3.074,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 252","SINAPI-I",252,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","15,08","17,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 40909","SINAPI-I",40909,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","2.645,11","3.074,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 242","SINAPI-I",242,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","15,00","17,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 41085","SINAPI-I",41085,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","2.632,33","3.059,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 427","SINAPI-I",427,"ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16\", COMPRIMENTO *860* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","9,82","9,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 417","SINAPI-I",417,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,63","4,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 11273","SINAPI-I",11273,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","14,37","14,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 11272","SINAPI-I",11272,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","8,67","8,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 11275","SINAPI-I",11275,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","3,48","3,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 11274","SINAPI-I",11274,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","2,65","2,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 38470","SINAPI-I",38470,"ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 \" COM ISOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","52,90","52,90",null,"C "]
["SINAPI-I 38547","SINAPI-I",38547,"ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","144,35","144,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 38469","SINAPI-I",38469,"ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 \"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","155,22","155,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 38467","SINAPI-I",38467,"ALICATE DE PRESSAO 11 \" PARA SOLDA, TIPO C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","87,34","87,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 38468","SINAPI-I",38468,"ALICATE DE PRESSAO 11 \" PARA SOLDA, TIPO U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","96,11","96,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 38471","SINAPI-I",38471,"ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE 50 A 100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","124,81","124,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 37370","SINAPI-I",37370,"ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","1,40","1,40",null,"C "]
["SINAPI-I 40862","SINAPI-I",40862,"ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","263,20","263,20",null,"C "]
["SINAPI-I 10658","SINAPI-I",10658,"ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","7.359,00","7.359,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 253","SINAPI-I",253,"ALMOXARIFE (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","20,57","23,90",null,"C "]
["SINAPI-I 40809","SINAPI-I",40809,"ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","3.609,05","4.194,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 42428","SINAPI-I",42428,"ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","2.271,00","2.271,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 301","SINAPI-I",301,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","3,02","3,02",null,"C "]
["SINAPI-I 296","SINAPI-I",296,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1,70","1,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 297","SINAPI-I",297,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","2,51","2,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 299","SINAPI-I",299,"ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,54","3,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 300","SINAPI-I",300,"ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","12,26","12,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 20085","SINAPI-I",20085,"ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","2,24","2,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 298","SINAPI-I",298,"ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","2,72","2,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 311","SINAPI-I",311,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","10,11","10,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 318","SINAPI-I",318,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","20,36","20,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 319","SINAPI-I",319,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","31,92","31,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 303","SINAPI-I",303,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,34","3,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 305","SINAPI-I",305,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","10,52","10,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 306","SINAPI-I",306,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","15,96","15,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 307","SINAPI-I",307,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","40,32","40,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 309","SINAPI-I",309,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","66,06","66,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 310","SINAPI-I",310,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","91,55","91,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 328","SINAPI-I",328,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","8,00","8,00",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 325"},"SINAPI-I",325,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,36","2,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 20326","SINAPI-I",20326,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4,32","4,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 329","SINAPI-I",329,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","6,69","6,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 308","SINAPI-I",308,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","90,00","90,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 39642","SINAPI-I",39642,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2,96","2,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 39641","SINAPI-I",39641,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2,60","2,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 39643","SINAPI-I",39643,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","3,48","3,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 39644","SINAPI-I",39644,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","5,40","5,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 39645","SINAPI-I",39645,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","5,91","5,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 41610","SINAPI-I",41610,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","697,63","697,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 41611","SINAPI-I",41611,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1.099,61","1.099,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 41612","SINAPI-I",41612,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1.544,01","1.544,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 41637","SINAPI-I",41637,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","144,33","144,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 41638","SINAPI-I",41638,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","188,01","188,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 41639","SINAPI-I",41639,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","454,84","454,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 11789","SINAPI-I",11789,"ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1,31","1,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 20975","SINAPI-I",20975,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","11,33","11,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 20976","SINAPI-I",20976,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","17,12","17,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 40340","SINAPI-I",40340,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","22,21","22,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 40341","SINAPI-I",40341,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","26,51","26,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 40342","SINAPI-I",40342,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","31,62","31,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 40343","SINAPI-I",40343,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","37,50","37,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 40344","SINAPI-I",40344,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","51,13","51,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 40345","SINAPI-I",40345,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","63,00","63,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 40346","SINAPI-I",40346,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","73,08","73,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 40347","SINAPI-I",40347,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","91,82","91,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 6138","SINAPI-I",6138,"ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","11,03","11,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 43424","SINAPI-I",43424,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO,  PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","584,50","584,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 43426","SINAPI-I",43426,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2.015,95","2.015,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 12565","SINAPI-I",12565,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","706,97","706,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 12567","SINAPI-I",12567,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","949,57","949,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 12568","SINAPI-I",12568,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.329,41","1.329,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 43441","SINAPI-I",43441,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","170,92","170,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 43423","SINAPI-I",43423,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","79,76","79,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 12532","SINAPI-I",12532,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","123,01","123,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 43444","SINAPI-I",43444,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","413,06","413,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 12551","SINAPI-I",12551,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","294,71","294,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 43442","SINAPI-I",43442,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","227,89","227,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 43443","SINAPI-I",43443,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","299,11","299,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 12544","SINAPI-I",12544,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","161,42","161,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 12547","SINAPI-I",12547,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","217,11","217,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 43445","SINAPI-I",43445,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","569,74","569,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 12563","SINAPI-I",12563,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","407,63","407,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 43425","SINAPI-I",43425,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO,  PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","256,38","256,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 43446","SINAPI-I",43446,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","541,26","541,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 43447","SINAPI-I",43447,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","664,70","664,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 43448","SINAPI-I",43448,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","930,58","930,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 13761","SINAPI-I",13761,"APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2.484,50","2.484,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 4814","SINAPI-I",4814,"APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","66,22","66,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 44473","SINAPI-I",44473,"APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE  ASFALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","2.173,01","2.173,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 6122","SINAPI-I",6122,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","20,30","23,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 40810","SINAPI-I",40810,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","3.561,91","4.140,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 21100","SINAPI-I",21100,"AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","3.845,10","3.845,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 11816","SINAPI-I",11816,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO  RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4.100,00","4.100,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 11814","SINAPI-I",11814,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO  RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","8.924,67","8.924,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 14186","SINAPI-I",14186,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO  RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","11.206,13","11.206,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 14185","SINAPI-I",14185,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO  RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","14.516,30","14.516,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 11811","SINAPI-I",11811,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","5.550,48","5.550,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 44498","SINAPI-I",44498,"AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000  KCAL/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","318.204,48","318.204,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 34469","SINAPI-I",34469,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","21.073,00","21.073,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 34476","SINAPI-I",34476,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","10.990,45","10.990,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 34477","SINAPI-I",34477,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","14.586,46","14.586,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 34482","SINAPI-I",34482,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","13.622,95","13.622,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 34472","SINAPI-I",34472,"AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","6.483,50","6.483,50",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42425"},"SINAPI-I",42425,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2.680,85","2.680,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 42422","SINAPI-I",42422,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3.979,81","3.979,81",null,"C "]
["SINAPI-I 43184","SINAPI-I",43184,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5.500,48","5.500,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 42424","SINAPI-I",42424,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2.394,23","2.394,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 42421","SINAPI-I",42421,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","21.799,21","21.799,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 42416","SINAPI-I",42416,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","10.321,26","10.321,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 42417","SINAPI-I",42417,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","11.570,97","11.570,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 42419","SINAPI-I",42419,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","13.072,74","13.072,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 42420","SINAPI-I",42420,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","17.967,52","17.967,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 43195","SINAPI-I",43195,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","6.326,62","6.326,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 43196","SINAPI-I",43196,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","7.840,93","7.840,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 43198","SINAPI-I",43198,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","11.651,44","11.651,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 43199","SINAPI-I",43199,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","12.078,39","12.078,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 43200","SINAPI-I",43200,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","13.860,83","13.860,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 39556","SINAPI-I",39556,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","7.570,38","7.570,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 39557","SINAPI-I",39557,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","8.151,65","8.151,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39559","SINAPI-I",39559,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","12.046,56","12.046,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 39560","SINAPI-I",39560,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","13.936,70","13.936,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 39561","SINAPI-I",39561,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","14.579,57","14.579,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 43190","SINAPI-I",43190,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2.151,56","2.151,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 39555","SINAPI-I",39555,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2.327,43","2.327,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 43191","SINAPI-I",43191,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","3.095,80","3.095,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 39548","SINAPI-I",39548,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3.452,30","3.452,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 43192","SINAPI-I",43192,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4.055,23","4.055,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 39554","SINAPI-I",39554,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4.565,15","4.565,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 43194","SINAPI-I",43194,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1.843,17","1.843,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 39551","SINAPI-I",39551,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2.029,53","2.029,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 43185","SINAPI-I",43185,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5.767,57","5.767,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 43186","SINAPI-I",43186,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","6.083,62","6.083,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 43187","SINAPI-I",43187,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","8.073,02","8.073,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 43188","SINAPI-I",43188,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","9.781,54","9.781,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 43189","SINAPI-I",43189,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","11.002,60","11.002,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 39580","SINAPI-I",39580,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","86.705,01","86.705,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 39577","SINAPI-I",39577,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","27.138,48","27.138,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 39578","SINAPI-I",39578,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","35.022,75","35.022,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 39579","SINAPI-I",39579,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","50.955,36","50.955,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 39826","SINAPI-I",39826,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","6.258,24","6.258,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 10700","SINAPI-I",10700,"ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26\" X 6MM REBOCAVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","24.999,79","24.999,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 346","SINAPI-I",346,"ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","23,69","23,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 3312","SINAPI-I",3312,"ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","20,98","20,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 339","SINAPI-I",339,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","1,22","1,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 340","SINAPI-I",340,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","1,10","1,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 43130","SINAPI-I",43130,"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","20,00","20,00",null,"C "]
["SINAPI-I 344","SINAPI-I",344,"ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","26,29","26,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 345","SINAPI-I",345,"ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","28,52","28,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 43131","SINAPI-I",43131,"ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","23,23","23,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 3313","SINAPI-I",3313,"ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","27,00","27,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 43132","SINAPI-I",43132,"ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","20,00","20,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 366","SINAPI-I",366,"AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M3    ","87,00","87,00",null,"C "]
["SINAPI-I 367","SINAPI-I",367,"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M3    ","88,13","88,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 370","SINAPI-I",370,"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M3    ","87,00","87,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 368","SINAPI-I",368,"AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M3    ","43,50","43,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 11075","SINAPI-I",11075,"AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M3    ","998,49","998,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 1381","SINAPI-I",1381,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","0,75","0,75",null,"C "]
["SINAPI-I 34353","SINAPI-I",34353,"ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","KG    ","1,39","1,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 37595","SINAPI-I",37595,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","2,30","2,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 37596","SINAPI-I",37596,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","2,64","2,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 371","SINAPI-I",371,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","0,81","0,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 37553","SINAPI-I",37553,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","1,53","1,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 37552","SINAPI-I",37552,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","2,46","2,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 36880","SINAPI-I",36880,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","2,50","2,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 34355","SINAPI-I",34355,"ARGAMASSA PISO SOBRE PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","2,15","2,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 130","SINAPI-I",130,"ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","KG    ","4,36","4,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 135","SINAPI-I",135,"ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","3,51","3,51",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36886"},"SINAPI-I",36886,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","0,77","0,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 38546","SINAPI-I",38546,"ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M3    ","525,93","525,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 34549","SINAPI-I",34549,"ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M3    ","730,33","730,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 6081","SINAPI-I",6081,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M3    ","51,12","51,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 6077","SINAPI-I",6077,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M3    ","36,51","36,51",null,"AS"]
["SINAPI-I 6079","SINAPI-I",6079,"ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M3    ","36,51","36,51",null,"AS"]
["SINAPI-I 1091","SINAPI-I",1091,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","39,12","39,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 1094","SINAPI-I",1094,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","27,36","27,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 1095","SINAPI-I",1095,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","58,16","58,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 1092","SINAPI-I",1092,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","45,00","45,00",null,"C "]
["SINAPI-I 1093","SINAPI-I",1093,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","105,09","105,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 1090","SINAPI-I",1090,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","75,24","75,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 1096","SINAPI-I",1096,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","135,41","135,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 1097","SINAPI-I",1097,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","114,94","114,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 378","SINAPI-I",378,"ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","17,83","20,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 40911","SINAPI-I",40911,"ARMADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","3.126,98","3.634,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 33939","SINAPI-I",33939,"ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","98,11","113,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 40815","SINAPI-I",40815,"ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","17.207,04","19.999,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 33952","SINAPI-I",33952,"ARQUITETO PLENO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","103,93","120,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 40816","SINAPI-I",40816,"ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ","18.229,20","21.187,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 33953","SINAPI-I",33953,"ARQUITETO SENIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","108,92","126,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 40817","SINAPI-I",40817,"ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","19.104,79","22.205,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 13348","SINAPI-I",13348,"ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1,79","1,79",null,"AS"]
["SINAPI-I 39211","SINAPI-I",39211,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","2,01","2,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 39212","SINAPI-I",39212,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,25","2,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 39208","SINAPI-I",39208,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","0,61","0,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 39210","SINAPI-I",39210,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1,13","1,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 39214","SINAPI-I",39214,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,16","4,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 39213","SINAPI-I",39213,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2,94","2,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 39209","SINAPI-I",39209,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","0,73","0,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 39207","SINAPI-I",39207,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1,13","1,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 39215","SINAPI-I",39215,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","7,58","7,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 39216","SINAPI-I",39216,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","10,58","10,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 11267","SINAPI-I",11267,"ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8\", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1,56","1,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 379","SINAPI-I",379,"ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1,57","1,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 510","SINAPI-I",510,"ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","16,22","16,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 516","SINAPI-I",516,"ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","19,22","19,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 509","SINAPI-I",509,"ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","21,57","21,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 40331","SINAPI-I",40331,"ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","13,56","15,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 40930","SINAPI-I",40930,"ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","2.378,48","2.764,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 11761","SINAPI-I",11761,"ASSENTO  VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","72,86","72,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 377","SINAPI-I",377,"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","34,24","34,24",null,"C "]
["SINAPI-I 7588","SINAPI-I",7588,"AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","38,96","38,96",null,"C "]
["SINAPI-I 34551","SINAPI-I",34551,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","14,01","16,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 41078","SINAPI-I",41078,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","2.459,88","2.859,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 246","SINAPI-I",246,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","H     ","15,08","17,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 40927","SINAPI-I",40927,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","MES   ","2.645,11","3.074,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 2350","SINAPI-I",2350,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","17,44","20,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 40812","SINAPI-I",40812,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","3.062,21","3.559,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 245","SINAPI-I",245,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","23,49","27,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 41090","SINAPI-I",41090,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","4.122,02","4.791,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 251","SINAPI-I",251,"AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","15,08","17,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 40975","SINAPI-I",40975,"AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","2.645,11","3.074,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 6127","SINAPI-I",6127,"AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","15,08","17,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 41072","SINAPI-I",41072,"AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","2.645,11","3.074,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 6121","SINAPI-I",6121,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ","14,01","16,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 41071","SINAPI-I",41071,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","MES   ","2.458,52","2.857,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 244","SINAPI-I",244,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","12,77","14,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 41093","SINAPI-I",41093,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ","2.243,18","2.607,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 532","SINAPI-I",532,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ","26,90","31,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 40931","SINAPI-I",40931,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","MES   ","4.718,16","5.483,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 36150","SINAPI-I",36150,"AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","51,26","51,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 4760","SINAPI-I",4760,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ","17,83","20,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 41069","SINAPI-I",41069,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","3.126,98","3.634,52",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10422"},"SINAPI-I",10422,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","361,37","361,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 44019","SINAPI-I",44019,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO ) - PADRAO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","500,23","500,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 36520","SINAPI-I",36520,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","608,22","608,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 42319","SINAPI-I",42319,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","545,00","545,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 10420","SINAPI-I",10420,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","193,33","193,33",null,"C "]
["SINAPI-I 10421","SINAPI-I",10421,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","212,44","212,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 11786","SINAPI-I",11786,"BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","428,37","428,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 4815","SINAPI-I",4815,"BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","7,24","7,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 541","SINAPI-I",541,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","240,08","240,08",null,"C "]
["SINAPI-I 542","SINAPI-I",542,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","300,94","300,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 540","SINAPI-I",540,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","678,17","678,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 38364","SINAPI-I",38364,"BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E=  *2* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","817,61","817,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 11692","SINAPI-I",11692,"BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","509,40","509,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 1746","SINAPI-I",1746,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","314,90","314,90",null,"C "]
["SINAPI-I 1748","SINAPI-I",1748,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","418,74","418,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 1749","SINAPI-I",1749,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","606,68","606,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 37412","SINAPI-I",37412,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","307,81","307,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 1745","SINAPI-I",1745,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","366,03","366,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 1750","SINAPI-I",1750,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","855,36","855,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 11687","SINAPI-I",11687,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","1.362,85","1.362,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 11689","SINAPI-I",11689,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","1.707,57","1.707,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 11693","SINAPI-I",11693,"BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","266,20","266,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 36215","SINAPI-I",36215,"BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.348,02","1.348,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 42439","SINAPI-I",42439,"BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","1.207,84","1.207,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 38381","SINAPI-I",38381,"BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","12,50","12,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 39621","SINAPI-I",39621,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","PAR   ","1.335,18","1.335,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 39624","SINAPI-I",39624,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","PAR   ","1.472,85","1.472,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 39615","SINAPI-I",39615,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","595,16","595,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 39620","SINAPI-I",39620,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","908,98","908,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 39623","SINAPI-I",39623,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","973,59","973,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 546","SINAPI-I",546,"BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","7,63","7,63",null,"C "]
["SINAPI-I 566","SINAPI-I",566,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","3,62","3,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 565","SINAPI-I",565,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","13,19","13,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 555","SINAPI-I",555,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","9,35","9,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 557","SINAPI-I",557,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","29,36","29,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 552","SINAPI-I",552,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","14,56","14,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 563","SINAPI-I",563,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","21,89","21,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 549","SINAPI-I",549,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","39,39","39,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 551","SINAPI-I",551,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","78,00","78,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 559","SINAPI-I",559,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","19,50","19,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 560","SINAPI-I",560,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","24,39","24,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 547","SINAPI-I",547,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","29,21","29,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 36207","SINAPI-I",36207,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","597,08","597,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 36209","SINAPI-I",36209,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","685,24","685,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 36210","SINAPI-I",36210,"BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","741,41","741,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 36204","SINAPI-I",36204,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","262,88","262,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 36205","SINAPI-I",36205,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","291,95","291,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 36081","SINAPI-I",36081,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","311,29","311,29",null,"C "]
["SINAPI-I 36206","SINAPI-I",36206,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","326,13","326,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 36218","SINAPI-I",36218,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","156,00","156,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 36220","SINAPI-I",36220,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","178,88","178,88",null,"AS"]
["SINAPI-I 36080","SINAPI-I",36080,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","193,49","193,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 36223","SINAPI-I",36223,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","202,61","202,61",null,"AS"]
["SINAPI-I 38127","SINAPI-I",38127,"BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","741,83","741,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 38060","SINAPI-I",38060,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","54,97","54,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 10956","SINAPI-I",10956,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","60,29","60,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 39380","SINAPI-I",39380,"BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","21,11","21,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 44172","SINAPI-I",44172,"BASTIDOR PARA BLOCO M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","7,87","7,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 37597","SINAPI-I",37597,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","608.093,75","608.093,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 183","SINAPI-I",183,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)                                                                                                                                                                                                                                          ","JG    ","350,00","350,00",null,"C "]
["SINAPI-I 184","SINAPI-I",184,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","JG    ","216,77","216,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 181","SINAPI-I",181,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)                                                                                                                                                                                                                                          ","JG    ","467,41","467,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 20001","SINAPI-I",20001,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","JG    ","270,96","270,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 39837","SINAPI-I",39837,"BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","JG    ","320,00","320,00",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43366"},"SINAPI-I",43366,"BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR  MONTMORILONITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","1,54","1,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 10535","SINAPI-I",10535,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4.747,50","4.747,50",null,"C "]
["SINAPI-I 10537","SINAPI-I",10537,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","6.474,30","6.474,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 13891","SINAPI-I",13891,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","5.938,39","5.938,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 44492","SINAPI-I",44492,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM  CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","25.829,61","25.829,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 36396","SINAPI-I",36396,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","5.431,46","5.431,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 36397","SINAPI-I",36397,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","19.311,86","19.311,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 36398","SINAPI-I",36398,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","23.471,96","23.471,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 647","SINAPI-I",647,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","31,83","36,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 40920","SINAPI-I",40920,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","5.585,28","6.491,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 715","SINAPI-I",715,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","19,45","19,45",null,"C "]
["SINAPI-I 716","SINAPI-I",716,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","21,99","21,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 38783","SINAPI-I",38783,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1,07","1,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 37593","SINAPI-I",37593,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,63","2,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 37594","SINAPI-I",37594,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3,27","3,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 37592","SINAPI-I",37592,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2,07","2,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 7270","SINAPI-I",7270,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","0,92","0,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 7267","SINAPI-I",7267,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,72","0,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 7271","SINAPI-I",7271,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,80","0,80",null,"C "]
["SINAPI-I 7268","SINAPI-I",7268,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1,11","1,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 41372","SINAPI-I",41372,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","136,11","136,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 41371","SINAPI-I",41371,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","80,45","80,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 34556","SINAPI-I",34556,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5,22","5,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 37873","SINAPI-I",37873,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5,31","5,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 34564","SINAPI-I",34564,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5,57","5,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 34565","SINAPI-I",34565,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5,89","5,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 38590","SINAPI-I",38590,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","4,35","4,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 34566","SINAPI-I",34566,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4,57","4,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 34567","SINAPI-I",34567,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4,84","4,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 38591","SINAPI-I",38591,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","4,40","4,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 34568","SINAPI-I",34568,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5,73","5,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 34569","SINAPI-I",34569,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5,89","5,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 34570","SINAPI-I",34570,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","6,39","6,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 25070","SINAPI-I",25070,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","4,81","4,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 34571","SINAPI-I",34571,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4,86","4,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 34573","SINAPI-I",34573,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","5,11","5,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 37107","SINAPI-I",37107,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","6,75","6,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 34576","SINAPI-I",34576,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","7,45","7,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 34577","SINAPI-I",34577,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","7,77","7,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 34578","SINAPI-I",34578,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","8,42","8,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 34579","SINAPI-I",34579,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","8,98","8,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 25067","SINAPI-I",25067,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","6,01","6,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 34580","SINAPI-I",34580,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","6,71","6,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 25071","SINAPI-I",25071,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","3,34","3,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 44171","SINAPI-I",44171,"BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","22,47","22,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 38395","SINAPI-I",38395,"BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","10,44","10,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 34583","SINAPI-I",34583,"BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","66,79","66,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 34584","SINAPI-I",34584,"BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","48,98","48,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 709","SINAPI-I",709,"BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS  TERMINAIS  E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","680,91","680,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 34599","SINAPI-I",34599,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,43","3,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 34592","SINAPI-I",34592,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","3,82","3,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 37103","SINAPI-I",37103,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","4,37","4,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 34555","SINAPI-I",34555,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM  (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","5,55","5,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 674","SINAPI-I",674,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","96,98","96,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 34600","SINAPI-I",34600,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","142,45","142,45",null,"C "]
["SINAPI-I 652","SINAPI-I",652,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","218,21","218,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 651","SINAPI-I",651,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4,21","4,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 654","SINAPI-I",654,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","5,22","5,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 650","SINAPI-I",650,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,37","3,37",null,"C "]
["SINAPI-I 718","SINAPI-I",718,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","19,22","19,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 11981","SINAPI-I",11981,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","18,67","18,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 34590","SINAPI-I",34590,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE  19 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2,68","2,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 34586","SINAPI-I",34586,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,24","2,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 38603","SINAPI-I",38603,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,72","2,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34588"},"SINAPI-I",34588,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,93","2,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 34591","SINAPI-I",34591,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,63","3,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 40517","SINAPI-I",40517,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","51,27","51,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 40515","SINAPI-I",40515,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","115,36","115,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 40524","SINAPI-I",40524,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","72,10","72,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 40529","SINAPI-I",40529,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","73,70","73,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 36156","SINAPI-I",36156,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","56,07","56,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 36155","SINAPI-I",36155,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","48,41","48,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 36154","SINAPI-I",36154,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","67,29","67,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 36170","SINAPI-I",36170,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","61,15","61,15",null,"C "]
["SINAPI-I 695","SINAPI-I",695,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ","49,42","49,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 679","SINAPI-I",679,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","73,70","73,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 711","SINAPI-I",711,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","48,75","48,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 712","SINAPI-I",712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","61,41","61,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 12614","SINAPI-I",12614,"BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","54,67","54,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 6140","SINAPI-I",6140,"BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4,17","4,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 38399","SINAPI-I",38399,"BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","278,04","278,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 735","SINAPI-I",735,"BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","2.480,68","2.480,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 736","SINAPI-I",736,"BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1 1/4\", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2.085,81","2.085,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 729","SINAPI-I",729,"BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP,  BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","849,99","849,99",null,"C "]
["SINAPI-I 39925","SINAPI-I",39925,"BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP,  DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","12.282,28","12.282,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 731","SINAPI-I",731,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP  BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","827,25","827,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 10575","SINAPI-I",10575,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4\" X 3/4\", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.290,98","1.290,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 733","SINAPI-I",733,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP  DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.413,47","1.413,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 732","SINAPI-I",732,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP  DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1.394,47","1.394,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 737","SINAPI-I",737,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2\" X 2\", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","7.819,77","7.819,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 738","SINAPI-I",738,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2\" X 1 1/2\", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","3.625,97","3.625,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 740","SINAPI-I",740,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","7.356,34","7.356,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 734","SINAPI-I",734,"BOMBA CENTRIFUGA,  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","1.494,87","1.494,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 39008","SINAPI-I",39008,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","57.873,47","57.873,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 39009","SINAPI-I",39009,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","62.004,25","62.004,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 10587","SINAPI-I",10587,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","5.021,45","5.021,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 759","SINAPI-I",759,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","7.219,86","7.219,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 761","SINAPI-I",761,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","12.238,27","12.238,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 750","SINAPI-I",750,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11.619,26","11.619,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 755","SINAPI-I",755,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","47.679,81","47.679,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 749","SINAPI-I",749,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","17.535,75","17.535,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 756","SINAPI-I",756,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","52.001,21","52.001,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 757","SINAPI-I",757,"BOMBA SUBMERSIVEL,  ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","23.611,87","23.611,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 10588","SINAPI-I",10588,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","5.212,91","5.212,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 10592","SINAPI-I",10592,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","6.296,50","6.296,50",null,"C "]
["SINAPI-I 10589","SINAPI-I",10589,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","8.458,95","8.458,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 760","SINAPI-I",760,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","47.223,75","47.223,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 751","SINAPI-I",751,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","7.437,74","7.437,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 754","SINAPI-I",754,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","11.805,93","11.805,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 44489","SINAPI-I",44489,"BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2  1/2''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","211.307,13","211.307,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 39917","SINAPI-I",39917,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","88.897,83","88.897,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 38167","SINAPI-I",38167,"BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","PAR   ","28,04","28,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 36145","SINAPI-I",36145,"BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","PAR   ","49,70","49,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 12893","SINAPI-I",12893,"BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","PAR   ","82,84","82,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 11685","SINAPI-I",11685,"BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2 \"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","38,79","38,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 11680","SINAPI-I",11680,"BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 \", PARA CHUVEIRO SIMPLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","16,88","16,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 11679","SINAPI-I",11679,"BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 \", PARA CHUVEIRO ELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","22,89","22,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 2512","SINAPI-I",2512,"BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","40,58","40,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 4374","SINAPI-I",4374,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","0,85","0,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 7568","SINAPI-I",7568,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1,41","1,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 7584","SINAPI-I",7584,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16\" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","2,15","2,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 11945","SINAPI-I",11945,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,14","0,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 11946","SINAPI-I",11946,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,15","0,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 4375","SINAPI-I",4375,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,23","0,23",null,"C "]
["SINAPI-I 11950","SINAPI-I",11950,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","0,47","0,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 4376","SINAPI-I",4376,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,44","0,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 7583","SINAPI-I",7583,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","0,96","0,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 4350","SINAPI-I",4350,"BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","0,68","0,68",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44400"},"SINAPI-I",44400,"BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","31,28","31,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 39886","SINAPI-I",39886,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","5,64","5,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 39887","SINAPI-I",39887,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","8,46","8,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 39888","SINAPI-I",39888,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","19,36","19,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 39890","SINAPI-I",39890,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","33,04","33,04",null,"AS"]
["SINAPI-I 39891","SINAPI-I",39891,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","46,59","46,59",null,"AS"]
["SINAPI-I 39892","SINAPI-I",39892,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","145,23","145,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 790","SINAPI-I",790,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","19,09","19,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 766","SINAPI-I",766,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","19,09","19,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 791","SINAPI-I",791,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","19,09","19,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 767","SINAPI-I",767,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","19,09","19,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 768","SINAPI-I",768,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","15,00","15,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 789","SINAPI-I",789,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","14,68","14,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 769","SINAPI-I",769,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","15,00","15,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 770","SINAPI-I",770,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","5,29","5,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 12394","SINAPI-I",12394,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 3/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","5,29","5,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 764","SINAPI-I",764,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","9,23","9,23",null,"C "]
["SINAPI-I 765","SINAPI-I",765,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","9,23","9,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 787","SINAPI-I",787,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","41,23","41,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 774","SINAPI-I",774,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","41,23","41,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 773","SINAPI-I",773,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","41,23","41,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 775","SINAPI-I",775,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","41,23","41,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 788","SINAPI-I",788,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","25,62","25,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 772","SINAPI-I",772,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","25,62","25,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 771","SINAPI-I",771,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","25,62","25,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 779","SINAPI-I",779,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","6,37","6,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 776","SINAPI-I",776,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","60,78","60,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 777","SINAPI-I",777,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","59,08","59,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 780","SINAPI-I",780,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","59,38","59,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 778","SINAPI-I",778,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","60,78","60,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 781","SINAPI-I",781,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","112,30","112,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 786","SINAPI-I",786,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","112,30","112,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 782","SINAPI-I",782,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","112,30","112,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 783","SINAPI-I",783,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\" X 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","307,35","307,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 785","SINAPI-I",785,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","324,74","324,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 784","SINAPI-I",784,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 5\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","348,37","348,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 828","SINAPI-I",828,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","0,68","0,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 829","SINAPI-I",829,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1,10","1,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 812","SINAPI-I",812,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","2,42","2,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 819","SINAPI-I",819,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","4,19","4,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 818","SINAPI-I",818,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","7,83","7,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 832","SINAPI-I",832,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","3,23","3,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 834","SINAPI-I",834,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","4,19","4,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 813","SINAPI-I",813,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","4,87","4,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 820","SINAPI-I",820,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","6,56","6,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 816","SINAPI-I",816,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","11,69","11,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 814","SINAPI-I",814,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","14,52","14,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 822","SINAPI-I",822,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","18,95","18,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 821","SINAPI-I",821,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","21,68","21,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 20086","SINAPI-I",20086,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3,13","3,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 39191","SINAPI-I",39191,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","23,63","23,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 39190","SINAPI-I",39190,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","24,69","24,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 39189","SINAPI-I",39189,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","26,13","26,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 39186","SINAPI-I",39186,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","23,37","23,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 39188","SINAPI-I",39188,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","19,23","19,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 39187","SINAPI-I",39187,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","20,16","20,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 39184","SINAPI-I",39184,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","7,58","7,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 39185","SINAPI-I",39185,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","6,91","6,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 39198","SINAPI-I",39198,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","77,52","77,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 39197","SINAPI-I",39197,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","80,98","80,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 39196","SINAPI-I",39196,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","83,52","83,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 39199","SINAPI-I",39199,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","74,61","74,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 39195","SINAPI-I",39195,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","43,06","43,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 39194","SINAPI-I",39194,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","46,08","46,08",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39193"},"SINAPI-I",39193,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","50,51","50,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 39192","SINAPI-I",39192,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","52,54","52,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 39920","SINAPI-I",39920,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\" X 1/2\",  PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","6,36","6,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 39201","SINAPI-I",39201,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","92,69","92,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 39200","SINAPI-I",39200,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","93,43","93,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 39203","SINAPI-I",39203,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","75,44","75,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 39202","SINAPI-I",39202,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","88,62","88,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 39205","SINAPI-I",39205,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","147,85","147,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 39204","SINAPI-I",39204,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","151,43","151,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 39206","SINAPI-I",39206,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","143,66","143,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 798","SINAPI-I",798,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1,35","1,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 797","SINAPI-I",797,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","9,81","9,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 796","SINAPI-I",796,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","8,34","8,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 799","SINAPI-I",799,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","4,03","4,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 792","SINAPI-I",792,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3,90","3,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 38001","SINAPI-I",38001,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1,16","1,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 38002","SINAPI-I",38002,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,04","4,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 38003","SINAPI-I",38003,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","27,58","27,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 38004","SINAPI-I",38004,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","31,72","31,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 44263","SINAPI-I",44263,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","56,94","56,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 36327","SINAPI-I",36327,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","3,86","3,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 38992","SINAPI-I",38992,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","4,69","4,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 38993","SINAPI-I",38993,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","12,20","12,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 44175","SINAPI-I",44175,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","21,28","21,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 44177","SINAPI-I",44177,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","15,90","15,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 38418","SINAPI-I",38418,"BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","5,37","5,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 39178","SINAPI-I",39178,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2,55","2,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 39177","SINAPI-I",39177,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,31","2,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 39174","SINAPI-I",39174,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1,15","1,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 39176","SINAPI-I",39176,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1,51","1,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 39180","SINAPI-I",39180,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","6,94","6,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 39179","SINAPI-I",39179,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","6,14","6,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 39175","SINAPI-I",39175,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1,41","1,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 39217","SINAPI-I",39217,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1,09","1,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 39181","SINAPI-I",39181,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","9,31","9,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 39182","SINAPI-I",39182,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","13,09","13,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 12616","SINAPI-I",12616,"CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","16,58","16,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 1049","SINAPI-I",1049,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","10,95","10,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 1099","SINAPI-I",1099,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","8,38","8,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 39678","SINAPI-I",39678,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","3,38","3,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 1050","SINAPI-I",1050,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","5,73","5,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 1101","SINAPI-I",1101,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","36,13","36,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 1100","SINAPI-I",1100,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","18,64","18,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 39679","SINAPI-I",39679,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","72,01","72,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 1098","SINAPI-I",1098,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","4,47","4,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 1102","SINAPI-I",1102,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","53,88","53,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 1051","SINAPI-I",1051,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","78,31","78,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 37399","SINAPI-I",37399,"CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","53,53","53,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 43834","SINAPI-I",43834,"CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","21,19","21,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 43835","SINAPI-I",43835,"CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","1,90","1,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 43833","SINAPI-I",43833,"CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","1,97","1,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 41955","SINAPI-I",41955,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","66,94","66,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 41953","SINAPI-I",41953,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","63,88","63,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 41954","SINAPI-I",41954,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","63,27","63,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 25004","SINAPI-I",25004,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","43,59","43,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 25002","SINAPI-I",25002,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","43,59","43,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 37409","SINAPI-I",37409,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","43,59","43,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 841","SINAPI-I",841,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","44,12","44,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 25005","SINAPI-I",25005,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","47,83","47,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 25003","SINAPI-I",25003,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","48,55","48,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 37410","SINAPI-I",37410,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","47,83","47,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 842","SINAPI-I",842,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","48,51","48,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 44391","SINAPI-I",44391,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","103,37","103,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 44388","SINAPI-I",44388,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2,24","2,24",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44392"},"SINAPI-I",44392,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","205,83","205,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 44390","SINAPI-I",44390,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","43,61","43,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 44389","SINAPI-I",44389,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","5,15","5,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 862","SINAPI-I",862,"CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","9,43","9,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 866","SINAPI-I",866,"CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","119,86","119,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 892","SINAPI-I",892,"CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","145,08","145,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 857","SINAPI-I",857,"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","15,78","15,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 37404","SINAPI-I",37404,"CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","167,86","167,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 868","SINAPI-I",868,"CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","22,49","22,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 863","SINAPI-I",863,"CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","33,12","33,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 867","SINAPI-I",867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","47,18","47,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 864","SINAPI-I",864,"CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","62,32","62,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 865","SINAPI-I",865,"CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","89,64","89,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 993","SINAPI-I",993,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","1,70","1,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 1020","SINAPI-I",1020,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","8,69","8,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 1017","SINAPI-I",1017,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","106,58","106,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 999","SINAPI-I",999,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","129,13","129,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 995","SINAPI-I",995,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","13,85","13,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 1000","SINAPI-I",1000,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","158,61","158,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 1022","SINAPI-I",1022,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","2,38","2,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 1015","SINAPI-I",1015,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","210,77","210,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 996","SINAPI-I",996,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","21,47","21,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 1001","SINAPI-I",1001,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","273,47","273,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 1019","SINAPI-I",1019,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","30,34","30,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 1021","SINAPI-I",1021,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","3,65","3,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39249","SINAPI-I",39249,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","367,69","367,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 1018","SINAPI-I",1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","44,87","44,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 39250","SINAPI-I",39250,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","439,84","439,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 994","SINAPI-I",994,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","5,30","5,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 977","SINAPI-I",977,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","62,77","62,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 998","SINAPI-I",998,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","81,50","81,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 39251","SINAPI-I",39251,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","0,59","0,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 1011","SINAPI-I",1011,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","0,80","0,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 39252","SINAPI-I",39252,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","1,05","1,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 1013","SINAPI-I",1013,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","1,26","1,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 980","SINAPI-I",980,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","9,12","9,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 39237","SINAPI-I",39237,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","97,03","97,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 39238","SINAPI-I",39238,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","122,38","122,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 979","SINAPI-I",979,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","13,03","13,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 39239","SINAPI-I",39239,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","147,84","147,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 1014","SINAPI-I",1014,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2,00","2,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 39240","SINAPI-I",39240,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","194,45","194,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 39232","SINAPI-I",39232,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","20,41","20,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 39233","SINAPI-I",39233,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","29,74","29,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 981","SINAPI-I",981,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","3,32","3,32",null,"C "]
["SINAPI-I 39234","SINAPI-I",39234,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","41,40","41,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 982","SINAPI-I",982,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","4,77","4,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 39235","SINAPI-I",39235,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","61,07","61,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 39236","SINAPI-I",39236,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","80,93","80,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 990","SINAPI-I",990,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","143,60","143,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 39241","SINAPI-I",39241,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","14,14","14,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 1005","SINAPI-I",1005,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","178,79","178,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 991","SINAPI-I",991,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","234,18","234,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 986","SINAPI-I",986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","22,33","22,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 987","SINAPI-I",987,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","30,57","30,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 1007","SINAPI-I",1007,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","42,32","42,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 1008","SINAPI-I",1008,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","5,37","5,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 988","SINAPI-I",988,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","58,36","58,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 989","SINAPI-I",989,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","80,56","80,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 1006","SINAPI-I",1006,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","108,00","108,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 43972","SINAPI-I",43972,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","4,04","4,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 43971","SINAPI-I",43971,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","3,09","3,09",null,"C "]
["SINAPI-I 39598","SINAPI-I",39598,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","5,73","5,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 43973","SINAPI-I",43973,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","4,23","4,23",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39599"},"SINAPI-I",39599,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","8,24","8,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 43832","SINAPI-I",43832,"CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","21,71","21,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 34602","SINAPI-I",34602,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","3,69","3,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 34607","SINAPI-I",34607,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","9,05","9,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 34609","SINAPI-I",34609,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","13,17","13,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 34618","SINAPI-I",34618,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","5,04","5,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 34621","SINAPI-I",34621,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","12,48","12,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 34622","SINAPI-I",34622,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","18,54","18,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 34624","SINAPI-I",34624,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","6,72","6,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 34627","SINAPI-I",34627,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","16,22","16,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 34629","SINAPI-I",34629,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","24,78","24,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 39257","SINAPI-I",39257,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","5,04","5,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 39261","SINAPI-I",39261,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","28,87","28,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 39268","SINAPI-I",39268,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","451,25","451,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 39262","SINAPI-I",39262,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","45,97","45,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 39258","SINAPI-I",39258,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","7,60","7,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 39263","SINAPI-I",39263,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","79,49","79,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 39264","SINAPI-I",39264,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","110,12","110,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 39259","SINAPI-I",39259,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","11,70","11,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 39265","SINAPI-I",39265,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","149,51","149,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 39260","SINAPI-I",39260,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","17,92","17,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 39266","SINAPI-I",39266,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","225,61","225,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 39267","SINAPI-I",39267,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","282,07","282,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 11901","SINAPI-I",11901,"CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","0,74","0,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 11902","SINAPI-I",11902,"CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","1,42","1,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 11903","SINAPI-I",11903,"CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","1,50","1,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 11904","SINAPI-I",11904,"CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","2,28","2,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 11905","SINAPI-I",11905,"CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","2,78","2,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 11906","SINAPI-I",11906,"CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","3,54","3,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 11919","SINAPI-I",11919,"CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","6,48","6,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 11920","SINAPI-I",11920,"CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","12,31","12,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 11924","SINAPI-I",11924,"CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","103,38","103,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 11921","SINAPI-I",11921,"CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","18,02","18,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 11922","SINAPI-I",11922,"CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","29,14","29,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 11923","SINAPI-I",11923,"CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","42,65","42,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 11916","SINAPI-I",11916,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","8,87","8,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 11914","SINAPI-I",11914,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","63,90","63,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 11917","SINAPI-I",11917,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","15,62","15,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 11918","SINAPI-I",11918,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","18,53","18,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 37734","SINAPI-I",37734,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","93.526,57","93.526,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 42251","SINAPI-I",42251,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","106.205,12","106.205,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 37733","SINAPI-I",37733,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","70.125,87","70.125,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 37735","SINAPI-I",37735,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","84.501,67","84.501,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 5090","SINAPI-I",5090,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","20,58","20,58",null,"C "]
["SINAPI-I 5085","SINAPI-I",5085,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","30,64","30,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 43603","SINAPI-I",43603,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","43,77","43,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 38374","SINAPI-I",38374,"CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.246,08","1.246,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 20212","SINAPI-I",20212,"CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","13,58","13,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 20209","SINAPI-I",20209,"CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","16,22","16,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 4430","SINAPI-I",4430,"CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","7,95","7,95",null,"C "]
["SINAPI-I 4433","SINAPI-I",4433,"CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","15,54","15,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 4400","SINAPI-I",4400,"CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","12,65","12,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 2729","SINAPI-I",2729,"CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","43,17","43,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 4513","SINAPI-I",4513,"CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","4,75","4,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 37106","SINAPI-I",37106,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4.924,34","4.924,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 11869","SINAPI-I",11869,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","984,86","984,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 43981","SINAPI-I",43981,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","7.420,94","7.420,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 37104","SINAPI-I",37104,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1.236,03","1.236,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 43982","SINAPI-I",43982,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11.723,22","11.723,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 43978","SINAPI-I",43978,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1.831,77","1.831,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 11871","SINAPI-I",11871,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","459,09","459,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 37105","SINAPI-I",37105,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","2.824,80","2.824,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 43980","SINAPI-I",43980,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","3.517,99","3.517,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 43979","SINAPI-I",43979,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","660,99","660,99",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11868"},"SINAPI-I",11868,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","639,25","639,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 34636","SINAPI-I",34636,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","453,95","453,95",null,"C "]
["SINAPI-I 34639","SINAPI-I",34639,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1.047,80","1.047,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 34640","SINAPI-I",34640,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1.188,56","1.188,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 43977","SINAPI-I",43977,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2.049,01","2.049,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 34637","SINAPI-I",34637,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","274,52","274,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 34638","SINAPI-I",34638,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","424,64","424,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 34641","SINAPI-I",34641,"CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","105,39","105,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 43434","SINAPI-I",43434,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","113,94","113,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 43435","SINAPI-I",43435,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","208,90","208,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 43436","SINAPI-I",43436,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","365,58","365,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 43437","SINAPI-I",43437,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","662,80","662,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 43438","SINAPI-I",43438,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1.186,97","1.186,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 41627","SINAPI-I",41627,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","175,67","175,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 41628","SINAPI-I",41628,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","322,85","322,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 41629","SINAPI-I",41629,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","410,21","410,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 43429","SINAPI-I",43429,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","90,89","90,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 43430","SINAPI-I",43430,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","150,98","150,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 43431","SINAPI-I",43431,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","292,47","292,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 43432","SINAPI-I",43432,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","607,73","607,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 43433","SINAPI-I",43433,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","958,12","958,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 43094","SINAPI-I",43094,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","269,51","269,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 43093","SINAPI-I",43093,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","286,41","286,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 11694","SINAPI-I",11694,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.059,72","1.059,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 1030","SINAPI-I",1030,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","47,94","47,94",null,"C "]
["SINAPI-I 11881","SINAPI-I",11881,"CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES,  PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","161,42","161,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 35277","SINAPI-I",35277,"CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","362,09","362,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 10521","SINAPI-I",10521,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","298,75","298,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 10885","SINAPI-I",10885,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","377,88","377,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 20962","SINAPI-I",20962,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","312,98","312,98",null,"C "]
["SINAPI-I 20963","SINAPI-I",20963,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","382,33","382,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 34643","SINAPI-I",34643,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","41,70","41,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 41480","SINAPI-I",41480,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","48,35","48,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 41474","SINAPI-I",41474,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","77,23","77,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 41475","SINAPI-I",41475,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","65,90","65,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 41476","SINAPI-I",41476,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","144,30","144,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 2555","SINAPI-I",2555,"CAIXA DE LUZ \"3 X 3\" EM ACO ESMALTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1,58","1,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 2556","SINAPI-I",2556,"CAIXA DE LUZ \"4 X 2\" EM ACO ESMALTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1,64","1,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 2557","SINAPI-I",2557,"CAIXA DE LUZ \"4 X 4\" EM ACO ESMALTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","3,47","3,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 10569","SINAPI-I",10569,"CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","3,47","3,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 39810","SINAPI-I",39810,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","36,37","36,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 39811","SINAPI-I",39811,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","44,49","44,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 39812","SINAPI-I",39812,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","73,15","73,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 43096","SINAPI-I",43096,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","242,47","242,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 43102","SINAPI-I",43102,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","147,44","147,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 43103","SINAPI-I",43103,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","217,10","217,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 43098","SINAPI-I",43098,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","82,13","82,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 43097","SINAPI-I",43097,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","48,66","48,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 43104","SINAPI-I",43104,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4\" A 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","575,60","575,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 39771","SINAPI-I",39771,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","33,32","33,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 39772","SINAPI-I",39772,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","65,50","65,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 39773","SINAPI-I",39773,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","105,27","105,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 39774","SINAPI-I",39774,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","157,47","157,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 39775","SINAPI-I",39775,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","210,16","210,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 39776","SINAPI-I",39776,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","253,99","253,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 39777","SINAPI-I",39777,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","321,92","321,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 20254","SINAPI-I",20254,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","23,36","23,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 20253","SINAPI-I",20253,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","76,73","76,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 11247","SINAPI-I",11247,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.475,36","1.475,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 11250","SINAPI-I",11250,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","63,52","63,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 11249","SINAPI-I",11249,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2.881,89","2.881,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 11251","SINAPI-I",11251,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","140,69","140,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 11253","SINAPI-I",11253,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","233,14","233,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 11255","SINAPI-I",11255,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","348,54","348,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14055"},"SINAPI-I",14055,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","701,14","701,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 11256","SINAPI-I",11256,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","436,58","436,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 1872","SINAPI-I",1872,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2,94","2,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 1873","SINAPI-I",1873,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","5,84","5,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 39693","SINAPI-I",39693,"CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","2.741,95","2.741,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 39692","SINAPI-I",39692,"CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","877,36","877,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 1062","SINAPI-I",1062,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","278,05","278,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 39686","SINAPI-I",39686,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","450,22","450,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 43095","SINAPI-I",43095,"CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO /  TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","159,78","159,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 1871","SINAPI-I",1871,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3\" X 3\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","5,25","5,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 12001","SINAPI-I",12001,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","7,59","7,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 11882","SINAPI-I",11882,"CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","115,84","115,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 1068","SINAPI-I",1068,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.834,04","1.834,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 39690","SINAPI-I",39690,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3.076,90","3.076,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 39691","SINAPI-I",39691,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","3.869,88","3.869,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 39808","SINAPI-I",39808,"CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","83,42","83,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 39809","SINAPI-I",39809,"CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","197,85","197,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 43439","SINAPI-I",43439,"CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","531,76","531,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 5103","SINAPI-I",5103,"CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","22,92","22,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 11880","SINAPI-I",11880,"CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","96,41","96,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 11714","SINAPI-I",11714,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","65,68","65,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 11712","SINAPI-I",11712,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","42,89","42,89",null,"C "]
["SINAPI-I 11717","SINAPI-I",11717,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","51,70","51,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 1106","SINAPI-I",1106,"CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","0,87","0,87",null,"C "]
["SINAPI-I 11161","SINAPI-I",11161,"CAL HIDRATADA PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","1,45","1,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 1107","SINAPI-I",1107,"CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","0,74","0,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 44479","SINAPI-I",44479,"CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","0,11","0,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 4759","SINAPI-I",4759,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","15,22","17,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 41068","SINAPI-I",41068,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","2.671,11","3.104,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 12618","SINAPI-I",12618,"CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","169,17","169,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 1108","SINAPI-I",1108,"CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","29,91","29,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 1117","SINAPI-I",1117,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","30,14","30,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 1118","SINAPI-I",1118,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","35,62","35,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 1110","SINAPI-I",1110,"CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","35,62","35,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 40784","SINAPI-I",40784,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","98,27","98,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 40782","SINAPI-I",40782,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","38,56","38,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 40783","SINAPI-I",40783,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","50,23","50,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 1109","SINAPI-I",1109,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","29,91","29,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 1119","SINAPI-I",1119,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","19,28","19,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 13115","SINAPI-I",13115,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","22,70","22,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 10541","SINAPI-I",10541,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","27,74","27,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 10542","SINAPI-I",10542,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","36,27","36,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 10543","SINAPI-I",10543,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","58,86","58,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 10544","SINAPI-I",10544,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","76,12","76,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 10545","SINAPI-I",10545,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","142,27","142,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 38365","SINAPI-I",38365,"CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","2,63","2,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 44056","SINAPI-I",44056,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","488.237,81","488.237,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 44057","SINAPI-I",44057,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","521.100,00","521.100,00",null,"C "]
["SINAPI-I 37754","SINAPI-I",37754,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","538.751,68","538.751,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 37757","SINAPI-I",37757,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","600.908,13","600.908,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 44058","SINAPI-I",44058,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","568.045,95","568.045,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 37752","SINAPI-I",37752,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","591.518,90","591.518,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 44059","SINAPI-I",44059,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","467.581,62","467.581,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 37750","SINAPI-I",37750,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","468.520,54","468.520,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 37758","SINAPI-I",37758,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","745.501,60","745.501,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 44060","SINAPI-I",44060,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","721.089,73","721.089,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 37749","SINAPI-I",37749,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","769.913,52","769.913,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 44061","SINAPI-I",44061,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","707.005,96","707.005,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 1159","SINAPI-I",1159,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","269.465,50","269.465,50",null,"C "]
["SINAPI-I 12114","SINAPI-I",12114,"CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","161,47","161,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 38106","SINAPI-I",38106,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","21,94","21,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 38085","SINAPI-I",38085,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","25,92","25,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 38599","SINAPI-I",38599,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","6,48","6,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 38596","SINAPI-I",38596,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5,38","5,38",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38600"},"SINAPI-I",38600,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","6,87","6,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 38597","SINAPI-I",38597,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5,42","5,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 659","SINAPI-I",659,"CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3,11","3,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 660","SINAPI-I",660,"CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3,73","3,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 658","SINAPI-I",658,"CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2,10","2,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 38548","SINAPI-I",38548,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1,95","1,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 34649","SINAPI-I",34649,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2,64","2,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 34655","SINAPI-I",34655,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","3,50","3,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 40607","SINAPI-I",40607,"CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3,85","3,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 567","SINAPI-I",567,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","9,68","9,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 574","SINAPI-I",574,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","25,44","25,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 568","SINAPI-I",568,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","53,60","53,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 4777","SINAPI-I",4777,"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","10,71","10,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 592","SINAPI-I",592,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","45,82","45,82",null,"C "]
["SINAPI-I 586","SINAPI-I",586,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTEO 0,593 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","26,94","26,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 588","SINAPI-I",588,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","42,61","42,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 591","SINAPI-I",591,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","42,76","42,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 584","SINAPI-I",584,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\") , ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","45,51","45,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 589","SINAPI-I",589,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","72,02","72,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 1165","SINAPI-I",1165,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","17,70","17,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 1164","SINAPI-I",1164,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","14,33","14,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 1162","SINAPI-I",1162,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,98","4,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 12395","SINAPI-I",12395,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,84","4,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 1170","SINAPI-I",1170,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","9,39","9,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 1169","SINAPI-I",1169,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","46,11","46,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 1166","SINAPI-I",1166,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","25,56","25,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 1163","SINAPI-I",1163,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","6,44","6,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 12396","SINAPI-I",12396,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,84","4,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 1168","SINAPI-I",1168,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","65,73","65,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 1167","SINAPI-I",1167,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","109,95","109,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 36331","SINAPI-I",36331,"CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,28","2,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 36346","SINAPI-I",36346,"CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3,41","3,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 1197","SINAPI-I",1197,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","2,01","2,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 1202","SINAPI-I",1202,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1\",  PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","5,71","5,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 1198","SINAPI-I",1198,"CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4\",  PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","2,64","2,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 20088","SINAPI-I",20088,"CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","13,02","13,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 20089","SINAPI-I",20089,"CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","63,81","63,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 20087","SINAPI-I",20087,"CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","10,77","10,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 1200","SINAPI-I",1200,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","9,78","9,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 12909","SINAPI-I",12909,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,54","4,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 12910","SINAPI-I",12910,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","8,15","8,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 1191","SINAPI-I",1191,"CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1,43","1,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 1185","SINAPI-I",1185,"CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1,43","1,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 1189","SINAPI-I",1189,"CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","2,35","2,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 1193","SINAPI-I",1193,"CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","4,51","4,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 1194","SINAPI-I",1194,"CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","8,15","8,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 1195","SINAPI-I",1195,"CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","13,71","13,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 1204","SINAPI-I",1204,"CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","23,99","23,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 1207","SINAPI-I",1207,"CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","29,45","29,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 1206","SINAPI-I",1206,"CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","7,38","7,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 1183","SINAPI-I",1183,"CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","19,23","19,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 42685","SINAPI-I",42685,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","66,12","66,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 42686","SINAPI-I",42686,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","72,83","72,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 12894","SINAPI-I",12894,"CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","22,43","22,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 12895","SINAPI-I",12895,"CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","17,26","17,26",null,"C "]
["SINAPI-I 1631","SINAPI-I",1631,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","294,59","294,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 1633","SINAPI-I",1633,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","500,52","500,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 10818","SINAPI-I",10818,"CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","85,26","85,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 41410","SINAPI-I",41410,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","77,70","77,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 41411","SINAPI-I",41411,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","70,44","70,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 41412","SINAPI-I",41412,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","136,24","136,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 41413","SINAPI-I",41413,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","122,59","122,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 39359","SINAPI-I",39359,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","55,90","55,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 39360","SINAPI-I",39360,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *360* X *470* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","55,90","55,90",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10710"},"SINAPI-I",10710,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","165,02","165,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 10709","SINAPI-I",10709,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","202,73","202,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 39636","SINAPI-I",39636,"CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","207,02","207,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 10708","SINAPI-I",10708,"CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ","63,88","63,88",null,"AS"]
["SINAPI-I 39635","SINAPI-I",39635,"CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","108,76","108,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 6117","SINAPI-I",6117,"CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","15,08","17,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 40913","SINAPI-I",40913,"CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","2.645,11","3.074,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 1214","SINAPI-I",1214,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ","16,78","19,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 40915","SINAPI-I",40915,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","2.944,51","3.422,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 1213","SINAPI-I",1213,"CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","17,83","20,71",null,"C "]
["SINAPI-I 40914","SINAPI-I",40914,"CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ","3.126,98","3.634,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 5091","SINAPI-I",5091,"CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","20,09","20,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 14615","SINAPI-I",14615,"CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","3.144,61","3.144,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 2711","SINAPI-I",2711,"CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","225,00","225,00",null,"C "]
["SINAPI-I 37727","SINAPI-I",37727,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","21.800,00","21.800,00",null,"C "]
["SINAPI-I 37728","SINAPI-I",37728,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","29.574,82","29.574,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 37729","SINAPI-I",37729,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","32.013,98","32.013,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 37730","SINAPI-I",37730,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","34.453,14","34.453,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 37731","SINAPI-I",37731,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","36.892,30","36.892,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 37732","SINAPI-I",37732,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","42.075,52","42.075,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 42256","SINAPI-I",42256,"CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (DISTRIBUIDOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","5,57","5,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 42250","SINAPI-I",42250,"CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (POSTO JAZIDA/PRODUTOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","T     ","2.508,61","2.508,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 4743","SINAPI-I",4743,"CASCALHO DE CAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M3    ","42,96","42,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 4744","SINAPI-I",4744,"CASCALHO DE RIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M3    ","68,74","68,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 4745","SINAPI-I",4745,"CASCALHO LAVADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M3    ","82,44","82,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 36496","SINAPI-I",36496,"CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","7.984,11","7.984,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 10630","SINAPI-I",10630,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","973.747,90","973.747,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 37762","SINAPI-I",37762,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","835.124,24","835.124,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 37763","SINAPI-I",37763,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","845.267,31","845.267,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 41992","SINAPI-I",41992,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","960.900,00","960.900,00",null,"C "]
["SINAPI-I 13215","SINAPI-I",13215,"CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1.178.302,66","1.178.302,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 4235","SINAPI-I",4235,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","15,77","18,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 40976","SINAPI-I",40976,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ","2.770,21","3.219,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 43091","SINAPI-I",43091,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","6.673,71","6.673,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 43092","SINAPI-I",43092,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","8.898,28","8.898,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 43089","SINAPI-I",43089,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1.550,78","1.550,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 43090","SINAPI-I",43090,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","3.422,41","3.422,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 41967","SINAPI-I",41967,"CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","25,03","25,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 12760","SINAPI-I",12760,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","1.831,14","1.831,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 12759","SINAPI-I",12759,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","1.220,74","1.220,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 43105","SINAPI-I",43105,"CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","38,89","38,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 40424","SINAPI-I",40424,"CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","9,88","9,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 1325","SINAPI-I",1325,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","10,82","10,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 1327","SINAPI-I",1327,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","11,52","11,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 1328","SINAPI-I",1328,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","10,85","10,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 1321","SINAPI-I",1321,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","10,04","10,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 1318","SINAPI-I",1318,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","10,05","10,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 1322","SINAPI-I",1322,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","10,62","10,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 1323","SINAPI-I",1323,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","10,62","10,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 1319","SINAPI-I",1319,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 \", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","KG    ","8,95","8,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 11026","SINAPI-I",11026,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","12,31","12,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 11027","SINAPI-I",11027,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","12,81","12,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 11046","SINAPI-I",11046,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","12,27","12,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 11047","SINAPI-I",11047,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","13,38","13,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 43668","SINAPI-I",43668,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","11,81","11,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 11049","SINAPI-I",11049,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","12,79","12,79",null,"C "]
["SINAPI-I 43106","SINAPI-I",43106,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","12,87","12,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 11051","SINAPI-I",11051,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","13,42","13,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 11061","SINAPI-I",11061,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","16,11","16,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 43667","SINAPI-I",43667,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1 \" (25,40 MM) 199,18 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","11,71","11,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 1333","SINAPI-I",1333,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 \" (12,70 MM) 99,59 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","9,75","9,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 1330","SINAPI-I",1330,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 \" (6,35 MM) 49,79 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","9,66","9,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 10957","SINAPI-I",10957,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 \" (19,05 MM) 149,39 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","11,14","11,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 1332","SINAPI-I",1332,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 \" (9,53 MM) 74,69 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","9,91","9,91",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1334"},"SINAPI-I",1334,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 \" (15,88 MM) 124,49 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","10,99","10,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 1335","SINAPI-I",1335,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 \" (22,23 MM) 174,28 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","11,35","11,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 40425","SINAPI-I",40425,"CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4\", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","9,72","9,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 1337","SINAPI-I",1337,"CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 \" (6,30 MM) 54,53 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","11,14","11,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 1338","SINAPI-I",1338,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","77,70","77,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 1340","SINAPI-I",1340,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","89,83","89,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 1341","SINAPI-I",1341,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","86,52","86,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 34659","SINAPI-I",34659,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","37,78","37,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 34514","SINAPI-I",34514,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","41,85","41,85",null,"C "]
["SINAPI-I 34660","SINAPI-I",34660,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","53,11","53,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 34661","SINAPI-I",34661,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","76,28","76,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 34667","SINAPI-I",34667,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","27,62","27,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 34668","SINAPI-I",34668,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","36,10","36,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 34741","SINAPI-I",34741,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","39,72","39,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 34664","SINAPI-I",34664,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","43,34","43,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 34665","SINAPI-I",34665,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","53,80","53,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 34666","SINAPI-I",34666,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","81,27","81,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 34669","SINAPI-I",34669,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","29,80","29,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 34670","SINAPI-I",34670,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","36,44","36,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 34671","SINAPI-I",34671,"CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","30,42","30,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 34672","SINAPI-I",34672,"CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","32,08","32,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 34673","SINAPI-I",34673,"CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","39,14","39,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 34674","SINAPI-I",34674,"CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","52,04","52,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 34675","SINAPI-I",34675,"CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","63,45","63,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 34676","SINAPI-I",34676,"CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","18,26","18,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 34677","SINAPI-I",34677,"CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","24,56","24,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 43126","SINAPI-I",43126,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","85,84","85,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 43124","SINAPI-I",43124,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","100,23","100,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 43125","SINAPI-I",43125,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","129,98","129,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 40623","SINAPI-I",40623,"CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 \", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","PAR   ","108,48","108,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 43701","SINAPI-I",43701,"CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","32,50","32,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 1345","SINAPI-I",1345,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","129,29","129,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 1346","SINAPI-I",1346,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","75,20","75,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 1347","SINAPI-I",1347,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","93,18","93,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 43678","SINAPI-I",43678,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","108,09","108,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 43680","SINAPI-I",43680,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","155,71","155,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 43679","SINAPI-I",43679,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","54,65","54,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 1355","SINAPI-I",1355,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","62,19","62,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 1358","SINAPI-I",1358,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","76,34","76,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 43681","SINAPI-I",43681,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","48,10","48,10",null,"C "]
["SINAPI-I 43677","SINAPI-I",43677,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","94,72","94,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 43682","SINAPI-I",43682,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","29,04","29,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 20971","SINAPI-I",20971,"CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 2 1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","15,71","15,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 39746","SINAPI-I",39746,"CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1\" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","88,02","88,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 13279","SINAPI-I",13279,"CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8\" X 200* MM,  COM PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","22,28","22,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 11977","SINAPI-I",11977,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","11,54","11,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 11976","SINAPI-I",11976,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4\" COM PARAFUSO 1/4\" X 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","1,29","1,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 11975","SINAPI-I",11975,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","25,30","25,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 1368","SINAPI-I",1368,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","77,45","77,45",null,"C "]
["SINAPI-I 1367","SINAPI-I",1367,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","250,53","250,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 1380","SINAPI-I",1380,"CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","5,62","5,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 1375","SINAPI-I",1375,"CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","18,04","18,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 1379","SINAPI-I",1379,"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","0,84","0,84",null,"C "]
["SINAPI-I 13284","SINAPI-I",13284,"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","0,76","0,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 44528","SINAPI-I",44528,"CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 ou CPB - 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","KG    ","4,47","4,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 34753","SINAPI-I",34753,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","0,81","0,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 420","SINAPI-I",420,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","40,80","40,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 12327","SINAPI-I",12327,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","48,61","48,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 36148","SINAPI-I",36148,"CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","82,84","82,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 12329","SINAPI-I",12329,"COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","114,05","114,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 1339","SINAPI-I",1339,"COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","77,90","77,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 44396","SINAPI-I",44396,"COLA BRANCA BASE PVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","31,46","31,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 44327","SINAPI-I",44327,"COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ","107,00","107,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 37418","SINAPI-I",37418,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","24,83","24,83",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37419"},"SINAPI-I",37419,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","25,50","25,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 1427","SINAPI-I",1427,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","17,32","17,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 1402","SINAPI-I",1402,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2\" OU 32 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","5,99","5,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 1420","SINAPI-I",1420,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2\" OU 40 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","7,71","7,71",null,"AS"]
["SINAPI-I 1419","SINAPI-I",1419,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2\" OU 50 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","9,31","9,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 1414","SINAPI-I",1414,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","9,11","9,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 1413","SINAPI-I",1413,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2\" OU 75 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","13,45","13,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 1412","SINAPI-I",1412,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","11,40","11,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 1406","SINAPI-I",1406,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","13,75","13,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 11281","SINAPI-I",11281,"COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","13.109,99","13.109,99",null,"C "]
["SINAPI-I 1442","SINAPI-I",1442,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","11.005,74","11.005,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 13457","SINAPI-I",13457,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 150 A 175 KG, FORCA CENTRIF. 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ. VIBRACAO 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","9.499,99","9.499,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 40699","SINAPI-I",40699,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 80 A 120 KG, FORCA CENTRIF. DE 1300 A 2000 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 500 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4800 A 6000 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 30 M/MIN, POT. DE 5,0 A 6,0 HP                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","7.343,85","7.343,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 40701","SINAPI-I",40701,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A DIESEL, PESO 700 A 820 KG, FORCA CENTRIF. DE 6.200 A 10.000 KGF, LARG. TRABALHO DE 650 A 720 MM, FREQ. VIBRACAO DE 3.000 A 3.500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 25 A 30 M/MIN, POT. DE 13,0 A 15,0 HP                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","129.849,41","129.849,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 40700","SINAPI-I",40700,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 160 A 265 KG, FORCA CENTRIF. DE 2750 A 4000 KGF, LARG. TRABALHO DE 430 A 550 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4000 A 5500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 25 M/MIN, POT. DE 7,5 A 9,0 HP                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","17.095,53","17.095,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 13458","SINAPI-I",13458,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","16.244,98","16.244,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 11134","SINAPI-I",11134,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","107,13","107,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 11135","SINAPI-I",11135,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","115,67","115,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 11136","SINAPI-I",11136,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","132,45","132,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 34743","SINAPI-I",34743,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","159,81","159,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 11137","SINAPI-I",11137,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","181,50","181,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 34745","SINAPI-I",34745,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","215,84","215,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 34746","SINAPI-I",34746,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","58,86","58,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 1360","SINAPI-I",1360,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","68,67","68,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 36524","SINAPI-I",36524,"COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","189.897,57","189.897,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 36526","SINAPI-I",36526,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","153.027,20","153.027,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 36523","SINAPI-I",36523,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","327.610,58","327.610,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 36527","SINAPI-I",36527,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","355.852,57","355.852,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 38642","SINAPI-I",38642,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","82.851,61","82.851,61",null,"AS"]
["SINAPI-I 36522","SINAPI-I",36522,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","96.355,43","96.355,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 36525","SINAPI-I",36525,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","129.042,43","129.042,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 13803","SINAPI-I",13803,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","128.673,19","128.673,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 34348","SINAPI-I",34348,"CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","20,95","20,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 34347","SINAPI-I",34347,"CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","14,97","14,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 11146","SINAPI-I",11146,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","542,37","542,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 11147","SINAPI-I",11147,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","563,59","563,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 34872","SINAPI-I",34872,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","569,92","569,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 34491","SINAPI-I",34491,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","586,44","586,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 34770","SINAPI-I",34770,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","T     ","716,05","716,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 1518","SINAPI-I",1518,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","T     ","730,00","730,00",null,"C "]
["SINAPI-I 41965","SINAPI-I",41965,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","T     ","640,09","640,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 1524","SINAPI-I",1524,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","520,36","520,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 34492","SINAPI-I",34492,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","482,00","482,00",null,"C "]
["SINAPI-I 38404","SINAPI-I",38404,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","499,26","499,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 39849","SINAPI-I",39849,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","572,15","572,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 38464","SINAPI-I",38464,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","580,45","580,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 1527","SINAPI-I",1527,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","536,88","536,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 34493","SINAPI-I",34493,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","495,58","495,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 38405","SINAPI-I",38405,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","514,65","514,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 38408","SINAPI-I",38408,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","569,67","569,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 1525","SINAPI-I",1525,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","553,40","553,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 34494","SINAPI-I",34494,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","512,10","512,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 38406","SINAPI-I",38406,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","543,44","543,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 38409","SINAPI-I",38409,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","573,55","573,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 43360","SINAPI-I",43360,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","598,05","598,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 11145","SINAPI-I",11145,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","569,92","569,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 34495","SINAPI-I",34495,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","528,62","528,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 34479","SINAPI-I",34479,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","586,44","586,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 34496","SINAPI-I",34496,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","551,44","551,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 34481","SINAPI-I",34481,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","612,76","612,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 34483","SINAPI-I",34483,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","654,69","654,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 34485","SINAPI-I",34485,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","700,12","700,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 14041","SINAPI-I",14041,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ","455,11","455,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 1523","SINAPI-I",1523,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ","462,54","462,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14052"},"SINAPI-I",14052,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","15,13","15,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 14054","SINAPI-I",14054,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","19,67","19,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 14053","SINAPI-I",14053,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","15,36","15,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 2558","SINAPI-I",2558,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11,56","11,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 2560","SINAPI-I",2560,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","20,36","20,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 2559","SINAPI-I",2559,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","16,28","16,28",null,"C "]
["SINAPI-I 2592","SINAPI-I",2592,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","269,88","269,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 2566","SINAPI-I",2566,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1  1/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","27,16","27,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 2589","SINAPI-I",2589,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","36,10","36,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 2591","SINAPI-I",2591,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","13,17","13,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 2590","SINAPI-I",2590,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","22,15","22,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 2567","SINAPI-I",2567,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","52,95","52,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 2565","SINAPI-I",2565,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","13,19","13,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 2568","SINAPI-I",2568,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","147,04","147,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 2594","SINAPI-I",2594,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","244,96","244,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 2587","SINAPI-I",2587,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","41,75","41,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 2588","SINAPI-I",2588,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","33,16","33,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 2569","SINAPI-I",2569,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","12,78","12,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 2570","SINAPI-I",2570,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","21,42","21,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 2571","SINAPI-I",2571,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","63,58","63,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 2593","SINAPI-I",2593,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","13,62","13,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 2572","SINAPI-I",2572,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","188,04","188,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 2595","SINAPI-I",2595,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","293,38","293,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 2576","SINAPI-I",2576,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","50,01","50,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 2575","SINAPI-I",2575,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","37,60","37,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 2573","SINAPI-I",2573,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","15,61","15,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 2586","SINAPI-I",2586,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","25,31","25,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 2577","SINAPI-I",2577,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","67,77","67,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 2574","SINAPI-I",2574,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","15,71","15,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 2578","SINAPI-I",2578,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","211,58","211,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 2585","SINAPI-I",2585,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","290,34","290,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 12008","SINAPI-I",12008,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","155,78","155,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 2582","SINAPI-I",2582,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","46,39","46,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 2597","SINAPI-I",2597,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","39,76","39,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 2579","SINAPI-I",2579,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","18,93","18,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 2581","SINAPI-I",2581,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","24,22","24,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 2596","SINAPI-I",2596,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","71,63","71,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 2580","SINAPI-I",2580,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","20,75","20,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 2583","SINAPI-I",2583,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","174,23","174,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 2584","SINAPI-I",2584,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","290,04","290,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 12010","SINAPI-I",12010,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","12,34","12,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 39329","SINAPI-I",39329,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","12,91","12,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 39330","SINAPI-I",39330,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","13,58","13,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 39332","SINAPI-I",39332,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","15,18","15,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 39331","SINAPI-I",39331,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","12,08","12,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 39333","SINAPI-I",39333,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11,78","11,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 39335","SINAPI-I",39335,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","13,63","13,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 39334","SINAPI-I",39334,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","10,83","10,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 12016","SINAPI-I",12016,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","13,60","13,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 12015","SINAPI-I",12015,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","15,83","15,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 12020","SINAPI-I",12020,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","13,60","13,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 12019","SINAPI-I",12019,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","15,83","15,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 39336","SINAPI-I",39336,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","13,58","13,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 39338","SINAPI-I",39338,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","15,18","15,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 39337","SINAPI-I",39337,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","12,08","12,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 39341","SINAPI-I",39341,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","19,78","19,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 39340","SINAPI-I",39340,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","14,53","14,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 12025","SINAPI-I",12025,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","15,00","15,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 39342","SINAPI-I",39342,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","19,78","19,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 39343","SINAPI-I",39343,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","16,71","16,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 39345","SINAPI-I",39345,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","22,61","22,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 39344","SINAPI-I",39344,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","16,15","16,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 12623","SINAPI-I",12623,"CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","44,60","44,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 34498","SINAPI-I",34498,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","116,40","116,40",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13244"},"SINAPI-I",13244,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","49,00","49,00",null,"C "]
["SINAPI-I 38998","SINAPI-I",38998,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","10,26","10,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 38999","SINAPI-I",38999,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","25,94","25,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 38996","SINAPI-I",38996,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","18,33","18,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 44173","SINAPI-I",44173,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","17,83","17,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 44174","SINAPI-I",44174,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","29,18","29,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 38997","SINAPI-I",38997,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","26,23","26,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 39600","SINAPI-I",39600,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","16,20","16,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 39601","SINAPI-I",39601,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","34,37","34,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 39862","SINAPI-I",39862,"CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","13,19","13,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 39863","SINAPI-I",39863,"CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","13,37","13,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 39864","SINAPI-I",39864,"CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","16,60","16,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 39865","SINAPI-I",39865,"CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","23,39","23,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 2517","SINAPI-I",2517,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","28,90","28,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 2522","SINAPI-I",2522,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","18,68","18,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 2548","SINAPI-I",2548,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","11,48","11,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 2516","SINAPI-I",2516,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","14,99","14,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 2518","SINAPI-I",2518,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","137,55","137,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 2521","SINAPI-I",2521,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","58,55","58,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 2515","SINAPI-I",2515,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","12,48","12,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 2519","SINAPI-I",2519,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","165,86","165,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 2520","SINAPI-I",2520,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","305,27","305,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 1602","SINAPI-I",1602,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","56,88","56,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 1601","SINAPI-I",1601,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","50,69","50,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 1598","SINAPI-I",1598,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","15,00","15,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 1600","SINAPI-I",1600,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","22,14","22,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 1603","SINAPI-I",1603,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","85,87","85,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 1599","SINAPI-I",1599,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","17,41","17,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 1597","SINAPI-I",1597,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","14,10","14,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 39602","SINAPI-I",39602,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1,72","1,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 39603","SINAPI-I",39603,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","3,66","3,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 11821","SINAPI-I",11821,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11,58","11,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 1562","SINAPI-I",1562,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","18,97","18,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 1563","SINAPI-I",1563,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","25,46","25,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 11856","SINAPI-I",11856,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","7,59","7,59",null,"C "]
["SINAPI-I 11857","SINAPI-I",11857,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","39,94","39,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 11858","SINAPI-I",11858,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","49,58","49,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 1539","SINAPI-I",1539,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","8,92","8,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 11859","SINAPI-I",11859,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","67,45","67,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 1550","SINAPI-I",1550,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","9,41","9,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 11854","SINAPI-I",11854,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","11,76","11,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 11862","SINAPI-I",11862,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","16,49","16,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 11863","SINAPI-I",11863,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","6,66","6,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 11855","SINAPI-I",11855,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","24,62","24,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 11864","SINAPI-I",11864,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","37,22","37,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 2527","SINAPI-I",2527,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","10,34","10,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 2526","SINAPI-I",2526,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","6,63","6,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 2487","SINAPI-I",2487,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,26","2,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 2483","SINAPI-I",2483,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","4,72","4,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 2528","SINAPI-I",2528,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","26,03","26,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 2489","SINAPI-I",2489,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","11,46","11,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 2488","SINAPI-I",2488,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,65","2,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 2484","SINAPI-I",2484,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","37,80","37,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 2485","SINAPI-I",2485,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","59,25","59,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 39279","SINAPI-I",39279,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","13,88","13,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 39280","SINAPI-I",39280,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","15,54","15,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 39281","SINAPI-I",39281,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","20,55","20,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 39282","SINAPI-I",39282,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","28,68","28,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 38844","SINAPI-I",38844,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","14,07","14,07",null,"C "]
["SINAPI-I 38846","SINAPI-I",38846,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","14,32","14,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 38847","SINAPI-I",38847,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","16,77","16,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 38850","SINAPI-I",38850,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","30,28","30,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 38848","SINAPI-I",38848,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","19,85","19,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 38851","SINAPI-I",38851,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","34,25","34,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38854"},"SINAPI-I",38854,"CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","14,87","14,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 44247","SINAPI-I",44247,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.555,55","1.555,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 38005","SINAPI-I",38005,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","18,49","18,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 38006","SINAPI-I",38006,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","24,58","24,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 38428","SINAPI-I",38428,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","22,01","22,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 38007","SINAPI-I",38007,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","28,36","28,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 38008","SINAPI-I",38008,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","45,38","45,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 38009","SINAPI-I",38009,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","55,55","55,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 44248","SINAPI-I",44248,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","90,55","90,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 44249","SINAPI-I",44249,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","349,36","349,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 44250","SINAPI-I",44250,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","507,34","507,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 3104","SINAPI-I",3104,"CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO                                                                                                                                                                                                                                                                      ","CJ    ","177,15","177,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 1607","SINAPI-I",1607,"CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16\" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","CJ    ","0,27","0,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 38169","SINAPI-I",38169,"CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA , CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","CJ    ","81,33","81,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 6142","SINAPI-I",6142,"CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","9,07","9,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 11686","SINAPI-I",11686,"CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2\" X 20 CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","12,59","12,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 37598","SINAPI-I",37598,"CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","42,05","42,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 25398","SINAPI-I",25398,"CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\" COM REQUADROS EM TUBO DE 1\", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","5.306,29","5.306,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 25399","SINAPI-I",25399,"CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","3.221,38","3.221,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 43440","SINAPI-I",43440,"CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","458,64","458,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 10667","SINAPI-I",10667,"CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","20.100,00","20.100,00",null,"C "]
["SINAPI-I 1613","SINAPI-I",1613,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2.956,65","2.956,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 1626","SINAPI-I",1626,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","4.422,03","4.422,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 1625","SINAPI-I",1625,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","308,86","308,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 1622","SINAPI-I",1622,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","9.978,70","9.978,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 1620","SINAPI-I",1620,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","650,63","650,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 1629","SINAPI-I",1629,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","24.285,78","24.285,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 1627","SINAPI-I",1627,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.243,65","1.243,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 1623","SINAPI-I",1623,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","251,89","251,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 1619","SINAPI-I",1619,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","346,49","346,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 1630","SINAPI-I",1630,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","7.628,92","7.628,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 1616","SINAPI-I",1616,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","11.733,42","11.733,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 1614","SINAPI-I",1614,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","536,26","536,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 1617","SINAPI-I",1617,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","14.007,16","14.007,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 1621","SINAPI-I",1621,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","959,09","959,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 1624","SINAPI-I",1624,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","34.430,28","34.430,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 1615","SINAPI-I",1615,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1.801,01","1.801,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 1612","SINAPI-I",1612,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","237,21","237,21",null,"C "]
["SINAPI-I 1618","SINAPI-I",1618,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2.474,86","2.474,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 14211","SINAPI-I",14211,"CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8\", ALTURA 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","48,22","48,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 43657","SINAPI-I",43657,"CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","8,77","8,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 38200","SINAPI-I",38200,"CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","100M  ","736,70","736,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 39269","SINAPI-I",39269,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","1,20","1,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 11889","SINAPI-I",11889,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","1,65","1,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39270","SINAPI-I",39270,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","2,14","2,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 11890","SINAPI-I",11890,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","2,92","2,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 11891","SINAPI-I",11891,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","4,73","4,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 11892","SINAPI-I",11892,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","7,74","7,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 37601","SINAPI-I",37601,"CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","9,34","9,34",null,"AS"]
["SINAPI-I 1634","SINAPI-I",1634,"CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","9,65","9,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 5086","SINAPI-I",5086,"CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2\" (12,5 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","33,67","33,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 11280","SINAPI-I",11280,"CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14\") OU 450 MM (18\") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","13.028,07","13.028,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 40519","SINAPI-I",40519,"CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","107.398,98","107.398,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 39869","SINAPI-I",39869,"COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","13,10","13,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 39870","SINAPI-I",39870,"COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","20,03","20,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 39871","SINAPI-I",39871,"COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","22,46","22,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 12722","SINAPI-I",12722,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","751,53","751,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 12714","SINAPI-I",12714,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","4,90","4,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 12715","SINAPI-I",12715,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","11,07","11,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 12716","SINAPI-I",12716,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","19,02","19,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 12717","SINAPI-I",12717,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","37,39","37,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 12718","SINAPI-I",12718,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","57,38","57,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 12719","SINAPI-I",12719,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","91,09","91,09",null,"AS"]
["SINAPI-I 12720","SINAPI-I",12720,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","317,17","317,17",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12721"},"SINAPI-I",12721,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","304,14","304,14",null,"AS"]
["SINAPI-I 3468","SINAPI-I",3468,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","39,15","39,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 3465","SINAPI-I",3465,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","39,14","39,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 12403","SINAPI-I",12403,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","27,90","27,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 3463","SINAPI-I",3463,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","16,30","16,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 3464","SINAPI-I",3464,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","16,30","16,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 3466","SINAPI-I",3466,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","99,42","99,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 3467","SINAPI-I",3467,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","56,15","56,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 3462","SINAPI-I",3462,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","10,75","10,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 3446","SINAPI-I",3446,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","33,10","33,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 3445","SINAPI-I",3445,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","27,02","27,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 3441","SINAPI-I",3441,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","7,63","7,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 3444","SINAPI-I",3444,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","16,63","16,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 12402","SINAPI-I",12402,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","93,04","93,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 3447","SINAPI-I",3447,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","48,14","48,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 3442","SINAPI-I",3442,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11,41","11,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 3448","SINAPI-I",3448,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","136,03","136,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 3449","SINAPI-I",3449,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","238,35","238,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 37438","SINAPI-I",37438,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","213,47","213,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 37439","SINAPI-I",37439,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1.395,69","1.395,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 37435","SINAPI-I",37435,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","25,08","25,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 37436","SINAPI-I",37436,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","29,61","29,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 37437","SINAPI-I",37437,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","42,82","42,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 3473","SINAPI-I",3473,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","37,42","37,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 3474","SINAPI-I",3474,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","30,85","30,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 3450","SINAPI-I",3450,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","8,94","8,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 3443","SINAPI-I",3443,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","19,19","19,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 3453","SINAPI-I",3453,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","109,24","109,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 3452","SINAPI-I",3452,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","53,92","53,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 3451","SINAPI-I",3451,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","10,69","10,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 3454","SINAPI-I",3454,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","166,15","166,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 3458","SINAPI-I",3458,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","30,00","30,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 3457","SINAPI-I",3457,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","22,52","22,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 3455","SINAPI-I",3455,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","6,39","6,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 3472","SINAPI-I",3472,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","14,37","14,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 3470","SINAPI-I",3470,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","83,76","83,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 3471","SINAPI-I",3471,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","46,03","46,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 3456","SINAPI-I",3456,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","9,57","9,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 3459","SINAPI-I",3459,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","118,15","118,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 3469","SINAPI-I",3469,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","224,69","224,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 3460","SINAPI-I",3460,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","327,86","327,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 3461","SINAPI-I",3461,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","837,98","837,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 37433","SINAPI-I",37433,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","213,47","213,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 37430","SINAPI-I",37430,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","26,75","26,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 37434","SINAPI-I",37434,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1.990,44","1.990,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 37431","SINAPI-I",37431,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","36,29","36,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 37432","SINAPI-I",37432,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","66,94","66,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 37413","SINAPI-I",37413,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","5,69","5,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 37414","SINAPI-I",37414,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","6,46","6,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 37415","SINAPI-I",37415,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","11,74","11,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 37416","SINAPI-I",37416,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","5,32","5,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 37417","SINAPI-I",37417,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","7,65","7,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 43590","SINAPI-I",43590,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","156,54","156,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 43589","SINAPI-I",43589,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","28,32","28,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 34519","SINAPI-I",34519,"CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","99,27","99,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 1649","SINAPI-I",1649,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","70,74","70,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 1653","SINAPI-I",1653,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","55,41","55,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 1647","SINAPI-I",1647,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","19,84","19,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 1648","SINAPI-I",1648,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","38,10","38,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 1651","SINAPI-I",1651,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","176,75","176,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 1650","SINAPI-I",1650,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","97,70","97,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 1654","SINAPI-I",1654,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","27,23","27,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 1652","SINAPI-I",1652,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","253,68","253,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 10510","SINAPI-I",10510,"CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","223,57","223,57",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1747"},"SINAPI-I",1747,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 \", DE *56 X 33 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","251,19","251,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 1744","SINAPI-I",1744,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *40 X 34 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","173,99","173,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 1743","SINAPI-I",1743,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *46 X 30 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","228,47","228,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 39640","SINAPI-I",39640,"CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","13,55","13,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 7216","SINAPI-I",7216,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","72,79","72,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 20235","SINAPI-I",20235,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","58,52","58,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 7181","SINAPI-I",7181,"CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","6,41","6,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 40742","SINAPI-I",40742,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","12,60","12,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 7214","SINAPI-I",7214,"CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","71,08","71,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 7219","SINAPI-I",7219,"CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","63,04","63,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 37971","SINAPI-I",37971,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5,02","5,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 37972","SINAPI-I",37972,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","7,13","7,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 37973","SINAPI-I",37973,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","13,40","13,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 1926","SINAPI-I",1926,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,51","2,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 1927","SINAPI-I",1927,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,82","2,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 1923","SINAPI-I",1923,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5,13","5,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 1929","SINAPI-I",1929,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","6,22","6,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 1930","SINAPI-I",1930,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","10,65","10,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 1924","SINAPI-I",1924,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","17,19","17,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 1922","SINAPI-I",1922,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","35,55","35,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 1953","SINAPI-I",1953,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","43,40","43,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 1962","SINAPI-I",1962,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","210,86","210,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 1955","SINAPI-I",1955,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,42","2,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 1956","SINAPI-I",1956,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3,43","3,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 1957","SINAPI-I",1957,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","7,42","7,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 1958","SINAPI-I",1958,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","13,81","13,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 1959","SINAPI-I",1959,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","14,98","14,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 1925","SINAPI-I",1925,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","39,16","39,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 1960","SINAPI-I",1960,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","60,13","60,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 1961","SINAPI-I",1961,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","77,03","77,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 38423","SINAPI-I",38423,"CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","35,93","35,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 39866","SINAPI-I",39866,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","17,35","17,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 39867","SINAPI-I",39867,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","38,57","38,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 39868","SINAPI-I",39868,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","69,48","69,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 37999","SINAPI-I",37999,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","8,47","8,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 38000","SINAPI-I",38000,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","9,89","9,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 38129","SINAPI-I",38129,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","5,65","5,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 38025","SINAPI-I",38025,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","7,68","7,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 38026","SINAPI-I",38026,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","18,95","18,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 1858","SINAPI-I",1858,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","55,67","55,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 1844","SINAPI-I",1844,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","127,50","127,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 1863","SINAPI-I",1863,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","59,25","59,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 1865","SINAPI-I",1865,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","154,36","154,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 36355","SINAPI-I",36355,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","9,74","9,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 36356","SINAPI-I",36356,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","15,66","15,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 1966","SINAPI-I",1966,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","23,62","23,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 1933","SINAPI-I",1933,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5,09","5,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 1932","SINAPI-I",1932,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","11,65","11,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 1951","SINAPI-I",1951,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","24,31","24,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 1970","SINAPI-I",1970,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","59,06","59,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 1967","SINAPI-I",1967,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","7,01","7,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 1968","SINAPI-I",1968,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","13,86","13,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 1969","SINAPI-I",1969,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","45,12","45,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 1827","SINAPI-I",1827,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","122,91","122,91",null,"AS"]
["SINAPI-I 1831","SINAPI-I",1831,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","26,83","26,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 1825","SINAPI-I",1825,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","66,22","66,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 1828","SINAPI-I",1828,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","149,99","149,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 1845","SINAPI-I",1845,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","33,62","33,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 1824","SINAPI-I",1824,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","79,38","79,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 1940","SINAPI-I",1940,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","38,26","38,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 1937","SINAPI-I",1937,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","6,46","6,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 1939","SINAPI-I",1939,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","10,49","10,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 1938","SINAPI-I",1938,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","7,34","7,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 42693","SINAPI-I",42693,"CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","433,64","433,64",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42695"},"SINAPI-I",42695,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","302,96","302,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 42694","SINAPI-I",42694,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","580,30","580,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 20097","SINAPI-I",20097,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","25,16","25,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 20098","SINAPI-I",20098,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","102,83","102,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 20096","SINAPI-I",20096,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","26,04","26,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 2628","SINAPI-I",2628,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","343,29","343,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 2622","SINAPI-I",2622,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","8,15","8,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 2623","SINAPI-I",2623,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","9,81","9,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 2624","SINAPI-I",2624,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","15,60","15,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 2625","SINAPI-I",2625,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","32,94","32,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 2626","SINAPI-I",2626,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","48,27","48,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 2630","SINAPI-I",2630,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","73,41","73,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 2627","SINAPI-I",2627,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","129,31","129,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 2629","SINAPI-I",2629,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","174,89","174,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 1880","SINAPI-I",1880,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","4,04","4,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 39274","SINAPI-I",39274,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","3,13","3,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 12033","SINAPI-I",12033,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","12,89","12,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 40408","SINAPI-I",40408,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","8,47","8,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 40409","SINAPI-I",40409,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","2,99","2,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 39276","SINAPI-I",39276,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","7,63","7,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 39277","SINAPI-I",39277,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","20,60","20,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 12034","SINAPI-I",12034,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","5,84","5,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 39879","SINAPI-I",39879,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","4,87","4,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 39880","SINAPI-I",39880,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","10,80","10,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 39881","SINAPI-I",39881,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","17,33","17,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 39882","SINAPI-I",39882,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","45,66","45,66",null,"AS"]
["SINAPI-I 39883","SINAPI-I",39883,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","72,90","72,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 39884","SINAPI-I",39884,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","108,29","108,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 39885","SINAPI-I",39885,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","257,36","257,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 1777","SINAPI-I",1777,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","76,28","76,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 1819","SINAPI-I",1819,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","55,49","55,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 1775","SINAPI-I",1775,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","16,59","16,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 1776","SINAPI-I",1776,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","45,15","45,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 1778","SINAPI-I",1778,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","184,63","184,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 1818","SINAPI-I",1818,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","122,56","122,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 1820","SINAPI-I",1820,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","23,96","23,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 1779","SINAPI-I",1779,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","268,52","268,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 1780","SINAPI-I",1780,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","553,56","553,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 1783","SINAPI-I",1783,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","58,53","58,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 1782","SINAPI-I",1782,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","46,28","46,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 1817","SINAPI-I",1817,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","13,79","13,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 1781","SINAPI-I",1781,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","30,15","30,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 1784","SINAPI-I",1784,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","165,27","165,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 1810","SINAPI-I",1810,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","91,67","91,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 1811","SINAPI-I",1811,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","19,83","19,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 1812","SINAPI-I",1812,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","231,41","231,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 40386","SINAPI-I",40386,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","185,08","185,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 40384","SINAPI-I",40384,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","126,71","126,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 40379","SINAPI-I",40379,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","43,81","43,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 40423","SINAPI-I",40423,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","82,90","82,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 40389","SINAPI-I",40389,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","525,70","525,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 40388","SINAPI-I",40388,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","263,14","263,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 40381","SINAPI-I",40381,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","58,41","58,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 40391","SINAPI-I",40391,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","1.364,46","1.364,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 2609","SINAPI-I",2609,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","7,66","7,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 2634","SINAPI-I",2634,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","10,06","10,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 2611","SINAPI-I",2611,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","28,35","28,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 40414","SINAPI-I",40414,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","18,86","18,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 40416","SINAPI-I",40416,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","26,08","26,08",null,"AS"]
["SINAPI-I 40418","SINAPI-I",40418,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","31,10","31,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 34359","SINAPI-I",34359,"CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4\" X 1/4\" X 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","13,59","13,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 1789","SINAPI-I",1789,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","73,21","73,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 1788","SINAPI-I",1788,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","58,68","58,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 1786","SINAPI-I",1786,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","14,57","14,57",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1787"},"SINAPI-I",1787,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","34,89","34,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 1791","SINAPI-I",1791,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","211,57","211,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 1790","SINAPI-I",1790,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","121,92","121,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 1813","SINAPI-I",1813,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","23,12","23,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 1792","SINAPI-I",1792,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","285,59","285,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 1793","SINAPI-I",1793,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","577,09","577,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 1809","SINAPI-I",1809,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","68,63","68,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 1814","SINAPI-I",1814,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","56,38","56,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 1803","SINAPI-I",1803,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","14,25","14,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 1805","SINAPI-I",1805,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","32,72","32,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 1821","SINAPI-I",1821,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","193,30","193,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 1806","SINAPI-I",1806,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","115,06","115,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 1804","SINAPI-I",1804,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","20,28","20,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 1807","SINAPI-I",1807,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","276,46","276,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 1808","SINAPI-I",1808,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","554,25","554,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 1797","SINAPI-I",1797,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","83,12","83,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 1796","SINAPI-I",1796,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","63,76","63,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 1794","SINAPI-I",1794,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","15,22","15,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 1816","SINAPI-I",1816,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","34,32","34,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 1815","SINAPI-I",1815,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","263,57","263,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 1798","SINAPI-I",1798,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","117,94","117,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 1795","SINAPI-I",1795,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","21,09","21,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 1799","SINAPI-I",1799,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","343,27","343,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 1800","SINAPI-I",1800,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","655,36","655,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 1802","SINAPI-I",1802,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.639,32","1.639,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 40385","SINAPI-I",40385,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","185,08","185,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 40383","SINAPI-I",40383,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","126,71","126,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 40378","SINAPI-I",40378,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","43,81","43,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 40382","SINAPI-I",40382,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","82,90","82,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 40422","SINAPI-I",40422,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","564,73","564,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 40387","SINAPI-I",40387,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","287,54","287,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 40380","SINAPI-I",40380,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","58,41","58,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 40390","SINAPI-I",40390,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1.189,37","1.189,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 2621","SINAPI-I",2621,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","242,55","242,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 2616","SINAPI-I",2616,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","6,86","6,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 2633","SINAPI-I",2633,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","7,76","7,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 2617","SINAPI-I",2617,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","10,55","10,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 2618","SINAPI-I",2618,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","24,02","24,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 2632","SINAPI-I",2632,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","29,30","29,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 2631","SINAPI-I",2631,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","43,02","43,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 2619","SINAPI-I",2619,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","108,93","108,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 2620","SINAPI-I",2620,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","143,01","143,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 40413","SINAPI-I",40413,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","20,49","20,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 40415","SINAPI-I",40415,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","29,20","29,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 40417","SINAPI-I",40417,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","34,45","34,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 39271","SINAPI-I",39271,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2,60","2,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 39273","SINAPI-I",39273,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","4,41","4,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 39272","SINAPI-I",39272,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,19","3,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 1875","SINAPI-I",1875,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","7,05","7,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 1874","SINAPI-I",1874,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","5,82","5,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 1870","SINAPI-I",1870,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,36","3,36",null,"C "]
["SINAPI-I 1884","SINAPI-I",1884,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","5,16","5,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 1887","SINAPI-I",1887,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","29,21","29,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 1876","SINAPI-I",1876,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","11,45","11,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 1879","SINAPI-I",1879,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,40","3,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 1877","SINAPI-I",1877,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","29,25","29,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 1878","SINAPI-I",1878,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","58,77","58,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 44472","SINAPI-I",44472,"DENTE PARA  FRESADORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","49,12","49,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 38369","SINAPI-I",38369,"DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","22,52","22,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 38370","SINAPI-I",38370,"DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","22,52","22,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 38372","SINAPI-I",38372,"DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","25,31","25,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 2358","SINAPI-I",2358,"DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","25,23","29,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 40807","SINAPI-I",40807,"DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ","4.427,77","5.146,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 44330","SINAPI-I",44330,"DESINFETANTE PRONTO USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","L     ","11,32","11,32",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43144"},"SINAPI-I",43144,"DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","40,03","40,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 39397","SINAPI-I",39397,"DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","L     ","18,24","18,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 2692","SINAPI-I",2692,"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","L     ","7,36","7,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 44329","SINAPI-I",44329,"DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","L     ","14,83","14,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 5318","SINAPI-I",5318,"DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","L     ","23,98","23,98",null,"C "]
["SINAPI-I 5330","SINAPI-I",5330,"DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","54,66","54,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 44532","SINAPI-I",44532,"DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 \" COM ARRUELA  CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","26,85","26,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 44531","SINAPI-I",44531,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA  7 \"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","85,36","85,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 38140","SINAPI-I",38140,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","20,70","20,70",null,"C "]
["SINAPI-I 13887","SINAPI-I",13887,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 \" (14 X 1 \")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","490,08","490,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 44495","SINAPI-I",44495,"DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 \"  (300 X 3,2 X 19,05 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","21,81","21,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 44533","SINAPI-I",44533,"DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS,  9 X 1/4 X 7/8 \" ( 228,6 X 6,4 X 22,2 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","20,60","20,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 44534","SINAPI-I",44534,"DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO  120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","5,37","5,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 34544","SINAPI-I",34544,"DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.308,64","1.308,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 34729","SINAPI-I",34729,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.029,45","1.029,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 34734","SINAPI-I",34734,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.593,92","1.593,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 34738","SINAPI-I",34738,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","3.723,89","3.723,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 34623","SINAPI-I",34623,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","44,62","44,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 34616","SINAPI-I",34616,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","45,32","45,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 34628","SINAPI-I",34628,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","63,92","63,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 34686","SINAPI-I",34686,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A, ICC - 5KA / 250 VCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","11,72","11,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 34653","SINAPI-I",34653,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","7,90","7,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 34688","SINAPI-I",34688,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","14,33","14,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 34709","SINAPI-I",34709,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","55,52","55,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 34714","SINAPI-I",34714,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","66,32","66,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 2391","SINAPI-I",2391,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","302,87","302,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 2374","SINAPI-I",2374,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","343,60","343,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 2377","SINAPI-I",2377,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","482,21","482,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 2393","SINAPI-I",2393,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","807,52","807,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 34705","SINAPI-I",34705,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3  X 250 A/ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","706,30","706,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 34707","SINAPI-I",34707,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.308,78","1.308,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 2378","SINAPI-I",2378,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.109,24","1.109,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 2379","SINAPI-I",2379,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.109,24","1.109,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 2376","SINAPI-I",2376,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.826,91","1.826,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 2394","SINAPI-I",2394,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3.905,61","3.905,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 2388","SINAPI-I",2388,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","55,11","55,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 34606","SINAPI-I",34606,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","84,53","84,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 34689","SINAPI-I",34689,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","26,91","26,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 2370","SINAPI-I",2370,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","10,24","10,24",null,"C "]
["SINAPI-I 2386","SINAPI-I",2386,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","17,18","17,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 2392","SINAPI-I",2392,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","68,74","68,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 2373","SINAPI-I",2373,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","96,85","96,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 39465","SINAPI-I",39465,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","59,16","59,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 39466","SINAPI-I",39466,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","66,56","66,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 39467","SINAPI-I",39467,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","85,13","85,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 39468","SINAPI-I",39468,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","151,33","151,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 39469","SINAPI-I",39469,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","61,64","61,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 39470","SINAPI-I",39470,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","75,74","75,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 39471","SINAPI-I",39471,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","91,02","91,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 39472","SINAPI-I",39472,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","158,15","158,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 39473","SINAPI-I",39473,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","102,16","102,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 39474","SINAPI-I",39474,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","108,91","108,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 39475","SINAPI-I",39475,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","123,57","123,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 39476","SINAPI-I",39476,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","232,61","232,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 39477","SINAPI-I",39477,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","113,97","113,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 39478","SINAPI-I",39478,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","117,50","117,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 39479","SINAPI-I",39479,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","138,44","138,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 39480","SINAPI-I",39480,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","285,67","285,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 39459","SINAPI-I",39459,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","242,46","242,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 39445","SINAPI-I",39445,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","121,74","121,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 39446","SINAPI-I",39446,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","123,90","123,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 39447","SINAPI-I",39447,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","132,50","132,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 39448","SINAPI-I",39448,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","225,94","225,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 39450","SINAPI-I",39450,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","137,85","137,85",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39451"},"SINAPI-I",39451,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","150,35","150,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 39452","SINAPI-I",39452,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","151,25","151,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 39523","SINAPI-I",39523,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO  AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","253,12","253,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 39449","SINAPI-I",39449,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","280,31","280,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 39455","SINAPI-I",39455,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","138,70","138,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 39456","SINAPI-I",39456,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","138,80","138,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 39457","SINAPI-I",39457,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","151,32","151,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 39458","SINAPI-I",39458,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","282,37","282,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 39464","SINAPI-I",39464,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","454,08","454,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 39460","SINAPI-I",39460,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","172,22","172,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 39461","SINAPI-I",39461,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","201,80","201,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 39462","SINAPI-I",39462,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","194,49","194,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 39463","SINAPI-I",39463,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","450,56","450,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 26039","SINAPI-I",26039,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","391.246,87","391.246,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 2401","SINAPI-I",2401,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","89.991,11","89.991,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 38870","SINAPI-I",38870,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","49,02","49,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 38869","SINAPI-I",38869,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","33,08","33,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 38872","SINAPI-I",38872,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","62,45","62,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 38871","SINAPI-I",38871,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","43,17","43,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 39283","SINAPI-I",39283,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","202,27","202,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 39285","SINAPI-I",39285,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","231,17","231,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 39286","SINAPI-I",39286,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","221,56","221,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 39288","SINAPI-I",39288,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","269,68","269,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 44476","SINAPI-I",44476,"DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0*  CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","652,45","652,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 10629","SINAPI-I",10629,"DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E=  *3,0* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","645,54","645,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 10698","SINAPI-I",10698,"DIVISORIA, PLACA  PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA,  E = *3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","245,82","245,82",null,"AS"]
["SINAPI-I 40521","SINAPI-I",40521,"DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2\", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","113.825,64","113.825,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 2432","SINAPI-I",2432,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2\" X  3\", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","29,21","29,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 2433","SINAPI-I",2433,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","9,89","9,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 2418","SINAPI-I",2418,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","13,55","13,55",null,"C "]
["SINAPI-I 2420","SINAPI-I",2420,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","16,99","16,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 11447","SINAPI-I",11447,"DOBRADICA EM LATAO, 3 \" X 2 1/2 \", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","33,58","33,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 11451","SINAPI-I",11451,"DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', GALVANIZADO, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","90,04","90,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 11116","SINAPI-I",11116,"DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","678,61","678,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 38411","SINAPI-I",38411,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1.572,89","1.572,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 38189","SINAPI-I",38189,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","289,18","289,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 38190","SINAPI-I",38190,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","609,21","609,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 7608","SINAPI-I",7608,"DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 \", AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","11,73","11,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 1370","SINAPI-I",1370,"DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 \"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","105,47","105,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 36516","SINAPI-I",36516,"DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","155.771,00","155.771,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 34777","SINAPI-I",34777,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) DE *7 X 18 X 25* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,98","2,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 7272","SINAPI-I",7272,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","2,52","2,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 10605","SINAPI-I",10605,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5,90","5,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 10604","SINAPI-I",10604,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","13,75","13,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 672","SINAPI-I",672,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","18,91","18,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 668","SINAPI-I",668,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","22,83","22,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 10578","SINAPI-I",10578,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","26,59","26,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 666","SINAPI-I",666,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","29,57","29,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 665","SINAPI-I",665,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","39,54","39,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 10577","SINAPI-I",10577,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","35,07","35,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 10583","SINAPI-I",10583,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","18,22","18,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 10579","SINAPI-I",10579,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","31,76","31,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 10582","SINAPI-I",10582,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","16,04","16,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 2436","SINAPI-I",2436,"ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ","19,07","22,16",null,"C "]
["SINAPI-I 40918","SINAPI-I",40918,"ELETRICISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","MES   ","3.345,52","3.888,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 2439","SINAPI-I",2439,"ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","19,07","22,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 40923","SINAPI-I",40923,"ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","3.345,52","3.888,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 10998","SINAPI-I",10998,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","60,80","60,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 11002","SINAPI-I",11002,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","55,70","55,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 10999","SINAPI-I",10999,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","53,51","53,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 10997","SINAPI-I",10997,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","58,00","58,00",null,"C "]
["SINAPI-I 2685","SINAPI-I",2685,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","10,95","10,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 2680","SINAPI-I",2680,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","16,03","16,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 2684","SINAPI-I",2684,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","14,59","14,59",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2673"},"SINAPI-I",2673,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","5,63","5,63",null,"C "]
["SINAPI-I 2681","SINAPI-I",2681,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","26,20","26,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 2682","SINAPI-I",2682,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","38,22","38,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 2686","SINAPI-I",2686,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","47,93","47,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 2674","SINAPI-I",2674,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","7,01","7,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 2683","SINAPI-I",2683,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","75,53","75,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 2676","SINAPI-I",2676,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","3,27","3,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 2678","SINAPI-I",2678,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","4,10","4,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 2679","SINAPI-I",2679,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","6,32","6,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 12070","SINAPI-I",12070,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","8,80","8,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 2675","SINAPI-I",2675,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","11,44","11,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 12067","SINAPI-I",12067,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","15,52","15,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 21136","SINAPI-I",21136,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1\", PAREDE DE 0,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","20,53","20,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 21128","SINAPI-I",21128,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4\", PAREDE DE 0,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","15,89","15,89",null,"C "]
["SINAPI-I 21130","SINAPI-I",21130,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2\", PAREDE DE 1,20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","40,13","40,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 21135","SINAPI-I",21135,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4\", PAREDE DE 1,20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","39,51","39,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 40401","SINAPI-I",40401,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","3,92","3,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 40402","SINAPI-I",40402,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","5,04","5,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 40400","SINAPI-I",40400,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","2,66","2,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 21137","SINAPI-I",21137,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM, DN = 3/8\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","16,26","16,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 2504","SINAPI-I",2504,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","17,63","17,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 2501","SINAPI-I",2501,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","23,12","23,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 2502","SINAPI-I",2502,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","34,89","34,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 2503","SINAPI-I",2503,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","44,90","44,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 2500","SINAPI-I",2500,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","59,81","59,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 2505","SINAPI-I",2505,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","93,21","93,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 12058","SINAPI-I",12058,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL  1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","19,94","19,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 12056","SINAPI-I",12056,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","37,66","37,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 12057","SINAPI-I",12057,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","31,99","31,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 12059","SINAPI-I",12059,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","11,22","11,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 12060","SINAPI-I",12060,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","83,11","83,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 12061","SINAPI-I",12061,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","50,75","50,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 12062","SINAPI-I",12062,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","93,59","93,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 2687","SINAPI-I",2687,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2,86","2,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 2689","SINAPI-I",2689,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","3,40","3,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 2688","SINAPI-I",2688,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","3,69","3,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 2690","SINAPI-I",2690,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","6,31","6,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 39243","SINAPI-I",39243,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","4,16","4,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 39244","SINAPI-I",39244,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","5,62","5,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 39245","SINAPI-I",39245,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","10,81","10,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 39254","SINAPI-I",39254,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","16,17","16,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 39255","SINAPI-I",39255,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","29,92","29,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 39253","SINAPI-I",39253,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","20,61","20,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 39246","SINAPI-I",39246,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","6,82","6,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 39247","SINAPI-I",39247,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","5,94","5,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 2446","SINAPI-I",2446,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","9,79","9,79",null,"C "]
["SINAPI-I 2442","SINAPI-I",2442,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","13,71","13,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 39248","SINAPI-I",39248,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","19,11","19,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 2438","SINAPI-I",2438,"ELETROTECNICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ","24,13","28,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 40922","SINAPI-I",40922,"ELETROTECNICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ","4.233,06","4.920,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 36486","SINAPI-I",36486,"ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE  2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","67.402,47","67.402,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 37777","SINAPI-I",37777,"ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE  24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","317.329,53","317.329,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 12624","SINAPI-I",12624,"EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","32,48","32,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 517","SINAPI-I",517,"EMULSAO ASFALTICA ANIONICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ","11,20","11,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 37534","SINAPI-I",37534,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 12\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","17,35","17,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 37535","SINAPI-I",37535,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","17,35","17,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 37533","SINAPI-I",37533,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 8\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","17,35","17,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 37537","SINAPI-I",37537,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","13,13","13,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 37536","SINAPI-I",37536,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","13,13","13,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 37532","SINAPI-I",37532,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","13,13","13,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 2696","SINAPI-I",2696,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","19,88","23,09",null,"C "]
["SINAPI-I 40928","SINAPI-I",40928,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","3.486,92","4.052,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 4083","SINAPI-I",4083,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","48,34","56,15",null,"C "]
["SINAPI-I 40818","SINAPI-I",40818,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","8.477,89","9.853,93",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43146"},"SINAPI-I",43146,"ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","9,43","9,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 2705","SINAPI-I",2705,"ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KWH   ","0,85","0,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 14250","SINAPI-I",14250,"ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KWH   ","0,87","0,87",null,"C "]
["SINAPI-I 11683","SINAPI-I",11683,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 \" X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","55,01","55,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 11684","SINAPI-I",11684,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 \" X 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","60,22","60,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 6141","SINAPI-I",6141,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 \" X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","6,35","6,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 11681","SINAPI-I",11681,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 \" X 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","8,01","8,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 2706","SINAPI-I",2706,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","99,96","116,12",null,"C "]
["SINAPI-I 40811","SINAPI-I",40811,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ","17.531,06","20.376,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 2707","SINAPI-I",2707,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","H     ","105,35","122,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 40813","SINAPI-I",40813,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","MES   ","18.478,78","21.478,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 2708","SINAPI-I",2708,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","115,96","134,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 40814","SINAPI-I",40814,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ","20.337,33","23.638,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 38403","SINAPI-I",38403,"ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","55,74","55,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 43482","SINAPI-I",43482,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","H     ","0,79","0,79",null,"C "]
["SINAPI-I 43494","SINAPI-I",43494,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","MES   ","148,04","148,04",null,"C "]
["SINAPI-I 43483","SINAPI-I",43483,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","H     ","1,43","1,43",null,"C "]
["SINAPI-I 43495","SINAPI-I",43495,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","MES   ","269,97","269,97",null,"C "]
["SINAPI-I 43484","SINAPI-I",43484,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","1,20","1,20",null,"C "]
["SINAPI-I 43496","SINAPI-I",43496,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","226,41","226,41",null,"C "]
["SINAPI-I 43485","SINAPI-I",43485,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ","1,06","1,06",null,"C "]
["SINAPI-I 43497","SINAPI-I",43497,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","MES   ","199,20","199,20",null,"C "]
["SINAPI-I 43487","SINAPI-I",43487,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","1,25","1,25",null,"C "]
["SINAPI-I 43499","SINAPI-I",43499,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","236,16","236,16",null,"C "]
["SINAPI-I 43486","SINAPI-I",43486,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ","0,74","0,74",null,"C "]
["SINAPI-I 43498","SINAPI-I",43498,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","140,23","140,23",null,"C "]
["SINAPI-I 43488","SINAPI-I",43488,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ","0,86","0,86",null,"C "]
["SINAPI-I 43500","SINAPI-I",43500,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ","162,97","162,97",null,"C "]
["SINAPI-I 43489","SINAPI-I",43489,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","1,24","1,24",null,"C "]
["SINAPI-I 43501","SINAPI-I",43501,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ","233,35","233,35",null,"C "]
["SINAPI-I 43490","SINAPI-I",43490,"EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","1,73","1,73",null,"C "]
["SINAPI-I 43502","SINAPI-I",43502,"EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ","325,51","325,51",null,"C "]
["SINAPI-I 43491","SINAPI-I",43491,"EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","1,33","1,33",null,"C "]
["SINAPI-I 43503","SINAPI-I",43503,"EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ","250,24","250,24",null,"C "]
["SINAPI-I 43492","SINAPI-I",43492,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","1,79","1,79",null,"C "]
["SINAPI-I 43504","SINAPI-I",43504,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ","337,87","337,87",null,"C "]
["SINAPI-I 43493","SINAPI-I",43493,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ","0,71","0,71",null,"C "]
["SINAPI-I 43505","SINAPI-I",43505,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","MES   ","132,94","132,94",null,"C "]
["SINAPI-I 37774","SINAPI-I",37774,"EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","565.124,71","565.124,71",null,"AS"]
["SINAPI-I 38629","SINAPI-I",38629,"EQUIPAMENTO P/ DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MIN. DE 17 T, DIST. MIN. ENTRE EIXOS 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO, NEM COMPRESSOR DE AR)                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","3.321.093,75","3.321.093,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 14525","SINAPI-I",14525,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.017.937,50","1.017.937,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 10685","SINAPI-I",10685,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","915.000,00","915.000,00",null,"C "]
["SINAPI-I 37555","SINAPI-I",37555,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","235,71","235,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 20967","SINAPI-I",20967,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","97,42","97,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 39016","SINAPI-I",39016,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","0,24","0,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 36484","SINAPI-I",36484,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","246.246,87","246.246,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 38092","SINAPI-I",38092,"ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","2,74","2,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 11186","SINAPI-I",11186,"ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","283,80","283,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 38380","SINAPI-I",38380,"ESQUADRO DE ACO 12 \" (300 MM), CABO DE ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","35,76","35,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 39613","SINAPI-I",39613,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 300 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","172,75","172,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 39614","SINAPI-I",39614,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 500 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","252,03","252,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 13","SINAPI-I",13,"ESTOPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","19,86","19,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 40863","SINAPI-I",40863,"EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ","252,08","252,08",null,"C "]
["SINAPI-I 10890","SINAPI-I",10890,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","269,00","269,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 3074","SINAPI-I",3074,"EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","114,13","114,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 11480","SINAPI-I",11480,"FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANCA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","CJ    ","142,16","142,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 11467","SINAPI-I",11467,"FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","23,66","23,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 3090","SINAPI-I",3090,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","CJ    ","68,60","68,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 38152","SINAPI-I",38152,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","CJ    ","161,14","161,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 11458","SINAPI-I",11458,"FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","25,18","25,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 43458","SINAPI-I",43458,"FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ","0,06","0,06",null,"C "]
["SINAPI-I 43472","SINAPI-I",43472,"FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","MES   ","159,73","159,73",null,"C "]
["SINAPI-I 43462","SINAPI-I",43462,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","0,01","0,01",null,"C "]
["SINAPI-I 43474","SINAPI-I",43474,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ","2,29","2,29",null,"C "]
["SINAPI-I 43466","SINAPI-I",43466,"FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","1,97","1,97",null,"C "]
["SINAPI-I 43480","SINAPI-I",43480,"FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","232,31","232,31",null,"C "]
["SINAPI-I 3120","SINAPI-I",3120,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","11,91","11,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 43586","SINAPI-I",43586,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","10,04","10,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 38125","SINAPI-I",38125,"FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","1,33","1,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 37394","SINAPI-I",37394,"FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA) COR VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","CENTO ","42,47","42,47",null,"AS"]
["SINAPI-I 944","SINAPI-I",944,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","3,53","3,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 39701","SINAPI-I",39701,"FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","121,91","121,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 21127","SINAPI-I",21127,"FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","3,02","3,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 14154","SINAPI-I",14154,"FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","149,10","149,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 4312","SINAPI-I",4312,"FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","3,15","3,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 3264","SINAPI-I",3264,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","27,86","27,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 3267","SINAPI-I",3267,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","91,00","91,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 3270","SINAPI-I",3270,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","305,62","305,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 3286","SINAPI-I",3286,"FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","78,88","78,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 36238","SINAPI-I",36238,"FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","30,19","30,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 14576","SINAPI-I",14576,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","5.377.090,31","5.377.090,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 12344","SINAPI-I",12344,"FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4,01","4,01",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3294"},"SINAPI-I",3294,"FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","24,64","24,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 11588","SINAPI-I",11588,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1.258,02","1.258,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 3311","SINAPI-I",3311,"GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,65 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ","400,97","400,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 3309","SINAPI-I",3309,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M3    ","424,60","424,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 40441","SINAPI-I",40441,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ","355,55","355,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 4315","SINAPI-I",4315,"GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2\" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","2,32","2,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 4013","SINAPI-I",4013,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","8,60","8,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 4011","SINAPI-I",4011,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","9,60","9,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 12872","SINAPI-I",12872,"GESSEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","H     ","17,83","20,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 36870","SINAPI-I",36870,"GESSO PROJETADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","0,72","0,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 3322","SINAPI-I",3322,"GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","25,95","25,95",null,"C "]
["SINAPI-I 415","SINAPI-I",415,"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","39,83","39,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 11032","SINAPI-I",11032,"GRAMPO U DE 5/8 \" N8 EM ACO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","13,07","13,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 4824","SINAPI-I",4824,"GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","0,60","0,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 11732","SINAPI-I",11732,"GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","25,67","25,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 36493","SINAPI-I",36493,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","783.497,35","783.497,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 39585","SINAPI-I",39585,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","153.786,79","153.786,79",null,"AS"]
["SINAPI-I 39590","SINAPI-I",39590,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","133.667,32","133.667,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 36501","SINAPI-I",36501,"GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","159.153,57","159.153,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 39831","SINAPI-I",39831,"GUARNICAO / ALIZAR / VISTA, E = *1,5* CM, L = *5,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","JG    ","250,45","250,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 36888","SINAPI-I",36888,"GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","33,45","33,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 36487","SINAPI-I",36487,"GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","4.079,82","4.079,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 37775","SINAPI-I",37775,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","381.631,25","381.631,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 3378","SINAPI-I",3378,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","140,98","140,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 11029","SINAPI-I",11029,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 \" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","CJ    ","2,00","2,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 10921","SINAPI-I",10921,"HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5.890,00","5.890,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 12772","SINAPI-I",12772,"HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2\", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.415,56","1.415,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 12773","SINAPI-I",12773,"HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2\", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","175,14","175,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 3390","SINAPI-I",3390,"IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 580 A 750 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","31,28","31,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 7340","SINAPI-I",7340,"IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","L     ","36,30","36,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 38115","SINAPI-I",38115,"INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","22,65","22,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 38069","SINAPI-I",38069,"INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","18,65","18,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 12128","SINAPI-I",12128,"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","11,24","11,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 12129","SINAPI-I",12129,"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + 2 MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","14,85","14,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 38072","SINAPI-I",38072,"INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","25,00","25,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 3394","SINAPI-I",3394,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","509,60","509,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 3437","SINAPI-I",3437,"JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","949,44","949,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 11199","SINAPI-I",11199,"JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.021,44","1.021,44",null,"AS"]
["SINAPI-I 34364","SINAPI-I",34364,"JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","772,97","772,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 44053","SINAPI-I",44053,"JANELA INTEGRADA VENEZIANA EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS ( 2 VIDROS) E VENEZIANA COM ACIONAMENTO MANUAL, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRILHANTE, BATENTE DE 11,50 A 12,50 CM, COM VIDRO 4 MM, INCLUSO GUARNICAO                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.846,92","1.846,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 44399","SINAPI-I",44399,"JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO / ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","905,27","905,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 37966","SINAPI-I",37966,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","14,86","14,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 44251","SINAPI-I",44251,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 114 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","223,93","223,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 37959","SINAPI-I",37959,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","25,37","25,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 3498","SINAPI-I",3498,"JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1\" X 3/4\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","5,77","5,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 36348","SINAPI-I",36348,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2,01","2,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 38990","SINAPI-I",38990,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","73,19","73,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 38991","SINAPI-I",38991,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","131,70","131,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 38434","SINAPI-I",38434,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,67","3,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 10836","SINAPI-I",10836,"JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","20,57","20,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 3543","SINAPI-I",3543,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,03","2,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 3522","SINAPI-I",3522,"JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,79","2,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 3524","SINAPI-I",3524,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","9,26","9,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 3518","SINAPI-I",3518,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","3,84","3,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 3509","SINAPI-I",3509,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","7,05","7,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 3535","SINAPI-I",3535,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","6,78","6,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 38913","SINAPI-I",38913,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","15,65","15,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39302","SINAPI-I",39302,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","34,01","34,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 38927","SINAPI-I",38927,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","29,11","29,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 38928","SINAPI-I",38928,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","32,22","32,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 38922","SINAPI-I",38922,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","28,36","28,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 20150","SINAPI-I",20150,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","17,52","17,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 3499","SINAPI-I",3499,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1,30","1,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 3477","SINAPI-I",3477,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","31,24","31,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 12030","SINAPI-I",12030,"JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","JG    ","52,80","52,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 10911","SINAPI-I",10911,"JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","18,60","18,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 20145","SINAPI-I",20145,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","135,46","135,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 3666","SINAPI-I",3666,"JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","3,83","3,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 39875","SINAPI-I",39875,"JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","616,89","616,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 39873","SINAPI-I",39873,"JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","490,71","490,71",null,"AS"]
["SINAPI-I 3672","SINAPI-I",3672,"JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","1,36","1,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 39357","SINAPI-I",39357,"KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *340* X *650* MM (L X H), P/ CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO)                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","86,73","86,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 39354","SINAPI-I",39354,"KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESPERA P/ CHUVEIRO E INFERIOR C/2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 \", *390* X *900* MM (L X H), CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","584,11","584,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 39398","SINAPI-I",39398,"KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","207,74","207,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 39484","SINAPI-I",39484,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","876,34","876,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 39495","SINAPI-I",39495,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","891,38","891,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 39500","SINAPI-I",39500,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM  A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1.328,47","1.328,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 43621","SINAPI-I",43621,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.372,16","1.372,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 3741","SINAPI-I",3741,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","65,15","65,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 3737","SINAPI-I",3737,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","78,73","78,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 3742","SINAPI-I",3742,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","94,23","94,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 38780","SINAPI-I",38780,"LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","17,85","17,85",null,"AS"]
["SINAPI-I 38778","SINAPI-I",38778,"LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","9,33","9,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 38193","SINAPI-I",38193,"LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","5,20","5,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 3749","SINAPI-I",3749,"LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","44,87","44,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 20269","SINAPI-I",20269,"LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","90,95","90,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 20270","SINAPI-I",20270,"LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA COLORIDA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","100,50","100,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 36794","SINAPI-I",36794,"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","154,07","154,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 5093","SINAPI-I",5093,"LEVANTADOR DE JANELA GUILHOTINA, EM LATAO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","PAR   ","17,86","17,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 37770","SINAPI-I",37770,"LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 5500 L, BOMBA 60M3/MIN, VACUO 500 MBAR (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","711.748,80","711.748,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 13192","SINAPI-I",13192,"LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO DE 5''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5.878,54","5.878,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 40271","SINAPI-I",40271,"LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UNXMES","19,13","19,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 40294","SINAPI-I",40294,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2\", FAIXA DE OPERACAO Q=84 M3/H (+ OU - 2,5 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,1 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","1,98","1,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 10776","SINAPI-I",10776,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","744,53","744,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 3348","SINAPI-I",3348,"LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","25,84","25,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 40275","SINAPI-I",40275,"LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UNXMES","20,00","20,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 39510","SINAPI-I",39510,"LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","274,85","274,85",null,"AS"]
["SINAPI-I 42249","SINAPI-I",42249,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","988,40","988,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 38889","SINAPI-I",38889,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","52,05","52,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 38784","SINAPI-I",38784,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","69,64","69,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 3811","SINAPI-I",3811,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","100,57","100,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 38785","SINAPI-I",38785,"LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","180,30","180,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 39391","SINAPI-I",39391,"LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","35,14","35,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 12266","SINAPI-I",12266,"LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","111,84","111,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 37974","SINAPI-I",37974,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","2,38","2,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 37979","SINAPI-I",37979,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","137,20","137,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 12724","SINAPI-I",12724,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","5,24","5,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 12730","SINAPI-I",12730,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","241,43","241,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 3843","SINAPI-I",3843,"LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","467,73","467,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 38021","SINAPI-I",38021,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","25,17","25,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 38022","SINAPI-I",38022,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","45,09","45,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 37984","SINAPI-I",37984,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","20,69","20,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 37985","SINAPI-I",37985,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","29,39","29,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 3848","SINAPI-I",3848,"LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","11,40","11,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 3908","SINAPI-I",3908,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","5,59","5,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 3915","SINAPI-I",3915,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","140,61","140,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 1900","SINAPI-I",1900,"LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","2,14","2,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 3922","SINAPI-I",3922,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","20,67","20,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 3920","SINAPI-I",3920,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","18,54","18,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 3926","SINAPI-I",3926,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","35,98","35,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 3930","SINAPI-I",3930,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","96,16","96,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 40364","SINAPI-I",40364,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","122,92","122,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 3907","SINAPI-I",3907,"LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1\" X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","6,17","6,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 3850","SINAPI-I",3850,"LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","14,04","14,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 21120","SINAPI-I",21120,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11,96","11,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 39318","SINAPI-I",39318,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","11,12","11,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 40372","SINAPI-I",40372,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","303,62","303,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 1902","SINAPI-I",1902,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,20","3,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 1896","SINAPI-I",1896,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","19,01","19,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 2637","SINAPI-I",2637,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,93","2,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 39855","SINAPI-I",39855,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","2,76","2,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 39860","SINAPI-I",39860,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","55,23","55,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 3903","SINAPI-I",3903,"LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","2,29","2,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 3878","SINAPI-I",3878,"LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","13,73","13,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 38447","SINAPI-I",38447,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","84,02","84,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 38443","SINAPI-I",38443,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","12,74","12,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 11045","SINAPI-I",11045,"LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","28,84","28,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 20169","SINAPI-I",20169,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","11,98","11,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 3899","SINAPI-I",3899,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","6,64","6,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 3855","SINAPI-I",3855,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5,93","5,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 3856","SINAPI-I",3856,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,11","2,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 39293","SINAPI-I",39293,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","19,57","19,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 39314","SINAPI-I",39314,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","38,17","38,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 39309","SINAPI-I",39309,"LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","10,92","10,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 37427","SINAPI-I",37427,"LUVA, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","56,23","56,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 11520","SINAPI-I",11520,"MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","PAR   ","26,59","26,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 4119","SINAPI-I",4119,"MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","85,33","85,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 37457","SINAPI-I",37457,"MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8\" X1,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","3,48","3,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 37454","SINAPI-I",37454,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4\" X1 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","1,36","1,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 21032","SINAPI-I",21032,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","555,26","555,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 21034","SINAPI-I",21034,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","672,68","672,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 37531","SINAPI-I",37531,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","847,15","847,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 37523","SINAPI-I",37523,"MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 101 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","579.269,27","579.269,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 42528","SINAPI-I",42528,"MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA,  E = *2* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","7,95","7,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 4017","SINAPI-I",4017,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 5 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","121,50","121,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 39323","SINAPI-I",39323,"MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","30,19","30,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 44508","SINAPI-I",44508,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM (NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","37,13","37,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 44514","SINAPI-I",44514,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,80 MM ( NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","22,06","22,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 11479","SINAPI-I",11479,"MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","40,39","40,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 40637","SINAPI-I",40637,"MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","793.072,01","793.072,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 39813","SINAPI-I",39813,"MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16\", MANGUEIRA 1\" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","38.058,26","38.058,26",null,"AS"]
["SINAPI-I 41067","SINAPI-I",41067,"MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","3.122,81","3.629,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 41898","SINAPI-I",41898,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM SILENCIADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","27.128,34","27.128,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 43626","SINAPI-I",43626,"MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","4,66","4,66",null,"C "]
["SINAPI-I 39434","SINAPI-I",39434,"MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","4,05","4,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 10498","SINAPI-I",10498,"MASSA PARA VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","6,30","6,30",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41388"},"SINAPI-I",41388,"MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","64,96","64,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 11079","SINAPI-I",11079,"MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 0,6 A 25,46 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M3    ","1.534,67","1.534,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 40925","SINAPI-I",40925,"MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","MES   ","3.510,82","4.080,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 38595","SINAPI-I",38595,"MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","3,24","3,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 34773","SINAPI-I",34773,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM  (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","2,70","2,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 34764","SINAPI-I",34764,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2,02","2,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 41679","SINAPI-I",41679,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","31,22","31,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 4061","SINAPI-I",4061,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","42,93","42,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 4069","SINAPI-I",4069,"MESTRE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","80,97","94,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 11697","SINAPI-I",11697,"MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","877,59","877,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 41420","SINAPI-I",41420,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=600 MM X DN=10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","11,02","11,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 41422","SINAPI-I",41422,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=600 MM E X DN=10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","15,05","15,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 41414","SINAPI-I",41414,"MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","25,48","25,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 37521","SINAPI-I",37521,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *4.500* KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","592.624,67","592.624,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 36793","SINAPI-I",36793,"MISTURADOR DE METAL CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1878)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.472,41","1.472,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 36800","SINAPI-I",36800,"MISTURADOR METALICO, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2 \" OU 3/4 \", SOLDAVEL OU ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","390,99","390,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 11499","SINAPI-I",11499,"MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","954,68","954,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 40921","SINAPI-I",40921,"MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","5.450,81","6.335,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 36503","SINAPI-I",36503,"MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q: 10/60 A 23/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","4.328,88","4.328,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 39402","SINAPI-I",39402,"MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, MONOFASICO, 110/220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.706,10","1.706,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 20020","SINAPI-I",20020,"MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","20,02","23,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 40990","SINAPI-I",40990,"MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ","3.002,87","3.490,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 4102","SINAPI-I",4102,"MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","81,00","81,00",null,"C "]
["SINAPI-I 365","SINAPI-I",365,"MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","35,63","35,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 38641","SINAPI-I",38641,"MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","86,20","86,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 360","SINAPI-I",360,"MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","2,00","2,00",null,"C "]
["SINAPI-I 4179","SINAPI-I",4179,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","10,66","10,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 4184","SINAPI-I",4184,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","286,91","286,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 4207","SINAPI-I",4207,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","22,15","22,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 4189","SINAPI-I",4189,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","12,98","12,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 4202","SINAPI-I",4202,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","125,54","125,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 40362","SINAPI-I",40362,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","52,49","52,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 39609","SINAPI-I",39609,"NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","60.238,60","60.238,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 38175","SINAPI-I",38175,"NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX *45* MM, INCLUSIVE PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","4,78","4,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 38170","SINAPI-I",38170,"OLHO MAGICO PARA PORTAS, EM LATAO, COM LENTE DE POLICARBONATO, ANGULO DE *200* GRAUS, ESPESSURA ENTRE *25 E 46* MM, INCLUINDO FECHO JANELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","20,88","20,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 4250","SINAPI-I",4250,"OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","H     ","18,39","21,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 40987","SINAPI-I",40987,"OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","4.704,94","5.468,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 4251","SINAPI-I",4251,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","24,09","27,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 40979","SINAPI-I",40979,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","4.228,94","4.915,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 4240","SINAPI-I",4240,"OPERADOR DE MOTO SCRAPER (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","H     ","40,27","46,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 44500","SINAPI-I",44500,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","29,68","34,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 41001","SINAPI-I",41001,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ","7.066,22","8.213,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 36518","SINAPI-I",36518,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 213 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,9 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 19234 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.026.133,29","1.026.133,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 39745","SINAPI-I",39745,"PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","130,82","130,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 39518","SINAPI-I",39518,"PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 70/80 MM                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","224,05","224,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 4273","SINAPI-I",4273,"PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","372,40","372,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 4356","SINAPI-I",4356,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","0,28","0,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 11960","SINAPI-I",11960,"PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","0,16","0,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 39437","SINAPI-I",39437,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,24","0,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 39443","SINAPI-I",39443,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","0,26","0,26",null,"AS"]
["SINAPI-I 442","SINAPI-I",442,"PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","7,83","7,83",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11953"},"SINAPI-I",11953,"PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","3,50","3,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 441","SINAPI-I",441,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","13,05","13,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 437","SINAPI-I",437,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","30,97","30,97",null,"AS"]
["SINAPI-I 11054","SINAPI-I",11054,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 \")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,05","0,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 11058","SINAPI-I",11058,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 \")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","0,45","0,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 4308","SINAPI-I",4308,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 \" X 230 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5,40","5,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 4318","SINAPI-I",4318,"PARAFUSO ZINCADO 5/16 \" X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1,74","1,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 4336","SINAPI-I",4336,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 3\", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5,65","5,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 40549","SINAPI-I",40549,"PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2\" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1\" (25,4 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","CENTO ","199,63","199,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 4396","SINAPI-I",4396,"PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","211,36","211,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 39604","SINAPI-I",39604,"PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","13,69","13,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 39596","SINAPI-I",39596,"PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19\" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","918,37","918,37",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10730"},"SINAPI-I",10730,"PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30  X  30,  E= *1 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","38,67","38,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 4729","SINAPI-I",4729,"PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M3    ","74,24","74,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 4723","SINAPI-I",4723,"PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M3    ","69,00","69,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 10734","SINAPI-I",10734,"PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X  *23 CM, E=  *1,0 A *2,0 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","74,77","74,77",null,"AS"]
["SINAPI-I 4750","SINAPI-I",4750,"PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","H     ","17,83","20,71",null,"C "]
["SINAPI-I 4825","SINAPI-I",4825,"PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E=  *3* CM, CORTE RETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","148,85","148,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 43083","SINAPI-I",43083,"PERFIL \"U\" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","KG    ","11,56","11,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 10966","SINAPI-I",10966,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","12,18","12,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 34360","SINAPI-I",34360,"PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","53,45","53,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 39418","SINAPI-I",39418,"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48  X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","6,27","6,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 39422","SINAPI-I",39422,"PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","8,67","8,67",null,"C "]
["SINAPI-I 39570","SINAPI-I",39570,"PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","5,01","5,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 38541","SINAPI-I",38541,"PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","4.490.723,65","4.490.723,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 40791","SINAPI-I",40791,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4\", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","36.149,16","36.149,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 11651","SINAPI-I",11651,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","19.770,49","19.770,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 35275","SINAPI-I",35275,"PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","64,22","64,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 14147","SINAPI-I",14147,"PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 \", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","CENTO ","53,50","53,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 445","SINAPI-I",445,"PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","49,27","49,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 4785","SINAPI-I",4785,"PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","17,83","20,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 4795","SINAPI-I",4795,"PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","358,34","358,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 4786","SINAPI-I",4786,"PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","128,50","128,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 21108","SINAPI-I",21108,"PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","77,29","77,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 40651","SINAPI-I",40651,"PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *75 X 75* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","341,29","341,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 36178","SINAPI-I",36178,"PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","12,81","12,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 44541","SINAPI-I",44541,"PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2*CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","310,69","310,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 39416","SINAPI-I",39416,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","31,62","31,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 43740","SINAPI-I",43740,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","31,52","31,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 39412","SINAPI-I",39412,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","21,62","21,62",null,"C "]
["SINAPI-I 13521","SINAPI-I",13521,"PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","82,50","82,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 4812","SINAPI-I",4812,"PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","12,97","12,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 37556","SINAPI-I",37556,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","16,88","16,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 34721","SINAPI-I",34721,"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","720,00","720,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 4790","SINAPI-I",4790,"PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","103,90","103,90",null,"C "]
["SINAPI-I 4888","SINAPI-I",4888,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","3,80","3,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 4892","SINAPI-I",4892,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","53,85","53,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 41091","SINAPI-I",41091,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","3.506,67","4.075,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 3408","SINAPI-I",3408,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","17,25","17,25",null,"C "]
["SINAPI-I 44496","SINAPI-I",44496,"PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE  SEXTAVADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","137,73","137,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 4337","SINAPI-I",4337,"PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2,75","2,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 4330","SINAPI-I",4330,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","0,16","0,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 4340","SINAPI-I",4340,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1,27","1,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 4962","SINAPI-I",4962,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","342,59","342,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 4930","SINAPI-I",4930,"PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4\", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","546,00","546,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 4917","SINAPI-I",4917,"PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","547,81","547,81",null,"C "]
["SINAPI-I 4910","SINAPI-I",4910,"PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ","490,58","490,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 11364","SINAPI-I",11364,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","262,01","262,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 10553","SINAPI-I",10553,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","286,18","286,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 39502","SINAPI-I",39502,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","587,85","587,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 21102","SINAPI-I",21102,"PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","96,16","96,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 37561","SINAPI-I",37561,"PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","487,50","487,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 14162","SINAPI-I",14162,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","2.311,90","2.311,90",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 5045"},"SINAPI-I",5045,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.750,02","1.750,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 41183","SINAPI-I",41183,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","10.726,10","10.726,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 41184","SINAPI-I",41184,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","16.331,15","16.331,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 5036","SINAPI-I",5036,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","3.086,93","3.086,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 41193","SINAPI-I",41193,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","16.998,06","16.998,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 5057","SINAPI-I",5057,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.152,30","1.152,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 12372","SINAPI-I",12372,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 DAN, TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","940,56","940,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 41211","SINAPI-I",41211,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4.774,68","4.774,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 41217","SINAPI-I",41217,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","6.643,12","6.643,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 41222","SINAPI-I",41222,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","11.718,44","11.718,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 12388","SINAPI-I",12388,"POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","352,57","352,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 41461","SINAPI-I",41461,"POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 20 METROS LIVRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","4.265,30","4.265,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 4470","SINAPI-I",4470,"PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","72,88","72,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 5065","SINAPI-I",5065,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","25,79","25,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 5074","SINAPI-I",5074,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","15,19","15,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 5067","SINAPI-I",5067,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","14,45","14,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 5070","SINAPI-I",5070,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","13,97","13,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 5062","SINAPI-I",5062,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","13,74","13,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 511","SINAPI-I",511,"PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","23,75","23,75",null,"C "]
["SINAPI-I 11735","SINAPI-I",11735,"PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","9,02","9,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 39015","SINAPI-I",39015,"PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1\", TIPO PROTETOR DE ESPERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","0,67","0,67",null,"C "]
["SINAPI-I 38117","SINAPI-I",38117,"PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","11,68","11,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 38168","SINAPI-I",38168,"PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","145,73","145,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 12041","SINAPI-I",12041,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","627,57","627,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 39760","SINAPI-I",39760,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1.074,21","1.074,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 39759","SINAPI-I",39759,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","802,11","802,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 39804","SINAPI-I",39804,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","89,15","89,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 39795","SINAPI-I",39795,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","61,92","61,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 39799","SINAPI-I",39799,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR,  PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","45,68","45,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 43837","SINAPI-I",43837,"RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1.371,43","1.371,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 21061","SINAPI-I",21061,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","145,11","145,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 5102","SINAPI-I",5102,"RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","12,67","12,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 11743","SINAPI-I",11743,"RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","9,65","9,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 1079","SINAPI-I",1079,"REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","40,52","40,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 14575","SINAPI-I",14575,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","4.672.348,12","4.672.348,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 11321","SINAPI-I",11321,"REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","26,60","26,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 6034","SINAPI-I",6034,"REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","18,88","18,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 11672","SINAPI-I",11672,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2\", COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","87,56","87,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 6032","SINAPI-I",6032,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4\", COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","38,27","38,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 11678","SINAPI-I",11678,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","155,88","155,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 6019","SINAPI-I",6019,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 \" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","69,44","69,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 6010","SINAPI-I",6010,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 \" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","119,49","119,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 6012","SINAPI-I",6012,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 \" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","417,87","417,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 6014","SINAPI-I",6014,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 \" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","182,67","182,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 11753","SINAPI-I",11753,"REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 \" (REF 1400)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","35,29","35,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 10640","SINAPI-I",10640,"REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","13.369,66","13.369,66",null,"AS"]
["SINAPI-I 7353","SINAPI-I",7353,"RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","37,99","37,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 34684","SINAPI-I",34684,"REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","303,93","303,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 153","SINAPI-I",153,"REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","L     ","103,32","103,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 10857","SINAPI-I",10857,"RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","15,58","15,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 20231","SINAPI-I",20231,"RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","58,05","58,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 11575","SINAPI-I",11575,"ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","57,64","57,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 14513","SINAPI-I",14513,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","641.939,91","641.939,91",null,"AS"]
["SINAPI-I 14626","SINAPI-I",14626,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","923.595,14","923.595,14",null,"AS"]
["SINAPI-I 6067","SINAPI-I",6067,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","758.175,10","758.175,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 11577","SINAPI-I",11577,"ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","11,88","11,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 1113","SINAPI-I",1113,"RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","29,91","29,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 11758","SINAPI-I",11758,"SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","44,90","44,90",null,"C "]
["SINAPI-I 7581","SINAPI-I",7581,"SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","5,16","5,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 4460","SINAPI-I",4460,"SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","5,61","5,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 6085","SINAPI-I",6085,"SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","L     ","8,08","8,08",null,"C "]
["SINAPI-I 142","SINAPI-I",142,"SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","310ML ","36,73","36,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 37741","SINAPI-I",37741,"SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","247.574,82","247.574,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 39395","SINAPI-I",39395,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","52,76","52,76",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6111"},"SINAPI-I",6111,"SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","14,01","16,28",null,"C "]
["SINAPI-I 6136","SINAPI-I",6136,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 \"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","239,90","239,90",null,"C "]
["SINAPI-I 6146","SINAPI-I",6146,"SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 \"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","20,18","20,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 42435","SINAPI-I",42435,"SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","2.580,78","2.580,78",null,"AS"]
["SINAPI-I 38061","SINAPI-I",38061,"SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","48,57","48,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 6160","SINAPI-I",6160,"SOLDADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","H     ","21,69","25,20",null,"C "]
["SINAPI-I 4828","SINAPI-I",4828,"SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2* CM,  CORTE RETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","75,25","75,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 12295","SINAPI-I",12295,"SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","3,91","3,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 21047","SINAPI-I",21047,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","35,52","35,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 21040","SINAPI-I",21040,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 15 MM (1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","23,58","23,58",null,"C "]
["SINAPI-I 3384","SINAPI-I",3384,"SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","11,31","11,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 11033","SINAPI-I",11033,"SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","7,43","7,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 6212","SINAPI-I",6212,"TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","11,20","11,20",null,"C "]
["SINAPI-I 6180","SINAPI-I",6180,"TABUA DE  MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","310,00","310,00",null,"C "]
["SINAPI-I 36153","SINAPI-I",36153,"TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","230,85","230,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 7543","SINAPI-I",7543,"TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","6,62","6,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 41616","SINAPI-I",41616,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","346,47","346,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 41617","SINAPI-I",41617,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,00 M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","688,92","688,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 41622","SINAPI-I",41622,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM  FURO E TAMPINHA, D = *1,35* M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","316,21","316,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 39350","SINAPI-I",39350,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,40","4,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 2668","SINAPI-I",2668,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2\" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","11,28","11,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 11289","SINAPI-I",11289,"TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","101,58","101,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 14112","SINAPI-I",14112,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","329,23","329,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 11296","SINAPI-I",11296,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 900 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2.467,88","2.467,88",null,"AS"]
["SINAPI-I 37737","SINAPI-I",37737,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","55.400,75","55.400,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 36790","SINAPI-I",36790,"TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","361,47","361,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 11457","SINAPI-I",11457,"TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","47,12","47,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 38012","SINAPI-I",38012,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","36,95","36,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 12741","SINAPI-I",12741,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1.326,09","1.326,09",null,"AS"]
["SINAPI-I 12737","SINAPI-I",12737,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","68,90","68,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 12738","SINAPI-I",12738,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","136,18","136,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 6294","SINAPI-I",6294,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","8,69","8,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 6300","SINAPI-I",6300,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","286,92","286,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 38448","SINAPI-I",38448,"TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","232,46","232,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 6319","SINAPI-I",6319,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","45,39","45,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 6317","SINAPI-I",6317,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","125,59","125,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 6305","SINAPI-I",6305,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","67,74","67,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 6314","SINAPI-I",6314,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","180,65","180,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39326","SINAPI-I",39326,"TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","27,33","27,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 7106","SINAPI-I",7106,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","163,54","163,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 7130","SINAPI-I",7130,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","16,99","16,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 37421","SINAPI-I",37421,"TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","81,90","81,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 37446","SINAPI-I",37446,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","295,66","295,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 37447","SINAPI-I",37447,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","300,29","300,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 38017","SINAPI-I",38017,"TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","10,33","10,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 38875","SINAPI-I",38875,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","47,84","47,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 38020","SINAPI-I",38020,"TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","9,06","9,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 36298","SINAPI-I",36298,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2,95","2,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 38461","SINAPI-I",38461,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","116,54","116,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 7110","SINAPI-I",7110,"TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2\",  AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","56,26","56,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 7114","SINAPI-I",7114,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","14,71","14,71",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40420"},"SINAPI-I",40420,"TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","48,97","48,97",null,"AS"]
["SINAPI-I 11655","SINAPI-I",11655,"TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","17,23","17,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 7146","SINAPI-I",7146,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","192,58","192,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 7143","SINAPI-I",7143,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","35,55","35,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 3588","SINAPI-I",3588,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","64,63","64,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 3585","SINAPI-I",3585,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","19,96","19,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 3592","SINAPI-I",3592,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","376,32","376,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 40394","SINAPI-I",40394,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","136,33","136,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 39289","SINAPI-I",39289,"TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","27,35","27,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 7088","SINAPI-I",7088,"TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","49,43","49,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 7070","SINAPI-I",7070,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","208,50","208,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 40943","SINAPI-I",40943,"TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","32,50","37,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 34547","SINAPI-I",34547,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","3,64","3,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 39508","SINAPI-I",39508,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","9,48","9,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 43127","SINAPI-I",43127,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","37,28","37,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 10928","SINAPI-I",10928,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","9,63","9,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 10932","SINAPI-I",10932,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","67,06","67,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 36887","SINAPI-I",36887,"TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","12,91","12,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 34630","SINAPI-I",34630,"TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","992,96","992,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 36789","SINAPI-I",36789,"TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","3,83","3,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 34458","SINAPI-I",34458,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","165,62","165,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 7190","SINAPI-I",7190,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","13,77","13,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 7194","SINAPI-I",7194,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","29,81","29,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 7189","SINAPI-I",7189,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","147,47","147,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 7226","SINAPI-I",7226,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,50 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","313,52","313,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 7231","SINAPI-I",7231,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","586,99","586,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 43071","SINAPI-I",43071,"TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","152,91","152,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 11067","SINAPI-I",11067,"TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,5 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","327,20","327,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 1574","SINAPI-I",1574,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1,94","1,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 1571","SINAPI-I",1571,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,50","1,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 39321","SINAPI-I",39321,"TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","22,22","22,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 39319","SINAPI-I",39319,"TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","9,25","9,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 1543","SINAPI-I",1543,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","32,14","32,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 1586","SINAPI-I",1586,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","7,87","7,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 1589","SINAPI-I",1589,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","11,35","11,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 38414","SINAPI-I",38414,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.476,80","1.476,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 7256","SINAPI-I",7256,"TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS  DE *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1,68","1,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 7274","SINAPI-I",7274,"TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","71,47","71,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 7343","SINAPI-I",7343,"TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","L     ","13,20","13,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 43649","SINAPI-I",43649,"TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","L     ","41,87","41,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 7306","SINAPI-I",7306,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","L     ","47,91","47,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 35693","SINAPI-I",35693,"TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ","14,30","14,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 39574","SINAPI-I",39574,"TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,76","4,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 38105","SINAPI-I",38105,"TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","13,05","13,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 38084","SINAPI-I",38084,"TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","18,54","18,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 38101","SINAPI-I",38101,"TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","9,32","9,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 38076","SINAPI-I",38076,"TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","21,26","21,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 11764","SINAPI-I",11764,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","226,01","226,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 11766","SINAPI-I",11766,"TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1/2\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","82,39","82,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 7602","SINAPI-I",7602,"TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1128)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","76,42","76,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 36795","SINAPI-I",36795,"TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2.959,61","2.959,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 7604","SINAPI-I",7604,"TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1126)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","83,29","83,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 11823","SINAPI-I",11823,"TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA,  1/2\", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","14,42","14,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 12076","SINAPI-I",12076,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","8.317,81","8.317,81",null,"AS"]
["SINAPI-I 7615","SINAPI-I",7615,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","37.430,16","37.430,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 40861","SINAPI-I",40861,"TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ","191,16","191,16",null,"C "]
["SINAPI-I 7625","SINAPI-I",7625,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1.371.559,50","1.371.559,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 7623","SINAPI-I",7623,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4.520.274,31","4.520.274,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 36515","SINAPI-I",36515,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 15 CV, PESO COM LASTRO DE 1160 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","118.551,38","118.551,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 11572","SINAPI-I",11572,"TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","32,03","32,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 10743","SINAPI-I",10743,"TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","531,46","531,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 21006","SINAPI-I",21006,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","72,88","72,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 42575","SINAPI-I",42575,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4\", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","62,49","62,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 21148","SINAPI-I",21148,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2\", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","83,57","83,57",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42576"},"SINAPI-I",42576,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3\", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","170,47","170,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 20995","SINAPI-I",20995,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","878,60","878,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 21008","SINAPI-I",21008,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2\"),  E = 2,25 MM,  *1,2* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","17,86","17,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 21013","SINAPI-I",21013,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2\"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","65,62","65,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 40626","SINAPI-I",40626,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1\", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","34,36","34,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 7693","SINAPI-I",7693,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4\", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","166,93","166,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 7692","SINAPI-I",7692,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5\", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","249,93","249,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 41931","SINAPI-I",41931,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","212,15","212,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 44812","SINAPI-I",44812,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","682,59","682,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 41780","SINAPI-I",41780,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","281,83","281,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 21124","SINAPI-I",21124,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","18,72","18,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 39735","SINAPI-I",39735,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8\" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","54,10","54,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 39733","SINAPI-I",39733,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8\" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","87,64","87,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 39742","SINAPI-I",39742,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8\" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","39,09","39,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 39754","SINAPI-I",39754,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 3 \" (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","458,74","458,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 12743","SINAPI-I",12743,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","50,25","50,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 12748","SINAPI-I",12748,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","255,50","255,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 39729","SINAPI-I",39729,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 2 \" (54 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","298,59","298,59",null,"AS"]
["SINAPI-I 39660","SINAPI-I",39660,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","38,48","38,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 39662","SINAPI-I",39662,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","18,44","18,44",null,"AS"]
["SINAPI-I 39665","SINAPI-I",39665,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","47,87","47,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 7757","SINAPI-I",7757,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","658,05","658,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 7750","SINAPI-I",7750,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","376,03","376,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 7767","SINAPI-I",7767,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","1.019,84","1.019,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 7762","SINAPI-I",7762,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","196,08","196,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 12574","SINAPI-I",12574,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","981,67","981,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 12579","SINAPI-I",12579,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","507,07","507,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 7741","SINAPI-I",7741,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","351,34","351,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 7735","SINAPI-I",7735,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","1.130,00","1.130,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 7775","SINAPI-I",7775,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","707,43","707,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 37452","SINAPI-I",37452,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","94,59","94,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 7795","SINAPI-I",7795,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","98,49","98,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 7792","SINAPI-I",7792,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","103,03","103,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 7793","SINAPI-I",7793,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","121,68","121,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 12584","SINAPI-I",12584,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","45,40","45,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 39709","SINAPI-I",39709,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 3/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","4,09","4,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 39715","SINAPI-I",39715,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 3/4\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","2,07","2,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 44543","SINAPI-I",44543,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","4.697,14","4.697,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 44520","SINAPI-I",44520,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","1.520,22","1.520,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 44524","SINAPI-I",44524,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, ( SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","54,85","54,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 41987","SINAPI-I",41987,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14'' (400 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","3.715,27","3.715,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 38053","SINAPI-I",38053,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6\") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","26,77","26,77",null,"AS"]
["SINAPI-I 38825","SINAPI-I",38825,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","9,68","9,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 38831","SINAPI-I",38831,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *32* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","45,63","45,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 38972","SINAPI-I",38972,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","13,81","13,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 44176","SINAPI-I",44176,"TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","18,77","18,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 38986","SINAPI-I",38986,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","246,59","246,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 38982","SINAPI-I",38982,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","42,67","42,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 9835","SINAPI-I",9835,"TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","6,60","6,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 38036","SINAPI-I",38036,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","314,87","314,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 9851","SINAPI-I",9851,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","199,62","199,62",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36374"},"SINAPI-I",36374,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","50,87","50,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 36376","SINAPI-I",36376,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","36,52","36,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 9838","SINAPI-I",9838,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","10,89","10,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 9861","SINAPI-I",9861,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","28,26","28,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 20067","SINAPI-I",20067,"TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","9,22","9,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 9869","SINAPI-I",9869,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","10,29","10,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 9872","SINAPI-I",9872,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","67,24","67,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 12425","SINAPI-I",12425,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","57,56","57,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 12427","SINAPI-I",12427,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","238,90","238,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 12432","SINAPI-I",12432,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","135,21","135,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 12438","SINAPI-I",12438,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","389,34","389,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 9883","SINAPI-I",9883,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","22,40","22,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 9885","SINAPI-I",9885,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","29,66","29,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 37423","SINAPI-I",37423,"UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","17,60","17,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 9908","SINAPI-I",9908,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","437,48","437,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 9897","SINAPI-I",9897,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","31,74","31,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 37989","SINAPI-I",37989,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","14,68","14,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 37994","SINAPI-I",37994,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","120,80","120,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 44469","SINAPI-I",44469,"USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400  KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","9.563.140,50","9.563.140,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 36485","SINAPI-I",36485,"USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","665.336,65","665.336,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 11781","SINAPI-I",11781,"VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 \" E ACABAMENTO METALICO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","263,21","263,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 37588","SINAPI-I",37588,"VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 \", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","75,47","75,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 11747","SINAPI-I",11747,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 \" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","269,83","269,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 10232","SINAPI-I",10232,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","203,18","203,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 10411","SINAPI-I",10411,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","232,88","232,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 10412","SINAPI-I",10412,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","114,46","114,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 10418","SINAPI-I",10418,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","80,16","80,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 10415","SINAPI-I",10415,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","766,70","766,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 6156","SINAPI-I",6156,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 \" X 1.1/2 \", SEM UNHO E SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","7,69","7,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 38087","SINAPI-I",38087,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","73,35","73,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 38111","SINAPI-I",38111,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","39,21","39,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 10478","SINAPI-I",10478,"VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","L     ","41,29","41,29",null,"C "]
["SINAPI-I 39399","SINAPI-I",39399,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.360,93","1.360,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 13475","SINAPI-I",13475,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","3.901,15","3.901,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 44491","SINAPI-I",44491,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP.  600 T/ H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3.750.234,40","3.750.234,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 10489","SINAPI-I",10489,"VIDRACEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","15,64","18,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 10504","SINAPI-I",10504,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","1.254,00","1.254,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 11189","SINAPI-I",11189,"VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","198,00","198,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 10493","SINAPI-I",10493,"VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","115,50","115,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 10507","SINAPI-I",10507,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","281,52","281,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 10501","SINAPI-I",10501,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","200,46","200,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 20211","SINAPI-I",20211,"VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","20,34","20,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 34345","SINAPI-I",34345,"VIGIA DIURNO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","H     ","15,68","18,22",null,"CR"]
["SINAPI 97144","SINAPI","97144","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","13,40","14,56",null,"CR",{"$f":"IF($B4995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5903251%"},{"$f":"IF($B4995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,3314803%"}]
["SINAPI 97150","SINAPI","97150","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","32,45","34,83",null,"CR",{"$f":"IF($B5001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4489165%"},{"$f":"IF($B5001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1926183%"}]
["SINAPI 97155","SINAPI","97155","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","58,44","62,87",null,"CR",{"$f":"IF($B5006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8428278%"},{"$f":"IF($B5006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5979908%"}]
["SINAPI 97160","SINAPI","97160","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","8,12","8,76",null,"CR",{"$f":"IF($B5011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9433963%"},{"$f":"IF($B5011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,7563807%"}]
["SINAPI 97161","SINAPI","97161","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","9,50","10,27",null,"CR",{"$f":"IF($B5012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2299466%"},{"$f":"IF($B5012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,9851926%"}]
["SINAPI 97166","SINAPI","97166","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","19,74","21,10",null,"CR",{"$f":"IF($B5017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1852987%"},{"$f":"IF($B5017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9494758%"}]
["SINAPI 97171","SINAPI","97171","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","35,51","38,08",null,"CR",{"$f":"IF($B5022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7963802%"},{"$f":"IF($B5022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5232068%"}]
["SINAPI 97177","SINAPI","97177","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\") OU DN 1100 MM (44\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","77,93","82,78",null,"CR",{"$f":"IF($B5028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4249131%"},{"$f":"IF($B5028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0421513%"}]
["SINAPI 97182","SINAPI","97182","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\") OU DN 2100 MM (84\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","152,66","161,73",null,"CR",{"$f":"IF($B5033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6695087%"},{"$f":"IF($B5033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2216308%"}]
["SINAPI 97188","SINAPI","97188","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\") OU DN 1300 MM (52\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","76,30","81,09",null,"CR",{"$f":"IF($B5039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7202732%"},{"$f":"IF($B5039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3414513%"}]
["SINAPI 90694","SINAPI","90694","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","45,87","46,21",null,"CR",{"$f":"IF($B5044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5831514%"},{"$f":"IF($B5044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2654387%"}]
["SINAPI 90699","SINAPI","90699","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","490,92","491,59",null,"CR",{"$f":"IF($B5049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8250825%"},{"$f":"IF($B5049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9562369%"}]
["SINAPI 90705","SINAPI","90705","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","348,23","348,93",null,"CR",{"$f":"IF($B5055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2494255%"},{"$f":"IF($B5055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4475720%"}]
["SINAPI 90726","SINAPI","90726","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","30,51","33,90",null,"CR",{"$f":"IF($B5060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3245470%"},{"$f":"IF($B5060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,4393133%"}]
["SINAPI 90731","SINAPI","90731","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","54,66","60,68",null,"CR",{"$f":"IF($B5065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,5551889%"},{"$f":"IF($B5065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,6856530%"}]
["SINAPI 90737","SINAPI","90737","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,03","5,62",null,"CR",{"$f":"IF($B5071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,6947792%"},{"$f":"IF($B5071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,4811491%"}]
["SINAPI 90742","SINAPI","90742","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,89","5,46",null,"CR",{"$f":"IF($B5076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,0124741%"},{"$f":"IF($B5076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7657993%"}]
["SINAPI 90743","SINAPI","90743","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,43","6,06",null,"CR",{"$f":"IF($B5077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,8317758%"},{"$f":"IF($B5077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,6277129%"}]
["SINAPI 94869","SINAPI","94869","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","190,72","190,81",null,"CR",{"$f":"IF($B5082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2884564%"},{"$f":"IF($B5082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3302752%"}]
["SINAPI 94881","SINAPI","94881","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","3.720,67","3.722,97",null,"CR",{"$f":"IF($B5091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3814023%"},{"$f":"IF($B5091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4432159%"}]
["SINAPI 97121","SINAPI","97121","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","1,75","1,95",null,"CR",{"$f":"IF($B5094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,0598803%"},{"$f":"IF($B5094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,4042554%"}]
["SINAPI 97126","SINAPI","97126","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","1,44","1,58",null,"CR",{"$f":"IF($B5099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,0000000%"},{"$f":"IF($B5099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,6363637%"}]
["SINAPI 102269","SINAPI","102269","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","156,10","173,20",null,"CR",{"$f":"IF($B5105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,9938450%"},{"$f":"IF($B5105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,1595124%"}]
["SINAPI 92837","SINAPI","92837","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","394,49","395,78",null,"CR",{"$f":"IF($B5110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0235317%"},{"$f":"IF($B5110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3405115%"}]
["SINAPI 92842","SINAPI","92842","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","49,61","51,50",null,"CR",{"$f":"IF($B5115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5591506%"},{"$f":"IF($B5115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3731982%"}]
["SINAPI 92848","SINAPI","92848","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","79,69","82,46",null,"CR",{"$f":"IF($B5121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6073449%"},{"$f":"IF($B5121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2556811%"}]
["SINAPI 92853","SINAPI","92853","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","398,95","400,53",null,"CR",{"$f":"IF($B5126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4448345%"},{"$f":"IF($B5126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8298116%"}]
["SINAPI 92858","SINAPI","92858","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","56,13","58,44",null,"CR",{"$f":"IF($B5131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4824874%"},{"$f":"IF($B5131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4488675%"}]
["SINAPI 92864","SINAPI","92864","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","89,26","92,67",null,"CR",{"$f":"IF($B5137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5914702%"},{"$f":"IF($B5137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4159100%"}]
["SINAPI 92214","SINAPI","92214","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","461,20","465,77",null,"CR",{"$f":"IF($B5142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1129308%"},{"$f":"IF($B5142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0385325%"}]
["SINAPI 92215","SINAPI","92215","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","529,65","534,84",null,"CR",{"$f":"IF($B5143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0594612%"},{"$f":"IF($B5143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9749172%"}]
["SINAPI 92222","SINAPI","92222","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","387,19","391,55",null,"CR",{"$f":"IF($B5148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9691723%"},{"$f":"IF($B5148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0079721%"}]
["SINAPI 92809","SINAPI","92809","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","33,46","35,59",null,"CR",{"$f":"IF($B5153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4768492%"},{"$f":"IF($B5153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1034484%"}]
["SINAPI 92815","SINAPI","92815","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","95,61","101,43",null,"CR",{"$f":"IF($B5159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7542463%"},{"$f":"IF($B5159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3397886%"}]
["SINAPI 92820","SINAPI","92820","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","26,46","28,16",null,"CR",{"$f":"IF($B5164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8021310%"},{"$f":"IF($B5164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4393994%"}]
["SINAPI 92827","SINAPI","92827","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","93,23","98,97",null,"CR",{"$f":"IF($B5170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1976557%"},{"$f":"IF($B5170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8025318%"}]
["SINAPI 92832","SINAPI","92832","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","169,02","179,08",null,"CR",{"$f":"IF($B5175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8617463%"},{"$f":"IF($B5175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4125672%"}]
["SINAPI 95569","SINAPI","95569","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","144,66","147,39",null,"CR",{"$f":"IF($B5180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6580131%"},{"$f":"IF($B5180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2907521%"}]
["SINAPI 97129","SINAPI","97129","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","11,94","12,97",null,"CR",{"$f":"IF($B5186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6047498%"},{"$f":"IF($B5186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,3987540%"}]
["SINAPI 97134","SINAPI","97134","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","2,08","2,28",null,"CR",{"$f":"IF($B5191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,9108911%"},{"$f":"IF($B5191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,7802691%"}]
["SINAPI 97139","SINAPI","97139","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","9,65","10,35",null,"CR",{"$f":"IF($B5196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0630254%"},{"$f":"IF($B5196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8758554%"}]
["SINAPI 103093","SINAPI","103093","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","36,99","39,42",null,"CR",{"$f":"IF($B5202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8485179%"},{"$f":"IF($B5202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5294569%"}]
["SINAPI 103098","SINAPI","103098","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","78,87","84,10",null,"CR",{"$f":"IF($B5207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1944093%"},{"$f":"IF($B5207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8456681%"}]
["SINAPI 103099","SINAPI","103099","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","89,71","95,69",null,"CR",{"$f":"IF($B5208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3473356%"},{"$f":"IF($B5208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0146629%"}]
["SINAPI 103104","SINAPI","103104","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","156,77","167,32",null,"CR",{"$f":"IF($B5213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7656830%"},{"$f":"IF($B5213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4425759%"}]
["SINAPI 103109","SINAPI","103109","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","167,44","177,54",null,"CR",{"$f":"IF($B5218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4319719%"},{"$f":"IF($B5218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0026505%"}]
["SINAPI 103115","SINAPI","103115","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","412,10","437,93",null,"CR",{"$f":"IF($B5224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8511218%"},{"$f":"IF($B5224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4622486%"}]
["SINAPI 103120","SINAPI","103120","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","813,23","864,85",null,"CR",{"$f":"IF($B5229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3331120%"},{"$f":"IF($B5229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9536334%"}]
["SINAPI 103125","SINAPI","103125","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","242,20","257,10",null,"CR",{"$f":"IF($B5234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1674658%"},{"$f":"IF($B5234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7610651%"}]
["SINAPI 103131","SINAPI","103131","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","609,20","647,71",null,"CR",{"$f":"IF($B5240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1707038%"},{"$f":"IF($B5240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7878602%"}]
["SINAPI 103136","SINAPI","103136","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","1.210,88","1.288,07",null,"CR",{"$f":"IF($B5245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4961386%"},{"$f":"IF($B5245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1230346%"}]
["SINAPI 103142","SINAPI","103142","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","104,05","110,09",null,"CR",{"$f":"IF($B5251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9557054%"},{"$f":"IF($B5251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4648222%"}]
["SINAPI 103147","SINAPI","103147","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","215,01","228,19",null,"CR",{"$f":"IF($B5256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9551170%"},{"$f":"IF($B5256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5449402%"}]
["SINAPI 103152","SINAPI","103152","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","415,58","441,64",null,"CR",{"$f":"IF($B5261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8559874%"},{"$f":"IF($B5261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4681739%"}]
["SINAPI 103383","SINAPI","103383","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","949,80","950,05",null,"CR",{"$f":"IF($B5267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1579545%"},{"$f":"IF($B5267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1821301%"}]
["SINAPI 103392","SINAPI","103392","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","4.303,64","4.305,45",null,"CR",{"$f":"IF($B5272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2595579%"},{"$f":"IF($B5272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3017218%"}]
["SINAPI 103393","SINAPI","103393","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","4.746,90","4.748,98",null,"CR",{"$f":"IF($B5273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2698717%"},{"$f":"IF($B5273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3133442%"}]
["SINAPI 103401","SINAPI","103401","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","18,60","20,78",null,"CR",{"$f":"IF($B5278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,6537217%"},{"$f":"IF($B5278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5308881%"}]
["SINAPI 103406","SINAPI","103406","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","42,29","47,24",null,"CR",{"$f":"IF($B5283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5959262%"},{"$f":"IF($B5283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,4664971%"}]
["SINAPI 103412","SINAPI","103412","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","10,81","12,08",null,"CR",{"$f":"IF($B5289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9050280%"},{"$f":"IF($B5289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7701916%"}]
["SINAPI 103417","SINAPI","103417","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","60,90","68,03",null,"CR",{"$f":"IF($B5294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5583690%"},{"$f":"IF($B5294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,4414362%"}]
["SINAPI 103422","SINAPI","103422","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","106,58","119,06",null,"CR",{"$f":"IF($B5299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5352113%"},{"$f":"IF($B5299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,4160364%"}]
["SINAPI 103428","SINAPI","103428","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","227,62","231,58",null,"CR",{"$f":"IF($B5305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7717324%"},{"$f":"IF($B5305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3018444%"}]
["SINAPI 103433","SINAPI","103433","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","30,12","30,52",null,"CR",{"$f":"IF($B5310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0838323%"},{"$f":"IF($B5310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2908732%"}]
["SINAPI 103439","SINAPI","103439","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","189,51","192,00",null,"CR",{"$f":"IF($B5316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1507680%"},{"$f":"IF($B5316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3424343%"}]
["SINAPI 98443","SINAPI","98443","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","85,18","87,52",null,"CR",{"$f":"IF($B5321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7842031%"},{"$f":"IF($B5321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9838654%"}]
["SINAPI 98449","SINAPI","98449","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","158,31","163,02",null,"CR",{"$f":"IF($B5326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3796091%"},{"$f":"IF($B5326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7406952%"}]
["SINAPI 98456","SINAPI","98456","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","179,57","185,63",null,"CR",{"$f":"IF($B5332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8660759%"},{"$f":"IF($B5332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4596517%"}]
["SINAPI 98462","SINAPI","98462","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024_PS","UN","10.934,56","11.227,61",null,"CR",{"$f":"IF($B5337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5717369%"},{"$f":"IF($B5337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7491705%"}]
["SINAPI 105113","SINAPI","105113","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D\u0092ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024","UN","8.389,72","8.614,83",null,"CR",{"$f":"IF($B5338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5923478%"},{"$f":"IF($B5338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7718813%"}]
["SINAPI 5631","SINAPI","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","224,20","228,60",null,"C",{"$f":"IF($B5346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1186440%"},{"$f":"IF($B5346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8101487%"}]
["SINAPI 5684","SINAPI","5684","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","168,35","172,30",null,"AS",{"$f":"IF($B5349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5233145%"},{"$f":"IF($B5349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4828786%"}]
["SINAPI 5835","SINAPI","5835","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","350,51","355,35",null,"AS",{"$f":"IF($B5355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5475450%"},{"$f":"IF($B5355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7931616%"}]
["SINAPI 5855","SINAPI","5855","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","701,49","706,21",null,"CR",{"$f":"IF($B5360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1625682%"},{"$f":"IF($B5360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8031038%"}]
["SINAPI 5882","SINAPI","5882","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","122,25","124,57",null,"AS",{"$f":"IF($B5365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7382413%"},{"$f":"IF($B5365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3820341%"}]
["SINAPI 5928","SINAPI","5928","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","273,62","277,45",null,"CR",{"$f":"IF($B5371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6543381%"},{"$f":"IF($B5371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9153000%"}]
["SINAPI 6259","SINAPI","6259","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","251,67","254,81",null,"AS",{"$f":"IF($B5376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7005602%"},{"$f":"IF($B5376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8379576%"}]
["SINAPI 73417","SINAPI","73417","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","189,17","189,17",null,"AS",{"$f":"IF($B5382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83765","SINAPI","83765","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","99,65","103,21",null,"AS",{"$f":"IF($B5387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0471650%"},{"$f":"IF($B5387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7359751%"}]
["SINAPI 88418","SINAPI","88418","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","13,18","13,18",null,"CR",{"$f":"IF($B5392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89028","SINAPI","89028","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","177,99","177,99",null,"AS",{"$f":"IF($B5398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89242","SINAPI","89242","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","1.246,30","1.251,14",null,"AS",{"$f":"IF($B5403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4039155%"},{"$f":"IF($B5403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7814633%"}]
["SINAPI 89843","SINAPI","89843","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","219,97","229,15",null,"CR",{"$f":"IF($B5408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7580579%"},{"$f":"IF($B5408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7322714%"}]
["SINAPI 89876","SINAPI","89876","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","342,45","345,71",null,"CR",{"$f":"IF($B5409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8782303%"},{"$f":"IF($B5409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7657863%"}]
["SINAPI 90637","SINAPI","90637","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","14,17","14,17",null,"CR",{"$f":"IF($B5414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90674","SINAPI","90674","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","754,89","759,61",null,"CR",{"$f":"IF($B5420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8681132%"},{"$f":"IF($B5420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4654493%"}]
["SINAPI 90972","SINAPI","90972","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","77,07","77,07",null,"AS",{"$f":"IF($B5425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91277","SINAPI","91277","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","9,62","9,62",null,"CR",{"$f":"IF($B5430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91692","SINAPI","91692","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","35,20","39,92",null,"CR",{"$f":"IF($B5436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,9545456%"},{"$f":"IF($B5436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,9699400%"}]
["SINAPI 92138","SINAPI","92138","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","91,30","94,08",null,"CR",{"$f":"IF($B5441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8499452%"},{"$f":"IF($B5441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2478741%"}]
["SINAPI 93224","SINAPI","93224","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016","CHP","1.125,68","1.130,40",null,"CR",{"$f":"IF($B5447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5939876%"},{"$f":"IF($B5447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0007077%"}]
["SINAPI 93402","SINAPI","93402","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","268,03","271,86",null,"CR",{"$f":"IF($B5452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8348319%"},{"$f":"IF($B5452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1191789%"}]
["SINAPI 93433","SINAPI","93433","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","2.621,59","2.637,45",null,"AS",{"$f":"IF($B5457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7400966%"},{"$f":"IF($B5457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3189444%"}]
["SINAPI 95212","SINAPI","95212","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","126,97","133,45",null,"CR",{"$f":"IF($B5463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5980152%"},{"$f":"IF($B5463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9194454%"}]
["SINAPI 95282","SINAPI","95282","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","9,26","9,26",null,"AS",{"$f":"IF($B5468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95714","SINAPI","95714","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","271,55","275,95",null,"CR",{"$f":"IF($B5473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0055238%"},{"$f":"IF($B5473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4404783%"}]
["SINAPI 95720","SINAPI","95720","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","265,90","270,30",null,"CR",{"$f":"IF($B5474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2181271%"},{"$f":"IF($B5474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6796152%"}]
["SINAPI 96035","SINAPI","96035","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","278,64","281,90",null,"AS",{"$f":"IF($B5479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2243755%"},{"$f":"IF($B5479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2972685%"}]
["SINAPI 99833","SINAPI","99833","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","1,93","1,93",null,"CR",{"$f":"IF($B5485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104097","SINAPI","104097","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP","1,01","1,01",null,"CR",{"$f":"IF($B5490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5690","SINAPI","5690","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","4,51","4,51",null,"CR",{"$f":"IF($B5495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5845","SINAPI","5845","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","61,10","65,82",null,"CR",{"$f":"IF($B5501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7905075%"},{"$f":"IF($B5501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,5344881%"}]
["SINAPI 5869","SINAPI","5869","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","80,36","84,31",null,"AS",{"$f":"IF($B5506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4255848%"},{"$f":"IF($B5506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6852093%"}]
["SINAPI 5896","SINAPI","5896","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","56,03","59,17",null,"CR",{"$f":"IF($B5511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5886132%"},{"$f":"IF($B5511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0598276%"}]
["SINAPI 5942","SINAPI","5942","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","80,64","85,48",null,"CR",{"$f":"IF($B5517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1527777%"},{"$f":"IF($B5517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7112774%"}]
["SINAPI 6260","SINAPI","6260","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","57,45","60,59",null,"AS",{"$f":"IF($B5522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7336814%"},{"$f":"IF($B5522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1678494%"}]
["SINAPI 73395","SINAPI","73395","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","9,67","9,67",null,"AS",{"$f":"IF($B5528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88398","SINAPI","88398","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,11","1,11",null,"CR",{"$f":"IF($B5533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88844","SINAPI","88844","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","83,76","88,48",null,"CR",{"$f":"IF($B5538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8615090%"},{"$f":"IF($B5538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3363471%"}]
["SINAPI 88908","SINAPI","88908","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","103,89","108,29",null,"CR",{"$f":"IF($B5539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1526614%"},{"$f":"IF($B5539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1531997%"}]
["SINAPI 89218","SINAPI","89218","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","102,33","111,51",null,"CR",{"$f":"IF($B5544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,3698818%"},{"$f":"IF($B5544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,0440321%"}]
["SINAPI 89273","SINAPI","89273","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","117,09","123,57",null,"CR",{"$f":"IF($B5550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2642411%"},{"$f":"IF($B5550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7114186%"}]
["SINAPI 90626","SINAPI","90626","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","2,84","2,84",null,"CR",{"$f":"IF($B5555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90657","SINAPI","90657","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","4,55","4,55",null,"CR",{"$f":"IF($B5560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90693","SINAPI","90693","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","65,27","70,11",null,"CR",{"$f":"IF($B5566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9016393%"},{"$f":"IF($B5566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6362859%"}]
["SINAPI 91032","SINAPI","91032","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","64,84","67,98",null,"CR",{"$f":"IF($B5571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8889574%"},{"$f":"IF($B5571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1273904%"}]
["SINAPI 91486","SINAPI","91486","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","65,74","68,88",null,"AS",{"$f":"IF($B5576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4797687%"},{"$f":"IF($B5576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6945412%"}]
["SINAPI 92107","SINAPI","92107","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","91,00","94,14",null,"AS",{"$f":"IF($B5582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2967032%"},{"$f":"IF($B5582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9218185%"}]
["SINAPI 92243","SINAPI","92243","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","79,98","83,88",null,"AS",{"$f":"IF($B5587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1325331%"},{"$f":"IF($B5587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3810205%"}]
["SINAPI 93244","SINAPI","93244","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","72,56","76,51",null,"AS",{"$f":"IF($B5593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6962513%"},{"$f":"IF($B5593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1193308%"}]
["SINAPI 93409","SINAPI","93409","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","38,08","42,04",null,"AS",{"$f":"IF($B5598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,0756304%"},{"$f":"IF($B5598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,4595624%"}]
["SINAPI 93440","SINAPI","93440","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","137,59","153,45",null,"AS",{"$f":"IF($B5603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,2624465%"},{"$f":"IF($B5603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,2326492%"}]
["SINAPI 95128","SINAPI","95128","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","57,24","61,96",null,"AS",{"$f":"IF($B5605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0132775%"},{"$f":"IF($B5605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,7449969%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95271"},"SINAPI","95271","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,53","0,53",null,"AS",{"$f":"IF($B5610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95709","SINAPI","95709","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","97,25","101,97",null,"CR",{"$f":"IF($B5616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0257069%"},{"$f":"IF($B5616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2646856%"}]
["SINAPI 96021","SINAPI","96021","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","65,71","70,43",null,"CR",{"$f":"IF($B5621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4376807%"},{"$f":"IF($B5621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1612950%"}]
["SINAPI 96159","SINAPI","96159","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","99,88","104,72",null,"AS",{"$f":"IF($B5626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9959951%"},{"$f":"IF($B5626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2314744%"}]
["SINAPI 100648","SINAPI","100648","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI","562,67","569,25",null,"AS",{"$f":"IF($B5632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2244832%"},{"$f":"IF($B5632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2968818%"}]
["SINAPI 5627","SINAPI","5627","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","51,24","51,24",null,"C",{"$f":"IF($B5637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5664","SINAPI","5664","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","32,28","32,28",null,"CR",{"$f":"IF($B5642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5695","SINAPI","5695","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","42,47","42,47",null,"CR",{"$f":"IF($B5648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5711","SINAPI","5711","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","87,79","87,79",null,"C",{"$f":"IF($B5653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5724","SINAPI","5724","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","59,18","59,18",null,"CR",{"$f":"IF($B5659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5736","SINAPI","5736","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","41,18","41,18",null,"C",{"$f":"IF($B5664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5747","SINAPI","5747","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","155,93","155,93",null,"C",{"$f":"IF($B5669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5751","SINAPI","5751","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","34,64","34,64",null,"CR",{"$f":"IF($B5670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5779","SINAPI","5779","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","72,78","72,78",null,"C",{"$f":"IF($B5675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7033","SINAPI","7033","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023","H","1,58","1,58",null,"AS",{"$f":"IF($B5680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7044","SINAPI","7044","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","0,27","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B5686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7052","SINAPI","7052","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014","H","12,32","12,32",null,"AS",{"$f":"IF($B5691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7061","SINAPI","7061","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","80,35","80,35",null,"C",{"$f":"IF($B5697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53786","SINAPI","53786","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","50,32","50,32",null,"C",{"$f":"IF($B5702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53804","SINAPI","53804","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","5,11","5,11",null,"CR",{"$f":"IF($B5707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53827","SINAPI","53827","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","112,45","112,45",null,"C",{"$f":"IF($B5713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53849","SINAPI","53849","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","82,54","82,54",null,"C",{"$f":"IF($B5718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53866","SINAPI","53866","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","1,63","1,63",null,"C",{"$f":"IF($B5724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73309","SINAPI","73309","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","34,21","34,21",null,"AS",{"$f":"IF($B5729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73340","SINAPI","73340","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","152,63","152,63",null,"C",{"$f":"IF($B5734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83361","SINAPI","83361","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","44,42","44,42",null,"AS",{"$f":"IF($B5735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87026","SINAPI","87026","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H","0,76","0,76",null,"C",{"$f":"IF($B5740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88387","SINAPI","88387","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,75","0,75",null,"CR",{"$f":"IF($B5745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88396","SINAPI","88396","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","1,04","1,04",null,"CR",{"$f":"IF($B5751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88403","SINAPI","88403","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,59","1,59",null,"CR",{"$f":"IF($B5756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88435","SINAPI","88435","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H","1,51","1,51",null,"CR",{"$f":"IF($B5762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88826","SINAPI","88826","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,28","0,28",null,"C",{"$f":"IF($B5767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88834","SINAPI","88834","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014","H","12,92","12,92",null,"CR",{"$f":"IF($B5772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88842","SINAPI","88842","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","77,05","77,05",null,"C",{"$f":"IF($B5778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88855","SINAPI","88855","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","3,54","3,54",null,"CR",{"$f":"IF($B5783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88900","SINAPI","88900","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","57,00","57,00",null,"CR",{"$f":"IF($B5789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89010","SINAPI","89010","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","18,90","18,90",null,"C",{"$f":"IF($B5794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89015","SINAPI","89015","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","4,08","4,08",null,"CR",{"$f":"IF($B5799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89016","SINAPI","89016","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014","H","1,08","1,08",null,"CR",{"$f":"IF($B5800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89023","SINAPI","89023","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","3,48","3,48",null,"AS",{"$f":"IF($B5805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89030","SINAPI","89030","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","14,58","14,58",null,"CR",{"$f":"IF($B5810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89131","SINAPI","89131","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014","H","13,33","13,33",null,"CR",{"$f":"IF($B5816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89214","SINAPI","89214","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","26,08","26,08",null,"CR",{"$f":"IF($B5821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89228","SINAPI","89228","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","45,28","45,28",null,"C",{"$f":"IF($B5827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89233","SINAPI","89233","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","164,78","164,78",null,"C",{"$f":"IF($B5832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89240","SINAPI","89240","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","77,06","77,06",null,"AS",{"$f":"IF($B5837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89253","SINAPI","89253","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","63,15","63,15",null,"AS",{"$f":"IF($B5843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89260","SINAPI","89260","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014","H","10,27","10,27",null,"CR",{"$f":"IF($B5848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89267","SINAPI","89267","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","48,37","48,37",null,"CR",{"$f":"IF($B5853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89275","SINAPI","89275","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,34","0,34",null,"CR",{"$f":"IF($B5859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89276","SINAPI","89276","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","1,87","1,87",null,"CR",{"$f":"IF($B5860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89872"},"SINAPI","89872","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","6,36","6,36",null,"CR",{"$f":"IF($B5866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89880","SINAPI","89880","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","6,69","6,69",null,"CR",{"$f":"IF($B5871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90584","SINAPI","90584","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","0,32","0,32",null,"AS",{"$f":"IF($B5876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90627","SINAPI","90627","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","52,15","52,15",null,"CR",{"$f":"IF($B5882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90634","SINAPI","90634","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015","H","0,88","0,88",null,"CR",{"$f":"IF($B5887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90642","SINAPI","90642","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","12,39","12,39",null,"C",{"$f":"IF($B5893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90652","SINAPI","90652","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","3,70","3,70",null,"CR",{"$f":"IF($B5898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90659","SINAPI","90659","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,91","0,91",null,"CR",{"$f":"IF($B5903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90667","SINAPI","90667","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","14,76","14,76",null,"C",{"$f":"IF($B5909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90676","SINAPI","90676","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","115,29","115,29",null,"CR",{"$f":"IF($B5914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90683","SINAPI","90683","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023","H","7,62","7,62",null,"AS",{"$f":"IF($B5919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90691","SINAPI","90691","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","39,29","39,29",null,"C",{"$f":"IF($B5925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90962"},"SINAPI","90962","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","8,58","8,58",null,"AS",{"$f":"IF($B5930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90963","SINAPI","90963","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","14,75","14,75",null,"C",{"$f":"IF($B5931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90975","SINAPI","90975","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","17,46","17,46",null,"AS",{"$f":"IF($B5936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90993","SINAPI","90993","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015","H","2,18","2,18",null,"AS",{"$f":"IF($B5941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91028","SINAPI","91028","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","4,21","4,21",null,"CR",{"$f":"IF($B5947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91275","SINAPI","91275","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","0,73","0,73",null,"CR",{"$f":"IF($B5952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91282","SINAPI","91282","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","8,22","8,22",null,"C",{"$f":"IF($B5957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91361","SINAPI","91361","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,37","3,37",null,"AS",{"$f":"IF($B5963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91376","SINAPI","91376","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014","H","8,34","8,34",null,"CR",{"$f":"IF($B5968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91384","SINAPI","91384","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","139,83","139,83",null,"C",{"$f":"IF($B5974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91397","SINAPI","91397","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014","H","11,71","11,71",null,"AS",{"$f":"IF($B5979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91468","SINAPI","91468","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","23,54","23,54",null,"AS",{"$f":"IF($B5984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91531","SINAPI","91531","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","1,08","1,08",null,"CR",{"$f":"IF($B5990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91632","SINAPI","91632","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","37,96","37,96",null,"CR",{"$f":"IF($B5995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91633","SINAPI","91633","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","131,98","131,98",null,"C",{"$f":"IF($B5996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B5996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91644","SINAPI","91644","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","297,00","297,00",null,"C",{"$f":"IF($B6001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92040","SINAPI","92040","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","6,47","6,47",null,"AS",{"$f":"IF($B6006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92104","SINAPI","92104","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","69,81","69,81",null,"AS",{"$f":"IF($B6012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92111","SINAPI","92111","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,06","1,06",null,"CR",{"$f":"IF($B6017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92134","SINAPI","92134","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015","H","3,98","3,98",null,"C",{"$f":"IF($B6022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92142","SINAPI","92142","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","0,59","0,59",null,"CR",{"$f":"IF($B6028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92239","SINAPI","92239","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015","H","5,33","5,33",null,"AS",{"$f":"IF($B6033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92715","SINAPI","92715","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","99,05","99,05",null,"CR",{"$f":"IF($B6039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92963","SINAPI","92963","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","1,78","1,78",null,"CR",{"$f":"IF($B6044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93222","SINAPI","93222","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016","H","465,75","465,75",null,"CR",{"$f":"IF($B6049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93235","SINAPI","93235","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016","H","2,52","2,52",null,"AS",{"$f":"IF($B6055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93269","SINAPI","93269","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   JUROS. AF_05/2023","H","9,33","9,33",null,"CR",{"$f":"IF($B6060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93270","SINAPI","93270","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","27,66","27,66",null,"CR",{"$f":"IF($B6061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93280","SINAPI","93280","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","0,66","0,66",null,"CR",{"$f":"IF($B6066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93296","SINAPI","93296","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H","13,25","13,25",null,"CR",{"$f":"IF($B6071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93404","SINAPI","93404","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","7,09","7,09",null,"AS",{"$f":"IF($B6077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93412","SINAPI","93412","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016","H","0,12","0,12",null,"AS",{"$f":"IF($B6082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93419","SINAPI","93419","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","4,01","4,01",null,"AS",{"$f":"IF($B6087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93429","SINAPI","93429","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","147,84","147,84",null,"AS",{"$f":"IF($B6093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93436","SINAPI","93436","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_05/2023","H","2,63","2,63",null,"AS",{"$f":"IF($B6098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95117","SINAPI","95117","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016","H","10,04","10,04",null,"AS",{"$f":"IF($B6104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95124","SINAPI","95124","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016","H","5,51","5,51",null,"AS",{"$f":"IF($B6109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95131","SINAPI","95131","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","56,38","56,38",null,"AS",{"$f":"IF($B6114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95210","SINAPI","95210","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","31,33","31,33",null,"CR",{"$f":"IF($B6121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95257","SINAPI","95257","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","1,92","1,92",null,"CR",{"$f":"IF($B6126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95266","SINAPI","95266","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,44","0,44",null,"AS",{"$f":"IF($B6131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95267","SINAPI","95267","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016","H","0,09","0,09",null,"AS",{"$f":"IF($B6132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95274","SINAPI","95274","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,33","0,33",null,"AS",{"$f":"IF($B6137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95617","SINAPI","95617","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","1,26","1,26",null,"CR",{"$f":"IF($B6143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95629","SINAPI","95629","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","61,60","61,60",null,"AS",{"$f":"IF($B6148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95701","SINAPI","95701","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","2,66","2,66",null,"CR",{"$f":"IF($B6153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95711","SINAPI","95711","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H","15,87","15,87",null,"CR",{"$f":"IF($B6159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95718","SINAPI","95718","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","72,29","72,29",null,"CR",{"$f":"IF($B6164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96008","SINAPI","96008","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","25,34","25,34",null,"CR",{"$f":"IF($B6170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96016","SINAPI","96016","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","6,73","6,73",null,"CR",{"$f":"IF($B6175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96026","SINAPI","96026","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","21,20","21,20",null,"CR",{"$f":"IF($B6180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96034"},"SINAPI","96034","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","139,83","139,83",null,"C",{"$f":"IF($B6186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96057","SINAPI","96057","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H","66,43","66,43",null,"C",{"$f":"IF($B6191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96242","SINAPI","96242","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017","H","7,18","7,18",null,"CR",{"$f":"IF($B6196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96243","SINAPI","96243","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017","H","34,00","34,00",null,"CR",{"$f":"IF($B6197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96459","SINAPI","96459","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017","H","14,64","14,64",null,"AS",{"$f":"IF($B6202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99829","SINAPI","99829","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,18","0,18",null,"C",{"$f":"IF($B6208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100638","SINAPI","100638","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","57,38","57,38",null,"AS",{"$f":"IF($B6213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100645","SINAPI","100645","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H","614,90","614,90",null,"AS",{"$f":"IF($B6218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102809","SINAPI","102809","CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","17,29","17,29",null,"C",{"$f":"IF($B6224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102849","SINAPI","102849","GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","64,90","64,90",null,"C",{"$f":"IF($B6229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102879","SINAPI","102879","PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","177,00","177,00",null,"C",{"$f":"IF($B6234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102915","SINAPI","102915","ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,53","0,53",null,"CR",{"$f":"IF($B6240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102951","SINAPI","102951","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,53","0,53",null,"CR",{"$f":"IF($B6245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103162","SINAPI","103162","MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,52","2,52",null,"CR",{"$f":"IF($B6251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103229","SINAPI","103229","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","95,73","95,73",null,"C",{"$f":"IF($B6256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103792","SINAPI","103792","MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022","H","0,23","0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B6261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103937","SINAPI","103937","CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","1,30","1,30",null,"CR",{"$f":"IF($B6262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104090","SINAPI","104090","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","0,57","0,57",null,"CR",{"$f":"IF($B6267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104655","SINAPI","104655","MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,57","0,57",null,"CR",{"$f":"IF($B6273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104715","SINAPI","104715","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023","H","88,67","88,67",null,"C",{"$f":"IF($B6278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92261","SINAPI","92261","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","461,90","491,08",null,"AS",{"$f":"IF($B6283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0912634%"},{"$f":"IF($B6283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7116434%"}]
["SINAPI 92543","SINAPI","92543","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","15,54","16,08",null,"CR",{"$f":"IF($B6289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8831168%"},{"$f":"IF($B6289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5768025%"}]
["SINAPI 92548","SINAPI","92548","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.097,30","1.158,99",null,"AS",{"$f":"IF($B6294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7647348%"},{"$f":"IF($B6294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2382892%"}]
["SINAPI 92553","SINAPI","92553","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.249,81","2.381,50",null,"AS",{"$f":"IF($B6299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1999297%"},{"$f":"IF($B6299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7279602%"}]
["SINAPI 92559","SINAPI","92559","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.375,64","1.463,48",null,"AS",{"$f":"IF($B6305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4970263%"},{"$f":"IF($B6305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1294292%"}]
["SINAPI 92564","SINAPI","92564","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.263,21","2.394,90",null,"AS",{"$f":"IF($B6310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9855766%"},{"$f":"IF($B6310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5056521%"}]
["SINAPI 100385","SINAPI","100385","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","24,21","25,33",null,"CR",{"$f":"IF($B6316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8149688%"},{"$f":"IF($B6316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0634920%"}]
["SINAPI 100390","SINAPI","100390","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","18,89","20,53",null,"CR",{"$f":"IF($B6321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,9487728%"},{"$f":"IF($B6321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,6753311%"}]
["SINAPI 100395","SINAPI","100395","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","19,41","21,23",null,"CR",{"$f":"IF($B6326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,0829016%"},{"$f":"IF($B6326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,6950758%"}]
["SINAPI 94189","SINAPI","94189","TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","45,23","45,87",null,"CR",{"$f":"IF($B6327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4681888%"},{"$f":"IF($B6327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7486338%"}]
["SINAPI 94204","SINAPI","94204","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","87,18","89,48",null,"CR",{"$f":"IF($B6332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2951045%"},{"$f":"IF($B6332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4596440%"}]
["SINAPI 94442","SINAPI","94442","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","58,43","59,47",null,"CR",{"$f":"IF($B6338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1206452%"},{"$f":"IF($B6338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6938637%"}]
["SINAPI 94448","SINAPI","94448","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","87,18","89,48",null,"CR",{"$f":"IF($B6343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2951045%"},{"$f":"IF($B6343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4596440%"}]
["SINAPI 94216","SINAPI","94216","TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","166,52","166,85",null,"CR",{"$f":"IF($B6348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1474917%"},{"$f":"IF($B6348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3312544%"}]
["SINAPI 94451","SINAPI","94451","CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","96,09","96,47",null,"CR",{"$f":"IF($B6354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3435058%"},{"$f":"IF($B6354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7083117%"}]
["SINAPI 100330","SINAPI","100330","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","24,15","25,42",null,"CR",{"$f":"IF($B6359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3345817%"},{"$f":"IF($B6359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6803797%"}]
["SINAPI 94228","SINAPI","94228","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","96,38","98,19",null,"CR",{"$f":"IF($B6364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4321346%"},{"$f":"IF($B6364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0496888%"}]
["SINAPI 92257","SINAPI","92257","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","293,63","320,81",null,"AS",{"$f":"IF($B6370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,1881283%"},{"$f":"IF($B6370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,8170904%"}]
["SINAPI 92568","SINAPI","92568","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","158,80","160,64",null,"AS",{"$f":"IF($B6372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1604160%"},{"$f":"IF($B6372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2362469%"}]
["SINAPI 92578","SINAPI","92578","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","86,99","88,39",null,"AS",{"$f":"IF($B6382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9493321%"},{"$f":"IF($B6382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3680154%"}]
["SINAPI 92584","SINAPI","92584","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.013,95","1.034,51",null,"AS",{"$f":"IF($B6387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5241684%"},{"$f":"IF($B6387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2614042%"}]
["SINAPI 92594","SINAPI","92594","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.142,80","2.182,02",null,"AS",{"$f":"IF($B6392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3036619%"},{"$f":"IF($B6392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8976665%"}]
["SINAPI 92596","SINAPI","92596","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.380,88","2.430,17",null,"AS",{"$f":"IF($B6393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7882652%"},{"$f":"IF($B6393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5573292%"}]
["SINAPI 92606","SINAPI","92606","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","1.129,68","1.150,24",null,"AS",{"$f":"IF($B6398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2408694%"},{"$f":"IF($B6398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8261984%"}]
["SINAPI 92616","SINAPI","92616","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","2.263,29","2.312,58",null,"AS",{"$f":"IF($B6403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4527602%"},{"$f":"IF($B6403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2976231%"}]
["SINAPI 100360","SINAPI","100360","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.250,70","1.325,46",null,"AS",{"$f":"IF($B6409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9724983%"},{"$f":"IF($B6409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5289568%"}]
["SINAPI 100365","SINAPI","100365","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.728,57","2.873,35",null,"AS",{"$f":"IF($B6414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8142123%"},{"$f":"IF($B6414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1995753%"}]
["SINAPI 100371","SINAPI","100371","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.510,96","1.611,90",null,"AS",{"$f":"IF($B6420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3167231%"},{"$f":"IF($B6420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9924612%"}]
["SINAPI 100376","SINAPI","100376","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.500,20","2.644,98",null,"AS",{"$f":"IF($B6425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8117729%"},{"$f":"IF($B6425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3253753%"}]
["SINAPI 94444","SINAPI","94444","TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","640,95","641,99",null,"CR",{"$f":"IF($B6430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0112517%"},{"$f":"IF($B6430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1731895%"}]
["SINAPI 102661","SINAPI","102661","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","34,41","35,13",null,"AS",{"$f":"IF($B6436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7373648%"},{"$f":"IF($B6436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5105895%"}]
["SINAPI 102666","SINAPI","102666","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","60,02","60,78",null,"AS",{"$f":"IF($B6441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8054487%"},{"$f":"IF($B6441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9468471%"}]
["SINAPI 102674","SINAPI","102674","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","105,88","107,32",null,"AS",{"$f":"IF($B6447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2693947%"},{"$f":"IF($B6447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4699448%"}]
["SINAPI 102680","SINAPI","102680","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","141,30","143,01",null,"AS",{"$f":"IF($B6452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3847901%"},{"$f":"IF($B6452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5086980%"}]
["SINAPI 102687","SINAPI","102687","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","181,27","183,64",null,"CR",{"$f":"IF($B6457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9878385%"},{"$f":"IF($B6457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1628465%"}]
["SINAPI 102688","SINAPI","102688","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","40,14","41,23",null,"AS",{"$f":"IF($B6458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6166166%"},{"$f":"IF($B6458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7911284%"}]
["SINAPI 102696","SINAPI","102696","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","123,64","125,35",null,"CR",{"$f":"IF($B6463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4562996%"},{"$f":"IF($B6463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6864501%"}]
["SINAPI 102707","SINAPI","102707","TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","40,94","41,50",null,"CR",{"$f":"IF($B6468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3067875%"},{"$f":"IF($B6468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5479816%"}]
["SINAPI 102715","SINAPI","102715","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","29,60","29,66",null,"CR",{"$f":"IF($B6474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9481882%"},{"$f":"IF($B6474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1490368%"}]
["SINAPI 102722","SINAPI","102722","DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","57,16","58,39",null,"AS",{"$f":"IF($B6479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2468897%"},{"$f":"IF($B6479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0626179%"}]
["SINAPI 92743","SINAPI","92743","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M \u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","589,86","609,27",null,"CR",{"$f":"IF($B6485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3493301%"},{"$f":"IF($B6485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8912893%"}]
["SINAPI 92748","SINAPI","92748","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M\u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","714,60","731,66",null,"CR",{"$f":"IF($B6490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7586187%"},{"$f":"IF($B6490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7455022%"}]
["SINAPI 92753","SINAPI","92753","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M \u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","580,36","596,15",null,"AS",{"$f":"IF($B6495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8100105%"},{"$f":"IF($B6495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0140608%"}]
["SINAPI 91069","SINAPI","91069","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","120,30","124,53",null,"AS",{"$f":"IF($B6501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7945513%"},{"$f":"IF($B6501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4689411%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91074"},"SINAPI","91074","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","152,92","159,90",null,"AS",{"$f":"IF($B6506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2353712%"},{"$f":"IF($B6506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3784461%"}]
["SINAPI 91080","SINAPI","91080","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","142,74","146,50",null,"AS",{"$f":"IF($B6512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3213708%"},{"$f":"IF($B6512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4909016%"}]
["SINAPI 91086","SINAPI","91086","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","133,64","139,35",null,"AS",{"$f":"IF($B6517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4957264%"},{"$f":"IF($B6517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5335297%"}]
["SINAPI 91091","SINAPI","91091","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","164,19","172,50",null,"AS",{"$f":"IF($B6522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3365460%"},{"$f":"IF($B6522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6531204%"}]
["SINAPI 91092","SINAPI","91092","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","199,40","213,20",null,"AS",{"$f":"IF($B6523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8471001%"},{"$f":"IF($B6523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5483234%"}]
["SINAPI 91097","SINAPI","91097","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","147,59","151,99",null,"AS",{"$f":"IF($B6528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4571506%"},{"$f":"IF($B6528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8385523%"}]
["SINAPI 93952","SINAPI","93952","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","241,60","257,88",null,"AS",{"$f":"IF($B6533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6760008%"},{"$f":"IF($B6533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3658727%"}]
["SINAPI 93958","SINAPI","93958","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","236,15","250,86",null,"AS",{"$f":"IF($B6539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5640895%"},{"$f":"IF($B6539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1685783%"}]
["SINAPI 93963","SINAPI","93963","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","208,80","222,72",null,"AS",{"$f":"IF($B6544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3196945%"},{"$f":"IF($B6544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9966240%"}]
["SINAPI 93969","SINAPI","93969","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","209,92","222,98",null,"AS",{"$f":"IF($B6550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5287795%"},{"$f":"IF($B6550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1357913%"}]
["SINAPI 100333","SINAPI","100333","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019","M2","606,92","614,68",null,"CR",{"$f":"IF($B6555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7466775%"},{"$f":"IF($B6555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8775627%"}]
["SINAPI 100343","SINAPI","100343","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","12,64","12,97",null,"CR",{"$f":"IF($B6560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4213036%"},{"$f":"IF($B6560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5193798%"}]
["SINAPI 100349","SINAPI","100349","CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019","M3","636,76","639,96",null,"AS",{"$f":"IF($B6566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1082630%"},{"$f":"IF($B6566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5928050%"}]
["SINAPI 104845","SINAPI","104845","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","132,18","138,26",null,"AS",{"$f":"IF($B6571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4738041%"},{"$f":"IF($B6571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6202090%"}]
["SINAPI 104850","SINAPI","104850","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","50,13","52,07",null,"AS",{"$f":"IF($B6576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9365971%"},{"$f":"IF($B6576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7864040%"}]
["SINAPI 104876","SINAPI","104876","PERFURAÇÃO DE CORTINA PRÉ-MOLDADA COM MARTELETE ROMPEDOR. AF_11/2023","UN","24,39","27,38",null,"CR",{"$f":"IF($B6582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0197776%"},{"$f":"IF($B6582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,6578659%"}]
["SINAPI 104886","SINAPI","104886","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","49,77","51,46",null,"AS",{"$f":"IF($B6587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2593642%"},{"$f":"IF($B6587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8496181%"}]
["SINAPI 104887","SINAPI","104887","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","43,52","44,90",null,"AS",{"$f":"IF($B6588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5556584%"},{"$f":"IF($B6588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0453016%"}]
["SINAPI 104892","SINAPI","104892","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","104,58","109,19",null,"AS",{"$f":"IF($B6593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3181032%"},{"$f":"IF($B6593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4044117%"}]
["SINAPI 102993","SINAPI","102993","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","104,91","107,80",null,"CR",{"$f":"IF($B6598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0594408%"},{"$f":"IF($B6598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2775559%"}]
["SINAPI 102999","SINAPI","102999","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021","M","117,19","122,52",null,"CR",{"$f":"IF($B6604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1474512%"},{"$f":"IF($B6604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2745418%"}]
["SINAPI 103005","SINAPI","103005","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021","UN","584,29","605,42",null,"AS",{"$f":"IF($B6609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3845784%"},{"$f":"IF($B6609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1050872%"}]
["SINAPI 97936","SINAPI","97936","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","1.960,10","2.054,06",null,"AS",{"$f":"IF($B6615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6143335%"},{"$f":"IF($B6615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8373514%"}]
["SINAPI 97951","SINAPI","97951","CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.812,92","2.939,24",null,"AS",{"$f":"IF($B6620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7892220%"},{"$f":"IF($B6620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8942397%"}]
["SINAPI 97957","SINAPI","97957","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.603,18","2.734,00",null,"AS",{"$f":"IF($B6625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1073327%"},{"$f":"IF($B6625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4064636%"}]
["SINAPI 97977","SINAPI","97977","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.554,49","1.639,80",null,"AS",{"$f":"IF($B6631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9944839%"},{"$f":"IF($B6631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4366303%"}]
["SINAPI 97983","SINAPI","97983","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","512,61","517,59",null,"CR",{"$f":"IF($B6635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9760334%"},{"$f":"IF($B6635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8774886%"}]
["SINAPI 97993","SINAPI","97993","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","2.014,50","2.135,86",null,"CR",{"$f":"IF($B6642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2888173%"},{"$f":"IF($B6642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8545895%"}]
["SINAPI 98001","SINAPI","98001","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M","2.098,08","2.216,88",null,"CR",{"$f":"IF($B6648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0444672%"},{"$f":"IF($B6648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5264212%"}]
["SINAPI 98007","SINAPI","98007","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M","2.874,27","3.037,34",null,"CR",{"$f":"IF($B6653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1137067%"},{"$f":"IF($B6653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5983980%"}]
["SINAPI 98008","SINAPI","98008","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020_PA","UN","4.010,10","4.199,10",null,"AS",{"$f":"IF($B6654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1834598%"},{"$f":"IF($B6654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3779165%"}]
["SINAPI 98013","SINAPI","98013","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.356,83","2.490,39",null,"CR",{"$f":"IF($B6659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0723554%"},{"$f":"IF($B6659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5557269%"}]
["SINAPI 98018","SINAPI","98018","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.387,31","8.765,35",null,"AS",{"$f":"IF($B6664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9021911%"},{"$f":"IF($B6664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0177757%"}]
["SINAPI 98024","SINAPI","98024","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.087,11","8.445,48",null,"AS",{"$f":"IF($B6670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4326286%"},{"$f":"IF($B6670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5184007%"}]
["SINAPI 98029","SINAPI","98029","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M","3.420,52","3.614,62",null,"CR",{"$f":"IF($B6675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1201408%"},{"$f":"IF($B6675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6050849%"}]
["SINAPI 98034","SINAPI","98034","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.848,10","11.303,22",null,"AS",{"$f":"IF($B6680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9682124%"},{"$f":"IF($B6680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9545459%"}]
["SINAPI 98040","SINAPI","98040","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.555,43","13.072,20",null,"AS",{"$f":"IF($B6686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4744798%"},{"$f":"IF($B6686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4261602%"}]
["SINAPI 98045","SINAPI","98045","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.947,92","4.172,08",null,"CR",{"$f":"IF($B6691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1366690%"},{"$f":"IF($B6691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6219182%"}]
["SINAPI 98051","SINAPI","98051","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","941,41","995,61",null,"CR",{"$f":"IF($B6697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6417643%"},{"$f":"IF($B6697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1469556%"}]
["SINAPI 98409","SINAPI","98409","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","388,28","392,44",null,"CR",{"$f":"IF($B6702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6278410%"},{"$f":"IF($B6702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6181734%"}]
["SINAPI 99243","SINAPI","99243","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","1.556,99","1.655,02",null,"CR",{"$f":"IF($B6707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9738910%"},{"$f":"IF($B6707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5900289%"}]
["SINAPI 99252","SINAPI","99252","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.477,97","2.603,24",null,"AS",{"$f":"IF($B6713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3129924%"},{"$f":"IF($B6713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6262072%"}]
["SINAPI 99263","SINAPI","99263","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.257,18","2.389,92",null,"CR",{"$f":"IF($B6718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3979273%"},{"$f":"IF($B6718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9315977%"}]
["SINAPI 99265","SINAPI","99265","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.806,51","3.995,33",null,"AS",{"$f":"IF($B6719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7186531%"},{"$f":"IF($B6719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0002357%"}]
["SINAPI 99270","SINAPI","99270","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","605,08","618,87",null,"AS",{"$f":"IF($B6724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0875380%"},{"$f":"IF($B6724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0077036%"}]
["SINAPI 99275","SINAPI","99275","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","925,21","956,29",null,"AS",{"$f":"IF($B6729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7936232%"},{"$f":"IF($B6729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3744735%"}]
["SINAPI 99281","SINAPI","99281","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","2.504,59","2.652,03",null,"CR",{"$f":"IF($B6735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4260207%"},{"$f":"IF($B6735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9606930%"}]
["SINAPI 99286","SINAPI","99286","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.513,54","6.829,47",null,"AS",{"$f":"IF($B6740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0323439%"},{"$f":"IF($B6740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2754964%"}]
["SINAPI 99291","SINAPI","99291","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","2.751,97","2.914,04",null,"CR",{"$f":"IF($B6745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4500556%"},{"$f":"IF($B6745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9856501%"}]
["SINAPI 99298","SINAPI","99298","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.568,19","11.021,02",null,"AS",{"$f":"IF($B6751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5229713%"},{"$f":"IF($B6751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5475882%"}]
["SINAPI 99303","SINAPI","99303","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.805,47","11.264,29",null,"AS",{"$f":"IF($B6756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2833723%"},{"$f":"IF($B6756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2917005%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99309"},"SINAPI","99309","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","3.774,77","3.997,52",null,"CR",{"$f":"IF($B6762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5166857%"},{"$f":"IF($B6762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0542504%"}]
["SINAPI 99314","SINAPI","99314","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","4.026,43","4.264,09",null,"CR",{"$f":"IF($B6767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5279175%"},{"$f":"IF($B6767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0656837%"}]
["SINAPI 99320","SINAPI","99320","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.880,40","8.237,08",null,"AS",{"$f":"IF($B6772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0204818%"},{"$f":"IF($B6772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1439446%"}]
["SINAPI 99326","SINAPI","99326","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.095,49","8.449,49",null,"AS",{"$f":"IF($B6778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0672207%"},{"$f":"IF($B6778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1290889%"}]
["SINAPI 101807","SINAPI","101807","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","475,85","508,14",null,"AS",{"$f":"IF($B6783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0841683%"},{"$f":"IF($B6783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7753989%"}]
["SINAPI 101808","SINAPI","101808","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","524,22","532,17",null,"AS",{"$f":"IF($B6784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3751195%"},{"$f":"IF($B6784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7346123%"}]
["SINAPI 102457","SINAPI","102457","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA","UN","1.650,48","1.690,32",null,"AS",{"$f":"IF($B6789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8961089%"},{"$f":"IF($B6789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9021011%"}]
["SINAPI 94267","SINAPI","94267","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","53,32","55,37",null,"AS",{"$f":"IF($B6794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7907020%"},{"$f":"IF($B6794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6485507%"}]
["SINAPI 94273","SINAPI","94273","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","46,56","47,81",null,"CR",{"$f":"IF($B6800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5123789%"},{"$f":"IF($B6800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7002096%"}]
["SINAPI 94278","SINAPI","94278","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","39,58","40,96",null,"CR",{"$f":"IF($B6805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6510508%"},{"$f":"IF($B6805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3150684%"}]
["SINAPI 94283","SINAPI","94283","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","56,14","57,60",null,"CR",{"$f":"IF($B6810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0899036%"},{"$f":"IF($B6810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2197496%"}]
["SINAPI 94289","SINAPI","94289","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M","40,32","41,59",null,"CR",{"$f":"IF($B6816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2498758%"},{"$f":"IF($B6816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6626506%"}]
["SINAPI 94294","SINAPI","94294","EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024","M","7,76","8,05",null,"CR",{"$f":"IF($B6821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9658792%"},{"$f":"IF($B6821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7901390%"}]
["SINAPI 102727","SINAPI","102727","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021","M2","102,49","107,38",null,"CR",{"$f":"IF($B6827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4968246%"},{"$f":"IF($B6827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7116747%"}]
["SINAPI 102732","SINAPI","102732","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","9,19","9,31",null,"CR",{"$f":"IF($B6832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7850877%"},{"$f":"IF($B6832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8840736%"}]
["SINAPI 102737","SINAPI","102737","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","1.063,04","1.097,20",null,"AS",{"$f":"IF($B6837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7740700%"},{"$f":"IF($B6837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2680185%"}]
["SINAPI 102743","SINAPI","102743","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","4.389,31","4.521,43",null,"AS",{"$f":"IF($B6843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5069756%"},{"$f":"IF($B6843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8804587%"}]
["SINAPI 102748","SINAPI","102748","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","11.363,14","11.686,71",null,"AS",{"$f":"IF($B6848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4938672%"},{"$f":"IF($B6848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7693819%"}]
["SINAPI 102753","SINAPI","102753","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","10.698,50","10.992,29",null,"AS",{"$f":"IF($B6853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8512594%"},{"$f":"IF($B6853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0633442%"}]
["SINAPI 102754","SINAPI","102754","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","20.281,37","20.823,26",null,"AS",{"$f":"IF($B6854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3850069%"},{"$f":"IF($B6854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5498475%"}]
["SINAPI 102759","SINAPI","102759","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","19.278,98","19.789,24",null,"AS",{"$f":"IF($B6859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2369922%"},{"$f":"IF($B6859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3862079%"}]
["SINAPI 102765","SINAPI","102765","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","15.759,45","16.257,50",null,"AS",{"$f":"IF($B6865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4532352%"},{"$f":"IF($B6865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9150884%"}]
["SINAPI 102770","SINAPI","102770","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","27.890,88","28.708,44",null,"AS",{"$f":"IF($B6870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0624717%"},{"$f":"IF($B6870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3952513%"}]
["SINAPI 102775","SINAPI","102775","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","10.810,44","11.164,68",null,"CR",{"$f":"IF($B6875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2644680%"},{"$f":"IF($B6875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7981428%"}]
["SINAPI 102781","SINAPI","102781","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","12.353,17","12.757,88",null,"CR",{"$f":"IF($B6881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2602724%"},{"$f":"IF($B6881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7934955%"}]
["SINAPI 102786","SINAPI","102786","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","9.289,56","9.564,72",null,"CR",{"$f":"IF($B6886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3167485%"},{"$f":"IF($B6886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6694292%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102790"},"SINAPI","102790","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","32.547,69","33.346,74",null,"CR",{"$f":"IF($B6890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1791776%"},{"$f":"IF($B6890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2137494%"}]
["SINAPI 102798","SINAPI","102798","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","78.336,70","80.480,72",null,"CR",{"$f":"IF($B6898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9236728%"},{"$f":"IF($B6898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1396601%"}]
["SINAPI 101570","SINAPI","101570","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","19,35","21,15",null,"CR",{"$f":"IF($B6903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,5505968%"},{"$f":"IF($B6903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,1770290%"}]
["SINAPI 101576","SINAPI","101576","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","31,52","33,85",null,"CR",{"$f":"IF($B6909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7551669%"},{"$f":"IF($B6909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5116898%"}]
["SINAPI 101581","SINAPI","101581","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","32,01","34,26",null,"CR",{"$f":"IF($B6914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5095401%"},{"$f":"IF($B6914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2084185%"}]
["SINAPI 101586","SINAPI","101586","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","34,08","35,88",null,"CR",{"$f":"IF($B6919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5102880%"},{"$f":"IF($B6919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8838313%"}]
["SINAPI 101587","SINAPI","101587","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","49,84","53,40",null,"CR",{"$f":"IF($B6920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2412060%"},{"$f":"IF($B6920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9842490%"}]
["SINAPI 101592","SINAPI","101592","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","48,43","50,89",null,"CR",{"$f":"IF($B6925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2642251%"},{"$f":"IF($B6925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5547677%"}]
["SINAPI 101604","SINAPI","101604","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","8,61","9,10",null,"C",{"$f":"IF($B6931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1001177%"},{"$f":"IF($B6931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7096775%"}]
["SINAPI 90791","SINAPI","90791","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.365,79","1.368,73",null,"CR",{"$f":"IF($B6936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3311757%"},{"$f":"IF($B6936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5424070%"}]
["SINAPI 90797","SINAPI","90797","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","971,54","981,59",null,"CR",{"$f":"IF($B6941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4012024%"},{"$f":"IF($B6941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3606129%"}]
["SINAPI 90821","SINAPI","90821","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","424,30","429,84",null,"CR",{"$f":"IF($B6947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0734507%"},{"$f":"IF($B6947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2563291%"}]
["SINAPI 90830","SINAPI","90830","FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","184,93","188,86",null,"CR",{"$f":"IF($B6952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1267239%"},{"$f":"IF($B6952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9303532%"}]
["SINAPI 90845","SINAPI","90845","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.690,63","1.724,60",null,"CR",{"$f":"IF($B6958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3981322%"},{"$f":"IF($B6958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1226024%"}]
["SINAPI 90850","SINAPI","90850","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.262,36","1.290,62",null,"CR",{"$f":"IF($B6963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8099164%"},{"$f":"IF($B6963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6986662%"}]
["SINAPI 91011","SINAPI","91011","PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","517,88","523,93",null,"CR",{"$f":"IF($B6968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2321031%"},{"$f":"IF($B6968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3069288%"}]
["SINAPI 91287","SINAPI","91287","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019","UN","307,30","318,05",null,"CR",{"$f":"IF($B6974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6373697%"},{"$f":"IF($B6974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2892187%"}]
["SINAPI 91298","SINAPI","91298","PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","905,67","911,72",null,"AS",{"$f":"IF($B6979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1352885%"},{"$f":"IF($B6979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7735524%"}]
["SINAPI 91307","SINAPI","91307","FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","93,77","96,78",null,"CR",{"$f":"IF($B6984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8292422%"},{"$f":"IF($B6984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3164426%"}]
["SINAPI 91312","SINAPI","91312","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.027,61","1.057,20",null,"CR",{"$f":"IF($B6985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7729504%"},{"$f":"IF($B6985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0766936%"}]
["SINAPI 91317","SINAPI","91317","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.518,21","1.553,00",null,"CR",{"$f":"IF($B6990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1365604%"},{"$f":"IF($B6990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0603131%"}]
["SINAPI 91323","SINAPI","91323","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.408,48","1.439,34",null,"CR",{"$f":"IF($B6996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5138975%"},{"$f":"IF($B6996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3689450%"}]
["SINAPI 91328","SINAPI","91328","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.135,65","1.162,18",null,"CR",{"$f":"IF($B7001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4197974%"},{"$f":"IF($B7001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3757395%"}]
["SINAPI 91333","SINAPI","91333","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.030,25","1.057,97",null,"CR",{"$f":"IF($B7006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6067577%"},{"$f":"IF($B7006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7951716%"}]
["SINAPI 100660","SINAPI","100660","ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","11,13","11,40",null,"CR",{"$f":"IF($B7012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7244805%"},{"$f":"IF($B7012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7548500%"}]
["SINAPI 100680","SINAPI","100680","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.296,17","1.326,30",null,"CR",{"$f":"IF($B7017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3396517%"},{"$f":"IF($B7017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2852292%"}]
["SINAPI 100685","SINAPI","100685","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.461,06","1.493,25",null,"CR",{"$f":"IF($B7022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5931506%"},{"$f":"IF($B7022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4565803%"}]
["SINAPI 100691","SINAPI","100691","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.786,66","1.818,27",null,"AS",{"$f":"IF($B7028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9176639%"},{"$f":"IF($B7028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4671222%"}]
["SINAPI 100696","SINAPI","100696","RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","60,22","67,21",null,"CR",{"$f":"IF($B7033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,8682416%"},{"$f":"IF($B7033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,7988078%"}]
["SINAPI 100665","SINAPI","100665","JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","1.156,60","1.163,39",null,"CR",{"$f":"IF($B7039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6289904%"},{"$f":"IF($B7039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1923116%"}]
["SINAPI 100670","SINAPI","100670","JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","1.469,37","1.476,93",null,"CR",{"$f":"IF($B7044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1749812%"},{"$f":"IF($B7044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6699732%"}]
["SINAPI 94562","SINAPI","94562","JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","644,73","653,51",null,"AS",{"$f":"IF($B7049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4297725%"},{"$f":"IF($B7049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6588561%"}]
["SINAPI 94587","SINAPI","94587","CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","72,78","75,54",null,"CR",{"$f":"IF($B7050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3700137%"},{"$f":"IF($B7050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1434442%"}]
["SINAPI 99855","SINAPI","99855","CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS","M","103,75","108,45",null,"CR",{"$f":"IF($B7055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9610339%"},{"$f":"IF($B7055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0787118%"}]
["SINAPI 91341","SINAPI","91341","PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","830,41","831,98",null,"CR",{"$f":"IF($B7061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1694004%"},{"$f":"IF($B7061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3559159%"}]
["SINAPI 102188","SINAPI","102188","MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021","UN","1.029,70","1.038,47",null,"CR",{"$f":"IF($B7066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2688318%"},{"$f":"IF($B7066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0679892%"}]
["SINAPI 100706","SINAPI","100706","CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019","UN","67,20","71,85",null,"CR",{"$f":"IF($B7071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7677640%"},{"$f":"IF($B7071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4753413%"}]
["SINAPI 102152","SINAPI","102152","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","139,87","142,98",null,"CR",{"$f":"IF($B7077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7778095%"},{"$f":"IF($B7077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6602057%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102157"},"SINAPI","102157","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","223,23","225,13",null,"CR",{"$f":"IF($B7082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2652805%"},{"$f":"IF($B7082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0567010%"}]
["SINAPI 102162","SINAPI","102162","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","245,92","249,69",null,"AS",{"$f":"IF($B7087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4976611%"},{"$f":"IF($B7087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8645140%"}]
["SINAPI 102168","SINAPI","102168","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","273,00","274,72",null,"AS",{"$f":"IF($B7093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8837797%"},{"$f":"IF($B7093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4857090%"}]
["SINAPI 102176","SINAPI","102176","INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","648,96","657,00",null,"AS",{"$f":"IF($B7098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6606564%"},{"$f":"IF($B7098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7893687%"}]
["SINAPI 102182","SINAPI","102182","PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN","831,89","841,16",null,"CR",{"$f":"IF($B7104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8873901%"},{"$f":"IF($B7104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9136348%"}]
["SINAPI 102191","SINAPI","102191","REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021","M2","20,10","22,45",null,"CR",{"$f":"IF($B7109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5411883%"},{"$f":"IF($B7109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,4135003%"}]
["SINAPI 94573","SINAPI","94573","JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","477,59","481,54",null,"AS",{"$f":"IF($B7114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1097336%"},{"$f":"IF($B7114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8882173%"}]
["SINAPI 94580","SINAPI","94580","JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","659,25","663,85",null,"CR",{"$f":"IF($B7115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3189368%"},{"$f":"IF($B7115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9819973%"}]
["SINAPI 101097","SINAPI","101097","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA","M3","1.236,21","1.317,31",null,"CR",{"$f":"IF($B7120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6076810%"},{"$f":"IF($B7120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2705957%"}]
["SINAPI 101102","SINAPI","101102","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA","M3","903,06","926,55",null,"CR",{"$f":"IF($B7125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0840712%"},{"$f":"IF($B7125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2079736%"}]
["SINAPI 101108","SINAPI","101108","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA","M3","940,90","951,69",null,"CR",{"$f":"IF($B7131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0727292%"},{"$f":"IF($B7131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1263751%"}]
["SINAPI 101113","SINAPI","101113","ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3","933,01","972,20",null,"CR",{"$f":"IF($B7136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9801134%"},{"$f":"IF($B7136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9653823%"}]
["SINAPI 95607","SINAPI","95607","ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  I  FAMÍLIA 250. AF_05/2021","UN","22,68","24,11",null,"CR",{"$f":"IF($B7142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9898094%"},{"$f":"IF($B7142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6250000%"}]
["SINAPI 100653","SINAPI","100653","ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA","M","435,92","439,39",null,"CR",{"$f":"IF($B7147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8602645%"},{"$f":"IF($B7147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6071567%"}]
["SINAPI 100889","SINAPI","100889","ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","15,77","15,85",null,"CR",{"$f":"IF($B7153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7476038%"},{"$f":"IF($B7153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2422123%"}]
["SINAPI 100897","SINAPI","100897","ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA","M","120,41","121,76",null,"CR",{"$f":"IF($B7159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6972477%"},{"$f":"IF($B7159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6980198%"}]
["SINAPI 101174","SINAPI","101174","ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M","80,44","85,76",null,"CR",{"$f":"IF($B7164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8852867%"},{"$f":"IF($B7164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5432214%"}]
["SINAPI 95240","SINAPI","95240","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024","M2","17,71","18,63",null,"CR",{"$f":"IF($B7170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7054794%"},{"$f":"IF($B7170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0629067%"}]
["SINAPI 96620","SINAPI","96620","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024","M3","684,31","717,68",null,"CR",{"$f":"IF($B7175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1668055%"},{"$f":"IF($B7175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4160382%"}]
["SINAPI 97082","SINAPI","97082","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021","M3","58,31","65,04",null,"C",{"$f":"IF($B7180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,4824983%"},{"$f":"IF($B7180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4386343%"}]
["SINAPI 97083","SINAPI","97083","COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021","M2","3,04","3,38",null,"C",{"$f":"IF($B7181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,5084747%"},{"$f":"IF($B7181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,5562311%"}]
["SINAPI 97089","SINAPI","97089","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021","KG","14,23","14,36",null,"CR",{"$f":"IF($B7186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8615819%"},{"$f":"IF($B7186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7179846%"}]
["SINAPI 97096","SINAPI","97096","CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021","M3","604,83","607,00",null,"AS",{"$f":"IF($B7191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2109040%"},{"$f":"IF($B7191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5637645%"}]
["SINAPI 100323","SINAPI","100323","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024","M3","154,64","160,77",null,"CR",{"$f":"IF($B7197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5292785%"},{"$f":"IF($B7197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4085138%"}]
["SINAPI 103075","SINAPI","103075","EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","202,02","204,93",null,"AS",{"$f":"IF($B7202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8682432%"},{"$f":"IF($B7202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1845957%"}]
["SINAPI 92263","SINAPI","92263","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020","M2","186,34","191,91",null,"CR",{"$f":"IF($B7208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4693877%"},{"$f":"IF($B7208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8333333%"}]
["SINAPI 92268","SINAPI","92268","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020","M2","136,87","137,03",null,"CR",{"$f":"IF($B7213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6727605%"},{"$f":"IF($B7213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7815924%"}]
["SINAPI 92273","SINAPI","92273","FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020","M","13,00","13,49",null,"CR",{"$f":"IF($B7218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4108527%"},{"$f":"IF($B7218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1584454%"}]
["SINAPI 92419","SINAPI","92419","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","90,67","95,06",null,"CR",{"$f":"IF($B7224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9314462%"},{"$f":"IF($B7224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1681079%"}]
["SINAPI 92429","SINAPI","92429","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","77,30","81,99",null,"CR",{"$f":"IF($B7229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6151550%"},{"$f":"IF($B7229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1865444%"}]
["SINAPI 92441","SINAPI","92441","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","68,09","72,03",null,"CR",{"$f":"IF($B7235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7595402%"},{"$f":"IF($B7235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2842223%"}]
["SINAPI 92448","SINAPI","92448","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","124,81","133,11",null,"CR",{"$f":"IF($B7240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3123993%"},{"$f":"IF($B7240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9886792%"}]
["SINAPI 92453","SINAPI","92453","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","245,87","255,77",null,"CR",{"$f":"IF($B7245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9989791%"},{"$f":"IF($B7245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9273269%"}]
["SINAPI 92454","SINAPI","92454","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","281,97","291,19",null,"CR",{"$f":"IF($B7246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2307419%"},{"$f":"IF($B7246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7535235%"}]
["SINAPI 92459","SINAPI","92459","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","135,34","141,20",null,"CR",{"$f":"IF($B7251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8299925%"},{"$f":"IF($B7251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8854663%"}]
["SINAPI 92464","SINAPI","92464","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","119,75","125,53",null,"CR",{"$f":"IF($B7256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8686082%"},{"$f":"IF($B7256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1044942%"}]
["SINAPI 92470","SINAPI","92470","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","236,63","242,66",null,"CR",{"$f":"IF($B7262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7640886%"},{"$f":"IF($B7262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8596476%"}]
["SINAPI 92475","SINAPI","92475","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","85,08","88,75",null,"CR",{"$f":"IF($B7267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7557342%"},{"$f":"IF($B7267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7857871%"}]
["SINAPI 92482","SINAPI","92482","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2","236,91","251,07",null,"CR",{"$f":"IF($B7273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0094722%"},{"$f":"IF($B7273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5728875%"}]
["SINAPI 92492","SINAPI","92492","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","99,74","104,57",null,"AS",{"$f":"IF($B7278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9568316%"},{"$f":"IF($B7278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1960934%"}]
["SINAPI 92502","SINAPI","92502","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","59,02","61,97",null,"AS",{"$f":"IF($B7283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9050772%"},{"$f":"IF($B7283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2118027%"}]
["SINAPI 92514","SINAPI","92514","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","58,89","61,07",null,"AS",{"$f":"IF($B7289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0035756%"},{"$f":"IF($B7289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7958647%"}]
["SINAPI 92524","SINAPI","92524","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","78,63","81,57",null,"AS",{"$f":"IF($B7294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1592356%"},{"$f":"IF($B7294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9604762%"}]
["SINAPI 92534","SINAPI","92534","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","40,64","42,11",null,"AS",{"$f":"IF($B7299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2167366%"},{"$f":"IF($B7299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9761904%"}]
["SINAPI 96259","SINAPI","96259","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","214,11","228,42",null,"CR",{"$f":"IF($B7305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3467383%"},{"$f":"IF($B7305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0230111%"}]
["SINAPI 96533","SINAPI","96533","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","79,50","84,80",null,"CR",{"$f":"IF($B7310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2402319%"},{"$f":"IF($B7310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9261665%"}]
["SINAPI 96534","SINAPI","96534","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","66,36","71,97",null,"CR",{"$f":"IF($B7311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3485879%"},{"$f":"IF($B7311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,0829622%"}]
["SINAPI 96539","SINAPI","96539","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","130,85","138,97",null,"CR",{"$f":"IF($B7316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3579462%"},{"$f":"IF($B7316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9680161%"}]
["SINAPI 97747","SINAPI","97747","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES.  AF_06/2017","M2","199,92","212,71",null,"CR",{"$f":"IF($B7321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5622558%"},{"$f":"IF($B7321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1954055%"}]
["SINAPI 101973","SINAPI","101973","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","138,94","142,64",null,"CR",{"$f":"IF($B7327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4553314%"},{"$f":"IF($B7327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6188504%"}]
["SINAPI 101981","SINAPI","101981","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","257,39","269,73",null,"CR",{"$f":"IF($B7332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7000816%"},{"$f":"IF($B7332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9275534%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101988"},"SINAPI","101988","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","236,82","240,91",null,"CR",{"$f":"IF($B7338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6566382%"},{"$f":"IF($B7338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1744548%"}]
["SINAPI 101993","SINAPI","101993","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","185,49","189,68",null,"CR",{"$f":"IF($B7343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9851084%"},{"$f":"IF($B7343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8955420%"}]
["SINAPI 101998","SINAPI","101998","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","177,64","182,19",null,"CR",{"$f":"IF($B7348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7690140%"},{"$f":"IF($B7348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8696989%"}]
["SINAPI 102004","SINAPI","102004","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","263,82","276,59",null,"CR",{"$f":"IF($B7354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9392789%"},{"$f":"IF($B7354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1728506%"}]
["SINAPI 102009","SINAPI","102009","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","306,22","325,00",null,"CR",{"$f":"IF($B7359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9311472%"},{"$f":"IF($B7359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5216386%"}]
["SINAPI 102014","SINAPI","102014","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","398,17","424,45",null,"CR",{"$f":"IF($B7364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8623248%"},{"$f":"IF($B7364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5280792%"}]
["SINAPI 102038","SINAPI","102038","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","203,67","214,96",null,"CR",{"$f":"IF($B7370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3347428%"},{"$f":"IF($B7370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7853349%"}]
["SINAPI 102043","SINAPI","102043","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","252,60","265,02",null,"CR",{"$f":"IF($B7375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4466727%"},{"$f":"IF($B7375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7048090%"}]
["SINAPI 102044","SINAPI","102044","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","222,30","233,76",null,"CR",{"$f":"IF($B7376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9010944%"},{"$f":"IF($B7376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2407058%"}]
["SINAPI 102049","SINAPI","102049","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","271,94","287,62",null,"CR",{"$f":"IF($B7381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6298560%"},{"$f":"IF($B7381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1351276%"}]
["SINAPI 102060","SINAPI","102060","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","297,09","316,40",null,"CR",{"$f":"IF($B7386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2828405%"},{"$f":"IF($B7386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9332002%"}]
["SINAPI 102066","SINAPI","102066","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","361,91","385,71",null,"CR",{"$f":"IF($B7392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7053677%"},{"$f":"IF($B7392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3691236%"}]
["SINAPI 102071","SINAPI","102071","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","203,45","213,58",null,"CR",{"$f":"IF($B7397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7688521%"},{"$f":"IF($B7397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0569178%"}]
["SINAPI 102078","SINAPI","102078","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  U  E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA","M3","5.274,25","5.495,47",null,"AS",{"$f":"IF($B7404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8241768%"},{"$f":"IF($B7404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7998466%"}]
["SINAPI 102088","SINAPI","102088","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \u0093X\u0094 E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","149,56","153,54",null,"CR",{"$f":"IF($B7409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5004351%"},{"$f":"IF($B7409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6778799%"}]
["SINAPI 103761","SINAPI","103761","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022","M2","75,95","79,58",null,"CR",{"$f":"IF($B7414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5884610%"},{"$f":"IF($B7414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7986865%"}]
["SINAPI 104928","SINAPI","104928","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","147,22","156,79",null,"CR",{"$f":"IF($B7420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2420780%"},{"$f":"IF($B7420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8968335%"}]
["SINAPI 89999","SINAPI","89999","ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021","KG","15,31","16,13",null,"CR",{"$f":"IF($B7425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0930537%"},{"$f":"IF($B7425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4654635%"}]
["SINAPI 91596","SINAPI","91596","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019","KG","10,04","10,17",null,"CR",{"$f":"IF($B7430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4222668%"},{"$f":"IF($B7430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5232903%"}]
["SINAPI 91602","SINAPI","91602","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","11,06","11,23",null,"CR",{"$f":"IF($B7436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5367847%"},{"$f":"IF($B7436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9123434%"}]
["SINAPI 92762","SINAPI","92762","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","10,77","10,94",null,"CR",{"$f":"IF($B7441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9118198%"},{"$f":"IF($B7441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4243542%"}]
["SINAPI 92763","SINAPI","92763","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","9,07","9,16",null,"CR",{"$f":"IF($B7442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6740823%"},{"$f":"IF($B7442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7007700%"}]
["SINAPI 92768","SINAPI","92768","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","12,78","13,26",null,"CR",{"$f":"IF($B7447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7488151%"},{"$f":"IF($B7447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5140898%"}]
["SINAPI 92773","SINAPI","92773","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","8,58","8,63",null,"CR",{"$f":"IF($B7452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2825322%"},{"$f":"IF($B7452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8461538%"}]
["SINAPI 92802","SINAPI","92802","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022","KG","9,87","9,93",null,"CR",{"$f":"IF($B7458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1536113%"},{"$f":"IF($B7458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7411526%"}]
["SINAPI 92875","SINAPI","92875","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022","KG","9,35","9,48",null,"CR",{"$f":"IF($B7463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8457389%"},{"$f":"IF($B7463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2972399%"}]
["SINAPI 92880","SINAPI","92880","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022","KG","9,86","9,87",null,"CR",{"$f":"IF($B7468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3045685%"},{"$f":"IF($B7468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4056795%"}]
["SINAPI 92886","SINAPI","92886","ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","10,88","10,98",null,"CR",{"$f":"IF($B7474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3703703%"},{"$f":"IF($B7474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2385321%"}]
["SINAPI 92917","SINAPI","92917","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","13,25","13,65",null,"CR",{"$f":"IF($B7479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0851063%"},{"$f":"IF($B7479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5014749%"}]
["SINAPI 95448","SINAPI","95448","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM. AF_06/2022","KG","10,04","10,04",null,"CR",{"$f":"IF($B7485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0996015%"},{"$f":"IF($B7485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0996015%"}]
["SINAPI 95580","SINAPI","95580","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","9,80","9,83",null,"CR",{"$f":"IF($B7490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9467213%"},{"$f":"IF($B7490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1472392%"}]
["SINAPI 95592","SINAPI","95592","MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","14,90","15,66",null,"CR",{"$f":"IF($B7495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3937753%"},{"$f":"IF($B7495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7490347%"}]
["SINAPI 95947","SINAPI","95947","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","9,51","9,66",null,"CR",{"$f":"IF($B7501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8936170%"},{"$f":"IF($B7501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4016736%"}]
["SINAPI 100064","SINAPI","100064","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-159. AF_06/2019","KG","9,98","10,08",null,"CR",{"$f":"IF($B7506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4516129%"},{"$f":"IF($B7506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3852295%"}]
["SINAPI 100066","SINAPI","100066","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019","KG","9,91","9,99",null,"CR",{"$f":"IF($B7507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2738336%"},{"$f":"IF($B7507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0362173%"}]
["SINAPI 102922","SINAPI","102922","ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021","KG","8,65","8,85",null,"CR",{"$f":"IF($B7512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6341463%"},{"$f":"IF($B7512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4772727%"}]
["SINAPI 104106","SINAPI","104106","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","9,82","10,01",null,"CR",{"$f":"IF($B7517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1149897%"},{"$f":"IF($B7517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8832997%"}]
["SINAPI 104915","SINAPI","104915","ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG","10,03","10,08",null,"CR",{"$f":"IF($B7523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9116465%"},{"$f":"IF($B7523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3966033%"}]
["SINAPI 104921","SINAPI","104921","ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG","9,86","10,05",null,"CR",{"$f":"IF($B7528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2699386%"},{"$f":"IF($B7528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0280561%"}]
["SINAPI 90278","SINAPI","90278","GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","512,16","523,44",null,"CR",{"$f":"IF($B7533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6153260%"},{"$f":"IF($B7533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4788291%"}]
["SINAPI 90284","SINAPI","90284","GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","639,90","651,83",null,"CR",{"$f":"IF($B7539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5207877%"},{"$f":"IF($B7539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1390781%"}]
["SINAPI 94965","SINAPI","94965","CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","502,29","513,53",null,"CR",{"$f":"IF($B7544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8237285%"},{"$f":"IF($B7544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7103346%"}]
["SINAPI 94971","SINAPI","94971","CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","494,39","503,99",null,"CR",{"$f":"IF($B7550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0071213%"},{"$f":"IF($B7550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6869679%"}]
["SINAPI 96555","SINAPI","96555","CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3","713,60","738,48",null,"AS",{"$f":"IF($B7555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5766820%"},{"$f":"IF($B7555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2220626%"}]
["SINAPI 99431","SINAPI","99431","CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","657,90","660,94",null,"AS",{"$f":"IF($B7560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8581853%"},{"$f":"IF($B7560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3094744%"}]
["SINAPI 99437","SINAPI","99437","CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021","M3","674,60","676,90",null,"CR",{"$f":"IF($B7566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0978813%"},{"$f":"IF($B7566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4305914%"}]
["SINAPI 102475","SINAPI","102475","CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","592,21","604,92",null,"CR",{"$f":"IF($B7571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2521574%"},{"$f":"IF($B7571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0708486%"}]
["SINAPI 102480","SINAPI","102480","CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","533,05","543,11",null,"CR",{"$f":"IF($B7576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6629453%"},{"$f":"IF($B7576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2978527%"}]
["SINAPI 102481","SINAPI","102481","CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","577,56","587,69",null,"CR",{"$f":"IF($B7577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8402022%"},{"$f":"IF($B7577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3757658%"}]
["SINAPI 102486","SINAPI","102486","CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021","M3","579,86","594,33",null,"CR",{"$f":"IF($B7582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4375495%"},{"$f":"IF($B7582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4965084%"}]
["SINAPI 103671","SINAPI","103671","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","671,75","676,87",null,"AS",{"$f":"IF($B7588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7094382%"},{"$f":"IF($B7588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4289682%"}]
["SINAPI 103676","SINAPI","103676","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","948,48","986,12",null,"AS",{"$f":"IF($B7593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5463268%"},{"$f":"IF($B7593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4252274%"}]
["SINAPI 103681","SINAPI","103681","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","694,55","702,46",null,"AS",{"$f":"IF($B7598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0459650%"},{"$f":"IF($B7598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0928312%"}]
["SINAPI 103687","SINAPI","103687","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","1.008,14","1.052,95",null,"AS",{"$f":"IF($B7604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4917907%"},{"$f":"IF($B7604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5772171%"}]
["SINAPI 101963","SINAPI","101963","LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA","M2","170,69","174,59",null,"AS",{"$f":"IF($B7609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1613225%"},{"$f":"IF($B7609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0770779%"}]
["SINAPI 98577","SINAPI","98577","TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023","M","42,68","46,66",null,"CR",{"$f":"IF($B7615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,8601596%"},{"$f":"IF($B7615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,4592275%"}]
["SINAPI 93186","SINAPI","93186","VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","70,21","73,43",null,"CR",{"$f":"IF($B7620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2396788%"},{"$f":"IF($B7620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3776559%"}]
["SINAPI 93191","SINAPI","93191","VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M","58,75","61,21",null,"CR",{"$f":"IF($B7625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7368060%"},{"$f":"IF($B7625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7171052%"}]
["SINAPI 93197","SINAPI","93197","CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M","49,71","51,98",null,"CR",{"$f":"IF($B7631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1801582%"},{"$f":"IF($B7631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3021540%"}]
["SINAPI 93202","SINAPI","93202","FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024","M","26,22","28,20",null,"CR",{"$f":"IF($B7636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9481765%"},{"$f":"IF($B7636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6956833%"}]
["SINAPI 105022","SINAPI","105022","VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M","18,39","19,06",null,"CR",{"$f":"IF($B7641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2593210%"},{"$f":"IF($B7641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9731471%"}]
["SINAPI 105023","SINAPI","105023","VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M","54,73","57,65",null,"CR",{"$f":"IF($B7642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0633284%"},{"$f":"IF($B7642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4890829%"}]
["SINAPI 105028","SINAPI","105028","CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M","18,14","18,79",null,"CR",{"$f":"IF($B7647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7955957%"},{"$f":"IF($B7647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5231607%"}]
["SINAPI 105034","SINAPI","105034","CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M","48,72","50,18",null,"CR",{"$f":"IF($B7653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7124818%"},{"$f":"IF($B7653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0494571%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105039"},"SINAPI","105039","CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M","43,81","47,32",null,"AS",{"$f":"IF($B7658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0464685%"},{"$f":"IF($B7658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8031802%"}]
["SINAPI 97740","SINAPI","97740","PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024","M3","2.205,65","2.288,81",null,"AS",{"$f":"IF($B7667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2342919%"},{"$f":"IF($B7667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0186344%"}]
["SINAPI 98617","SINAPI","98617","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","107,97","109,24",null,"CR",{"$f":"IF($B7670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2725579%"},{"$f":"IF($B7670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3732057%"}]
["SINAPI 98622","SINAPI","98622","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2","155,61","156,87",null,"CR",{"$f":"IF($B7675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8519259%"},{"$f":"IF($B7675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6131592%"}]
["SINAPI 98656","SINAPI","98656","EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","682,06","711,08",null,"CR",{"$f":"IF($B7681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1546842%"},{"$f":"IF($B7681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1666078%"}]
["SINAPI 98749","SINAPI","98749","SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018","M","100,73","106,50",null,"CR",{"$f":"IF($B7686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3361803%"},{"$f":"IF($B7686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8408792%"}]
["SINAPI 100763","SINAPI","100763","VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","19,60","19,80",null,"AS",{"$f":"IF($B7691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9886422%"},{"$f":"IF($B7691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8542199%"}]
["SINAPI 100769","SINAPI","100769","CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","25,58","26,14",null,"AS",{"$f":"IF($B7697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7278106%"},{"$f":"IF($B7697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6575395%"}]
["SINAPI 100774","SINAPI","100774","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","14,54","14,60",null,"AS",{"$f":"IF($B7702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3044692%"},{"$f":"IF($B7702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7797081%"}]
["SINAPI 103795","SINAPI","103795","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022","M2","86,12","91,11",null,"CR",{"$f":"IF($B7707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8497150%"},{"$f":"IF($B7707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3556190%"}]
["SINAPI 103796","SINAPI","103796","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022","M2","49,57","51,53",null,"CR",{"$f":"IF($B7708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3527508%"},{"$f":"IF($B7708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2231951%"}]
["SINAPI 103801","SINAPI","103801","CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022","M3","632,46","657,28",null,"AS",{"$f":"IF($B7713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2687884%"},{"$f":"IF($B7713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1320071%"}]
["SINAPI 103931","SINAPI","103931","BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","526,62","549,28",null,"AS",{"$f":"IF($B7719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6324200%"},{"$f":"IF($B7719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6647575%"}]
["SINAPI 105045","SINAPI","105045","VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 15 CM. AF_03/2024","M","53,42","55,54",null,"AS",{"$f":"IF($B7724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6202887%"},{"$f":"IF($B7724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5153263%"}]
["SINAPI 105058","SINAPI","105058","PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M","385,93","387,62",null,"CR",{"$f":"IF($B7729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7055744%"},{"$f":"IF($B7729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1298379%"}]
["SINAPI 105077","SINAPI","105077","PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M","149,27","151,12",null,"CR",{"$f":"IF($B7735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6742627%"},{"$f":"IF($B7735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8050314%"}]
["SINAPI 105084","SINAPI","105084","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024","M","67,24","69,38",null,"AS",{"$f":"IF($B7740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7707309%"},{"$f":"IF($B7740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2478718%"}]
["SINAPI 105089","SINAPI","105089","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024","M","108,80","111,33",null,"AS",{"$f":"IF($B7745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3395879%"},{"$f":"IF($B7745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2876404%"}]
["SINAPI 105098","SINAPI","105098","PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M","117,80","119,33",null,"CR",{"$f":"IF($B7751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0438291%"},{"$f":"IF($B7751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2235451%"}]
["SINAPI 98562","SINAPI","98562","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023","M2","46,21","50,00",null,"CR",{"$f":"IF($B7756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9122504%"},{"$f":"IF($B7756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6457959%"}]
["SINAPI 98547","SINAPI","98547","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023","M2","234,26","239,77",null,"CR",{"$f":"IF($B7762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5236366%"},{"$f":"IF($B7762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4851671%"}]
["SINAPI 98564","SINAPI","98564","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023","M2","43,98","46,44",null,"CR",{"$f":"IF($B7767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6934123%"},{"$f":"IF($B7767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1877022%"}]
["SINAPI 98569","SINAPI","98569","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023","M2","80,15","85,66",null,"CR",{"$f":"IF($B7772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5306020%"},{"$f":"IF($B7772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2311557%"}]
["SINAPI 98570","SINAPI","98570","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023","M2","88,01","93,73",null,"CR",{"$f":"IF($B7773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2389078%"},{"$f":"IF($B7773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8901944%"}]
["SINAPI 91833","SINAPI","91833","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","19,03","20,30",null,"CR",{"$f":"IF($B7778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4814814%"},{"$f":"IF($B7778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1932606%"}]
["SINAPI 91840","SINAPI","91840","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","23,03","24,55",null,"CR",{"$f":"IF($B7784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9090909%"},{"$f":"IF($B7784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6128635%"}]
["SINAPI 91849","SINAPI","91849","ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","8,41","8,90",null,"CR",{"$f":"IF($B7789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4071856%"},{"$f":"IF($B7789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0000000%"}]
["SINAPI 91854","SINAPI","91854","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","10,07","10,85",null,"CR",{"$f":"IF($B7794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5000000%"},{"$f":"IF($B7794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2534819%"}]
["SINAPI 91861","SINAPI","91861","ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","12,95","13,92",null,"CR",{"$f":"IF($B7800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6943366%"},{"$f":"IF($B7800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4219653%"}]
["SINAPI 91866","SINAPI","91866","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","9,52","9,98",null,"CR",{"$f":"IF($B7805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9154334%"},{"$f":"IF($B7805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2326283%"}]
["SINAPI 91871","SINAPI","91871","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","15,48","16,50",null,"CR",{"$f":"IF($B7810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7792207%"},{"$f":"IF($B7810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4917833%"}]
["SINAPI 93011","SINAPI","93011","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","60,79","61,79",null,"CR",{"$f":"IF($B7816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9835255%"},{"$f":"IF($B7816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4281082%"}]
["SINAPI 97667","SINAPI","97667","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","10,66","11,06",null,"CR",{"$f":"IF($B7821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4105461%"},{"$f":"IF($B7821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0909090%"}]
["SINAPI 91876","SINAPI","91876","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","9,61","10,54",null,"CR",{"$f":"IF($B7827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,4142260%"},{"$f":"IF($B7827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,0123928%"}]
["SINAPI 91881","SINAPI","91881","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","10,61","11,52",null,"CR",{"$f":"IF($B7832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8964863%"},{"$f":"IF($B7832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,6054244%"}]
["SINAPI 91887","SINAPI","91887","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","11,96","13,00",null,"CR",{"$f":"IF($B7837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3771044%"},{"$f":"IF($B7837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,0819799%"}]
["SINAPI 91889","SINAPI","91889","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","11,59","12,63",null,"CR",{"$f":"IF($B7838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,1251087%"},{"$f":"IF($B7838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,7929937%"}]
["SINAPI 91896","SINAPI","91896","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","18,96","20,56",null,"CR",{"$f":"IF($B7843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2751323%"},{"$f":"IF($B7843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,0214530%"}]
["SINAPI 91904","SINAPI","91904","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","13,49","14,42",null,"CR",{"$f":"IF($B7848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8784489%"},{"$f":"IF($B7848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5829846%"}]
["SINAPI 91913","SINAPI","91913","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","15,84","17,41",null,"CR",{"$f":"IF($B7854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,2025317%"},{"$f":"IF($B7854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,6889401%"}]
["SINAPI 91920","SINAPI","91920","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","23,06","25,18",null,"CR",{"$f":"IF($B7859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,4347827%"},{"$f":"IF($B7859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,0796813%"}]
["SINAPI 93017","SINAPI","93017","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","53,53","56,00",null,"CR",{"$f":"IF($B7865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3230510%"},{"$f":"IF($B7865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4745308%"}]
["SINAPI 93026","SINAPI","93026","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","88,97","92,66",null,"CR",{"$f":"IF($B7870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5596805%"},{"$f":"IF($B7870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5343989%"}]
["SINAPI 91924","SINAPI","91924","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","2,66","2,79",null,"CR",{"$f":"IF($B7875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5019305%"},{"$f":"IF($B7875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0659340%"}]
["SINAPI 91930","SINAPI","91930","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","8,35","8,64",null,"CR",{"$f":"IF($B7881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6606498%"},{"$f":"IF($B7881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3023255%"}]
["SINAPI 91935","SINAPI","91935","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","22,62","23,28",null,"CR",{"$f":"IF($B7886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9236912%"},{"$f":"IF($B7886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2242345%"}]
["SINAPI 92986","SINAPI","92986","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","34,10","34,50",null,"CR",{"$f":"IF($B7892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2289156%"},{"$f":"IF($B7892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3333333%"}]
["SINAPI 92996","SINAPI","92996","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","139,18","140,17",null,"CR",{"$f":"IF($B7897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3709561%"},{"$f":"IF($B7897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0535331%"}]
["SINAPI 101885","SINAPI","101885","CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","9,12","9,15",null,"CR",{"$f":"IF($B7902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3230429%"},{"$f":"IF($B7902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5401540%"}]
["SINAPI 101886","SINAPI","101886","CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","13,74","13,78",null,"CR",{"$f":"IF($B7903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6862170%"},{"$f":"IF($B7903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9736842%"}]
["SINAPI 91937","SINAPI","91937","CAIXA OCTOGONAL 3\" X 3\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","15,73","17,02",null,"CR",{"$f":"IF($B7908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,3514377%"},{"$f":"IF($B7908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,1051389%"}]
["SINAPI 91943","SINAPI","91943","CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","20,86","22,62",null,"CR",{"$f":"IF($B7913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1404522%"},{"$f":"IF($B7913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,8758315%"}]
["SINAPI 92872","SINAPI","92872","CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","12,25","13,25",null,"CR",{"$f":"IF($B7922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4526749%"},{"$f":"IF($B7922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,2553192%"}]
["SINAPI 95779","SINAPI","95779","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","25,00","26,33",null,"CR",{"$f":"IF($B7925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7579285%"},{"$f":"IF($B7925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1904761%"}]
["SINAPI 95789","SINAPI","95789","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","40,80","43,05",null,"CR",{"$f":"IF($B7931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0535232%"},{"$f":"IF($B7931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5203535%"}]
["SINAPI 95801","SINAPI","95801","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","40,63","42,95",null,"CR",{"$f":"IF($B7936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1158206%"},{"$f":"IF($B7936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6390118%"}]
["SINAPI 95806","SINAPI","95806","CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","26,83","28,41",null,"CR",{"$f":"IF($B7941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4859813%"},{"$f":"IF($B7941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0494001%"}]
["SINAPI 95812","SINAPI","95812","CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","28,19","29,70",null,"CR",{"$f":"IF($B7947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0135039%"},{"$f":"IF($B7947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4249578%"}]
["SINAPI 95817","SINAPI","95817","CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4\"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","38,31","40,90",null,"CR",{"$f":"IF($B7952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7625523%"},{"$f":"IF($B7952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4434100%"}]
["SINAPI 97885","SINAPI","97885","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020","UN","1.207,66","1.224,59",null,"AS",{"$f":"IF($B7958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6673575%"},{"$f":"IF($B7958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9366441%"}]
["SINAPI 97890","SINAPI","97890","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020","UN","750,03","795,12",null,"AS",{"$f":"IF($B7963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2230980%"},{"$f":"IF($B7963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7908664%"}]
["SINAPI 104396","SINAPI","104396","CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","23,09","24,47",null,"CR",{"$f":"IF($B7968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9952236%"},{"$f":"IF($B7968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5327868%"}]
["SINAPI 104397","SINAPI","104397","CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","27,55","29,13",null,"CR",{"$f":"IF($B7969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5296687%"},{"$f":"IF($B7969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0571231%"}]
["SINAPI 104402","SINAPI","104402","CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","26,82","28,51",null,"CR",{"$f":"IF($B7974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7663551%"},{"$f":"IF($B7974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4050632%"}]
["SINAPI 93654","SINAPI","93654","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","11,29","11,56",null,"CR",{"$f":"IF($B7979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8841354%"},{"$f":"IF($B7979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9565217%"}]
["SINAPI 93660","SINAPI","93660","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","50,93","51,34",null,"CR",{"$f":"IF($B7985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8948299%"},{"$f":"IF($B7985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6368246%"}]
["SINAPI 93665","SINAPI","93665","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","61,28","62,85",null,"CR",{"$f":"IF($B7990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6862745%"},{"$f":"IF($B7990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7951250%"}]
["SINAPI 93671","SINAPI","93671","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","73,81","75,39",null,"CR",{"$f":"IF($B7996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1796610%"},{"$f":"IF($B7996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9780905%"}]
["SINAPI 97361","SINAPI","97361","QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","9.244,38","9.286,69",null,"CR",{"$f":"IF($B8001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8189232%"},{"$f":"IF($B8001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2617860%"}]
["SINAPI 101878","SINAPI","101878","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","553,96","562,76",null,"CR",{"$f":"IF($B8006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7869651%"},{"$f":"IF($B8006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1977963%"}]
["SINAPI 101890","SINAPI","101890","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","14,86","15,24",null,"CR",{"$f":"IF($B8012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8322056%"},{"$f":"IF($B8012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9419525%"}]
["SINAPI 101895","SINAPI","101895","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","384,08","391,73",null,"CR",{"$f":"IF($B8017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2623821%"},{"$f":"IF($B8017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9760512%"}]
["SINAPI 101900","SINAPI","101900","DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","4.008,48","4.016,13",null,"CR",{"$f":"IF($B8022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1747770%"},{"$f":"IF($B8022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3630240%"}]
["SINAPI 101946","SINAPI","101946","QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","157,31","166,11",null,"CR",{"$f":"IF($B8028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4737678%"},{"$f":"IF($B8028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9464016%"}]
["SINAPI 91950","SINAPI","91950","SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","17,08","17,95",null,"CR",{"$f":"IF($B8033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2609970%"},{"$f":"IF($B8033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5616973%"}]
["SINAPI 91951","SINAPI","91951","SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","15,05","15,66",null,"CR",{"$f":"IF($B8034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3173012%"},{"$f":"IF($B8034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3333333%"}]
["SINAPI 91956","SINAPI","91956","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","41,82","44,63",null,"CR",{"$f":"IF($B8039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3595021%"},{"$f":"IF($B8039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0549450%"}]
["SINAPI 91961","SINAPI","91961","INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","59,69","63,73",null,"CR",{"$f":"IF($B8044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8038293%"},{"$f":"IF($B8044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5017301%"}]
["SINAPI 91967","SINAPI","91967","INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","62,92","66,96",null,"CR",{"$f":"IF($B8050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6527003%"},{"$f":"IF($B8050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3019009%"}]
["SINAPI 91972","SINAPI","91972","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","81,16","86,47",null,"CR",{"$f":"IF($B8055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3132322%"},{"$f":"IF($B8055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9879643%"}]
["SINAPI 91978","SINAPI","91978","INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","41,64","43,97",null,"CR",{"$f":"IF($B8061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3674843%"},{"$f":"IF($B8061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8501480%"}]
["SINAPI 91983","SINAPI","91983","DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","113,41","115,49",null,"CR",{"$f":"IF($B8066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2847682%"},{"$f":"IF($B8066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8923183%"}]
["SINAPI 91988","SINAPI","91988","INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","22,64","23,98",null,"CR",{"$f":"IF($B8071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4966740%"},{"$f":"IF($B8071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1087411%"}]
["SINAPI 91994","SINAPI","91994","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","24,30","26,13",null,"CR",{"$f":"IF($B8077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4742268%"},{"$f":"IF($B8077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2300614%"}]
["SINAPI 91999","SINAPI","91999","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","23,35","24,75",null,"CR",{"$f":"IF($B8082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9144821%"},{"$f":"IF($B8082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4945277%"}]
["SINAPI 92004","SINAPI","92004","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","56,99","61,03",null,"CR",{"$f":"IF($B8087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7895847%"},{"$f":"IF($B8087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5197109%"}]
["SINAPI 92010","SINAPI","92010","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","67,00","71,78",null,"CR",{"$f":"IF($B8093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8900507%"},{"$f":"IF($B8093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6296709%"}]
["SINAPI 92015","SINAPI","92015","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","64,12","67,59",null,"CR",{"$f":"IF($B8098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3021223%"},{"$f":"IF($B8098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7377146%"}]
["SINAPI 92016","SINAPI","92016","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","67,63","71,84",null,"CR",{"$f":"IF($B8099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3441943%"},{"$f":"IF($B8099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9629164%"}]
["SINAPI 92021","SINAPI","92021","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","127,50","135,03",null,"CR",{"$f":"IF($B8104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3786202%"},{"$f":"IF($B8104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9333086%"}]
["SINAPI 92026","SINAPI","92026","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","56,71","60,50",null,"CR",{"$f":"IF($B8109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2118000%"},{"$f":"IF($B8109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9097831%"}]
["SINAPI 92032","SINAPI","92032","INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","69,70","74,48",null,"CR",{"$f":"IF($B8115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1883974%"},{"$f":"IF($B8115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9016393%"}]
["SINAPI 97584","SINAPI","97584","LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","119,71","121,28",null,"AS",{"$f":"IF($B8120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0407890%"},{"$f":"IF($B8120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2244224%"}]
["SINAPI 97590","SINAPI","97590","LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","98,61","100,90",null,"AS",{"$f":"IF($B8125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3509590%"},{"$f":"IF($B8125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2880666%"}]
["SINAPI 97597","SINAPI","97597","SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","69,76","71,37",null,"AS",{"$f":"IF($B8131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2365097%"},{"$f":"IF($B8131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1616161%"}]
["SINAPI 97611","SINAPI","97611","LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","25,28","26,00",null,"AS",{"$f":"IF($B8136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2878667%"},{"$f":"IF($B8136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5216049%"}]
["SINAPI 97617","SINAPI","97617","LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS","UN","63,24","64,31",null,"AS",{"$f":"IF($B8142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3371853%"},{"$f":"IF($B8142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8169079%"}]
["SINAPI 100905","SINAPI","100905","LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","229,89","233,45",null,"AS",{"$f":"IF($B8147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5240167%"},{"$f":"IF($B8147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8963921%"}]
["SINAPI 100922","SINAPI","100922","REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","46,31","48,34",null,"AS",{"$f":"IF($B8152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0937026%"},{"$f":"IF($B8152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1761658%"}]
["SINAPI 101492","SINAPI","101492","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.658,17","1.708,31",null,"AS",{"$f":"IF($B8158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6081758%"},{"$f":"IF($B8158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0022915%"}]
["SINAPI 101497","SINAPI","101497","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.645,38","1.698,30",null,"AS",{"$f":"IF($B8163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7298498%"},{"$f":"IF($B8163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2372269%"}]
["SINAPI 101498","SINAPI","101498","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.782,24","1.838,66",null,"AS",{"$f":"IF($B8164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4887963%"},{"$f":"IF($B8164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9577036%"}]
["SINAPI 101503","SINAPI","101503","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.808,61","1.858,19",null,"AS",{"$f":"IF($B8169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8719129%"},{"$f":"IF($B8169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1031216%"}]
["SINAPI 101513","SINAPI","101513","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","813,03","834,35",null,"CR",{"$f":"IF($B8179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0383173%"},{"$f":"IF($B8179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1926292%"}]
["SINAPI 101515","SINAPI","101515","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","948,72","968,72",null,"CR",{"$f":"IF($B8181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9740919%"},{"$f":"IF($B8181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7884629%"}]
["SINAPI 101520","SINAPI","101520","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.057,77","1.076,30",null,"CR",{"$f":"IF($B8186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8167247%"},{"$f":"IF($B8186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3673628%"}]
["SINAPI 101525","SINAPI","101525","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.058,72","1.082,43",null,"CR",{"$f":"IF($B8191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6580932%"},{"$f":"IF($B8191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5550411%"}]
["SINAPI 101531","SINAPI","101531","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.455,23","1.482,03",null,"CR",{"$f":"IF($B8197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3201701%"},{"$f":"IF($B8197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9443648%"}]
["SINAPI 101536","SINAPI","101536","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.778,00","1.804,52",null,"CR",{"$f":"IF($B8202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2028687%"},{"$f":"IF($B8202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5538905%"}]
["SINAPI 101542","SINAPI","101542","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","40,46","41,55",null,"AS",{"$f":"IF($B8208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6584158%"},{"$f":"IF($B8208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8283510%"}]
["SINAPI 101547","SINAPI","101547","ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","98,27","98,49",null,"AS",{"$f":"IF($B8213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3542409%"},{"$f":"IF($B8213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5647226%"}]
["SINAPI 101555","SINAPI","101555","ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","7,88","8,44",null,"CR",{"$f":"IF($B8218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2225063%"},{"$f":"IF($B8218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8899521%"}]
["SINAPI 101564","SINAPI","101564","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","46,73","46,74",null,"CR",{"$f":"IF($B8224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1070434%"},{"$f":"IF($B8224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1284246%"}]
["SINAPI 101630","SINAPI","101630","SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN","78,45","80,97",null,"CR",{"$f":"IF($B8229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8008425%"},{"$f":"IF($B8229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2909450%"}]
["SINAPI 101631","SINAPI","101631","IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","37,04","38,16",null,"AS",{"$f":"IF($B8230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6587344%"},{"$f":"IF($B8230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0498687%"}]
["SINAPI 101640","SINAPI","101640","LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","102,30","102,46",null,"AS",{"$f":"IF($B8235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9390589%"},{"$f":"IF($B8235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0938568%"}]
["SINAPI 101648","SINAPI","101648","LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","55,82","55,98",null,"AS",{"$f":"IF($B8240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7219730%"},{"$f":"IF($B8240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0032194%"}]
["SINAPI 101655","SINAPI","101655","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","361,47","363,76",null,"CR",{"$f":"IF($B8246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9076769%"},{"$f":"IF($B8246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5049504%"}]
["SINAPI 101660","SINAPI","101660","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","1.065,03","1.067,32",null,"CR",{"$f":"IF($B8251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3259460%"},{"$f":"IF($B8251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5349151%"}]
["SINAPI 102085","SINAPI","102085","LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","196,85","200,71",null,"AS",{"$f":"IF($B8256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0908721%"},{"$f":"IF($B8256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7908692%"}]
["SINAPI 100583","SINAPI","100583","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","536,37","555,34",null,"CR",{"$f":"IF($B8262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7765096%"},{"$f":"IF($B8262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4506484%"}]
["SINAPI 100588","SINAPI","100588","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","688,05","717,10",null,"CR",{"$f":"IF($B8267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0074431%"},{"$f":"IF($B8267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0046309%"}]
["SINAPI 100594","SINAPI","100594","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","822,73","859,86",null,"CR",{"$f":"IF($B8273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7880430%"},{"$f":"IF($B8273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9082661%"}]
["SINAPI 100599","SINAPI","100599","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","471,38","485,37",null,"CR",{"$f":"IF($B8278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2912332%"},{"$f":"IF($B8278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6477148%"}]
["SINAPI 100604","SINAPI","100604","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","595,37","616,53",null,"CR",{"$f":"IF($B8283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8940081%"},{"$f":"IF($B8283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5720220%"}]
["SINAPI 100610","SINAPI","100610","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","627,53","649,18",null,"CR",{"$f":"IF($B8289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2656048%"},{"$f":"IF($B8289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8950191%"}]
["SINAPI 100615","SINAPI","100615","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.031,31","1.079,00",null,"CR",{"$f":"IF($B8294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4993743%"},{"$f":"IF($B8294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6612124%"}]
["SINAPI 100620","SINAPI","100620","POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","3.165,68","3.174,74",null,"AS",{"$f":"IF($B8299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7608370%"},{"$f":"IF($B8299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0415106%"}]
["SINAPI 100621","SINAPI","100621","POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","3.693,47","3.706,30",null,"AS",{"$f":"IF($B8300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1389853%"},{"$f":"IF($B8300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4782863%"}]
["SINAPI 97605","SINAPI","97605","LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","89,53","91,55",null,"AS",{"$f":"IF($B8305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9646690%"},{"$f":"IF($B8305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8648589%"}]
["SINAPI 102104","SINAPI","102104","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","15.163,79","15.217,20",null,"AS",{"$f":"IF($B8311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1689383%"},{"$f":"IF($B8311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5123134%"}]
["SINAPI 102109","SINAPI","102109","SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","69,57","72,14",null,"CR",{"$f":"IF($B8316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6795222%"},{"$f":"IF($B8316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4578246%"}]
["SINAPI 96973","SINAPI","96973","CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M","63,55","66,19",null,"AS",{"$f":"IF($B8321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5050505%"},{"$f":"IF($B8321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4848484%"}]
["SINAPI 96979","SINAPI","96979","CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M","96,29","96,56",null,"CR",{"$f":"IF($B8327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6836416%"},{"$f":"IF($B8327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9587522%"}]
["SINAPI 96988","SINAPI","96988","MASTRO 1 ½\", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","170,32","171,28",null,"CR",{"$f":"IF($B8332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4711617%"},{"$f":"IF($B8332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0179875%"}]
["SINAPI 104751","SINAPI","104751","CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","27,35","28,43",null,"CR",{"$f":"IF($B8338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2479823%"},{"$f":"IF($B8338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1090716%"}]
["SINAPI 103490","SINAPI","103490","PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M3","2.914,32","3.151,87",null,"AS",{"$f":"IF($B8343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5087299%"},{"$f":"IF($B8343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,2483308%"}]
["SINAPI 104761","SINAPI","104761","FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN","10,66","12,01",null,"CR",{"$f":"IF($B8348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,9173790%"},{"$f":"IF($B8348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,3288479%"}]
["SINAPI 104768","SINAPI","104768","FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN","0,58","0,65",null,"CR",{"$f":"IF($B8354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,3137255%"},{"$f":"IF($B8354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,4406780%"}]
["SINAPI 104778","SINAPI","104778","FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023","UN","8,09","8,97",null,"CR",{"$f":"IF($B8359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,7500000%"},{"$f":"IF($B8359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,9459460%"}]
["SINAPI 101906","SINAPI","101906","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","560,39","563,02",null,"AS",{"$f":"IF($B8364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9089481%"},{"$f":"IF($B8364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3642402%"}]
["SINAPI 101907","SINAPI","101907","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","605,23","607,86",null,"AS",{"$f":"IF($B8365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6934135%"},{"$f":"IF($B8365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1160540%"}]
["SINAPI 101912","SINAPI","101912","ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2\", ADAPTADOR STORZ 2 1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1.738,16","1.756,81",null,"CR",{"$f":"IF($B8370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6361345%"},{"$f":"IF($B8370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6257485%"}]
["SINAPI 98261","SINAPI","98261","CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","3,66","4,01",null,"CR",{"$f":"IF($B8376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,7222223%"},{"$f":"IF($B8376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,3838384%"}]
["SINAPI 98266","SINAPI","98266","CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","7,06","7,47",null,"CR",{"$f":"IF($B8381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8571428%"},{"$f":"IF($B8381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4062078%"}]
["SINAPI 98271","SINAPI","98271","CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","51,33","52,13",null,"CR",{"$f":"IF($B8386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5981271%"},{"$f":"IF($B8386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0044171%"}]
["SINAPI 98277","SINAPI","98277","CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","14,98","15,24",null,"CR",{"$f":"IF($B8392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3217158%"},{"$f":"IF($B8392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8577075%"}]
["SINAPI 98282","SINAPI","98282","CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","8,37","9,21",null,"CR",{"$f":"IF($B8397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,4182693%"},{"$f":"IF($B8397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,9180328%"}]
["SINAPI 98288","SINAPI","98288","CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","2,31","2,41",null,"CR",{"$f":"IF($B8403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9911504%"},{"$f":"IF($B8403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0847457%"}]
["SINAPI 98293","SINAPI","98293","CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","8,93","9,20",null,"CR",{"$f":"IF($B8408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9255918%"},{"$f":"IF($B8408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3501094%"}]
["SINAPI 100557","SINAPI","100557","CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","485,46","491,43",null,"CR",{"$f":"IF($B8413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5794721%"},{"$f":"IF($B8413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7042350%"}]
["SINAPI 101798","SINAPI","101798","TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","372,11","376,99",null,"AS",{"$f":"IF($B8419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0994623%"},{"$f":"IF($B8419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2894289%"}]
["SINAPI 103246","SINAPI","103246","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","2.228,09","2.241,62",null,"AS",{"$f":"IF($B8424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7521768%"},{"$f":"IF($B8424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3326968%"}]
["SINAPI 103251","SINAPI","103251","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","3.303,35","3.317,99",null,"AS",{"$f":"IF($B8429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7357656%"},{"$f":"IF($B8429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1652265%"}]
["SINAPI 103252","SINAPI","103252","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","3.659,85","3.674,49",null,"AS",{"$f":"IF($B8430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4692741%"},{"$f":"IF($B8430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8581303%"}]
["SINAPI 103258","SINAPI","103258","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","11.862,03","11.885,07",null,"AS",{"$f":"IF($B8436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1998850%"},{"$f":"IF($B8436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3914165%"}]
["SINAPI 103264","SINAPI","103264","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","10.387,08","10.424,77",null,"AS",{"$f":"IF($B8442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2431096%"},{"$f":"IF($B8442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5965479%"}]
["SINAPI 103269","SINAPI","103269","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","8.131,34","8.155,28",null,"AS",{"$f":"IF($B8447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8190270%"},{"$f":"IF($B8447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1072418%"}]
["SINAPI 103274","SINAPI","103274","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","14.554,79","14.595,00",null,"AS",{"$f":"IF($B8452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7077051%"},{"$f":"IF($B8452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9784416%"}]
["SINAPI 103289","SINAPI","103289","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021","M","29,26","29,81",null,"AS",{"$f":"IF($B8458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7485400%"},{"$f":"IF($B8458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4142231%"}]
["SINAPI 101937","SINAPI","101937","INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 50 (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","15.021,02","15.940,95",null,"CR",{"$f":"IF($B8463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9365394%"},{"$f":"IF($B8463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5180708%"}]
["SINAPI 98298","SINAPI","98298","CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","24,35","24,53",null,"CR",{"$f":"IF($B8468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7795632%"},{"$f":"IF($B8468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5192150%"}]
["SINAPI 98305","SINAPI","98305","RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","2.839,11","2.845,04",null,"CR",{"$f":"IF($B8474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2859844%"},{"$f":"IF($B8474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4913936%"}]
["SINAPI 100553","SINAPI","100553","CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","25,82","26,27",null,"CR",{"$f":"IF($B8479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4037267%"},{"$f":"IF($B8479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9420068%"}]
["SINAPI 89401","SINAPI","89401","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","10,78","11,57",null,"CR",{"$f":"IF($B8485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2935694%"},{"$f":"IF($B8485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0008688%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89448"},"SINAPI","89448","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","18,24","18,40",null,"CR",{"$f":"IF($B8490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4545454%"},{"$f":"IF($B8490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3318777%"}]
["SINAPI 89508","SINAPI","89508","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M","16,37","17,22",null,"CR",{"$f":"IF($B8495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3909035%"},{"$f":"IF($B8495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7476635%"}]
["SINAPI 89509","SINAPI","89509","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M","22,17","23,27",null,"CR",{"$f":"IF($B8496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5291723%"},{"$f":"IF($B8496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7931034%"}]
["SINAPI 89580","SINAPI","89580","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","M","68,40","69,15",null,"CR",{"$f":"IF($B8501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8178493%"},{"$f":"IF($B8501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8292329%"}]
["SINAPI 89712","SINAPI","89712","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M","26,14","27,98",null,"CR",{"$f":"IF($B8507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4599156%"},{"$f":"IF($B8507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1684587%"}]
["SINAPI 89770","SINAPI","89770","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","45,30","45,44",null,"CR",{"$f":"IF($B8512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9226519%"},{"$f":"IF($B8512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2251597%"}]
["SINAPI 89799","SINAPI","89799","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","M","22,09","22,97",null,"CR",{"$f":"IF($B8517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5685740%"},{"$f":"IF($B8517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4989087%"}]
["SINAPI 92276","SINAPI","92276","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","67,80","68,12",null,"AS",{"$f":"IF($B8523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9533372%"},{"$f":"IF($B8523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4239529%"}]
["SINAPI 92281","SINAPI","92281","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","104,06","104,44",null,"AS",{"$f":"IF($B8528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2017113%"},{"$f":"IF($B8528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5577162%"}]
["SINAPI 92286","SINAPI","92286","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","359,37","360,28",null,"AS",{"$f":"IF($B8533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5641960%"},{"$f":"IF($B8533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8101557%"}]
["SINAPI 92310","SINAPI","92310","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","128,54","129,98",null,"AS",{"$f":"IF($B8539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9743909%"},{"$f":"IF($B8539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0055422%"}]
["SINAPI 92324","SINAPI","92324","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","127,64","130,96",null,"AS",{"$f":"IF($B8544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1244806%"},{"$f":"IF($B8544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2582123%"}]
["SINAPI 92339","SINAPI","92339","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","172,00","175,91",null,"CR",{"$f":"IF($B8550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0272282%"},{"$f":"IF($B8550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9442548%"}]
["SINAPI 92360","SINAPI","92360","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","69,69","70,28",null,"CR",{"$f":"IF($B8555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2480230%"},{"$f":"IF($B8555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0852216%"}]
["SINAPI 92366","SINAPI","92366","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","85,29","86,53",null,"CR",{"$f":"IF($B8560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9788732%"},{"$f":"IF($B8560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2845904%"}]
["SINAPI 92367","SINAPI","92367","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","104,84","106,25",null,"CR",{"$f":"IF($B8561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3341288%"},{"$f":"IF($B8561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5430993%"}]
["SINAPI 92649","SINAPI","92649","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","98,02","99,42",null,"CR",{"$f":"IF($B8566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8106176%"},{"$f":"IF($B8566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0865713%"}]
["SINAPI 92655","SINAPI","92655","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","109,44","111,42",null,"CR",{"$f":"IF($B8571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2370851%"},{"$f":"IF($B8571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8232758%"}]
["SINAPI 92691","SINAPI","92691","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","77,00","80,56",null,"CR",{"$f":"IF($B8577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6030176%"},{"$f":"IF($B8577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7628045%"}]
["SINAPI 94603","SINAPI","94603","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","274,59","278,52",null,"AS",{"$f":"IF($B8582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8554567%"},{"$f":"IF($B8582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1418567%"}]
["SINAPI 94651","SINAPI","94651","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","26,92","28,00",null,"CR",{"$f":"IF($B8588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0279329%"},{"$f":"IF($B8588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9527559%"}]
["SINAPI 94716","SINAPI","94716","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","24,91","25,63",null,"CR",{"$f":"IF($B8593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7133655%"},{"$f":"IF($B8593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0312989%"}]
["SINAPI 94721","SINAPI","94721","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","144,08","145,72",null,"CR",{"$f":"IF($B8598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0198583%"},{"$f":"IF($B8598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0667307%"}]
["SINAPI 96644","SINAPI","96644","TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","21,24","22,22",null,"CR",{"$f":"IF($B8604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7606433%"},{"$f":"IF($B8604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9475824%"}]
["SINAPI 96649","SINAPI","96649","TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","37,89","39,01",null,"CR",{"$f":"IF($B8609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4558434%"},{"$f":"IF($B8609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7808887%"}]
["SINAPI 96673","SINAPI","96673","TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","62,20","63,62",null,"CR",{"$f":"IF($B8615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1545893%"},{"$f":"IF($B8615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0736775%"}]
["SINAPI 96678","SINAPI","96678","TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","37,76","38,87",null,"CR",{"$f":"IF($B8620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2156133%"},{"$f":"IF($B8620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5776173%"}]
["SINAPI 96683","SINAPI","96683","TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","285,48","288,25",null,"CR",{"$f":"IF($B8625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0062375%"},{"$f":"IF($B8625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9098354%"}]
["SINAPI 96718","SINAPI","96718","TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","9,76","9,81",null,"CR",{"$f":"IF($B8626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3760330%"},{"$f":"IF($B8626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8776978%"}]
["SINAPI 96723","SINAPI","96723","TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","48,09","49,44",null,"CR",{"$f":"IF($B8631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2808661%"},{"$f":"IF($B8631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5097244%"}]
["SINAPI 96728","SINAPI","96728","TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","20,93","21,76",null,"CR",{"$f":"IF($B8636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3178554%"},{"$f":"IF($B8636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2099447%"}]
["SINAPI 96734","SINAPI","96734","TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","196,16","198,81",null,"CR",{"$f":"IF($B8642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3796603%"},{"$f":"IF($B8642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6014492%"}]
["SINAPI 96801","SINAPI","96801","TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","M","29,06","29,75",null,"CR",{"$f":"IF($B8647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8671955%"},{"$f":"IF($B8647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8743684%"}]
["SINAPI 97332","SINAPI","97332","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","41,08","41,45",null,"AS",{"$f":"IF($B8653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6300268%"},{"$f":"IF($B8653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4734299%"}]
["SINAPI 97337","SINAPI","97337","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","147,03","147,45",null,"AS",{"$f":"IF($B8658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7212055%"},{"$f":"IF($B8658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0012210%"}]
["SINAPI 97348","SINAPI","97348","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","127,83","128,15",null,"AS",{"$f":"IF($B8663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5500234%"},{"$f":"IF($B8663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8037011%"}]
["SINAPI 97354","SINAPI","97354","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","97,02","97,85",null,"AS",{"$f":"IF($B8669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2799835%"},{"$f":"IF($B8669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0838445%"}]
["SINAPI 97498","SINAPI","97498","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","43,18","44,13",null,"CR",{"$f":"IF($B8674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4508348%"},{"$f":"IF($B8674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2780930%"}]
["SINAPI 100793","SINAPI","100793","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","43,65","44,94",null,"CR",{"$f":"IF($B8680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4633027%"},{"$f":"IF($B8680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8064156%"}]
["SINAPI 100802","SINAPI","100802","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","59,64","61,29",null,"CR",{"$f":"IF($B8685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2095366%"},{"$f":"IF($B8685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4544266%"}]
["SINAPI 100807","SINAPI","100807","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","27,73","29,38",null,"CR",{"$f":"IF($B8690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9392185%"},{"$f":"IF($B8690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5119453%"}]
["SINAPI 100808","SINAPI","100808","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","39,47","41,42",null,"CR",{"$f":"IF($B8691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6246825%"},{"$f":"IF($B8691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9138848%"}]
["SINAPI 101921","SINAPI","101921","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","205,75","210,58",null,"CR",{"$f":"IF($B8697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5385587%"},{"$f":"IF($B8697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5035629%"}]
["SINAPI 101926","SINAPI","101926","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","365,77","375,44",null,"CR",{"$f":"IF($B8702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3590122%"},{"$f":"IF($B8702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5117096%"}]
["SINAPI 101932","SINAPI","101932","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 3\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","211,08","216,58",null,"CR",{"$f":"IF($B8708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1327014%"},{"$f":"IF($B8708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2595039%"}]
["SINAPI 103803","SINAPI","103803","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","65,58","67,36",null,"AS",{"$f":"IF($B8713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7887667%"},{"$f":"IF($B8713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0016342%"}]
["SINAPI 103869","SINAPI","103869","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","72,02","74,61",null,"AS",{"$f":"IF($B8719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2407561%"},{"$f":"IF($B8719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9429759%"}]
["SINAPI 103978","SINAPI","103978","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","27,32","28,61",null,"CR",{"$f":"IF($B8724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2691883%"},{"$f":"IF($B8724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4921135%"}]
["SINAPI 104195","SINAPI","104195","TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","21,57","22,92",null,"CR",{"$f":"IF($B8729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5116279%"},{"$f":"IF($B8729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1190893%"}]
["SINAPI 89361","SINAPI","89361","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,39","10,15",null,"CR",{"$f":"IF($B8735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9464094%"},{"$f":"IF($B8735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6706350%"}]
["SINAPI 89366","SINAPI","89366","JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,79","17,61",null,"CR",{"$f":"IF($B8740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0837320%"},{"$f":"IF($B8740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3523375%"}]
["SINAPI 89371","SINAPI","89371","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","5,75","6,26",null,"CR",{"$f":"IF($B8745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4973545%"},{"$f":"IF($B8745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,3198708%"}]
["SINAPI 89377","SINAPI","89377","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,52","11,03",null,"CR",{"$f":"IF($B8751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5977011%"},{"$f":"IF($B8751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9379562%"}]
["SINAPI 89382","SINAPI","89382","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,03","15,61",null,"CR",{"$f":"IF($B8756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0320427%"},{"$f":"IF($B8756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8167202%"}]
["SINAPI 89383","SINAPI","89383","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,37","6,92",null,"CR",{"$f":"IF($B8757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,0158731%"},{"$f":"IF($B8757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,7883212%"}]
["SINAPI 89389","SINAPI","89389","LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,67","12,31",null,"CR",{"$f":"IF($B8762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9948231%"},{"$f":"IF($B8762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4488961%"}]
["SINAPI 89394","SINAPI","89394","TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","19,21","20,14",null,"CR",{"$f":"IF($B8767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8484056%"},{"$f":"IF($B8767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1006979%"}]
["SINAPI 89400","SINAPI","89400","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,01","21,28",null,"CR",{"$f":"IF($B8773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6586345%"},{"$f":"IF($B8773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3018867%"}]
["SINAPI 89408","SINAPI","89408","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,26","9,05",null,"CR",{"$f":"IF($B8778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,8306943%"},{"$f":"IF($B8778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,4026697%"}]
["SINAPI 89414","SINAPI","89414","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,81","14,74",null,"CR",{"$f":"IF($B8784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9636363%"},{"$f":"IF($B8784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6032719%"}]
["SINAPI 89419","SINAPI","89419","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,49","6,98",null,"CR",{"$f":"IF($B8789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6458658%"},{"$f":"IF($B8789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,3628448%"}]
["SINAPI 89426","SINAPI","89426","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,52","10,10",null,"CR",{"$f":"IF($B8794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2756071%"},{"$f":"IF($B8794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8366533%"}]
["SINAPI 89432","SINAPI","89432","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","31,74","32,36",null,"CR",{"$f":"IF($B8800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1250394%"},{"$f":"IF($B8800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8123257%"}]
["SINAPI 89437","SINAPI","89437","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","25,52","26,14",null,"CR",{"$f":"IF($B8805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0884086%"},{"$f":"IF($B8805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1077867%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89443"},"SINAPI","89443","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,66","17,90",null,"CR",{"$f":"IF($B8810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4048338%"},{"$f":"IF($B8810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1685394%"}]
["SINAPI 89490","SINAPI","89490","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,19","7,59",null,"CR",{"$f":"IF($B8816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0631136%"},{"$f":"IF($B8816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5941644%"}]
["SINAPI 89497","SINAPI","89497","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,53","14,13",null,"CR",{"$f":"IF($B8821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5964391%"},{"$f":"IF($B8821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6325515%"}]
["SINAPI 89498","SINAPI","89498","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,59","14,19",null,"CR",{"$f":"IF($B8822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4741506%"},{"$f":"IF($B8822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5024769%"}]
["SINAPI 89503","SINAPI","89503","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,73","24,46",null,"CR",{"$f":"IF($B8827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0778341%"},{"$f":"IF($B8827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5018465%"}]
["SINAPI 89510","SINAPI","89510","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","27,98","28,84",null,"CR",{"$f":"IF($B8832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1977077%"},{"$f":"IF($B8832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6122307%"}]
["SINAPI 89518","SINAPI","89518","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","14,75","15,10",null,"CR",{"$f":"IF($B8838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5677331%"},{"$f":"IF($B8838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6112956%"}]
["SINAPI 89523","SINAPI","89523","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","109,18","110,37",null,"CR",{"$f":"IF($B8843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7571284%"},{"$f":"IF($B8843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7634681%"}]
["SINAPI 89529","SINAPI","89529","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","35,93","36,67",null,"CR",{"$f":"IF($B8849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7647714%"},{"$f":"IF($B8849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5275805%"}]
["SINAPI 89536","SINAPI","89536","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,46","12,74",null,"CR",{"$f":"IF($B8854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3979015%"},{"$f":"IF($B8854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2448657%"}]
["SINAPI 89545","SINAPI","89545","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","16,47","16,70",null,"CR",{"$f":"IF($B8859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7088915%"},{"$f":"IF($B8859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9158653%"}]
["SINAPI 89551","SINAPI","89551","LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,90","9,20",null,"CR",{"$f":"IF($B8865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9932279%"},{"$f":"IF($B8865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4135667%"}]
["SINAPI 89556","SINAPI","89556","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","39,13","39,62",null,"CR",{"$f":"IF($B8870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7809060%"},{"$f":"IF($B8870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9691763%"}]
["SINAPI 89561","SINAPI","89561","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","14,47","14,82",null,"CR",{"$f":"IF($B8875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5184411%"},{"$f":"IF($B8875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6390773%"}]
["SINAPI 89567","SINAPI","89567","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","78,32","79,32",null,"CR",{"$f":"IF($B8881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8043172%"},{"$f":"IF($B8881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9556004%"}]
["SINAPI 89572","SINAPI","89572","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,91","9,28",null,"CR",{"$f":"IF($B8886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3968253%"},{"$f":"IF($B8886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4004352%"}]
["SINAPI 89573","SINAPI","89573","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","74,49","75,39",null,"CR",{"$f":"IF($B8887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4616832%"},{"$f":"IF($B8887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5680127%"}]
["SINAPI 89581","SINAPI","89581","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","32,61","33,61",null,"CR",{"$f":"IF($B8892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9861751%"},{"$f":"IF($B8892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4243146%"}]
["SINAPI 89587","SINAPI","89587","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","48,06","49,63",null,"CR",{"$f":"IF($B8897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2500000%"},{"$f":"IF($B8897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7758725%"}]
["SINAPI 89595","SINAPI","89595","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,16","15,57",null,"CR",{"$f":"IF($B8903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6998011%"},{"$f":"IF($B8903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9032258%"}]
["SINAPI 89600","SINAPI","89600","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","24,82","25,49",null,"CR",{"$f":"IF($B8908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5993537%"},{"$f":"IF($B8908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7966968%"}]
["SINAPI 89612","SINAPI","89612","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","179,58","180,29",null,"CR",{"$f":"IF($B8913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4232633%"},{"$f":"IF($B8913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8022862%"}]
["SINAPI 89620","SINAPI","89620","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,93","12,60",null,"CR",{"$f":"IF($B8919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4566133%"},{"$f":"IF($B8919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0079681%"}]
["SINAPI 89626","SINAPI","89626","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","31,52","32,42",null,"CR",{"$f":"IF($B8924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4936386%"},{"$f":"IF($B8924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7897340%"}]
["SINAPI 89632","SINAPI","89632","TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","132,32","133,70",null,"CR",{"$f":"IF($B8930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4120982%"},{"$f":"IF($B8930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3785826%"}]
["SINAPI 89641","SINAPI","89641","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,53","14,33",null,"CR",{"$f":"IF($B8935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8499257%"},{"$f":"IF($B8935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4344779%"}]
["SINAPI 89646","SINAPI","89646","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,46","21,41",null,"CR",{"$f":"IF($B8940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6973555%"},{"$f":"IF($B8940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8032786%"}]
["SINAPI 89652","SINAPI","89652","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,13","12,55",null,"CR",{"$f":"IF($B8946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6417910%"},{"$f":"IF($B8946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2181234%"}]
["SINAPI 89654","SINAPI","89654","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","19,95","20,37",null,"CR",{"$f":"IF($B8948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1287726%"},{"$f":"IF($B8948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8841793%"}]
["SINAPI 89659","SINAPI","89659","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,07","17,61",null,"CR",{"$f":"IF($B8953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3643319%"},{"$f":"IF($B8953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8482601%"}]
["SINAPI 89664","SINAPI","89664","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,00","17,54",null,"CR",{"$f":"IF($B8958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4444444%"},{"$f":"IF($B8958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9358533%"}]
["SINAPI 89670","SINAPI","89670","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,11","14,74",null,"CR",{"$f":"IF($B8963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7580071%"},{"$f":"IF($B8963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8583106%"}]
["SINAPI 89676","SINAPI","89676","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","36,51","37,12",null,"CR",{"$f":"IF($B8969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2852441%"},{"$f":"IF($B8969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7139001%"}]
["SINAPI 89681","SINAPI","89681","REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","87,32","88,75",null,"CR",{"$f":"IF($B8974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1306440%"},{"$f":"IF($B8974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5597158%"}]
["SINAPI 89686","SINAPI","89686","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","55,85","56,58",null,"CR",{"$f":"IF($B8979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9612694%"},{"$f":"IF($B8979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1343600%"}]
["SINAPI 89693","SINAPI","89693","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","76,62","78,72",null,"CR",{"$f":"IF($B8985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9323229%"},{"$f":"IF($B8985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1608391%"}]
["SINAPI 89698","SINAPI","89698","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","258,35","261,96",null,"CR",{"$f":"IF($B8990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6730940%"},{"$f":"IF($B8990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9320299%"}]
["SINAPI 89704","SINAPI","89704","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","147,27","150,38",null,"CR",{"$f":"IF($B8996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0774456%"},{"$f":"IF($B8996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8815859%"}]
["SINAPI 89720","SINAPI","89720","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,44","15,16",null,"CR",{"$f":"IF($B9001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8495821%"},{"$f":"IF($B9001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1074983%"}]
["SINAPI 89726","SINAPI","89726","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","10,06","10,79",null,"CR",{"$f":"IF($B9006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1903807%"},{"$f":"IF($B9006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9262371%"}]
["SINAPI 89732","SINAPI","89732","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","14,99","15,79",null,"CR",{"$f":"IF($B9012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8418230%"},{"$f":"IF($B9012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2189688%"}]
["SINAPI 89737","SINAPI","89737","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","21,80","22,75",null,"CR",{"$f":"IF($B9017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0344827%"},{"$f":"IF($B9017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0572939%"}]
["SINAPI 89742","SINAPI","89742","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","39,06","40,01",null,"CR",{"$f":"IF($B9022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0730581%"},{"$f":"IF($B9022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0713391%"}]
["SINAPI 89743","SINAPI","89743","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","59,87","60,82",null,"CR",{"$f":"IF($B9023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8294884%"},{"$f":"IF($B9023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2244897%"}]
["SINAPI 89749","SINAPI","89749","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,54","17,02",null,"CR",{"$f":"IF($B9028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9004854%"},{"$f":"IF($B9028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1298701%"}]
["SINAPI 89756","SINAPI","89756","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,01","23,58",null,"CR",{"$f":"IF($B9034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2003484%"},{"$f":"IF($B9034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1841769%"}]
["SINAPI 89761","SINAPI","89761","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","30,72","31,39",null,"CR",{"$f":"IF($B9039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3724722%"},{"$f":"IF($B9039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2250239%"}]
["SINAPI 89767","SINAPI","89767","TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,95","21,91",null,"CR",{"$f":"IF($B9044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2910483%"},{"$f":"IF($B9044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4102564%"}]
["SINAPI 89777","SINAPI","89777","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","25,47","26,01",null,"CR",{"$f":"IF($B9050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9527559%"},{"$f":"IF($B9050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7648419%"}]
["SINAPI 89782","SINAPI","89782","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","14,30","15,29",null,"CR",{"$f":"IF($B9055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3049894%"},{"$f":"IF($B9055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9868421%"}]
["SINAPI 89788","SINAPI","89788","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","78,21","79,00",null,"CR",{"$f":"IF($B9061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2060140%"},{"$f":"IF($B9061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1446668%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89793"},"SINAPI","89793","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","218,01","219,26",null,"CR",{"$f":"IF($B9066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5332446%"},{"$f":"IF($B9066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0834017%"}]
["SINAPI 89801","SINAPI","89801","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","9,49","9,69",null,"CR",{"$f":"IF($B9071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8313891%"},{"$f":"IF($B9071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6417445%"}]
["SINAPI 89807","SINAPI","89807","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","37,24","37,97",null,"CR",{"$f":"IF($B9077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0053835%"},{"$f":"IF($B9077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7011615%"}]
["SINAPI 89812","SINAPI","89812","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","78,36","79,61",null,"CR",{"$f":"IF($B9082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8620337%"},{"$f":"IF($B9082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2899170%"}]
["SINAPI 89817","SINAPI","89817","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","13,91","14,39",null,"CR",{"$f":"IF($B9087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4750542%"},{"$f":"IF($B9087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1090146%"}]
["SINAPI 89818","SINAPI","89818","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","52,86","53,21",null,"CR",{"$f":"IF($B9088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0143912%"},{"$f":"IF($B9088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6463506%"}]
["SINAPI 89824","SINAPI","89824","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","38,41","38,83",null,"CR",{"$f":"IF($B9093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7031820%"},{"$f":"IF($B9093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7379417%"}]
["SINAPI 89830","SINAPI","89830","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","37,36","38,33",null,"CR",{"$f":"IF($B9099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9871244%"},{"$f":"IF($B9099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0962343%"}]
["SINAPI 89835","SINAPI","89835","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","43,59","44,11",null,"CR",{"$f":"IF($B9104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3759191%"},{"$f":"IF($B9104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4903518%"}]
["SINAPI 89840","SINAPI","89840","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","178,45","179,28",null,"CR",{"$f":"IF($B9109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8814889%"},{"$f":"IF($B9109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3366811%"}]
["SINAPI 89847","SINAPI","89847","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","251,30","252,96",null,"CR",{"$f":"IF($B9115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0839071%"},{"$f":"IF($B9115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7172795%"}]
["SINAPI 89854","SINAPI","89854","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","103,72","105,80",null,"CR",{"$f":"IF($B9120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3854538%"},{"$f":"IF($B9120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1006241%"}]
["SINAPI 89866","SINAPI","89866","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","7,03","7,66",null,"CR",{"$f":"IF($B9126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,4028777%"},{"$f":"IF($B9126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,0790514%"}]
["SINAPI 89981","SINAPI","89981","LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,69","23,99",null,"CR",{"$f":"IF($B9131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8646934%"},{"$f":"IF($B9131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9427496%"}]
["SINAPI 92289","SINAPI","92289","COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","46,62","47,45",null,"AS",{"$f":"IF($B9136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0418904%"},{"$f":"IF($B9136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6186959%"}]
["SINAPI 92295","SINAPI","92295","LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","30,23","30,79",null,"AS",{"$f":"IF($B9142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3470471%"},{"$f":"IF($B9142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9925105%"}]
["SINAPI 92300","SINAPI","92300","TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","33,39","34,27",null,"AS",{"$f":"IF($B9147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3265306%"},{"$f":"IF($B9147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5033615%"}]
["SINAPI 92311","SINAPI","92311","COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","12,27","13,06",null,"AS",{"$f":"IF($B9152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8853398%"},{"$f":"IF($B9152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5384615%"}]
["SINAPI 92312","SINAPI","92312","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,52","21,52",null,"AS",{"$f":"IF($B9153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9462628%"},{"$f":"IF($B9153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2402234%"}]
["SINAPI 92317","SINAPI","92317","TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","17,23","18,38",null,"AS",{"$f":"IF($B9158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3511939%"},{"$f":"IF($B9158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0327510%"}]
["SINAPI 92329","SINAPI","92329","LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","8,40","9,00",null,"AS",{"$f":"IF($B9164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9375750%"},{"$f":"IF($B9164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6457399%"}]
["SINAPI 92334","SINAPI","92334","TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","45,06","47,38",null,"AS",{"$f":"IF($B9169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8586038%"},{"$f":"IF($B9169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1871431%"}]
["SINAPI 92348","SINAPI","92348","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","116,46","120,82",null,"CR",{"$f":"IF($B9174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2196546%"},{"$f":"IF($B9174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9976817%"}]
["SINAPI 92354","SINAPI","92354","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","189,19","195,74",null,"CR",{"$f":"IF($B9180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4402791%"},{"$f":"IF($B9180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0699100%"}]
["SINAPI 92369","SINAPI","92369","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","33,51","36,33",null,"CR",{"$f":"IF($B9185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2584505%"},{"$f":"IF($B9185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,9724138%"}]
["SINAPI 92374","SINAPI","92374","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","48,43","51,77",null,"CR",{"$f":"IF($B9190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9162357%"},{"$f":"IF($B9190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6047591%"}]
["SINAPI 92380","SINAPI","92380","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","128,12","132,89",null,"CR",{"$f":"IF($B9196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0588970%"},{"$f":"IF($B9196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8171411%"}]
["SINAPI 92385","SINAPI","92385","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","73,67","78,70",null,"CR",{"$f":"IF($B9201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2904496%"},{"$f":"IF($B9201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9816887%"}]
["SINAPI 92387","SINAPI","92387","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","93,14","98,70",null,"CR",{"$f":"IF($B9203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9721714%"},{"$f":"IF($B9203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5251951%"}]
["SINAPI 92642","SINAPI","92642","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","184,99","193,47",null,"CR",{"$f":"IF($B9213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3759666%"},{"$f":"IF($B9213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5130830%"}]
["SINAPI 92660","SINAPI","92660","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","32,32","34,15",null,"CR",{"$f":"IF($B9218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1317829%"},{"$f":"IF($B9218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6150234%"}]
["SINAPI 92661","SINAPI","92661","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","36,84","38,78",null,"CR",{"$f":"IF($B9219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6175591%"},{"$f":"IF($B9219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0092927%"}]
["SINAPI 92666","SINAPI","92666","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","78,15","80,45",null,"CR",{"$f":"IF($B9224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1666880%"},{"$f":"IF($B9224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4876228%"}]
["SINAPI 92672","SINAPI","92672","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","44,87","47,62",null,"CR",{"$f":"IF($B9230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9633765%"},{"$f":"IF($B9230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5527035%"}]
["SINAPI 92677","SINAPI","92677","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","121,28","124,73",null,"CR",{"$f":"IF($B9235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5796073%"},{"$f":"IF($B9235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8604315%"}]
["SINAPI 92682","SINAPI","92682","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","60,32","63,98",null,"CR",{"$f":"IF($B9240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5705277%"},{"$f":"IF($B9240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1359724%"}]
["SINAPI 92693","SINAPI","92693","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","13,74","14,73",null,"CR",{"$f":"IF($B9246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9561403%"},{"$f":"IF($B9246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7406398%"}]
["SINAPI 92698","SINAPI","92698","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","19,74","21,22",null,"CR",{"$f":"IF($B9251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8257998%"},{"$f":"IF($B9251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5899009%"}]
["SINAPI 92703","SINAPI","92703","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","47,98","52,16",null,"CR",{"$f":"IF($B9256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8606011%"},{"$f":"IF($B9256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,5623801%"}]
["SINAPI 92891","SINAPI","92891","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","276,56","280,92",null,"CR",{"$f":"IF($B9262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7754149%"},{"$f":"IF($B9262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1791512%"}]
["SINAPI 92896","SINAPI","92896","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","190,05","194,28",null,"CR",{"$f":"IF($B9267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8119802%"},{"$f":"IF($B9267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6935434%"}]
["SINAPI 92902","SINAPI","92902","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","174,49","176,79",null,"CR",{"$f":"IF($B9273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1341358%"},{"$f":"IF($B9273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3193006%"}]
["SINAPI 92907","SINAPI","92907","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","66,26","69,98",null,"CR",{"$f":"IF($B9278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7333434%"},{"$f":"IF($B9278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2151029%"}]
["SINAPI 92912","SINAPI","92912","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","129,19","133,24",null,"CR",{"$f":"IF($B9283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3788242%"},{"$f":"IF($B9283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8250093%"}]
["SINAPI 92913","SINAPI","92913","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","131,89","136,25",null,"CR",{"$f":"IF($B9284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5021237%"},{"$f":"IF($B9284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0526393%"}]
["SINAPI 92926","SINAPI","92926","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","43,47","46,54",null,"CR",{"$f":"IF($B9289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7658446%"},{"$f":"IF($B9289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4930062%"}]
["SINAPI 92931","SINAPI","92931","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","66,21","69,92",null,"CR",{"$f":"IF($B9294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7037484%"},{"$f":"IF($B9294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1708887%"}]
["SINAPI 92937","SINAPI","92937","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","135,11","139,88",null,"CR",{"$f":"IF($B9300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8650470%"},{"$f":"IF($B9300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5260070%"}]
["SINAPI 92942","SINAPI","92942","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","33,58","35,41",null,"CR",{"$f":"IF($B9305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8108027%"},{"$f":"IF($B9305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2382569%"}]
["SINAPI 92948","SINAPI","92948","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","53,24","55,33",null,"CR",{"$f":"IF($B9311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2429941%"},{"$f":"IF($B9311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1214040%"}]
["SINAPI 92953","SINAPI","92953","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","22,77","24,48",null,"CR",{"$f":"IF($B9316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6079295%"},{"$f":"IF($B9316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,3278689%"}]
["SINAPI 93056","SINAPI","93056","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","16,00","16,44",null,"AS",{"$f":"IF($B9321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0532915%"},{"$f":"IF($B9321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2307692%"}]
["SINAPI 93062","SINAPI","93062","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","25,61","26,11",null,"AS",{"$f":"IF($B9327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0156555%"},{"$f":"IF($B9327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7044145%"}]
["SINAPI 93067","SINAPI","93067","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","69,36","70,22",null,"AS",{"$f":"IF($B9332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7477997%"},{"$f":"IF($B9332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8914220%"}]
["SINAPI 93074","SINAPI","93074","CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","12,67","13,53",null,"AS",{"$f":"IF($B9338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2222222%"},{"$f":"IF($B9338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9138187%"}]
["SINAPI 93079","SINAPI","93079","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","28,16","29,27",null,"AS",{"$f":"IF($B9343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3050605%"},{"$f":"IF($B9343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2104180%"}]
["SINAPI 93084","SINAPI","93084","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","13,31","13,96",null,"AS",{"$f":"IF($B9348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7924528%"},{"$f":"IF($B9348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1235632%"}]
["SINAPI 93085","SINAPI","93085","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","14,25","15,18",null,"AS",{"$f":"IF($B9349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3385049%"},{"$f":"IF($B9349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,0105890%"}]
["SINAPI 93090","SINAPI","93090","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,42","19,15",null,"AS",{"$f":"IF($B9354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8362445%"},{"$f":"IF($B9354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7544596%"}]
["SINAPI 93097","SINAPI","93097","CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","12,91","13,81",null,"AS",{"$f":"IF($B9359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8682774%"},{"$f":"IF($B9359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6132556%"}]
["SINAPI 93103","SINAPI","93103","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","8,43","9,03",null,"AS",{"$f":"IF($B9365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7799043%"},{"$f":"IF($B9365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4860335%"}]
["SINAPI 93108","SINAPI","93108","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","12,84","13,58",null,"AS",{"$f":"IF($B9370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0156250%"},{"$f":"IF($B9370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5125553%"}]
["SINAPI 93114","SINAPI","93114","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","30,77","31,56",null,"AS",{"$f":"IF($B9376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7929013%"},{"$f":"IF($B9376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9047619%"}]
["SINAPI 93119","SINAPI","93119","CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","16,36","16,88",null,"AS",{"$f":"IF($B9381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3607867%"},{"$f":"IF($B9381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8582489%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93124"},"SINAPI","93124","CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","86,23","87,23",null,"AS",{"$f":"IF($B9386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2199651%"},{"$f":"IF($B9386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2950894%"}]
["SINAPI 94467","SINAPI","94467","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","75,64","77,64",null,"CR",{"$f":"IF($B9392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3997352%"},{"$f":"IF($B9392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5662712%"}]
["SINAPI 94472","SINAPI","94472","COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","72,67","75,68",null,"CR",{"$f":"IF($B9397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6265491%"},{"$f":"IF($B9397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5770960%"}]
["SINAPI 94478","SINAPI","94478","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","148,90","152,91",null,"CR",{"$f":"IF($B9403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6487503%"},{"$f":"IF($B9403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8301491%"}]
["SINAPI 94612","SINAPI","94612","LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","386,13","388,69",null,"AS",{"$f":"IF($B9408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1160471%"},{"$f":"IF($B9408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7501415%"}]
["SINAPI 94618","SINAPI","94618","COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","348,48","352,33",null,"AS",{"$f":"IF($B9413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8342948%"},{"$f":"IF($B9413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8552164%"}]
["SINAPI 94620","SINAPI","94620","COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","795,87","799,72",null,"AS",{"$f":"IF($B9414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9920329%"},{"$f":"IF($B9414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4603071%"}]
["SINAPI 94656","SINAPI","94656","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","6,39","6,85",null,"CR",{"$f":"IF($B9419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7949526%"},{"$f":"IF($B9419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4536082%"}]
["SINAPI 94661","SINAPI","94661","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","13,17","13,82",null,"CR",{"$f":"IF($B9424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8632543%"},{"$f":"IF($B9424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2296511%"}]
["SINAPI 94667","SINAPI","94667","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","37,62","38,67",null,"CR",{"$f":"IF($B9430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4307036%"},{"$f":"IF($B9430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6993260%"}]
["SINAPI 94672","SINAPI","94672","JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4\" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","10,01","10,70",null,"CR",{"$f":"IF($B9435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7995971%"},{"$f":"IF($B9435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6165413%"}]
["SINAPI 94678","SINAPI","94678","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","16,65","17,63",null,"CR",{"$f":"IF($B9441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6928183%"},{"$f":"IF($B9441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2619589%"}]
["SINAPI 94683","SINAPI","94683","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","79,58","81,16",null,"CR",{"$f":"IF($B9446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3647798%"},{"$f":"IF($B9446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0725209%"}]
["SINAPI 94688","SINAPI","94688","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","11,18","12,10",null,"CR",{"$f":"IF($B9451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8550856%"},{"$f":"IF($B9451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6134664%"}]
["SINAPI 94694","SINAPI","94694","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","26,12","27,43",null,"CR",{"$f":"IF($B9457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0437452%"},{"$f":"IF($B9457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3201754%"}]
["SINAPI 94699","SINAPI","94699","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","138,38","142,10",null,"CR",{"$f":"IF($B9462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6558230%"},{"$f":"IF($B9462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8327231%"}]
["SINAPI 94705","SINAPI","94705","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","40,04","40,82",null,"CR",{"$f":"IF($B9468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1030257%"},{"$f":"IF($B9468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7846455%"}]
["SINAPI 94724","SINAPI","94724","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","26,00","26,43",null,"CR",{"$f":"IF($B9474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2890173%"},{"$f":"IF($B9474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7178612%"}]
["SINAPI 94729","SINAPI","94729","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","17,22","17,80",null,"CR",{"$f":"IF($B9479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5128205%"},{"$f":"IF($B9479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0248306%"}]
["SINAPI 94730","SINAPI","94730","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","60,99","61,57",null,"CR",{"$f":"IF($B9480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7771212%"},{"$f":"IF($B9480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6352252%"}]
["SINAPI 94736","SINAPI","94736","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM X 3\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","525,00","526,98",null,"CR",{"$f":"IF($B9485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3412645%"},{"$f":"IF($B9485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7100888%"}]
["SINAPI 94741","SINAPI","94741","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","12,83","13,47",null,"CR",{"$f":"IF($B9490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1372549%"},{"$f":"IF($B9490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5264727%"}]
["SINAPI 94750","SINAPI","94750","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","152,42","153,89",null,"CR",{"$f":"IF($B9496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9800446%"},{"$f":"IF($B9496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8907235%"}]
["SINAPI 94758","SINAPI","94758","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","47,26","48,39",null,"CR",{"$f":"IF($B9501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7881355%"},{"$f":"IF($B9501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7804676%"}]
["SINAPI 94764","SINAPI","94764","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","35,66","36,54",null,"CR",{"$f":"IF($B9507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2851924%"},{"$f":"IF($B9507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3519736%"}]
["SINAPI 94769","SINAPI","94769","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","98,11","99,28",null,"CR",{"$f":"IF($B9512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4058961%"},{"$f":"IF($B9512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5072069%"}]
["SINAPI 94774","SINAPI","94774","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","76,37","77,87",null,"CR",{"$f":"IF($B9517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1331236%"},{"$f":"IF($B9517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8267797%"}]
["SINAPI 94791","SINAPI","94791","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","466,14","467,92",null,"CR",{"$f":"IF($B9523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3535721%"},{"$f":"IF($B9523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7250577%"}]
["SINAPI 95695","SINAPI","95695","CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","58,83","60,40",null,"CR",{"$f":"IF($B9528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5390505%"},{"$f":"IF($B9528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7106397%"}]
["SINAPI 96640","SINAPI","96640","CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","24,05","24,75",null,"CR",{"$f":"IF($B9533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2387312%"},{"$f":"IF($B9533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5918119%"}]
["SINAPI 96652","SINAPI","96652","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","9,73","10,47",null,"CR",{"$f":"IF($B9539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0331262%"},{"$f":"IF($B9539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7771375%"}]
["SINAPI 96657","SINAPI","96657","CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","22,16","22,64",null,"CR",{"$f":"IF($B9544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2639203%"},{"$f":"IF($B9544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0332594%"}]
["SINAPI 96658","SINAPI","96658","CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","14,09","14,57",null,"CR",{"$f":"IF($B9545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8987161%"},{"$f":"IF($B9545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4116022%"}]
["SINAPI 96663","SINAPI","96663","LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","14,75","15,28",null,"CR",{"$f":"IF($B9550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1691678%"},{"$f":"IF($B9550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9835634%"}]
["SINAPI 96684","SINAPI","96684","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","10,44","11,45",null,"CR",{"$f":"IF($B9555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,4412333%"},{"$f":"IF($B9555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,9727354%"}]
["SINAPI 96690","SINAPI","96690","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","28,03","29,81",null,"CR",{"$f":"IF($B9561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3419170%"},{"$f":"IF($B9561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9915966%"}]
["SINAPI 96695","SINAPI","96695","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","93,94","96,50",null,"CR",{"$f":"IF($B9566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8779968%"},{"$f":"IF($B9566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0851571%"}]
["SINAPI 96701","SINAPI","96701","LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","10,22","11,03",null,"CR",{"$f":"IF($B9572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4071146%"},{"$f":"IF($B9572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,1992689%"}]
["SINAPI 96706","SINAPI","96706","LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","33,13","34,59",null,"CR",{"$f":"IF($B9577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2397094%"},{"$f":"IF($B9577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3188405%"}]
["SINAPI 96711","SINAPI","96711","TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","20,40","22,02",null,"CR",{"$f":"IF($B9582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3353028%"},{"$f":"IF($B9582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,1207291%"}]
["SINAPI 96717","SINAPI","96717","TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","287,59","292,46",null,"CR",{"$f":"IF($B9588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4897050%"},{"$f":"IF($B9588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9835841%"}]
["SINAPI 96740","SINAPI","96740","CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","31,28","31,91",null,"CR",{"$f":"IF($B9593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4959948%"},{"$f":"IF($B9593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2273869%"}]
["SINAPI 96745","SINAPI","96745","LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","77,65","79,25",null,"CR",{"$f":"IF($B9598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7094612%"},{"$f":"IF($B9598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4733518%"}]
["SINAPI 96751","SINAPI","96751","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","25,21","26,66",null,"CR",{"$f":"IF($B9604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5069582%"},{"$f":"IF($B9604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0225563%"}]
["SINAPI 96756","SINAPI","96756","TÊ MISTURADOR, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","19,39","20,38",null,"CR",{"$f":"IF($B9609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6279069%"},{"$f":"IF($B9609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9877149%"}]
["SINAPI 96757","SINAPI","96757","TÊ MISTURADOR, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","23,29","24,28",null,"CR",{"$f":"IF($B9610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3225806%"},{"$f":"IF($B9610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3608247%"}]
["SINAPI 96762","SINAPI","96762","TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","112,28","115,47",null,"CR",{"$f":"IF($B9615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5637141%"},{"$f":"IF($B9615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8284080%"}]
["SINAPI 96804","SINAPI","96804","KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","155,73","160,16",null,"CR",{"$f":"IF($B9620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6024669%"},{"$f":"IF($B9620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8875702%"}]
["SINAPI 96810","SINAPI","96810","CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","23,80","24,93",null,"CR",{"$f":"IF($B9626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1912384%"},{"$f":"IF($B9626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3813354%"}]
["SINAPI 96815","SINAPI","96815","UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","41,23","42,66",null,"CR",{"$f":"IF($B9631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3660670%"},{"$f":"IF($B9631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0075170%"}]
["SINAPI 96820","SINAPI","96820","UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","49,36","51,10",null,"CR",{"$f":"IF($B9636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9561688%"},{"$f":"IF($B9636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6325690%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96827"},"SINAPI","96827","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","23,03","23,96",null,"CR",{"$f":"IF($B9642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2507631%"},{"$f":"IF($B9642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2244556%"}]
["SINAPI 96833","SINAPI","96833","LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","30,95","31,59",null,"CR",{"$f":"IF($B9647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6619170%"},{"$f":"IF($B9647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4081244%"}]
["SINAPI 96840","SINAPI","96840","JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","29,80","31,14",null,"CR",{"$f":"IF($B9653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7310924%"},{"$f":"IF($B9653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8236808%"}]
["SINAPI 96845","SINAPI","96845","JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","49,69","51,27",null,"CR",{"$f":"IF($B9658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8750251%"},{"$f":"IF($B9658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3632812%"}]
["SINAPI 96850","SINAPI","96850","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","27,18","28,51",null,"CR",{"$f":"IF($B9663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4941002%"},{"$f":"IF($B9663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7434094%"}]
["SINAPI 96860","SINAPI","96860","TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","35,74","37,25",null,"CR",{"$f":"IF($B9669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0089686%"},{"$f":"IF($B9669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9940828%"}]
["SINAPI 96865","SINAPI","96865","TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","53,97","56,37",null,"CR",{"$f":"IF($B9674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7045834%"},{"$f":"IF($B9674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7869959%"}]
["SINAPI 96866","SINAPI","96866","TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","85,02","87,64",null,"CR",{"$f":"IF($B9675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0229546%"},{"$f":"IF($B9675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4367291%"}]
["SINAPI 96872","SINAPI","96872","DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4\" X 2 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","58,51","60,60",null,"CR",{"$f":"IF($B9680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0985963%"},{"$f":"IF($B9680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7892910%"}]
["SINAPI 96878","SINAPI","96878","DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","267,18","269,88",null,"CR",{"$f":"IF($B9685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2708247%"},{"$f":"IF($B9685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2122155%"}]
["SINAPI 97428","SINAPI","97428","FLANGE EM AÇO, DN 32 MM X 1 1/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","51,07","52,58",null,"CR",{"$f":"IF($B9691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2869462%"},{"$f":"IF($B9691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6358271%"}]
["SINAPI 97433","SINAPI","97433","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","87,03","90,13",null,"AS",{"$f":"IF($B9696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0101195%"},{"$f":"IF($B9696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6862853%"}]
["SINAPI 97438","SINAPI","97438","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","119,89","123,93",null,"AS",{"$f":"IF($B9701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8597662%"},{"$f":"IF($B9701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4415374%"}]
["SINAPI 97446","SINAPI","97446","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","436,01","441,27",null,"CR",{"$f":"IF($B9707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4667951%"},{"$f":"IF($B9707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5679314%"}]
["SINAPI 97453","SINAPI","97453","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","346,98","354,11",null,"CR",{"$f":"IF($B9712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7212453%"},{"$f":"IF($B9712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4838299%"}]
["SINAPI 97459","SINAPI","97459","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","965,52","976,05",null,"CR",{"$f":"IF($B9718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7513957%"},{"$f":"IF($B9718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7584351%"}]
["SINAPI 97465","SINAPI","97465","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4\"  X 1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","111,79","113,58",null,"CR",{"$f":"IF($B9723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8790864%"},{"$f":"IF($B9723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3089466%"}]
["SINAPI 97475","SINAPI","97475","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","422,92","426,56",null,"CR",{"$f":"IF($B9729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3095880%"},{"$f":"IF($B9729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1178070%"}]
["SINAPI 97482","SINAPI","97482","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","149,55","152,25",null,"CR",{"$f":"IF($B9735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0858366%"},{"$f":"IF($B9735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6519881%"}]
["SINAPI 97487","SINAPI","97487","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","573,24","578,70",null,"CR",{"$f":"IF($B9740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8899473%"},{"$f":"IF($B9740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7779621%"}]
["SINAPI 97492","SINAPI","97492","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","240,16","243,72",null,"CR",{"$f":"IF($B9745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2079496%"},{"$f":"IF($B9745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5423046%"}]
["SINAPI 97493","SINAPI","97493","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","311,17","315,64",null,"CR",{"$f":"IF($B9746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8860311%"},{"$f":"IF($B9746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1768509%"}]
["SINAPI 97500","SINAPI","97500","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1\" X 3/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","46,30","47,39",null,"CR",{"$f":"IF($B9751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3970556%"},{"$f":"IF($B9751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3705583%"}]
["SINAPI 97509","SINAPI","97509","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2\" X 1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","209,02","210,64",null,"CR",{"$f":"IF($B9757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7862920%"},{"$f":"IF($B9757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5188791%"}]
["SINAPI 97517","SINAPI","97517","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","96,89","98,51",null,"CR",{"$f":"IF($B9762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3305785%"},{"$f":"IF($B9762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8065433%"}]
["SINAPI 97522","SINAPI","97522","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","203,58","205,68",null,"CR",{"$f":"IF($B9767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3943772%"},{"$f":"IF($B9767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3461444%"}]
["SINAPI 97528","SINAPI","97528","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1.221,60","1.225,00",null,"CR",{"$f":"IF($B9773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7200445%"},{"$f":"IF($B9773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9936484%"}]
["SINAPI 97533","SINAPI","97533","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","916,15","920,55",null,"CR",{"$f":"IF($B9778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9616933%"},{"$f":"IF($B9778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4234743%"}]
["SINAPI 97544","SINAPI","97544","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1\" X 3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","66,11","69,67",null,"CR",{"$f":"IF($B9784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2172069%"},{"$f":"IF($B9784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6249820%"}]
["SINAPI 97550","SINAPI","97550","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","126,66","131,98",null,"CR",{"$f":"IF($B9789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0350821%"},{"$f":"IF($B9789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0188049%"}]
["SINAPI 98602","SINAPI","98602","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","17,17","17,56",null,"AS",{"$f":"IF($B9794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5593220%"},{"$f":"IF($B9794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4373927%"}]
["SINAPI 103810","SINAPI","103810","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","32,19","33,60",null,"AS",{"$f":"IF($B9800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0943631%"},{"$f":"IF($B9800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1194029%"}]
["SINAPI 103815","SINAPI","103815","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","11,22","12,15",null,"AS",{"$f":"IF($B9805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6129033%"},{"$f":"IF($B9805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2980133%"}]
["SINAPI 103820","SINAPI","103820","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","21,02","22,61",null,"AS",{"$f":"IF($B9810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1374045%"},{"$f":"IF($B9810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8865249%"}]
["SINAPI 103821","SINAPI","103821","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","505,23","506,82",null,"AS",{"$f":"IF($B9811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9557772%"},{"$f":"IF($B9811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2653274%"}]
["SINAPI 103826","SINAPI","103826","LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","29,72","31,89",null,"AS",{"$f":"IF($B9816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2429149%"},{"$f":"IF($B9816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9783087%"}]
["SINAPI 103832","SINAPI","103832","TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","23,09","24,95",null,"AS",{"$f":"IF($B9822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0868056%"},{"$f":"IF($B9822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8152611%"}]
["SINAPI 103840","SINAPI","103840","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,55","21,42",null,"AS",{"$f":"IF($B9827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0614934%"},{"$f":"IF($B9827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1062236%"}]
["SINAPI 103845","SINAPI","103845","COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","38,18","40,31",null,"AS",{"$f":"IF($B9832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5487932%"},{"$f":"IF($B9832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0124223%"}]
["SINAPI 103851","SINAPI","103851","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,89","19,54",null,"AS",{"$f":"IF($B9838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1895910%"},{"$f":"IF($B9838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8193018%"}]
["SINAPI 103856","SINAPI","103856","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","15,25","16,27",null,"AS",{"$f":"IF($B9843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7821782%"},{"$f":"IF($B9843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4545454%"}]
["SINAPI 103862","SINAPI","103862","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","552,48","553,89",null,"AS",{"$f":"IF($B9849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5893991%"},{"$f":"IF($B9849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8399479%"}]
["SINAPI 103867","SINAPI","103867","TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","49,33","52,16",null,"AS",{"$f":"IF($B9854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6737012%"},{"$f":"IF($B9854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1671464%"}]
["SINAPI 103878","SINAPI","103878","CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","25,67","27,33",null,"AS",{"$f":"IF($B9859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2815799%"},{"$f":"IF($B9859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9633027%"}]
["SINAPI 103884","SINAPI","103884","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","11,21","12,15",null,"AS",{"$f":"IF($B9865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2441652%"},{"$f":"IF($B9865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,9237780%"}]
["SINAPI 103889","SINAPI","103889","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","16,92","18,03",null,"AS",{"$f":"IF($B9870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7605466%"},{"$f":"IF($B9870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4568245%"}]
["SINAPI 103894","SINAPI","103894","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","24,42","25,29",null,"AS",{"$f":"IF($B9875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1264367%"},{"$f":"IF($B9875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8415213%"}]
["SINAPI 103895","SINAPI","103895","LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","22,58","23,85",null,"AS",{"$f":"IF($B9876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5026642%"},{"$f":"IF($B9876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9730866%"}]
["SINAPI 103900","SINAPI","103900","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","19,70","20,89",null,"AS",{"$f":"IF($B9881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3598369%"},{"$f":"IF($B9881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9134615%"}]
["SINAPI 103949","SINAPI","103949","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,24","9,84",null,"CR",{"$f":"IF($B9887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1960784%"},{"$f":"IF($B9887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8650306%"}]
["SINAPI 103954","SINAPI","103954","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,72","9,26",null,"CR",{"$f":"IF($B9892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1502890%"},{"$f":"IF($B9892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7845484%"}]
["SINAPI 103959","SINAPI","103959","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,45","15,98",null,"CR",{"$f":"IF($B9897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2890625%"},{"$f":"IF($B9897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9622641%"}]
["SINAPI 103969","SINAPI","103969","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,82","21,28",null,"CR",{"$f":"IF($B9903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4393063%"},{"$f":"IF($B9903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2758132%"}]
["SINAPI 103976","SINAPI","103976","TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","26,88","27,70",null,"CR",{"$f":"IF($B9908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8665175%"},{"$f":"IF($B9908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2735166%"}]
["SINAPI 103983","SINAPI","103983","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,05","18,16",null,"CR",{"$f":"IF($B9913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2359882%"},{"$f":"IF($B9913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9402324%"}]
["SINAPI 103990","SINAPI","103990","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","37,61","38,34",null,"CR",{"$f":"IF($B9919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1268656%"},{"$f":"IF($B9919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8264506%"}]
["SINAPI 103995","SINAPI","103995","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,03","15,91",null,"CR",{"$f":"IF($B9924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3636363%"},{"$f":"IF($B9924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9369085%"}]
["SINAPI 104001","SINAPI","104001","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,78","14,56",null,"CR",{"$f":"IF($B9930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7921225%"},{"$f":"IF($B9930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3022774%"}]
["SINAPI 104006","SINAPI","104006","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","25,46","26,79",null,"CR",{"$f":"IF($B9935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4143363%"},{"$f":"IF($B9935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7543991%"}]
["SINAPI 104012","SINAPI","104012","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,54","24,90",null,"CR",{"$f":"IF($B9940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8177172%"},{"$f":"IF($B9940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3317230%"}]
["SINAPI 104014","SINAPI","104014","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,82","11,44",null,"CR",{"$f":"IF($B9941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0594795%"},{"$f":"IF($B9941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5961369%"}]
["SINAPI 104019","SINAPI","104019","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","43,54","44,77",null,"CR",{"$f":"IF($B9946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4953959%"},{"$f":"IF($B9946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7851387%"}]
["SINAPI 104026","SINAPI","104026","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","41,18","41,94",null,"CR",{"$f":"IF($B9952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5029182%"},{"$f":"IF($B9952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1296252%"}]
["SINAPI 104159","SINAPI","104159","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","40,42","41,15",null,"CR",{"$f":"IF($B9957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2819241%"},{"$f":"IF($B9957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8804480%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104171"},"SINAPI","104171","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","94,16","95,16",null,"CR",{"$f":"IF($B9962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5568544%"},{"$f":"IF($B9962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5394321%"}]
["SINAPI 104177","SINAPI","104177","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","177,69","179,70",null,"CR",{"$f":"IF($B9968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9530458%"},{"$f":"IF($B9968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9890880%"}]
["SINAPI 104193","SINAPI","104193","JOELHO 45 GRAUS, PPR, F/ F, DN 90 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","156,25","159,28",null,"CR",{"$f":"IF($B9973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0053784%"},{"$f":"IF($B9973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6746231%"}]
["SINAPI 104202","SINAPI","104202","TÊ NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","10,19","11,02",null,"CR",{"$f":"IF($B9980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2896826%"},{"$f":"IF($B9980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,0777677%"}]
["SINAPI 104321","SINAPI","104321","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","4,98","5,38",null,"CR",{"$f":"IF($B9985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4065041%"},{"$f":"IF($B9985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,1353384%"}]
["SINAPI 104343","SINAPI","104343","JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","32,94","34,14",null,"CR",{"$f":"IF($B9990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5060827%"},{"$f":"IF($B9990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2347417%"}]
["SINAPI 104350","SINAPI","104350","JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","29,21","29,94",null,"CR",{"$f":"IF($B9996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4823206%"},{"$f":"IF($B9996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5485599%"}]
["SINAPI 104355","SINAPI","104355","JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","46,82","48,25",null,"CR",{"$f":"IF($B10001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9559264%"},{"$f":"IF($B10001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3618434%"}]
["SINAPI 104578","SINAPI","104578","LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","28,66","29,64",null,"CR",{"$f":"IF($B10006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1262679%"},{"$f":"IF($B10006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7144790%"}]
["SINAPI 104579","SINAPI","104579","LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","38,17","39,36",null,"CR",{"$f":"IF($B10007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1964285%"},{"$f":"IF($B10007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6450216%"}]
["SINAPI 97895","SINAPI","97895","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN","180,48","180,85",null,"CR",{"$f":"IF($B10012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2367589%"},{"$f":"IF($B10012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4390081%"}]
["SINAPI 97901","SINAPI","97901","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","275,89","294,38",null,"AS",{"$f":"IF($B10017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5462979%"},{"$f":"IF($B10017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2363909%"}]
["SINAPI 97907","SINAPI","97907","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","605,32","644,15",null,"AS",{"$f":"IF($B10023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7333774%"},{"$f":"IF($B10023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3746187%"}]
["SINAPI 98106","SINAPI","98106","CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020","UN","1.007,17","1.074,89",null,"AS",{"$f":"IF($B10028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6428791%"},{"$f":"IF($B10028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3259532%"}]
["SINAPI 99255","SINAPI","99255","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","724,19","772,92",null,"AS",{"$f":"IF($B10034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6809652%"},{"$f":"IF($B10034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3642727%"}]
["SINAPI 99264","SINAPI","99264","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","701,17","742,31",null,"AS",{"$f":"IF($B10039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3087919%"},{"$f":"IF($B10039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8498676%"}]
["SINAPI 102591","SINAPI","102591","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021","UN","3,94","4,43",null,"CR",{"$f":"IF($B10044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,7564767%"},{"$f":"IF($B10044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,1926606%"}]
["SINAPI 102597","SINAPI","102597","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021","UN","5,75","6,47",null,"CR",{"$f":"IF($B10050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,4452297%"},{"$f":"IF($B10050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,8777430%"}]
["SINAPI 102602","SINAPI","102602","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021","UN","9,00","10,12",null,"CR",{"$f":"IF($B10055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,0760627%"},{"$f":"IF($B10055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,4975125%"}]
["SINAPI 102608","SINAPI","102608","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","1.057,03","1.058,18",null,"CR",{"$f":"IF($B10061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6764619%"},{"$f":"IF($B10061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7844100%"}]
["SINAPI 102613","SINAPI","102613","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","646,31","647,20",null,"CR",{"$f":"IF($B10066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8449004%"},{"$f":"IF($B10066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9812708%"}]
["SINAPI 102618","SINAPI","102618","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","4.110,93","4.136,47",null,"CR",{"$f":"IF($B10071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8469772%"},{"$f":"IF($B10071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4406837%"}]
["SINAPI 102619","SINAPI","102619","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","5.517,28","5.542,82",null,"CR",{"$f":"IF($B10072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8663557%"},{"$f":"IF($B10072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3139382%"}]
["SINAPI 89482","SINAPI","89482","CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022","UN","38,39","39,65",null,"CR",{"$f":"IF($B10077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1774993%"},{"$f":"IF($B10077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7387569%"}]
["SINAPI 89709","SINAPI","89709","RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","20,09","21,04",null,"CR",{"$f":"IF($B10082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3413173%"},{"$f":"IF($B10082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5071496%"}]
["SINAPI 86872","SINAPI","86872","TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","677,81","685,25",null,"AS",{"$f":"IF($B10088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7989671%"},{"$f":"IF($B10088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8096266%"}]
["SINAPI 86878","SINAPI","86878","VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2\" X 1.1/2\" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","87,65","88,34",null,"CR",{"$f":"IF($B10093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8983786%"},{"$f":"IF($B10093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6631555%"}]
["SINAPI 86884","SINAPI","86884","ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2\" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","11,27","11,87",null,"CR",{"$f":"IF($B10099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6607142%"},{"$f":"IF($B10099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0872142%"}]
["SINAPI 86889","SINAPI","86889","BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","733,61","740,27",null,"CR",{"$f":"IF($B10104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6058457%"},{"$f":"IF($B10104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4551865%"}]
["SINAPI 86900","SINAPI","86900","CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","255,40","257,14",null,"CR",{"$f":"IF($B10109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2216565%"},{"$f":"IF($B10109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8661895%"}]
["SINAPI 86906","SINAPI","86906","TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2\" OU 3/4\", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","122,87","123,25",null,"C",{"$f":"IF($B10115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9216676%"},{"$f":"IF($B10115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2321428%"}]
["SINAPI 86913","SINAPI","86913","TORNEIRA CROMADA 1/2\" OU 3/4\" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","88,21","88,81",null,"CR",{"$f":"IF($B10120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2772861%"},{"$f":"IF($B10120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9352112%"}]
["SINAPI 86921","SINAPI","86921","TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","726,40","735,26",null,"AS",{"$f":"IF($B10126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5688926%"},{"$f":"IF($B10126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6855961%"}]
["SINAPI 86926","SINAPI","86926","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","639,90","645,54",null,"AS",{"$f":"IF($B10131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4768605%"},{"$f":"IF($B10131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3074371%"}]
["SINAPI 86931","SINAPI","86931","VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","470,54","474,71",null,"AS",{"$f":"IF($B10136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4931972%"},{"$f":"IF($B10136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3255931%"}]
["SINAPI 86932","SINAPI","86932","VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","522,75","526,92",null,"AS",{"$f":"IF($B10137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9444136%"},{"$f":"IF($B10137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6986655%"}]
["SINAPI 86937","SINAPI","86937","CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","233,18","237,29",null,"CR",{"$f":"IF($B10142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9332074%"},{"$f":"IF($B10142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4920922%"}]
["SINAPI 86942","SINAPI","86942","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","308,85","312,57",null,"AS",{"$f":"IF($B10147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4706683%"},{"$f":"IF($B10147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5817669%"}]
["SINAPI 95469","SINAPI","95469","VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","280,60","283,03",null,"AS",{"$f":"IF($B10153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3721659%"},{"$f":"IF($B10153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1881538%"}]
["SINAPI 95543","SINAPI","95543","PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","116,24","118,77",null,"CR",{"$f":"IF($B10158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4888525%"},{"$f":"IF($B10158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3256382%"}]
["SINAPI 100849","SINAPI","100849","ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","39,11","39,73",null,"C",{"$f":"IF($B10164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7104791%"},{"$f":"IF($B10164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0998990%"}]
["SINAPI 100856","SINAPI","100856","MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","61,31","61,69",null,"CR",{"$f":"IF($B10169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8530612%"},{"$f":"IF($B10169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4613887%"}]
["SINAPI 100861","SINAPI","100861","SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","41,80","43,70",null,"CR",{"$f":"IF($B10174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1572010%"},{"$f":"IF($B10174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2858125%"}]
["SINAPI 100867","SINAPI","100867","BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","429,77","433,58",null,"AS",{"$f":"IF($B10180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4711316%"},{"$f":"IF($B10180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2997393%"}]
["SINAPI 100872","SINAPI","100872","BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","331,31","335,12",null,"AS",{"$f":"IF($B10185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0973584%"},{"$f":"IF($B10185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1510222%"}]
["SINAPI 98052","SINAPI","98052","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","1.987,16","2.019,49",null,"AS",{"$f":"IF($B10190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0594845%"},{"$f":"IF($B10190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4992887%"}]
["SINAPI 98058","SINAPI","98058","FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","1.683,93","1.721,65",null,"AS",{"$f":"IF($B10196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8573305%"},{"$f":"IF($B10196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7476698%"}]
["SINAPI 98063","SINAPI","98063","SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","4.551,45","4.605,85",null,"AS",{"$f":"IF($B10201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3639635%"},{"$f":"IF($B10201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4546825%"}]
["SINAPI 98064","SINAPI","98064","SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","5.261,01","5.318,25",null,"AS",{"$f":"IF($B10202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7062396%"},{"$f":"IF($B10202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7080111%"}]
["SINAPI 98069","SINAPI","98069","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","11.226,87","11.839,49",null,"AS",{"$f":"IF($B10207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8122234%"},{"$f":"IF($B10207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2444450%"}]
["SINAPI 98074","SINAPI","98074","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","9.008,28","9.504,78",null,"AS",{"$f":"IF($B10212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1517549%"},{"$f":"IF($B10212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5987554%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98080"},"SINAPI","98080","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","9.323,57","9.784,54",null,"AS",{"$f":"IF($B10218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6062970%"},{"$f":"IF($B10218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8780426%"}]
["SINAPI 98085","SINAPI","98085","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","8.846,46","9.327,68",null,"AS",{"$f":"IF($B10223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7173975%"},{"$f":"IF($B10223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1460803%"}]
["SINAPI 98091","SINAPI","98091","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","9.782,68","10.311,15",null,"AS",{"$f":"IF($B10229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4856821%"},{"$f":"IF($B10229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9034891%"}]
["SINAPI 98100","SINAPI","98100","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020","UN","5.752,09","6.039,62",null,"AS",{"$f":"IF($B10234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9534663%"},{"$f":"IF($B10234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2448615%"}]
["SINAPI 98110","SINAPI","98110","CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020","UN","376,37","377,92",null,"CR",{"$f":"IF($B10237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5307706%"},{"$f":"IF($B10237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9358818%"}]
["SINAPI 89354","SINAPI","89354","MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","887,77","891,33",null,"CR",{"$f":"IF($B10246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4839752%"},{"$f":"IF($B10246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8745820%"}]
["SINAPI 90371","SINAPI","90371","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","43,49","44,12",null,"CR",{"$f":"IF($B10251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0260188%"},{"$f":"IF($B10251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3268270%"}]
["SINAPI 94493","SINAPI","94493","REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","171,06","172,12",null,"CR",{"$f":"IF($B10256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8250087%"},{"$f":"IF($B10256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4175773%"}]
["SINAPI 94500","SINAPI","94500","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","444,60","447,88",null,"CR",{"$f":"IF($B10262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5666209%"},{"$f":"IF($B10262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2635104%"}]
["SINAPI 94795","SINAPI","94795","TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","60,40","61,11",null,"CR",{"$f":"IF($B10267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3110079%"},{"$f":"IF($B10267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3893167%"}]
["SINAPI 94796","SINAPI","94796","TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","67,82","68,91",null,"CR",{"$f":"IF($B10268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9940950%"},{"$f":"IF($B10268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4194391%"}]
["SINAPI 95248","SINAPI","95248","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","65,94","66,36",null,"CR",{"$f":"IF($B10273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8549096%"},{"$f":"IF($B10273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4638817%"}]
["SINAPI 95253","SINAPI","95253","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","285,82","287,77",null,"CR",{"$f":"IF($B10278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2343225%"},{"$f":"IF($B10278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8866953%"}]
["SINAPI 99624","SINAPI","99624","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","542,79","545,41",null,"CR",{"$f":"IF($B10284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9850196%"},{"$f":"IF($B10284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4511213%"}]
["SINAPI 99629","SINAPI","99629","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","87,18","88,04",null,"CR",{"$f":"IF($B10289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0633899%"},{"$f":"IF($B10289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9714545%"}]
["SINAPI 99635","SINAPI","99635","VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","367,72","373,05",null,"CR",{"$f":"IF($B10295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9680121%"},{"$f":"IF($B10295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2713282%"}]
["SINAPI 103012","SINAPI","103012","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","130,47","131,05",null,"CR",{"$f":"IF($B10300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7526452%"},{"$f":"IF($B10300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1758149%"}]
["SINAPI 103017","SINAPI","103017","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","893,00","895,08",null,"CR",{"$f":"IF($B10305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4413062%"},{"$f":"IF($B10305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6703537%"}]
["SINAPI 103038","SINAPI","103038","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","92,94","94,10",null,"CR",{"$f":"IF($B10311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7411714%"},{"$f":"IF($B10311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8888888%"}]
["SINAPI 103043","SINAPI","103043","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","33,96","34,38",null,"CR",{"$f":"IF($B10316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4904158%"},{"$f":"IF($B10316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6221963%"}]
["SINAPI 103048","SINAPI","103048","REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","25,73","26,23",null,"CR",{"$f":"IF($B10321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8426178%"},{"$f":"IF($B10321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5599694%"}]
["SINAPI 95635","SINAPI","95635","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 25 MM (3/4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","229,67","238,26",null,"CR",{"$f":"IF($B10327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1586741%"},{"$f":"IF($B10327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9268589%"}]
["SINAPI 95641","SINAPI","95641","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4\"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","319,13","334,51",null,"CR",{"$f":"IF($B10332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8529918%"},{"$f":"IF($B10332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0791543%"}]
["SINAPI 95642","SINAPI","95642","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4\"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","472,41","495,15",null,"CR",{"$f":"IF($B10333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8151637%"},{"$f":"IF($B10333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0417920%"}]
["SINAPI 95647","SINAPI","95647","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 MM (1\"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","856,57","890,20",null,"CR",{"$f":"IF($B10338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3166878%"},{"$f":"IF($B10338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1769292%"}]
["SINAPI 95652","SINAPI","95652","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4\"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","732,45","743,02",null,"CR",{"$f":"IF($B10343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9281813%"},{"$f":"IF($B10343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2214146%"}]
["SINAPI 95659","SINAPI","95659","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4\") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","821,42","856,37",null,"CR",{"$f":"IF($B10349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3553905%"},{"$f":"IF($B10349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3612051%"}]
["SINAPI 95664","SINAPI","95664","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1\") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","1.384,94","1.436,62",null,"CR",{"$f":"IF($B10354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1108062%"},{"$f":"IF($B10354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8764235%"}]
["SINAPI 95669","SINAPI","95669","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1\") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","406,39","422,47",null,"CR",{"$f":"IF($B10359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5200826%"},{"$f":"IF($B10359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3934659%"}]
["SINAPI 95675","SINAPI","95675","HIDRÔMETRO DN 3/4\", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN","240,69","243,78",null,"CR",{"$f":"IF($B10365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9132205%"},{"$f":"IF($B10365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0808370%"}]
["SINAPI 104998","SINAPI","104998","HIDRÔMETRO DN 1\u0094, 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN","881,79","885,52",null,"CR",{"$f":"IF($B10370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6210134%"},{"$f":"IF($B10370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0312270%"}]
["SINAPI 90440","SINAPI","90440","FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","UN","28,21","31,81",null,"CR",{"$f":"IF($B10376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,9023523%"},{"$f":"IF($B10376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,2954188%"}]
["SINAPI 90446","SINAPI","90446","RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS","M","26,16","29,60",null,"CR",{"$f":"IF($B10381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,3317938%"},{"$f":"IF($B10381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,5146160%"}]
["SINAPI 90454","SINAPI","90454","PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN","5,93","6,35",null,"CR",{"$f":"IF($B10386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6860068%"},{"$f":"IF($B10386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,3684210%"}]
["SINAPI 90460","SINAPI","90460","SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023","M","25,99","26,98",null,"AS",{"$f":"IF($B10392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8903898%"},{"$f":"IF($B10392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7731154%"}]
["SINAPI 90467","SINAPI","90467","CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","M","21,66","23,91",null,"CR",{"$f":"IF($B10397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,4083527%"},{"$f":"IF($B10397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,7595629%"}]
["SINAPI 90468","SINAPI","90468","CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M","7,25","7,84",null,"CR",{"$f":"IF($B10398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9831461%"},{"$f":"IF($B10398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,7927462%"}]
["SINAPI 91170","SINAPI","91170","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS","M","10,69","11,50",null,"CR",{"$f":"IF($B10403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1751412%"},{"$f":"IF($B10403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9186352%"}]
["SINAPI 91175","SINAPI","91175","FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4\", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS","M","11,08","11,82",null,"CR",{"$f":"IF($B10408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3636363%"},{"$f":"IF($B10408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1063829%"}]
["SINAPI 91185","SINAPI","91185","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023","M","23,05","25,56",null,"AS",{"$f":"IF($B10414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,5805048%"},{"$f":"IF($B10414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,7728521%"}]
["SINAPI 91190","SINAPI","91190","CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023","UN","10,04","10,93",null,"CR",{"$f":"IF($B10419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,0753769%"},{"$f":"IF($B10419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,7257618%"}]
["SINAPI 94481","SINAPI","94481","CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2\") E DN RECALQUE 40 (1 1/2\"), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","1.951,07","2.041,76",null,"CR",{"$f":"IF($B10424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7917540%"},{"$f":"IF($B10424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9540770%"}]
["SINAPI 96562","SINAPI","96562","SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023","M","51,01","53,88",null,"AS",{"$f":"IF($B10430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6161397%"},{"$f":"IF($B10430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1040892%"}]
["SINAPI 101804","SINAPI","101804","CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","1.347,14","1.416,81",null,"AS",{"$f":"IF($B10435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9970249%"},{"$f":"IF($B10435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3435778%"}]
["SINAPI 102115","SINAPI","102115","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","2.670,11","2.692,72",null,"AS",{"$f":"IF($B10441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2375904%"},{"$f":"IF($B10441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0336855%"}]
["SINAPI 102121","SINAPI","102121","MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","179,11","200,43",null,"AS",{"$f":"IF($B10446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,6756818%"},{"$f":"IF($B10446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,4779309%"}]
["SINAPI 102138","SINAPI","102138","MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","206,23","230,94",null,"AS",{"$f":"IF($B10451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1883826%"},{"$f":"IF($B10451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9510769%"}]
["SINAPI 103523","SINAPI","103523","RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","21.719,03","21.751,21",null,"CR",{"$f":"IF($B10457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9175895%"},{"$f":"IF($B10457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0641790%"}]
["SINAPI 104664","SINAPI","104664","CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023","UN","168,30","179,46",null,"AS",{"$f":"IF($B10462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1361998%"},{"$f":"IF($B10462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8147731%"}]
["SINAPI 104673","SINAPI","104673","CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA QUENTE PARA BANHEIRO(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM CPVC, COM  TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023","UN","782,81","819,86",null,"AS",{"$f":"IF($B10467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2304340%"},{"$f":"IF($B10467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4231371%"}]
["SINAPI 104676","SINAPI","104676","CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023","UN","385,06","411,26",null,"AS",{"$f":"IF($B10468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2065727%"},{"$f":"IF($B10468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8980369%"}]
["SINAPI 104769","SINAPI","104769","FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","UN","1,53","1,74",null,"CR",{"$f":"IF($B10473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,1917809%"},{"$f":"IF($B10473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,3373494%"}]
["SINAPI 104781","SINAPI","104781","RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","M","7,81","8,87",null,"CR",{"$f":"IF($B10479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,8958334%"},{"$f":"IF($B10479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,7124858%"}]
["SINAPI 104787","SINAPI","104787","RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","M","9,33","10,52",null,"CR",{"$f":"IF($B10484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,4788275%"},{"$f":"IF($B10484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,8094322%"}]
["SINAPI 104034","SINAPI","104034","COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","25,33","26,27",null,"AS",{"$f":"IF($B10489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3570863%"},{"$f":"IF($B10489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1632341%"}]
["SINAPI 104048","SINAPI","104048","COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","16,31","16,85",null,"CR",{"$f":"IF($B10498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2461538%"},{"$f":"IF($B10498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7651966%"}]
["SINAPI 104051","SINAPI","104051","COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","8,42","8,79",null,"CR",{"$f":"IF($B10501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2727272%"},{"$f":"IF($B10501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4347826%"}]
["SINAPI 104058","SINAPI","104058","LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","6,23","6,78",null,"CR",{"$f":"IF($B10507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1948052%"},{"$f":"IF($B10507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,8673622%"}]
["SINAPI 104063","SINAPI","104063","CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","67,06","67,80",null,"CR",{"$f":"IF($B10512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8965517%"},{"$f":"IF($B10512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9273693%"}]
["SINAPI 104082","SINAPI","104082","PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","28,95","29,32",null,"CR",{"$f":"IF($B10517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9639889%"},{"$f":"IF($B10517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1282051%"}]
["SINAPI 104948","SINAPI","104948","DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,80 M3/111 HP). AF_03/2024","M3","5,39","5,61",null,"C",{"$f":"IF($B10523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0474383%"},{"$f":"IF($B10523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0510018%"}]
["SINAPI 96524","SINAPI","96524","ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3","142,94","155,00",null,"CR",{"$f":"IF($B10528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1888353%"},{"$f":"IF($B10528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,9129369%"}]
["SINAPI 101114","SINAPI","101114","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3","4,53","4,75",null,"CR",{"$f":"IF($B10533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0904977%"},{"$f":"IF($B10533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2613390%"}]
["SINAPI 101115","SINAPI","101115","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","3,79","3,93",null,"CR",{"$f":"IF($B10534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3169398%"},{"$f":"IF($B10534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2965879%"}]
["SINAPI 101120","SINAPI","101120","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","7,24","7,54",null,"CR",{"$f":"IF($B10539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3697478%"},{"$f":"IF($B10539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3216689%"}]
["SINAPI 101126","SINAPI","101126","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3","13,27","13,60",null,"CR",{"$f":"IF($B10545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9591194%"},{"$f":"IF($B10545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3969465%"}]
["SINAPI 101131","SINAPI","101131","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3","15,86","16,29",null,"CR",{"$f":"IF($B10550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0032573%"},{"$f":"IF($B10550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2648922%"}]
["SINAPI 101136","SINAPI","101136","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","13,94","14,28",null,"CR",{"$f":"IF($B10555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6390977%"},{"$f":"IF($B10555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1021897%"}]
["SINAPI 101142","SINAPI","101142","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","18,39","18,76",null,"CR",{"$f":"IF($B10561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5421822%"},{"$f":"IF($B10561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4193725%"}]
["SINAPI 101147","SINAPI","101147","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","15,25","15,53",null,"CR",{"$f":"IF($B10566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2244897%"},{"$f":"IF($B10566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7673796%"}]
["SINAPI 101153","SINAPI","101153","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","19,82","20,39",null,"CR",{"$f":"IF($B10572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8980228%"},{"$f":"IF($B10572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1417004%"}]
["SINAPI 101210","SINAPI","101210","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3","18,40","18,68",null,"CR",{"$f":"IF($B10577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9757709%"},{"$f":"IF($B10577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2605863%"}]
["SINAPI 101215","SINAPI","101215","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3","17,69","17,97",null,"CR",{"$f":"IF($B10582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1222030%"},{"$f":"IF($B10582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4578858%"}]
["SINAPI 101221","SINAPI","101221","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3","18,32","18,58",null,"CR",{"$f":"IF($B10588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2781456%"},{"$f":"IF($B10588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4277929%"}]
["SINAPI 101226","SINAPI","101226","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3","16,78","17,01",null,"CR",{"$f":"IF($B10593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0771549%"},{"$f":"IF($B10593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3341260%"}]
["SINAPI 101231","SINAPI","101231","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020","M3","11,06","11,25",null,"CR",{"$f":"IF($B10598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0646352%"},{"$f":"IF($B10598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6152450%"}]
["SINAPI 101232","SINAPI","101232","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020","M3","9,93","10,07",null,"CR",{"$f":"IF($B10599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1752577%"},{"$f":"IF($B10599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5583756%"}]
["SINAPI 101237","SINAPI","101237","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","23,60","23,90",null,"CR",{"$f":"IF($B10604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1370449%"},{"$f":"IF($B10604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3406593%"}]
["SINAPI 101243","SINAPI","101243","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","26,49","26,83",null,"CR",{"$f":"IF($B10610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5751808%"},{"$f":"IF($B10610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7218045%"}]
["SINAPI 101248","SINAPI","101248","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020","M3","28,50","28,86",null,"CR",{"$f":"IF($B10615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6433121%"},{"$f":"IF($B10615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8050314%"}]
["SINAPI 101253","SINAPI","101253","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","25,07","25,37",null,"CR",{"$f":"IF($B10620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2032193%"},{"$f":"IF($B10620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2736674%"}]
["SINAPI 101259","SINAPI","101259","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","27,07","27,55",null,"CR",{"$f":"IF($B10626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6398809%"},{"$f":"IF($B10626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1433796%"}]
["SINAPI 101264","SINAPI","101264","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","25,53","25,95",null,"CR",{"$f":"IF($B10631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9131121%"},{"$f":"IF($B10631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3830613%"}]
["SINAPI 101269","SINAPI","101269","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3","20,17","20,55",null,"CR",{"$f":"IF($B10636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6874059%"},{"$f":"IF($B10636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2287968%"}]
["SINAPI 101275","SINAPI","101275","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3","22,15","22,50",null,"CR",{"$f":"IF($B10642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7082953%"},{"$f":"IF($B10642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1260655%"}]
["SINAPI 102360","SINAPI","102360","RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3","26,32","27,37",null,"C",{"$f":"IF($B10647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8189096%"},{"$f":"IF($B10647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7390985%"}]
["SINAPI 90090","SINAPI","90090","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","9,73","10,05",null,"CR",{"$f":"IF($B10653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5607476%"},{"$f":"IF($B10653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1927710%"}]
["SINAPI 90098","SINAPI","90098","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","5,39","5,56",null,"CR",{"$f":"IF($B10658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5714285%"},{"$f":"IF($B10658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3455882%"}]
["SINAPI 90105","SINAPI","90105","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","8,71","9,20",null,"CR",{"$f":"IF($B10663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2227378%"},{"$f":"IF($B10663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6237625%"}]
["SINAPI 90106","SINAPI","90106","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","7,41","7,83",null,"CR",{"$f":"IF($B10664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3365253%"},{"$f":"IF($B10664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8238343%"}]
["SINAPI 102277","SINAPI","102277","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE  4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","10,61","11,00",null,"C",{"$f":"IF($B10669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4062797%"},{"$f":"IF($B10669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2144821%"}]
["SINAPI 102283","SINAPI","102283","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","13,24","13,75",null,"C",{"$f":"IF($B10675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4172387%"},{"$f":"IF($B10675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2307127%"}]
["SINAPI 102288","SINAPI","102288","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","11,08","11,44",null,"CR",{"$f":"IF($B10680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7116788%"},{"$f":"IF($B10680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3009708%"}]
["SINAPI 102293","SINAPI","102293","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,70","6,95",null,"C",{"$f":"IF($B10685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2876712%"},{"$f":"IF($B10685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2079062%"}]
["SINAPI 102299","SINAPI","102299","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","14,93","15,75",null,"CR",{"$f":"IF($B10691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1216216%"},{"$f":"IF($B10691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5800257%"}]
["SINAPI 102304","SINAPI","102304","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","8,13","8,57",null,"CR",{"$f":"IF($B10696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2072409%"},{"$f":"IF($B10696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7068559%"}]
["SINAPI 102309","SINAPI","102309","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","13,68","14,20",null,"C",{"$f":"IF($B10701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3038348%"},{"$f":"IF($B10701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0838663%"}]
["SINAPI 102315","SINAPI","102315","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","8,21","8,53",null,"C",{"$f":"IF($B10707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1812577%"},{"$f":"IF($B10707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0972716%"}]
["SINAPI 102320","SINAPI","102320","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,85","7,08",null,"CR",{"$f":"IF($B10712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7407407%"},{"$f":"IF($B10712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2424677%"}]
["SINAPI 102326","SINAPI","102326","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR  QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","10,91","11,52",null,"CR",{"$f":"IF($B10718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1666666%"},{"$f":"IF($B10718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6315791%"}]
["SINAPI 94306","SINAPI","94306","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023","M3","68,54","69,53",null,"AS",{"$f":"IF($B10723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9510694%"},{"$f":"IF($B10723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2786198%"}]
["SINAPI 94327","SINAPI","94327","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3","85,09","86,35",null,"AS",{"$f":"IF($B10728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1937765%"},{"$f":"IF($B10728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5226480%"}]
["SINAPI 94329","SINAPI","94329","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3","78,25","79,24",null,"AS",{"$f":"IF($B10729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8363473%"},{"$f":"IF($B10729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0149404%"}]
["SINAPI 96385","SINAPI","96385","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","11,83","12,36",null,"AS",{"$f":"IF($B10734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9411764%"},{"$f":"IF($B10734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1000827%"}]
["SINAPI 93373","SINAPI","93373","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3","14,74","15,63",null,"AS",{"$f":"IF($B10740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4309393%"},{"$f":"IF($B10740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0923278%"}]
["SINAPI 93382","SINAPI","93382","REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3","25,73","28,50",null,"AS",{"$f":"IF($B10745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,9667320%"},{"$f":"IF($B10745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,1872131%"}]
["SINAPI 104731","SINAPI","104731","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3","12,61","13,04",null,"AS",{"$f":"IF($B10749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4054927%"},{"$f":"IF($B10749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1621200%"}]
["SINAPI 104739","SINAPI","104739","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3","89,50","91,56",null,"AS",{"$f":"IF($B10757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2296918%"},{"$f":"IF($B10757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1371603%"}]
["SINAPI 97917","SINAPI","97917","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,14","2,19",null,"CR",{"$f":"IF($B10762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6585365%"},{"$f":"IF($B10762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7142857%"}]
["SINAPI 101618","SINAPI","101618","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3","210,66","224,32",null,"CR",{"$f":"IF($B10767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1121086%"},{"$f":"IF($B10767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7614310%"}]
["SINAPI 101624","SINAPI","101624","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3","164,26","170,31",null,"CR",{"$f":"IF($B10773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8461679%"},{"$f":"IF($B10773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6040919%"}]
["SINAPI 103324","SINAPI","103324","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","73,55","77,31",null,"AS",{"$f":"IF($B10778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5359477%"},{"$f":"IF($B10778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8704663%"}]
["SINAPI 103330","SINAPI","103330","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","78,31","83,43",null,"AS",{"$f":"IF($B10784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4067536%"},{"$f":"IF($B10784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,0629127%"}]
["SINAPI 103335","SINAPI","103335","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","135,25","145,25",null,"AS",{"$f":"IF($B10789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8003404%"},{"$f":"IF($B10789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5383767%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89282"},"SINAPI","89282","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023","M2","68,93","71,87",null,"CR",{"$f":"IF($B10794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4864079%"},{"$f":"IF($B10794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5093392%"}]
["SINAPI 89283","SINAPI","89283","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023","M2","69,79","72,81",null,"CR",{"$f":"IF($B10795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7547007%"},{"$f":"IF($B10795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8074277%"}]
["SINAPI 89306","SINAPI","89306","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023","M2","91,96","97,30",null,"CR",{"$f":"IF($B10800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8815202%"},{"$f":"IF($B10800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3989296%"}]
["SINAPI 103316","SINAPI","103316","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","76,72","79,88",null,"AS",{"$f":"IF($B10805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4799529%"},{"$f":"IF($B10805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4334629%"}]
["SINAPI 103336","SINAPI","103336","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","85,04","89,11",null,"AS",{"$f":"IF($B10811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5711592%"},{"$f":"IF($B10811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7937043%"}]
["SINAPI 103341","SINAPI","103341","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","136,67","143,04",null,"AS",{"$f":"IF($B10816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8602402%"},{"$f":"IF($B10816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0316327%"}]
["SINAPI 89464","SINAPI","89464","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2","140,20","144,62",null,"CR",{"$f":"IF($B10822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4646680%"},{"$f":"IF($B10822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9223583%"}]
["SINAPI 101161","SINAPI","101161","ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","232,27","240,83",null,"CR",{"$f":"IF($B10827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8124596%"},{"$f":"IF($B10827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5578177%"}]
["SINAPI 96360","SINAPI","96360","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","131,27","134,01",null,"AS",{"$f":"IF($B10832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8820794%"},{"$f":"IF($B10832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6707480%"}]
["SINAPI 96366","SINAPI","96366","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","161,80","164,95",null,"AS",{"$f":"IF($B10838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0338878%"},{"$f":"IF($B10838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7251334%"}]
["SINAPI 96371","SINAPI","96371","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","78,23","80,00",null,"AS",{"$f":"IF($B10843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9951388%"},{"$f":"IF($B10843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8994245%"}]
["SINAPI 102255","SINAPI","102255","TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021","M2","839,61","863,52",null,"CR",{"$f":"IF($B10849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6045935%"},{"$f":"IF($B10849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8864886%"}]
["SINAPI 104719","SINAPI","104719","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","193,74","198,01",null,"AS",{"$f":"IF($B10854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6063203%"},{"$f":"IF($B10854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4701156%"}]
["SINAPI 104724","SINAPI","104724","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","98,44","100,76",null,"AS",{"$f":"IF($B10859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5587637%"},{"$f":"IF($B10859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5276122%"}]
["SINAPI 101154","SINAPI","101154","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","136,91","140,49",null,"CR",{"$f":"IF($B10860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2170066%"},{"$f":"IF($B10860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3657476%"}]
["SINAPI 101817","SINAPI","101817","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","45,94","49,88",null,"CR",{"$f":"IF($B10865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,0848050%"},{"$f":"IF($B10865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,8044963%"}]
["SINAPI 101824","SINAPI","101824","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","200,57","215,28",null,"CR",{"$f":"IF($B10870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3524921%"},{"$f":"IF($B10870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0889653%"}]
["SINAPI 101830","SINAPI","101830","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","294,38","309,09",null,"CR",{"$f":"IF($B10876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8931484%"},{"$f":"IF($B10876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1835248%"}]
["SINAPI 101835","SINAPI","101835","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","241,47","256,48",null,"AS",{"$f":"IF($B10881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4711103%"},{"$f":"IF($B10881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0795751%"}]
["SINAPI 101841","SINAPI","101841","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","88,12","89,55",null,"AS",{"$f":"IF($B10887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9328706%"},{"$f":"IF($B10887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3847531%"}]
["SINAPI 101846","SINAPI","101846","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","154,09","155,52",null,"AS",{"$f":"IF($B10892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6739893%"},{"$f":"IF($B10892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5486155%"}]
["SINAPI 101852","SINAPI","101852","REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","70,99","75,84",null,"AS",{"$f":"IF($B10897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3321554%"},{"$f":"IF($B10897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0388839%"}]
["SINAPI 101859","SINAPI","101859","REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","26,63","29,10",null,"CR",{"$f":"IF($B10903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,5368343%"},{"$f":"IF($B10903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,1610229%"}]
["SINAPI 101864","SINAPI","101864","REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","28,41","31,09",null,"CR",{"$f":"IF($B10908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,4130359%"},{"$f":"IF($B10908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,0187642%"}]
["SINAPI 101869","SINAPI","101869","REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","29,98","32,83",null,"CR",{"$f":"IF($B10913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,1473650%"},{"$f":"IF($B10913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,7144609%"}]
["SINAPI 96388","SINAPI","96388","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","12,62","13,14",null,"AS",{"$f":"IF($B10919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8353708%"},{"$f":"IF($B10919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8506645%"}]
["SINAPI 96396","SINAPI","96396","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","133,10","134,01",null,"AS",{"$f":"IF($B10924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1213768%"},{"$f":"IF($B10924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7826086%"}]
["SINAPI 96397","SINAPI","96397","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","206,55","207,55",null,"AS",{"$f":"IF($B10925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9620277%"},{"$f":"IF($B10925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4309461%"}]
["SINAPI 100565","SINAPI","100565","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","74,72","75,98",null,"AS",{"$f":"IF($B10930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4200323%"},{"$f":"IF($B10930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8908898%"}]
["SINAPI 100570","SINAPI","100570","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","188,82","190,14",null,"AS",{"$f":"IF($B10935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2688754%"},{"$f":"IF($B10935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9251212%"}]
["SINAPI 101767","SINAPI","101767","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","29,10","30,67",null,"AS",{"$f":"IF($B10941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8456164%"},{"$f":"IF($B10941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2847682%"}]
["SINAPI 92394","SINAPI","92394","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2","74,18","75,00",null,"CR",{"$f":"IF($B10946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7359611%"},{"$f":"IF($B10946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7323717%"}]
["SINAPI 92402","SINAPI","92402","EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","69,82","71,37",null,"CR",{"$f":"IF($B10952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7204301%"},{"$f":"IF($B10952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5960729%"}]
["SINAPI 93680","SINAPI","93680","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","70,46","71,43",null,"CR",{"$f":"IF($B10957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4967320%"},{"$f":"IF($B10957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7407147%"}]
["SINAPI 97107","SINAPI","97107","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022","M2","181,97","184,11",null,"AS",{"$f":"IF($B10962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2451790%"},{"$f":"IF($B10962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3160875%"}]
["SINAPI 97114","SINAPI","97114","EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022","M","0,34","0,38",null,"CR",{"$f":"IF($B10968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,1428572%"},{"$f":"IF($B10968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,8709678%"}]
["SINAPI 97119","SINAPI","97119","BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG","14,40","14,66",null,"CR",{"$f":"IF($B10973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8862526%"},{"$f":"IF($B10973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4742974%"}]
["SINAPI 101172","SINAPI","101172","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020","M2","67,92","70,56",null,"AS",{"$f":"IF($B10978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0584847%"},{"$f":"IF($B10978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9187038%"}]
["SINAPI 103909","SINAPI","103909","EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022","M2","176,53","178,67",null,"AS",{"$f":"IF($B10984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4690446%"},{"$f":"IF($B10984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5699854%"}]
["SINAPI 103915","SINAPI","103915","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022","M2","149,31","150,94",null,"AS",{"$f":"IF($B10989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6012368%"},{"$f":"IF($B10989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5889590%"}]
["SINAPI 103916","SINAPI","103916","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 18,0 CM. AF_04/2022","M2","171,48","173,28",null,"AS",{"$f":"IF($B10990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4017789%"},{"$f":"IF($B10990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3666531%"}]
["SINAPI 103689","SINAPI","103689","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS","M2","304,47","308,81",null,"AS",{"$f":"IF($B10995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8256555%"},{"$f":"IF($B10995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1104668%"}]
["SINAPI 95995","SINAPI","95995","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","1.985,00","1.990,43",null,"AS",{"$f":"IF($B11000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6820103%"},{"$f":"IF($B11000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9502904%"}]
["SINAPI 88415","SINAPI","88415","APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024","M2","4,01","4,19",null,"C",{"$f":"IF($B11010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7531806%"},{"$f":"IF($B11010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0388349%"}]
["SINAPI 88417","SINAPI","88417","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024","M2","19,95","20,19",null,"CR",{"$f":"IF($B11012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4409250%"},{"$f":"IF($B11012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5444610%"}]
["SINAPI 88428","SINAPI","88428","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024","M2","31,24","32,77",null,"CR",{"$f":"IF($B11018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3817773%"},{"$f":"IF($B11018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6594313%"}]
["SINAPI 88485","SINAPI","88485","FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2","3,48","3,73",null,"C",{"$f":"IF($B11023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9882697%"},{"$f":"IF($B11023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,8142076%"}]
["SINAPI 88496","SINAPI","88496","EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","M2","30,31","33,06",null,"CR",{"$f":"IF($B11028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,1693682%"},{"$f":"IF($B11028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,8119503%"}]
["SINAPI 95624","SINAPI","95624","APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2","21,05","22,68",null,"C",{"$f":"IF($B11034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9732951%"},{"$f":"IF($B11034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7470146%"}]
["SINAPI 96128","SINAPI","96128","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024","M2","27,62","30,07",null,"CR",{"$f":"IF($B11039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1361162%"},{"$f":"IF($B11039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,8000000%"}]
["SINAPI 96133","SINAPI","96133","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2","42,84","46,45",null,"CR",{"$f":"IF($B11044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1749299%"},{"$f":"IF($B11044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,8886972%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104642"},"SINAPI","104642","PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2","10,57","11,17",null,"CR",{"$f":"IF($B11050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3333333%"},{"$f":"IF($B11050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8838883%"}]
["SINAPI 102201","SINAPI","102201","APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021","M2","19,40","20,73",null,"CR",{"$f":"IF($B11055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2302529%"},{"$f":"IF($B11055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9159014%"}]
["SINAPI 102202","SINAPI","102202","APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021","M2","61,74","62,81",null,"CR",{"$f":"IF($B11056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7906675%"},{"$f":"IF($B11056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2969098%"}]
["SINAPI 102208","SINAPI","102208","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","7,60","8,16",null,"CR",{"$f":"IF($B11061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5026455%"},{"$f":"IF($B11061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2610837%"}]
["SINAPI 102215","SINAPI","102215","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","17,87","19,25",null,"C",{"$f":"IF($B11066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9260089%"},{"$f":"IF($B11066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6649324%"}]
["SINAPI 102224","SINAPI","102224","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","30,02","32,10",null,"CR",{"$f":"IF($B11072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7475825%"},{"$f":"IF($B11072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4441671%"}]
["SINAPI 102230","SINAPI","102230","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","22,44","24,11",null,"C",{"$f":"IF($B11077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1607142%"},{"$f":"IF($B11077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8961362%"}]
["SINAPI 100718","SINAPI","100718","COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020","M","1,27","1,39",null,"CR",{"$f":"IF($B11082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,2000000%"},{"$f":"IF($B11082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,7737227%"}]
["SINAPI 100724","SINAPI","100724","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","13,57","14,20",null,"CR",{"$f":"IF($B11088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7296898%"},{"$f":"IF($B11088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8983768%"}]
["SINAPI 100729","SINAPI","100729","PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","20,67","20,86",null,"CR",{"$f":"IF($B11093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5259331%"},{"$f":"IF($B11093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3880883%"}]
["SINAPI 100739","SINAPI","100739","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","10,90","11,09",null,"CR",{"$f":"IF($B11099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4972375%"},{"$f":"IF($B11099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0361990%"}]
["SINAPI 100744","SINAPI","100744","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","10,66","11,29",null,"C",{"$f":"IF($B11104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5945437%"},{"$f":"IF($B11104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1420959%"}]
["SINAPI 100749","SINAPI","100749","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","23,19","24,73",null,"CR",{"$f":"IF($B11109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1663066%"},{"$f":"IF($B11109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8582995%"}]
["SINAPI 100757","SINAPI","100757","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE","M2","46,70","49,78",null,"CR",{"$f":"IF($B11115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8827940%"},{"$f":"IF($B11115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5427135%"}]
["SINAPI 100762","SINAPI","100762","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","45,47","49,45",null,"CR",{"$f":"IF($B11120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,0832050%"},{"$f":"IF($B11120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,7818256%"}]
["SINAPI 102488","SINAPI","102488","PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021","M2","3,18","3,55",null,"AS",{"$f":"IF($B11121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,8387099%"},{"$f":"IF($B11121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,4566476%"}]
["SINAPI 102496","SINAPI","102496","PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021","M","13,03","13,53",null,"CR",{"$f":"IF($B11126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9197530%"},{"$f":"IF($B11126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8545994%"}]
["SINAPI 102501","SINAPI","102501","PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M2","24,62","26,31",null,"CR",{"$f":"IF($B11131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3625254%"},{"$f":"IF($B11131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0746951%"}]
["SINAPI 102509","SINAPI","102509","PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M2","21,57","22,99",null,"CR",{"$f":"IF($B11137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6976744%"},{"$f":"IF($B11137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3231441%"}]
["SINAPI 101750","SINAPI","101750","PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","52,94","55,37",null,"AS",{"$f":"IF($B11142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3901515%"},{"$f":"IF($B11142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5408292%"}]
["SINAPI 87247","SINAPI","87247","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE","M2","52,69","54,45",null,"CR",{"$f":"IF($B11147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6844106%"},{"$f":"IF($B11147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2665072%"}]
["SINAPI 87256","SINAPI","87256","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE","M2","87,69","89,77",null,"CR",{"$f":"IF($B11153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6786896%"},{"$f":"IF($B11153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6666666%"}]
["SINAPI 87261","SINAPI","87261","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE","M2","156,69","160,53",null,"CR",{"$f":"IF($B11158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1567388%"},{"$f":"IF($B11158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1870131%"}]
["SINAPI 104593","SINAPI","104593","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE","M2","102,08","105,45",null,"CR",{"$f":"IF($B11164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4411764%"},{"$f":"IF($B11164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9783599%"}]
["SINAPI 104598","SINAPI","104598","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE","M2","135,60","137,56",null,"CR",{"$f":"IF($B11169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9352910%"},{"$f":"IF($B11169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2269421%"}]
["SINAPI 104603","SINAPI","104603","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE","M2","48,46","49,67",null,"CR",{"$f":"IF($B11174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4195948%"},{"$f":"IF($B11174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4833635%"}]
["SINAPI 104609","SINAPI","104609","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE","M2","135,70","138,98",null,"CR",{"$f":"IF($B11180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0051614%"},{"$f":"IF($B11180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0241865%"}]
["SINAPI 98679","SINAPI","98679","PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","37,13","39,13",null,"AS",{"$f":"IF($B11185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4775554%"},{"$f":"IF($B11185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8745188%"}]
["SINAPI 98686","SINAPI","98686","RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020","M","42,08","45,44",null,"CR",{"$f":"IF($B11190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3809523%"},{"$f":"IF($B11190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,1305115%"}]
["SINAPI 98688","SINAPI","98688","RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020","M","56,25","56,67",null,"CR",{"$f":"IF($B11191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6288054%"},{"$f":"IF($B11191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3700759%"}]
["SINAPI 101726","SINAPI","101726","PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020","M2","201,70","210,70",null,"CR",{"$f":"IF($B11196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5887720%"},{"$f":"IF($B11196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6793904%"}]
["SINAPI 101734","SINAPI","101734","PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","414,91","417,86",null,"CR",{"$f":"IF($B11202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3968759%"},{"$f":"IF($B11202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0741981%"}]
["SINAPI 104162","SINAPI","104162","PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022","M2","96,26","100,62",null,"AS",{"$f":"IF($B11207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0112336%"},{"$f":"IF($B11207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1411799%"}]
["SINAPI 101738","SINAPI","101738","RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020","M","30,76","32,17",null,"CR",{"$f":"IF($B11212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4457478%"},{"$f":"IF($B11212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5461346%"}]
["SINAPI 101740","SINAPI","101740","RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020","M","45,30","48,63",null,"AS",{"$f":"IF($B11218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7199734%"},{"$f":"IF($B11218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4437577%"}]
["SINAPI 94993","SINAPI","94993","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2","72,64","73,53",null,"CR",{"$f":"IF($B11223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5968564%"},{"$f":"IF($B11223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7169708%"}]
["SINAPI 87620","SINAPI","87620","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","31,95","33,45",null,"CR",{"$f":"IF($B11229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7331027%"},{"$f":"IF($B11229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9219219%"}]
["SINAPI 87632","SINAPI","87632","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","43,91","46,02",null,"CR",{"$f":"IF($B11234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7488584%"},{"$f":"IF($B11234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9775648%"}]
["SINAPI 87643","SINAPI","87643","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","113,28","115,25",null,"CR",{"$f":"IF($B11239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7379584%"},{"$f":"IF($B11239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2654621%"}]
["SINAPI 87690","SINAPI","87690","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","49,21","51,56",null,"CR",{"$f":"IF($B11245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5556461%"},{"$f":"IF($B11245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7887981%"}]
["SINAPI 87702","SINAPI","87702","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","57,81","60,73",null,"CR",{"$f":"IF($B11250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2359161%"},{"$f":"IF($B11250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5379537%"}]
["SINAPI 87738","SINAPI","87738","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","80,78","83,45",null,"CR",{"$f":"IF($B11255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4835709%"},{"$f":"IF($B11255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0409216%"}]
["SINAPI 87739","SINAPI","87739","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","86,13","89,27",null,"CR",{"$f":"IF($B11256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6200162%"},{"$f":"IF($B11256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3448469%"}]
["SINAPI 87755","SINAPI","87755","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","48,56","51,81",null,"CR",{"$f":"IF($B11261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5616608%"},{"$f":"IF($B11261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2486936%"}]
["SINAPI 87768","SINAPI","87768","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","120,97","124,35",null,"CR",{"$f":"IF($B11267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3121482%"},{"$f":"IF($B11267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5620672%"}]
["SINAPI 88477","SINAPI","88477","CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","30,10","30,51",null,"CR",{"$f":"IF($B11273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4165003%"},{"$f":"IF($B11273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6488349%"}]
["SINAPI 90934","SINAPI","90934","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","160,90","164,68",null,"CR",{"$f":"IF($B11278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4918522%"},{"$f":"IF($B11278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4458490%"}]
["SINAPI 90952","SINAPI","90952","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2","95,84","100,19",null,"CR",{"$f":"IF($B11284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1909337%"},{"$f":"IF($B11284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3118193%"}]
["SINAPI 87878","SINAPI","87878","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","4,58","4,94",null,"CR",{"$f":"IF($B11289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3221476%"},{"$f":"IF($B11289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1739131%"}]
["SINAPI 87886","SINAPI","87886","CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","15,54","16,15",null,"CR",{"$f":"IF($B11295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6113989%"},{"$f":"IF($B11295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5668948%"}]
["SINAPI 87892","SINAPI","87892","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2","10,20","10,53",null,"CR",{"$f":"IF($B11300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2723658%"},{"$f":"IF($B11300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0651965%"}]
["SINAPI 87899","SINAPI","87899","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","9,55","10,00",null,"CR",{"$f":"IF($B11305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2998944%"},{"$f":"IF($B11305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4141414%"}]
["SINAPI 87907","SINAPI","87907","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","6,24","6,70",null,"AS",{"$f":"IF($B11311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1876021%"},{"$f":"IF($B11311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7804879%"}]
["SINAPI 104411","SINAPI","104411","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022","M2","4,85","5,17",null,"AS",{"$f":"IF($B11316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2405063%"},{"$f":"IF($B11316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8571428%"}]
["SINAPI 87415","SINAPI","87415","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2","34,13","36,34",null,"CR",{"$f":"IF($B11321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0117508%"},{"$f":"IF($B11321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6845008%"}]
["SINAPI 87416","SINAPI","87416","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2","38,30","41,01",null,"CR",{"$f":"IF($B11322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7958115%"},{"$f":"IF($B11322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5445883%"}]
["SINAPI 87430","SINAPI","87430","APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2","19,06","20,42",null,"CR",{"$f":"IF($B11327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2744063%"},{"$f":"IF($B11327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9802955%"}]
["SINAPI 87529","SINAPI","87529","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","32,91","35,41",null,"CR",{"$f":"IF($B11333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9474969%"},{"$f":"IF($B11333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6950357%"}]
["SINAPI 87536","SINAPI","87536","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","31,99","34,31",null,"CR",{"$f":"IF($B11338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9325384%"},{"$f":"IF($B11338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6842105%"}]
["SINAPI 87543","SINAPI","87543","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024","M2","23,03","23,91",null,"CR",{"$f":"IF($B11343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7221494%"},{"$f":"IF($B11343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5460664%"}]
["SINAPI 87550","SINAPI","87550","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","24,11","26,03",null,"CR",{"$f":"IF($B11349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4995829%"},{"$f":"IF($B11349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2793210%"}]
["SINAPI 87557","SINAPI","87557","EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","40,10","41,40",null,"CR",{"$f":"IF($B11354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9149362%"},{"$f":"IF($B11354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4563953%"}]
["SINAPI 87778","SINAPI","87778","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2","81,70","85,49",null,"CR",{"$f":"IF($B11359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6782736%"},{"$f":"IF($B11359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8373564%"}]
["SINAPI 87787","SINAPI","87787","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2","124,91","129,97",null,"CR",{"$f":"IF($B11365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1021880%"},{"$f":"IF($B11365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0212585%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87794"},"SINAPI","87794","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022","M2","39,26","42,17",null,"CR",{"$f":"IF($B11370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9493994%"},{"$f":"IF($B11370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6788008%"}]
["SINAPI 87803","SINAPI","87803","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2","60,34","64,78",null,"CR",{"$f":"IF($B11376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4590735%"},{"$f":"IF($B11376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2036492%"}]
["SINAPI 87809","SINAPI","87809","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","69,90","76,84",null,"CR",{"$f":"IF($B11381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,5141957%"},{"$f":"IF($B11381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,9928265%"}]
["SINAPI 87816","SINAPI","87816","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","121,73","129,13",null,"CR",{"$f":"IF($B11386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6613765%"},{"$f":"IF($B11386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2416679%"}]
["SINAPI 87817","SINAPI","87817","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","89,40","97,70",null,"CR",{"$f":"IF($B11387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,5350141%"},{"$f":"IF($B11387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,1441461%"}]
["SINAPI 87824","SINAPI","87824","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","159,79","169,02",null,"CR",{"$f":"IF($B11392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7657375%"},{"$f":"IF($B11392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2764092%"}]
["SINAPI 87832","SINAPI","87832","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","128,06","134,64",null,"CR",{"$f":"IF($B11398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7645219%"},{"$f":"IF($B11398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0981558%"}]
["SINAPI 87838","SINAPI","87838","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024","M2","182,68","185,66",null,"CR",{"$f":"IF($B11403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0673714%"},{"$f":"IF($B11403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5069526%"}]
["SINAPI 87843","SINAPI","87843","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","141,56","145,83",null,"CR",{"$f":"IF($B11408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7172959%"},{"$f":"IF($B11408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1050102%"}]
["SINAPI 87849","SINAPI","87849","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","134,43","136,35",null,"CR",{"$f":"IF($B11414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8377633%"},{"$f":"IF($B11414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1291837%"}]
["SINAPI 87854","SINAPI","87854","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","207,18","212,56",null,"CR",{"$f":"IF($B11419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0790185%"},{"$f":"IF($B11419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2083509%"}]
["SINAPI 87859","SINAPI","87859","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","157,45","162,24",null,"CR",{"$f":"IF($B11424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8227067%"},{"$f":"IF($B11424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2166080%"}]
["SINAPI 104204","SINAPI","104204","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","69,84","74,76",null,"AS",{"$f":"IF($B11430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7473079%"},{"$f":"IF($B11430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4587638%"}]
["SINAPI 104209","SINAPI","104209","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","61,79","65,55",null,"AS",{"$f":"IF($B11435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7027903%"},{"$f":"IF($B11435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2844036%"}]
["SINAPI 104215","SINAPI","104215","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM,  SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","71,48","77,10",null,"AS",{"$f":"IF($B11441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7449167%"},{"$f":"IF($B11441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,4892761%"}]
["SINAPI 104220","SINAPI","104220","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","50,32","53,78",null,"AS",{"$f":"IF($B11446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4925224%"},{"$f":"IF($B11446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1839897%"}]
["SINAPI 104225","SINAPI","104225","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","65,48","70,47",null,"CR",{"$f":"IF($B11451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,3676155%"},{"$f":"IF($B11451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0949944%"}]
["SINAPI 104226","SINAPI","104226","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","69,72","75,12",null,"CR",{"$f":"IF($B11452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0752657%"},{"$f":"IF($B11452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8064259%"}]
["SINAPI 104231","SINAPI","104231","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","133,22","138,32",null,"CR",{"$f":"IF($B11457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6717517%"},{"$f":"IF($B11457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4944275%"}]
["SINAPI 104237","SINAPI","104237","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","47,86","51,37",null,"CR",{"$f":"IF($B11463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4945515%"},{"$f":"IF($B11463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2190550%"}]
["SINAPI 104242","SINAPI","104242","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","57,34","61,41",null,"CR",{"$f":"IF($B11468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9881160%"},{"$f":"IF($B11468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7076195%"}]
["SINAPI 104247","SINAPI","104247","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","113,57","116,98",null,"CR",{"$f":"IF($B11473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5505201%"},{"$f":"IF($B11473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9210751%"}]
["SINAPI 104253","SINAPI","104253","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","76,70","83,97",null,"CR",{"$f":"IF($B11479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,7328545%"},{"$f":"IF($B11479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,3076006%"}]
["SINAPI 104258","SINAPI","104258","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","86,18","94,01",null,"CR",{"$f":"IF($B11484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,2696107%"},{"$f":"IF($B11484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,9169153%"}]
["SINAPI 104263","SINAPI","104263","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","151,84","160,12",null,"CR",{"$f":"IF($B11489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7749653%"},{"$f":"IF($B11489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2023251%"}]
["SINAPI 104631","SINAPI","104631","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2","39,58","42,43",null,"CR",{"$f":"IF($B11495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7734750%"},{"$f":"IF($B11495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5012980%"}]
["SINAPI 104636","SINAPI","104636","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023","M2","59,82","64,55",null,"CR",{"$f":"IF($B11500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9037656%"},{"$f":"IF($B11500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,6519852%"}]
["SINAPI 104956","SINAPI","104956","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","39,88","43,15",null,"CR",{"$f":"IF($B11506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7792861%"},{"$f":"IF($B11506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5285648%"}]
["SINAPI 104961","SINAPI","104961","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","45,95","50,02",null,"CR",{"$f":"IF($B11511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,7697012%"},{"$f":"IF($B11511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,4519752%"}]
["SINAPI 104966","SINAPI","104966","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","39,00","42,16",null,"CR",{"$f":"IF($B11516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2572017%"},{"$f":"IF($B11516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,0071344%"}]
["SINAPI 104967","SINAPI","104967","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","34,93","38,20",null,"CR",{"$f":"IF($B11517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,0339180%"},{"$f":"IF($B11517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,6193482%"}]
["SINAPI 104974","SINAPI","104974","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","27,98","30,37",null,"CR",{"$f":"IF($B11524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,0172414%"},{"$f":"IF($B11524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,7460318%"}]
["SINAPI 104978","SINAPI","104978","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","32,89","35,91",null,"CR",{"$f":"IF($B11528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,9945023%"},{"$f":"IF($B11528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,6153847%"}]
["SINAPI 87271","SINAPI","87271","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2","67,99","71,12",null,"CR",{"$f":"IF($B11534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4305064%"},{"$f":"IF($B11534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5737612%"}]
["SINAPI 93393","SINAPI","93393","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2","50,31","52,50",null,"CR",{"$f":"IF($B11539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9253731%"},{"$f":"IF($B11539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9637612%"}]
["SINAPI 104613","SINAPI","104613","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2","63,11","65,62",null,"CR",{"$f":"IF($B11545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5519429%"},{"$f":"IF($B11545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4405125%"}]
["SINAPI 104618","SINAPI","104618","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023","M2","298,64","303,73",null,"CR",{"$f":"IF($B11550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5472936%"},{"$f":"IF($B11550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0467643%"}]
["SINAPI 96112","SINAPI","96112","FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023","M2","108,51","114,80",null,"CR",{"$f":"IF($B11555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8262633%"},{"$f":"IF($B11555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3339726%"}]
["SINAPI 96114","SINAPI","96114","FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2","80,62","83,50",null,"AS",{"$f":"IF($B11561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0705064%"},{"$f":"IF($B11561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7603068%"}]
["SINAPI 96116","SINAPI","96116","FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2","73,78","76,00",null,"AS",{"$f":"IF($B11566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5762711%"},{"$f":"IF($B11566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9556403%"}]
["SINAPI 91520","SINAPI","91520","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","2,08","2,32",null,"CR",{"$f":"IF($B11572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,6368160%"},{"$f":"IF($B11572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5555556%"}]
["SINAPI 104414","SINAPI","104414","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","6,17","6,63",null,"CR",{"$f":"IF($B11577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0655737%"},{"$f":"IF($B11577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8475609%"}]
["SINAPI 104419","SINAPI","104419","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","9,97","11,16",null,"CR",{"$f":"IF($B11582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,9393940%"},{"$f":"IF($B11582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7148015%"}]
["SINAPI 104420","SINAPI","104420","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM PLATAFORMA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","8,99","10,07",null,"CR",{"$f":"IF($B11583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,7136466%"},{"$f":"IF($B11583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,5234766%"}]
["SINAPI 104425","SINAPI","104425","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","16,26","17,75",null,"CR",{"$f":"IF($B11588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,7367120%"},{"$f":"IF($B11588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,3848331%"}]
["SINAPI 87286","SINAPI","87286","ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","580,68","601,37",null,"CR",{"$f":"IF($B11593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0195652%"},{"$f":"IF($B11593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7039845%"}]
["SINAPI 87295","SINAPI","87295","ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","540,45","562,62",null,"CR",{"$f":"IF($B11599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3566736%"},{"$f":"IF($B11599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2981975%"}]
["SINAPI 87302","SINAPI","87302","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","628,23","643,49",null,"CR",{"$f":"IF($B11604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0109848%"},{"$f":"IF($B11604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0267329%"}]
["SINAPI 87311","SINAPI","87311","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","445,48","459,14",null,"CR",{"$f":"IF($B11610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9568458%"},{"$f":"IF($B11610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3702211%"}]
["SINAPI 87319","SINAPI","87319","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","4.082,74","4.100,06",null,"CR",{"$f":"IF($B11615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6217944%"},{"$f":"IF($B11615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0331559%"}]
["SINAPI 87326","SINAPI","87326","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","4.114,00","4.126,67",null,"CR",{"$f":"IF($B11620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9025649%"},{"$f":"IF($B11620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2035196%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87332"},"SINAPI","87332","ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","523,02","535,75",null,"CR",{"$f":"IF($B11626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0405415%"},{"$f":"IF($B11626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0596471%"}]
["SINAPI 87337","SINAPI","87337","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","533,47","553,04",null,"CR",{"$f":"IF($B11631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6688163%"},{"$f":"IF($B11631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4041737%"}]
["SINAPI 87342","SINAPI","87342","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","746,11","779,59",null,"CR",{"$f":"IF($B11636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7333226%"},{"$f":"IF($B11636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8370213%"}]
["SINAPI 87348","SINAPI","87348","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","601,00","627,87",null,"CR",{"$f":"IF($B11642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6262584%"},{"$f":"IF($B11642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7226708%"}]
["SINAPI 87353","SINAPI","87353","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","578,73","597,82",null,"CR",{"$f":"IF($B11647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3815712%"},{"$f":"IF($B11647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9242994%"}]
["SINAPI 87354","SINAPI","87354","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","527,95","539,58",null,"CR",{"$f":"IF($B11648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6018337%"},{"$f":"IF($B11648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4643188%"}]
["SINAPI 87359","SINAPI","87359","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","3.996,24","4.009,70",null,"CR",{"$f":"IF($B11653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0804920%"},{"$f":"IF($B11653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4091998%"}]
["SINAPI 87364","SINAPI","87364","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","4.038,38","4.050,21",null,"CR",{"$f":"IF($B11658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8086818%"},{"$f":"IF($B11658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0954882%"}]
["SINAPI 87370","SINAPI","87370","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","608,95","634,86",null,"CR",{"$f":"IF($B11664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3224450%"},{"$f":"IF($B11664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3295737%"}]
["SINAPI 87375","SINAPI","87375","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","629,45","655,69",null,"CR",{"$f":"IF($B11669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7840551%"},{"$f":"IF($B11669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7542323%"}]
["SINAPI 87381","SINAPI","87381","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","4.178,92","4.203,30",null,"CR",{"$f":"IF($B11675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6088530%"},{"$f":"IF($B11675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1679454%"}]
["SINAPI 87386","SINAPI","87386","ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","1.877,91","1.894,03",null,"CR",{"$f":"IF($B11680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3044140%"},{"$f":"IF($B11680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1103807%"}]
["SINAPI 87391","SINAPI","87391","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","4.988,96","5.012,29",null,"CR",{"$f":"IF($B11685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8906229%"},{"$f":"IF($B11685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3428234%"}]
["SINAPI 87398","SINAPI","87398","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","1.783,70","1.812,91",null,"CR",{"$f":"IF($B11691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1285551%"},{"$f":"IF($B11691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5766073%"}]
["SINAPI 87405","SINAPI","87405","ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014","M3","4.671,91","4.690,79",null,"CR",{"$f":"IF($B11696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4981431%"},{"$f":"IF($B11696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8905825%"}]
["SINAPI 88627","SINAPI","88627","ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","625,54","645,91",null,"CR",{"$f":"IF($B11701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1406874%"},{"$f":"IF($B11701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6593586%"}]
["SINAPI 95563","SINAPI","95563","ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020","M3","871,17","895,26",null,"CR",{"$f":"IF($B11707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0925747%"},{"$f":"IF($B11707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3246051%"}]
["SINAPI 100469","SINAPI","100469","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","590,46","603,49",null,"CR",{"$f":"IF($B11712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6379803%"},{"$f":"IF($B11712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5041842%"}]
["SINAPI 100470","SINAPI","100470","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","529,92","542,95",null,"CR",{"$f":"IF($B11713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1961801%"},{"$f":"IF($B11713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2330588%"}]
["SINAPI 100477","SINAPI","100477","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","848,96","877,51",null,"CR",{"$f":"IF($B11718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7821887%"},{"$f":"IF($B11718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3606090%"}]
["SINAPI 100483","SINAPI","100483","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","717,88","741,98",null,"CR",{"$f":"IF($B11723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7455700%"},{"$f":"IF($B11723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3199450%"}]
["SINAPI 100489","SINAPI","100489","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","591,76","603,28",null,"CR",{"$f":"IF($B11729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0358319%"},{"$f":"IF($B11729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7158678%"}]
["SINAPI 92122","SINAPI","92122","PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015","M3","48,15","53,71",null,"C",{"$f":"IF($B11734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,5028061%"},{"$f":"IF($B11734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4550028%"}]
["SINAPI 100199","SINAPI","100199","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","0,30","0,34",null,"C",{"$f":"IF($B11740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,0000000%"},{"$f":"IF($B11740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,1250000%"}]
["SINAPI 100204","SINAPI","100204","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","0,12","0,12",null,"AS",{"$f":"IF($B11745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3333333%"},{"$f":"IF($B11745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0000000%"}]
["SINAPI 100209","SINAPI","100209","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","9,07","10,12",null,"C",{"$f":"IF($B11750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,6814160%"},{"$f":"IF($B11750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6031747%"}]
["SINAPI 100215","SINAPI","100215","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","3,36","3,75",null,"C",{"$f":"IF($B11756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,9879519%"},{"$f":"IF($B11756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,0000000%"}]
["SINAPI 100220","SINAPI","100220","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","26,06","29,07",null,"C",{"$f":"IF($B11761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,5328468%"},{"$f":"IF($B11761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4834711%"}]
["SINAPI 100225","SINAPI","100225","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM","2,04","2,28",null,"C",{"$f":"IF($B11766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,1393035%"},{"$f":"IF($B11766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,1111112%"}]
["SINAPI 100231","SINAPI","100231","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG","0,03","0,04",null,"C",{"$f":"IF($B11772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B11772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100236","SINAPI","100236","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","2,60","2,90",null,"C",{"$f":"IF($B11777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,9844358%"},{"$f":"IF($B11777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,9128920%"}]
["SINAPI 100238","SINAPI","100238","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 73 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","4,98","5,56",null,"C",{"$f":"IF($B11779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,7741936%"},{"$f":"IF($B11779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6835444%"}]
["SINAPI 100243","SINAPI","100243","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","2,99","3,33",null,"C",{"$f":"IF($B11784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,2033899%"},{"$f":"IF($B11784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,0759879%"}]
["SINAPI 100248","SINAPI","100248","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","12,28","13,70",null,"C",{"$f":"IF($B11789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,6503268%"},{"$f":"IF($B11789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,5973646%"}]
["SINAPI 100254","SINAPI","100254","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","36,85","41,11",null,"C",{"$f":"IF($B11795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,5294757%"},{"$f":"IF($B11795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4825907%"}]
["SINAPI 100259","SINAPI","100259","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","24,56","27,40",null,"C",{"$f":"IF($B11800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,5742252%"},{"$f":"IF($B11800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,5248539%"}]
["SINAPI 100264","SINAPI","100264","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","36,79","41,05",null,"C",{"$f":"IF($B11805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,5179543%"},{"$f":"IF($B11805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4696416%"}]
["SINAPI 100270","SINAPI","100270","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","58,62","65,39",null,"C",{"$f":"IF($B11811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,4968425%"},{"$f":"IF($B11811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4452946%"}]
["SINAPI 100275","SINAPI","100275","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","16,86","18,81",null,"C",{"$f":"IF($B11816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,5814507%"},{"$f":"IF($B11816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,5338306%"}]
["SINAPI 100281","SINAPI","100281","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","3,98","4,18",null,"AS",{"$f":"IF($B11822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4432989%"},{"$f":"IF($B11822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9633251%"}]
["SINAPI 100286","SINAPI","100286","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","12,82","14,31",null,"C",{"$f":"IF($B11827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,6744914%"},{"$f":"IF($B11827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6143058%"}]
["SINAPI 99805","SINAPI","99805","LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019","M2","10,69","11,84",null,"CR",{"$f":"IF($B11832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,2288931%"},{"$f":"IF($B11832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,5173582%"}]
["SINAPI 99811","SINAPI","99811","LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019","M2","3,31","3,69",null,"C",{"$f":"IF($B11838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,9512196%"},{"$f":"IF($B11838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,8633880%"}]
["SINAPI 99816","SINAPI","99816","LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN","9,35","10,04",null,"CR",{"$f":"IF($B11843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8154506%"},{"$f":"IF($B11843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5504495%"}]
["SINAPI 99817","SINAPI","99817","LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN","5,85","6,14",null,"CR",{"$f":"IF($B11844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4123711%"},{"$f":"IF($B11844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6065573%"}]
["SINAPI 99822","SINAPI","99822","LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019","M2","0,94","1,05",null,"C",{"$f":"IF($B11849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3333334%"},{"$f":"IF($B11849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2376238%"}]
["SINAPI 97010","SINAPI","97010","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","46,30","48,22",null,"CR",{"$f":"IF($B11854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6660168%"},{"$f":"IF($B11854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6634795%"}]
["SINAPI 97016","SINAPI","97016","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M","41,64","43,05",null,"CR",{"$f":"IF($B11860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9296724%"},{"$f":"IF($B11860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5622817%"}]
["SINAPI 97033","SINAPI","97033","GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024_PS","M","62,21","64,72",null,"CR",{"$f":"IF($B11865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9959761%"},{"$f":"IF($B11865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9307145%"}]
["SINAPI 97046","SINAPI","97046","PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES  . AF_03/2024","M2","0,24","0,25",null,"CR",{"$f":"IF($B11870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7272727%"},{"$f":"IF($B11870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0869565%"}]
["SINAPI 97064","SINAPI","97064","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO \u0093TORRE\u0094 (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024","M","186,40","208,32",null,"CR",{"$f":"IF($B11876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,8574505%"},{"$f":"IF($B11876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7210960%"}]
["SINAPI 105104","SINAPI","105104","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MINI GRUA. AF_03/2024","UN","4.555,78","4.892,10",null,"CR",{"$f":"IF($B11881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6160840%"},{"$f":"IF($B11881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3549608%"}]
["SINAPI 105112","SINAPI","105112","ASCENSÃO E DESCIDA DE GRUA FIXA. AF_03/2024","M","168,60","190,17",null,"CR",{"$f":"IF($B11887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,0601080%"},{"$f":"IF($B11887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,4360863%"}]
["SINAPI 97625","SINAPI","97625","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3","57,01","58,84",null,"CR",{"$f":"IF($B11892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9297012%"},{"$f":"IF($B11892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4378617%"}]
["SINAPI 97631","SINAPI","97631","DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","10,54","11,78",null,"C",{"$f":"IF($B11897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9007634%"},{"$f":"IF($B11897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7679181%"}]
["SINAPI 97637","SINAPI","97637","REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","2,83","3,18",null,"CR",{"$f":"IF($B11903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7272728%"},{"$f":"IF($B11903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,3548388%"}]
["SINAPI 97642","SINAPI","97642","REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","2,76","3,09",null,"CR",{"$f":"IF($B11908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,4925374%"},{"$f":"IF($B11908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,1390729%"}]
["SINAPI 97643","SINAPI","97643","REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","23,26","26,01",null,"C",{"$f":"IF($B11909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9310345%"},{"$f":"IF($B11909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7902853%"}]
["SINAPI 97649","SINAPI","97649","REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","4,22","4,66",null,"CR",{"$f":"IF($B11914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,3203884%"},{"$f":"IF($B11914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,6211455%"}]
["SINAPI 97654","SINAPI","97654","REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","174,11","184,46",null,"CR",{"$f":"IF($B11919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7921816%"},{"$f":"IF($B11919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3353592%"}]
["SINAPI 97660","SINAPI","97660","REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","0,62","0,70",null,"C",{"$f":"IF($B11925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,5714286%"},{"$f":"IF($B11925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,9523810%"}]
["SINAPI 97665","SINAPI","97665","REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","1,68","1,88",null,"C",{"$f":"IF($B11930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7763976%"},{"$f":"IF($B11930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,4530387%"}]
["SINAPI 104792","SINAPI","104792","REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M","0,36","0,41",null,"C",{"$f":"IF($B11935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,2068966%"},{"$f":"IF($B11935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,8787879%"}]
["SINAPI 104798","SINAPI","104798","REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","13,51","15,15",null,"CR",{"$f":"IF($B11941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,4281460%"},{"$f":"IF($B11941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,1167109%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104803"},"SINAPI","104803","REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M","4,17","4,67",null,"CR",{"$f":"IF($B11946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,3276284%"},{"$f":"IF($B11946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,1739131%"}]
["SINAPI 99063","SINAPI","99063","LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024","M","7,81","8,58",null,"AS",{"$f":"IF($B11952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,9530202%"},{"$f":"IF($B11952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,4641556%"}]
["SINAPI 93589","SINAPI","93589","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,69","2,73",null,"CR",{"$f":"IF($B11957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6899224%"},{"$f":"IF($B11957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0687022%"}]
["SINAPI 93594","SINAPI","93594","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,08","2,12",null,"CR",{"$f":"IF($B11962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2040816%"},{"$f":"IF($B11962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1111111%"}]
["SINAPI 95425","SINAPI","95425","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,43","2,45",null,"CR",{"$f":"IF($B11968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9264069%"},{"$f":"IF($B11968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7253218%"}]
["SINAPI 95430","SINAPI","95430","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","0,49","0,49",null,"CR",{"$f":"IF($B11973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9767441%"},{"$f":"IF($B11973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9767441%"}]
["SINAPI 95879","SINAPI","95879","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,51","1,54",null,"CR",{"$f":"IF($B11978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8014184%"},{"$f":"IF($B11978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4507042%"}]
["SINAPI 95880","SINAPI","95880","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,29","1,30",null,"CR",{"$f":"IF($B11979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7796610%"},{"$f":"IF($B11979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3333333%"}]
["SINAPI 100937","SINAPI","100937","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","8,89","9,08",null,"CR",{"$f":"IF($B11984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4703196%"},{"$f":"IF($B11984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3072625%"}]
["SINAPI 100943","SINAPI","100943","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","4,53","4,59",null,"CR",{"$f":"IF($B11990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4829931%"},{"$f":"IF($B11990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5201793%"}]
["SINAPI 100948","SINAPI","100948","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","0,88","0,89",null,"CR",{"$f":"IF($B11995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3456790%"},{"$f":"IF($B11995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4146341%"}]
["SINAPI 100953","SINAPI","100953","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,12","1,13",null,"CR",{"$f":"IF($B12000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6796116%"},{"$f":"IF($B12000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3809523%"}]
["SINAPI 100959","SINAPI","100959","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","11,51","11,70",null,"AS",{"$f":"IF($B12006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0263852%"},{"$f":"IF($B12006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5051903%"}]
["SINAPI 100964","SINAPI","100964","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","8,66","8,77",null,"AS",{"$f":"IF($B12011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9532163%"},{"$f":"IF($B12011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1224018%"}]
["SINAPI 100969","SINAPI","100969","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,35","2,39",null,"AS",{"$f":"IF($B12017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5892857%"},{"$f":"IF($B12017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8105726%"}]
["SINAPI 102333","SINAPI","102333","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","0,74","0,75",null,"AS",{"$f":"IF($B12022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3529411%"},{"$f":"IF($B12022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3529411%"}]
["SINAPI 100977","SINAPI","100977","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","7,82","8,04",null,"CR",{"$f":"IF($B12027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7979002%"},{"$f":"IF($B12027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0293742%"}]
["SINAPI 100983","SINAPI","100983","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","9,47","9,62",null,"CR",{"$f":"IF($B12033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6796116%"},{"$f":"IF($B12033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1951219%"}]
["SINAPI 100986","SINAPI","100986","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","9,05","9,21",null,"CR",{"$f":"IF($B12036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4260089%"},{"$f":"IF($B12036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9073869%"}]
["SINAPI 100990","SINAPI","100990","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,82","5,95",null,"CR",{"$f":"IF($B12040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2857142%"},{"$f":"IF($B12040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3763066%"}]
["SINAPI 100991","SINAPI","100991","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,04","6,17",null,"CR",{"$f":"IF($B12041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6239316%"},{"$f":"IF($B12041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5451505%"}]
["SINAPI 100992","SINAPI","100992","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,90","6,01",null,"CR",{"$f":"IF($B12042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8771929%"},{"$f":"IF($B12042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4137931%"}]
["SINAPI 100993","SINAPI","100993","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,20","5,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6998011%"},{"$f":"IF($B12043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7984496%"}]
["SINAPI 100994","SINAPI","100994","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","4,69","4,79",null,"CR",{"$f":"IF($B12044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8888888%"},{"$f":"IF($B12044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7826086%"}]
["SINAPI 100995","SINAPI","100995","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","4,66","4,74",null,"CR",{"$f":"IF($B12045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7382550%"},{"$f":"IF($B12045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1145374%"}]
["SINAPI 100996","SINAPI","100996","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","4,39","4,47",null,"CR",{"$f":"IF($B12046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5238095%"},{"$f":"IF($B12046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0070257%"}]
["SINAPI 100997","SINAPI","100997","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,38","6,56",null,"CR",{"$f":"IF($B12047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8831168%"},{"$f":"IF($B12047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9873417%"}]
["SINAPI 100998","SINAPI","100998","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,12","6,25",null,"CR",{"$f":"IF($B12048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0730050%"},{"$f":"IF($B12048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8086522%"}]
["SINAPI 100999","SINAPI","100999","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,33","6,45",null,"CR",{"$f":"IF($B12049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7667210%"},{"$f":"IF($B12049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3397435%"}]
["SINAPI 101000","SINAPI","101000","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,17","6,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0502512%"},{"$f":"IF($B12050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3861386%"}]
["SINAPI 101001","SINAPI","101001","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","4,99","5,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9590163%"},{"$f":"IF($B12051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0000000%"}]
["SINAPI 101002","SINAPI","101002","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,02","6,12",null,"CR",{"$f":"IF($B12052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3214890%"},{"$f":"IF($B12052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8136439%"}]
["SINAPI 101003","SINAPI","101003","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","7,21","7,30",null,"CR",{"$f":"IF($B12053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8873239%"},{"$f":"IF($B12053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1666666%"}]
["SINAPI 101004","SINAPI","101004","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","7,65","7,74",null,"CR",{"$f":"IF($B12054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1713147%"},{"$f":"IF($B12054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2677165%"}]
["SINAPI 101005","SINAPI","101005","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3","18,36","18,66",null,"AS",{"$f":"IF($B12055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0110011%"},{"$f":"IF($B12055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4239306%"}]
["SINAPI 101006","SINAPI","101006","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3","20,54","20,81",null,"AS",{"$f":"IF($B12056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0274106%"},{"$f":"IF($B12056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1831802%"}]
["SINAPI 101007","SINAPI","101007","CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3","5,32","5,41",null,"AS",{"$f":"IF($B12057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0192678%"},{"$f":"IF($B12057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5530303%"}]
["SINAPI 101008","SINAPI","101008","CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3","5,44","5,51",null,"AS",{"$f":"IF($B12058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0979284%"},{"$f":"IF($B12058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2936802%"}]
["SINAPI 101009","SINAPI","101009","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","42,73","43,50",null,"CR",{"$f":"IF($B12059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1423879%"},{"$f":"IF($B12059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7188940%"}]
["SINAPI 101010","SINAPI","101010","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","26,91","27,40",null,"CR",{"$f":"IF($B12060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1028037%"},{"$f":"IF($B12060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7019089%"}]
["SINAPI 101013","SINAPI","101013","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","44,38","45,86",null,"CR",{"$f":"IF($B12061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7372229%"},{"$f":"IF($B12061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3041575%"}]
["SINAPI 101014","SINAPI","101014","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","40,66","42,02",null,"CR",{"$f":"IF($B12062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7262845%"},{"$f":"IF($B12062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3213859%"}]
["SINAPI 101015","SINAPI","101015","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","33,39","34,52",null,"CR",{"$f":"IF($B12063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7155742%"},{"$f":"IF($B12063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2984293%"}]
["SINAPI 101016","SINAPI","101016","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","38,67","39,96",null,"CR",{"$f":"IF($B12064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7326578%"},{"$f":"IF($B12064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3224428%"}]
["SINAPI 101017","SINAPI","101017","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","29,32","30,29",null,"CR",{"$f":"IF($B12065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7346378%"},{"$f":"IF($B12065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3399734%"}]
["SINAPI 101018","SINAPI","101018","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","24,08","24,89",null,"CR",{"$f":"IF($B12066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7775919%"},{"$f":"IF($B12066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3724221%"}]
["SINAPI 101463","SINAPI","101463","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","44,51","46,00",null,"CR",{"$f":"IF($B12067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7168620%"},{"$f":"IF($B12067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3100741%"}]
["SINAPI 101464","SINAPI","101464","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","34,19","35,34",null,"CR",{"$f":"IF($B12068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7696827%"},{"$f":"IF($B12068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3153255%"}]
["SINAPI 101465","SINAPI","101465","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","26,14","27,01",null,"CR",{"$f":"IF($B12069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8092485%"},{"$f":"IF($B12069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3494964%"}]
["SINAPI 101466","SINAPI","101466","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","21,26","21,97",null,"CR",{"$f":"IF($B12070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7305502%"},{"$f":"IF($B12070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3486238%"}]
["SINAPI 101467","SINAPI","101467","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","17,79","18,38",null,"CR",{"$f":"IF($B12071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7954545%"},{"$f":"IF($B12071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4065934%"}]
["SINAPI 101468","SINAPI","101468","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","16,27","16,82",null,"CR",{"$f":"IF($B12072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6703910%"},{"$f":"IF($B12072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3353329%"}]
["SINAPI 101469","SINAPI","101469","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","36,42","37,64",null,"CR",{"$f":"IF($B12073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7058174%"},{"$f":"IF($B12073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3271127%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101470"},"SINAPI","101470","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","28,91","29,88",null,"CR",{"$f":"IF($B12074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7448659%"},{"$f":"IF($B12074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3333333%"}]
["SINAPI 101471","SINAPI","101471","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","24,80","25,64",null,"CR",{"$f":"IF($B12075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7554833%"},{"$f":"IF($B12075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3398821%"}]
["SINAPI 101472","SINAPI","101472","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","19,31","19,96",null,"CR",{"$f":"IF($B12076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7616066%"},{"$f":"IF($B12076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2828282%"}]
["SINAPI 101473","SINAPI","101473","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","27,79","28,73",null,"CR",{"$f":"IF($B12077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7820419%"},{"$f":"IF($B12077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3356692%"}]
["SINAPI 101474","SINAPI","101474","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","19,89","20,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8016235%"},{"$f":"IF($B12078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3676975%"}]
["SINAPI 101475","SINAPI","101475","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","17,65","18,23",null,"CR",{"$f":"IF($B12079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7212364%"},{"$f":"IF($B12079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3960176%"}]
["SINAPI 101476","SINAPI","101476","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","15,72","16,25",null,"CR",{"$f":"IF($B12080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7717041%"},{"$f":"IF($B12080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3354075%"}]
["SINAPI 101477","SINAPI","101477","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","12,88","13,31",null,"CR",{"$f":"IF($B12081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8169677%"},{"$f":"IF($B12081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3460076%"}]
["SINAPI 101478","SINAPI","101478","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","10,96","11,33",null,"CR",{"$f":"IF($B12082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7024029%"},{"$f":"IF($B12082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3928571%"}]
["SINAPI 101480","SINAPI","101480","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","65,15","67,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7326458%"},{"$f":"IF($B12083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3174508%"}]
["SINAPI 101481","SINAPI","101481","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","47,05","48,64",null,"CR",{"$f":"IF($B12084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7168764%"},{"$f":"IF($B12084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3023735%"}]
["SINAPI 101482","SINAPI","101482","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","35,18","36,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7714285%"},{"$f":"IF($B12085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3342549%"}]
["SINAPI 101483","SINAPI","101483","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","36,50","37,73",null,"CR",{"$f":"IF($B12086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7209686%"},{"$f":"IF($B12086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3368813%"}]
["SINAPI 101484","SINAPI","101484","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","189,16","195,50",null,"CR",{"$f":"IF($B12087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7142857%"},{"$f":"IF($B12087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2954545%"}]
["SINAPI 101485","SINAPI","101485","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","145,21","150,08",null,"CR",{"$f":"IF($B12088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7253171%"},{"$f":"IF($B12088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3006470%"}]
["SINAPI 101486","SINAPI","101486","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","130,80","135,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7274119%"},{"$f":"IF($B12089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3054300%"}]
["SINAPI 101487","SINAPI","101487","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","95,77","98,98",null,"CR",{"$f":"IF($B12090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7217573%"},{"$f":"IF($B12090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3049989%"}]
["SINAPI 101488","SINAPI","101488","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","82,87","85,64",null,"CR",{"$f":"IF($B12091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7305273%"},{"$f":"IF($B12091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3001755%"}]
["SINAPI 101188","SINAPI","101188","RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","5,44","5,93",null,"CR",{"$f":"IF($B12092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,8659218%"},{"$f":"IF($B12092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,4871795%"}]
["SINAPI 101189","SINAPI","101189","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","64,64","67,51",null,"CR",{"$f":"IF($B12093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6140242%"},{"$f":"IF($B12093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7304038%"}]
["SINAPI 101190","SINAPI","101190","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","64,02","66,89",null,"CR",{"$f":"IF($B12094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8822055%"},{"$f":"IF($B12094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0158825%"}]
["SINAPI 101191","SINAPI","101191","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","64,33","67,20",null,"CR",{"$f":"IF($B12095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7474668%"},{"$f":"IF($B12095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8724832%"}]
["SINAPI 101192","SINAPI","101192","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","63,95","66,82",null,"CR",{"$f":"IF($B12096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9128116%"},{"$f":"IF($B12096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0484475%"}]
["SINAPI 101193","SINAPI","101193","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","58,16","61,03",null,"CR",{"$f":"IF($B12097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7002414%"},{"$f":"IF($B12097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0013140%"}]
["SINAPI 101194","SINAPI","101194","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","58,47","61,34",null,"CR",{"$f":"IF($B12098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5369703%"},{"$f":"IF($B12098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8290570%"}]
["SINAPI 101197","SINAPI","101197","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","118,87","124,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7050299%"},{"$f":"IF($B12099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8734401%"}]
["SINAPI 101198","SINAPI","101198","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","86,00","90,60",null,"CR",{"$f":"IF($B12100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0382106%"},{"$f":"IF($B12100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4510779%"}]
["SINAPI 101199","SINAPI","101199","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","86,77","91,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7444867%"},{"$f":"IF($B12101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1433896%"}]
["SINAPI 101200","SINAPI","101200","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","42,68","45,34",null,"CR",{"$f":"IF($B12102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6619718%"},{"$f":"IF($B12102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2796554%"}]
["SINAPI 101201","SINAPI","101201","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","54,27","57,73",null,"CR",{"$f":"IF($B12103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4610557%"},{"$f":"IF($B12103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1049436%"}]
["SINAPI 101202","SINAPI","101202","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","43,38","46,25",null,"CR",{"$f":"IF($B12104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8629441%"},{"$f":"IF($B12104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5238095%"}]
["SINAPI 101203","SINAPI","101203","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","42,61","45,48",null,"CR",{"$f":"IF($B12105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6020671%"},{"$f":"IF($B12105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2784503%"}]
["SINAPI 101204","SINAPI","101204","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","42,91","45,78",null,"CR",{"$f":"IF($B12106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3109400%"},{"$f":"IF($B12106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9814126%"}]
["SINAPI 101205","SINAPI","101205","PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","43,38","46,25",null,"CR",{"$f":"IF($B12107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8629441%"},{"$f":"IF($B12107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5238095%"}]
["SINAPI 102362","SINAPI","102362","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","145,94","151,17",null,"CR",{"$f":"IF($B12108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1170336%"},{"$f":"IF($B12108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8145695%"}]
["SINAPI 102363","SINAPI","102363","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","153,58","158,76",null,"CR",{"$f":"IF($B12109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8330617%"},{"$f":"IF($B12109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4237074%"}]
["SINAPI 102364","SINAPI","102364","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","167,78","172,96",null,"CR",{"$f":"IF($B12110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0680746%"},{"$f":"IF($B12110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4988425%"}]
["SINAPI 98509","SINAPI","98509","PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018","UN","38,20","38,50",null,"CR",{"$f":"IF($B12111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7968545%"},{"$f":"IF($B12111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5150884%"}]
["SINAPI 98510","SINAPI","98510","PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018","UN","60,92","63,05",null,"CR",{"$f":"IF($B12112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6305062%"},{"$f":"IF($B12112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2814038%"}]
["SINAPI 98511","SINAPI","98511","PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018","UN","113,67","116,72",null,"CR",{"$f":"IF($B12113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5801284%"},{"$f":"IF($B12113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7537498%"}]
["SINAPI 98516","SINAPI","98516","PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018","UN","342,00","360,63",null,"CR",{"$f":"IF($B12114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6824551%"},{"$f":"IF($B12114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1119434%"}]
["SINAPI 98519","SINAPI","98519","REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018","M2","1,91","2,14",null,"CR",{"$f":"IF($B12115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,5135136%"},{"$f":"IF($B12115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3285025%"}]
["SINAPI 98520","SINAPI","98520","APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018","M2","5,13","5,31",null,"CR",{"$f":"IF($B12116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2879684%"},{"$f":"IF($B12116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9523809%"}]
["SINAPI 98521","SINAPI","98521","APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018","M2","0,33","0,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,4814815%"},{"$f":"IF($B12117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,8709678%"}]
["SINAPI 98522","SINAPI","98522","ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018","M","128,38","134,51",null,"CR",{"$f":"IF($B12118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5502377%"},{"$f":"IF($B12118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7579793%"}]
["SINAPI 98524","SINAPI","98524","LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024","M2","4,28","4,77",null,"C",{"$f":"IF($B12119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,9339623%"},{"$f":"IF($B12119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,8945148%"}]
["SINAPI 98503","SINAPI","98503","PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018","M2","28,84","29,40",null,"CR",{"$f":"IF($B12120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0695652%"},{"$f":"IF($B12120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7495735%"}]
["SINAPI 98504","SINAPI","98504","PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018","M2","22,48","22,94",null,"CR",{"$f":"IF($B12121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5892857%"},{"$f":"IF($B12121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3482064%"}]
["SINAPI 98505","SINAPI","98505","PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018","M2","55,33","55,95",null,"CR",{"$f":"IF($B12122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8921852%"},{"$f":"IF($B12122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9248658%"}]
["SINAPI 103946","SINAPI","103946","PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022","M2","29,90","30,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4567404%"},{"$f":"IF($B12123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8322324%"}]
["SINAPI 105000","SINAPI","105000","RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024","M","1.291,36","1.352,60",null,"AS",{"$f":"IF($B12124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3388589%"},{"$f":"IF($B12124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5385673%"}]
["SINAPI 105001","SINAPI","105001","RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024","M","1.321,21","1.383,17",null,"AS",{"$f":"IF($B12125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0075411%"},{"$f":"IF($B12125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1877486%"}]
["SINAPI 105002","SINAPI","105002","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","UN","626,78","665,08",null,"CR",{"$f":"IF($B12126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8044887%"},{"$f":"IF($B12126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3861058%"}]
["SINAPI 105003","SINAPI","105003","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","UN","1.081,92","1.164,17",null,"AS",{"$f":"IF($B12127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0012762%"},{"$f":"IF($B12127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7471794%"}]
["SINAPI 105004","SINAPI","105004","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","M2","125,88","133,52",null,"CR",{"$f":"IF($B12128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5029859%"},{"$f":"IF($B12128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0779971%"}]
["SINAPI 105005","SINAPI","105005","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","M2","208,33","223,88",null,"AS",{"$f":"IF($B12129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1878878%"},{"$f":"IF($B12129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9306272%"}]
["SINAPI 103185","SINAPI","103185","INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","6.139,59","6.153,37",null,"AS",{"$f":"IF($B12130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3887101%"},{"$f":"IF($B12130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6095454%"}]
["SINAPI 103186","SINAPI","103186","INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","6.481,12","6.486,76",null,"AS",{"$f":"IF($B12131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5389542%"},{"$f":"IF($B12131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6252794%"}]
["SINAPI 103187","SINAPI","103187","INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","4.867,49","4.876,92",null,"AS",{"$f":"IF($B12132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1979652%"},{"$f":"IF($B12132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3888091%"}]
["SINAPI 103188","SINAPI","103188","INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","5.235,62","5.242,87",null,"AS",{"$f":"IF($B12133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8562615%"},{"$f":"IF($B12133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9935511%"}]
["SINAPI 103189","SINAPI","103189","INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.622,91","2.627,99",null,"AS",{"$f":"IF($B12134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1960272%"},{"$f":"IF($B12134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3866479%"}]
["SINAPI 103190","SINAPI","103190","INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","4.070,60","4.080,22",null,"AS",{"$f":"IF($B12135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4612527%"},{"$f":"IF($B12135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6943087%"}]
["SINAPI 103191","SINAPI","103191","INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","2.369,46","2.377,35",null,"AS",{"$f":"IF($B12136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0609201%"},{"$f":"IF($B12136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3872121%"}]
["SINAPI 103192","SINAPI","103192","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","2.523,10","2.530,99",null,"AS",{"$f":"IF($B12137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9354173%"},{"$f":"IF($B12137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2422942%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103193"},"SINAPI","103193","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","1.941,83","1.949,72",null,"AS",{"$f":"IF($B12138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5148066%"},{"$f":"IF($B12138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9108236%"}]
["SINAPI 103194","SINAPI","103194","INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","2.799,80","2.807,69",null,"AS",{"$f":"IF($B12139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7441341%"},{"$f":"IF($B12139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0213065%"}]
["SINAPI 103195","SINAPI","103195","INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","2.184,43","2.192,54",null,"AS",{"$f":"IF($B12140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2963458%"},{"$f":"IF($B12140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6564253%"}]
["SINAPI 103205","SINAPI","103205","INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","4.088,81","4.101,86",null,"AS",{"$f":"IF($B12141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9752772%"},{"$f":"IF($B12141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2876382%"}]
["SINAPI 103206","SINAPI","103206","INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.387,67","2.399,00",null,"AS",{"$f":"IF($B12142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9371109%"},{"$f":"IF($B12142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3967833%"}]
["SINAPI 103207","SINAPI","103207","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.541,31","2.552,64",null,"AS",{"$f":"IF($B12143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7595217%"},{"$f":"IF($B12143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1923146%"}]
["SINAPI 103208","SINAPI","103208","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","1.960,04","1.971,37",null,"AS",{"$f":"IF($B12144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5780073%"},{"$f":"IF($B12144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1337114%"}]
["SINAPI 103209","SINAPI","103209","INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.818,01","2.829,34",null,"AS",{"$f":"IF($B12145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4885368%"},{"$f":"IF($B12145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8800882%"}]
["SINAPI 103210","SINAPI","103210","INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.288,83","2.309,50",null,"AS",{"$f":"IF($B12146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5851226%"},{"$f":"IF($B12146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4302262%"}]
["SINAPI 103304","SINAPI","103304","INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN","1.244,19","1.248,56",null,"AS",{"$f":"IF($B12147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1662419%"},{"$f":"IF($B12147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5094715%"}]
["SINAPI 103307","SINAPI","103307","INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN","1.329,71","1.339,66",null,"AS",{"$f":"IF($B12148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6274427%"},{"$f":"IF($B12148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3373449%"}]
["SINAPI 103310","SINAPI","103310","INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021","UN","1.281,40","1.285,63",null,"AS",{"$f":"IF($B12149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0378059%"},{"$f":"IF($B12149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3601527%"}]
["SINAPI 103314","SINAPI","103314","INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","M2","171,18","174,70",null,"CR",{"$f":"IF($B12150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6579316%"},{"$f":"IF($B12150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4101799%"}]
["SINAPI 103315","SINAPI","103315","INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021","M2","162,83","165,41",null,"CR",{"$f":"IF($B12151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7602950%"},{"$f":"IF($B12151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1742997%"}]
["SINAPI 103769","SINAPI","103769","PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN","6.085,75","6.249,85",null,"CR",{"$f":"IF($B12152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6669681%"},{"$f":"IF($B12152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8554695%"}]
["SINAPI 98525","SINAPI","98525","LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024","M2","0,66","0,70",null,"CR",{"$f":"IF($B12153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0344827%"},{"$f":"IF($B12153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4838709%"}]
["SINAPI 98526","SINAPI","98526","REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024","UN","125,42","135,16",null,"CR",{"$f":"IF($B12154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9757248%"},{"$f":"IF($B12154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7300142%"}]
["SINAPI 98527","SINAPI","98527","REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024","UN","208,15","224,31",null,"CR",{"$f":"IF($B12155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9494208%"},{"$f":"IF($B12155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7062945%"}]
["SINAPI 98528","SINAPI","98528","REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024","UN","274,33","295,62",null,"CR",{"$f":"IF($B12156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9482036%"},{"$f":"IF($B12156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7024302%"}]
["SINAPI 98529","SINAPI","98529","CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024","UN","67,70","75,56",null,"CR",{"$f":"IF($B12157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,7327026%"},{"$f":"IF($B12157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6721421%"}]
["SINAPI 98530","SINAPI","98530","CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024","UN","132,88","148,30",null,"CR",{"$f":"IF($B12158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,7114676%"},{"$f":"IF($B12158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6542536%"}]
["SINAPI 98531","SINAPI","98531","CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024","UN","376,33","407,41",null,"CR",{"$f":"IF($B12159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0474267%"},{"$f":"IF($B12159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,7834202%"}]
["SINAPI 98532","SINAPI","98532","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024","UN","29,44","31,09",null,"CR",{"$f":"IF($B12160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6456692%"},{"$f":"IF($B12160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1600259%"}]
["SINAPI 98533","SINAPI","98533","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024","UN","109,99","117,38",null,"CR",{"$f":"IF($B12161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5269680%"},{"$f":"IF($B12161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2202118%"}]
["SINAPI 98534","SINAPI","98534","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024","UN","304,55","324,68",null,"CR",{"$f":"IF($B12162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8208196%"},{"$f":"IF($B12162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4923874%"}]
["SINAPI 98535","SINAPI","98535","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024","UN","635,43","680,62",null,"CR",{"$f":"IF($B12163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9328108%"},{"$f":"IF($B12163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6580986%"}]
["SINAPI 88238","SINAPI","88238","AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,13","23,60",null,"CR",{"$f":"IF($B12164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,3142452%"},{"$f":"IF($B12164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2118645%"}]
["SINAPI 88239","SINAPI","88239","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,04","23,52",null,"CR",{"$f":"IF($B12165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,8612168%"},{"$f":"IF($B12165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7227892%"}]
["SINAPI 88240","SINAPI","88240","AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","19,94","22,41",null,"CR",{"$f":"IF($B12166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,6298897%"},{"$f":"IF($B12166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,2057118%"}]
["SINAPI 88241","SINAPI","88241","AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,04","23,51",null,"CR",{"$f":"IF($B12167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,1958175%"},{"$f":"IF($B12167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,1169716%"}]
["SINAPI 88242","SINAPI","88242","AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,18","23,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,3796034%"},{"$f":"IF($B12168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2747253%"}]
["SINAPI 88243","SINAPI","88243","AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","20,92","23,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,6099427%"},{"$f":"IF($B12169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5023515%"}]
["SINAPI 88245","SINAPI","88245","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,91","26,83",null,"CR",{"$f":"IF($B12170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5332497%"},{"$f":"IF($B12170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,1960492%"}]
["SINAPI 88246","SINAPI","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","18,45","20,67",null,"CR",{"$f":"IF($B12171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,7425475%"},{"$f":"IF($B12171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,4552492%"}]
["SINAPI 88247","SINAPI","88247","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,56","24,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9128015%"},{"$f":"IF($B12172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7776857%"}]
["SINAPI 88248","SINAPI","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","20,55","23,04",null,"CR",{"$f":"IF($B12173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,8905110%"},{"$f":"IF($B12173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,6041667%"}]
["SINAPI 88249","SINAPI","88249","AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,94","29,78",null,"CR",{"$f":"IF($B12174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,4032383%"},{"$f":"IF($B12174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,5117529%"}]
["SINAPI 88250","SINAPI","88250","AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","19,94","22,41",null,"CR",{"$f":"IF($B12175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,6298897%"},{"$f":"IF($B12175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,2057118%"}]
["SINAPI 88251","SINAPI","88251","AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,13","23,60",null,"CR",{"$f":"IF($B12176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,3142452%"},{"$f":"IF($B12176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2118645%"}]
["SINAPI 88252","SINAPI","88252","AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","19,92","22,22",null,"CR",{"$f":"IF($B12177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,2349398%"},{"$f":"IF($B12177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,2124213%"}]
["SINAPI 88253","SINAPI","88253","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","15,05","17,13",null,"CR",{"$f":"IF($B12178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,6478406%"},{"$f":"IF($B12178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,3905430%"}]
["SINAPI 88255","SINAPI","88255","AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","29,28","33,67",null,"CR",{"$f":"IF($B12179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,7254099%"},{"$f":"IF($B12179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,6738937%"}]
["SINAPI 88256","SINAPI","88256","AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,98","26,91",null,"CR",{"$f":"IF($B12180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6046706%"},{"$f":"IF($B12180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,2608696%"}]
["SINAPI 88257","SINAPI","88257","BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","37,14","42,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,4528810%"},{"$f":"IF($B12181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,0068413%"}]
["SINAPI 88260","SINAPI","88260","CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,27","23,77",null,"CR",{"$f":"IF($B12182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,4964740%"},{"$f":"IF($B12182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,3891460%"}]
["SINAPI 88261","SINAPI","88261","CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","22,77","25,53",null,"CR",{"$f":"IF($B12183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,9231445%"},{"$f":"IF($B12183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,6341559%"}]
["SINAPI 88262","SINAPI","88262","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,77","26,69",null,"C",{"$f":"IF($B12184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,9781237%"},{"$f":"IF($B12184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,6062196%"}]
["SINAPI 88263","SINAPI","88263","CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","20,63","23,22",null,"CR",{"$f":"IF($B12185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,4115366%"},{"$f":"IF($B12185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,9310939%"}]
["SINAPI 88264","SINAPI","88264","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,72","28,95",null,"C",{"$f":"IF($B12186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,2939347%"},{"$f":"IF($B12186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,8272885%"}]
["SINAPI 88265","SINAPI","88265","ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,72","28,95",null,"CR",{"$f":"IF($B12187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,2939347%"},{"$f":"IF($B12187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,8272885%"}]
["SINAPI 88266","SINAPI","88266","ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,82","34,86",null,"CR",{"$f":"IF($B12188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,0512655%"},{"$f":"IF($B12188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,2472749%"}]
["SINAPI 88267","SINAPI","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,45","28,72",null,"C",{"$f":"IF($B12189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,7249509%"},{"$f":"IF($B12189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,0334262%"}]
["SINAPI 88269","SINAPI","88269","GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,91","26,83",null,"CR",{"$f":"IF($B12190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5332497%"},{"$f":"IF($B12190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,1960492%"}]
["SINAPI 88270","SINAPI","88270","IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,34","28,49",null,"CR",{"$f":"IF($B12191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9139701%"},{"$f":"IF($B12191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,4664795%"}]
["SINAPI 88272","SINAPI","88272","MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,89","28,98",null,"CR",{"$f":"IF($B12192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,6964079%"},{"$f":"IF($B12192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,5010352%"}]
["SINAPI 88273","SINAPI","88273","MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","22,50","25,21",null,"CR",{"$f":"IF($B12193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6222223%"},{"$f":"IF($B12193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,3502579%"}]
["SINAPI 88274","SINAPI","88274","MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,94","26,87",null,"CR",{"$f":"IF($B12194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5639098%"},{"$f":"IF($B12194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,2285077%"}]
["SINAPI 88275","SINAPI","88275","MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","41,73","47,72",null,"CR",{"$f":"IF($B12195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,8329739%"},{"$f":"IF($B12195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,2347025%"}]
["SINAPI 88277","SINAPI","88277","MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","37,71","43,06",null,"CR",{"$f":"IF($B12196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,6425352%"},{"$f":"IF($B12196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,1778914%"}]
["SINAPI 88278","SINAPI","88278","MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,50","31,20",null,"CR",{"$f":"IF($B12197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,0545455%"},{"$f":"IF($B12197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,0641026%"}]
["SINAPI 88279","SINAPI","88279","MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","38,01","43,22",null,"CR",{"$f":"IF($B12198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,6356223%"},{"$f":"IF($B12198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,4877372%"}]
["SINAPI 88281","SINAPI","88281","MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","24,79","28,05",null,"CR",{"$f":"IF($B12199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,2020977%"},{"$f":"IF($B12199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,3868093%"}]
["SINAPI 88282","SINAPI","88282","MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","24,04","27,18",null,"C",{"$f":"IF($B12200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,6156406%"},{"$f":"IF($B12200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8550405%"}]
["SINAPI 88283","SINAPI","88283","MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,76","32,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,7969402%"},{"$f":"IF($B12201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,7317820%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88284"},"SINAPI","88284","MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,87","24,65",null,"CR",{"$f":"IF($B12202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,6922726%"},{"$f":"IF($B12202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,0953347%"}]
["SINAPI 88286","SINAPI","88286","MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,34","32,17",null,"CR",{"$f":"IF($B12203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,5568102%"},{"$f":"IF($B12203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,5144545%"}]
["SINAPI 88288","SINAPI","88288","NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","17,38","19,84",null,"CR",{"$f":"IF($B12204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,5719218%"},{"$f":"IF($B12204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,1129033%"}]
["SINAPI 88291","SINAPI","88291","OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","34,62","39,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,5395726%"},{"$f":"IF($B12205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,1905728%"}]
["SINAPI 88292","SINAPI","88292","OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,22","26,23",null,"CR",{"$f":"IF($B12206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,9310939%"},{"$f":"IF($B12206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,2340832%"}]
["SINAPI 88293","SINAPI","88293","OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","34,62","39,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,5395726%"},{"$f":"IF($B12207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,1905728%"}]
["SINAPI 88294","SINAPI","88294","OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,83","36,23",null,"C",{"$f":"IF($B12208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,3597236%"},{"$f":"IF($B12208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,1377312%"}]
["SINAPI 88295","SINAPI","88295","OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","29,67","33,71",null,"CR",{"$f":"IF($B12209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,2938996%"},{"$f":"IF($B12209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,1762089%"}]
["SINAPI 88296","SINAPI","88296","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","44,78","51,26",null,"CR",{"$f":"IF($B12210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,5935686%"},{"$f":"IF($B12210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,9090910%"}]
["SINAPI 88297","SINAPI","88297","OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,86","38,58",null,"CR",{"$f":"IF($B12211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,2374484%"},{"$f":"IF($B12211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,9212027%"}]
["SINAPI 88298","SINAPI","88298","OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,66","32,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,7404048%"},{"$f":"IF($B12212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,6835638%"}]
["SINAPI 88299","SINAPI","88299","OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","45,31","51,89",null,"CR",{"$f":"IF($B12213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,7152947%"},{"$f":"IF($B12213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,0194643%"}]
["SINAPI 88300","SINAPI","88300","OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","45,31","51,89",null,"CR",{"$f":"IF($B12214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,7152947%"},{"$f":"IF($B12214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,0194643%"}]
["SINAPI 88301","SINAPI","88301","OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","34,62","39,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,5395726%"},{"$f":"IF($B12215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,1905728%"}]
["SINAPI 88302","SINAPI","88302","OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","34,62","39,46",null,"CR",{"$f":"IF($B12216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,5395726%"},{"$f":"IF($B12216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,1905728%"}]
["SINAPI 88303","SINAPI","88303","OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","29,11","33,06",null,"CR",{"$f":"IF($B12217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,9917555%"},{"$f":"IF($B12217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,9044163%"}]
["SINAPI 88304","SINAPI","88304","OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","45,31","51,89",null,"CR",{"$f":"IF($B12218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,7152947%"},{"$f":"IF($B12218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,0194643%"}]
["SINAPI 88306","SINAPI","88306","OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","29,06","33,02",null,"CR",{"$f":"IF($B12219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,9642120%"},{"$f":"IF($B12219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,8873411%"}]
["SINAPI 88307","SINAPI","88307","OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,99","37,58",null,"CR",{"$f":"IF($B12220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,8745075%"},{"$f":"IF($B12220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,5997872%"}]
["SINAPI 88308","SINAPI","88308","PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,98","26,91",null,"CR",{"$f":"IF($B12221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6046706%"},{"$f":"IF($B12221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,2608696%"}]
["SINAPI 88309","SINAPI","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","24,11","27,06",null,"C",{"$f":"IF($B12222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7362091%"},{"$f":"IF($B12222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,3813748%"}]
["SINAPI 88310","SINAPI","88310","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,62","28,55",null,"C",{"$f":"IF($B12223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,7650274%"},{"$f":"IF($B12223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,7653240%"}]
["SINAPI 88311","SINAPI","88311","PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,07","27,92",null,"CR",{"$f":"IF($B12224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,1236538%"},{"$f":"IF($B12224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,1733525%"}]
["SINAPI 88312","SINAPI","88312","PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,62","28,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,7650274%"},{"$f":"IF($B12225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,7653240%"}]
["SINAPI 88313","SINAPI","88313","POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,13","28,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,4564266%"},{"$f":"IF($B12226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,6146273%"}]
["SINAPI 88314","SINAPI","88314","RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","19,96","22,45",null,"CR",{"$f":"IF($B12227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,6533067%"},{"$f":"IF($B12227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,2427617%"}]
["SINAPI 88315","SINAPI","88315","SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,91","26,83",null,"CR",{"$f":"IF($B12228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5332497%"},{"$f":"IF($B12228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,1960492%"}]
["SINAPI 88316","SINAPI","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","20,08","22,40",null,"C",{"$f":"IF($B12229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,4641435%"},{"$f":"IF($B12229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4196429%"}]
["SINAPI 88317","SINAPI","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,78","32,34",null,"C",{"$f":"IF($B12230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3377346%"},{"$f":"IF($B12230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,9424861%"}]
["SINAPI 88318","SINAPI","88318","SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,10","35,03",null,"CR",{"$f":"IF($B12231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,1028939%"},{"$f":"IF($B12231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,5595205%"}]
["SINAPI 88321","SINAPI","88321","TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,67","35,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,7290512%"},{"$f":"IF($B12232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,6791384%"}]
["SINAPI 88322","SINAPI","88322","TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","41,42","47,75",null,"CR",{"$f":"IF($B12233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,5678417%"},{"$f":"IF($B12233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"95,2879582%"}]
["SINAPI 88323","SINAPI","88323","TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,55","26,43",null,"CR",{"$f":"IF($B12234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7537155%"},{"$f":"IF($B12234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,3957624%"}]
["SINAPI 88324","SINAPI","88324","TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,86","38,58",null,"CR",{"$f":"IF($B12235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,2374484%"},{"$f":"IF($B12235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,9212027%"}]
["SINAPI 88325","SINAPI","88325","VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,75","24,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,1034483%"},{"$f":"IF($B12236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,9457237%"}]
["SINAPI 88377","SINAPI","88377","OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","29,44","33,45",null,"CR",{"$f":"IF($B12237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,1711957%"},{"$f":"IF($B12237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,0687594%"}]
["SINAPI 88441","SINAPI","88441","JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","20,95","23,40",null,"CR",{"$f":"IF($B12238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,0763724%"},{"$f":"IF($B12238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,0000000%"}]
["SINAPI 90766","SINAPI","90766","ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","22,92","26,27",null,"C",{"$f":"IF($B12239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,2705062%"},{"$f":"IF($B12239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,5112296%"}]
["SINAPI 90767","SINAPI","90767","APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,02","26,38",null,"CR",{"$f":"IF($B12240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,3127716%"},{"$f":"IF($B12240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,5466263%"}]
["SINAPI 90768","SINAPI","90768","ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","101,17","117,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"97,8946328%"},{"$f":"IF($B12241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,1824388%"}]
["SINAPI 90769","SINAPI","90769","ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","107,05","124,02",null,"CR",{"$f":"IF($B12242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,0102756%"},{"$f":"IF($B12242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,2825351%"}]
["SINAPI 90770","SINAPI","90770","ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","112,09","129,87",null,"CR",{"$f":"IF($B12243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,0997413%"},{"$f":"IF($B12243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,3598984%"}]
["SINAPI 90772","SINAPI","90772","AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","19,77","22,60",null,"CR",{"$f":"IF($B12244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,7202833%"},{"$f":"IF($B12244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,1327434%"}]
["SINAPI 90775","SINAPI","90775","DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,53","31,64",null,"CR",{"$f":"IF($B12245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,1540139%"},{"$f":"IF($B12245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,1731985%"}]
["SINAPI 90776","SINAPI","90776","ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","52,25","60,25",null,"C",{"$f":"IF($B12246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,7751197%"},{"$f":"IF($B12246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"95,4688797%"}]
["SINAPI 90777","SINAPI","90777","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","103,78","120,22",null,"C",{"$f":"IF($B12247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"97,9475815%"},{"$f":"IF($B12247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,2282483%"}]
["SINAPI 90778","SINAPI","90778","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","109,26","126,58",null,"CR",{"$f":"IF($B12248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,0505217%"},{"$f":"IF($B12248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,3172698%"}]
["SINAPI 90779","SINAPI","90779","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","120,06","139,12",null,"CR",{"$f":"IF($B12249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,2258871%"},{"$f":"IF($B12249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,4689477%"}]
["SINAPI 90780","SINAPI","90780","MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","85,67","99,09",null,"CR",{"$f":"IF($B12250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"96,8133536%"},{"$f":"IF($B12250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"97,2449289%"}]
["SINAPI 90781","SINAPI","90781","TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,85","35,48",null,"C",{"$f":"IF($B12251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,9983793%"},{"$f":"IF($B12251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,9120632%"}]
["SINAPI 93558","SINAPI","93558","MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.272,40","4.823,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,4792155%"},{"$f":"IF($B12252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,8239679%"}]
["SINAPI 93561","SINAPI","93561","DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.852,26","5.574,07",null,"CR",{"$f":"IF($B12253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,6513130%"},{"$f":"IF($B12253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,7324200%"}]
["SINAPI 93563","SINAPI","93563","ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.043,17","4.631,52",null,"CR",{"$f":"IF($B12254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,6536629%"},{"$f":"IF($B12254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,9679760%"}]
["SINAPI 93564","SINAPI","93564","APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.045,27","4.633,95",null,"CR",{"$f":"IF($B12255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,6590339%"},{"$f":"IF($B12255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,9727123%"}]
["SINAPI 93565","SINAPI","93565","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","18.155,78","21.037,38",null,"CR",{"$f":"IF($B12256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"97,7863248%"},{"$f":"IF($B12256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,0895435%"}]
["SINAPI 93566","SINAPI","93566","AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.493,94","3.993,13",null,"CR",{"$f":"IF($B12257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,0272701%"},{"$f":"IF($B12257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,5240075%"}]
["SINAPI 93567","SINAPI","93567","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","19.115,55","22.152,93",null,"CR",{"$f":"IF($B12258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"97,8974710%"},{"$f":"IF($B12258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,1857479%"}]
["SINAPI 93568","SINAPI","93568","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","20.997,72","24.340,59",null,"CR",{"$f":"IF($B12259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,0859351%"},{"$f":"IF($B12259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,3488075%"}]
["SINAPI 93569","SINAPI","93569","ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","17.732,15","20.544,98",null,"CR",{"$f":"IF($B12260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"97,7334390%"},{"$f":"IF($B12260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,0437558%"}]
["SINAPI 93570","SINAPI","93570","ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","18.761,63","21.741,56",null,"CR",{"$f":"IF($B12261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"97,8578088%"},{"$f":"IF($B12261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,1514206%"}]
["SINAPI 93571","SINAPI","93571","ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","19.643,49","22.766,56",null,"CR",{"$f":"IF($B12262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"97,9539787%"},{"$f":"IF($B12262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,2346477%"}]
["SINAPI 93572","SINAPI","93572","ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","9.146,97","10.548,14",null,"CR",{"$f":"IF($B12263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,3775918%"},{"$f":"IF($B12263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"95,1244485%"}]
["SINAPI 94295","SINAPI","94295","MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","14.977,26","17.324,73",null,"CR",{"$f":"IF($B12264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"96,5662612%"},{"$f":"IF($B12264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"97,0315267%"}]
["SINAPI 94296","SINAPI","94296","TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.425,32","6.240,15",null,"CR",{"$f":"IF($B12265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,5331594%"},{"$f":"IF($B12265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,5081689%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95308"},"SINAPI","95308","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,20","0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B12266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95309","SINAPI","95309","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,25","0,29",null,"CR",{"$f":"IF($B12267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95310","SINAPI","95310","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,20","0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B12268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95311","SINAPI","95311","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,19","0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B12269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95312","SINAPI","95312","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,25","0,29",null,"CR",{"$f":"IF($B12270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95313","SINAPI","95313","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,19","0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B12271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95314","SINAPI","95314","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95315","SINAPI","95315","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,26",null,"CR",{"$f":"IF($B12273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95316","SINAPI","95316","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,64","0,75",null,"CR",{"$f":"IF($B12274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95317","SINAPI","95317","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,31","0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95318","SINAPI","95318","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,22","0,26",null,"CR",{"$f":"IF($B12276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95319","SINAPI","95319","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,20","0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B12277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95320","SINAPI","95320","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,20","0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B12278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95321","SINAPI","95321","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,18","0,21",null,"CR",{"$f":"IF($B12279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95322","SINAPI","95322","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,12","0,14",null,"CR",{"$f":"IF($B12280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95323","SINAPI","95323","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,25","0,29",null,"CR",{"$f":"IF($B12281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95324","SINAPI","95324","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,30","0,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95325","SINAPI","95325","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,65","0,76",null,"CR",{"$f":"IF($B12283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95328","SINAPI","95328","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,20","0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B12284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95329","SINAPI","95329","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28","0,33",null,"CR",{"$f":"IF($B12285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95330","SINAPI","95330","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"C",{"$f":"IF($B12286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95331","SINAPI","95331","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,20","0,24",null,"CR",{"$f":"IF($B12287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95332","SINAPI","95332","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,81","0,95",null,"C",{"$f":"IF($B12288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95333","SINAPI","95333","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,81","0,95",null,"CR",{"$f":"IF($B12289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95334","SINAPI","95334","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,85","0,99",null,"CR",{"$f":"IF($B12290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95335","SINAPI","95335","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,41","0,47",null,"C",{"$f":"IF($B12291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95337","SINAPI","95337","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95338","SINAPI","95338","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,46","0,53",null,"CR",{"$f":"IF($B12293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95339","SINAPI","95339","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,38","0,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95340","SINAPI","95340","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28","0,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95341","SINAPI","95341","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,30","0,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95342","SINAPI","95342","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,35","0,40",null,"CR",{"$f":"IF($B12297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95343","SINAPI","95343","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR  DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,55","0,64",null,"CR",{"$f":"IF($B12298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95344","SINAPI","95344","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,29","0,34",null,"CR",{"$f":"IF($B12299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95345","SINAPI","95345","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,10","1,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95346","SINAPI","95346","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,11","0,13",null,"CR",{"$f":"IF($B12301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95347","SINAPI","95347","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,11","0,13",null,"C",{"$f":"IF($B12302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95348","SINAPI","95348","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,14","0,16",null,"CR",{"$f":"IF($B12303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95349","SINAPI","95349","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,10","0,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95351","SINAPI","95351","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,43","0,50",null,"CR",{"$f":"IF($B12305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95352","SINAPI","95352","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,14","0,16",null,"CR",{"$f":"IF($B12306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95354","SINAPI","95354","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28","0,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95355","SINAPI","95355","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,17","0,20",null,"CR",{"$f":"IF($B12308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95356","SINAPI","95356","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28","0,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95357","SINAPI","95357","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,35","0,41",null,"C",{"$f":"IF($B12310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95358","SINAPI","95358","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,46","0,53",null,"CR",{"$f":"IF($B12311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95359","SINAPI","95359","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,74","0,86",null,"CR",{"$f":"IF($B12312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95360","SINAPI","95360","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,38","0,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95361","SINAPI","95361","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,22","0,26",null,"CR",{"$f":"IF($B12314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95362","SINAPI","95362","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,38","0,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95363","SINAPI","95363","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,38","0,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95364","SINAPI","95364","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28","0,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95365","SINAPI","95365","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28","0,32",null,"CR",{"$f":"IF($B12318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95366","SINAPI","95366","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,26",null,"CR",{"$f":"IF($B12319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95367","SINAPI","95367","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,38","0,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95368","SINAPI","95368","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,31","0,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95369","SINAPI","95369","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,26","0,31",null,"CR",{"$f":"IF($B12322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95370","SINAPI","95370","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,30","0,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95371","SINAPI","95371","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,43","0,50",null,"C",{"$f":"IF($B12324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95372","SINAPI","95372","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,30","0,35",null,"C",{"$f":"IF($B12325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95373","SINAPI","95373","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,29","0,34",null,"CR",{"$f":"IF($B12326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95374","SINAPI","95374","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,30","0,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95375","SINAPI","95375","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,48","0,56",null,"CR",{"$f":"IF($B12328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95376","SINAPI","95376","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,08","0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B12329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95377"},"SINAPI","95377","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95378","SINAPI","95378","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,34","0,39",null,"C",{"$f":"IF($B12331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95379","SINAPI","95379","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28","0,33",null,"C",{"$f":"IF($B12332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95380","SINAPI","95380","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS  X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,31","0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95383","SINAPI","95383","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,26","0,31",null,"CR",{"$f":"IF($B12334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95384","SINAPI","95384","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,51","0,59",null,"CR",{"$f":"IF($B12335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95385","SINAPI","95385","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95386","SINAPI","95386","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,38","0,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95387","SINAPI","95387","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,26","0,30",null,"CR",{"$f":"IF($B12338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95389","SINAPI","95389","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95390","SINAPI","95390","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,08","0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B12340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95392","SINAPI","95392","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,12","0,14",null,"C",{"$f":"IF($B12341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95393","SINAPI","95393","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,49","0,57",null,"CR",{"$f":"IF($B12342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95394","SINAPI","95394","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,93","1,09",null,"CR",{"$f":"IF($B12343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95395","SINAPI","95395","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,99","1,15",null,"CR",{"$f":"IF($B12344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95396","SINAPI","95396","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,04","1,21",null,"CR",{"$f":"IF($B12345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95398","SINAPI","95398","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,10","0,11",null,"CR",{"$f":"IF($B12346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95400","SINAPI","95400","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,14","0,17",null,"CR",{"$f":"IF($B12347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95401","SINAPI","95401","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,18","1,37",null,"C",{"$f":"IF($B12348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95402","SINAPI","95402","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,69","1,97",null,"C",{"$f":"IF($B12349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95403","SINAPI","95403","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,78","2,07",null,"CR",{"$f":"IF($B12350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95404","SINAPI","95404","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,97","2,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95405","SINAPI","95405","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,97","2,29",null,"CR",{"$f":"IF($B12352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95406","SINAPI","95406","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,27","0,31",null,"C",{"$f":"IF($B12353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95408","SINAPI","95408","CURSO DE CAPACITAÇÃO  PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","14,80","17,21",null,"CR",{"$f":"IF($B12354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95411","SINAPI","95411","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","19,39","22,54",null,"CR",{"$f":"IF($B12355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95413","SINAPI","95413","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","15,80","18,37",null,"CR",{"$f":"IF($B12356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95414","SINAPI","95414","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","65,04","75,59",null,"CR",{"$f":"IF($B12357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95415","SINAPI","95415","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","222,81","258,98",null,"CR",{"$f":"IF($B12358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95416","SINAPI","95416","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","13,41","15,58",null,"CR",{"$f":"IF($B12359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95417","SINAPI","95417","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","234,86","272,98",null,"CR",{"$f":"IF($B12360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95418","SINAPI","95418","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","258,48","300,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95419","SINAPI","95419","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","123,20","143,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95420","SINAPI","95420","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","130,52","151,70",null,"CR",{"$f":"IF($B12363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95421","SINAPI","95421","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","136,79","158,99",null,"CR",{"$f":"IF($B12364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95422","SINAPI","95422","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","154,80","179,93",null,"CR",{"$f":"IF($B12365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95423","SINAPI","95423","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","259,35","301,45",null,"CR",{"$f":"IF($B12366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95424","SINAPI","95424","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","35,68","41,48",null,"CR",{"$f":"IF($B12367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100288","SINAPI","100288","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,09","0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B12368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100289","SINAPI","100289","VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,50","24,05",null,"CR",{"$f":"IF($B12369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3488373%"},{"$f":"IF($B12369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1746362%"}]
["SINAPI 100291","SINAPI","100291","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,25","0,29",null,"CR",{"$f":"IF($B12370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100293","SINAPI","100293","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100295","SINAPI","100295","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,57","0,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100298","SINAPI","100298","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,63","0,73",null,"CR",{"$f":"IF($B12373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100299","SINAPI","100299","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,67","0,78",null,"CR",{"$f":"IF($B12374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100301","SINAPI","100301","AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","22,82","25,30",null,"CR",{"$f":"IF($B12375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,1779142%"},{"$f":"IF($B12375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,3952570%"}]
["SINAPI 100303","SINAPI","100303","AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","20,09","22,40",null,"CR",{"$f":"IF($B12376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,8810354%"},{"$f":"IF($B12376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,8839286%"}]
["SINAPI 100307","SINAPI","100307","MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","22,55","25,25",null,"CR",{"$f":"IF($B12377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1019956%"},{"$f":"IF($B12377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,8712872%"}]
["SINAPI 100308","SINAPI","100308","MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","26,48","29,81",null,"CR",{"$f":"IF($B12378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,9456194%"},{"$f":"IF($B12378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,4092587%"}]
["SINAPI 100309","SINAPI","100309","TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","35,40","40,77",null,"CR",{"$f":"IF($B12379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,7005650%"},{"$f":"IF($B12379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,5302919%"}]
["SINAPI 100315","SINAPI","100315","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","88,31","102,64",null,"CR",{"$f":"IF($B12380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100321","SINAPI","100321","TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.207,95","7.147,65",null,"CR",{"$f":"IF($B12381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,2615437%"},{"$f":"IF($B12381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,1474471%"}]
["SINAPI 100533","SINAPI","100533","TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,06","28,76",null,"CR",{"$f":"IF($B12382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,3806864%"},{"$f":"IF($B12382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,4895689%"}]
["SINAPI 100534","SINAPI","100534","TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.417,73","5.066,87",null,"CR",{"$f":"IF($B12383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,5308836%"},{"$f":"IF($B12383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,7440156%"}]
["SINAPI 100535","SINAPI","100535","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,46","0,53",null,"CR",{"$f":"IF($B12384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100536","SINAPI","100536","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","61,00","70,90",null,"CR",{"$f":"IF($B12385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101286","SINAPI","101286","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","26,29","30,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101287","SINAPI","101287","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","85,01","98,81",null,"CR",{"$f":"IF($B12387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101288","SINAPI","101288","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","26,29","30,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101289","SINAPI","101289","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","26,16","30,41",null,"CR",{"$f":"IF($B12389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101290","SINAPI","101290","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","33,61","39,07",null,"CR",{"$f":"IF($B12390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101291","SINAPI","101291","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","26,29","30,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101292","SINAPI","101292","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","26,16","30,41",null,"CR",{"$f":"IF($B12392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101293","SINAPI","101293","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","31,08","36,12",null,"CR",{"$f":"IF($B12393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101294"},"SINAPI","101294","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","30,23","35,13",null,"CR",{"$f":"IF($B12394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101295","SINAPI","101295","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","31,26","36,33",null,"CR",{"$f":"IF($B12395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101296","SINAPI","101296","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","40,97","47,62",null,"CR",{"$f":"IF($B12396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101297","SINAPI","101297","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","29,51","34,30",null,"CR",{"$f":"IF($B12397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101298","SINAPI","101298","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","26,29","30,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101299","SINAPI","101299","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","33,61","39,07",null,"CR",{"$f":"IF($B12399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101300","SINAPI","101300","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","24,43","28,40",null,"CR",{"$f":"IF($B12400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101301","SINAPI","101301","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","16,06","18,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101302","SINAPI","101302","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","33,78","39,26",null,"CR",{"$f":"IF($B12402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101303","SINAPI","101303","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","75,33","87,56",null,"CR",{"$f":"IF($B12403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101304","SINAPI","101304","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","39,74","46,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101305","SINAPI","101305","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","86,51","100,55",null,"CR",{"$f":"IF($B12405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101307","SINAPI","101307","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","26,55","30,86",null,"CR",{"$f":"IF($B12406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101308","SINAPI","101308","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","39,32","45,70",null,"CR",{"$f":"IF($B12407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101309","SINAPI","101309","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","33,61","39,07",null,"CR",{"$f":"IF($B12408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101310","SINAPI","101310","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","37,42","43,49",null,"CR",{"$f":"IF($B12409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101311","SINAPI","101311","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","31,08","36,12",null,"CR",{"$f":"IF($B12410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101312","SINAPI","101312","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","27,53","32,00",null,"CR",{"$f":"IF($B12411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101313","SINAPI","101313","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","107,52","124,97",null,"CR",{"$f":"IF($B12412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101314","SINAPI","101314","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","107,52","124,97",null,"CR",{"$f":"IF($B12413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101315","SINAPI","101315","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","112,55","130,82",null,"CR",{"$f":"IF($B12414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101316","SINAPI","101316","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","54,01","62,77",null,"CR",{"$f":"IF($B12415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101320","SINAPI","101320","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","39,02","45,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101322","SINAPI","101322","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","31,08","36,12",null,"CR",{"$f":"IF($B12417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101323","SINAPI","101323","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","61,01","70,92",null,"CR",{"$f":"IF($B12418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101324","SINAPI","101324","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","15,38","17,88",null,"CR",{"$f":"IF($B12419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101325","SINAPI","101325","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","72,49","84,25",null,"CR",{"$f":"IF($B12420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101326","SINAPI","101326","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","11,54","13,41",null,"CR",{"$f":"IF($B12421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101328","SINAPI","101328","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","18,41","21,40",null,"CR",{"$f":"IF($B12422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101329","SINAPI","101329","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","50,82","59,07",null,"CR",{"$f":"IF($B12423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101330","SINAPI","101330","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","36,83","42,81",null,"CR",{"$f":"IF($B12424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101331","SINAPI","101331","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","39,69","46,13",null,"CR",{"$f":"IF($B12425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101332","SINAPI","101332","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","13,15","15,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101333","SINAPI","101333","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","46,12","53,61",null,"CR",{"$f":"IF($B12427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101334","SINAPI","101334","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","83,62","97,20",null,"CR",{"$f":"IF($B12428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101336","SINAPI","101336","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","57,52","66,86",null,"CR",{"$f":"IF($B12429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101337","SINAPI","101337","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","18,93","22,01",null,"CR",{"$f":"IF($B12430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101338","SINAPI","101338","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","35,25","40,97",null,"CR",{"$f":"IF($B12431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101339","SINAPI","101339","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","37,28","43,33",null,"CR",{"$f":"IF($B12432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101340","SINAPI","101340","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","30,84","35,85",null,"CR",{"$f":"IF($B12433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101341","SINAPI","101341","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","23,12","26,87",null,"CR",{"$f":"IF($B12434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101342","SINAPI","101342","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","37,28","43,33",null,"CR",{"$f":"IF($B12435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101343","SINAPI","101343","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","46,76","54,35",null,"CR",{"$f":"IF($B12436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101344","SINAPI","101344","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","60,74","70,60",null,"CR",{"$f":"IF($B12437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101345","SINAPI","101345","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","97,39","113,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101346","SINAPI","101346","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","42,03","48,85",null,"CR",{"$f":"IF($B12439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101347","SINAPI","101347","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","50,26","58,42",null,"CR",{"$f":"IF($B12440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101348","SINAPI","101348","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","29,88","34,73",null,"CR",{"$f":"IF($B12441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101349","SINAPI","101349","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","50,59","58,80",null,"CR",{"$f":"IF($B12442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101350","SINAPI","101350","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","50,59","58,80",null,"CR",{"$f":"IF($B12443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101351","SINAPI","101351","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","37,28","43,33",null,"CR",{"$f":"IF($B12444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101352","SINAPI","101352","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","37,28","43,33",null,"CR",{"$f":"IF($B12445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101353","SINAPI","101353","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","30,44","35,38",null,"CR",{"$f":"IF($B12446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101355","SINAPI","101355","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","50,59","58,80",null,"CR",{"$f":"IF($B12447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101356","SINAPI","101356","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","39,74","46,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101357","SINAPI","101357","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","57,09","66,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101358","SINAPI","101358","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","39,74","46,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101359","SINAPI","101359","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","38,59","44,85",null,"CR",{"$f":"IF($B12451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101360","SINAPI","101360","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","39,74","46,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101361","SINAPI","101361","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","64,03","74,42",null,"CR",{"$f":"IF($B12453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101363","SINAPI","101363","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","31,08","36,12",null,"CR",{"$f":"IF($B12454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101364","SINAPI","101364","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","44,89","52,17",null,"CR",{"$f":"IF($B12455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101365","SINAPI","101365","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","37,82","43,96",null,"CR",{"$f":"IF($B12456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101366","SINAPI","101366","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","41,84","48,63",null,"CR",{"$f":"IF($B12457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101368"},"SINAPI","101368","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","35,39","41,13",null,"CR",{"$f":"IF($B12458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101369","SINAPI","101369","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","67,42","78,36",null,"CR",{"$f":"IF($B12459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101370","SINAPI","101370","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","30,71","35,69",null,"CR",{"$f":"IF($B12460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101371","SINAPI","101371","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","34,89","40,56",null,"CR",{"$f":"IF($B12461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101372","SINAPI","101372","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","12,05","14,00",null,"CR",{"$f":"IF($B12462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B12462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101374","SINAPI","101374","AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.773,71","4.207,29",null,"CR",{"$f":"IF($B12463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,7897534%"},{"$f":"IF($B12463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,7999996%"}]
["SINAPI 101375","SINAPI","101375","AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.830,01","4.273,13",null,"CR",{"$f":"IF($B12464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,2823205%"},{"$f":"IF($B12464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,2603198%"}]
["SINAPI 101376","SINAPI","101376","AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.548,13","3.981,71",null,"CR",{"$f":"IF($B12465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2903643%"},{"$f":"IF($B12465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,9810685%"}]
["SINAPI 101377","SINAPI","101377","AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.760,80","4.192,30",null,"CR",{"$f":"IF($B12466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,6894810%"},{"$f":"IF($B12466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,7063188%"}]
["SINAPI 101378","SINAPI","101378","AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.089,19","4.523,97",null,"CR",{"$f":"IF($B12467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,5073499%"},{"$f":"IF($B12467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,8222955%"}]
["SINAPI 101379","SINAPI","101379","AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.773,71","4.207,29",null,"CR",{"$f":"IF($B12468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,7897534%"},{"$f":"IF($B12468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,7999996%"}]
["SINAPI 101380","SINAPI","101380","AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.737,20","4.168,70",null,"CR",{"$f":"IF($B12469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,1358772%"},{"$f":"IF($B12469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1235877%"}]
["SINAPI 101381","SINAPI","101381","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.260,37","4.772,95",null,"CR",{"$f":"IF($B12470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1264257%"},{"$f":"IF($B12470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9050588%"}]
["SINAPI 101382","SINAPI","101382","ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.285,44","3.676,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3146854%"},{"$f":"IF($B12471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1524213%"}]
["SINAPI 101383","SINAPI","101383","AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.593,45","3.997,78",null,"CR",{"$f":"IF($B12472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3244654%"},{"$f":"IF($B12472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,4269470%"}]
["SINAPI 101384","SINAPI","101384","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.658,31","4.094,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,4240674%"},{"$f":"IF($B12473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2539446%"}]
["SINAPI 101385","SINAPI","101385","AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.569,85","5.243,68",null,"CR",{"$f":"IF($B12474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,8460891%"},{"$f":"IF($B12474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,0223965%"}]
["SINAPI 101386","SINAPI","101386","AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.548,13","3.981,71",null,"CR",{"$f":"IF($B12475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2903643%"},{"$f":"IF($B12475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,9810685%"}]
["SINAPI 101387","SINAPI","101387","AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.781,03","4.215,81",null,"CR",{"$f":"IF($B12476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,8463038%"},{"$f":"IF($B12476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,8529488%"}]
["SINAPI 101388","SINAPI","101388","AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.561,66","3.964,67",null,"CR",{"$f":"IF($B12477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,7132798%"},{"$f":"IF($B12477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7919348%"}]
["SINAPI 101389","SINAPI","101389","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","2.664,34","3.031,03",null,"CR",{"$f":"IF($B12478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,7954841%"},{"$f":"IF($B12478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,6349063%"}]
["SINAPI 101390","SINAPI","101390","AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.153,85","5.925,13",null,"CR",{"$f":"IF($B12479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,2017521%"},{"$f":"IF($B12479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,2168577%"}]
["SINAPI 101391","SINAPI","101391","AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.269,03","4.783,02",null,"CR",{"$f":"IF($B12480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1789119%"},{"$f":"IF($B12480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9536820%"}]
["SINAPI 101392","SINAPI","101392","BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.548,52","7.469,09",null,"CR",{"$f":"IF($B12481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,6117841%"},{"$f":"IF($B12481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,2618901%"}]
["SINAPI 101394","SINAPI","101394","CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.799,97","4.237,83",null,"CR",{"$f":"IF($B12482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,9916131%"},{"$f":"IF($B12482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,9888104%"}]
["SINAPI 101395","SINAPI","101395","CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.754,70","4.189,48",null,"CR",{"$f":"IF($B12483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,3431167%"},{"$f":"IF($B12483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,3170991%"}]
["SINAPI 101396","SINAPI","101396","CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.057,91","4.541,91",null,"CR",{"$f":"IF($B12484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,4843799%"},{"$f":"IF($B12484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3099666%"}]
["SINAPI 101397","SINAPI","101397","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.234,04","4.746,62",null,"CR",{"$f":"IF($B12485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,5873918%"},{"$f":"IF($B12485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,3316592%"}]
["SINAPI 101398","SINAPI","101398","CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.674,47","4.128,57",null,"CR",{"$f":"IF($B12486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1399604%"},{"$f":"IF($B12486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,7643180%"}]
["SINAPI 101399","SINAPI","101399","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.552,93","5.113,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,8421501%"},{"$f":"IF($B12487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,4900037%"}]
["SINAPI 101400","SINAPI","101400","ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.552,93","5.113,39",null,"CR",{"$f":"IF($B12488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,8421501%"},{"$f":"IF($B12488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,4900037%"}]
["SINAPI 101401","SINAPI","101401","ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.445,50","6.150,83",null,"CR",{"$f":"IF($B12489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,8018548%"},{"$f":"IF($B12489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,1180231%"}]
["SINAPI 101402","SINAPI","101402","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.513,16","5.087,88",null,"CR",{"$f":"IF($B12490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,4578876%"},{"$f":"IF($B12490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,8912553%"}]
["SINAPI 101407","SINAPI","101407","GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.260,37","4.772,95",null,"CR",{"$f":"IF($B12491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1264257%"},{"$f":"IF($B12491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9050588%"}]
["SINAPI 101408","SINAPI","101408","IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.505,01","5.057,31",null,"CR",{"$f":"IF($B12492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5314639%"},{"$f":"IF($B12492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,2036300%"}]
["SINAPI 101409","SINAPI","101409","INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.652,72","7.590,20",null,"CR",{"$f":"IF($B12493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,8214806%"},{"$f":"IF($B12493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,4491845%"}]
["SINAPI 101410","SINAPI","101410","JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.749,52","4.179,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,6013037%"},{"$f":"IF($B12494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,6238362%"}]
["SINAPI 101412","SINAPI","101412","MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.616,15","5.157,00",null,"CR",{"$f":"IF($B12495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,1861292%"},{"$f":"IF($B12495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,1031608%"}]
["SINAPI 101413","SINAPI","101413","MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.010,86","4.487,21",null,"CR",{"$f":"IF($B12496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,1733344%"},{"$f":"IF($B12496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0211802%"}]
["SINAPI 101414","SINAPI","101414","MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.264,81","4.778,10",null,"CR",{"$f":"IF($B12497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1533621%"},{"$f":"IF($B12497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9299513%"}]
["SINAPI 101415","SINAPI","101415","MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","7.365,43","8.418,60",null,"CR",{"$f":"IF($B12498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,0966896%"},{"$f":"IF($B12498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,5857982%"}]
["SINAPI 101416","SINAPI","101416","MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.694,33","5.277,75",null,"CR",{"$f":"IF($B12499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,5698194%"},{"$f":"IF($B12499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,1598693%"}]
["SINAPI 101417","SINAPI","101417","MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.008,55","4.480,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5614001%"},{"$f":"IF($B12500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,4525004%"}]
["SINAPI 101418","SINAPI","101418","MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.872,29","5.520,80",null,"CR",{"$f":"IF($B12501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,0057920%"},{"$f":"IF($B12501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,1195117%"}]
["SINAPI 101419","SINAPI","101419","MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.589,72","7.480,77",null,"CR",{"$f":"IF($B12502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,3090026%"},{"$f":"IF($B12502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,2971018%"}]
["SINAPI 101420","SINAPI","101420","MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.405,52","4.978,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,0992846%"},{"$f":"IF($B12503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,3888974%"}]
["SINAPI 101421","SINAPI","101421","MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.100,34","5.785,87",null,"CR",{"$f":"IF($B12504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8103617%"},{"$f":"IF($B12504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,8470498%"}]
["SINAPI 101422","SINAPI","101422","MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.892,75","4.382,28",null,"CR",{"$f":"IF($B12505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,4778756%"},{"$f":"IF($B12505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,9937476%"}]
["SINAPI 101424","SINAPI","101424","MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.014,10","5.685,63",null,"CR",{"$f":"IF($B12506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,5147086%"},{"$f":"IF($B12506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,5798971%"}]
["SINAPI 101425","SINAPI","101425","NIVELADOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.069,14","3.501,54",null,"CR",{"$f":"IF($B12507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,8008628%"},{"$f":"IF($B12507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,4308048%"}]
["SINAPI 101426","SINAPI","101426","OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.835,63","6.640,50",null,"CR",{"$f":"IF($B12508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,9762580%"},{"$f":"IF($B12508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,7972292%"}]
["SINAPI 101427","SINAPI","101427","OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.121,44","6.972,69",null,"CR",{"$f":"IF($B12509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,6777164%"},{"$f":"IF($B12509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,4262301%"}]
["SINAPI 101428","SINAPI","101428","OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.215,46","5.919,68",null,"CR",{"$f":"IF($B12510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,1897858%"},{"$f":"IF($B12510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,1895711%"}]
["SINAPI 101429","SINAPI","101429","OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.129,15","4.657,04",null,"CR",{"$f":"IF($B12511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,7673008%"},{"$f":"IF($B12511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,1740935%"}]
["SINAPI 101430","SINAPI","101430","OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.121,44","6.972,69",null,"CR",{"$f":"IF($B12512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,6777164%"},{"$f":"IF($B12512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,4262301%"}]
["SINAPI 101431","SINAPI","101431","OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.628,43","6.399,67",null,"CR",{"$f":"IF($B12513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,4231873%"},{"$f":"IF($B12513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,3003874%"}]
["SINAPI 101432","SINAPI","101432","OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.245,36","5.954,43",null,"CR",{"$f":"IF($B12514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,2856087%"},{"$f":"IF($B12514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,2760046%"}]
["SINAPI 101433","SINAPI","101433","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","7.881,36","9.018,27",null,"CR",{"$f":"IF($B12515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,8759047%"},{"$f":"IF($B12515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,2782907%"}]
["SINAPI 101434","SINAPI","101434","OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.147,70","5.840,91",null,"CR",{"$f":"IF($B12516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,9685103%"},{"$f":"IF($B12516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,9898390%"}]
["SINAPI 101435","SINAPI","101435","OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.984,20","6.813,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,3492531%"},{"$f":"IF($B12517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,1318722%"}]
["SINAPI 101436","SINAPI","101436","OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.080,05","5.762,29",null,"CR",{"$f":"IF($B12518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,7417053%"},{"$f":"IF($B12518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,7850421%"}]
["SINAPI 101437","SINAPI","101437","OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","7.993,54","9.148,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,0320184%"},{"$f":"IF($B12519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,4168480%"}]
["SINAPI 101438","SINAPI","101438","OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","7.993,54","9.148,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,0320184%"},{"$f":"IF($B12520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,4168480%"}]
["SINAPI 101439","SINAPI","101439","OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.121,44","6.972,69",null,"CR",{"$f":"IF($B12521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,6777164%"},{"$f":"IF($B12521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,4262301%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101440"},"SINAPI","101440","OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.121,44","6.972,69",null,"CR",{"$f":"IF($B12522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,6777164%"},{"$f":"IF($B12522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,4262301%"}]
["SINAPI 101441","SINAPI","101441","OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.158,63","5.853,62",null,"CR",{"$f":"IF($B12523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,0045962%"},{"$f":"IF($B12523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,0224306%"}]
["SINAPI 101443","SINAPI","101443","OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","7.993,54","9.148,66",null,"CR",{"$f":"IF($B12524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,0320184%"},{"$f":"IF($B12524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,4168480%"}]
["SINAPI 101444","SINAPI","101444","PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.269,03","4.783,02",null,"CR",{"$f":"IF($B12525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1789119%"},{"$f":"IF($B12525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9536820%"}]
["SINAPI 101445","SINAPI","101445","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.286,38","4.803,19",null,"CR",{"$f":"IF($B12526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,2834280%"},{"$f":"IF($B12526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,0504603%"}]
["SINAPI 101446","SINAPI","101446","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.577,19","5.091,18",null,"CR",{"$f":"IF($B12527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,1848056%"},{"$f":"IF($B12527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,2958136%"}]
["SINAPI 101447","SINAPI","101447","PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.485,58","4.984,69",null,"CR",{"$f":"IF($B12528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,5554600%"},{"$f":"IF($B12528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,7039576%"}]
["SINAPI 101448","SINAPI","101448","PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.577,19","5.091,18",null,"CR",{"$f":"IF($B12529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,1848056%"},{"$f":"IF($B12529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,2958136%"}]
["SINAPI 101449","SINAPI","101449","POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.447,43","5.026,99",null,"CR",{"$f":"IF($B12530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,2868174%"},{"$f":"IF($B12530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,5595436%"}]
["SINAPI 101451","SINAPI","101451","SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.260,37","4.772,95",null,"CR",{"$f":"IF($B12531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1264257%"},{"$f":"IF($B12531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9050588%"}]
["SINAPI 101452","SINAPI","101452","SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.582,12","3.988,44",null,"CR",{"$f":"IF($B12532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,8862685%"},{"$f":"IF($B12532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9540874%"}]
["SINAPI 101453","SINAPI","101453","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.126,84","5.750,57",null,"CR",{"$f":"IF($B12533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,9566985%"},{"$f":"IF($B12533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,6729959%"}]
["SINAPI 101454","SINAPI","101454","SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.535,34","6.225,38",null,"CR",{"$f":"IF($B12534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,8048576%"},{"$f":"IF($B12534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,3758775%"}]
["SINAPI 101456","SINAPI","101456","TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.397,01","6.205,09",null,"CR",{"$f":"IF($B12535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,2490416%"},{"$f":"IF($B12535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,2584379%"}]
["SINAPI 101457","SINAPI","101457","TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","7.727,11","8.838,98",null,"CR",{"$f":"IF($B12536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,6538435%"},{"$f":"IF($B12536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,0810954%"}]
["SINAPI 101458","SINAPI","101458","TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.196,50","4.702,98",null,"CR",{"$f":"IF($B12537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,3600620%"},{"$f":"IF($B12537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,1213146%"}]
["SINAPI 101459","SINAPI","101459","VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.882,86","4.334,17",null,"CR",{"$f":"IF($B12538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,6108745%"},{"$f":"IF($B12538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,5669875%"}]
["SINAPI 101460","SINAPI","101460","VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.842,68","4.291,29",null,"CR",{"$f":"IF($B12539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,9281856%"},{"$f":"IF($B12539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,8628035%"}]

{"sheet":"Composições","index":2,"n_rows":1044,"n_cols":14,"rows_kept":1044,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,14,9,14],[0,1,0,9],[1042,8,1042,9],[1043,8,1043,9],[1042,4,1042,7],[1043,4,1043,7],[1041,1,1041,2]]}
[null,"COMPOSIÇÕES"]
[]
[]
[null,"",null,null,null,null,null,null,"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT"]
[null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"1"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A5)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (SINAPI 96995)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":48.16},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":53.72},"Composições"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(F7,1,0,$L7),0))","v":0},{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(G7,1,0,$L7),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F7),0,F7)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G7),0,G7)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A7)-1","v":0},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K7,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K7+1,K:K,0))-ROW(L7)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I7<>0,J7<>0),N7=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!D8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!E8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(I8,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(J8,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!I8)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!J8)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A8)-1","v":0},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR(L8),H8=\"\",H8=0),\"\",OFFSET($M$1,MATCH(K8,$K$1:$K8,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A9)-1","v":0},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K9,-1,0),$K$1:$K9,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 1"},"COMPOSIÇÃO","1","REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (SINAPI 96995)","M3",{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(F11,1,0,$L11),0))","v":48.16},{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(G11,1,0,$L11),0))","v":53.72},null,{"$f":"IF(ISERROR(F11),0,F11)","v":48.16},{"$f":"IF(ISERROR(G11),0,G11)","v":53.72},{"$f":"COUNTA($A$1:$A11)-1","v":1},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K11,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K11+1,K:K,0))-ROW(L11)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I11<>0,J11<>0),N11=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!D12)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!E12)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(I12,2),2)","v":48.16},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(J12,2),2)","v":53.72},2.3986000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!I12)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!J12)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A12)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L12),$H12=\"\",$H12=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K12,$K$1:$K12,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!D13)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!E13)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!I13)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!J13)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L13),$H13=\"\",$H13=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K13,$K$1:$K13,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!D14)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!E14)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!I14)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!J14)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A14)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L14),$H14=\"\",$H14=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K14,$K$1:$K14,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!D15)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!E15)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!I15)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!J15)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A15)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L15),$H15=\"\",$H15=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K15,$K$1:$K15,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!D16)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!E16)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!I16)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!J16)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A16)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L16),$H16=\"\",$H16=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K16,$K$1:$K16,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!D17)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!E17)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!I17)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!J17)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A17)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L17),$H17=\"\",$H17=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K17,$K$1:$K17,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!D18)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!E18)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!I18)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!J18)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A18)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L18),$H18=\"\",$H18=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K18,$K$1:$K18,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!D19)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!E19)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!I19)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!J19)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A19)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L19),$H19=\"\",$H19=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K19,$K$1:$K19,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!D20)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!E20)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!I20)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!J20)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A20)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L20),$H20=\"\",$H20=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K20,$K$1:$K20,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!D21)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!E21)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!I21)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!J21)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A21)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L21),$H21=\"\",$H21=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K21,$K$1:$K21,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A22)-1","v":1},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K22,-1,0),$K$1:$K22,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 2"},"COMPOSIÇÃO","2","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (SINAPI 87894)","M2",{"$f":"IF($L23>0,SUM(OFFSET(F23,1,0,$L23),0))","v":5.47},{"$f":"IF($L23>0,SUM(OFFSET(G23,1,0,$L23),0))","v":5.95},null,{"$f":"IF(ISERROR(F23),0,F23)","v":5.47},{"$f":"IF(ISERROR(G23),0,G23)","v":5.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A23)-1","v":2},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K23,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K23+1,K:K,0))-ROW(L23)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I23<>0,J23<>0),N23=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","87313",{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!D24)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!E24)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H24*ROUND(I24,2),2)","v":2.11},{"$f":"TRUNC($H24*ROUND(J24,2),2)","v":2.1800000000000002},3.7000000000000002E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!I24)-4)),0)","v":572.04999999999995},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!J24)-4)),0)","v":589.37},{"$f":"COUNTA($A$1:$A24)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11611},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L24),$H24=\"\",$H24=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K24,$K$1:$K24,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!D25)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!E25)-1),\"\")","v":"H"},3.36,3.77,0.1394,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!I25)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!J25)-4)),0)","v":27.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A25)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12222},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L25),$H25=\"\",$H25=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K25,$K$1:$K25,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!D26)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!E26)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!I26)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!J26)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A26)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L26),$H26=\"\",$H26=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K26,$K$1:$K26,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!D27)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!E27)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!I27)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!J27)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A27)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L27),$H27=\"\",$H27=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K27,$K$1:$K27,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!D28)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!E28)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!I28)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!J28)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A28)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L28),$H28=\"\",$H28=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K28,$K$1:$K28,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!D29)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!E29)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!I29)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!J29)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A29)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L29),$H29=\"\",$H29=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K29,$K$1:$K29,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!D30)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!E30)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!I30)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!J30)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A30)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L30),$H30=\"\",$H30=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K30,$K$1:$K30,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!D31)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!E31)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!I31)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!J31)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A31)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L31),$H31=\"\",$H31=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K31,$K$1:$K31,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!D32)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!E32)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!I32)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!J32)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A32)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L32),$H32=\"\",$H32=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K32,$K$1:$K32,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!D33)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!E33)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!I33)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!J33)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A33)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L33),$H33=\"\",$H33=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K33,$K$1:$K33,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A34)-1","v":2},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K34,-1,0),$K$1:$K34,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 3"},"COMPOSIÇÃO","3","EMBOÇO DESEMPENADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (SINAPI 87792)","M2",{"$f":"IF($L35>0,SUM(OFFSET(F35,1,0,$L35),0))","v":26.04},{"$f":"IF($L35>0,SUM(OFFSET(G35,1,0,$L35),0))","v":27.770000000000003},null,{"$f":"IF(ISERROR(F35),0,F35)","v":26.04},{"$f":"IF(ISERROR(G35),0,G35)","v":27.770000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A35)-1","v":3},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K35,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K35+1,K:K,0))-ROW(L35)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I35<>0,J35<>0),N35=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","87292",{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!D36)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!E36)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H36*ROUND(I36,2),2)","v":16.18},{"$f":"TRUNC($H36*ROUND(J36,2),2)","v":16.71},2.93E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!I36)-4)),0)","v":552.4},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!J36)-4)),0)","v":570.44000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A36)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11597},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L36),$H36=\"\",$H36=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K36,$K$1:$K36,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!D37)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!E37)-1),\"\")","v":"H"},9.86,11.06,0.40899999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!I37)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!J37)-4)),0)","v":27.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A37)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12222},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L37),$H37=\"\",$H37=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K37,$K$1:$K37,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!D38)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!E38)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!I38)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!J38)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A38)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L38),$H38=\"\",$H38=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K38,$K$1:$K38,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!D39)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!E39)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!I39)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!J39)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A39)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L39),$H39=\"\",$H39=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K39,$K$1:$K39,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!D40)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!E40)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!I40)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!J40)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A40)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L40),$H40=\"\",$H40=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K40,$K$1:$K40,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!D41)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!E41)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!I41)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!J41)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A41)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L41),$H41=\"\",$H41=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K41,$K$1:$K41,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!D42)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!E42)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!I42)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!J42)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A42)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L42),$H42=\"\",$H42=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K42,$K$1:$K42,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!D43)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!E43)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!I43)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!J43)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L43),$H43=\"\",$H43=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K43,$K$1:$K43,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!D44)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!E44)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!I44)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!J44)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A44)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L44),$H44=\"\",$H44=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K44,$K$1:$K44,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!D45)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!E45)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!I45)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!J45)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A45)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L45),$H45=\"\",$H45=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K45,$K$1:$K45,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A46)-1","v":3},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K46,-1,0),$K$1:$K46,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 4"},"COMPOSIÇÃO","4","FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (SINAPI 88485)","M2",{"$f":"IF($L47>0,SUM(OFFSET(F47,1,0,$L47),0))","v":3.04},{"$f":"IF($L47>0,SUM(OFFSET(G47,1,0,$L47),0))","v":3.24},null,{"$f":"IF(ISERROR(F47),0,F47)","v":3.04},{"$f":"IF(ISERROR(G47),0,G47)","v":3.24},{"$f":"COUNTA($A$1:$A47)-1","v":4},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K47,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K47+1,K:K,0))-ROW(L47)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I47<>0,J47<>0),N47=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","6085",{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!D48)-1),\"\")","v":"SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!E48)-1),\"\")","v":"L     "},{"$f":"TRUNC($H48*ROUND(I48,2),2)","v":1.34},{"$f":"TRUNC($H48*ROUND(J48,2),2)","v":1.34},0.1666,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!I48)-4)),0)","v":8.08},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!J48)-4)),0)","v":8.08},{"$f":"COUNTA($A$1:$A48)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3925},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L48),$H48=\"\",$H48=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K48,$K$1:$K48,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88310",{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!D49)-1),\"\")","v":"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!E49)-1),\"\")","v":"H"},1.7,1.9,6.6600000000000006E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!I49)-4)),0)","v":25.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!J49)-4)),0)","v":28.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A49)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12223},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L49),$H49=\"\",$H49=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K49,$K$1:$K49,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!D50)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!E50)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!I50)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!J50)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A50)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L50),$H50=\"\",$H50=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K50,$K$1:$K50,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!D51)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!E51)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!I51)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!J51)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A51)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L51),$H51=\"\",$H51=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K51,$K$1:$K51,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!D52)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!E52)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!I52)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!J52)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A52)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L52),$H52=\"\",$H52=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K52,$K$1:$K52,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!D53)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!E53)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!I53)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!J53)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L53),$H53=\"\",$H53=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K53,$K$1:$K53,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!D54)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!E54)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!I54)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!J54)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A54)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L54),$H54=\"\",$H54=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K54,$K$1:$K54,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!D55)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!E55)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!I55)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!J55)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A55)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L55),$H55=\"\",$H55=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K55,$K$1:$K55,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!D56)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!E56)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!I56)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!J56)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A56)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L56),$H56=\"\",$H56=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K56,$K$1:$K56,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!D57)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!E57)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!I57)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!J57)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A57)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L57),$H57=\"\",$H57=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K57,$K$1:$K57,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A58)-1","v":4},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K58,-1,0),$K$1:$K58,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 5"},"COMPOSIÇÃO","5","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS. (SINAPI 88489)","M2",{"$f":"IF($L59>0,SUM(OFFSET(F59,1,0,$L59),0))","v":16.100000000000001},{"$f":"IF($L59>0,SUM(OFFSET(G59,1,0,$L59),0))","v":16.64},null,{"$f":"IF(ISERROR(F59),0,F59)","v":16.100000000000001},{"$f":"IF(ISERROR(G59),0,G59)","v":16.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A59)-1","v":5},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K59,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K59+1,K:K,0))-ROW(L59)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I59<>0,J59<>0),N59=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","7356",{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!D60)-1),\"\")","v":"TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!E60)-1),\"\")","v":"L     "},{"$f":"TRUNC($H60*ROUND(I60,2),2)","v":11.31},{"$f":"TRUNC($H60*ROUND(J60,2),2)","v":11.31},0.33,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!I60)-4)),0)","v":34.29},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!J60)-4)),0)","v":34.29},{"$f":"COUNTA($A$1:$A60)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4409},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L60),$H60=\"\",$H60=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K60,$K$1:$K60,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88310",{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!D61)-1),\"\")","v":"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!E61)-1),\"\")","v":"H"},4.79,5.33,0.187,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!I61)-4)),0)","v":25.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!J61)-4)),0)","v":28.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A61)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12223},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L61),$H61=\"\",$H61=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K61,$K$1:$K61,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!D62)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!E62)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!I62)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!J62)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A62)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L62),$H62=\"\",$H62=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K62,$K$1:$K62,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!D63)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!E63)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!I63)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!J63)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L63),$H63=\"\",$H63=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K63,$K$1:$K63,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!D64)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!E64)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!I64)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!J64)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A64)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L64),$H64=\"\",$H64=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K64,$K$1:$K64,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!D65)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!E65)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!I65)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!J65)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A65)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L65),$H65=\"\",$H65=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K65,$K$1:$K65,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!D66)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!E66)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!I66)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!J66)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A66)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L66),$H66=\"\",$H66=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K66,$K$1:$K66,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!D67)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!E67)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!I67)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!J67)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A67)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L67),$H67=\"\",$H67=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K67,$K$1:$K67,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!D68)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!E68)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!I68)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!J68)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A68)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L68),$H68=\"\",$H68=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K68,$K$1:$K68,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!D69)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!E69)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!I69)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!J69)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A69)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L69),$H69=\"\",$H69=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K69,$K$1:$K69,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A70)-1","v":5},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K70,-1,0),$K$1:$K70,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 6"},"COMPOSIÇÃO","6","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (SINAPI 89402)","M",{"$f":"IF($L71>0,SUM(OFFSET(F71,1,0,$L71),0))","v":9.129999999999999},{"$f":"IF($L71>0,SUM(OFFSET(G71,1,0,$L71),0))","v":9.6499999999999986},null,{"$f":"IF(ISERROR(F71),0,F71)","v":9.129999999999999},{"$f":"IF(ISERROR(G71),0,G71)","v":9.6499999999999986},{"$f":"COUNTA($A$1:$A71)-1","v":6},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K71,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K71+1,K:K,0))-ROW(L71)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I71<>0,J71<>0),N71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","9868",{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!D72)-1),\"\")","v":"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!E72)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H72*ROUND(I72,2),2)","v":5},{"$f":"TRUNC($H72*ROUND(J72,2),2)","v":5},1.0492999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!I72)-4)),0)","v":4.7699999999999996},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!J72)-4)),0)","v":4.7699999999999996},{"$f":"COUNTA($A$1:$A72)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4804},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L72),$H72=\"\",$H72=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K72,$K$1:$K72,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","38383",{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!D73)-1),\"\")","v":"LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!E73)-1),\"\")","v":"UN    "},0.1,0.1,3.6999999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!I73)-4)),0)","v":2.74},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!J73)-4)),0)","v":2.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2666},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L73),$H73=\"\",$H73=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K73,$K$1:$K73,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!D74)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!E74)-1),\"\")","v":"H"},4.03,4.55,0.15859999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!I74)-4)),0)","v":25.45},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!J74)-4)),0)","v":28.72},{"$f":"COUNTA($A$1:$A74)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12189},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L74),$H74=\"\",$H74=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K74,$K$1:$K74,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!D75)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!E75)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!I75)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!J75)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A75)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L75),$H75=\"\",$H75=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K75,$K$1:$K75,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!D76)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!E76)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!I76)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!J76)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A76)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L76),$H76=\"\",$H76=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K76,$K$1:$K76,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!D77)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!E77)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!I77)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!J77)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A77)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L77),$H77=\"\",$H77=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K77,$K$1:$K77,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!D78)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!E78)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!I78)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!J78)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A78)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L78),$H78=\"\",$H78=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K78,$K$1:$K78,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!D79)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!E79)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!I79)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!J79)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A79)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L79),$H79=\"\",$H79=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K79,$K$1:$K79,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!D80)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!E80)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!I80)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!J80)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A80)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L80),$H80=\"\",$H80=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K80,$K$1:$K80,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!D81)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!E81)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!I81)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!J81)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A81)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L81),$H81=\"\",$H81=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K81,$K$1:$K81,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A82)-1","v":6},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K82,-1,0),$K$1:$K82,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 7"},"COMPOSIÇÃO","7","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (SINAPI 89408)","UN",{"$f":"IF($L83>0,SUM(OFFSET(F83,1,0,$L83),0))","v":4.8499999999999996},{"$f":"IF($L83>0,SUM(OFFSET(G83,1,0,$L83),0))","v":5.3},null,{"$f":"IF(ISERROR(F83),0,F83)","v":4.8499999999999996},{"$f":"IF(ISERROR(G83),0,G83)","v":5.3},{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":7},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K83,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K83+1,K:K,0))-ROW(L83)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I83<>0,J83<>0),N83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","122",{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!D84)-1),\"\")","v":"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!E84)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H84*ROUND(I84,2),2)","v":0.49},{"$f":"TRUNC($H84*ROUND(J84,2),2)","v":0.49},7.1000000000000004E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!I84)-4)),0)","v":69.25},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!J84)-4)),0)","v":69.25},{"$f":"COUNTA($A$1:$A84)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":231},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L84),$H84=\"\",$H84=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K84,$K$1:$K84,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","3529",{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!D85)-1),\"\")","v":"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!E85)-1),\"\")","v":"UN    "},0.83,0.83,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!I85)-4)),0)","v":0.83},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!J85)-4)),0)","v":0.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A85)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2493},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L85),$H85=\"\",$H85=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K85,$K$1:$K85,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","38383",{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!D86)-1),\"\")","v":"LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!E86)-1),\"\")","v":"UN    "},0.08,0.08,3.0200000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!I86)-4)),0)","v":2.74},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!J86)-4)),0)","v":2.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A86)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2666},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L86),$H86=\"\",$H86=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K86,$K$1:$K86,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!D87)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!E87)-1),\"\")","v":"H"},3.45,3.9,0.13589999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!I87)-4)),0)","v":25.45},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!J87)-4)),0)","v":28.72},{"$f":"COUNTA($A$1:$A87)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12189},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L87),$H87=\"\",$H87=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K87,$K$1:$K87,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!D88)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!E88)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!I88)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!J88)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A88)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L88),$H88=\"\",$H88=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K88,$K$1:$K88,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!D89)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!E89)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!I89)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!J89)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A89)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L89),$H89=\"\",$H89=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K89,$K$1:$K89,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!D90)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!E90)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!I90)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!J90)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A90)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L90),$H90=\"\",$H90=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K90,$K$1:$K90,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!D91)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!E91)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!I91)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!J91)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A91)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L91),$H91=\"\",$H91=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K91,$K$1:$K91,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!D92)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!E92)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!I92)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!J92)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A92)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L92),$H92=\"\",$H92=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K92,$K$1:$K92,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!D93)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!E93)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!I93)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!J93)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L93),$H93=\"\",$H93=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K93,$K$1:$K93,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A94)-1","v":7},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K94,-1,0),$K$1:$K94,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 8"},"COMPOSIÇÃO","8","REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (SINAPI 94489)","UN",{"$f":"IF($L95>0,SUM(OFFSET(F95,1,0,$L95),0))","v":41.750000000000007},{"$f":"IF($L95>0,SUM(OFFSET(G95,1,0,$L95),0))","v":42.010000000000005},null,{"$f":"IF(ISERROR(F95),0,F95)","v":41.750000000000007},{"$f":"IF(ISERROR(G95),0,G95)","v":42.010000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A95)-1","v":8},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K95,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K95+1,K:K,0))-ROW(L95)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I95<>0,J95<>0),N95=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","11674",{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!D96)-1),\"\")","v":"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!E96)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H96*ROUND(I96,2),2)","v":38.81},{"$f":"TRUNC($H96*ROUND(J96,2),2)","v":38.81},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!I96)-4)),0)","v":38.81},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!J96)-4)),0)","v":38.81},{"$f":"COUNTA($A$1:$A96)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3818},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L96),$H96=\"\",$H96=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K96,$K$1:$K96,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","20080",{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!D97)-1),\"\")","v":"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!E97)-1),\"\")","v":"UN    "},0.9,0.9,0.04,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!I97)-4)),0)","v":22.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!J97)-4)),0)","v":22.6},{"$f":"COUNTA($A$1:$A97)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":232},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L97),$H97=\"\",$H97=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K97,$K$1:$K97,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","38383",{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!D98)-1),\"\")","v":"LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!E98)-1),\"\")","v":"UN    "},0.02,0.02,8.0000000000000002E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!I98)-4)),0)","v":2.74},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!J98)-4)),0)","v":2.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A98)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2666},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L98),$H98=\"\",$H98=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K98,$K$1:$K98,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!D99)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!E99)-1),\"\")","v":"H"},2.02,2.2799999999999998,7.9500000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!I99)-4)),0)","v":25.45},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!J99)-4)),0)","v":28.72},{"$f":"COUNTA($A$1:$A99)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12189},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L99),$H99=\"\",$H99=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K99,$K$1:$K99,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!D100)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!E100)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!I100)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!J100)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A100)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L100),$H100=\"\",$H100=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K100,$K$1:$K100,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!D101)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!E101)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!I101)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!J101)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A101)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L101),$H101=\"\",$H101=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K101,$K$1:$K101,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!D102)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!E102)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!I102)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!J102)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A102)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L102),$H102=\"\",$H102=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K102,$K$1:$K102,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!D103)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!E103)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!I103)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!J103)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L103),$H103=\"\",$H103=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K103,$K$1:$K103,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!D104)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!E104)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!I104)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!J104)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A104)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L104),$H104=\"\",$H104=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K104,$K$1:$K104,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!D105)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!E105)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!I105)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!J105)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A105)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L105),$H105=\"\",$H105=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K105,$K$1:$K105,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A106)-1","v":8},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K106,-1,0),$K$1:$K106,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 9"},"COMPOSIÇÃO","9","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (SINAPI 89528)","UN",{"$f":"IF($L107>0,SUM(OFFSET(F107,1,0,$L107),0))","v":2.6399999999999997},{"$f":"IF($L107>0,SUM(OFFSET(G107,1,0,$L107),0))","v":2.8},null,{"$f":"IF(ISERROR(F107),0,F107)","v":2.6399999999999997},{"$f":"IF(ISERROR(G107),0,G107)","v":2.8},{"$f":"COUNTA($A$1:$A107)-1","v":9},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K107,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K107+1,K:K,0))-ROW(L107)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I107<>0,J107<>0),N107=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","122",{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!D108)-1),\"\")","v":"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!E108)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H108*ROUND(I108,2),2)","v":0.49},{"$f":"TRUNC($H108*ROUND(J108,2),2)","v":0.49},7.1000000000000004E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!I108)-4)),0)","v":69.25},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!J108)-4)),0)","v":69.25},{"$f":"COUNTA($A$1:$A108)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":231},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L108),$H108=\"\",$H108=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K108,$K$1:$K108,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","3904",{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!D109)-1),\"\")","v":"LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!E109)-1),\"\")","v":"UN    "},0.94,0.94,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!I109)-4)),0)","v":0.94},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!J109)-4)),0)","v":0.94},{"$f":"COUNTA($A$1:$A109)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2880},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L109),$H109=\"\",$H109=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K109,$K$1:$K109,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","38383",{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!D110)-1),\"\")","v":"LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!E110)-1),\"\")","v":"UN    "},0.02,0.02,1.0800000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!I110)-4)),0)","v":2.74},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!J110)-4)),0)","v":2.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A110)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2666},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L110),$H110=\"\",$H110=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K110,$K$1:$K110,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!D111)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!E111)-1),\"\")","v":"H"},1.19,1.35,4.7100000000000003E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!I111)-4)),0)","v":25.45},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!J111)-4)),0)","v":28.72},{"$f":"COUNTA($A$1:$A111)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12189},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L111),$H111=\"\",$H111=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K111,$K$1:$K111,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!D112)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!E112)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!I112)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!J112)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A112)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L112),$H112=\"\",$H112=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K112,$K$1:$K112,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!D113)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!E113)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!I113)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!J113)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L113),$H113=\"\",$H113=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K113,$K$1:$K113,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!D114)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!E114)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!I114)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!J114)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A114)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L114),$H114=\"\",$H114=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K114,$K$1:$K114,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!D115)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!E115)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!I115)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!J115)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A115)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L115),$H115=\"\",$H115=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K115,$K$1:$K115,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!D116)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!E116)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!I116)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!J116)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A116)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L116),$H116=\"\",$H116=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K116,$K$1:$K116,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!D117)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!E117)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!I117)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!J117)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A117)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L117),$H117=\"\",$H117=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K117,$K$1:$K117,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A118)-1","v":9},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K118,-1,0),$K$1:$K118,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 10"},"COMPOSIÇÃO","10","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. (SINAPI 96536)","M2",{"$f":"IF($L119>0,SUM(OFFSET(F119,1,0,$L119),0))","v":50.64},{"$f":"IF($L119>0,SUM(OFFSET(G119,1,0,$L119),0))","v":54.07},null,{"$f":"IF(ISERROR(F119),0,F119)","v":50.64},{"$f":"IF(ISERROR(G119),0,G119)","v":54.07},{"$f":"COUNTA($A$1:$A119)-1","v":10},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K119,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K119+1,K:K,0))-ROW(L119)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I119<>0,J119<>0),N119=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","4491",{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!D120)-1),\"\")","v":"PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!E120)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H120*ROUND(I120,2),2)","v":4.08},{"$f":"TRUNC($H120*ROUND(J120,2),2)","v":4.08},0.60499999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!I120)-4)),0)","v":6.75},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!J120)-4)),0)","v":6.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A120)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3553},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L120),$H120=\"\",$H120=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K120,$K$1:$K120,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4517",{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!D121)-1),\"\")","v":"SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!E121)-1),\"\")","v":"M     "},1.33,1.33,0.56699999999999995,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!I121)-4)),0)","v":2.36},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!J121)-4)),0)","v":2.36},{"$f":"COUNTA($A$1:$A121)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3917},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L121),$H121=\"\",$H121=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K121,$K$1:$K121,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","5073",{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!D122)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!E122)-1),\"\")","v":"KG    "},0.35,0.35,2.5999999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!I122)-4)),0)","v":13.82},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!J122)-4)),0)","v":13.82},{"$f":"COUNTA($A$1:$A122)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3700},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L122),$H122=\"\",$H122=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K122,$K$1:$K122,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","6189",{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!D123)-1),\"\")","v":"TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!E123)-1),\"\")","v":"M     "},16.52,16.52,1.008,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!I123)-4)),0)","v":16.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!J123)-4)),0)","v":16.39},{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4015},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L123),$H123=\"\",$H123=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K123,$K$1:$K123,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","40304",{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!D124)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!E124)-1),\"\")","v":"KG    "},0.56000000000000005,0.56000000000000005,3.4000000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!I124)-4)),0)","v":16.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!J124)-4)),0)","v":16.73},{"$f":"COUNTA($A$1:$A124)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3690},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L124),$H124=\"\",$H124=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K124,$K$1:$K124,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88262",{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!D125)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!E125)-1),\"\")","v":"H"},27.21,30.56,1.145,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!I125)-4)),0)","v":23.77},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!J125)-4)),0)","v":26.69},{"$f":"COUNTA($A$1:$A125)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12184},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L125),$H125=\"\",$H125=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K125,$K$1:$K125,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","91692",{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!D126)-1),\"\")","v":"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!E126)-1),\"\")","v":"CHP"},0.59,0.67,1.7000000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!I126)-4)),0)","v":35.200000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!J126)-4)),0)","v":39.92},{"$f":"COUNTA($A$1:$A126)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5436},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L126),$H126=\"\",$H126=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K126,$K$1:$K126,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!D127)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!E127)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!I127)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!J127)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A127)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L127),$H127=\"\",$H127=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K127,$K$1:$K127,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!D128)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!E128)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!I128)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!J128)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A128)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L128),$H128=\"\",$H128=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K128,$K$1:$K128,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!D129)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!E129)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!I129)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!J129)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A129)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L129),$H129=\"\",$H129=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K129,$K$1:$K129,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A130)-1","v":10},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K130,-1,0),$K$1:$K130,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 11"},"COMPOSIÇÃO","11","CONCRETAGEM DE ELEMENTOS EM CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI 94965)","M3",{"$f":"IF($L131>0,SUM(OFFSET(F131,1,0,$L131),0))","v":502.29},{"$f":"IF($L131>0,SUM(OFFSET(G131,1,0,$L131),0))","v":513.53},null,{"$f":"IF(ISERROR(F131),0,F131)","v":502.29},{"$f":"IF(ISERROR(G131),0,G131)","v":513.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A131)-1","v":11},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K131,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K131+1,K:K,0))-ROW(L131)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I131<>0,J131<>0),N131=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","370",{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!D132)-1),\"\")","v":"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!E132)-1),\"\")","v":"M3    "},{"$f":"TRUNC($H132*ROUND(I132,2),2)","v":62.89},{"$f":"TRUNC($H132*ROUND(J132,2),2)","v":62.89},0.72289999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!I132)-4)),0)","v":87},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!J132)-4)),0)","v":87},{"$f":"COUNTA($A$1:$A132)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":412},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L132),$H132=\"\",$H132=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K132,$K$1:$K132,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","1379",{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!D133)-1),\"\")","v":"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!E133)-1),\"\")","v":"KG    "},304.63,304.63,362.65789999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!I133)-4)),0)","v":0.84},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!J133)-4)),0)","v":0.84},{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1246},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L133),$H133=\"\",$H133=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K133,$K$1:$K133,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4721",{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!D134)-1),\"\")","v":"PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!E134)-1),\"\")","v":"M3    "},43.72,43.72,0.59340000000000004,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!I134)-4)),0)","v":73.680000000000007},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!J134)-4)),0)","v":73.680000000000007},{"$f":"COUNTA($A$1:$A134)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3373},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L134),$H134=\"\",$H134=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K134,$K$1:$K134,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!D135)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!E135)-1),\"\")","v":"H"},46.41,51.78,2.3117000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!I135)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!J135)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A135)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L135),$H135=\"\",$H135=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K135,$K$1:$K135,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88377",{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!D136)-1),\"\")","v":"OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!E136)-1),\"\")","v":"H"},43.09,48.96,1.4637,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!I136)-4)),0)","v":29.44},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!J136)-4)),0)","v":33.450000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A136)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12237},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L136),$H136=\"\",$H136=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K136,$K$1:$K136,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88830",{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!D137)-1),\"\")","v":"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!E137)-1),\"\")","v":"CHP"},1.31,1.31,0.75339999999999996,{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!I137)-4)),0)","v":1.74},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!J137)-4)),0)","v":1.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A137)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5394},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L137),$H137=\"\",$H137=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K137,$K$1:$K137,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88831",{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!D138)-1),\"\")","v":"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!E138)-1),\"\")","v":"CHI"},0.24,0.24,0.71030000000000004,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!I138)-4)),0)","v":0.35},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!J138)-4)),0)","v":0.35},{"$f":"COUNTA($A$1:$A138)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5537},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L138),$H138=\"\",$H138=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K138,$K$1:$K138,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!D139)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!E139)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!I139)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!J139)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A139)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L139),$H139=\"\",$H139=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K139,$K$1:$K139,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!D140)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!E140)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!I140)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!J140)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A140)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L140),$H140=\"\",$H140=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K140,$K$1:$K140,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!D141)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!E141)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!I141)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!J141)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A141)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L141),$H141=\"\",$H141=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K141,$K$1:$K141,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A142)-1","v":11},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K142,-1,0),$K$1:$K142,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 12"},"COMPOSIÇÃO","12","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM. (SINAPI 92759)","KG",{"$f":"IF($L143>0,SUM(OFFSET(F143,1,0,$L143),0))","v":11.53},{"$f":"IF($L143>0,SUM(OFFSET(G143,1,0,$L143),0))","v":11.889999999999999},null,{"$f":"IF(ISERROR(F143),0,F143)","v":11.53},{"$f":"IF(ISERROR(G143),0,G143)","v":11.889999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":12},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K143,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K143+1,K:K,0))-ROW(L143)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I143<>0,J143<>0),N143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","43132",{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!D144)-1),\"\")","v":"ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!E144)-1),\"\")","v":"KG    "},{"$f":"TRUNC($H144*ROUND(I144,2),2)","v":0.5},{"$f":"TRUNC($H144*ROUND(J144,2),2)","v":0.5},2.5000000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!I144)-4)),0)","v":20},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!J144)-4)),0)","v":20},{"$f":"COUNTA($A$1:$A144)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":409},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L144),$H144=\"\",$H144=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K144,$K$1:$K144,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88238",{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!D145)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!E145)-1),\"\")","v":"H"},0.36,0.41,1.7500000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!I145)-4)),0)","v":21.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!J145)-4)),0)","v":23.6},{"$f":"COUNTA($A$1:$A145)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12164},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L145),$H145=\"\",$H145=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K145,$K$1:$K145,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88245",{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!D146)-1),\"\")","v":"ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!E146)-1),\"\")","v":"H"},2.5499999999999998,2.86,0.1069,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!I146)-4)),0)","v":23.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!J146)-4)),0)","v":26.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A146)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12170},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L146),$H146=\"\",$H146=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K146,$K$1:$K146,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","43059",{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!D147)-1),\"\")","v":"ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!E147)-1),\"\")","v":"KG    "},8.1199999999999992,8.1199999999999992,1.07,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!I147)-4)),0)","v":7.59},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!J147)-4)),0)","v":7.59},{"$f":"COUNTA($A$1:$A147)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":170},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L147),$H147=\"\",$H147=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K147,$K$1:$K147,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!D148)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!E148)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!I148)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!J148)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A148)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L148),$H148=\"\",$H148=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K148,$K$1:$K148,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!D149)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!E149)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!I149)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!J149)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A149)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L149),$H149=\"\",$H149=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K149,$K$1:$K149,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!D150)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!E150)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!I150)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!J150)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A150)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L150),$H150=\"\",$H150=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K150,$K$1:$K150,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!D151)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!E151)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!I151)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!J151)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A151)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L151),$H151=\"\",$H151=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K151,$K$1:$K151,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!D152)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!E152)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!I152)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!J152)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A152)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L152),$H152=\"\",$H152=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K152,$K$1:$K152,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!D153)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!E153)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!I153)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!J153)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A153)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L153),$H153=\"\",$H153=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K153,$K$1:$K153,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A154)-1","v":12},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K154,-1,0),$K$1:$K154,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 13"},"COMPOSIÇÃO","13","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM. (SINAPI 92761)","KG",{"$f":"IF($L155>0,SUM(OFFSET(F155,1,0,$L155),0))","v":10.969999999999999},{"$f":"IF($L155>0,SUM(OFFSET(G155,1,0,$L155),0))","v":11.149999999999999},null,{"$f":"IF(ISERROR(F155),0,F155)","v":10.969999999999999},{"$f":"IF(ISERROR(G155),0,G155)","v":11.149999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A155)-1","v":13},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K155,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K155+1,K:K,0))-ROW(L155)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I155<>0,J155<>0),N155=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88238",{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!D156)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!E156)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H156*ROUND(I156,2),2)","v":0.19},{"$f":"TRUNC($H156*ROUND(J156,2),2)","v":0.21},9.1999999999999998E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!I156)-4)),0)","v":21.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!J156)-4)),0)","v":23.6},{"$f":"COUNTA($A$1:$A156)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12164},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L156),$H156=\"\",$H156=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K156,$K$1:$K156,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88245",{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!D157)-1),\"\")","v":"ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!E157)-1),\"\")","v":"H"},1.34,1.5,5.6099999999999997E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!I157)-4)),0)","v":23.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!J157)-4)),0)","v":26.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A157)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12170},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L157),$H157=\"\",$H157=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K157,$K$1:$K157,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","33",{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!D158)-1),\"\")","v":"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!E158)-1),\"\")","v":"KG    "},9.44,9.44,1.1100000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!I158)-4)),0)","v":8.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!J158)-4)),0)","v":8.51},{"$f":"COUNTA($A$1:$A158)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":168},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L158),$H158=\"\",$H158=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K158,$K$1:$K158,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!D159)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!E159)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!I159)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!J159)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A159)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L159),$H159=\"\",$H159=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K159,$K$1:$K159,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!D160)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!E160)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!I160)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!J160)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A160)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L160),$H160=\"\",$H160=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K160,$K$1:$K160,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!D161)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!E161)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!I161)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!J161)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A161)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L161),$H161=\"\",$H161=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K161,$K$1:$K161,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!D162)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!E162)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!I162)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!J162)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A162)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L162),$H162=\"\",$H162=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K162,$K$1:$K162,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!D163)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!E163)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!I163)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!J163)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A163)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L163),$H163=\"\",$H163=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K163,$K$1:$K163,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!D164)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!E164)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!I164)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!J164)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A164)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L164),$H164=\"\",$H164=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K164,$K$1:$K164,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!D165)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!E165)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!I165)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!J165)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A165)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L165),$H165=\"\",$H165=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K165,$K$1:$K165,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A166)-1","v":13},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K166,-1,0),$K$1:$K166,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 14"},"COMPOSIÇÃO","14","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (SINAPI 98557)","M2",{"$f":"IF($L167>0,SUM(OFFSET(F167,1,0,$L167),0))","v":29.580000000000002},{"$f":"IF($L167>0,SUM(OFFSET(G167,1,0,$L167),0))","v":30.270000000000003},null,{"$f":"IF(ISERROR(F167),0,F167)","v":29.580000000000002},{"$f":"IF(ISERROR(G167),0,G167)","v":30.270000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A167)-1","v":14},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K167,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K167+1,K:K,0))-ROW(L167)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I167<>0,J167<>0),N167=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","626",{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!D168)-1),\"\")","v":"MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!E168)-1),\"\")","v":"KG    "},{"$f":"TRUNC($H168*ROUND(I168,2),2)","v":24.01},{"$f":"TRUNC($H168*ROUND(J168,2),2)","v":24.01},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!I168)-4)),0)","v":24.01},{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!J168)-4)),0)","v":24.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A168)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2996},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L168),$H168=\"\",$H168=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K168,$K$1:$K168,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88270",{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!D169)-1),\"\")","v":"IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!E169)-1),\"\")","v":"H"},5.57,6.26,0.22,{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!I169)-4)),0)","v":25.34},{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!J169)-4)),0)","v":28.49},{"$f":"COUNTA($A$1:$A169)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12191},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L169),$H169=\"\",$H169=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K169,$K$1:$K169,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!D170)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!E170)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!I170)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!J170)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A170)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L170),$H170=\"\",$H170=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K170,$K$1:$K170,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!D171)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!E171)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!I171)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!J171)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A171)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L171),$H171=\"\",$H171=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K171,$K$1:$K171,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!D172)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!E172)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!I172)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!J172)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A172)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L172),$H172=\"\",$H172=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K172,$K$1:$K172,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!D173)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!E173)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!I173)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!J173)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A173)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L173),$H173=\"\",$H173=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K173,$K$1:$K173,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!D174)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!E174)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!I174)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!J174)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A174)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L174),$H174=\"\",$H174=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K174,$K$1:$K174,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!D175)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!E175)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!I175)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!J175)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A175)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L175),$H175=\"\",$H175=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K175,$K$1:$K175,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!D176)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!E176)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!I176)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!J176)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A176)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L176),$H176=\"\",$H176=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K176,$K$1:$K176,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!D177)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!E177)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!I177)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!J177)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A177)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L177),$H177=\"\",$H177=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K177,$K$1:$K177,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A178)-1","v":14},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K178,-1,0),$K$1:$K178,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 15"},"COMPOSIÇÃO","15","QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, DE EMBUTIR PARA 18 DISJUNTORES, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, IP68, COM BARRAMENTO, 500X400X200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 101879)","UN",{"$f":"IF($L179>0,SUM(OFFSET(F179,1,0,$L179),0))","v":543.79},{"$f":"IF($L179>0,SUM(OFFSET(G179,1,0,$L179),0))","v":545.9},null,{"$f":"IF(ISERROR(F179),0,F179)","v":543.79},{"$f":"IF(ISERROR(G179),0,G179)","v":545.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A179)-1","v":15},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K179,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K179+1,K:K,0))-ROW(L179)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I179<>0,J179<>0),N179=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","87367",{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!D180)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!E180)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H180*ROUND(I180,2),2)","v":9.32},{"$f":"TRUNC($H180*ROUND(J180,2),2)","v":9.6999999999999993},1.44E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!I180)-4)),0)","v":647.65},{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!J180)-4)),0)","v":673.71},{"$f":"COUNTA($A$1:$A180)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11661},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L180),$H180=\"\",$H180=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K180,$K$1:$K180,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!D181)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!E181)-1),\"\")","v":"H"},13.74,15.47,0.53459999999999996,{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!I181)-4)),0)","v":25.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!J181)-4)),0)","v":28.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A181)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12186},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L181),$H181=\"\",$H181=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K181,$K$1:$K181,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","13395",{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!D182)-1),\"\")","v":"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!E182)-1),\"\")","v":"UN    "},520.73,520.73,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!I182)-4)),0)","v":520.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!J182)-4)),0)","v":520.73},{"$f":"COUNTA($A$1:$A182)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3737},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L182),$H182=\"\",$H182=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K182,$K$1:$K182,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!D183)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!E183)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!I183)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!J183)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A183)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L183),$H183=\"\",$H183=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K183,$K$1:$K183,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!D184)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!E184)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!I184)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!J184)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A184)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L184),$H184=\"\",$H184=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K184,$K$1:$K184,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!D185)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!E185)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!I185)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!J185)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A185)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L185),$H185=\"\",$H185=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K185,$K$1:$K185,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!D186)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!E186)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!I186)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!J186)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A186)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L186),$H186=\"\",$H186=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K186,$K$1:$K186,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!D187)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!E187)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!I187)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!J187)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A187)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L187),$H187=\"\",$H187=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K187,$K$1:$K187,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!D188)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!E188)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!I188)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!J188)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A188)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L188),$H188=\"\",$H188=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K188,$K$1:$K188,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!D189)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!E189)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!I189)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!J189)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A189)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L189),$H189=\"\",$H189=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K189,$K$1:$K189,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A190)-1","v":15},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K190,-1,0),$K$1:$K190,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 16"},"COMPOSIÇÃO","16","DPS CLASSE 1 30KA 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 93673)","UN ",{"$f":"IF($L191>0,SUM(OFFSET(F191,1,0,$L191),0))","v":97.24},99.07,null,{"$f":"IF(ISERROR(F191),0,F191)","v":97.24},99.07,{"$f":"COUNTA($A$1:$A191)-1","v":16},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K191,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K191+1,K:K,0))-ROW(L191)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I191<>0,J191<>0),N191=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","1575",{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!D192)-1),\"\")","v":"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!E192)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H192*ROUND(I192,2),2)","v":6.9},{"$f":"TRUNC($H192*ROUND(J192,2),2)","v":6.9},3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!I192)-4)),0)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!J192)-4)),0)","v":2.2999999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A192)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4345},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L192),$H192=\"\",$H192=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K192,$K$1:$K192,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!D193)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!E193)-1),\"\")","v":"H"},14.6,16.43,0.56769999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!I193)-4)),0)","v":25.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!J193)-4)),0)","v":28.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A193)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12186},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L193),$H193=\"\",$H193=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K193,$K$1:$K193,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I",39470,{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!D194)-1),\"\")","v":"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!E194)-1),\"\")","v":"UN    "},75.739999999999995,75.739999999999995,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!I194)-4)),0)","v":75.739999999999995},{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!J194)-4)),0)","v":75.739999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A194)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1817},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L194),$H194=\"\",$H194=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K194,$K$1:$K194,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!D195)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!E195)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!I195)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!J195)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A195)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L195),$H195=\"\",$H195=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K195,$K$1:$K195,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!D196)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!E196)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!I196)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!J196)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A196)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L196),$H196=\"\",$H196=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K196,$K$1:$K196,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!D197)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!E197)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!I197)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!J197)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A197)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L197),$H197=\"\",$H197=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K197,$K$1:$K197,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!D198)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!E198)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!I198)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!J198)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A198)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L198),$H198=\"\",$H198=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K198,$K$1:$K198,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!D199)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!E199)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!I199)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!J199)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A199)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L199),$H199=\"\",$H199=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K199,$K$1:$K199,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!D200)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!E200)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!I200)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!J200)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A200)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L200),$H200=\"\",$H200=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K200,$K$1:$K200,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!D201)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!E201)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!I201)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!J201)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A201)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L201),$H201=\"\",$H201=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K201,$K$1:$K201,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A202)-1","v":16},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K202,-1,0),$K$1:$K202,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 17"},"COMPOSIÇÃO","17","DR SENSIBILIDADE 30MA 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 93673)","UN ",{"$f":"IF($L203>0,SUM(OFFSET(F203,1,0,$L203),0))","v":154},155.82999999999998,null,{"$f":"IF(ISERROR(F203),0,F203)","v":154},155.82999999999998,{"$f":"COUNTA($A$1:$A203)-1","v":17},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K203,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K203+1,K:K,0))-ROW(L203)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I203<>0,J203<>0),N203=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","1575",{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!D204)-1),\"\")","v":"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!E204)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H204*ROUND(I204,2),2)","v":6.9},{"$f":"TRUNC($H204*ROUND(J204,2),2)","v":6.9},3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!I204)-4)),0)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!J204)-4)),0)","v":2.2999999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A204)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4345},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L204),$H204=\"\",$H204=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K204,$K$1:$K204,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!D205)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!E205)-1),\"\")","v":"H"},14.6,16.43,0.56769999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!I205)-4)),0)","v":25.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!J205)-4)),0)","v":28.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A205)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12186},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L205),$H205=\"\",$H205=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K205,$K$1:$K205,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","39447",{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!D206)-1),\"\")","v":"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!E206)-1),\"\")","v":"UN    "},132.5,132.5,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!I206)-4)),0)","v":132.5},{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!J206)-4)),0)","v":132.5},{"$f":"COUNTA($A$1:$A206)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1831},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L206),$H206=\"\",$H206=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K206,$K$1:$K206,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!D207)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!E207)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!I207)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!J207)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A207)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L207),$H207=\"\",$H207=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K207,$K$1:$K207,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L208),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L208-1,COLUMN(Composições!D208)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L208),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L208-1,COLUMN(Composições!E208)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L208),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L208-1,COLUMN(Composições!I208)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L208),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L208-1,COLUMN(Composições!J208)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A208)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L208),$H208=\"\",$H208=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K208,$K$1:$K208,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L209),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L209-1,COLUMN(Composições!D209)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L209),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L209-1,COLUMN(Composições!E209)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L209),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L209-1,COLUMN(Composições!I209)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L209),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L209-1,COLUMN(Composições!J209)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A209)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L209),$H209=\"\",$H209=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K209,$K$1:$K209,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!D210)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!E210)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!I210)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!J210)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A210)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L210),$H210=\"\",$H210=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K210,$K$1:$K210,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!D211)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!E211)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!I211)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L211),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L211-1,COLUMN(Composições!J211)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A211)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L211),$H211=\"\",$H211=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K211,$K$1:$K211,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!D212)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!E212)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!I212)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L212),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L212-1,COLUMN(Composições!J212)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A212)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L212),$H212=\"\",$H212=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K212,$K$1:$K212,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!D213)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!E213)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!I213)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!J213)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A213)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L213),$H213=\"\",$H213=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K213,$K$1:$K213,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A214)-1","v":17},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K214,-1,0),$K$1:$K214,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 18"},"COMPOSIÇÃO","18","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A, INCLUSO O POSTE. AF_07/2020_PS (SINAPI 101490)","UN",{"$f":"IF($L215>0,SUM(OFFSET(F215,1,0,$L215),0))","v":3242.76},3294.36,null,{"$f":"IF(ISERROR(F215),0,F215)","v":3242.76},3294.36,{"$f":"COUNTA($A$1:$A215)-1","v":18},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K215,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K215+1,K:K,0))-ROW(L215)-2","v":23},{"$f":"IF(AND(OR(I215<>0,J215<>0),N215=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","1094",{"$f":"IF(ISNUMBER($L216),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L216-1,COLUMN(Composições!D216)-1),\"\")","v":"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L216),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L216-1,COLUMN(Composições!E216)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H216*ROUND(I216,2),2)","v":27.36},{"$f":"TRUNC($H216*ROUND(J216,2),2)","v":27.36},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L216),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L216-1,COLUMN(Composições!I216)-4)),0)","v":27.36},{"$f":"IF(ISNUMBER($L216),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L216-1,COLUMN(Composições!J216)-4)),0)","v":27.36},{"$f":"COUNTA($A$1:$A216)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":433},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L216),$H216=\"\",$H216=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K216,$K$1:$K216,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","3398",{"$f":"IF(ISNUMBER($L217),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L217-1,COLUMN(Composições!D217)-1),\"\")","v":"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L217),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L217-1,COLUMN(Composições!E217)-1),\"\")","v":"UN    "},5.92,5.92,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L217),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L217-1,COLUMN(Composições!I217)-4)),0)","v":5.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L217),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L217-1,COLUMN(Composições!J217)-4)),0)","v":5.92},{"$f":"COUNTA($A$1:$A217)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2396},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L217),$H217=\"\",$H217=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K217,$K$1:$K217,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4346",{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!D218)-1),\"\")","v":"PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!E218)-1),\"\")","v":"UN    "},32.76,32.76,3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!I218)-4)),0)","v":10.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L218),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L218-1,COLUMN(Composições!J218)-4)),0)","v":10.92},{"$f":"COUNTA($A$1:$A218)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3288},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L218),$H218=\"\",$H218=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K218,$K$1:$K218,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","11267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!D219)-1),\"\")","v":"ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8\", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!E219)-1),\"\")","v":"UN    "},3.12,3.12,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!I219)-4)),0)","v":1.56},{"$f":"IF(ISNUMBER($L219),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L219-1,COLUMN(Composições!J219)-4)),0)","v":1.56},{"$f":"COUNTA($A$1:$A219)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":459},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L219),$H219=\"\",$H219=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K219,$K$1:$K219,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","11864",{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!D220)-1),\"\")","v":"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!E220)-1),\"\")","v":"UN    "},37.22,37.22,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!I220)-4)),0)","v":37.22},{"$f":"IF(ISNUMBER($L220),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L220-1,COLUMN(Composições!J220)-4)),0)","v":37.22},{"$f":"COUNTA($A$1:$A220)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1430},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L220),$H220=\"\",$H220=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K220,$K$1:$K220,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","11950",{"$f":"IF(ISNUMBER($L221),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L221-1,COLUMN(Composições!D221)-1),\"\")","v":"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L221),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L221-1,COLUMN(Composições!E221)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H221*ROUND(I221,2),2)","v":1.88},1.88,4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L221),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L221-1,COLUMN(Composições!I221)-4)),0)","v":0.47},{"$f":"IF(ISNUMBER($L221),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L221-1,COLUMN(Composições!J221)-4)),0)","v":0.47},{"$f":"COUNTA($A$1:$A221)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":678},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L221),$H221=\"\",$H221=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K221,$K$1:$K221,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","14153",{"$f":"IF(ISNUMBER($L222),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L222-1,COLUMN(Composições!D222)-1),\"\")","v":"FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L222),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L222-1,COLUMN(Composições!E222)-1),\"\")","v":"UN    "},3.32,3.32,0.06,{"$f":"IF(ISNUMBER($L222),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L222-1,COLUMN(Composições!I222)-4)),0)","v":55.49},{"$f":"IF(ISNUMBER($L222),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L222-1,COLUMN(Composições!J222)-4)),0)","v":55.49},{"$f":"COUNTA($A$1:$A222)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2172},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L222),$H222=\"\",$H222=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K222,$K$1:$K222,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","34643",{"$f":"IF(ISNUMBER($L223),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L223-1,COLUMN(Composições!D223)-1),\"\")","v":"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L223),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L223-1,COLUMN(Composições!E223)-1),\"\")","v":"UN    "},41.7,41.7,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L223),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L223-1,COLUMN(Composições!I223)-4)),0)","v":41.7},{"$f":"IF(ISNUMBER($L223),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L223-1,COLUMN(Composições!J223)-4)),0)","v":41.7},{"$f":"COUNTA($A$1:$A223)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":969},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L223),$H223=\"\",$H223=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K223,$K$1:$K223,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","39808",{"$f":"IF(ISNUMBER($L224),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L224-1,COLUMN(Composições!D224)-1),\"\")","v":"CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L224),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L224-1,COLUMN(Composições!E224)-1),\"\")","v":"UN    "},83.42,83.42,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L224),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L224-1,COLUMN(Composições!I224)-4)),0)","v":83.42},{"$f":"IF(ISNUMBER($L224),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L224-1,COLUMN(Composições!J224)-4)),0)","v":83.42},{"$f":"COUNTA($A$1:$A224)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1017},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L224),$H224=\"\",$H224=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K224,$K$1:$K224,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","39996",{"$f":"IF(ISNUMBER($L225),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L225-1,COLUMN(Composições!D225)-1),\"\")","v":"VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 \" (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L225),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L225-1,COLUMN(Composições!E225)-1),\"\")","v":"M     "},0.59,0.59,0.16639999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L225),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L225-1,COLUMN(Composições!I225)-4)),0)","v":3.57},{"$f":"IF(ISNUMBER($L225),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L225-1,COLUMN(Composições!J225)-4)),0)","v":3.57},{"$f":"COUNTA($A$1:$A225)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4935},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L225),$H225=\"\",$H225=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K225,$K$1:$K225,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","39997",{"$f":"IF(ISNUMBER($L226),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L226-1,COLUMN(Composições!D226)-1),\"\")","v":"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L226),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L226-1,COLUMN(Composições!E226)-1),\"\")","v":"UN    "},0.64,0.64,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L226),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L226-1,COLUMN(Composições!I226)-4)),0)","v":0.32},{"$f":"IF(ISNUMBER($L226),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L226-1,COLUMN(Composições!J226)-4)),0)","v":0.32},{"$f":"COUNTA($A$1:$A226)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3563},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L226),$H226=\"\",$H226=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K226,$K$1:$K226,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L227),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L227-1,COLUMN(Composições!D227)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L227),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L227-1,COLUMN(Composições!E227)-1),\"\")","v":"H"},8.4,9.39,0.38969999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L227),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L227-1,COLUMN(Composições!I227)-4)),0)","v":21.56},{"$f":"IF(ISNUMBER($L227),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L227-1,COLUMN(Composições!J227)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A227)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12172},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L227),$H227=\"\",$H227=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K227,$K$1:$K227,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!D228)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!E228)-1),\"\")","v":"H"},90.22,101.55,3.5078,{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!I228)-4)),0)","v":25.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L228),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L228-1,COLUMN(Composições!J228)-4)),0)","v":28.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A228)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12186},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L228),$H228=\"\",$H228=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K228,$K$1:$K228,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","91872",{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!D229)-1),\"\")","v":"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!E229)-1),\"\")","v":"M"},123.6,130.49,6.05,{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!I229)-4)),0)","v":20.43},{"$f":"IF(ISNUMBER($L229),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L229-1,COLUMN(Composições!J229)-4)),0)","v":21.57},{"$f":"COUNTA($A$1:$A229)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7811},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L229),$H229=\"\",$H229=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K229,$K$1:$K229,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","91885",{"$f":"IF(ISNUMBER($L230),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L230-1,COLUMN(Composições!D230)-1),\"\")","v":"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L230),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L230-1,COLUMN(Composições!E230)-1),\"\")","v":"UN"},12.41,13.68,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L230),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L230-1,COLUMN(Composições!I230)-4)),0)","v":12.41},{"$f":"IF(ISNUMBER($L230),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L230-1,COLUMN(Composições!J230)-4)),0)","v":13.68},{"$f":"COUNTA($A$1:$A230)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7835},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L230),$H230=\"\",$H230=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K230,$K$1:$K230,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","91917",{"$f":"IF(ISNUMBER($L231),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L231-1,COLUMN(Composições!D231)-1),\"\")","v":"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L231),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L231-1,COLUMN(Composições!E231)-1),\"\")","v":"UN"},20.66,22.55,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L231),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L231-1,COLUMN(Composições!I231)-4)),0)","v":20.66},{"$f":"IF(ISNUMBER($L231),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L231-1,COLUMN(Composições!J231)-4)),0)","v":22.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A231)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7857},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L231),$H231=\"\",$H231=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K231,$K$1:$K231,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","91919",{"$f":"IF(ISNUMBER($L232),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L232-1,COLUMN(Composições!D232)-1),\"\")","v":"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L232),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L232-1,COLUMN(Composições!E232)-1),\"\")","v":"UN"},23.13,25.02,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L232),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L232-1,COLUMN(Composições!I232)-4)),0)","v":23.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L232),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L232-1,COLUMN(Composições!J232)-4)),0)","v":25.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A232)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7858},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L232),$H232=\"\",$H232=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K232,$K$1:$K232,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","91935",{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!D233)-1),\"\")","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!E233)-1),\"\")","v":"M"},248.82,256.08,11,{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!I233)-4)),0)","v":22.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L233),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L233-1,COLUMN(Composições!J233)-4)),0)","v":23.28},{"$f":"COUNTA($A$1:$A233)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7886},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L233),$H233=\"\",$H233=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K233,$K$1:$K233,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","93659",{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!D234)-1),\"\")","v":"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!E234)-1),\"\")","v":"UN"},22.95,24.05,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!I234)-4)),0)","v":22.95},{"$f":"IF(ISNUMBER($L234),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L234-1,COLUMN(Composições!J234)-4)),0)","v":24.05},{"$f":"COUNTA($A$1:$A234)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7984},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L234),$H234=\"\",$H234=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K234,$K$1:$K234,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","96977",{"$f":"IF(ISNUMBER($L235),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L235-1,COLUMN(Composições!D235)-1),\"\")","v":"CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L235),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L235-1,COLUMN(Composições!E235)-1),\"\")","v":"M"},99.62,99.97,1.95,{"$f":"IF(ISNUMBER($L235),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L235-1,COLUMN(Composições!I235)-4)),0)","v":51.09},{"$f":"IF(ISNUMBER($L235),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L235-1,COLUMN(Composições!J235)-4)),0)","v":51.27},{"$f":"COUNTA($A$1:$A235)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":8325},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L235),$H235=\"\",$H235=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K235,$K$1:$K235,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","96986",{"$f":"IF(ISNUMBER($L236),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L236-1,COLUMN(Composições!D236)-1),\"\")","v":"HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4\", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L236),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L236-1,COLUMN(Composições!E236)-1),\"\")","v":"UN"},159.32,161.56,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L236),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L236-1,COLUMN(Composições!I236)-4)),0)","v":159.32},{"$f":"IF(ISNUMBER($L236),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L236-1,COLUMN(Composições!J236)-4)),0)","v":161.56},{"$f":"COUNTA($A$1:$A236)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":8330},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L236),$H236=\"\",$H236=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K236,$K$1:$K236,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100578",{"$f":"IF(ISNUMBER($L237),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L237-1,COLUMN(Composições!D237)-1),\"\")","v":"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L237),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L237-1,COLUMN(Composições!E237)-1),\"\")","v":"UN"},448.8,465.19,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L237),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L237-1,COLUMN(Composições!I237)-4)),0)","v":448.8},{"$f":"IF(ISNUMBER($L237),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L237-1,COLUMN(Composições!J237)-4)),0)","v":465.19},{"$f":"COUNTA($A$1:$A237)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":8257},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L237),$H237=\"\",$H237=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K237,$K$1:$K237,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","14166",{"$f":"IF(ISNUMBER($L238),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L238-1,COLUMN(Composições!D238)-1),\"\")","v":"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L238),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L238-1,COLUMN(Composições!E238)-1),\"\")","v":"UN    "},1746.9,1746.9,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L238),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L238-1,COLUMN(Composições!I238)-4)),0)","v":1746.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L238),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L238-1,COLUMN(Composições!J238)-4)),0)","v":1746.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A238)-1","v":18},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3622},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L238),$H238=\"\",$H238=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K238,$K$1:$K238,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A239)-1","v":18},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K239,-1,0),$K$1:$K239,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 19"},"COMPOSIÇÃO","19","CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, DN = 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",{"$f":"IF($L240>0,SUM(OFFSET(F240,1,0,$L240),0))","v":45.27},45.690000000000005,null,{"$f":"IF(ISERROR(F240),0,F240)","v":45.27},45.690000000000005,{"$f":"COUNTA($A$1:$A240)-1","v":19},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K240,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K240+1,K:K,0))-ROW(L240)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I240<>0,J240<>0),N240=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","34643",{"$f":"IF(ISNUMBER($L241),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L241-1,COLUMN(Composições!D241)-1),\"\")","v":"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L241),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L241-1,COLUMN(Composições!E241)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H241*ROUND(I241,2),2)","v":41.7},{"$f":"TRUNC($H241*ROUND(J241,2),2)","v":41.7},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L241),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L241-1,COLUMN(Composições!I241)-4)),0)","v":41.7},{"$f":"IF(ISNUMBER($L241),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L241-1,COLUMN(Composições!J241)-4)),0)","v":41.7},{"$f":"COUNTA($A$1:$A241)-1","v":19},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":969},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L241),$H241=\"\",$H241=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K241,$K$1:$K241,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L242),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L242-1,COLUMN(Composições!D242)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L242),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L242-1,COLUMN(Composições!E242)-1),\"\")","v":"H"},0.21,0.24,0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L242),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L242-1,COLUMN(Composições!I242)-4)),0)","v":21.56},{"$f":"IF(ISNUMBER($L242),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L242-1,COLUMN(Composições!J242)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A242)-1","v":19},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12172},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L242),$H242=\"\",$H242=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K242,$K$1:$K242,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","93358",{"$f":"IF(ISNUMBER($L243),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L243-1,COLUMN(Composições!D243)-1),\"\")","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L243),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L243-1,COLUMN(Composições!E243)-1),\"\")","v":"M3"},3.17,3.54,0.04,{"$f":"IF(ISNUMBER($L243),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L243-1,COLUMN(Composições!I243)-4)),0)","v":79.430000000000007},{"$f":"IF(ISNUMBER($L243),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L243-1,COLUMN(Composições!J243)-4)),0)","v":88.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A243)-1","v":19},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10667},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L243),$H243=\"\",$H243=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K243,$K$1:$K243,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"COMPOSIÇÃO","1",{"$f":"IF(ISNUMBER($L244),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L244-1,COLUMN(Composições!D244)-1),\"\")","v":"REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (SINAPI 96995)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L244),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L244-1,COLUMN(Composições!E244)-1),\"\")","v":"M3"},0.19,0.21,4.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L244),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L244-1,COLUMN(Composições!I244)-4)),0)","v":48.16},{"$f":"IF(ISNUMBER($L244),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L244-1,COLUMN(Composições!J244)-4)),0)","v":53.72},{"$f":"COUNTA($A$1:$A244)-1","v":19},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L244),$H244=\"\",$H244=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K244,$K$1:$K244,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L245),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L245-1,COLUMN(Composições!D245)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L245),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L245-1,COLUMN(Composições!E245)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L245),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L245-1,COLUMN(Composições!I245)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L245),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L245-1,COLUMN(Composições!J245)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A245)-1","v":19},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L245),$H245=\"\",$H245=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K245,$K$1:$K245,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L246),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L246-1,COLUMN(Composições!D246)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L246),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L246-1,COLUMN(Composições!E246)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L246),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L246-1,COLUMN(Composições!I246)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L246),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L246-1,COLUMN(Composições!J246)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A246)-1","v":19},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L246),$H246=\"\",$H246=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K246,$K$1:$K246,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L247),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L247-1,COLUMN(Composições!D247)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L247),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L247-1,COLUMN(Composições!E247)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L247),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L247-1,COLUMN(Composições!I247)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L247),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L247-1,COLUMN(Composições!J247)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A247)-1","v":19},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L247),$H247=\"\",$H247=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K247,$K$1:$K247,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L248),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L248-1,COLUMN(Composições!D248)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L248),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L248-1,COLUMN(Composições!E248)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L248),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L248-1,COLUMN(Composições!I248)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L248),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L248-1,COLUMN(Composições!J248)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A248)-1","v":19},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L248),$H248=\"\",$H248=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K248,$K$1:$K248,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L249),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L249-1,COLUMN(Composições!D249)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L249),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L249-1,COLUMN(Composições!E249)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L249),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L249-1,COLUMN(Composições!I249)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L249),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L249-1,COLUMN(Composições!J249)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A249)-1","v":19},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L249),$H249=\"\",$H249=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K249,$K$1:$K249,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L250),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L250-1,COLUMN(Composições!D250)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L250),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L250-1,COLUMN(Composições!E250)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L250),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L250-1,COLUMN(Composições!I250)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L250),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L250-1,COLUMN(Composições!J250)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A250)-1","v":19},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L250),$H250=\"\",$H250=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K250,$K$1:$K250,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A251)-1","v":19},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K251,-1,0),$K$1:$K251,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 20"},"COMPOSIÇÃO","20","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (SINAPI 97668)                                                                                  ","M",{"$f":"IF($L252>0,SUM(OFFSET(F252,1,0,$L252),0))","v":13.19},13.49,null,{"$f":"IF(ISERROR(F252),0,F252)","v":13.19},13.49,{"$f":"COUNTA($A$1:$A252)-1","v":20},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K252,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K252+1,K:K,0))-ROW(L252)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I252<>0,J252<>0),N252=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","2446",{"$f":"IF(ISNUMBER($L253),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L253-1,COLUMN(Composições!D253)-1),\"\")","v":"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L253),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L253-1,COLUMN(Composições!E253)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H253*ROUND(I253,2),2)","v":10.76},{"$f":"TRUNC($H253*ROUND(J253,2),2)","v":10.76},1.1000000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L253),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L253-1,COLUMN(Composições!I253)-4)),0)","v":9.7899999999999991},{"$f":"IF(ISNUMBER($L253),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L253-1,COLUMN(Composições!J253)-4)),0)","v":9.7899999999999991},{"$f":"COUNTA($A$1:$A253)-1","v":20},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1943},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L253),$H253=\"\",$H253=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K253,$K$1:$K253,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L254),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L254-1,COLUMN(Composições!D254)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L254),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L254-1,COLUMN(Composições!E254)-1),\"\")","v":"H"},2.4300000000000002,2.73,9.4500000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L254),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L254-1,COLUMN(Composições!I254)-4)),0)","v":25.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L254),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L254-1,COLUMN(Composições!J254)-4)),0)","v":28.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A254)-1","v":20},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12186},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L254),$H254=\"\",$H254=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K254,$K$1:$K254,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L255),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L255-1,COLUMN(Composições!D255)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L255),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L255-1,COLUMN(Composições!E255)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L255),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L255-1,COLUMN(Composições!I255)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L255),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L255-1,COLUMN(Composições!J255)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A255)-1","v":20},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L255),$H255=\"\",$H255=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K255,$K$1:$K255,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L256),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L256-1,COLUMN(Composições!D256)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L256),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L256-1,COLUMN(Composições!E256)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L256),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L256-1,COLUMN(Composições!I256)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L256),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L256-1,COLUMN(Composições!J256)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A256)-1","v":20},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L256),$H256=\"\",$H256=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K256,$K$1:$K256,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L257),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L257-1,COLUMN(Composições!D257)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L257),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L257-1,COLUMN(Composições!E257)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L257),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L257-1,COLUMN(Composições!I257)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L257),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L257-1,COLUMN(Composições!J257)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A257)-1","v":20},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L257),$H257=\"\",$H257=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K257,$K$1:$K257,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L258),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L258-1,COLUMN(Composições!D258)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L258),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L258-1,COLUMN(Composições!E258)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L258),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L258-1,COLUMN(Composições!I258)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L258),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L258-1,COLUMN(Composições!J258)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A258)-1","v":20},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L258),$H258=\"\",$H258=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K258,$K$1:$K258,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L259),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L259-1,COLUMN(Composições!D259)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L259),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L259-1,COLUMN(Composições!E259)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L259),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L259-1,COLUMN(Composições!I259)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L259),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L259-1,COLUMN(Composições!J259)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A259)-1","v":20},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L259),$H259=\"\",$H259=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K259,$K$1:$K259,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L260),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L260-1,COLUMN(Composições!D260)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L260),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L260-1,COLUMN(Composições!E260)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L260),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L260-1,COLUMN(Composições!I260)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L260),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L260-1,COLUMN(Composições!J260)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A260)-1","v":20},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L260),$H260=\"\",$H260=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K260,$K$1:$K260,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L261),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L261-1,COLUMN(Composições!D261)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L261),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L261-1,COLUMN(Composições!E261)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L261),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L261-1,COLUMN(Composições!I261)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L261),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L261-1,COLUMN(Composições!J261)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A261)-1","v":20},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L261),$H261=\"\",$H261=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K261,$K$1:$K261,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L262),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L262-1,COLUMN(Composições!D262)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L262),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L262-1,COLUMN(Composições!E262)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L262),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L262-1,COLUMN(Composições!I262)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L262),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L262-1,COLUMN(Composições!J262)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A262)-1","v":20},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L262),$H262=\"\",$H262=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K262,$K$1:$K262,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A263)-1","v":20},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K263,-1,0),$K$1:$K263,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 21"},"COMPOSIÇÃO","21","HASTE DE ATERRAMENTO 3/4, 2,40M, INCLUSIVE GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 96986)","UN",{"$f":"IF($L264>0,SUM(OFFSET(F264,1,0,$L264),0))","v":135.07},136.04000000000002,null,{"$f":"IF(ISERROR(F264),0,F264)","v":135.07},136.04000000000002,{"$f":"COUNTA($A$1:$A264)-1","v":21},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K264,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K264+1,K:K,0))-ROW(L264)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I264<>0,J264<>0),N264=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L265),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L265-1,COLUMN(Composições!D265)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L265),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L265-1,COLUMN(Composições!E265)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H265*ROUND(I265,2),2)","v":7.71},{"$f":"TRUNC($H265*ROUND(J265,2),2)","v":8.68},0.3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L265),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L265-1,COLUMN(Composições!I265)-4)),0)","v":25.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L265),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L265-1,COLUMN(Composições!J265)-4)),0)","v":28.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A265)-1","v":21},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12186},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L265),$H265=\"\",$H265=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K265,$K$1:$K265,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","3378",{"$f":"IF(ISNUMBER($L266),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L266-1,COLUMN(Composições!D266)-1),\"\")","v":"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L266),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L266-1,COLUMN(Composições!E266)-1),\"\")","v":"UN    "},112.78,112.78,0.8,{"$f":"IF(ISNUMBER($L266),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L266-1,COLUMN(Composições!I266)-4)),0)","v":140.97999999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L266),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L266-1,COLUMN(Composições!J266)-4)),0)","v":140.97999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A266)-1","v":21},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2333},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L266),$H266=\"\",$H266=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K266,$K$1:$K266,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","416",{"$f":"IF(ISNUMBER($L267),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L267-1,COLUMN(Composições!D267)-1),\"\")","v":"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L267),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L267-1,COLUMN(Composições!E267)-1),\"\")","v":"UN    "},14.58,14.58,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L267),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L267-1,COLUMN(Composições!I267)-4)),0)","v":14.58},{"$f":"IF(ISNUMBER($L267),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L267-1,COLUMN(Composições!J267)-4)),0)","v":14.58},{"$f":"COUNTA($A$1:$A267)-1","v":21},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2274},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L267),$H267=\"\",$H267=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K267,$K$1:$K267,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L268),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L268-1,COLUMN(Composições!D268)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L268),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L268-1,COLUMN(Composições!E268)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L268),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L268-1,COLUMN(Composições!I268)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L268),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L268-1,COLUMN(Composições!J268)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A268)-1","v":21},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L268),$H268=\"\",$H268=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K268,$K$1:$K268,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L269),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L269-1,COLUMN(Composições!D269)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L269),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L269-1,COLUMN(Composições!E269)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L269),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L269-1,COLUMN(Composições!I269)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L269),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L269-1,COLUMN(Composições!J269)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A269)-1","v":21},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L269),$H269=\"\",$H269=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K269,$K$1:$K269,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L270),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L270-1,COLUMN(Composições!D270)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L270),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L270-1,COLUMN(Composições!E270)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L270),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L270-1,COLUMN(Composições!I270)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L270),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L270-1,COLUMN(Composições!J270)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A270)-1","v":21},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L270),$H270=\"\",$H270=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K270,$K$1:$K270,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L271),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L271-1,COLUMN(Composições!D271)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L271),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L271-1,COLUMN(Composições!E271)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L271),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L271-1,COLUMN(Composições!I271)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L271),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L271-1,COLUMN(Composições!J271)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A271)-1","v":21},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L271),$H271=\"\",$H271=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K271,$K$1:$K271,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L272),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L272-1,COLUMN(Composições!D272)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L272),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L272-1,COLUMN(Composições!E272)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L272),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L272-1,COLUMN(Composições!I272)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L272),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L272-1,COLUMN(Composições!J272)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A272)-1","v":21},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L272),$H272=\"\",$H272=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K272,$K$1:$K272,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L273),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L273-1,COLUMN(Composições!D273)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L273),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L273-1,COLUMN(Composições!E273)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L273),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L273-1,COLUMN(Composições!I273)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L273),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L273-1,COLUMN(Composições!J273)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A273)-1","v":21},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L273),$H273=\"\",$H273=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K273,$K$1:$K273,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L274),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L274-1,COLUMN(Composições!D274)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L274),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L274-1,COLUMN(Composições!E274)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L274),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L274-1,COLUMN(Composições!I274)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L274),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L274-1,COLUMN(Composições!J274)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A274)-1","v":21},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L274),$H274=\"\",$H274=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K274,$K$1:$K274,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A275)-1","v":21},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K275,-1,0),$K$1:$K275,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 22"},"COMPOSIÇÃO","22","SERVIÇO DE ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. AF_08/2023 (SINAPI 94316)","M3",{"$f":"IF($L276>0,SUM(OFFSET(F276,1,0,$L276),0))","v":9.16},9.57,null,{"$f":"IF(ISERROR(F276),0,F276)","v":9.16},9.57,{"$f":"COUNTA($A$1:$A276)-1","v":22},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K276,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K276+1,K:K,0))-ROW(L276)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I276<>0,J276<>0),N276=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","5678",{"$f":"IF(ISNUMBER($L277),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L277-1,COLUMN(Composições!D277)-1),\"\")","v":"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L277),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L277-1,COLUMN(Composições!E277)-1),\"\")","v":"CHP"},{"$f":"TRUNC($H277*ROUND(I277,2),2)","v":5.61},{"$f":"TRUNC($H277*ROUND(J277,2),2)","v":5.78},3.8199999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L277),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L277-1,COLUMN(Composições!I277)-4)),0)","v":147.08000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L277),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L277-1,COLUMN(Composições!J277)-4)),0)","v":151.47999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A277)-1","v":22},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5347},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L277),$H277=\"\",$H277=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K277,$K$1:$K277,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","5679",{"$f":"IF(ISNUMBER($L278),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L278-1,COLUMN(Composições!D278)-1),\"\")","v":"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L278),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L278-1,COLUMN(Composições!E278)-1),\"\")","v":"CHI"},3.55,3.79,5.5100000000000003E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L278),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L278-1,COLUMN(Composições!I278)-4)),0)","v":64.48},{"$f":"IF(ISNUMBER($L278),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L278-1,COLUMN(Composições!J278)-4)),0)","v":68.88},{"$f":"COUNTA($A$1:$A278)-1","v":22},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5492},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L278),$H278=\"\",$H278=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K278,$K$1:$K278,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L279),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L279-1,COLUMN(Composições!D279)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L279),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L279-1,COLUMN(Composições!E279)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L279),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L279-1,COLUMN(Composições!I279)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L279),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L279-1,COLUMN(Composições!J279)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A279)-1","v":22},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L279),$H279=\"\",$H279=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K279,$K$1:$K279,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L280),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L280-1,COLUMN(Composições!D280)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L280),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L280-1,COLUMN(Composições!E280)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L280),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L280-1,COLUMN(Composições!I280)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L280),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L280-1,COLUMN(Composições!J280)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A280)-1","v":22},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L280),$H280=\"\",$H280=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K280,$K$1:$K280,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L281),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L281-1,COLUMN(Composições!D281)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L281),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L281-1,COLUMN(Composições!E281)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L281),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L281-1,COLUMN(Composições!I281)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L281),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L281-1,COLUMN(Composições!J281)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A281)-1","v":22},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L281),$H281=\"\",$H281=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K281,$K$1:$K281,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L282),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L282-1,COLUMN(Composições!D282)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L282),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L282-1,COLUMN(Composições!E282)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L282),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L282-1,COLUMN(Composições!I282)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L282),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L282-1,COLUMN(Composições!J282)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A282)-1","v":22},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L282),$H282=\"\",$H282=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K282,$K$1:$K282,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L283),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L283-1,COLUMN(Composições!D283)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L283),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L283-1,COLUMN(Composições!E283)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L283),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L283-1,COLUMN(Composições!I283)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L283),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L283-1,COLUMN(Composições!J283)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A283)-1","v":22},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L283),$H283=\"\",$H283=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K283,$K$1:$K283,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L284),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L284-1,COLUMN(Composições!D284)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L284),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L284-1,COLUMN(Composições!E284)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L284),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L284-1,COLUMN(Composições!I284)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L284),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L284-1,COLUMN(Composições!J284)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A284)-1","v":22},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L284),$H284=\"\",$H284=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K284,$K$1:$K284,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L285),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L285-1,COLUMN(Composições!D285)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L285),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L285-1,COLUMN(Composições!E285)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L285),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L285-1,COLUMN(Composições!I285)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L285),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L285-1,COLUMN(Composições!J285)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A285)-1","v":22},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L285),$H285=\"\",$H285=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K285,$K$1:$K285,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L286),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L286-1,COLUMN(Composições!D286)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L286),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L286-1,COLUMN(Composições!E286)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L286),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L286-1,COLUMN(Composições!I286)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L286),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L286-1,COLUMN(Composições!J286)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A286)-1","v":22},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L286),$H286=\"\",$H286=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K286,$K$1:$K286,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A287)-1","v":22},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K287,-1,0),$K$1:$K287,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 23"},"COMPOSIÇÃO","23","LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO DA OBRA","UN",{"$f":"IF($L288>0,SUM(OFFSET(F288,1,0,$L288),0))","v":112.16000000000001},125.02,null,{"$f":"IF(ISERROR(F288),0,F288)","v":112.16000000000001},125.02,{"$f":"COUNTA($A$1:$A288)-1","v":23},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K288,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K288+1,K:K,0))-ROW(L288)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I288<>0,J288<>0),N288=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L289),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L289-1,COLUMN(Composições!D289)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L289),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L289-1,COLUMN(Composições!E289)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H289*ROUND(I289,2),2)","v":48.22},{"$f":"TRUNC($H289*ROUND(J289,2),2)","v":54.12},2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L289),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L289-1,COLUMN(Composições!I289)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L289),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L289-1,COLUMN(Composições!J289)-4)),0)","v":27.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A289)-1","v":23},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12222},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L289),$H289=\"\",$H289=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K289,$K$1:$K289,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L290),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L290-1,COLUMN(Composições!D290)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L290),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L290-1,COLUMN(Composições!E290)-1),\"\")","v":"H"},60.24,67.2,3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L290),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L290-1,COLUMN(Composições!I290)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L290),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L290-1,COLUMN(Composições!J290)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A290)-1","v":23},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L290),$H290=\"\",$H290=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K290,$K$1:$K290,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","1107",{"$f":"IF(ISNUMBER($L291),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L291-1,COLUMN(Composições!D291)-1),\"\")","v":"CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L291),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L291-1,COLUMN(Composições!E291)-1),\"\")","v":"KG    "},3.7,3.7,5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L291),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L291-1,COLUMN(Composições!I291)-4)),0)","v":0.74},{"$f":"IF(ISNUMBER($L291),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L291-1,COLUMN(Composições!J291)-4)),0)","v":0.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A291)-1","v":23},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1027},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L291),$H291=\"\",$H291=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K291,$K$1:$K291,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L292),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L292-1,COLUMN(Composições!D292)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L292),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L292-1,COLUMN(Composições!E292)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L292),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L292-1,COLUMN(Composições!I292)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L292),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L292-1,COLUMN(Composições!J292)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A292)-1","v":23},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L292),$H292=\"\",$H292=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K292,$K$1:$K292,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L293),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L293-1,COLUMN(Composições!D293)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L293),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L293-1,COLUMN(Composições!E293)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L293),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L293-1,COLUMN(Composições!I293)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L293),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L293-1,COLUMN(Composições!J293)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A293)-1","v":23},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L293),$H293=\"\",$H293=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K293,$K$1:$K293,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L294),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L294-1,COLUMN(Composições!D294)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L294),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L294-1,COLUMN(Composições!E294)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L294),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L294-1,COLUMN(Composições!I294)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L294),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L294-1,COLUMN(Composições!J294)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A294)-1","v":23},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L294),$H294=\"\",$H294=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K294,$K$1:$K294,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L295),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L295-1,COLUMN(Composições!D295)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L295),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L295-1,COLUMN(Composições!E295)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L295),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L295-1,COLUMN(Composições!I295)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L295),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L295-1,COLUMN(Composições!J295)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A295)-1","v":23},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L295),$H295=\"\",$H295=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K295,$K$1:$K295,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L296),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L296-1,COLUMN(Composições!D296)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L296),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L296-1,COLUMN(Composições!E296)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L296),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L296-1,COLUMN(Composições!I296)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L296),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L296-1,COLUMN(Composições!J296)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A296)-1","v":23},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L296),$H296=\"\",$H296=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K296,$K$1:$K296,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L297),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L297-1,COLUMN(Composições!D297)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L297),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L297-1,COLUMN(Composições!E297)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L297),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L297-1,COLUMN(Composições!I297)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L297),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L297-1,COLUMN(Composições!J297)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A297)-1","v":23},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L297),$H297=\"\",$H297=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K297,$K$1:$K297,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L298),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L298-1,COLUMN(Composições!D298)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L298),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L298-1,COLUMN(Composições!E298)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L298),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L298-1,COLUMN(Composições!I298)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L298),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L298-1,COLUMN(Composições!J298)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A298)-1","v":23},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L298),$H298=\"\",$H298=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K298,$K$1:$K298,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A299)-1","v":23},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K299,-1,0),$K$1:$K299,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 24"},"COMPOSIÇÃO","24","COLOCAÇÃO DE LONA 200 MICRA PARA COBERTURA DE DRENO","UN",{"$f":"IF($L300>0,SUM(OFFSET(F300,1,0,$L300),0))","v":70.12},71.28,null,{"$f":"IF(ISERROR(F300),0,F300)","v":70.12},71.28,{"$f":"COUNTA($A$1:$A300)-1","v":24},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K300,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K300+1,K:K,0))-ROW(L300)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I300<>0,J300<>0),N300=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L301),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L301-1,COLUMN(Composições!D301)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L301),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L301-1,COLUMN(Composições!E301)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H301*ROUND(I301,2),2)","v":10.039999999999999},{"$f":"TRUNC($H301*ROUND(J301,2),2)","v":11.2},0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L301),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L301-1,COLUMN(Composições!I301)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L301),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L301-1,COLUMN(Composições!J301)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A301)-1","v":24},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L301),$H301=\"\",$H301=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K301,$K$1:$K301,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","42408",{"$f":"IF(ISNUMBER($L302),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L302-1,COLUMN(Composições!D302)-1),\"\")","v":"LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L302),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L302-1,COLUMN(Composições!E302)-1),\"\")","v":"M2    "},60.08,60.08,23.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L302),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L302-1,COLUMN(Composições!I302)-4)),0)","v":2.59},{"$f":"IF(ISNUMBER($L302),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L302-1,COLUMN(Composições!J302)-4)),0)","v":2.59},{"$f":"COUNTA($A$1:$A302)-1","v":24},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2697},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L302),$H302=\"\",$H302=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K302,$K$1:$K302,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L303),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L303-1,COLUMN(Composições!D303)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L303),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L303-1,COLUMN(Composições!E303)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L303),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L303-1,COLUMN(Composições!I303)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L303),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L303-1,COLUMN(Composições!J303)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A303)-1","v":24},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L303),$H303=\"\",$H303=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K303,$K$1:$K303,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L304),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L304-1,COLUMN(Composições!D304)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L304),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L304-1,COLUMN(Composições!E304)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L304),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L304-1,COLUMN(Composições!I304)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L304),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L304-1,COLUMN(Composições!J304)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A304)-1","v":24},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L304),$H304=\"\",$H304=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K304,$K$1:$K304,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L305),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L305-1,COLUMN(Composições!D305)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L305),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L305-1,COLUMN(Composições!E305)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L305),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L305-1,COLUMN(Composições!I305)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L305),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L305-1,COLUMN(Composições!J305)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A305)-1","v":24},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L305),$H305=\"\",$H305=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K305,$K$1:$K305,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L306),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L306-1,COLUMN(Composições!D306)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L306),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L306-1,COLUMN(Composições!E306)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L306),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L306-1,COLUMN(Composições!I306)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L306),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L306-1,COLUMN(Composições!J306)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A306)-1","v":24},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L306),$H306=\"\",$H306=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K306,$K$1:$K306,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L307),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L307-1,COLUMN(Composições!D307)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L307),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L307-1,COLUMN(Composições!E307)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L307),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L307-1,COLUMN(Composições!I307)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L307),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L307-1,COLUMN(Composições!J307)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A307)-1","v":24},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L307),$H307=\"\",$H307=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K307,$K$1:$K307,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L308),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L308-1,COLUMN(Composições!D308)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L308),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L308-1,COLUMN(Composições!E308)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L308),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L308-1,COLUMN(Composições!I308)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L308),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L308-1,COLUMN(Composições!J308)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A308)-1","v":24},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L308),$H308=\"\",$H308=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K308,$K$1:$K308,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L309),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L309-1,COLUMN(Composições!D309)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L309),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L309-1,COLUMN(Composições!E309)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L309),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L309-1,COLUMN(Composições!I309)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L309),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L309-1,COLUMN(Composições!J309)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A309)-1","v":24},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L309),$H309=\"\",$H309=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K309,$K$1:$K309,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L310),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L310-1,COLUMN(Composições!D310)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L310),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L310-1,COLUMN(Composições!E310)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L310),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L310-1,COLUMN(Composições!I310)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L310),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L310-1,COLUMN(Composições!J310)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A310)-1","v":24},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L310),$H310=\"\",$H310=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K310,$K$1:$K310,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A311)-1","v":24},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K311,-1,0),$K$1:$K311,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 25"},"COMPOSIÇÃO","25","CONEXÃO DO DRENO NA B.L. EXISTENTE, COM TUBO DE CONCRETO 400MM","UN",{"$f":"IF($L312>0,SUM(OFFSET(F312,1,0,$L312),0))","v":104.64999999999999},106.89,null,{"$f":"IF(ISERROR(F312),0,F312)","v":104.64999999999999},106.89,{"$f":"COUNTA($A$1:$A312)-1","v":25},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K312,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K312+1,K:K,0))-ROW(L312)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I312<>0,J312<>0),N312=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","92809",{"$f":"IF(ISNUMBER($L313),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L313-1,COLUMN(Composições!D313)-1),\"\")","v":"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L313),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L313-1,COLUMN(Composições!E313)-1),\"\")","v":"M"},{"$f":"TRUNC($H313*ROUND(I313,2),2)","v":33.46},{"$f":"TRUNC($H313*ROUND(J313,2),2)","v":35.590000000000003},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L313),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L313-1,COLUMN(Composições!I313)-4)),0)","v":33.46},{"$f":"IF(ISNUMBER($L313),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L313-1,COLUMN(Composições!J313)-4)),0)","v":35.590000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A313)-1","v":25},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5153},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L313),$H313=\"\",$H313=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K313,$K$1:$K313,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","7781",{"$f":"IF(ISNUMBER($L314),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L314-1,COLUMN(Composições!D314)-1),\"\")","v":"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L314),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L314-1,COLUMN(Composições!E314)-1),\"\")","v":"M     "},66.17,66.17,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L314),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L314-1,COLUMN(Composições!I314)-4)),0)","v":66.17},{"$f":"IF(ISNUMBER($L314),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L314-1,COLUMN(Composições!J314)-4)),0)","v":66.17},{"$f":"COUNTA($A$1:$A314)-1","v":25},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4679},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L314),$H314=\"\",$H314=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K314,$K$1:$K314,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"COMPOSIÇÃO","11",{"$f":"IF(ISNUMBER($L315),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L315-1,COLUMN(Composições!D315)-1),\"\")","v":"CONCRETAGEM DE ELEMENTOS EM CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI 94965)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L315),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L315-1,COLUMN(Composições!E315)-1),\"\")","v":"M3"},5.0199999999999996,5.13,0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L315),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L315-1,COLUMN(Composições!I315)-4)),0)","v":502.29},{"$f":"IF(ISNUMBER($L315),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L315-1,COLUMN(Composições!J315)-4)),0)","v":513.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A315)-1","v":25},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":17},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L315),$H315=\"\",$H315=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K315,$K$1:$K315,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L316),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L316-1,COLUMN(Composições!D316)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L316),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L316-1,COLUMN(Composições!E316)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L316),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L316-1,COLUMN(Composições!I316)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L316),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L316-1,COLUMN(Composições!J316)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A316)-1","v":25},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L316),$H316=\"\",$H316=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K316,$K$1:$K316,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L317),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L317-1,COLUMN(Composições!D317)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L317),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L317-1,COLUMN(Composições!E317)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L317),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L317-1,COLUMN(Composições!I317)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L317),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L317-1,COLUMN(Composições!J317)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A317)-1","v":25},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L317),$H317=\"\",$H317=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K317,$K$1:$K317,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L318),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L318-1,COLUMN(Composições!D318)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L318),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L318-1,COLUMN(Composições!E318)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L318),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L318-1,COLUMN(Composições!I318)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L318),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L318-1,COLUMN(Composições!J318)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A318)-1","v":25},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L318),$H318=\"\",$H318=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K318,$K$1:$K318,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L319),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L319-1,COLUMN(Composições!D319)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L319),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L319-1,COLUMN(Composições!E319)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L319),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L319-1,COLUMN(Composições!I319)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L319),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L319-1,COLUMN(Composições!J319)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A319)-1","v":25},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L319),$H319=\"\",$H319=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K319,$K$1:$K319,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L320),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L320-1,COLUMN(Composições!D320)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L320),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L320-1,COLUMN(Composições!E320)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L320),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L320-1,COLUMN(Composições!I320)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L320),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L320-1,COLUMN(Composições!J320)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A320)-1","v":25},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L320),$H320=\"\",$H320=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K320,$K$1:$K320,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L321),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L321-1,COLUMN(Composições!D321)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L321),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L321-1,COLUMN(Composições!E321)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L321),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L321-1,COLUMN(Composições!I321)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L321),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L321-1,COLUMN(Composições!J321)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A321)-1","v":25},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L321),$H321=\"\",$H321=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K321,$K$1:$K321,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L322),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L322-1,COLUMN(Composições!D322)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L322),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L322-1,COLUMN(Composições!E322)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L322),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L322-1,COLUMN(Composições!I322)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L322),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L322-1,COLUMN(Composições!J322)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A322)-1","v":25},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L322),$H322=\"\",$H322=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K322,$K$1:$K322,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A323)-1","v":25},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K323,-1,0),$K$1:$K323,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 26"},"COMPOSIÇÃO","26","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. (SINAPI 96624)","M3",{"$f":"IF($L324>0,SUM(OFFSET(F324,1,0,$L324),0))","v":90.57},91.37,null,{"$f":"IF(ISERROR(F324),0,F324)","v":90.57},91.37,{"$f":"COUNTA($A$1:$A324)-1","v":26},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K324,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K324+1,K:K,0))-ROW(L324)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I324<>0,J324<>0),N324=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","4718",{"$f":"IF(ISNUMBER($L325),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L325-1,COLUMN(Composições!D325)-1),\"\")","v":"PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L325),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L325-1,COLUMN(Composições!E325)-1),\"\")","v":"M3    "},{"$f":"TRUNC($H325*ROUND(I325,2),2)","v":83.69},{"$f":"TRUNC($H325*ROUND(J325,2),2)","v":83.69},1.1299999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L325),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L325-1,COLUMN(Composições!I325)-4)),0)","v":74.069999999999993},{"$f":"IF(ISNUMBER($L325),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L325-1,COLUMN(Composições!J325)-4)),0)","v":74.069999999999993},{"$f":"COUNTA($A$1:$A325)-1","v":26},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3374},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L325),$H325=\"\",$H325=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K325,$K$1:$K325,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L326),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L326-1,COLUMN(Composições!D326)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L326),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L326-1,COLUMN(Composições!E326)-1),\"\")","v":"H"},6.88,7.68,0.34300000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L326),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L326-1,COLUMN(Composições!I326)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L326),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L326-1,COLUMN(Composições!J326)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A326)-1","v":26},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L326),$H326=\"\",$H326=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K326,$K$1:$K326,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L327),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L327-1,COLUMN(Composições!D327)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L327),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L327-1,COLUMN(Composições!E327)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L327),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L327-1,COLUMN(Composições!I327)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L327),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L327-1,COLUMN(Composições!J327)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A327)-1","v":26},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L327),$H327=\"\",$H327=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K327,$K$1:$K327,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L328),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L328-1,COLUMN(Composições!D328)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L328),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L328-1,COLUMN(Composições!E328)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L328),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L328-1,COLUMN(Composições!I328)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L328),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L328-1,COLUMN(Composições!J328)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A328)-1","v":26},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L328),$H328=\"\",$H328=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K328,$K$1:$K328,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L329),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L329-1,COLUMN(Composições!D329)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L329),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L329-1,COLUMN(Composições!E329)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L329),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L329-1,COLUMN(Composições!I329)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L329),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L329-1,COLUMN(Composições!J329)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A329)-1","v":26},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L329),$H329=\"\",$H329=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K329,$K$1:$K329,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L330),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L330-1,COLUMN(Composições!D330)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L330),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L330-1,COLUMN(Composições!E330)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L330),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L330-1,COLUMN(Composições!I330)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L330),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L330-1,COLUMN(Composições!J330)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A330)-1","v":26},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L330),$H330=\"\",$H330=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K330,$K$1:$K330,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L331),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L331-1,COLUMN(Composições!D331)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L331),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L331-1,COLUMN(Composições!E331)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L331),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L331-1,COLUMN(Composições!I331)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L331),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L331-1,COLUMN(Composições!J331)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A331)-1","v":26},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L331),$H331=\"\",$H331=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K331,$K$1:$K331,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L332),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L332-1,COLUMN(Composições!D332)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L332),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L332-1,COLUMN(Composições!E332)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L332),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L332-1,COLUMN(Composições!I332)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L332),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L332-1,COLUMN(Composições!J332)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A332)-1","v":26},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L332),$H332=\"\",$H332=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K332,$K$1:$K332,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L333),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L333-1,COLUMN(Composições!D333)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L333),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L333-1,COLUMN(Composições!E333)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L333),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L333-1,COLUMN(Composições!I333)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L333),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L333-1,COLUMN(Composições!J333)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A333)-1","v":26},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L333),$H333=\"\",$H333=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K333,$K$1:$K333,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L334),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L334-1,COLUMN(Composições!D334)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L334),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L334-1,COLUMN(Composições!E334)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L334),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L334-1,COLUMN(Composições!I334)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L334),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L334-1,COLUMN(Composições!J334)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A334)-1","v":26},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L334),$H334=\"\",$H334=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K334,$K$1:$K334,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A335)-1","v":26},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K335,-1,0),$K$1:$K335,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 27"},"COMPOSIÇÃO","27","GABARITO METÁLICO SOLDADO PARA ALINHAMENTO DE 4 CHUMBADORES TIPO \"J\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 98746)","UN",{"$f":"IF($L336>0,SUM(OFFSET(F336,1,0,$L336),0))","v":33.4},34.71,null,{"$f":"IF(ISERROR(F336),0,F336)","v":33.4},34.71,{"$f":"COUNTA($A$1:$A336)-1","v":27},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K336,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K336+1,K:K,0))-ROW(L336)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I336<>0,J336<>0),N336=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","567",{"$f":"IF(ISNUMBER($L337),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L337-1,COLUMN(Composições!D337)-1),\"\")","v":"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L337),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L337-1,COLUMN(Composições!E337)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H337*ROUND(I337,2),2)","v":15.48},{"$f":"TRUNC($H337*ROUND(J337,2),2)","v":15.48},1.6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L337),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L337-1,COLUMN(Composições!I337)-4)),0)","v":9.68},{"$f":"IF(ISNUMBER($L337),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L337-1,COLUMN(Composições!J337)-4)),0)","v":9.68},{"$f":"COUNTA($A$1:$A337)-1","v":27},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1075},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L337),$H337=\"\",$H337=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K337,$K$1:$K337,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88317",{"$f":"IF(ISNUMBER($L338),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L338-1,COLUMN(Composições!D338)-1),\"\")","v":"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L338),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L338-1,COLUMN(Composições!E338)-1),\"\")","v":"H"},9.09,10.210000000000001,0.316,{"$f":"IF(ISNUMBER($L338),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L338-1,COLUMN(Composições!I338)-4)),0)","v":28.78},{"$f":"IF(ISNUMBER($L338),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L338-1,COLUMN(Composições!J338)-4)),0)","v":32.340000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A338)-1","v":27},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12230},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L338),$H338=\"\",$H338=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K338,$K$1:$K338,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","10998",{"$f":"IF(ISNUMBER($L339),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L339-1,COLUMN(Composições!D339)-1),\"\")","v":"ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L339),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L339-1,COLUMN(Composições!E339)-1),\"\")","v":"KG    "},7.23,7.23,0.11899999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L339),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L339-1,COLUMN(Composições!I339)-4)),0)","v":60.8},{"$f":"IF(ISNUMBER($L339),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L339-1,COLUMN(Composições!J339)-4)),0)","v":60.8},{"$f":"COUNTA($A$1:$A339)-1","v":27},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1891},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L339),$H339=\"\",$H339=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K339,$K$1:$K339,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L340),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L340-1,COLUMN(Composições!D340)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L340),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L340-1,COLUMN(Composições!E340)-1),\"\")","v":"H"},1.6,1.79,0.08,{"$f":"IF(ISNUMBER($L340),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L340-1,COLUMN(Composições!I340)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L340),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L340-1,COLUMN(Composições!J340)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A340)-1","v":27},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L340),$H340=\"\",$H340=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K340,$K$1:$K340,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L341),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L341-1,COLUMN(Composições!D341)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L341),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L341-1,COLUMN(Composições!E341)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L341),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L341-1,COLUMN(Composições!I341)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L341),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L341-1,COLUMN(Composições!J341)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A341)-1","v":27},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L341),$H341=\"\",$H341=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K341,$K$1:$K341,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L342),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L342-1,COLUMN(Composições!D342)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L342),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L342-1,COLUMN(Composições!E342)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L342),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L342-1,COLUMN(Composições!I342)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L342),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L342-1,COLUMN(Composições!J342)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A342)-1","v":27},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L342),$H342=\"\",$H342=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K342,$K$1:$K342,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L343),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L343-1,COLUMN(Composições!D343)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L343),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L343-1,COLUMN(Composições!E343)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L343),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L343-1,COLUMN(Composições!I343)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L343),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L343-1,COLUMN(Composições!J343)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A343)-1","v":27},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L343),$H343=\"\",$H343=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K343,$K$1:$K343,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L344),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L344-1,COLUMN(Composições!D344)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L344),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L344-1,COLUMN(Composições!E344)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L344),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L344-1,COLUMN(Composições!I344)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L344),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L344-1,COLUMN(Composições!J344)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A344)-1","v":27},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L344),$H344=\"\",$H344=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K344,$K$1:$K344,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L345),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L345-1,COLUMN(Composições!D345)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L345),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L345-1,COLUMN(Composições!E345)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L345),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L345-1,COLUMN(Composições!I345)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L345),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L345-1,COLUMN(Composições!J345)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A345)-1","v":27},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L345),$H345=\"\",$H345=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K345,$K$1:$K345,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L346),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L346-1,COLUMN(Composições!D346)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L346),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L346-1,COLUMN(Composições!E346)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L346),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L346-1,COLUMN(Composições!I346)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L346),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L346-1,COLUMN(Composições!J346)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A346)-1","v":27},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L346),$H346=\"\",$H346=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K346,$K$1:$K346,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A347)-1","v":27},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K347,-1,0),$K$1:$K347,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 28"},"COMPOSIÇÃO","28","BASE EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE POSTE METÁLICO, FCK=25MPA, 50X50X50CM, COM CHUMBADOR TIPO \"J\" 250MM COM ROSCA 1/2\" EM AÇO ZINCADO, INCLUSIVE TUBO GALVANIZADO DN80 MM CRAVADO, GABARITO, PORCA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",{"$f":"IF($L348>0,SUM(OFFSET(F348,1,0,$L348),0))","v":250.17},254.04999999999998,null,{"$f":"IF(ISERROR(F348),0,F348)","v":250.17},254.04999999999998,{"$f":"COUNTA($A$1:$A348)-1","v":28},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K348,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K348+1,K:K,0))-ROW(L348)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I348<>0,J348<>0),N348=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","93358",{"$f":"IF(ISNUMBER($L349),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L349-1,COLUMN(Composições!D349)-1),\"\")","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L349),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L349-1,COLUMN(Composições!E349)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H349*ROUND(I349,2),2)","v":9.92},{"$f":"TRUNC($H349*ROUND(J349,2),2)","v":11.07},0.125,{"$f":"IF(ISNUMBER($L349),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L349-1,COLUMN(Composições!I349)-4)),0)","v":79.430000000000007},{"$f":"IF(ISNUMBER($L349),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L349-1,COLUMN(Composições!J349)-4)),0)","v":88.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A349)-1","v":28},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10667},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L349),$H349=\"\",$H349=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K349,$K$1:$K349,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"COMPOSIÇÃO","26",{"$f":"IF(ISNUMBER($L350),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L350-1,COLUMN(Composições!D350)-1),\"\")","v":"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. (SINAPI 96624)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L350),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L350-1,COLUMN(Composições!E350)-1),\"\")","v":"M3"},0.67,0.68,7.4999999999999997E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L350),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L350-1,COLUMN(Composições!I350)-4)),0)","v":90.57},{"$f":"IF(ISNUMBER($L350),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L350-1,COLUMN(Composições!J350)-4)),0)","v":91.37},{"$f":"COUNTA($A$1:$A350)-1","v":28},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":32},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L350),$H350=\"\",$H350=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K350,$K$1:$K350,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","39245",{"$f":"IF(ISNUMBER($L351),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L351-1,COLUMN(Composições!D351)-1),\"\")","v":"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L351),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L351-1,COLUMN(Composições!E351)-1),\"\")","v":"M     "},8.1,8.1,0.75,{"$f":"IF(ISNUMBER($L351),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L351-1,COLUMN(Composições!I351)-4)),0)","v":10.81},{"$f":"IF(ISNUMBER($L351),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L351-1,COLUMN(Composições!J351)-4)),0)","v":10.81},{"$f":"COUNTA($A$1:$A351)-1","v":28},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1937},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L351),$H351=\"\",$H351=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K351,$K$1:$K351,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"COMPOSIÇÃO","11",{"$f":"IF(ISNUMBER($L352),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L352-1,COLUMN(Composições!D352)-1),\"\")","v":"CONCRETAGEM DE ELEMENTOS EM CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI 94965)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L352),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L352-1,COLUMN(Composições!E352)-1),\"\")","v":"M3"},62.78,64.19,0.125,{"$f":"IF(ISNUMBER($L352),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L352-1,COLUMN(Composições!I352)-4)),0)","v":502.29},{"$f":"IF(ISNUMBER($L352),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L352-1,COLUMN(Composições!J352)-4)),0)","v":513.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A352)-1","v":28},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":17},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L352),$H352=\"\",$H352=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K352,$K$1:$K352,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"COMPOSIÇÃO","27",{"$f":"IF(ISNUMBER($L353),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L353-1,COLUMN(Composições!D353)-1),\"\")","v":"GABARITO METÁLICO SOLDADO PARA ALINHAMENTO DE 4 CHUMBADORES TIPO \"J\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 98746)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L353),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L353-1,COLUMN(Composições!E353)-1),\"\")","v":"UN"},33.4,34.71,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L353),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L353-1,COLUMN(Composições!I353)-4)),0)","v":33.4},{"$f":"IF(ISNUMBER($L353),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L353-1,COLUMN(Composições!J353)-4)),0)","v":34.71},{"$f":"COUNTA($A$1:$A353)-1","v":28},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":33},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L353),$H353=\"\",$H353=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K353,$K$1:$K353,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","11977",{"$f":"IF(ISNUMBER($L354),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L354-1,COLUMN(Composições!D354)-1),\"\")","v":"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L354),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L354-1,COLUMN(Composições!E354)-1),\"\")","v":"UN    "},46.16,46.16,4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L354),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L354-1,COLUMN(Composições!I354)-4)),0)","v":11.54},{"$f":"IF(ISNUMBER($L354),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L354-1,COLUMN(Composições!J354)-4)),0)","v":11.54},{"$f":"COUNTA($A$1:$A354)-1","v":28},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1239},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L354),$H354=\"\",$H354=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K354,$K$1:$K354,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4339",{"$f":"IF(ISNUMBER($L355),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L355-1,COLUMN(Composições!D355)-1),\"\")","v":"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L355),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L355-1,COLUMN(Composições!E355)-1),\"\")","v":"UN    "},2.3199999999999998,2.3199999999999998,4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L355),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L355-1,COLUMN(Composições!I355)-4)),0)","v":0.57999999999999996},{"$f":"IF(ISNUMBER($L355),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L355-1,COLUMN(Composições!J355)-4)),0)","v":0.57999999999999996},{"$f":"COUNTA($A$1:$A355)-1","v":28},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3562},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L355),$H355=\"\",$H355=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K355,$K$1:$K355,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","39208",{"$f":"IF(ISNUMBER($L356),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L356-1,COLUMN(Composições!D356)-1),\"\")","v":"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L356),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L356-1,COLUMN(Composições!E356)-1),\"\")","v":"UN    "},2.44,2.44,4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L356),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L356-1,COLUMN(Composições!I356)-4)),0)","v":0.61},{"$f":"IF(ISNUMBER($L356),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L356-1,COLUMN(Composições!J356)-4)),0)","v":0.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A356)-1","v":28},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":451},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L356),$H356=\"\",$H356=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K356,$K$1:$K356,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","21015",{"$f":"IF(ISNUMBER($L357),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L357-1,COLUMN(Composições!D357)-1),\"\")","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3\"),  E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L357),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L357-1,COLUMN(Composições!E357)-1),\"\")","v":"M     "},84.38,84.38,0.8,{"$f":"IF(ISNUMBER($L357),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L357-1,COLUMN(Composições!I357)-4)),0)","v":105.48},{"$f":"IF(ISNUMBER($L357),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L357-1,COLUMN(Composições!J357)-4)),0)","v":105.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A357)-1","v":28},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4540},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L357),$H357=\"\",$H357=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K357,$K$1:$K357,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L358),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L358-1,COLUMN(Composições!D358)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L358),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L358-1,COLUMN(Composições!E358)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L358),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L358-1,COLUMN(Composições!I358)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L358),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L358-1,COLUMN(Composições!J358)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A358)-1","v":28},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L358),$H358=\"\",$H358=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K358,$K$1:$K358,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A359)-1","v":28},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K359,-1,0),$K$1:$K359,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 29"},"COMPOSIÇÃO","29","POSTE DE AÇO CURVO SIMPLES, COM BASE 200X200M, H=5M, INCLUSIVE LUMINÁRIA SIMILAR ÁRIES (MODULAR) 100W 4000K E SENSOR FOTOCELULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 100620)","UN",{"$f":"IF($L360>0,SUM(OFFSET(F360,1,0,$L360),0))","v":1849.9499999999998},1857.2799999999997,null,{"$f":"IF(ISERROR(F360),0,F360)","v":1849.9499999999998},1857.2799999999997,{"$f":"COUNTA($A$1:$A360)-1","v":29},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K360,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K360+1,K:K,0))-ROW(L360)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I360<>0,J360<>0),N360=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","14162",{"$f":"IF(ISNUMBER($L361),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L361-1,COLUMN(Composições!D361)-1),\"\")","v":"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L361),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L361-1,COLUMN(Composições!E361)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H361*ROUND(I361,2),2)","v":1271.54},{"$f":"TRUNC($H361*ROUND(J361,2),2)","v":1271.54},0.55000000000000004,{"$f":"IF(ISNUMBER($L361),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L361-1,COLUMN(Composições!I361)-4)),0)","v":2311.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L361),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L361-1,COLUMN(Composições!J361)-4)),0)","v":2311.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A361)-1","v":29},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3620},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L361),$H361=\"\",$H361=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K361,$K$1:$K361,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","5928",{"$f":"IF(ISNUMBER($L362),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L362-1,COLUMN(Composições!D362)-1),\"\")","v":"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L362),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L362-1,COLUMN(Composições!E362)-1),\"\")","v":"CHP"},27.36,27.74,0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L362),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L362-1,COLUMN(Composições!I362)-4)),0)","v":273.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L362),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L362-1,COLUMN(Composições!J362)-4)),0)","v":277.45},{"$f":"COUNTA($A$1:$A362)-1","v":29},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5371},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L362),$H362=\"\",$H362=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K362,$K$1:$K362,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L363),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L363-1,COLUMN(Composições!D363)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L363),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L363-1,COLUMN(Composições!E363)-1),\"\")","v":"H"},29.83,33.58,1.1599999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L363),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L363-1,COLUMN(Composições!I363)-4)),0)","v":25.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L363),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L363-1,COLUMN(Composições!J363)-4)),0)","v":28.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A363)-1","v":29},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12186},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L363),$H363=\"\",$H363=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K363,$K$1:$K363,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L364),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L364-1,COLUMN(Composições!D364)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L364),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L364-1,COLUMN(Composições!E364)-1),\"\")","v":"H"},7.67,8.58,0.35599999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L364),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L364-1,COLUMN(Composições!I364)-4)),0)","v":21.56},{"$f":"IF(ISNUMBER($L364),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L364-1,COLUMN(Composições!J364)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A364)-1","v":29},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12172},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L364),$H364=\"\",$H364=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K364,$K$1:$K364,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","101657",{"$f":"IF(ISNUMBER($L365),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L365-1,COLUMN(Composições!D365)-1),\"\")","v":"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L365),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L365-1,COLUMN(Composições!E365)-1),\"\")","v":"UN"},456.82,459.11,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L365),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L365-1,COLUMN(Composições!I365)-4)),0)","v":456.82},{"$f":"IF(ISNUMBER($L365),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L365-1,COLUMN(Composições!J365)-4)),0)","v":459.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A365)-1","v":29},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":8248},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L365),$H365=\"\",$H365=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K365,$K$1:$K365,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","39394",{"$f":"IF(ISNUMBER($L366),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L366-1,COLUMN(Composições!D366)-1),\"\")","v":"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L366),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L366-1,COLUMN(Composições!E366)-1),\"\")","v":"UN    "},56.73,56.73,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L366),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L366-1,COLUMN(Composições!I366)-4)),0)","v":56.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L366),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L366-1,COLUMN(Composições!J366)-4)),0)","v":56.73},{"$f":"COUNTA($A$1:$A366)-1","v":29},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3940},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L366),$H366=\"\",$H366=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K366,$K$1:$K366,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L367),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L367-1,COLUMN(Composições!D367)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L367),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L367-1,COLUMN(Composições!E367)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L367),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L367-1,COLUMN(Composições!I367)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L367),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L367-1,COLUMN(Composições!J367)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A367)-1","v":29},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L367),$H367=\"\",$H367=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K367,$K$1:$K367,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L368),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L368-1,COLUMN(Composições!D368)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L368),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L368-1,COLUMN(Composições!E368)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L368),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L368-1,COLUMN(Composições!I368)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L368),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L368-1,COLUMN(Composições!J368)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A368)-1","v":29},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L368),$H368=\"\",$H368=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K368,$K$1:$K368,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L369),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L369-1,COLUMN(Composições!D369)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L369),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L369-1,COLUMN(Composições!E369)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L369),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L369-1,COLUMN(Composições!I369)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L369),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L369-1,COLUMN(Composições!J369)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A369)-1","v":29},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L369),$H369=\"\",$H369=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K369,$K$1:$K369,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L370),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L370-1,COLUMN(Composições!D370)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L370),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L370-1,COLUMN(Composições!E370)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L370),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L370-1,COLUMN(Composições!I370)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L370),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L370-1,COLUMN(Composições!J370)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A370)-1","v":29},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L370),$H370=\"\",$H370=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K370,$K$1:$K370,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A371)-1","v":29},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K371,-1,0),$K$1:$K371,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 30"},"COMPOSIÇÃO","30","POSTE DE AÇO CURVO DUPLO, COM BASE 200X200M, H=5M, INCLUSIVE LUMINÁRIA SIMILAR ÁRIES (MODULAR) 100W 4000K E SENSOR FOTOCELULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 100621)","UN",{"$f":"IF($L372>0,SUM(OFFSET(F372,1,0,$L372),0))","v":2549.3200000000002},2561.02,null,{"$f":"IF(ISERROR(F372),0,F372)","v":2549.3200000000002},2561.02,{"$f":"COUNTA($A$1:$A372)-1","v":30},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K372,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K372+1,K:K,0))-ROW(L372)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I372<>0,J372<>0),N372=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","14163",{"$f":"IF(ISNUMBER($L373),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L373-1,COLUMN(Composições!D373)-1),\"\")","v":"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L373),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L373-1,COLUMN(Composições!E373)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H373*ROUND(I373,2),2)","v":1497.24},{"$f":"TRUNC($H373*ROUND(J373,2),2)","v":1497.24},0.55000000000000004,{"$f":"IF(ISNUMBER($L373),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L373-1,COLUMN(Composições!I373)-4)),0)","v":2722.27},{"$f":"IF(ISNUMBER($L373),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L373-1,COLUMN(Composições!J373)-4)),0)","v":2722.27},{"$f":"COUNTA($A$1:$A373)-1","v":30},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3618},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L373),$H373=\"\",$H373=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K373,$K$1:$K373,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","5928",{"$f":"IF(ISNUMBER($L374),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L374-1,COLUMN(Composições!D374)-1),\"\")","v":"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L374),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L374-1,COLUMN(Composições!E374)-1),\"\")","v":"CHP"},27.36,27.74,0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L374),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L374-1,COLUMN(Composições!I374)-4)),0)","v":273.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L374),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L374-1,COLUMN(Composições!J374)-4)),0)","v":277.45},{"$f":"COUNTA($A$1:$A374)-1","v":30},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5371},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L374),$H374=\"\",$H374=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K374,$K$1:$K374,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L375),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L375-1,COLUMN(Composições!D375)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L375),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L375-1,COLUMN(Composições!E375)-1),\"\")","v":"H"},43.2,48.63,1.68,{"$f":"IF(ISNUMBER($L375),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L375-1,COLUMN(Composições!I375)-4)),0)","v":25.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L375),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L375-1,COLUMN(Composições!J375)-4)),0)","v":28.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A375)-1","v":30},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12186},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L375),$H375=\"\",$H375=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K375,$K$1:$K375,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L376),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L376-1,COLUMN(Composições!D376)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L376),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L376-1,COLUMN(Composições!E376)-1),\"\")","v":"H"},11.15,12.46,0.51719999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L376),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L376-1,COLUMN(Composições!I376)-4)),0)","v":21.56},{"$f":"IF(ISNUMBER($L376),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L376-1,COLUMN(Composições!J376)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A376)-1","v":30},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12172},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L376),$H376=\"\",$H376=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K376,$K$1:$K376,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","101657",{"$f":"IF(ISNUMBER($L377),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L377-1,COLUMN(Composições!D377)-1),\"\")","v":"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L377),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L377-1,COLUMN(Composições!E377)-1),\"\")","v":"UN"},913.64,918.22,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L377),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L377-1,COLUMN(Composições!I377)-4)),0)","v":456.82},{"$f":"IF(ISNUMBER($L377),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L377-1,COLUMN(Composições!J377)-4)),0)","v":459.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A377)-1","v":30},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":8248},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L377),$H377=\"\",$H377=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K377,$K$1:$K377,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","39394",{"$f":"IF(ISNUMBER($L378),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L378-1,COLUMN(Composições!D378)-1),\"\")","v":"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L378),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L378-1,COLUMN(Composições!E378)-1),\"\")","v":"UN    "},56.73,56.73,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L378),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L378-1,COLUMN(Composições!I378)-4)),0)","v":56.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L378),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L378-1,COLUMN(Composições!J378)-4)),0)","v":56.73},{"$f":"COUNTA($A$1:$A378)-1","v":30},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3940},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L378),$H378=\"\",$H378=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K378,$K$1:$K378,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L379),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L379-1,COLUMN(Composições!D379)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L379),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L379-1,COLUMN(Composições!E379)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L379),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L379-1,COLUMN(Composições!I379)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L379),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L379-1,COLUMN(Composições!J379)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A379)-1","v":30},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L379),$H379=\"\",$H379=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K379,$K$1:$K379,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L380),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L380-1,COLUMN(Composições!D380)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L380),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L380-1,COLUMN(Composições!E380)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L380),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L380-1,COLUMN(Composições!I380)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L380),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L380-1,COLUMN(Composições!J380)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A380)-1","v":30},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L380),$H380=\"\",$H380=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K380,$K$1:$K380,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L381),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L381-1,COLUMN(Composições!D381)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L381),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L381-1,COLUMN(Composições!E381)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L381),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L381-1,COLUMN(Composições!I381)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L381),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L381-1,COLUMN(Composições!J381)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A381)-1","v":30},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L381),$H381=\"\",$H381=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K381,$K$1:$K381,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L382),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L382-1,COLUMN(Composições!D382)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L382),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L382-1,COLUMN(Composições!E382)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L382),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L382-1,COLUMN(Composições!I382)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L382),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L382-1,COLUMN(Composições!J382)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A382)-1","v":30},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L382),$H382=\"\",$H382=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K382,$K$1:$K382,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A383)-1","v":30},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K383,-1,0),$K$1:$K383,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 31"},"COMPOSIÇÃO","31","POSTE DE AÇO CURVO QUATRO BRAÇOS, COM BASE 200X200M, H=5M, INCLUSIVE LUMINÁRIA SIMILAR ÁRIES (MODULAR) 100W 4000K E SENSOR FOTOCELULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 100620)","UN",{"$f":"IF($L384>0,SUM(OFFSET(F384,1,0,$L384),0))","v":5059.3},5075.0499999999993,null,{"$f":"IF(ISERROR(F384),0,F384)","v":5059.3},5075.0499999999993,{"$f":"COUNTA($A$1:$A384)-1","v":31},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K384,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K384+1,K:K,0))-ROW(L384)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I384<>0,J384<>0),N384=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","14162",{"$f":"IF(ISNUMBER($L385),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L385-1,COLUMN(Composições!D385)-1),\"\")","v":"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L385),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L385-1,COLUMN(Composições!E385)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H385*ROUND(I385,2),2)","v":3097.94},{"$f":"TRUNC($H385*ROUND(J385,2),2)","v":3097.94},1.34,{"$f":"IF(ISNUMBER($L385),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L385-1,COLUMN(Composições!I385)-4)),0)","v":2311.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L385),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L385-1,COLUMN(Composições!J385)-4)),0)","v":2311.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A385)-1","v":31},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3620},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L385),$H385=\"\",$H385=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K385,$K$1:$K385,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","5928",{"$f":"IF(ISNUMBER($L386),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L386-1,COLUMN(Composições!D386)-1),\"\")","v":"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L386),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L386-1,COLUMN(Composições!E386)-1),\"\")","v":"CHP"},27.36,27.74,0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L386),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L386-1,COLUMN(Composições!I386)-4)),0)","v":273.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L386),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L386-1,COLUMN(Composições!J386)-4)),0)","v":277.45},{"$f":"COUNTA($A$1:$A386)-1","v":31},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5371},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L386),$H386=\"\",$H386=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K386,$K$1:$K386,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L387),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L387-1,COLUMN(Composições!D387)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L387),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L387-1,COLUMN(Composições!E387)-1),\"\")","v":"H"},39.86,44.87,1.55,{"$f":"IF(ISNUMBER($L387),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L387-1,COLUMN(Composições!I387)-4)),0)","v":25.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L387),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L387-1,COLUMN(Composições!J387)-4)),0)","v":28.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A387)-1","v":31},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12186},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L387),$H387=\"\",$H387=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K387,$K$1:$K387,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L388),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L388-1,COLUMN(Composições!D388)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L388),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L388-1,COLUMN(Composições!E388)-1),\"\")","v":"H"},10.130000000000001,11.33,0.47,{"$f":"IF(ISNUMBER($L388),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L388-1,COLUMN(Composições!I388)-4)),0)","v":21.56},{"$f":"IF(ISNUMBER($L388),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L388-1,COLUMN(Composições!J388)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A388)-1","v":31},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12172},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L388),$H388=\"\",$H388=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K388,$K$1:$K388,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","101657",{"$f":"IF(ISNUMBER($L389),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L389-1,COLUMN(Composições!D389)-1),\"\")","v":"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L389),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L389-1,COLUMN(Composições!E389)-1),\"\")","v":"UN"},1827.28,1836.44,4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L389),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L389-1,COLUMN(Composições!I389)-4)),0)","v":456.82},{"$f":"IF(ISNUMBER($L389),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L389-1,COLUMN(Composições!J389)-4)),0)","v":459.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A389)-1","v":31},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":8248},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L389),$H389=\"\",$H389=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K389,$K$1:$K389,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","39394",{"$f":"IF(ISNUMBER($L390),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L390-1,COLUMN(Composições!D390)-1),\"\")","v":"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L390),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L390-1,COLUMN(Composições!E390)-1),\"\")","v":"UN    "},56.73,56.73,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L390),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L390-1,COLUMN(Composições!I390)-4)),0)","v":56.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L390),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L390-1,COLUMN(Composições!J390)-4)),0)","v":56.73},{"$f":"COUNTA($A$1:$A390)-1","v":31},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3940},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L390),$H390=\"\",$H390=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K390,$K$1:$K390,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L391),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L391-1,COLUMN(Composições!D391)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L391),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L391-1,COLUMN(Composições!E391)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L391),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L391-1,COLUMN(Composições!I391)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L391),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L391-1,COLUMN(Composições!J391)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A391)-1","v":31},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L391),$H391=\"\",$H391=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K391,$K$1:$K391,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L392),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L392-1,COLUMN(Composições!D392)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L392),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L392-1,COLUMN(Composições!E392)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L392),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L392-1,COLUMN(Composições!I392)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L392),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L392-1,COLUMN(Composições!J392)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A392)-1","v":31},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L392),$H392=\"\",$H392=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K392,$K$1:$K392,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L393),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L393-1,COLUMN(Composições!D393)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L393),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L393-1,COLUMN(Composições!E393)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L393),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L393-1,COLUMN(Composições!I393)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L393),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L393-1,COLUMN(Composições!J393)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A393)-1","v":31},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L393),$H393=\"\",$H393=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K393,$K$1:$K393,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L394),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L394-1,COLUMN(Composições!D394)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L394),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L394-1,COLUMN(Composições!E394)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L394),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L394-1,COLUMN(Composições!I394)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L394),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L394-1,COLUMN(Composições!J394)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A394)-1","v":31},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L394),$H394=\"\",$H394=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K394,$K$1:$K394,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A395)-1","v":31},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K395,-1,0),$K$1:$K395,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 32"},"COMPOSIÇÃO","32","CABO DE COBRE \"PP\", FLEXÍVEL, ANTICHAMAS, PVC, 1kV, 3 CONDUTORES DE 2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 92979)","M",{"$f":"IF($L396>0,SUM(OFFSET(F396,1,0,$L396),0))","v":8.0500000000000007},8.1,null,{"$f":"IF(ISERROR(F396),0,F396)","v":8.0500000000000007},8.1,{"$f":"COUNTA($A$1:$A396)-1","v":32},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K396,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K396+1,K:K,0))-ROW(L396)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I396<>0,J396<>0),N396=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","39258",{"$f":"IF(ISNUMBER($L397),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L397-1,COLUMN(Composições!D397)-1),\"\")","v":"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L397),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L397-1,COLUMN(Composições!E397)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H397*ROUND(I397,2),2)","v":7.6},{"$f":"TRUNC($H397*ROUND(J397,2),2)","v":7.6},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L397),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L397-1,COLUMN(Composições!I397)-4)),0)","v":7.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L397),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L397-1,COLUMN(Composições!J397)-4)),0)","v":7.6},{"$f":"COUNTA($A$1:$A397)-1","v":32},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":889},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L397),$H397=\"\",$H397=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K397,$K$1:$K397,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","21127",{"$f":"IF(ISNUMBER($L398),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L398-1,COLUMN(Composições!D398)-1),\"\")","v":"FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L398),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L398-1,COLUMN(Composições!E398)-1),\"\")","v":"UN    "},0.03,0.03,0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L398),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L398-1,COLUMN(Composições!I398)-4)),0)","v":3.02},{"$f":"IF(ISNUMBER($L398),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L398-1,COLUMN(Composições!J398)-4)),0)","v":3.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A398)-1","v":32},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2169},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L398),$H398=\"\",$H398=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K398,$K$1:$K398,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L399),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L399-1,COLUMN(Composições!D399)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L399),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L399-1,COLUMN(Composições!E399)-1),\"\")","v":"H"},0.19,0.21,8.9999999999999993E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L399),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L399-1,COLUMN(Composições!I399)-4)),0)","v":21.56},{"$f":"IF(ISNUMBER($L399),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L399-1,COLUMN(Composições!J399)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A399)-1","v":32},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12172},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L399),$H399=\"\",$H399=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K399,$K$1:$K399,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L400),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L400-1,COLUMN(Composições!D400)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L400),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L400-1,COLUMN(Composições!E400)-1),\"\")","v":"H"},0.23,0.26,8.9999999999999993E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L400),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L400-1,COLUMN(Composições!I400)-4)),0)","v":25.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L400),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L400-1,COLUMN(Composições!J400)-4)),0)","v":28.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A400)-1","v":32},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12186},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L400),$H400=\"\",$H400=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K400,$K$1:$K400,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L401),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L401-1,COLUMN(Composições!D401)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L401),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L401-1,COLUMN(Composições!E401)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L401),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L401-1,COLUMN(Composições!I401)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L401),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L401-1,COLUMN(Composições!J401)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A401)-1","v":32},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L401),$H401=\"\",$H401=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K401,$K$1:$K401,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L402),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L402-1,COLUMN(Composições!D402)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L402),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L402-1,COLUMN(Composições!E402)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L402),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L402-1,COLUMN(Composições!I402)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L402),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L402-1,COLUMN(Composições!J402)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A402)-1","v":32},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L402),$H402=\"\",$H402=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K402,$K$1:$K402,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L403),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L403-1,COLUMN(Composições!D403)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L403),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L403-1,COLUMN(Composições!E403)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L403),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L403-1,COLUMN(Composições!I403)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L403),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L403-1,COLUMN(Composições!J403)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A403)-1","v":32},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L403),$H403=\"\",$H403=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K403,$K$1:$K403,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L404),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L404-1,COLUMN(Composições!D404)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L404),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L404-1,COLUMN(Composições!E404)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L404),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L404-1,COLUMN(Composições!I404)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L404),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L404-1,COLUMN(Composições!J404)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A404)-1","v":32},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L404),$H404=\"\",$H404=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K404,$K$1:$K404,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L405),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L405-1,COLUMN(Composições!D405)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L405),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L405-1,COLUMN(Composições!E405)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L405),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L405-1,COLUMN(Composições!I405)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L405),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L405-1,COLUMN(Composições!J405)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A405)-1","v":32},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L405),$H405=\"\",$H405=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K405,$K$1:$K405,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L406),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L406-1,COLUMN(Composições!D406)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L406),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L406-1,COLUMN(Composições!E406)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L406),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L406-1,COLUMN(Composições!I406)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L406),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L406-1,COLUMN(Composições!J406)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A406)-1","v":32},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L406),$H406=\"\",$H406=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K406,$K$1:$K406,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A407)-1","v":32},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K407,-1,0),$K$1:$K407,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 33"},"COMPOSIÇÃO","33","CABO DE COBRE \"PP\", FLEXÍVEL, ANTICHAMAS, PVC, 1kV, 3 CONDUTORES DE 6,0MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 92979)","M",{"$f":"IF($L408>0,SUM(OFFSET(F408,1,0,$L408),0))","v":18.370000000000005},18.420000000000005,null,{"$f":"IF(ISERROR(F408),0,F408)","v":18.370000000000005},18.420000000000005,{"$f":"COUNTA($A$1:$A408)-1","v":33},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K408,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K408+1,K:K,0))-ROW(L408)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I408<>0,J408<>0),N408=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","39260",{"$f":"IF(ISNUMBER($L409),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L409-1,COLUMN(Composições!D409)-1),\"\")","v":"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L409),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L409-1,COLUMN(Composições!E409)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H409*ROUND(I409,2),2)","v":17.920000000000002},{"$f":"TRUNC($H409*ROUND(J409,2),2)","v":17.920000000000002},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L409),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L409-1,COLUMN(Composições!I409)-4)),0)","v":17.920000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L409),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L409-1,COLUMN(Composições!J409)-4)),0)","v":17.920000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A409)-1","v":33},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":894},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L409),$H409=\"\",$H409=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K409,$K$1:$K409,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","21127",{"$f":"IF(ISNUMBER($L410),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L410-1,COLUMN(Composições!D410)-1),\"\")","v":"FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L410),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L410-1,COLUMN(Composições!E410)-1),\"\")","v":"UN    "},0.03,0.03,0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L410),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L410-1,COLUMN(Composições!I410)-4)),0)","v":3.02},{"$f":"IF(ISNUMBER($L410),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L410-1,COLUMN(Composições!J410)-4)),0)","v":3.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A410)-1","v":33},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2169},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L410),$H410=\"\",$H410=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K410,$K$1:$K410,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L411),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L411-1,COLUMN(Composições!D411)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L411),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L411-1,COLUMN(Composições!E411)-1),\"\")","v":"H"},0.19,0.21,8.9999999999999993E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L411),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L411-1,COLUMN(Composições!I411)-4)),0)","v":21.56},{"$f":"IF(ISNUMBER($L411),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L411-1,COLUMN(Composições!J411)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A411)-1","v":33},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12172},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L411),$H411=\"\",$H411=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K411,$K$1:$K411,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L412),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L412-1,COLUMN(Composições!D412)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L412),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L412-1,COLUMN(Composições!E412)-1),\"\")","v":"H"},0.23,0.26,8.9999999999999993E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L412),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L412-1,COLUMN(Composições!I412)-4)),0)","v":25.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L412),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L412-1,COLUMN(Composições!J412)-4)),0)","v":28.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A412)-1","v":33},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12186},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L412),$H412=\"\",$H412=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K412,$K$1:$K412,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L413),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L413-1,COLUMN(Composições!D413)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L413),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L413-1,COLUMN(Composições!E413)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L413),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L413-1,COLUMN(Composições!I413)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L413),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L413-1,COLUMN(Composições!J413)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A413)-1","v":33},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L413),$H413=\"\",$H413=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K413,$K$1:$K413,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L414),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L414-1,COLUMN(Composições!D414)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L414),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L414-1,COLUMN(Composições!E414)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L414),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L414-1,COLUMN(Composições!I414)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L414),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L414-1,COLUMN(Composições!J414)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A414)-1","v":33},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L414),$H414=\"\",$H414=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K414,$K$1:$K414,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L415),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L415-1,COLUMN(Composições!D415)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L415),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L415-1,COLUMN(Composições!E415)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L415),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L415-1,COLUMN(Composições!I415)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L415),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L415-1,COLUMN(Composições!J415)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A415)-1","v":33},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L415),$H415=\"\",$H415=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K415,$K$1:$K415,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L416),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L416-1,COLUMN(Composições!D416)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L416),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L416-1,COLUMN(Composições!E416)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L416),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L416-1,COLUMN(Composições!I416)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L416),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L416-1,COLUMN(Composições!J416)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A416)-1","v":33},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L416),$H416=\"\",$H416=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K416,$K$1:$K416,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L417),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L417-1,COLUMN(Composições!D417)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L417),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L417-1,COLUMN(Composições!E417)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L417),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L417-1,COLUMN(Composições!I417)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L417),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L417-1,COLUMN(Composições!J417)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A417)-1","v":33},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L417),$H417=\"\",$H417=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K417,$K$1:$K417,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L418),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L418-1,COLUMN(Composições!D418)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L418),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L418-1,COLUMN(Composições!E418)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L418),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L418-1,COLUMN(Composições!I418)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L418),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L418-1,COLUMN(Composições!J418)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A418)-1","v":33},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L418),$H418=\"\",$H418=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K418,$K$1:$K418,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A419)-1","v":33},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K419,-1,0),$K$1:$K419,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 34"},"COMPOSIÇÃO","34","CAIXA DE JUNÇÃO 3 VIAS, IP68, PARA REDE ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",{"$f":"IF($L420>0,SUM(OFFSET(F420,1,0,$L420),0))","v":39.590000000000003},39.959999999999994,null,{"$f":"IF(ISERROR(F420),0,F420)","v":39.590000000000003},39.959999999999994,{"$f":"COUNTA($A$1:$A420)-1","v":34},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K420,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K420+1,K:K,0))-ROW(L420)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I420<>0,J420<>0),N420=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","39810",{"$f":"IF(ISNUMBER($L421),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L421-1,COLUMN(Composições!D421)-1),\"\")","v":"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L421),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L421-1,COLUMN(Composições!E421)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H421*ROUND(I421,2),2)","v":36.369999999999997},{"$f":"TRUNC($H421*ROUND(J421,2),2)","v":36.369999999999997},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L421),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L421-1,COLUMN(Composições!I421)-4)),0)","v":36.369999999999997},{"$f":"IF(ISNUMBER($L421),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L421-1,COLUMN(Composições!J421)-4)),0)","v":36.369999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A421)-1","v":34},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":978},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L421),$H421=\"\",$H421=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K421,$K$1:$K421,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L422),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L422-1,COLUMN(Composições!D422)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L422),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L422-1,COLUMN(Composições!E422)-1),\"\")","v":"H"},0.88,0.98,4.1000000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L422),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L422-1,COLUMN(Composições!I422)-4)),0)","v":21.56},{"$f":"IF(ISNUMBER($L422),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L422-1,COLUMN(Composições!J422)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A422)-1","v":34},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12172},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L422),$H422=\"\",$H422=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K422,$K$1:$K422,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L423),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L423-1,COLUMN(Composições!D423)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L423),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L423-1,COLUMN(Composições!E423)-1),\"\")","v":"H"},2.13,2.4,8.3000000000000004E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L423),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L423-1,COLUMN(Composições!I423)-4)),0)","v":25.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L423),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L423-1,COLUMN(Composições!J423)-4)),0)","v":28.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A423)-1","v":34},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12186},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L423),$H423=\"\",$H423=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K423,$K$1:$K423,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","404",{"$f":"IF(ISNUMBER($L424),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L424-1,COLUMN(Composições!D424)-1),\"\")","v":"FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L424),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L424-1,COLUMN(Composições!E424)-1),\"\")","v":"M     "},0.21,0.21,0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L424),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L424-1,COLUMN(Composições!I424)-4)),0)","v":1.0900000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L424),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L424-1,COLUMN(Composições!J424)-4)),0)","v":1.0900000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A424)-1","v":34},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2170},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L424),$H424=\"\",$H424=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K424,$K$1:$K424,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L425),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L425-1,COLUMN(Composições!D425)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L425),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L425-1,COLUMN(Composições!E425)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L425),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L425-1,COLUMN(Composições!I425)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L425),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L425-1,COLUMN(Composições!J425)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A425)-1","v":34},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L425),$H425=\"\",$H425=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K425,$K$1:$K425,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L426),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L426-1,COLUMN(Composições!D426)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L426),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L426-1,COLUMN(Composições!E426)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L426),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L426-1,COLUMN(Composições!I426)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L426),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L426-1,COLUMN(Composições!J426)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A426)-1","v":34},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L426),$H426=\"\",$H426=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K426,$K$1:$K426,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L427),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L427-1,COLUMN(Composições!D427)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L427),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L427-1,COLUMN(Composições!E427)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L427),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L427-1,COLUMN(Composições!I427)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L427),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L427-1,COLUMN(Composições!J427)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A427)-1","v":34},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L427),$H427=\"\",$H427=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K427,$K$1:$K427,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L428),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L428-1,COLUMN(Composições!D428)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L428),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L428-1,COLUMN(Composições!E428)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L428),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L428-1,COLUMN(Composições!I428)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L428),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L428-1,COLUMN(Composições!J428)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A428)-1","v":34},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L428),$H428=\"\",$H428=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K428,$K$1:$K428,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L429),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L429-1,COLUMN(Composições!D429)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L429),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L429-1,COLUMN(Composições!E429)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L429),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L429-1,COLUMN(Composições!I429)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L429),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L429-1,COLUMN(Composições!J429)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A429)-1","v":34},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L429),$H429=\"\",$H429=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K429,$K$1:$K429,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L430),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L430-1,COLUMN(Composições!D430)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L430),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L430-1,COLUMN(Composições!E430)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L430),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L430-1,COLUMN(Composições!I430)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L430),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L430-1,COLUMN(Composições!J430)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A430)-1","v":34},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L430),$H430=\"\",$H430=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K430,$K$1:$K430,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A431)-1","v":34},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K431,-1,0),$K$1:$K431,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 35"},"COMPOSIÇÃO","35","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM. (SINAPI 92762)","KG",{"$f":"IF($L432>0,SUM(OFFSET(F432,1,0,$L432),0))","v":9.9600000000000009},10.1,null,{"$f":"IF(ISERROR(F432),0,F432)","v":9.9600000000000009},10.1,{"$f":"COUNTA($A$1:$A432)-1","v":35},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K432,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K432+1,K:K,0))-ROW(L432)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I432<>0,J432<>0),N432=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88238",{"$f":"IF(ISNUMBER($L433),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L433-1,COLUMN(Composições!D433)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L433),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L433-1,COLUMN(Composições!E433)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H433*ROUND(I433,2),2)","v":0.13},{"$f":"TRUNC($H433*ROUND(J433,2),2)","v":0.15},6.4000000000000003E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L433),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L433-1,COLUMN(Composições!I433)-4)),0)","v":21.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L433),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L433-1,COLUMN(Composições!J433)-4)),0)","v":23.6},{"$f":"COUNTA($A$1:$A433)-1","v":35},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12164},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L433),$H433=\"\",$H433=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K433,$K$1:$K433,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88245",{"$f":"IF(ISNUMBER($L434),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L434-1,COLUMN(Composições!D434)-1),\"\")","v":"ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L434),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L434-1,COLUMN(Composições!E434)-1),\"\")","v":"H"},0.93,1.05,3.9199999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L434),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L434-1,COLUMN(Composições!I434)-4)),0)","v":23.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L434),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L434-1,COLUMN(Composições!J434)-4)),0)","v":26.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A434)-1","v":35},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12170},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L434),$H434=\"\",$H434=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K434,$K$1:$K434,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","34",{"$f":"IF(ISNUMBER($L435),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L435-1,COLUMN(Composições!D435)-1),\"\")","v":"ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L435),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L435-1,COLUMN(Composições!E435)-1),\"\")","v":"KG    "},8.9,8.9,1.1100000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L435),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L435-1,COLUMN(Composições!I435)-4)),0)","v":8.02},{"$f":"IF(ISNUMBER($L435),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L435-1,COLUMN(Composições!J435)-4)),0)","v":8.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A435)-1","v":35},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":162},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L435),$H435=\"\",$H435=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K435,$K$1:$K435,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L436),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L436-1,COLUMN(Composições!D436)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L436),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L436-1,COLUMN(Composições!E436)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L436),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L436-1,COLUMN(Composições!I436)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L436),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L436-1,COLUMN(Composições!J436)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A436)-1","v":35},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L436),$H436=\"\",$H436=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K436,$K$1:$K436,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L437),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L437-1,COLUMN(Composições!D437)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L437),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L437-1,COLUMN(Composições!E437)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L437),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L437-1,COLUMN(Composições!I437)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L437),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L437-1,COLUMN(Composições!J437)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A437)-1","v":35},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L437),$H437=\"\",$H437=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K437,$K$1:$K437,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L438),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L438-1,COLUMN(Composições!D438)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L438),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L438-1,COLUMN(Composições!E438)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L438),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L438-1,COLUMN(Composições!I438)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L438),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L438-1,COLUMN(Composições!J438)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A438)-1","v":35},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L438),$H438=\"\",$H438=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K438,$K$1:$K438,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L439),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L439-1,COLUMN(Composições!D439)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L439),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L439-1,COLUMN(Composições!E439)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L439),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L439-1,COLUMN(Composições!I439)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L439),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L439-1,COLUMN(Composições!J439)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A439)-1","v":35},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L439),$H439=\"\",$H439=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K439,$K$1:$K439,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L440),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L440-1,COLUMN(Composições!D440)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L440),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L440-1,COLUMN(Composições!E440)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L440),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L440-1,COLUMN(Composições!I440)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L440),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L440-1,COLUMN(Composições!J440)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A440)-1","v":35},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L440),$H440=\"\",$H440=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K440,$K$1:$K440,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L441),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L441-1,COLUMN(Composições!D441)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L441),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L441-1,COLUMN(Composições!E441)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L441),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L441-1,COLUMN(Composições!I441)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L441),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L441-1,COLUMN(Composições!J441)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A441)-1","v":35},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L441),$H441=\"\",$H441=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K441,$K$1:$K441,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L442),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L442-1,COLUMN(Composições!D442)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L442),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L442-1,COLUMN(Composições!E442)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L442),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L442-1,COLUMN(Composições!I442)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L442),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L442-1,COLUMN(Composições!J442)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A442)-1","v":35},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L442),$H442=\"\",$H442=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K442,$K$1:$K442,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A443)-1","v":35},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K443,-1,0),$K$1:$K443,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 36"},"COMPOSIÇÃO","36","TELHAMENTO COM TELHA ALUZINCO TIPO COLONIAL, COR TERRACOTA E = 0,5MM, INCLUSO IÇAMENTO (SINAPI 94213)","M2",{"$f":"IF($L444>0,SUM(OFFSET(F444,1,0,$L444),0))","v":121.07},121.58000000000001,null,{"$f":"IF(ISERROR(F444),0,F444)","v":121.07},121.58000000000001,{"$f":"COUNTA($A$1:$A444)-1","v":36},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K444,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K444+1,K:K,0))-ROW(L444)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I444<>0,J444<>0),N444=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","40740",{"$f":"IF(ISNUMBER($L445),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L445-1,COLUMN(Composições!D445)-1),\"\")","v":"TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                              "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L445),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L445-1,COLUMN(Composições!E445)-1),\"\")","v":"M2    "},{"$f":"TRUNC($H445*ROUND(I445,2),2)","v":108.64},{"$f":"TRUNC($H445*ROUND(J445,2),2)","v":108.64},0.8,{"$f":"IF(ISNUMBER($L445),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L445-1,COLUMN(Composições!I445)-4)),0)","v":135.80000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L445),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L445-1,COLUMN(Composições!J445)-4)),0)","v":135.80000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A445)-1","v":36},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4331},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L445),$H445=\"\",$H445=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K445,$K$1:$K445,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","11029",{"$f":"IF(ISNUMBER($L446),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L446-1,COLUMN(Composições!D446)-1),\"\")","v":"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 \" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L446),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L446-1,COLUMN(Composições!E446)-1),\"\")","v":"CJ    "},8.3000000000000007,8.3000000000000007,4.1500000000000004,{"$f":"IF(ISNUMBER($L446),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L446-1,COLUMN(Composições!I446)-4)),0)","v":2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L446),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L446-1,COLUMN(Composições!J446)-4)),0)","v":2},{"$f":"COUNTA($A$1:$A446)-1","v":36},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2338},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L446),$H446=\"\",$H446=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K446,$K$1:$K446,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L447),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L447-1,COLUMN(Composições!D447)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L447),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L447-1,COLUMN(Composições!E447)-1),\"\")","v":"H"},1.94,2.17,9.7000000000000003E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L447),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L447-1,COLUMN(Composições!I447)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L447),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L447-1,COLUMN(Composições!J447)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A447)-1","v":36},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L447),$H447=\"\",$H447=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K447,$K$1:$K447,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88323",{"$f":"IF(ISNUMBER($L448),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L448-1,COLUMN(Composições!D448)-1),\"\")","v":"TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L448),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L448-1,COLUMN(Composições!E448)-1),\"\")","v":"H"},2.14,2.4,9.0999999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L448),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L448-1,COLUMN(Composições!I448)-4)),0)","v":23.55},{"$f":"IF(ISNUMBER($L448),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L448-1,COLUMN(Composições!J448)-4)),0)","v":26.43},{"$f":"COUNTA($A$1:$A448)-1","v":36},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12234},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L448),$H448=\"\",$H448=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K448,$K$1:$K448,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","93281",{"$f":"IF(ISNUMBER($L449),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L449-1,COLUMN(Composições!D449)-1),\"\")","v":"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L449),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L449-1,COLUMN(Composições!E449)-1),\"\")","v":"CHP"},0.02,0.03,8.9999999999999998E-4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L449),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L449-1,COLUMN(Composições!I449)-4)),0)","v":30.89},{"$f":"IF(ISNUMBER($L449),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L449-1,COLUMN(Composições!J449)-4)),0)","v":34.93},{"$f":"COUNTA($A$1:$A449)-1","v":36},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5450},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L449),$H449=\"\",$H449=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K449,$K$1:$K449,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","93282",{"$f":"IF(ISNUMBER($L450),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L450-1,COLUMN(Composições!D450)-1),\"\")","v":"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L450),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L450-1,COLUMN(Composições!E450)-1),\"\")","v":"CHI"},0.03,0.04,1.2999999999999999E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L450),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L450-1,COLUMN(Composições!I450)-4)),0)","v":29.99},{"$f":"IF(ISNUMBER($L450),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L450-1,COLUMN(Composições!J450)-4)),0)","v":34.03},{"$f":"COUNTA($A$1:$A450)-1","v":36},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5595},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L450),$H450=\"\",$H450=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K450,$K$1:$K450,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L451),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L451-1,COLUMN(Composições!D451)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L451),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L451-1,COLUMN(Composições!E451)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L451),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L451-1,COLUMN(Composições!I451)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L451),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L451-1,COLUMN(Composições!J451)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A451)-1","v":36},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L451),$H451=\"\",$H451=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K451,$K$1:$K451,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L452),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L452-1,COLUMN(Composições!D452)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L452),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L452-1,COLUMN(Composições!E452)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L452),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L452-1,COLUMN(Composições!I452)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L452),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L452-1,COLUMN(Composições!J452)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A452)-1","v":36},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L452),$H452=\"\",$H452=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K452,$K$1:$K452,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L453),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L453-1,COLUMN(Composições!D453)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L453),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L453-1,COLUMN(Composições!E453)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L453),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L453-1,COLUMN(Composições!I453)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L453),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L453-1,COLUMN(Composições!J453)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A453)-1","v":36},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L453),$H453=\"\",$H453=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K453,$K$1:$K453,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L454),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L454-1,COLUMN(Composições!D454)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L454),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L454-1,COLUMN(Composições!E454)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L454),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L454-1,COLUMN(Composições!I454)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L454),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L454-1,COLUMN(Composições!J454)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A454)-1","v":36},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L454),$H454=\"\",$H454=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K454,$K$1:$K454,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A455)-1","v":36},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K455,-1,0),$K$1:$K455,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 37"},"COMPOSIÇÃO","37","CUMEEIRA EM ALUZINCO TIPO COLONIAL, COR TERRACOTA, E = 0,5MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","M",{"$f":"IF($L456>0,SUM(OFFSET(F456,1,0,$L456),0))","v":108.14999999999999},108.49,null,{"$f":"IF(ISERROR(F456),0,F456)","v":108.14999999999999},108.49,{"$f":"COUNTA($A$1:$A456)-1","v":37},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K456,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K456+1,K:K,0))-ROW(L456)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I456<>0,J456<>0),N456=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","40740",{"$f":"IF(ISNUMBER($L457),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L457-1,COLUMN(Composições!D457)-1),\"\")","v":"TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                              "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L457),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L457-1,COLUMN(Composições!E457)-1),\"\")","v":"M2    "},{"$f":"TRUNC($H457*ROUND(I457,2),2)","v":88.27},{"$f":"TRUNC($H457*ROUND(J457,2),2)","v":88.27},0.65,{"$f":"IF(ISNUMBER($L457),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L457-1,COLUMN(Composições!I457)-4)),0)","v":135.80000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L457),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L457-1,COLUMN(Composições!J457)-4)),0)","v":135.80000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A457)-1","v":37},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4331},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L457),$H457=\"\",$H457=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K457,$K$1:$K457,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4302",{"$f":"IF(ISNUMBER($L458),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L458-1,COLUMN(Composições!D458)-1),\"\")","v":"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 \" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L458),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L458-1,COLUMN(Composições!E458)-1),\"\")","v":"UN    "},17.010000000000002,17.010000000000002,4.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L458),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L458-1,COLUMN(Composições!I458)-4)),0)","v":4.05},{"$f":"IF(ISNUMBER($L458),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L458-1,COLUMN(Composições!J458)-4)),0)","v":4.05},{"$f":"COUNTA($A$1:$A458)-1","v":37},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3334},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L458),$H458=\"\",$H458=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K458,$K$1:$K458,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L459),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L459-1,COLUMN(Composições!D459)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L459),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L459-1,COLUMN(Composições!E459)-1),\"\")","v":"H"},1.46,1.63,7.2999999999999995E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L459),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L459-1,COLUMN(Composições!I459)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L459),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L459-1,COLUMN(Composições!J459)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A459)-1","v":37},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L459),$H459=\"\",$H459=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K459,$K$1:$K459,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88323",{"$f":"IF(ISNUMBER($L460),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L460-1,COLUMN(Composições!D460)-1),\"\")","v":"TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L460),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L460-1,COLUMN(Composições!E460)-1),\"\")","v":"H"},1.41,1.58,0.06,{"$f":"IF(ISNUMBER($L460),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L460-1,COLUMN(Composições!I460)-4)),0)","v":23.55},{"$f":"IF(ISNUMBER($L460),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L460-1,COLUMN(Composições!J460)-4)),0)","v":26.43},{"$f":"COUNTA($A$1:$A460)-1","v":37},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12234},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L460),$H460=\"\",$H460=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K460,$K$1:$K460,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L461),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L461-1,COLUMN(Composições!D461)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L461),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L461-1,COLUMN(Composições!E461)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L461),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L461-1,COLUMN(Composições!I461)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L461),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L461-1,COLUMN(Composições!J461)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A461)-1","v":37},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L461),$H461=\"\",$H461=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K461,$K$1:$K461,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L462),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L462-1,COLUMN(Composições!D462)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L462),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L462-1,COLUMN(Composições!E462)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L462),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L462-1,COLUMN(Composições!I462)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L462),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L462-1,COLUMN(Composições!J462)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A462)-1","v":37},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L462),$H462=\"\",$H462=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K462,$K$1:$K462,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L463),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L463-1,COLUMN(Composições!D463)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L463),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L463-1,COLUMN(Composições!E463)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L463),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L463-1,COLUMN(Composições!I463)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L463),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L463-1,COLUMN(Composições!J463)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A463)-1","v":37},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L463),$H463=\"\",$H463=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K463,$K$1:$K463,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L464),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L464-1,COLUMN(Composições!D464)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L464),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L464-1,COLUMN(Composições!E464)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L464),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L464-1,COLUMN(Composições!I464)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L464),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L464-1,COLUMN(Composições!J464)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A464)-1","v":37},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L464),$H464=\"\",$H464=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K464,$K$1:$K464,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L465),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L465-1,COLUMN(Composições!D465)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L465),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L465-1,COLUMN(Composições!E465)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L465),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L465-1,COLUMN(Composições!I465)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L465),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L465-1,COLUMN(Composições!J465)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A465)-1","v":37},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L465),$H465=\"\",$H465=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K465,$K$1:$K465,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L466),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L466-1,COLUMN(Composições!D466)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L466),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L466-1,COLUMN(Composições!E466)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L466),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L466-1,COLUMN(Composições!I466)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L466),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L466-1,COLUMN(Composições!J466)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A466)-1","v":37},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L466),$H466=\"\",$H466=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K466,$K$1:$K466,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A467)-1","v":37},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K467,-1,0),$K$1:$K467,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 38"},"COMPOSIÇÃO","38","FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M - FIXAÇÃO PARAFUSADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","M2",{"$f":"IF($L468>0,SUM(OFFSET(F468,1,0,$L468),0))","v":70.649999999999991},72.42,null,{"$f":"IF(ISERROR(F468),0,F468)","v":70.649999999999991},72.42,{"$f":"COUNTA($A$1:$A468)-1","v":38},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K468,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K468+1,K:K,0))-ROW(L468)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I468<>0,J468<>0),N468=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","36225",{"$f":"IF(ISNUMBER($L469),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L469-1,COLUMN(Composições!D469)-1),\"\")","v":"FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L469),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L469-1,COLUMN(Composições!E469)-1),\"\")","v":"M2    "},{"$f":"TRUNC($H469*ROUND(I469,2),2)","v":43.58},{"$f":"TRUNC($H469*ROUND(J469,2),2)","v":43.58},1.0363,{"$f":"IF(ISNUMBER($L469),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L469-1,COLUMN(Composições!I469)-4)),0)","v":42.06},{"$f":"IF(ISNUMBER($L469),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L469-1,COLUMN(Composições!J469)-4)),0)","v":42.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A469)-1","v":38},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2200},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L469),$H469=\"\",$H469=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K469,$K$1:$K469,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L470),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L470-1,COLUMN(Composições!D470)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L470),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L470-1,COLUMN(Composições!E470)-1),\"\")","v":"H"},14.46,16.23,0.6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L470),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L470-1,COLUMN(Composições!I470)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L470),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L470-1,COLUMN(Composições!J470)-4)),0)","v":27.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A470)-1","v":38},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12222},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L470),$H470=\"\",$H470=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K470,$K$1:$K470,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","40552",{"$f":"IF(ISNUMBER($L471),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L471-1,COLUMN(Composições!D471)-1),\"\")","v":"PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4\" (6,35 MM) X 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L471),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L471-1,COLUMN(Composições!E471)-1),\"\")","v":"CENTO "},1.69,1.69,3.3599999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L471),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L471-1,COLUMN(Composições!I471)-4)),0)","v":50.43},{"$f":"IF(ISNUMBER($L471),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L471-1,COLUMN(Composições!J471)-4)),0)","v":50.43},{"$f":"COUNTA($A$1:$A471)-1","v":38},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3348},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L471),$H471=\"\",$H471=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K471,$K$1:$K471,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","20206",{"$f":"IF(ISNUMBER($L472),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L472-1,COLUMN(Composições!D472)-1),\"\")","v":"SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L472),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L472-1,COLUMN(Composições!E472)-1),\"\")","v":"M     "},10.92,10.92,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L472),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L472-1,COLUMN(Composições!I472)-4)),0)","v":5.46},{"$f":"IF(ISNUMBER($L472),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L472-1,COLUMN(Composições!J472)-4)),0)","v":5.46},{"$f":"COUNTA($A$1:$A472)-1","v":38},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3918},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L472),$H472=\"\",$H472=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K472,$K$1:$K472,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L473),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L473-1,COLUMN(Composições!D473)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L473),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L473-1,COLUMN(Composições!E473)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L473),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L473-1,COLUMN(Composições!I473)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L473),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L473-1,COLUMN(Composições!J473)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A473)-1","v":38},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L473),$H473=\"\",$H473=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K473,$K$1:$K473,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L474),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L474-1,COLUMN(Composições!D474)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L474),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L474-1,COLUMN(Composições!E474)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L474),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L474-1,COLUMN(Composições!I474)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L474),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L474-1,COLUMN(Composições!J474)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A474)-1","v":38},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L474),$H474=\"\",$H474=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K474,$K$1:$K474,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L475),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L475-1,COLUMN(Composições!D475)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L475),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L475-1,COLUMN(Composições!E475)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L475),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L475-1,COLUMN(Composições!I475)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L475),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L475-1,COLUMN(Composições!J475)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A475)-1","v":38},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L475),$H475=\"\",$H475=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K475,$K$1:$K475,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L476),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L476-1,COLUMN(Composições!D476)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L476),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L476-1,COLUMN(Composições!E476)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L476),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L476-1,COLUMN(Composições!I476)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L476),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L476-1,COLUMN(Composições!J476)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A476)-1","v":38},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L476),$H476=\"\",$H476=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K476,$K$1:$K476,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L477),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L477-1,COLUMN(Composições!D477)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L477),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L477-1,COLUMN(Composições!E477)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L477),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L477-1,COLUMN(Composições!I477)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L477),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L477-1,COLUMN(Composições!J477)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A477)-1","v":38},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L477),$H477=\"\",$H477=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K477,$K$1:$K477,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L478),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L478-1,COLUMN(Composições!D478)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L478),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L478-1,COLUMN(Composições!E478)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L478),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L478-1,COLUMN(Composições!I478)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L478),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L478-1,COLUMN(Composições!J478)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A478)-1","v":38},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L478),$H478=\"\",$H478=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K478,$K$1:$K478,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A479)-1","v":38},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K479,-1,0),$K$1:$K479,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 39"},"COMPOSIÇÃO","39","RODAFORRO EM PVC, BRANCO, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M, INCLUSIVE CANTONEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","M",{"$f":"IF($L480>0,SUM(OFFSET(F480,1,0,$L480),0))","v":18.43},19.309999999999999,null,{"$f":"IF(ISERROR(F480),0,F480)","v":18.43},19.309999999999999,{"$f":"COUNTA($A$1:$A480)-1","v":39},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K480,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K480+1,K:K,0))-ROW(L480)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I480<>0,J480<>0),N480=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","36250",{"$f":"IF(ISNUMBER($L481),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L481-1,COLUMN(Composições!D481)-1),\"\")","v":"RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L481),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L481-1,COLUMN(Composições!E481)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H481*ROUND(I481,2),2)","v":5.74},{"$f":"TRUNC($H481*ROUND(J481,2),2)","v":5.74},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L481),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L481-1,COLUMN(Composições!I481)-4)),0)","v":5.74},{"$f":"IF(ISNUMBER($L481),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L481-1,COLUMN(Composições!J481)-4)),0)","v":5.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A481)-1","v":39},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3870},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L481),$H481=\"\",$H481=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K481,$K$1:$K481,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L482),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L482-1,COLUMN(Composições!D482)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L482),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L482-1,COLUMN(Composições!E482)-1),\"\")","v":"H"},7.23,8.11,0.3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L482),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L482-1,COLUMN(Composições!I482)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L482),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L482-1,COLUMN(Composições!J482)-4)),0)","v":27.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A482)-1","v":39},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12222},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L482),$H482=\"\",$H482=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K482,$K$1:$K482,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","20206",{"$f":"IF(ISNUMBER($L483),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L483-1,COLUMN(Composições!D483)-1),\"\")","v":"SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L483),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L483-1,COLUMN(Composições!E483)-1),\"\")","v":"M     "},5.46,5.46,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L483),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L483-1,COLUMN(Composições!I483)-4)),0)","v":5.46},{"$f":"IF(ISNUMBER($L483),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L483-1,COLUMN(Composições!J483)-4)),0)","v":5.46},{"$f":"COUNTA($A$1:$A483)-1","v":39},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3918},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L483),$H483=\"\",$H483=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K483,$K$1:$K483,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L484),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L484-1,COLUMN(Composições!D484)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L484),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L484-1,COLUMN(Composições!E484)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L484),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L484-1,COLUMN(Composições!I484)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L484),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L484-1,COLUMN(Composições!J484)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A484)-1","v":39},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L484),$H484=\"\",$H484=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K484,$K$1:$K484,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L485),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L485-1,COLUMN(Composições!D485)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L485),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L485-1,COLUMN(Composições!E485)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L485),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L485-1,COLUMN(Composições!I485)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L485),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L485-1,COLUMN(Composições!J485)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A485)-1","v":39},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L485),$H485=\"\",$H485=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K485,$K$1:$K485,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L486),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L486-1,COLUMN(Composições!D486)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L486),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L486-1,COLUMN(Composições!E486)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L486),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L486-1,COLUMN(Composições!I486)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L486),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L486-1,COLUMN(Composições!J486)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A486)-1","v":39},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L486),$H486=\"\",$H486=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K486,$K$1:$K486,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L487),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L487-1,COLUMN(Composições!D487)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L487),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L487-1,COLUMN(Composições!E487)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L487),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L487-1,COLUMN(Composições!I487)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L487),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L487-1,COLUMN(Composições!J487)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A487)-1","v":39},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L487),$H487=\"\",$H487=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K487,$K$1:$K487,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L488),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L488-1,COLUMN(Composições!D488)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L488),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L488-1,COLUMN(Composições!E488)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L488),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L488-1,COLUMN(Composições!I488)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L488),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L488-1,COLUMN(Composições!J488)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A488)-1","v":39},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L488),$H488=\"\",$H488=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K488,$K$1:$K488,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L489),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L489-1,COLUMN(Composições!D489)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L489),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L489-1,COLUMN(Composições!E489)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L489),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L489-1,COLUMN(Composições!I489)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L489),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L489-1,COLUMN(Composições!J489)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A489)-1","v":39},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L489),$H489=\"\",$H489=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K489,$K$1:$K489,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L490),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L490-1,COLUMN(Composições!D490)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L490),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L490-1,COLUMN(Composições!E490)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L490),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L490-1,COLUMN(Composições!I490)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L490),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L490-1,COLUMN(Composições!J490)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A490)-1","v":39},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L490),$H490=\"\",$H490=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K490,$K$1:$K490,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A491)-1","v":39},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K491,-1,0),$K$1:$K491,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 40"},"COMPOSIÇÃO","40","JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",{"$f":"IF($L492>0,SUM(OFFSET(F492,1,0,$L492),0))","v":440.38},443.33000000000004,null,{"$f":"IF(ISERROR(F492),0,F492)","v":440.38},443.33000000000004,{"$f":"COUNTA($A$1:$A492)-1","v":40},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K492,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K492+1,K:K,0))-ROW(L492)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I492<>0,J492<>0),N492=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","34381",{"$f":"IF(ISNUMBER($L493),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L493-1,COLUMN(Composições!D493)-1),\"\")","v":"JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L493),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L493-1,COLUMN(Composições!E493)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H493*ROUND(I493,2),2)","v":335.99},{"$f":"TRUNC($H493*ROUND(J493,2),2)","v":335.99},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L493),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L493-1,COLUMN(Composições!I493)-4)),0)","v":335.99},{"$f":"IF(ISNUMBER($L493),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L493-1,COLUMN(Composições!J493)-4)),0)","v":335.99},{"$f":"COUNTA($A$1:$A493)-1","v":40},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2416},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L493),$H493=\"\",$H493=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K493,$K$1:$K493,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L494),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L494-1,COLUMN(Composições!D494)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L494),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L494-1,COLUMN(Composições!E494)-1),\"\")","v":"H"},24.11,27.06,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L494),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L494-1,COLUMN(Composições!I494)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L494),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L494-1,COLUMN(Composições!J494)-4)),0)","v":27.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A494)-1","v":40},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12222},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L494),$H494=\"\",$H494=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K494,$K$1:$K494,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","36888",{"$f":"IF(ISNUMBER($L495),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L495-1,COLUMN(Composições!D495)-1),\"\")","v":"GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L495),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L495-1,COLUMN(Composições!E495)-1),\"\")","v":"M     "},80.28,80.28,2.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L495),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L495-1,COLUMN(Composições!I495)-4)),0)","v":33.450000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L495),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L495-1,COLUMN(Composições!J495)-4)),0)","v":33.450000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A495)-1","v":40},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2317},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L495),$H495=\"\",$H495=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K495,$K$1:$K495,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L496),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L496-1,COLUMN(Composições!D496)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L496),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L496-1,COLUMN(Composições!E496)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L496),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L496-1,COLUMN(Composições!I496)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L496),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L496-1,COLUMN(Composições!J496)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A496)-1","v":40},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L496),$H496=\"\",$H496=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K496,$K$1:$K496,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L497),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L497-1,COLUMN(Composições!D497)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L497),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L497-1,COLUMN(Composições!E497)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L497),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L497-1,COLUMN(Composições!I497)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L497),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L497-1,COLUMN(Composições!J497)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A497)-1","v":40},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L497),$H497=\"\",$H497=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K497,$K$1:$K497,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L498),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L498-1,COLUMN(Composições!D498)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L498),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L498-1,COLUMN(Composições!E498)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L498),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L498-1,COLUMN(Composições!I498)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L498),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L498-1,COLUMN(Composições!J498)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A498)-1","v":40},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L498),$H498=\"\",$H498=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K498,$K$1:$K498,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L499),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L499-1,COLUMN(Composições!D499)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L499),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L499-1,COLUMN(Composições!E499)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L499),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L499-1,COLUMN(Composições!I499)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L499),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L499-1,COLUMN(Composições!J499)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A499)-1","v":40},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L499),$H499=\"\",$H499=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K499,$K$1:$K499,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L500),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L500-1,COLUMN(Composições!D500)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L500),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L500-1,COLUMN(Composições!E500)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L500),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L500-1,COLUMN(Composições!I500)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L500),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L500-1,COLUMN(Composições!J500)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A500)-1","v":40},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L500),$H500=\"\",$H500=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K500,$K$1:$K500,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L501),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L501-1,COLUMN(Composições!D501)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L501),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L501-1,COLUMN(Composições!E501)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L501),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L501-1,COLUMN(Composições!I501)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L501),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L501-1,COLUMN(Composições!J501)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A501)-1","v":40},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L501),$H501=\"\",$H501=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K501,$K$1:$K501,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L502),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L502-1,COLUMN(Composições!D502)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L502),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L502-1,COLUMN(Composições!E502)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L502),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L502-1,COLUMN(Composições!I502)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L502),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L502-1,COLUMN(Composições!J502)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A502)-1","v":40},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L502),$H502=\"\",$H502=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K502,$K$1:$K502,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A503)-1","v":40},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K503,-1,0),$K$1:$K503,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 41"},"COMPOSIÇÃO","41","BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (SINAPI 100872)","UN",{"$f":"IF($L504>0,SUM(OFFSET(F504,1,0,$L504),0))","v":289.42},292.53000000000003,null,{"$f":"IF(ISERROR(F504),0,F504)","v":289.42},292.53000000000003,{"$f":"COUNTA($A$1:$A504)-1","v":41},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K504,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K504+1,K:K,0))-ROW(L504)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I504<>0,J504<>0),N504=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","4351",{"$f":"IF(ISNUMBER($L505),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L505-1,COLUMN(Composições!D505)-1),\"\")","v":"PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2\" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L505),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L505-1,COLUMN(Composições!E505)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H505*ROUND(I505,2),2)","v":71.8},{"$f":"TRUNC($H505*ROUND(J505,2),2)","v":71.8},4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L505),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L505-1,COLUMN(Composições!I505)-4)),0)","v":17.95},{"$f":"IF(ISNUMBER($L505),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L505-1,COLUMN(Composições!J505)-4)),0)","v":17.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A505)-1","v":41},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3321},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L505),$H505=\"\",$H505=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K505,$K$1:$K505,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","36080",{"$f":"IF(ISNUMBER($L506),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L506-1,COLUMN(Composições!D506)-1),\"\")","v":"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L506),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L506-1,COLUMN(Composições!E506)-1),\"\")","v":"UN    "},193.49,193.49,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L506),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L506-1,COLUMN(Composições!I506)-4)),0)","v":193.49},{"$f":"IF(ISNUMBER($L506),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L506-1,COLUMN(Composições!J506)-4)),0)","v":193.49},{"$f":"COUNTA($A$1:$A506)-1","v":41},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":541},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L506),$H506=\"\",$H506=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K506,$K$1:$K506,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L507),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L507-1,COLUMN(Composições!D507)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L507),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L507-1,COLUMN(Composições!E507)-1),\"\")","v":"H"},24.13,27.24,0.94850000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L507),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L507-1,COLUMN(Composições!I507)-4)),0)","v":25.45},{"$f":"IF(ISNUMBER($L507),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L507-1,COLUMN(Composições!J507)-4)),0)","v":28.72},{"$f":"COUNTA($A$1:$A507)-1","v":41},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12189},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L507),$H507=\"\",$H507=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K507,$K$1:$K507,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L508),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L508-1,COLUMN(Composições!D508)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L508),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L508-1,COLUMN(Composições!E508)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L508),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L508-1,COLUMN(Composições!I508)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L508),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L508-1,COLUMN(Composições!J508)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A508)-1","v":41},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L508),$H508=\"\",$H508=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K508,$K$1:$K508,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L509),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L509-1,COLUMN(Composições!D509)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L509),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L509-1,COLUMN(Composições!E509)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L509),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L509-1,COLUMN(Composições!I509)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L509),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L509-1,COLUMN(Composições!J509)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A509)-1","v":41},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L509),$H509=\"\",$H509=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K509,$K$1:$K509,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L510),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L510-1,COLUMN(Composições!D510)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L510),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L510-1,COLUMN(Composições!E510)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L510),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L510-1,COLUMN(Composições!I510)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L510),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L510-1,COLUMN(Composições!J510)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A510)-1","v":41},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L510),$H510=\"\",$H510=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K510,$K$1:$K510,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L511),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L511-1,COLUMN(Composições!D511)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L511),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L511-1,COLUMN(Composições!E511)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L511),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L511-1,COLUMN(Composições!I511)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L511),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L511-1,COLUMN(Composições!J511)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A511)-1","v":41},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L511),$H511=\"\",$H511=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K511,$K$1:$K511,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L512),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L512-1,COLUMN(Composições!D512)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L512),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L512-1,COLUMN(Composições!E512)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L512),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L512-1,COLUMN(Composições!I512)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L512),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L512-1,COLUMN(Composições!J512)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A512)-1","v":41},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L512),$H512=\"\",$H512=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K512,$K$1:$K512,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L513),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L513-1,COLUMN(Composições!D513)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L513),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L513-1,COLUMN(Composições!E513)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L513),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L513-1,COLUMN(Composições!I513)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L513),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L513-1,COLUMN(Composições!J513)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A513)-1","v":41},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L513),$H513=\"\",$H513=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K513,$K$1:$K513,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L514),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L514-1,COLUMN(Composições!D514)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L514),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L514-1,COLUMN(Composições!E514)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L514),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L514-1,COLUMN(Composições!I514)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L514),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L514-1,COLUMN(Composições!J514)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A514)-1","v":41},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L514),$H514=\"\",$H514=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K514,$K$1:$K514,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A515)-1","v":41},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K515,-1,0),$K$1:$K515,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 42"},"COMPOSIÇÃO","42","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (SINAPI 87545)","M2",{"$f":"IF($L516>0,SUM(OFFSET(F516,1,0,$L516),0))","v":22.85},24.59,null,{"$f":"IF(ISERROR(F516),0,F516)","v":22.85},24.59,{"$f":"COUNTA($A$1:$A516)-1","v":42},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K516,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K516+1,K:K,0))-ROW(L516)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I516<>0,J516<>0),N516=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","87292",{"$f":"IF(ISNUMBER($L517),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L517-1,COLUMN(Composições!D517)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L517),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L517-1,COLUMN(Composições!E517)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H517*ROUND(I517,2),2)","v":11.76},{"$f":"TRUNC($H517*ROUND(J517,2),2)","v":12.15},2.1299999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L517),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L517-1,COLUMN(Composições!I517)-4)),0)","v":552.4},{"$f":"IF(ISNUMBER($L517),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L517-1,COLUMN(Composições!J517)-4)),0)","v":570.44000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A517)-1","v":42},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11597},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L517),$H517=\"\",$H517=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K517,$K$1:$K517,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L518),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L518-1,COLUMN(Composições!D518)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L518),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L518-1,COLUMN(Composições!E518)-1),\"\")","v":"H"},11.09,12.44,0.46,{"$f":"IF(ISNUMBER($L518),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L518-1,COLUMN(Composições!I518)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L518),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L518-1,COLUMN(Composições!J518)-4)),0)","v":27.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A518)-1","v":42},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12222},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L518),$H518=\"\",$H518=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K518,$K$1:$K518,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L519),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L519-1,COLUMN(Composições!D519)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L519),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L519-1,COLUMN(Composições!E519)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L519),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L519-1,COLUMN(Composições!I519)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L519),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L519-1,COLUMN(Composições!J519)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A519)-1","v":42},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L519),$H519=\"\",$H519=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K519,$K$1:$K519,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L520),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L520-1,COLUMN(Composições!D520)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L520),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L520-1,COLUMN(Composições!E520)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L520),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L520-1,COLUMN(Composições!I520)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L520),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L520-1,COLUMN(Composições!J520)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A520)-1","v":42},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L520),$H520=\"\",$H520=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K520,$K$1:$K520,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L521),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L521-1,COLUMN(Composições!D521)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L521),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L521-1,COLUMN(Composições!E521)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L521),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L521-1,COLUMN(Composições!I521)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L521),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L521-1,COLUMN(Composições!J521)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A521)-1","v":42},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L521),$H521=\"\",$H521=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K521,$K$1:$K521,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L522),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L522-1,COLUMN(Composições!D522)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L522),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L522-1,COLUMN(Composições!E522)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L522),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L522-1,COLUMN(Composições!I522)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L522),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L522-1,COLUMN(Composições!J522)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A522)-1","v":42},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L522),$H522=\"\",$H522=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K522,$K$1:$K522,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L523),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L523-1,COLUMN(Composições!D523)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L523),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L523-1,COLUMN(Composições!E523)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L523),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L523-1,COLUMN(Composições!I523)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L523),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L523-1,COLUMN(Composições!J523)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A523)-1","v":42},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L523),$H523=\"\",$H523=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K523,$K$1:$K523,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L524),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L524-1,COLUMN(Composições!D524)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L524),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L524-1,COLUMN(Composições!E524)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L524),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L524-1,COLUMN(Composições!I524)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L524),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L524-1,COLUMN(Composições!J524)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A524)-1","v":42},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L524),$H524=\"\",$H524=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K524,$K$1:$K524,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L525),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L525-1,COLUMN(Composições!D525)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L525),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L525-1,COLUMN(Composições!E525)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L525),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L525-1,COLUMN(Composições!I525)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L525),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L525-1,COLUMN(Composições!J525)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A525)-1","v":42},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L525),$H525=\"\",$H525=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K525,$K$1:$K525,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L526),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L526-1,COLUMN(Composições!D526)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L526),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L526-1,COLUMN(Composições!E526)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L526),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L526-1,COLUMN(Composições!I526)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L526),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L526-1,COLUMN(Composições!J526)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A526)-1","v":42},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L526),$H526=\"\",$H526=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K526,$K$1:$K526,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A527)-1","v":42},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K527,-1,0),$K$1:$K527,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 43"},"COMPOSIÇÃO","43","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (SINAPI 87273)","M2",{"$f":"IF($L528>0,SUM(OFFSET(F528,1,0,$L528),0))","v":59.95},61.99,null,{"$f":"IF(ISERROR(F528),0,F528)","v":59.95},61.99,{"$f":"COUNTA($A$1:$A528)-1","v":43},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K528,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K528+1,K:K,0))-ROW(L528)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I528<>0,J528<>0),N528=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","536",{"$f":"IF(ISNUMBER($L529),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L529-1,COLUMN(Composições!D529)-1),\"\")","v":"REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L529),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L529-1,COLUMN(Composições!E529)-1),\"\")","v":"M2    "},{"$f":"TRUNC($H529*ROUND(I529,2),2)","v":37.14},{"$f":"TRUNC($H529*ROUND(J529,2),2)","v":37.14},1.0798000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L529),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L529-1,COLUMN(Composições!I529)-4)),0)","v":34.4},{"$f":"IF(ISNUMBER($L529),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L529-1,COLUMN(Composições!J529)-4)),0)","v":34.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A529)-1","v":43},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3864},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L529),$H529=\"\",$H529=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K529,$K$1:$K529,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","1381",{"$f":"IF(ISNUMBER($L530),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L530-1,COLUMN(Composições!D530)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L530),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L530-1,COLUMN(Composições!E530)-1),\"\")","v":"KG    "},5.13,5.13,6.85,{"$f":"IF(ISNUMBER($L530),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L530-1,COLUMN(Composições!I530)-4)),0)","v":0.75},{"$f":"IF(ISNUMBER($L530),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L530-1,COLUMN(Composições!J530)-4)),0)","v":0.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A530)-1","v":43},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":415},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L530),$H530=\"\",$H530=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K530,$K$1:$K530,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","34357",{"$f":"IF(ISNUMBER($L531),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L531-1,COLUMN(Composições!D531)-1),\"\")","v":"REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L531),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L531-1,COLUMN(Composições!E531)-1),\"\")","v":"KG    "},0.97,0.97,0.222,{"$f":"IF(ISNUMBER($L531),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L531-1,COLUMN(Composições!I531)-4)),0)","v":4.4000000000000004},{"$f":"IF(ISNUMBER($L531),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L531-1,COLUMN(Composições!J531)-4)),0)","v":4.4000000000000004},{"$f":"COUNTA($A$1:$A531)-1","v":43},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3850},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L531),$H531=\"\",$H531=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K531,$K$1:$K531,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88256",{"$f":"IF(ISNUMBER($L532),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L532-1,COLUMN(Composições!D532)-1),\"\")","v":"AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L532),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L532-1,COLUMN(Composições!E532)-1),\"\")","v":"H"},16.71,18.75,0.69699999999999995,{"$f":"IF(ISNUMBER($L532),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L532-1,COLUMN(Composições!I532)-4)),0)","v":23.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L532),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L532-1,COLUMN(Composições!J532)-4)),0)","v":26.91},{"$f":"COUNTA($A$1:$A532)-1","v":43},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12180},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L532),$H532=\"\",$H532=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K532,$K$1:$K532,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L533),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L533-1,COLUMN(Composições!D533)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L533),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L533-1,COLUMN(Composições!E533)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L533),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L533-1,COLUMN(Composições!I533)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L533),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L533-1,COLUMN(Composições!J533)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A533)-1","v":43},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L533),$H533=\"\",$H533=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K533,$K$1:$K533,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L534),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L534-1,COLUMN(Composições!D534)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L534),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L534-1,COLUMN(Composições!E534)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L534),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L534-1,COLUMN(Composições!I534)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L534),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L534-1,COLUMN(Composições!J534)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A534)-1","v":43},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L534),$H534=\"\",$H534=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K534,$K$1:$K534,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L535),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L535-1,COLUMN(Composições!D535)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L535),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L535-1,COLUMN(Composições!E535)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L535),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L535-1,COLUMN(Composições!I535)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L535),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L535-1,COLUMN(Composições!J535)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A535)-1","v":43},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L535),$H535=\"\",$H535=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K535,$K$1:$K535,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L536),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L536-1,COLUMN(Composições!D536)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L536),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L536-1,COLUMN(Composições!E536)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L536),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L536-1,COLUMN(Composições!I536)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L536),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L536-1,COLUMN(Composições!J536)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A536)-1","v":43},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L536),$H536=\"\",$H536=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K536,$K$1:$K536,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L537),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L537-1,COLUMN(Composições!D537)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L537),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L537-1,COLUMN(Composições!E537)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L537),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L537-1,COLUMN(Composições!I537)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L537),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L537-1,COLUMN(Composições!J537)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A537)-1","v":43},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L537),$H537=\"\",$H537=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K537,$K$1:$K537,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L538),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L538-1,COLUMN(Composições!D538)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L538),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L538-1,COLUMN(Composições!E538)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L538),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L538-1,COLUMN(Composições!I538)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L538),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L538-1,COLUMN(Composições!J538)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A538)-1","v":43},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L538),$H538=\"\",$H538=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K538,$K$1:$K538,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A539)-1","v":43},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K539,-1,0),$K$1:$K539,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 44"},"COMPOSIÇÃO","44","SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (SINAPI 98689)","M     ",{"$f":"IF($L540>0,SUM(OFFSET(F540,1,0,$L540),0))","v":98.21},99.809999999999988,null,{"$f":"IF(ISERROR(F540),0,F540)","v":98.21},99.809999999999988,{"$f":"COUNTA($A$1:$A540)-1","v":44},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K540,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K540+1,K:K,0))-ROW(L540)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I540<>0,J540<>0),N540=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","20232",{"$f":"IF(ISNUMBER($L541),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L541-1,COLUMN(Composições!D541)-1),\"\")","v":"SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L541),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L541-1,COLUMN(Composições!E541)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H541*ROUND(I541,2),2)","v":82.16},{"$f":"TRUNC($H541*ROUND(J541,2),2)","v":82.16},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L541),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L541-1,COLUMN(Composições!I541)-4)),0)","v":82.16},{"$f":"IF(ISNUMBER($L541),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L541-1,COLUMN(Composições!J541)-4)),0)","v":82.16},{"$f":"COUNTA($A$1:$A541)-1","v":44},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3972},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L541),$H541=\"\",$H541=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K541,$K$1:$K541,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","37595",{"$f":"IF(ISNUMBER($L542),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L542-1,COLUMN(Composições!D542)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L542),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L542-1,COLUMN(Composições!E542)-1),\"\")","v":"KG    "},2.96,2.96,1.29,{"$f":"IF(ISNUMBER($L542),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L542-1,COLUMN(Composições!I542)-4)),0)","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L542),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L542-1,COLUMN(Composições!J542)-4)),0)","v":2.2999999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A542)-1","v":44},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":417},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L542),$H542=\"\",$H542=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K542,$K$1:$K542,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88274",{"$f":"IF(ISNUMBER($L543),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L543-1,COLUMN(Composições!D543)-1),\"\")","v":"MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L543),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L543-1,COLUMN(Composições!E543)-1),\"\")","v":"H"},13.09,14.69,0.54700000000000004,{"$f":"IF(ISNUMBER($L543),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L543-1,COLUMN(Composições!I543)-4)),0)","v":23.94},{"$f":"IF(ISNUMBER($L543),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L543-1,COLUMN(Composições!J543)-4)),0)","v":26.87},{"$f":"COUNTA($A$1:$A543)-1","v":44},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12194},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L543),$H543=\"\",$H543=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K543,$K$1:$K543,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L544),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L544-1,COLUMN(Composições!D544)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L544),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L544-1,COLUMN(Composições!E544)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L544),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L544-1,COLUMN(Composições!I544)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L544),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L544-1,COLUMN(Composições!J544)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A544)-1","v":44},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L544),$H544=\"\",$H544=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K544,$K$1:$K544,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L545),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L545-1,COLUMN(Composições!D545)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L545),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L545-1,COLUMN(Composições!E545)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L545),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L545-1,COLUMN(Composições!I545)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L545),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L545-1,COLUMN(Composições!J545)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A545)-1","v":44},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L545),$H545=\"\",$H545=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K545,$K$1:$K545,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L546),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L546-1,COLUMN(Composições!D546)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L546),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L546-1,COLUMN(Composições!E546)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L546),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L546-1,COLUMN(Composições!I546)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L546),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L546-1,COLUMN(Composições!J546)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A546)-1","v":44},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L546),$H546=\"\",$H546=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K546,$K$1:$K546,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L547),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L547-1,COLUMN(Composições!D547)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L547),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L547-1,COLUMN(Composições!E547)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L547),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L547-1,COLUMN(Composições!I547)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L547),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L547-1,COLUMN(Composições!J547)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A547)-1","v":44},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L547),$H547=\"\",$H547=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K547,$K$1:$K547,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L548),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L548-1,COLUMN(Composições!D548)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L548),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L548-1,COLUMN(Composições!E548)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L548),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L548-1,COLUMN(Composições!I548)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L548),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L548-1,COLUMN(Composições!J548)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A548)-1","v":44},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L548),$H548=\"\",$H548=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K548,$K$1:$K548,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L549),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L549-1,COLUMN(Composições!D549)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L549),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L549-1,COLUMN(Composições!E549)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L549),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L549-1,COLUMN(Composições!I549)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L549),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L549-1,COLUMN(Composições!J549)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A549)-1","v":44},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L549),$H549=\"\",$H549=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K549,$K$1:$K549,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L550),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L550-1,COLUMN(Composições!D550)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L550),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L550-1,COLUMN(Composições!E550)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L550),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L550-1,COLUMN(Composições!I550)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L550),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L550-1,COLUMN(Composições!J550)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A550)-1","v":44},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L550),$H550=\"\",$H550=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K550,$K$1:$K550,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A551)-1","v":44},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K551,-1,0),$K$1:$K551,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 45"},"COMPOSIÇÃO","45","REBOCO/MASSA FINA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (SINAPI 87547)","M2",{"$f":"IF($L552>0,SUM(OFFSET(F552,1,0,$L552),0))","v":22.759999999999998},24.48,null,{"$f":"IF(ISERROR(F552),0,F552)","v":22.759999999999998},24.48,{"$f":"COUNTA($A$1:$A552)-1","v":45},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K552,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K552+1,K:K,0))-ROW(L552)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I552<>0,J552<>0),N552=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","87292",{"$f":"IF(ISNUMBER($L553),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L553-1,COLUMN(Composições!D553)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L553),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L553-1,COLUMN(Composições!E553)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H553*ROUND(I553,2),2)","v":11.76},{"$f":"TRUNC($H553*ROUND(J553,2),2)","v":12.15},2.1299999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L553),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L553-1,COLUMN(Composições!I553)-4)),0)","v":552.4},{"$f":"IF(ISNUMBER($L553),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L553-1,COLUMN(Composições!J553)-4)),0)","v":570.44000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A553)-1","v":45},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11597},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L553),$H553=\"\",$H553=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K553,$K$1:$K553,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L554),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L554-1,COLUMN(Composições!D554)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L554),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L554-1,COLUMN(Composições!E554)-1),\"\")","v":"H"},8.43,9.4700000000000006,0.35,{"$f":"IF(ISNUMBER($L554),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L554-1,COLUMN(Composições!I554)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L554),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L554-1,COLUMN(Composições!J554)-4)),0)","v":27.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A554)-1","v":45},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12222},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L554),$H554=\"\",$H554=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K554,$K$1:$K554,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L555),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L555-1,COLUMN(Composições!D555)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L555),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L555-1,COLUMN(Composições!E555)-1),\"\")","v":"H"},2.57,2.86,0.128,{"$f":"IF(ISNUMBER($L555),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L555-1,COLUMN(Composições!I555)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L555),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L555-1,COLUMN(Composições!J555)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A555)-1","v":45},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L555),$H555=\"\",$H555=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K555,$K$1:$K555,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L556),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L556-1,COLUMN(Composições!D556)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L556),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L556-1,COLUMN(Composições!E556)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L556),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L556-1,COLUMN(Composições!I556)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L556),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L556-1,COLUMN(Composições!J556)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A556)-1","v":45},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L556),$H556=\"\",$H556=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K556,$K$1:$K556,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L557),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L557-1,COLUMN(Composições!D557)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L557),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L557-1,COLUMN(Composições!E557)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L557),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L557-1,COLUMN(Composições!I557)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L557),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L557-1,COLUMN(Composições!J557)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A557)-1","v":45},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L557),$H557=\"\",$H557=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K557,$K$1:$K557,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L558),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L558-1,COLUMN(Composições!D558)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L558),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L558-1,COLUMN(Composições!E558)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L558),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L558-1,COLUMN(Composições!I558)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L558),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L558-1,COLUMN(Composições!J558)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A558)-1","v":45},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L558),$H558=\"\",$H558=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K558,$K$1:$K558,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L559),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L559-1,COLUMN(Composições!D559)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L559),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L559-1,COLUMN(Composições!E559)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L559),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L559-1,COLUMN(Composições!I559)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L559),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L559-1,COLUMN(Composições!J559)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A559)-1","v":45},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L559),$H559=\"\",$H559=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K559,$K$1:$K559,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L560),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L560-1,COLUMN(Composições!D560)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L560),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L560-1,COLUMN(Composições!E560)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L560),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L560-1,COLUMN(Composições!I560)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L560),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L560-1,COLUMN(Composições!J560)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A560)-1","v":45},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L560),$H560=\"\",$H560=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K560,$K$1:$K560,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L561),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L561-1,COLUMN(Composições!D561)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L561),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L561-1,COLUMN(Composições!E561)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L561),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L561-1,COLUMN(Composições!I561)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L561),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L561-1,COLUMN(Composições!J561)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A561)-1","v":45},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L561),$H561=\"\",$H561=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K561,$K$1:$K561,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L562),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L562-1,COLUMN(Composições!D562)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L562),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L562-1,COLUMN(Composições!E562)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L562),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L562-1,COLUMN(Composições!I562)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L562),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L562-1,COLUMN(Composições!J562)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A562)-1","v":45},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L562),$H562=\"\",$H562=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K562,$K$1:$K562,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A563)-1","v":45},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K563,-1,0),$K$1:$K563,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 46"},"COMPOSIÇÃO","46","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, REFORÇADO COM MALHA 4.2MM 15X15, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 (SINAPI 87692)","M2",{"$f":"IF($L564>0,SUM(OFFSET(F564,1,0,$L564),0))","v":51.58},53.39,null,{"$f":"IF(ISERROR(F564),0,F564)","v":51.58},53.39,{"$f":"COUNTA($A$1:$A564)-1","v":46},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K564,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K564+1,K:K,0))-ROW(L564)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I564<>0,J564<>0),N564=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","87301",{"$f":"IF(ISNUMBER($L565),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L565-1,COLUMN(Composições!D565)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L565),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L565-1,COLUMN(Composições!E565)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H565*ROUND(I565,2),2)","v":32.53},{"$f":"TRUNC($H565*ROUND(J565,2),2)","v":33.5},0.05,{"$f":"IF(ISNUMBER($L565),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L565-1,COLUMN(Composições!I565)-4)),0)","v":650.63},{"$f":"IF(ISNUMBER($L565),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L565-1,COLUMN(Composições!J565)-4)),0)","v":670.08},{"$f":"COUNTA($A$1:$A565)-1","v":46},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11603},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L565),$H565=\"\",$H565=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K565,$K$1:$K565,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","21141",{"$f":"IF(ISNUMBER($L566),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L566-1,COLUMN(Composições!D566)-1),\"\")","v":"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L566),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L566-1,COLUMN(Composições!E566)-1),\"\")","v":"M2    "},12.18,12.18,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L566),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L566-1,COLUMN(Composições!I566)-4)),0)","v":12.18},{"$f":"IF(ISNUMBER($L566),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L566-1,COLUMN(Composições!J566)-4)),0)","v":12.18},{"$f":"COUNTA($A$1:$A566)-1","v":46},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4274},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L566),$H566=\"\",$H566=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K566,$K$1:$K566,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L567),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L567-1,COLUMN(Composições!D567)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L567),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L567-1,COLUMN(Composições!E567)-1),\"\")","v":"H"},6.87,7.71,0.28499999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L567),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L567-1,COLUMN(Composições!I567)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L567),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L567-1,COLUMN(Composições!J567)-4)),0)","v":27.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A567)-1","v":46},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12222},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L567),$H567=\"\",$H567=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K567,$K$1:$K567,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L568),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L568-1,COLUMN(Composições!D568)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L568),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L568-1,COLUMN(Composições!E568)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L568),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L568-1,COLUMN(Composições!I568)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L568),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L568-1,COLUMN(Composições!J568)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A568)-1","v":46},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L568),$H568=\"\",$H568=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K568,$K$1:$K568,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L569),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L569-1,COLUMN(Composições!D569)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L569),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L569-1,COLUMN(Composições!E569)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L569),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L569-1,COLUMN(Composições!I569)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L569),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L569-1,COLUMN(Composições!J569)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A569)-1","v":46},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L569),$H569=\"\",$H569=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K569,$K$1:$K569,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L570),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L570-1,COLUMN(Composições!D570)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L570),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L570-1,COLUMN(Composições!E570)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L570),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L570-1,COLUMN(Composições!I570)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L570),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L570-1,COLUMN(Composições!J570)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A570)-1","v":46},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L570),$H570=\"\",$H570=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K570,$K$1:$K570,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L571),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L571-1,COLUMN(Composições!D571)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L571),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L571-1,COLUMN(Composições!E571)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L571),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L571-1,COLUMN(Composições!I571)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L571),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L571-1,COLUMN(Composições!J571)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A571)-1","v":46},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L571),$H571=\"\",$H571=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K571,$K$1:$K571,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L572),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L572-1,COLUMN(Composições!D572)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L572),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L572-1,COLUMN(Composições!E572)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L572),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L572-1,COLUMN(Composições!I572)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L572),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L572-1,COLUMN(Composições!J572)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A572)-1","v":46},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L572),$H572=\"\",$H572=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K572,$K$1:$K572,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L573),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L573-1,COLUMN(Composições!D573)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L573),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L573-1,COLUMN(Composições!E573)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L573),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L573-1,COLUMN(Composições!I573)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L573),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L573-1,COLUMN(Composições!J573)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A573)-1","v":46},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L573),$H573=\"\",$H573=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K573,$K$1:$K573,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L574),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L574-1,COLUMN(Composições!D574)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L574),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L574-1,COLUMN(Composições!E574)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L574),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L574-1,COLUMN(Composições!I574)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L574),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L574-1,COLUMN(Composições!J574)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A574)-1","v":46},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L574),$H574=\"\",$H574=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K574,$K$1:$K574,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A575)-1","v":46},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K575,-1,0),$K$1:$K575,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 47"},"COMPOSIÇÃO","47","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (SINAPI 87249)","M2",{"$f":"IF($L576>0,SUM(OFFSET(F576,1,0,$L576),0))","v":58.669999999999995},61.039999999999992,null,{"$f":"IF(ISERROR(F576),0,F576)","v":58.669999999999995},61.039999999999992,{"$f":"COUNTA($A$1:$A576)-1","v":47},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K576,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K576+1,K:K,0))-ROW(L576)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I576<>0,J576<>0),N576=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","1287",{"$f":"IF(ISNUMBER($L577),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L577-1,COLUMN(Composições!D577)-1),\"\")","v":"PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L577),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L577-1,COLUMN(Composições!E577)-1),\"\")","v":"M2    "},{"$f":"TRUNC($H577*ROUND(I577,2),2)","v":31.68},{"$f":"TRUNC($H577*ROUND(J577,2),2)","v":31.68},1.1135999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L577),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L577-1,COLUMN(Composições!I577)-4)),0)","v":28.45},{"$f":"IF(ISNUMBER($L577),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L577-1,COLUMN(Composições!J577)-4)),0)","v":28.45},{"$f":"COUNTA($A$1:$A577)-1","v":47},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3466},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L577),$H577=\"\",$H577=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K577,$K$1:$K577,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","1381",{"$f":"IF(ISNUMBER($L578),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L578-1,COLUMN(Composições!D578)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L578),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L578-1,COLUMN(Composições!E578)-1),\"\")","v":"KG    "},6.84,6.84,9.1325000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L578),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L578-1,COLUMN(Composições!I578)-4)),0)","v":0.75},{"$f":"IF(ISNUMBER($L578),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L578-1,COLUMN(Composições!J578)-4)),0)","v":0.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A578)-1","v":47},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":415},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L578),$H578=\"\",$H578=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K578,$K$1:$K578,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","34357",{"$f":"IF(ISNUMBER($L579),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L579-1,COLUMN(Composições!D579)-1),\"\")","v":"REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L579),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L579-1,COLUMN(Composições!E579)-1),\"\")","v":"KG    "},0.82,0.82,0.188,{"$f":"IF(ISNUMBER($L579),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L579-1,COLUMN(Composições!I579)-4)),0)","v":4.4000000000000004},{"$f":"IF(ISNUMBER($L579),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L579-1,COLUMN(Composições!J579)-4)),0)","v":4.4000000000000004},{"$f":"COUNTA($A$1:$A579)-1","v":47},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3850},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L579),$H579=\"\",$H579=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K579,$K$1:$K579,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88256",{"$f":"IF(ISNUMBER($L580),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L580-1,COLUMN(Composições!D580)-1),\"\")","v":"AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L580),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L580-1,COLUMN(Composições!E580)-1),\"\")","v":"H"},19.329999999999998,21.7,0.80640000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L580),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L580-1,COLUMN(Composições!I580)-4)),0)","v":23.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L580),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L580-1,COLUMN(Composições!J580)-4)),0)","v":26.91},{"$f":"COUNTA($A$1:$A580)-1","v":47},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12180},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L580),$H580=\"\",$H580=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K580,$K$1:$K580,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L581),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L581-1,COLUMN(Composições!D581)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L581),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L581-1,COLUMN(Composições!E581)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L581),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L581-1,COLUMN(Composições!I581)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L581),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L581-1,COLUMN(Composições!J581)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A581)-1","v":47},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L581),$H581=\"\",$H581=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K581,$K$1:$K581,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L582),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L582-1,COLUMN(Composições!D582)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L582),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L582-1,COLUMN(Composições!E582)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L582),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L582-1,COLUMN(Composições!I582)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L582),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L582-1,COLUMN(Composições!J582)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A582)-1","v":47},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L582),$H582=\"\",$H582=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K582,$K$1:$K582,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L583),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L583-1,COLUMN(Composições!D583)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L583),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L583-1,COLUMN(Composições!E583)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L583),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L583-1,COLUMN(Composições!I583)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L583),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L583-1,COLUMN(Composições!J583)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A583)-1","v":47},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L583),$H583=\"\",$H583=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K583,$K$1:$K583,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L584),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L584-1,COLUMN(Composições!D584)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L584),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L584-1,COLUMN(Composições!E584)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L584),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L584-1,COLUMN(Composições!I584)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L584),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L584-1,COLUMN(Composições!J584)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A584)-1","v":47},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L584),$H584=\"\",$H584=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K584,$K$1:$K584,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L585),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L585-1,COLUMN(Composições!D585)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L585),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L585-1,COLUMN(Composições!E585)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L585),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L585-1,COLUMN(Composições!I585)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L585),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L585-1,COLUMN(Composições!J585)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A585)-1","v":47},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L585),$H585=\"\",$H585=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K585,$K$1:$K585,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L586),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L586-1,COLUMN(Composições!D586)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L586),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L586-1,COLUMN(Composições!E586)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L586),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L586-1,COLUMN(Composições!I586)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L586),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L586-1,COLUMN(Composições!J586)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A586)-1","v":47},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L586),$H586=\"\",$H586=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K586,$K$1:$K586,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A587)-1","v":47},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K587,-1,0),$K$1:$K587,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 48"},"COMPOSIÇÃO","48","EXECUÇÃO DE CALÇADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM MALHA 5MM 10X10. AF_08/2022 (SINAPI 94992)","M2",{"$f":"IF($L588>0,SUM(OFFSET(F588,1,0,$L588),0))","v":68.59},69.94,null,{"$f":"IF(ISERROR(F588),0,F588)","v":68.59},69.94,{"$f":"COUNTA($A$1:$A588)-1","v":48},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K588,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K588+1,K:K,0))-ROW(L588)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I588<>0,J588<>0),N588=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","4517",{"$f":"IF(ISNUMBER($L589),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L589-1,COLUMN(Composições!D589)-1),\"\")","v":"SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L589),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L589-1,COLUMN(Composições!E589)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H589*ROUND(I589,2),2)","v":1.06},{"$f":"TRUNC($H589*ROUND(J589,2),2)","v":1.06},0.45,{"$f":"IF(ISNUMBER($L589),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L589-1,COLUMN(Composições!I589)-4)),0)","v":2.36},{"$f":"IF(ISNUMBER($L589),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L589-1,COLUMN(Composições!J589)-4)),0)","v":2.36},{"$f":"COUNTA($A$1:$A589)-1","v":48},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3917},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L589),$H589=\"\",$H589=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K589,$K$1:$K589,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","5068",{"$f":"IF(ISNUMBER($L590),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L590-1,COLUMN(Composições!D590)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L590),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L590-1,COLUMN(Composições!E590)-1),\"\")","v":"KG    "},0.32,0.32,2.4E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L590),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L590-1,COLUMN(Composições!I590)-4)),0)","v":13.56},{"$f":"IF(ISNUMBER($L590),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L590-1,COLUMN(Composições!J590)-4)),0)","v":13.56},{"$f":"COUNTA($A$1:$A590)-1","v":48},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3699},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L590),$H590=\"\",$H590=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K590,$K$1:$K590,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","7156",{"$f":"IF(ISNUMBER($L591),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L591-1,COLUMN(Composições!D591)-1),\"\")","v":"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L591),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L591-1,COLUMN(Composições!E591)-1),\"\")","v":"M2    "},28.17,28.17,1.0815999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L591),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L591-1,COLUMN(Composições!I591)-4)),0)","v":26.05},{"$f":"IF(ISNUMBER($L591),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L591-1,COLUMN(Composições!J591)-4)),0)","v":26.05},{"$f":"COUNTA($A$1:$A591)-1","v":48},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4271},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L591),$H591=\"\",$H591=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K591,$K$1:$K591,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L592),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L592-1,COLUMN(Composições!D592)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L592),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L592-1,COLUMN(Composições!E592)-1),\"\")","v":"H"},3.57,4.01,0.14829999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L592),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L592-1,COLUMN(Composições!I592)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L592),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L592-1,COLUMN(Composições!J592)-4)),0)","v":27.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A592)-1","v":48},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12222},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L592),$H592=\"\",$H592=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K592,$K$1:$K592,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","94964",{"$f":"IF(ISNUMBER($L593),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L593-1,COLUMN(Composições!D593)-1),\"\")","v":"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L593),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L593-1,COLUMN(Composições!E593)-1),\"\")","v":"M3"},35.47,36.380000000000003,7.3899999999999993E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L593),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L593-1,COLUMN(Composições!I593)-4)),0)","v":480.1},{"$f":"IF(ISNUMBER($L593),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L593-1,COLUMN(Composições!J593)-4)),0)","v":492.42},{"$f":"COUNTA($A$1:$A593)-1","v":48},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7543},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L593),$H593=\"\",$H593=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K593,$K$1:$K593,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L594),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L594-1,COLUMN(Composições!D594)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L594),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L594-1,COLUMN(Composições!E594)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L594),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L594-1,COLUMN(Composições!I594)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L594),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L594-1,COLUMN(Composições!J594)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A594)-1","v":48},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L594),$H594=\"\",$H594=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K594,$K$1:$K594,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L595),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L595-1,COLUMN(Composições!D595)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L595),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L595-1,COLUMN(Composições!E595)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L595),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L595-1,COLUMN(Composições!I595)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L595),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L595-1,COLUMN(Composições!J595)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A595)-1","v":48},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L595),$H595=\"\",$H595=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K595,$K$1:$K595,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L596),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L596-1,COLUMN(Composições!D596)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L596),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L596-1,COLUMN(Composições!E596)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L596),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L596-1,COLUMN(Composições!I596)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L596),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L596-1,COLUMN(Composições!J596)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A596)-1","v":48},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L596),$H596=\"\",$H596=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K596,$K$1:$K596,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L597),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L597-1,COLUMN(Composições!D597)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L597),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L597-1,COLUMN(Composições!E597)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L597),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L597-1,COLUMN(Composições!I597)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L597),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L597-1,COLUMN(Composições!J597)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A597)-1","v":48},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L597),$H597=\"\",$H597=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K597,$K$1:$K597,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L598),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L598-1,COLUMN(Composições!D598)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L598),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L598-1,COLUMN(Composições!E598)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L598),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L598-1,COLUMN(Composições!I598)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L598),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L598-1,COLUMN(Composições!J598)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A598)-1","v":48},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L598),$H598=\"\",$H598=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K598,$K$1:$K598,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A599)-1","v":48},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K599,-1,0),$K$1:$K599,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 49"},"COMPOSIÇÃO","49","APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (SINAPI 88415)","M2",{"$f":"IF($L600>0,SUM(OFFSET(F600,1,0,$L600),0))","v":2.67},2.83,null,{"$f":"IF(ISERROR(F600),0,F600)","v":2.67},2.83,{"$f":"COUNTA($A$1:$A600)-1","v":49},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K600,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K600+1,K:K,0))-ROW(L600)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I600<>0,J600<>0),N600=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","6085",{"$f":"IF(ISNUMBER($L601),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L601-1,COLUMN(Composições!D601)-1),\"\")","v":"SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L601),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L601-1,COLUMN(Composições!E601)-1),\"\")","v":"L     "},{"$f":"TRUNC($H601*ROUND(I601,2),2)","v":1.29},{"$f":"TRUNC($H601*ROUND(J601,2),2)","v":1.29},0.16,{"$f":"IF(ISNUMBER($L601),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L601-1,COLUMN(Composições!I601)-4)),0)","v":8.08},{"$f":"IF(ISNUMBER($L601),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L601-1,COLUMN(Composições!J601)-4)),0)","v":8.08},{"$f":"COUNTA($A$1:$A601)-1","v":49},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3925},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L601),$H601=\"\",$H601=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K601,$K$1:$K601,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88310",{"$f":"IF(ISNUMBER($L602),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L602-1,COLUMN(Composições!D602)-1),\"\")","v":"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L602),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L602-1,COLUMN(Composições!E602)-1),\"\")","v":"H"},1.38,1.54,5.3999999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L602),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L602-1,COLUMN(Composições!I602)-4)),0)","v":25.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L602),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L602-1,COLUMN(Composições!J602)-4)),0)","v":28.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A602)-1","v":49},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12223},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L602),$H602=\"\",$H602=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K602,$K$1:$K602,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L603),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L603-1,COLUMN(Composições!D603)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L603),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L603-1,COLUMN(Composições!E603)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L603),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L603-1,COLUMN(Composições!I603)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L603),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L603-1,COLUMN(Composições!J603)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A603)-1","v":49},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L603),$H603=\"\",$H603=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K603,$K$1:$K603,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L604),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L604-1,COLUMN(Composições!D604)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L604),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L604-1,COLUMN(Composições!E604)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L604),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L604-1,COLUMN(Composições!I604)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L604),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L604-1,COLUMN(Composições!J604)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A604)-1","v":49},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L604),$H604=\"\",$H604=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K604,$K$1:$K604,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L605),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L605-1,COLUMN(Composições!D605)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L605),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L605-1,COLUMN(Composições!E605)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L605),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L605-1,COLUMN(Composições!I605)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L605),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L605-1,COLUMN(Composições!J605)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A605)-1","v":49},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L605),$H605=\"\",$H605=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K605,$K$1:$K605,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L606),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L606-1,COLUMN(Composições!D606)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L606),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L606-1,COLUMN(Composições!E606)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L606),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L606-1,COLUMN(Composições!I606)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L606),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L606-1,COLUMN(Composições!J606)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A606)-1","v":49},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L606),$H606=\"\",$H606=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K606,$K$1:$K606,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L607),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L607-1,COLUMN(Composições!D607)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L607),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L607-1,COLUMN(Composições!E607)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L607),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L607-1,COLUMN(Composições!I607)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L607),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L607-1,COLUMN(Composições!J607)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A607)-1","v":49},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L607),$H607=\"\",$H607=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K607,$K$1:$K607,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L608),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L608-1,COLUMN(Composições!D608)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L608),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L608-1,COLUMN(Composições!E608)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L608),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L608-1,COLUMN(Composições!I608)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L608),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L608-1,COLUMN(Composições!J608)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A608)-1","v":49},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L608),$H608=\"\",$H608=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K608,$K$1:$K608,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L609),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L609-1,COLUMN(Composições!D609)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L609),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L609-1,COLUMN(Composições!E609)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L609),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L609-1,COLUMN(Composições!I609)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L609),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L609-1,COLUMN(Composições!J609)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A609)-1","v":49},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L609),$H609=\"\",$H609=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K609,$K$1:$K609,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L610),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L610-1,COLUMN(Composições!D610)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L610),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L610-1,COLUMN(Composições!E610)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L610),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L610-1,COLUMN(Composições!I610)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L610),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L610-1,COLUMN(Composições!J610)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A610)-1","v":49},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L610),$H610=\"\",$H610=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K610,$K$1:$K610,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A611)-1","v":49},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K611,-1,0),$K$1:$K611,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 50"},"COMPOSIÇÃO","50","APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (SINAPI 95626)","M2",{"$f":"IF($L612>0,SUM(OFFSET(F612,1,0,$L612),0))","v":15.66},16.670000000000002,null,{"$f":"IF(ISERROR(F612),0,F612)","v":15.66},16.670000000000002,{"$f":"COUNTA($A$1:$A612)-1","v":50},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K612,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K612+1,K:K,0))-ROW(L612)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I612<>0,J612<>0),N612=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","7356",{"$f":"IF(ISNUMBER($L613),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L613-1,COLUMN(Composições!D613)-1),\"\")","v":"TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L613),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L613-1,COLUMN(Composições!E613)-1),\"\")","v":"L     "},{"$f":"TRUNC($H613*ROUND(I613,2),2)","v":6.85},{"$f":"TRUNC($H613*ROUND(J613,2),2)","v":6.85},0.2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L613),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L613-1,COLUMN(Composições!I613)-4)),0)","v":34.29},{"$f":"IF(ISNUMBER($L613),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L613-1,COLUMN(Composições!J613)-4)),0)","v":34.29},{"$f":"COUNTA($A$1:$A613)-1","v":50},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4409},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L613),$H613=\"\",$H613=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K613,$K$1:$K613,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88310",{"$f":"IF(ISNUMBER($L614),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L614-1,COLUMN(Composições!D614)-1),\"\")","v":"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L614),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L614-1,COLUMN(Composições!E614)-1),\"\")","v":"H"},8.81,9.82,0.34399999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L614),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L614-1,COLUMN(Composições!I614)-4)),0)","v":25.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L614),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L614-1,COLUMN(Composições!J614)-4)),0)","v":28.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A614)-1","v":50},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12223},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L614),$H614=\"\",$H614=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K614,$K$1:$K614,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L615),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L615-1,COLUMN(Composições!D615)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L615),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L615-1,COLUMN(Composições!E615)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L615),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L615-1,COLUMN(Composições!I615)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L615),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L615-1,COLUMN(Composições!J615)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A615)-1","v":50},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L615),$H615=\"\",$H615=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K615,$K$1:$K615,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L616),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L616-1,COLUMN(Composições!D616)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L616),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L616-1,COLUMN(Composições!E616)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L616),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L616-1,COLUMN(Composições!I616)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L616),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L616-1,COLUMN(Composições!J616)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A616)-1","v":50},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L616),$H616=\"\",$H616=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K616,$K$1:$K616,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L617),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L617-1,COLUMN(Composições!D617)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L617),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L617-1,COLUMN(Composições!E617)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L617),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L617-1,COLUMN(Composições!I617)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L617),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L617-1,COLUMN(Composições!J617)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A617)-1","v":50},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L617),$H617=\"\",$H617=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K617,$K$1:$K617,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L618),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L618-1,COLUMN(Composições!D618)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L618),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L618-1,COLUMN(Composições!E618)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L618),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L618-1,COLUMN(Composições!I618)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L618),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L618-1,COLUMN(Composições!J618)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A618)-1","v":50},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L618),$H618=\"\",$H618=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K618,$K$1:$K618,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L619),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L619-1,COLUMN(Composições!D619)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L619),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L619-1,COLUMN(Composições!E619)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L619),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L619-1,COLUMN(Composições!I619)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L619),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L619-1,COLUMN(Composições!J619)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A619)-1","v":50},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L619),$H619=\"\",$H619=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K619,$K$1:$K619,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L620),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L620-1,COLUMN(Composições!D620)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L620),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L620-1,COLUMN(Composições!E620)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L620),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L620-1,COLUMN(Composições!I620)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L620),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L620-1,COLUMN(Composições!J620)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A620)-1","v":50},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L620),$H620=\"\",$H620=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K620,$K$1:$K620,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L621),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L621-1,COLUMN(Composições!D621)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L621),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L621-1,COLUMN(Composições!E621)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L621),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L621-1,COLUMN(Composições!I621)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L621),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L621-1,COLUMN(Composições!J621)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A621)-1","v":50},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L621),$H621=\"\",$H621=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K621,$K$1:$K621,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L622),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L622-1,COLUMN(Composições!D622)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L622),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L622-1,COLUMN(Composições!E622)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L622),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L622-1,COLUMN(Composições!I622)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L622),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L622-1,COLUMN(Composições!J622)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A622)-1","v":50},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L622),$H622=\"\",$H622=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K622,$K$1:$K622,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A623)-1","v":50},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K623,-1,0),$K$1:$K623,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 51"},"COMPOSIÇÃO","51","PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (SINAPI 102513)","M2",{"$f":"IF($L624>0,SUM(OFFSET(F624,1,0,$L624),0))","v":36.99},39.799999999999997,null,{"$f":"IF(ISERROR(F624),0,F624)","v":36.99},39.799999999999997,{"$f":"COUNTA($A$1:$A624)-1","v":51},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K624,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K624+1,K:K,0))-ROW(L624)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I624<>0,J624<>0),N624=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","7348",{"$f":"IF(ISNUMBER($L625),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L625-1,COLUMN(Composições!D625)-1),\"\")","v":"TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L625),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L625-1,COLUMN(Composições!E625)-1),\"\")","v":"L     "},{"$f":"TRUNC($H625*ROUND(I625,2),2)","v":9.82},{"$f":"TRUNC($H625*ROUND(J625,2),2)","v":9.82},0.42699999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L625),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L625-1,COLUMN(Composições!I625)-4)),0)","v":23},{"$f":"IF(ISNUMBER($L625),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L625-1,COLUMN(Composições!J625)-4)),0)","v":23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A625)-1","v":51},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4393},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L625),$H625=\"\",$H625=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K625,$K$1:$K625,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","12815",{"$f":"IF(ISNUMBER($L626),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L626-1,COLUMN(Composições!D626)-1),\"\")","v":"FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L626),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L626-1,COLUMN(Composições!E626)-1),\"\")","v":"UN    "},2.58,2.58,0.23,{"$f":"IF(ISNUMBER($L626),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L626-1,COLUMN(Composições!I626)-4)),0)","v":11.23},{"$f":"IF(ISNUMBER($L626),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L626-1,COLUMN(Composições!J626)-4)),0)","v":11.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A626)-1","v":51},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2165},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L626),$H626=\"\",$H626=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K626,$K$1:$K626,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88310",{"$f":"IF(ISNUMBER($L627),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L627-1,COLUMN(Composições!D627)-1),\"\")","v":"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L627),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L627-1,COLUMN(Composições!E627)-1),\"\")","v":"H"},24.59,27.4,0.96,{"$f":"IF(ISNUMBER($L627),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L627-1,COLUMN(Composições!I627)-4)),0)","v":25.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L627),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L627-1,COLUMN(Composições!J627)-4)),0)","v":28.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A627)-1","v":51},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12223},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L627),$H627=\"\",$H627=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K627,$K$1:$K627,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L628),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L628-1,COLUMN(Composições!D628)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L628),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L628-1,COLUMN(Composições!E628)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L628),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L628-1,COLUMN(Composições!I628)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L628),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L628-1,COLUMN(Composições!J628)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A628)-1","v":51},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L628),$H628=\"\",$H628=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K628,$K$1:$K628,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L629),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L629-1,COLUMN(Composições!D629)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L629),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L629-1,COLUMN(Composições!E629)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L629),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L629-1,COLUMN(Composições!I629)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L629),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L629-1,COLUMN(Composições!J629)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A629)-1","v":51},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L629),$H629=\"\",$H629=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K629,$K$1:$K629,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L630),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L630-1,COLUMN(Composições!D630)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L630),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L630-1,COLUMN(Composições!E630)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L630),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L630-1,COLUMN(Composições!I630)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L630),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L630-1,COLUMN(Composições!J630)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A630)-1","v":51},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L630),$H630=\"\",$H630=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K630,$K$1:$K630,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L631),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L631-1,COLUMN(Composições!D631)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L631),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L631-1,COLUMN(Composições!E631)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L631),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L631-1,COLUMN(Composições!I631)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L631),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L631-1,COLUMN(Composições!J631)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A631)-1","v":51},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L631),$H631=\"\",$H631=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K631,$K$1:$K631,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L632),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L632-1,COLUMN(Composições!D632)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L632),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L632-1,COLUMN(Composições!E632)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L632),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L632-1,COLUMN(Composições!I632)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L632),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L632-1,COLUMN(Composições!J632)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A632)-1","v":51},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L632),$H632=\"\",$H632=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K632,$K$1:$K632,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L633),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L633-1,COLUMN(Composições!D633)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L633),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L633-1,COLUMN(Composições!E633)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L633),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L633-1,COLUMN(Composições!I633)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L633),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L633-1,COLUMN(Composições!J633)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A633)-1","v":51},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L633),$H633=\"\",$H633=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K633,$K$1:$K633,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L634),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L634-1,COLUMN(Composições!D634)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L634),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L634-1,COLUMN(Composições!E634)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L634),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L634-1,COLUMN(Composições!I634)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L634),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L634-1,COLUMN(Composições!J634)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A634)-1","v":51},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L634),$H634=\"\",$H634=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K634,$K$1:$K634,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A635)-1","v":51},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K635,-1,0),$K$1:$K635,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 52"},"COMPOSIÇÃO","52","PLACA DE INDICAÇÃO DE SANITÁRIO MASCULINO/FEMININO, EM PVC 2MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN    ",{"$f":"IF($L636>0,SUM(OFFSET(F636,1,0,$L636),0))","v":8.74},8.74,null,{"$f":"IF(ISERROR(F636),0,F636)","v":8.74},8.74,{"$f":"COUNTA($A$1:$A636)-1","v":52},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K636,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K636+1,K:K,0))-ROW(L636)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I636<>0,J636<>0),N636=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","37557",{"$f":"IF(ISNUMBER($L637),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L637-1,COLUMN(Composições!D637)-1),\"\")","v":"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L637),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L637-1,COLUMN(Composições!E637)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H637*ROUND(I637,2),2)","v":8.7200000000000006},{"$f":"TRUNC($H637*ROUND(J637,2),2)","v":8.7200000000000006},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L637),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L637-1,COLUMN(Composições!I637)-4)),0)","v":8.7200000000000006},{"$f":"IF(ISNUMBER($L637),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L637-1,COLUMN(Composições!J637)-4)),0)","v":8.7200000000000006},{"$f":"COUNTA($A$1:$A637)-1","v":52},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3516},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L637),$H637=\"\",$H637=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K637,$K$1:$K637,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88310",{"$f":"IF(ISNUMBER($L638),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L638-1,COLUMN(Composições!D638)-1),\"\")","v":"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L638),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L638-1,COLUMN(Composições!E638)-1),\"\")","v":"H"},0.02,0.02,1E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L638),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L638-1,COLUMN(Composições!I638)-4)),0)","v":25.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L638),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L638-1,COLUMN(Composições!J638)-4)),0)","v":28.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A638)-1","v":52},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12223},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L638),$H638=\"\",$H638=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K638,$K$1:$K638,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L639),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L639-1,COLUMN(Composições!D639)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L639),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L639-1,COLUMN(Composições!E639)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L639),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L639-1,COLUMN(Composições!I639)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L639),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L639-1,COLUMN(Composições!J639)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A639)-1","v":52},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L639),$H639=\"\",$H639=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K639,$K$1:$K639,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L640),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L640-1,COLUMN(Composições!D640)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L640),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L640-1,COLUMN(Composições!E640)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L640),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L640-1,COLUMN(Composições!I640)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L640),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L640-1,COLUMN(Composições!J640)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A640)-1","v":52},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L640),$H640=\"\",$H640=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K640,$K$1:$K640,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L641),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L641-1,COLUMN(Composições!D641)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L641),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L641-1,COLUMN(Composições!E641)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L641),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L641-1,COLUMN(Composições!I641)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L641),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L641-1,COLUMN(Composições!J641)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A641)-1","v":52},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L641),$H641=\"\",$H641=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K641,$K$1:$K641,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L642),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L642-1,COLUMN(Composições!D642)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L642),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L642-1,COLUMN(Composições!E642)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L642),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L642-1,COLUMN(Composições!I642)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L642),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L642-1,COLUMN(Composições!J642)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A642)-1","v":52},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L642),$H642=\"\",$H642=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K642,$K$1:$K642,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L643),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L643-1,COLUMN(Composições!D643)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L643),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L643-1,COLUMN(Composições!E643)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L643),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L643-1,COLUMN(Composições!I643)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L643),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L643-1,COLUMN(Composições!J643)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A643)-1","v":52},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L643),$H643=\"\",$H643=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K643,$K$1:$K643,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L644),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L644-1,COLUMN(Composições!D644)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L644),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L644-1,COLUMN(Composições!E644)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L644),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L644-1,COLUMN(Composições!I644)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L644),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L644-1,COLUMN(Composições!J644)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A644)-1","v":52},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L644),$H644=\"\",$H644=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K644,$K$1:$K644,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L645),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L645-1,COLUMN(Composições!D645)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L645),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L645-1,COLUMN(Composições!E645)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L645),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L645-1,COLUMN(Composições!I645)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L645),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L645-1,COLUMN(Composições!J645)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A645)-1","v":52},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L645),$H645=\"\",$H645=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K645,$K$1:$K645,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L646),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L646-1,COLUMN(Composições!D646)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L646),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L646-1,COLUMN(Composições!E646)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L646),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L646-1,COLUMN(Composições!I646)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L646),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L646-1,COLUMN(Composições!J646)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A646)-1","v":52},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L646),$H646=\"\",$H646=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K646,$K$1:$K646,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A647)-1","v":52},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K647,-1,0),$K$1:$K647,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 53"},"COMPOSIÇÃO","53","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (SINAPI 89711)","M",{"$f":"IF($L648>0,SUM(OFFSET(F648,1,0,$L648),0))","v":14.45},15.41,null,{"$f":"IF(ISERROR(F648),0,F648)","v":14.45},15.41,{"$f":"COUNTA($A$1:$A648)-1","v":53},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K648,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K648+1,K:K,0))-ROW(L648)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I648<>0,J648<>0),N648=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","9835",{"$f":"IF(ISNUMBER($L649),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L649-1,COLUMN(Composições!D649)-1),\"\")","v":"TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L649),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L649-1,COLUMN(Composições!E649)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H649*ROUND(I649,2),2)","v":6.96},{"$f":"TRUNC($H649*ROUND(J649,2),2)","v":6.96},1.0548999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L649),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L649-1,COLUMN(Composições!I649)-4)),0)","v":6.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L649),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L649-1,COLUMN(Composições!J649)-4)),0)","v":6.6},{"$f":"COUNTA($A$1:$A649)-1","v":53},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4762},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L649),$H649=\"\",$H649=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K649,$K$1:$K649,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","38383",{"$f":"IF(ISNUMBER($L650),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L650-1,COLUMN(Composições!D650)-1),\"\")","v":"LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L650),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L650-1,COLUMN(Composições!E650)-1),\"\")","v":"UN    "},0.04,0.04,1.6299999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L650),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L650-1,COLUMN(Composições!I650)-4)),0)","v":2.74},{"$f":"IF(ISNUMBER($L650),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L650-1,COLUMN(Composições!J650)-4)),0)","v":2.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A650)-1","v":53},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2666},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L650),$H650=\"\",$H650=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K650,$K$1:$K650,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L651),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L651-1,COLUMN(Composições!D651)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L651),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L651-1,COLUMN(Composições!E651)-1),\"\")","v":"H"},7.45,8.41,0.29299999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L651),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L651-1,COLUMN(Composições!I651)-4)),0)","v":25.45},{"$f":"IF(ISNUMBER($L651),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L651-1,COLUMN(Composições!J651)-4)),0)","v":28.72},{"$f":"COUNTA($A$1:$A651)-1","v":53},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12189},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L651),$H651=\"\",$H651=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K651,$K$1:$K651,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L652),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L652-1,COLUMN(Composições!D652)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L652),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L652-1,COLUMN(Composições!E652)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L652),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L652-1,COLUMN(Composições!I652)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L652),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L652-1,COLUMN(Composições!J652)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A652)-1","v":53},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L652),$H652=\"\",$H652=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K652,$K$1:$K652,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L653),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L653-1,COLUMN(Composições!D653)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L653),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L653-1,COLUMN(Composições!E653)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L653),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L653-1,COLUMN(Composições!I653)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L653),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L653-1,COLUMN(Composições!J653)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A653)-1","v":53},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L653),$H653=\"\",$H653=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K653,$K$1:$K653,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L654),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L654-1,COLUMN(Composições!D654)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L654),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L654-1,COLUMN(Composições!E654)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L654),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L654-1,COLUMN(Composições!I654)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L654),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L654-1,COLUMN(Composições!J654)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A654)-1","v":53},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L654),$H654=\"\",$H654=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K654,$K$1:$K654,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L655),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L655-1,COLUMN(Composições!D655)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L655),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L655-1,COLUMN(Composições!E655)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L655),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L655-1,COLUMN(Composições!I655)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L655),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L655-1,COLUMN(Composições!J655)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A655)-1","v":53},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L655),$H655=\"\",$H655=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K655,$K$1:$K655,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L656),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L656-1,COLUMN(Composições!D656)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L656),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L656-1,COLUMN(Composições!E656)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L656),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L656-1,COLUMN(Composições!I656)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L656),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L656-1,COLUMN(Composições!J656)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A656)-1","v":53},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L656),$H656=\"\",$H656=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K656,$K$1:$K656,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L657),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L657-1,COLUMN(Composições!D657)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L657),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L657-1,COLUMN(Composições!E657)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L657),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L657-1,COLUMN(Composições!I657)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L657),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L657-1,COLUMN(Composições!J657)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A657)-1","v":53},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L657),$H657=\"\",$H657=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K657,$K$1:$K657,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L658),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L658-1,COLUMN(Composições!D658)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L658),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L658-1,COLUMN(Composições!E658)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L658),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L658-1,COLUMN(Composições!I658)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L658),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L658-1,COLUMN(Composições!J658)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A658)-1","v":53},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L658),$H658=\"\",$H658=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K658,$K$1:$K658,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A659)-1","v":53},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K659,-1,0),$K$1:$K659,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 54"},"COMPOSIÇÃO","54","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (SINAPI 89714)","M",{"$f":"IF($L660>0,SUM(OFFSET(F660,1,0,$L660),0))","v":27.28},28.740000000000002,null,{"$f":"IF(ISERROR(F660),0,F660)","v":27.28},28.740000000000002,{"$f":"COUNTA($A$1:$A660)-1","v":54},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K660,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K660+1,K:K,0))-ROW(L660)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I660<>0,J660<>0),N660=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","9836",{"$f":"IF(ISNUMBER($L661),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L661-1,COLUMN(Composições!D661)-1),\"\")","v":"TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L661),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L661-1,COLUMN(Composições!E661)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H661*ROUND(I661,2),2)","v":15.92},{"$f":"TRUNC($H661*ROUND(J661,2),2)","v":15.92},1.0548999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L661),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L661-1,COLUMN(Composições!I661)-4)),0)","v":15.1},{"$f":"IF(ISNUMBER($L661),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L661-1,COLUMN(Composições!J661)-4)),0)","v":15.1},{"$f":"COUNTA($A$1:$A661)-1","v":54},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4760},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L661),$H661=\"\",$H661=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K661,$K$1:$K661,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","38383",{"$f":"IF(ISNUMBER($L662),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L662-1,COLUMN(Composições!D662)-1),\"\")","v":"LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L662),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L662-1,COLUMN(Composições!E662)-1),\"\")","v":"UN    "},0.06,0.06,2.47E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L662),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L662-1,COLUMN(Composições!I662)-4)),0)","v":2.74},{"$f":"IF(ISNUMBER($L662),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L662-1,COLUMN(Composições!J662)-4)),0)","v":2.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A662)-1","v":54},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2666},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L662),$H662=\"\",$H662=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K662,$K$1:$K662,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L663),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L663-1,COLUMN(Composições!D663)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L663),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L663-1,COLUMN(Composições!E663)-1),\"\")","v":"H"},11.3,12.76,0.44440000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L663),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L663-1,COLUMN(Composições!I663)-4)),0)","v":25.45},{"$f":"IF(ISNUMBER($L663),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L663-1,COLUMN(Composições!J663)-4)),0)","v":28.72},{"$f":"COUNTA($A$1:$A663)-1","v":54},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12189},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L663),$H663=\"\",$H663=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K663,$K$1:$K663,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L664),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L664-1,COLUMN(Composições!D664)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L664),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L664-1,COLUMN(Composições!E664)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L664),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L664-1,COLUMN(Composições!I664)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L664),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L664-1,COLUMN(Composições!J664)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A664)-1","v":54},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L664),$H664=\"\",$H664=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K664,$K$1:$K664,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L665),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L665-1,COLUMN(Composições!D665)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L665),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L665-1,COLUMN(Composições!E665)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L665),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L665-1,COLUMN(Composições!I665)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L665),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L665-1,COLUMN(Composições!J665)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A665)-1","v":54},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L665),$H665=\"\",$H665=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K665,$K$1:$K665,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L666),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L666-1,COLUMN(Composições!D666)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L666),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L666-1,COLUMN(Composições!E666)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L666),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L666-1,COLUMN(Composições!I666)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L666),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L666-1,COLUMN(Composições!J666)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A666)-1","v":54},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L666),$H666=\"\",$H666=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K666,$K$1:$K666,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L667),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L667-1,COLUMN(Composições!D667)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L667),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L667-1,COLUMN(Composições!E667)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L667),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L667-1,COLUMN(Composições!I667)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L667),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L667-1,COLUMN(Composições!J667)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A667)-1","v":54},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L667),$H667=\"\",$H667=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K667,$K$1:$K667,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L668),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L668-1,COLUMN(Composições!D668)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L668),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L668-1,COLUMN(Composições!E668)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L668),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L668-1,COLUMN(Composições!I668)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L668),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L668-1,COLUMN(Composições!J668)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A668)-1","v":54},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L668),$H668=\"\",$H668=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K668,$K$1:$K668,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L669),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L669-1,COLUMN(Composições!D669)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L669),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L669-1,COLUMN(Composições!E669)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L669),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L669-1,COLUMN(Composições!I669)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L669),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L669-1,COLUMN(Composições!J669)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A669)-1","v":54},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L669),$H669=\"\",$H669=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K669,$K$1:$K669,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L670),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L670-1,COLUMN(Composições!D670)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L670),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L670-1,COLUMN(Composições!E670)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L670),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L670-1,COLUMN(Composições!I670)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L670),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L670-1,COLUMN(Composições!J670)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A670)-1","v":54},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L670),$H670=\"\",$H670=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K670,$K$1:$K670,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A671)-1","v":54},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K671,-1,0),$K$1:$K671,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 55"},"COMPOSIÇÃO","55","TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 \" OU 3/4 \" COM BICO PARA MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 86913)                                                                                  ","UN    ",{"$f":"IF($L672>0,SUM(OFFSET(F672,1,0,$L672),0))","v":24.049999999999997},24.54,null,{"$f":"IF(ISERROR(F672),0,F672)","v":24.049999999999997},24.54,{"$f":"COUNTA($A$1:$A672)-1","v":55},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K672,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K672+1,K:K,0))-ROW(L672)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I672<>0,J672<>0),N672=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","3146",{"$f":"IF(ISNUMBER($L673),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L673-1,COLUMN(Composições!D673)-1),\"\")","v":"FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L673),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L673-1,COLUMN(Composições!E673)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H673*ROUND(I673,2),2)","v":0.08},{"$f":"TRUNC($H673*ROUND(J673,2),2)","v":0.08},2.1000000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L673),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L673-1,COLUMN(Composições!I673)-4)),0)","v":4.2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L673),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L673-1,COLUMN(Composições!J673)-4)),0)","v":4.2},{"$f":"COUNTA($A$1:$A673)-1","v":55},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2175},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L673),$H673=\"\",$H673=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K673,$K$1:$K673,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","11831",{"$f":"IF(ISNUMBER($L674),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L674-1,COLUMN(Composições!D674)-1),\"\")","v":"TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 \" OU 3/4 \" COM BICO PARA MANGUEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L674),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L674-1,COLUMN(Composições!E674)-1),\"\")","v":"UN    "},20.09,20.09,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L674),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L674-1,COLUMN(Composições!I674)-4)),0)","v":20.09},{"$f":"IF(ISNUMBER($L674),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L674-1,COLUMN(Composições!J674)-4)),0)","v":20.09},{"$f":"COUNTA($A$1:$A674)-1","v":55},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4465},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L674),$H674=\"\",$H674=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K674,$K$1:$K674,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L675),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L675-1,COLUMN(Composições!D675)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L675),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L675-1,COLUMN(Composições!E675)-1),\"\")","v":"H"},3.88,4.37,0.1525,{"$f":"IF(ISNUMBER($L675),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L675-1,COLUMN(Composições!I675)-4)),0)","v":25.45},{"$f":"IF(ISNUMBER($L675),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L675-1,COLUMN(Composições!J675)-4)),0)","v":28.72},{"$f":"COUNTA($A$1:$A675)-1","v":55},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12189},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L675),$H675=\"\",$H675=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K675,$K$1:$K675,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L676),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L676-1,COLUMN(Composições!D676)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L676),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L676-1,COLUMN(Composições!E676)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L676),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L676-1,COLUMN(Composições!I676)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L676),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L676-1,COLUMN(Composições!J676)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A676)-1","v":55},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L676),$H676=\"\",$H676=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K676,$K$1:$K676,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L677),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L677-1,COLUMN(Composições!D677)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L677),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L677-1,COLUMN(Composições!E677)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L677),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L677-1,COLUMN(Composições!I677)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L677),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L677-1,COLUMN(Composições!J677)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A677)-1","v":55},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L677),$H677=\"\",$H677=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K677,$K$1:$K677,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L678),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L678-1,COLUMN(Composições!D678)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L678),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L678-1,COLUMN(Composições!E678)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L678),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L678-1,COLUMN(Composições!I678)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L678),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L678-1,COLUMN(Composições!J678)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A678)-1","v":55},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L678),$H678=\"\",$H678=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K678,$K$1:$K678,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L679),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L679-1,COLUMN(Composições!D679)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L679),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L679-1,COLUMN(Composições!E679)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L679),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L679-1,COLUMN(Composições!I679)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L679),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L679-1,COLUMN(Composições!J679)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A679)-1","v":55},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L679),$H679=\"\",$H679=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K679,$K$1:$K679,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L680),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L680-1,COLUMN(Composições!D680)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L680),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L680-1,COLUMN(Composições!E680)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L680),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L680-1,COLUMN(Composições!I680)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L680),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L680-1,COLUMN(Composições!J680)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A680)-1","v":55},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L680),$H680=\"\",$H680=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K680,$K$1:$K680,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L681),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L681-1,COLUMN(Composições!D681)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L681),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L681-1,COLUMN(Composições!E681)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L681),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L681-1,COLUMN(Composições!I681)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L681),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L681-1,COLUMN(Composições!J681)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A681)-1","v":55},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L681),$H681=\"\",$H681=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K681,$K$1:$K681,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L682),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L682-1,COLUMN(Composições!D682)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L682),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L682-1,COLUMN(Composições!E682)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L682),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L682-1,COLUMN(Composições!I682)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L682),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L682-1,COLUMN(Composições!J682)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A682)-1","v":55},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L682),$H682=\"\",$H682=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K682,$K$1:$K682,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A683)-1","v":55},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K683,-1,0),$K$1:$K683,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 56"},"COMPOSIÇÃO","56","PAPELEIRA PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO E TOALHEIRO PLÁSTICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (SINAPI 95546)                                                                                 ","UN",{"$f":"IF($L684>0,SUM(OFFSET(F684,1,0,$L684),0))","v":139.58000000000001},140.96,null,{"$f":"IF(ISERROR(F684),0,F684)","v":139.58000000000001},140.96,{"$f":"COUNTA($A$1:$A684)-1","v":56},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K684,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K684+1,K:K,0))-ROW(L684)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I684<>0,J684<>0),N684=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L685),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L685-1,COLUMN(Composições!D685)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L685),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L685-1,COLUMN(Composições!E685)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H685*ROUND(I685,2),2)","v":12},{"$f":"TRUNC($H685*ROUND(J685,2),2)","v":13.38},0.59770000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L685),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L685-1,COLUMN(Composições!I685)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L685),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L685-1,COLUMN(Composições!J685)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A685)-1","v":56},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L685),$H685=\"\",$H685=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K685,$K$1:$K685,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","11703",{"$f":"IF(ISNUMBER($L686),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L686-1,COLUMN(Composições!D686)-1),\"\")","v":"PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L686),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L686-1,COLUMN(Composições!E686)-1),\"\")","v":"UN    "},80.84,80.84,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L686),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L686-1,COLUMN(Composições!I686)-4)),0)","v":80.84},{"$f":"IF(ISNUMBER($L686),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L686-1,COLUMN(Composições!J686)-4)),0)","v":80.84},{"$f":"COUNTA($A$1:$A686)-1","v":56},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3274},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L686),$H686=\"\",$H686=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K686,$K$1:$K686,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","37401",{"$f":"IF(ISNUMBER($L687),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L687-1,COLUMN(Composições!D687)-1),\"\")","v":"TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L687),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L687-1,COLUMN(Composições!E687)-1),\"\")","v":"UN    "},46.74,46.74,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L687),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L687-1,COLUMN(Composições!I687)-4)),0)","v":46.74},{"$f":"IF(ISNUMBER($L687),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L687-1,COLUMN(Composições!J687)-4)),0)","v":46.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A687)-1","v":56},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4416},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L687),$H687=\"\",$H687=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K687,$K$1:$K687,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L688),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L688-1,COLUMN(Composições!D688)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L688),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L688-1,COLUMN(Composições!E688)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L688),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L688-1,COLUMN(Composições!I688)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L688),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L688-1,COLUMN(Composições!J688)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A688)-1","v":56},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L688),$H688=\"\",$H688=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K688,$K$1:$K688,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L689),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L689-1,COLUMN(Composições!D689)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L689),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L689-1,COLUMN(Composições!E689)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L689),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L689-1,COLUMN(Composições!I689)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L689),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L689-1,COLUMN(Composições!J689)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A689)-1","v":56},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L689),$H689=\"\",$H689=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K689,$K$1:$K689,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L690),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L690-1,COLUMN(Composições!D690)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L690),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L690-1,COLUMN(Composições!E690)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L690),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L690-1,COLUMN(Composições!I690)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L690),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L690-1,COLUMN(Composições!J690)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A690)-1","v":56},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L690),$H690=\"\",$H690=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K690,$K$1:$K690,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L691),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L691-1,COLUMN(Composições!D691)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L691),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L691-1,COLUMN(Composições!E691)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L691),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L691-1,COLUMN(Composições!I691)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L691),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L691-1,COLUMN(Composições!J691)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A691)-1","v":56},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L691),$H691=\"\",$H691=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K691,$K$1:$K691,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L692),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L692-1,COLUMN(Composições!D692)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L692),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L692-1,COLUMN(Composições!E692)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L692),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L692-1,COLUMN(Composições!I692)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L692),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L692-1,COLUMN(Composições!J692)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A692)-1","v":56},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L692),$H692=\"\",$H692=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K692,$K$1:$K692,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L693),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L693-1,COLUMN(Composições!D693)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L693),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L693-1,COLUMN(Composições!E693)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L693),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L693-1,COLUMN(Composições!I693)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L693),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L693-1,COLUMN(Composições!J693)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A693)-1","v":56},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L693),$H693=\"\",$H693=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K693,$K$1:$K693,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L694),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L694-1,COLUMN(Composições!D694)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L694),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L694-1,COLUMN(Composições!E694)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L694),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L694-1,COLUMN(Composições!I694)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L694),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L694-1,COLUMN(Composições!J694)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A694)-1","v":56},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L694),$H694=\"\",$H694=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K694,$K$1:$K694,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A695)-1","v":56},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K695,-1,0),$K$1:$K695,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 57"},"COMPOSIÇÃO","57","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 (SINAPI 101807)","UN",{"$f":"IF($L696>0,SUM(OFFSET(F696,1,0,$L696),0))","v":398.15},422.44,null,{"$f":"IF(ISERROR(F696),0,F696)","v":398.15},422.44,{"$f":"COUNTA($A$1:$A696)-1","v":57},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K696,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K696+1,K:K,0))-ROW(L696)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I696<>0,J696<>0),N696=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","650",{"$f":"IF(ISNUMBER($L697),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L697-1,COLUMN(Composições!D697)-1),\"\")","v":"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L697),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L697-1,COLUMN(Composições!E697)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H697*ROUND(I697,2),2)","v":72.91},{"$f":"TRUNC($H697*ROUND(J697,2),2)","v":72.91},21.637699999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L697),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L697-1,COLUMN(Composições!I697)-4)),0)","v":3.37},{"$f":"IF(ISNUMBER($L697),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L697-1,COLUMN(Composições!J697)-4)),0)","v":3.37},{"$f":"COUNTA($A$1:$A697)-1","v":57},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":612},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L697),$H697=\"\",$H697=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K697,$K$1:$K697,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","87316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L698),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L698-1,COLUMN(Composições!D698)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L698),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L698-1,COLUMN(Composições!E698)-1),\"\")","v":"M3"},9.27,9.6,1.7899999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L698),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L698-1,COLUMN(Composições!I698)-4)),0)","v":518.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L698),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L698-1,COLUMN(Composições!J698)-4)),0)","v":536.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A698)-1","v":57},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11613},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L698),$H698=\"\",$H698=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K698,$K$1:$K698,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L699),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L699-1,COLUMN(Composições!D699)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L699),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L699-1,COLUMN(Composições!E699)-1),\"\")","v":"H"},103.39,116.04,4.2885999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L699),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L699-1,COLUMN(Composições!I699)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L699),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L699-1,COLUMN(Composições!J699)-4)),0)","v":27.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A699)-1","v":57},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12222},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L699),$H699=\"\",$H699=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K699,$K$1:$K699,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88628",{"$f":"IF(ISNUMBER($L700),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L700-1,COLUMN(Composições!D700)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L700),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L700-1,COLUMN(Composições!E700)-1),\"\")","v":"M3"},51.98,53.16,8.6300000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L700),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L700-1,COLUMN(Composições!I700)-4)),0)","v":602.37},{"$f":"IF(ISNUMBER($L700),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L700-1,COLUMN(Composições!J700)-4)),0)","v":616.08000000000004},{"$f":"COUNTA($A$1:$A700)-1","v":57},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11702},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L700),$H700=\"\",$H700=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K700,$K$1:$K700,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","94970",{"$f":"IF(ISNUMBER($L701),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L701-1,COLUMN(Composições!D701)-1),\"\")","v":"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L701),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L701-1,COLUMN(Composições!E701)-1),\"\")","v":"M3"},34.61,35.340000000000003,7.4399999999999994E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L701),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L701-1,COLUMN(Composições!I701)-4)),0)","v":465.24},{"$f":"IF(ISNUMBER($L701),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L701-1,COLUMN(Composições!J701)-4)),0)","v":475.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A701)-1","v":57},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7549},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L701),$H701=\"\",$H701=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K701,$K$1:$K701,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","97733",{"$f":"IF(ISNUMBER($L702),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L702-1,COLUMN(Composições!D702)-1),\"\")","v":"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L702),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L702-1,COLUMN(Composições!E702)-1),\"\")","v":"M3"},19.11,20.59,6.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L702),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L702-1,COLUMN(Composições!I702)-4)),0)","v":3186.43},{"$f":"IF(ISNUMBER($L702),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L702-1,COLUMN(Composições!J702)-4)),0)","v":3432.36},{"$f":"COUNTA($A$1:$A702)-1","v":57},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7660},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L702),$H702=\"\",$H702=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K702,$K$1:$K702,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","97735",{"$f":"IF(ISNUMBER($L703),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L703-1,COLUMN(Composições!D703)-1),\"\")","v":"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L703),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L703-1,COLUMN(Composições!E703)-1),\"\")","v":"M3"},102.2,109.56,4.48E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L703),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L703-1,COLUMN(Composições!I703)-4)),0)","v":2281.41},{"$f":"IF(ISNUMBER($L703),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L703-1,COLUMN(Composições!J703)-4)),0)","v":2445.66},{"$f":"COUNTA($A$1:$A703)-1","v":57},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7662},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L703),$H703=\"\",$H703=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K703,$K$1:$K703,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","101616",{"$f":"IF(ISNUMBER($L704),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L704-1,COLUMN(Composições!D704)-1),\"\")","v":"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L704),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L704-1,COLUMN(Composições!E704)-1),\"\")","v":"M2"},4.68,5.24,0.81,{"$f":"IF(ISNUMBER($L704),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L704-1,COLUMN(Composições!I704)-4)),0)","v":5.79},{"$f":"IF(ISNUMBER($L704),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L704-1,COLUMN(Composições!J704)-4)),0)","v":6.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A704)-1","v":57},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10765},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L704),$H704=\"\",$H704=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K704,$K$1:$K704,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L705),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L705-1,COLUMN(Composições!D705)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L705),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L705-1,COLUMN(Composições!E705)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L705),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L705-1,COLUMN(Composições!I705)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L705),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L705-1,COLUMN(Composições!J705)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A705)-1","v":57},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L705),$H705=\"\",$H705=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K705,$K$1:$K705,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L706),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L706-1,COLUMN(Composições!D706)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L706),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L706-1,COLUMN(Composições!E706)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L706),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L706-1,COLUMN(Composições!I706)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L706),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L706-1,COLUMN(Composições!J706)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A706)-1","v":57},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L706),$H706=\"\",$H706=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K706,$K$1:$K706,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A707)-1","v":57},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K707,-1,0),$K$1:$K707,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 58"},"COMPOSIÇÃO","58","FOSSA SEPTICA E BIOFILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *650* LITROS CADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NBR 7229) ","UN",{"$f":"IF($L708>0,SUM(OFFSET(F708,1,0,$L708),0))","v":2489.2400000000002},2521.7600000000002,null,{"$f":"IF(ISERROR(F708),0,F708)","v":2489.2400000000002},2521.7600000000002,{"$f":"COUNTA($A$1:$A708)-1","v":58},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K708,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K708+1,K:K,0))-ROW(L708)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I708<>0,J708<>0),N708=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","101616",{"$f":"IF(ISNUMBER($L709),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L709-1,COLUMN(Composições!D709)-1),\"\")","v":"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L709),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L709-1,COLUMN(Composições!E709)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"TRUNC($H709*ROUND(I709,2),2)","v":23.16},{"$f":"TRUNC($H709*ROUND(J709,2),2)","v":25.92},4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L709),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L709-1,COLUMN(Composições!I709)-4)),0)","v":5.79},{"$f":"IF(ISNUMBER($L709),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L709-1,COLUMN(Composições!J709)-4)),0)","v":6.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A709)-1","v":58},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10765},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L709),$H709=\"\",$H709=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K709,$K$1:$K709,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","39361",{"$f":"IF(ISNUMBER($L710),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L710-1,COLUMN(Composições!D710)-1),\"\")","v":"FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L710),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L710-1,COLUMN(Composições!E710)-1),\"\")","v":"UN    "},1051.81,1051.81,0.6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L710),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L710-1,COLUMN(Composições!I710)-4)),0)","v":1753.02},{"$f":"IF(ISNUMBER($L710),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L710-1,COLUMN(Composições!J710)-4)),0)","v":1753.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A710)-1","v":58},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2204},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L710),$H710=\"\",$H710=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K710,$K$1:$K710,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","39365",{"$f":"IF(ISNUMBER($L711),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L711-1,COLUMN(Composições!D711)-1),\"\")","v":"FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L711),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L711-1,COLUMN(Composições!E711)-1),\"\")","v":"UN    "},1167.99,1167.99,0.6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L711),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L711-1,COLUMN(Composições!I711)-4)),0)","v":1946.65},{"$f":"IF(ISNUMBER($L711),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L711-1,COLUMN(Composições!J711)-4)),0)","v":1946.65},{"$f":"COUNTA($A$1:$A711)-1","v":58},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2150},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L711),$H711=\"\",$H711=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K711,$K$1:$K711,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L712),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L712-1,COLUMN(Composições!D712)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L712),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L712-1,COLUMN(Composições!E712)-1),\"\")","v":"H"},101.8,114.88,4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L712),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L712-1,COLUMN(Composições!I712)-4)),0)","v":25.45},{"$f":"IF(ISNUMBER($L712),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L712-1,COLUMN(Composições!J712)-4)),0)","v":28.72},{"$f":"COUNTA($A$1:$A712)-1","v":58},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12189},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L712),$H712=\"\",$H712=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K712,$K$1:$K712,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"COMPOSIÇÃO","1",{"$f":"IF(ISNUMBER($L713),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L713-1,COLUMN(Composições!D713)-1),\"\")","v":"REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (SINAPI 96995)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L713),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L713-1,COLUMN(Composições!E713)-1),\"\")","v":"M3"},144.47999999999999,161.16,3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L713),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L713-1,COLUMN(Composições!I713)-4)),0)","v":48.16},{"$f":"IF(ISNUMBER($L713),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L713-1,COLUMN(Composições!J713)-4)),0)","v":53.72},{"$f":"COUNTA($A$1:$A713)-1","v":58},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L713),$H713=\"\",$H713=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K713,$K$1:$K713,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L714),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L714-1,COLUMN(Composições!D714)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L714),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L714-1,COLUMN(Composições!E714)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L714),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L714-1,COLUMN(Composições!I714)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L714),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L714-1,COLUMN(Composições!J714)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A714)-1","v":58},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L714),$H714=\"\",$H714=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K714,$K$1:$K714,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L715),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L715-1,COLUMN(Composições!D715)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L715),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L715-1,COLUMN(Composições!E715)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L715),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L715-1,COLUMN(Composições!I715)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L715),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L715-1,COLUMN(Composições!J715)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A715)-1","v":58},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L715),$H715=\"\",$H715=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K715,$K$1:$K715,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L716),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L716-1,COLUMN(Composições!D716)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L716),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L716-1,COLUMN(Composições!E716)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L716),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L716-1,COLUMN(Composições!I716)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L716),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L716-1,COLUMN(Composições!J716)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A716)-1","v":58},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L716),$H716=\"\",$H716=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K716,$K$1:$K716,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L717),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L717-1,COLUMN(Composições!D717)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L717),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L717-1,COLUMN(Composições!E717)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L717),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L717-1,COLUMN(Composições!I717)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L717),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L717-1,COLUMN(Composições!J717)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A717)-1","v":58},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L717),$H717=\"\",$H717=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K717,$K$1:$K717,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L718),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L718-1,COLUMN(Composições!D718)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L718),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L718-1,COLUMN(Composições!E718)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L718),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L718-1,COLUMN(Composições!I718)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L718),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L718-1,COLUMN(Composições!J718)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A718)-1","v":58},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L718),$H718=\"\",$H718=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K718,$K$1:$K718,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A719)-1","v":58},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K719,-1,0),$K$1:$K719,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 59"},"COMPOSIÇÃO","59","SUMIDOURO RETANGULAR COM MATERIAL FILTRANTE. AF_12/2020 (SINAPI 98094)","UN",{"$f":"IF($L720>0,SUM(OFFSET(F720,1,0,$L720),0))","v":332.84000000000003},365.78000000000003,null,{"$f":"IF(ISERROR(F720),0,F720)","v":332.84000000000003},365.78000000000003,{"$f":"COUNTA($A$1:$A720)-1","v":59},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K720,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K720+1,K:K,0))-ROW(L720)-2","v":9},{"$f":"IF(AND(OR(I720<>0,J720<>0),N720=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","5678",{"$f":"IF(ISNUMBER($L721),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L721-1,COLUMN(Composições!D721)-1),\"\")","v":"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L721),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L721-1,COLUMN(Composições!E721)-1),\"\")","v":"CHP"},{"$f":"TRUNC($H721*ROUND(I721,2),2)","v":17.63},{"$f":"TRUNC($H721*ROUND(J721,2),2)","v":18.16},0.11990000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L721),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L721-1,COLUMN(Composições!I721)-4)),0)","v":147.08000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L721),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L721-1,COLUMN(Composições!J721)-4)),0)","v":151.47999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A721)-1","v":59},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5347},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L721),$H721=\"\",$H721=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K721,$K$1:$K721,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","5679",{"$f":"IF(ISNUMBER($L722),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L722-1,COLUMN(Composições!D722)-1),\"\")","v":"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L722),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L722-1,COLUMN(Composições!E722)-1),\"\")","v":"CHI"},15.75,16.82,0.24429999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L722),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L722-1,COLUMN(Composições!I722)-4)),0)","v":64.48},{"$f":"IF(ISNUMBER($L722),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L722-1,COLUMN(Composições!J722)-4)),0)","v":68.88},{"$f":"COUNTA($A$1:$A722)-1","v":59},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5492},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L722),$H722=\"\",$H722=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K722,$K$1:$K722,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L723),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L723-1,COLUMN(Composições!D723)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L723),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L723-1,COLUMN(Composições!E723)-1),\"\")","v":"H"},252.33,281.48,12.5664,{"$f":"IF(ISNUMBER($L723),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L723-1,COLUMN(Composições!I723)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L723),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L723-1,COLUMN(Composições!J723)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A723)-1","v":59},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L723),$H723=\"\",$H723=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K723,$K$1:$K723,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","42408",{"$f":"IF(ISNUMBER($L724),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L724-1,COLUMN(Composições!D724)-1),\"\")","v":"LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L724),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L724-1,COLUMN(Composições!E724)-1),\"\")","v":"M2    "},6.21,6.21,2.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L724),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L724-1,COLUMN(Composições!I724)-4)),0)","v":2.59},{"$f":"IF(ISNUMBER($L724),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L724-1,COLUMN(Composições!J724)-4)),0)","v":2.59},{"$f":"COUNTA($A$1:$A724)-1","v":59},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2697},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L724),$H724=\"\",$H724=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K724,$K$1:$K724,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"COMPOSIÇÃO","54",{"$f":"IF(ISNUMBER($L725),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L725-1,COLUMN(Composições!D725)-1),\"\")","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (SINAPI 89714)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L725),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L725-1,COLUMN(Composições!E725)-1),\"\")","v":"M"},40.92,43.11,1.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L725),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L725-1,COLUMN(Composições!I725)-4)),0)","v":27.28},{"$f":"IF(ISNUMBER($L725),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L725-1,COLUMN(Composições!J725)-4)),0)","v":28.740000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A725)-1","v":59},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":60},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L725),$H725=\"\",$H725=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K725,$K$1:$K725,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L726),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L726-1,COLUMN(Composições!D726)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L726),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L726-1,COLUMN(Composições!E726)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L726),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L726-1,COLUMN(Composições!I726)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L726),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L726-1,COLUMN(Composições!J726)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A726)-1","v":59},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L726),$H726=\"\",$H726=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K726,$K$1:$K726,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L727),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L727-1,COLUMN(Composições!D727)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L727),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L727-1,COLUMN(Composições!E727)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L727),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L727-1,COLUMN(Composições!I727)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L727),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L727-1,COLUMN(Composições!J727)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A727)-1","v":59},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L727),$H727=\"\",$H727=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K727,$K$1:$K727,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L728),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L728-1,COLUMN(Composições!D728)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L728),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L728-1,COLUMN(Composições!E728)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L728),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L728-1,COLUMN(Composições!I728)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L728),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L728-1,COLUMN(Composições!J728)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A728)-1","v":59},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L728),$H728=\"\",$H728=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K728,$K$1:$K728,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L729),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L729-1,COLUMN(Composições!D729)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L729),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L729-1,COLUMN(Composições!E729)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L729),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L729-1,COLUMN(Composições!I729)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L729),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L729-1,COLUMN(Composições!J729)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A729)-1","v":59},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L729),$H729=\"\",$H729=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K729,$K$1:$K729,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A730)-1","v":59},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K730,-1,0),$K$1:$K730,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 60"},"COMPOSIÇÃO","60","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (SINAPI 101876)","UN",{"$f":"IF($L731>0,SUM(OFFSET(F731,1,0,$L731),0))","v":107.39},109.38999999999999,null,{"$f":"IF(ISERROR(F731),0,F731)","v":107.39},109.38999999999999,{"$f":"COUNTA($A$1:$A731)-1","v":60},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K731,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K731+1,K:K,0))-ROW(L731)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I731<>0,J731<>0),N731=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","39804",{"$f":"IF(ISNUMBER($L732),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L732-1,COLUMN(Composições!D732)-1),\"\")","v":"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L732),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L732-1,COLUMN(Composições!E732)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H732*ROUND(I732,2),2)","v":89.15},{"$f":"TRUNC($H732*ROUND(J732,2),2)","v":89.15},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L732),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L732-1,COLUMN(Composições!I732)-4)),0)","v":89.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L732),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L732-1,COLUMN(Composições!J732)-4)),0)","v":89.15},{"$f":"COUNTA($A$1:$A732)-1","v":60},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3756},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L732),$H732=\"\",$H732=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K732,$K$1:$K732,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","87367",{"$f":"IF(ISNUMBER($L733),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L733-1,COLUMN(Composições!D733)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L733),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L733-1,COLUMN(Composições!E733)-1),\"\")","v":"M3"},2.84,2.96,4.4000000000000003E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L733),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L733-1,COLUMN(Composições!I733)-4)),0)","v":647.65},{"$f":"IF(ISNUMBER($L733),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L733-1,COLUMN(Composições!J733)-4)),0)","v":673.71},{"$f":"COUNTA($A$1:$A733)-1","v":60},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11661},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L733),$H733=\"\",$H733=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K733,$K$1:$K733,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L734),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L734-1,COLUMN(Composições!D734)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L734),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L734-1,COLUMN(Composições!E734)-1),\"\")","v":"H"},7.02,7.85,0.32590000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L734),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L734-1,COLUMN(Composições!I734)-4)),0)","v":21.56},{"$f":"IF(ISNUMBER($L734),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L734-1,COLUMN(Composições!J734)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A734)-1","v":60},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12172},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L734),$H734=\"\",$H734=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K734,$K$1:$K734,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L735),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L735-1,COLUMN(Composições!D735)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L735),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L735-1,COLUMN(Composições!E735)-1),\"\")","v":"H"},8.3800000000000008,9.43,0.32590000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L735),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L735-1,COLUMN(Composições!I735)-4)),0)","v":25.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L735),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L735-1,COLUMN(Composições!J735)-4)),0)","v":28.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A735)-1","v":60},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12186},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L735),$H735=\"\",$H735=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K735,$K$1:$K735,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L736),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L736-1,COLUMN(Composições!D736)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L736),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L736-1,COLUMN(Composições!E736)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L736),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L736-1,COLUMN(Composições!I736)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L736),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L736-1,COLUMN(Composições!J736)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A736)-1","v":60},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L736),$H736=\"\",$H736=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K736,$K$1:$K736,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L737),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L737-1,COLUMN(Composições!D737)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L737),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L737-1,COLUMN(Composições!E737)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L737),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L737-1,COLUMN(Composições!I737)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L737),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L737-1,COLUMN(Composições!J737)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A737)-1","v":60},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L737),$H737=\"\",$H737=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K737,$K$1:$K737,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L738),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L738-1,COLUMN(Composições!D738)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L738),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L738-1,COLUMN(Composições!E738)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L738),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L738-1,COLUMN(Composições!I738)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L738),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L738-1,COLUMN(Composições!J738)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A738)-1","v":60},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L738),$H738=\"\",$H738=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K738,$K$1:$K738,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L739),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L739-1,COLUMN(Composições!D739)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L739),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L739-1,COLUMN(Composições!E739)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L739),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L739-1,COLUMN(Composições!I739)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L739),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L739-1,COLUMN(Composições!J739)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A739)-1","v":60},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L739),$H739=\"\",$H739=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K739,$K$1:$K739,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L740),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L740-1,COLUMN(Composições!D740)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L740),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L740-1,COLUMN(Composições!E740)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L740),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L740-1,COLUMN(Composições!I740)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L740),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L740-1,COLUMN(Composições!J740)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A740)-1","v":60},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L740),$H740=\"\",$H740=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K740,$K$1:$K740,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L741),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L741-1,COLUMN(Composições!D741)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L741),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L741-1,COLUMN(Composições!E741)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L741),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L741-1,COLUMN(Composições!I741)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L741),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L741-1,COLUMN(Composições!J741)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A741)-1","v":60},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L741),$H741=\"\",$H741=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K741,$K$1:$K741,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A742)-1","v":60},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K742,-1,0),$K$1:$K742,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 61"},"COMPOSIÇÃO","61","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (SINAPI 91854)","M",{"$f":"IF($L743>0,SUM(OFFSET(F743,1,0,$L743),0))","v":6.63},6.98,null,{"$f":"IF(ISERROR(F743),0,F743)","v":6.63},6.98,{"$f":"COUNTA($A$1:$A743)-1","v":61},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K743,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K743+1,K:K,0))-ROW(L743)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I743<>0,J743<>0),N743=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","2688",{"$f":"IF(ISNUMBER($L744),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L744-1,COLUMN(Composições!D744)-1),\"\")","v":"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L744),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L744-1,COLUMN(Composições!E744)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H744*ROUND(I744,2),2)","v":3.75},{"$f":"TRUNC($H744*ROUND(J744,2),2)","v":3.75},1.0169999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L744),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L744-1,COLUMN(Composições!I744)-4)),0)","v":3.69},{"$f":"IF(ISNUMBER($L744),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L744-1,COLUMN(Composições!J744)-4)),0)","v":3.69},{"$f":"COUNTA($A$1:$A744)-1","v":61},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1933},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L744),$H744=\"\",$H744=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K744,$K$1:$K744,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L745),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L745-1,COLUMN(Composições!D745)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L745),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L745-1,COLUMN(Composições!E745)-1),\"\")","v":"H"},2.88,3.23,0.13400000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L745),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L745-1,COLUMN(Composições!I745)-4)),0)","v":21.56},{"$f":"IF(ISNUMBER($L745),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L745-1,COLUMN(Composições!J745)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A745)-1","v":61},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12172},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L745),$H745=\"\",$H745=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K745,$K$1:$K745,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L746),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L746-1,COLUMN(Composições!D746)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L746),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L746-1,COLUMN(Composições!E746)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L746),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L746-1,COLUMN(Composições!I746)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L746),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L746-1,COLUMN(Composições!J746)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A746)-1","v":61},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L746),$H746=\"\",$H746=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K746,$K$1:$K746,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L747),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L747-1,COLUMN(Composições!D747)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L747),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L747-1,COLUMN(Composições!E747)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L747),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L747-1,COLUMN(Composições!I747)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L747),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L747-1,COLUMN(Composições!J747)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A747)-1","v":61},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L747),$H747=\"\",$H747=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K747,$K$1:$K747,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L748),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L748-1,COLUMN(Composições!D748)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L748),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L748-1,COLUMN(Composições!E748)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L748),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L748-1,COLUMN(Composições!I748)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L748),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L748-1,COLUMN(Composições!J748)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A748)-1","v":61},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L748),$H748=\"\",$H748=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K748,$K$1:$K748,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L749),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L749-1,COLUMN(Composições!D749)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L749),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L749-1,COLUMN(Composições!E749)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L749),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L749-1,COLUMN(Composições!I749)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L749),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L749-1,COLUMN(Composições!J749)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A749)-1","v":61},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L749),$H749=\"\",$H749=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K749,$K$1:$K749,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L750),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L750-1,COLUMN(Composições!D750)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L750),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L750-1,COLUMN(Composições!E750)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L750),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L750-1,COLUMN(Composições!I750)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L750),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L750-1,COLUMN(Composições!J750)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A750)-1","v":61},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L750),$H750=\"\",$H750=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K750,$K$1:$K750,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L751),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L751-1,COLUMN(Composições!D751)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L751),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L751-1,COLUMN(Composições!E751)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L751),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L751-1,COLUMN(Composições!I751)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L751),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L751-1,COLUMN(Composições!J751)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A751)-1","v":61},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L751),$H751=\"\",$H751=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K751,$K$1:$K751,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L752),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L752-1,COLUMN(Composições!D752)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L752),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L752-1,COLUMN(Composições!E752)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L752),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L752-1,COLUMN(Composições!I752)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L752),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L752-1,COLUMN(Composições!J752)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A752)-1","v":61},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L752),$H752=\"\",$H752=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K752,$K$1:$K752,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L753),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L753-1,COLUMN(Composições!D753)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L753),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L753-1,COLUMN(Composições!E753)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L753),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L753-1,COLUMN(Composições!I753)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L753),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L753-1,COLUMN(Composições!J753)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A753)-1","v":61},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L753),$H753=\"\",$H753=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K753,$K$1:$K753,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A754)-1","v":61},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K754,-1,0),$K$1:$K754,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 62"},"COMPOSIÇÃO","62","CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 2\", COM TAMPA, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO (SINAPI 91854)","UN    ",{"$f":"IF($L755>0,SUM(OFFSET(F755,1,0,$L755),0))","v":3.19},3.2199999999999998,null,{"$f":"IF(ISERROR(F755),0,F755)","v":3.19},3.2199999999999998,{"$f":"COUNTA($A$1:$A755)-1","v":62},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K755,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K755+1,K:K,0))-ROW(L755)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I755<>0,J755<>0),N755=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","1872",{"$f":"IF(ISNUMBER($L756),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L756-1,COLUMN(Composições!D756)-1),\"\")","v":"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L756),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L756-1,COLUMN(Composições!E756)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H756*ROUND(I756,2),2)","v":2.94},{"$f":"TRUNC($H756*ROUND(J756,2),2)","v":2.94},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L756),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L756-1,COLUMN(Composições!I756)-4)),0)","v":2.94},{"$f":"IF(ISNUMBER($L756),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L756-1,COLUMN(Composições!J756)-4)),0)","v":2.94},{"$f":"COUNTA($A$1:$A756)-1","v":62},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1004},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L756),$H756=\"\",$H756=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K756,$K$1:$K756,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L757),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L757-1,COLUMN(Composições!D757)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L757),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L757-1,COLUMN(Composições!E757)-1),\"\")","v":"H"},0.25,0.28000000000000003,0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L757),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L757-1,COLUMN(Composições!I757)-4)),0)","v":25.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L757),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L757-1,COLUMN(Composições!J757)-4)),0)","v":28.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A757)-1","v":62},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12186},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L757),$H757=\"\",$H757=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K757,$K$1:$K757,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L758),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L758-1,COLUMN(Composições!D758)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L758),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L758-1,COLUMN(Composições!E758)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L758),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L758-1,COLUMN(Composições!I758)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L758),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L758-1,COLUMN(Composições!J758)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A758)-1","v":62},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L758),$H758=\"\",$H758=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K758,$K$1:$K758,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L759),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L759-1,COLUMN(Composições!D759)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L759),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L759-1,COLUMN(Composições!E759)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L759),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L759-1,COLUMN(Composições!I759)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L759),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L759-1,COLUMN(Composições!J759)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A759)-1","v":62},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L759),$H759=\"\",$H759=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K759,$K$1:$K759,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L760),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L760-1,COLUMN(Composições!D760)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L760),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L760-1,COLUMN(Composições!E760)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L760),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L760-1,COLUMN(Composições!I760)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L760),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L760-1,COLUMN(Composições!J760)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A760)-1","v":62},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L760),$H760=\"\",$H760=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K760,$K$1:$K760,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L761),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L761-1,COLUMN(Composições!D761)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L761),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L761-1,COLUMN(Composições!E761)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L761),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L761-1,COLUMN(Composições!I761)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L761),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L761-1,COLUMN(Composições!J761)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A761)-1","v":62},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L761),$H761=\"\",$H761=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K761,$K$1:$K761,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L762),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L762-1,COLUMN(Composições!D762)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L762),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L762-1,COLUMN(Composições!E762)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L762),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L762-1,COLUMN(Composições!I762)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L762),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L762-1,COLUMN(Composições!J762)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A762)-1","v":62},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L762),$H762=\"\",$H762=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K762,$K$1:$K762,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L763),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L763-1,COLUMN(Composições!D763)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L763),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L763-1,COLUMN(Composições!E763)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L763),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L763-1,COLUMN(Composições!I763)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L763),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L763-1,COLUMN(Composições!J763)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A763)-1","v":62},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L763),$H763=\"\",$H763=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K763,$K$1:$K763,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L764),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L764-1,COLUMN(Composições!D764)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L764),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L764-1,COLUMN(Composições!E764)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L764),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L764-1,COLUMN(Composições!I764)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L764),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L764-1,COLUMN(Composições!J764)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A764)-1","v":62},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L764),$H764=\"\",$H764=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K764,$K$1:$K764,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L765),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L765-1,COLUMN(Composições!D765)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L765),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L765-1,COLUMN(Composições!E765)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L765),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L765-1,COLUMN(Composições!I765)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L765),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L765-1,COLUMN(Composições!J765)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A765)-1","v":62},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L765),$H765=\"\",$H765=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K765,$K$1:$K765,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A766)-1","v":62},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K766,-1,0),$K$1:$K766,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 63"},"COMPOSIÇÃO","63","RACK METÁLICO FECHADO PARA DVR, INSTALAÇÃO NA PAREDE JUNTO AO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (SINAPI 98305)",null,{"$f":"IF($L767>0,SUM(OFFSET(F767,1,0,$L767),0))","v":885.67},891.6,null,{"$f":"IF(ISERROR(F767),0,F767)","v":885.67},891.6,{"$f":"COUNTA($A$1:$A767)-1","v":63},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K767,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K767+1,K:K,0))-ROW(L767)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I767<>0,J767<>0),N767=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","43836",{"$f":"IF(ISNUMBER($L768),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L768-1,COLUMN(Composições!D768)-1),\"\")","v":"RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L768),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L768-1,COLUMN(Composições!E768)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H768*ROUND(I768,2),2)","v":837.18},{"$f":"TRUNC($H768*ROUND(J768,2),2)","v":837.18},0.3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L768),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L768-1,COLUMN(Composições!I768)-4)),0)","v":2790.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L768),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L768-1,COLUMN(Composições!J768)-4)),0)","v":2790.62},{"$f":"COUNTA($A$1:$A768)-1","v":63},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3768},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L768),$H768=\"\",$H768=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K768,$K$1:$K768,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L769),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L769-1,COLUMN(Composições!D769)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L769),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L769-1,COLUMN(Composições!E769)-1),\"\")","v":"H"},22.11,24.73,1.0259,{"$f":"IF(ISNUMBER($L769),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L769-1,COLUMN(Composições!I769)-4)),0)","v":21.56},{"$f":"IF(ISNUMBER($L769),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L769-1,COLUMN(Composições!J769)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A769)-1","v":63},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12172},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L769),$H769=\"\",$H769=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K769,$K$1:$K769,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L770),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L770-1,COLUMN(Composições!D770)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L770),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L770-1,COLUMN(Composições!E770)-1),\"\")","v":"H"},26.38,29.69,1.0259,{"$f":"IF(ISNUMBER($L770),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L770-1,COLUMN(Composições!I770)-4)),0)","v":25.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L770),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L770-1,COLUMN(Composições!J770)-4)),0)","v":28.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A770)-1","v":63},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12186},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L770),$H770=\"\",$H770=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K770,$K$1:$K770,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L771),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L771-1,COLUMN(Composições!D771)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L771),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L771-1,COLUMN(Composições!E771)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L771),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L771-1,COLUMN(Composições!I771)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L771),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L771-1,COLUMN(Composições!J771)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A771)-1","v":63},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L771),$H771=\"\",$H771=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K771,$K$1:$K771,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L772),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L772-1,COLUMN(Composições!D772)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L772),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L772-1,COLUMN(Composições!E772)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L772),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L772-1,COLUMN(Composições!I772)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L772),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L772-1,COLUMN(Composições!J772)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A772)-1","v":63},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L772),$H772=\"\",$H772=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K772,$K$1:$K772,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L773),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L773-1,COLUMN(Composições!D773)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L773),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L773-1,COLUMN(Composições!E773)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L773),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L773-1,COLUMN(Composições!I773)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L773),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L773-1,COLUMN(Composições!J773)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A773)-1","v":63},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L773),$H773=\"\",$H773=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K773,$K$1:$K773,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L774),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L774-1,COLUMN(Composições!D774)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L774),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L774-1,COLUMN(Composições!E774)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L774),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L774-1,COLUMN(Composições!I774)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L774),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L774-1,COLUMN(Composições!J774)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A774)-1","v":63},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L774),$H774=\"\",$H774=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K774,$K$1:$K774,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L775),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L775-1,COLUMN(Composições!D775)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L775),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L775-1,COLUMN(Composições!E775)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L775),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L775-1,COLUMN(Composições!I775)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L775),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L775-1,COLUMN(Composições!J775)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A775)-1","v":63},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L775),$H775=\"\",$H775=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K775,$K$1:$K775,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L776),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L776-1,COLUMN(Composições!D776)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L776),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L776-1,COLUMN(Composições!E776)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L776),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L776-1,COLUMN(Composições!I776)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L776),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L776-1,COLUMN(Composições!J776)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A776)-1","v":63},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L776),$H776=\"\",$H776=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K776,$K$1:$K776,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L777),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L777-1,COLUMN(Composições!D777)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L777),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L777-1,COLUMN(Composições!E777)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L777),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L777-1,COLUMN(Composições!I777)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L777),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L777-1,COLUMN(Composições!J777)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A777)-1","v":63},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L777),$H777=\"\",$H777=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K777,$K$1:$K777,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A778)-1","v":63},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K778,-1,0),$K$1:$K778,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 64"},"COMPOSIÇÃO","64","ESPELHO DE BEIRAL EM PVC, BRANCO, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","M",{"$f":"IF($L779>0,SUM(OFFSET(F779,1,0,$L779),0))","v":18.43},19.309999999999999,null,{"$f":"IF(ISERROR(F779),0,F779)","v":18.43},19.309999999999999,{"$f":"COUNTA($A$1:$A779)-1","v":64},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K779,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K779+1,K:K,0))-ROW(L779)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I779<>0,J779<>0),N779=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","36250",{"$f":"IF(ISNUMBER($L780),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L780-1,COLUMN(Composições!D780)-1),\"\")","v":"RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L780),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L780-1,COLUMN(Composições!E780)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H780*ROUND(I780,2),2)","v":5.74},{"$f":"TRUNC($H780*ROUND(J780,2),2)","v":5.74},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L780),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L780-1,COLUMN(Composições!I780)-4)),0)","v":5.74},{"$f":"IF(ISNUMBER($L780),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L780-1,COLUMN(Composições!J780)-4)),0)","v":5.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A780)-1","v":64},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3870},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L780),$H780=\"\",$H780=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K780,$K$1:$K780,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L781),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L781-1,COLUMN(Composições!D781)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L781),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L781-1,COLUMN(Composições!E781)-1),\"\")","v":"H"},7.23,8.11,0.3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L781),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L781-1,COLUMN(Composições!I781)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L781),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L781-1,COLUMN(Composições!J781)-4)),0)","v":27.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A781)-1","v":64},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12222},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L781),$H781=\"\",$H781=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K781,$K$1:$K781,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","20206",{"$f":"IF(ISNUMBER($L782),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L782-1,COLUMN(Composições!D782)-1),\"\")","v":"SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L782),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L782-1,COLUMN(Composições!E782)-1),\"\")","v":"M     "},5.46,5.46,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L782),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L782-1,COLUMN(Composições!I782)-4)),0)","v":5.46},{"$f":"IF(ISNUMBER($L782),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L782-1,COLUMN(Composições!J782)-4)),0)","v":5.46},{"$f":"COUNTA($A$1:$A782)-1","v":64},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3918},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L782),$H782=\"\",$H782=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K782,$K$1:$K782,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L783),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L783-1,COLUMN(Composições!D783)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L783),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L783-1,COLUMN(Composições!E783)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L783),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L783-1,COLUMN(Composições!I783)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L783),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L783-1,COLUMN(Composições!J783)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A783)-1","v":64},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L783),$H783=\"\",$H783=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K783,$K$1:$K783,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L784),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L784-1,COLUMN(Composições!D784)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L784),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L784-1,COLUMN(Composições!E784)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L784),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L784-1,COLUMN(Composições!I784)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L784),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L784-1,COLUMN(Composições!J784)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A784)-1","v":64},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L784),$H784=\"\",$H784=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K784,$K$1:$K784,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L785),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L785-1,COLUMN(Composições!D785)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L785),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L785-1,COLUMN(Composições!E785)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L785),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L785-1,COLUMN(Composições!I785)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L785),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L785-1,COLUMN(Composições!J785)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A785)-1","v":64},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L785),$H785=\"\",$H785=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K785,$K$1:$K785,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L786),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L786-1,COLUMN(Composições!D786)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L786),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L786-1,COLUMN(Composições!E786)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L786),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L786-1,COLUMN(Composições!I786)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L786),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L786-1,COLUMN(Composições!J786)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A786)-1","v":64},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L786),$H786=\"\",$H786=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K786,$K$1:$K786,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L787),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L787-1,COLUMN(Composições!D787)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L787),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L787-1,COLUMN(Composições!E787)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L787),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L787-1,COLUMN(Composições!I787)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L787),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L787-1,COLUMN(Composições!J787)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A787)-1","v":64},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L787),$H787=\"\",$H787=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K787,$K$1:$K787,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L788),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L788-1,COLUMN(Composições!D788)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L788),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L788-1,COLUMN(Composições!E788)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L788),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L788-1,COLUMN(Composições!I788)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L788),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L788-1,COLUMN(Composições!J788)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A788)-1","v":64},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L788),$H788=\"\",$H788=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K788,$K$1:$K788,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L789),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L789-1,COLUMN(Composições!D789)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L789),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L789-1,COLUMN(Composições!E789)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L789),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L789-1,COLUMN(Composições!I789)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L789),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L789-1,COLUMN(Composições!J789)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A789)-1","v":64},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L789),$H789=\"\",$H789=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K789,$K$1:$K789,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A790)-1","v":64},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K790,-1,0),$K$1:$K790,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 65"},"COMPOSIÇÃO","65","ESTRUTURA DE MADEIRA (TESOURA E TRAMA) PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (SINAPI 100385)","M2",{"$f":"IF($L791>0,SUM(OFFSET(F791,1,0,$L791),0))","v":24.21},25.330000000000002,null,{"$f":"IF(ISERROR(F791),0,F791)","v":24.21},25.330000000000002,{"$f":"COUNTA($A$1:$A791)-1","v":65},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K791,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K791+1,K:K,0))-ROW(L791)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I791<>0,J791<>0),N791=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","4425",{"$f":"IF(ISNUMBER($L792),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L792-1,COLUMN(Composições!D792)-1),\"\")","v":"VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L792),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L792-1,COLUMN(Composições!E792)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H792*ROUND(I792,2),2)","v":3.1},{"$f":"TRUNC($H792*ROUND(J792,2),2)","v":3.1},0.185,{"$f":"IF(ISNUMBER($L792),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L792-1,COLUMN(Composições!I792)-4)),0)","v":16.809999999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L792),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L792-1,COLUMN(Composições!J792)-4)),0)","v":16.809999999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A792)-1","v":65},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4986},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L792),$H792=\"\",$H792=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K792,$K$1:$K792,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4430",{"$f":"IF(ISNUMBER($L793),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L793-1,COLUMN(Composições!D793)-1),\"\")","v":"CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L793),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L793-1,COLUMN(Composições!E793)-1),\"\")","v":"M     "},5.89,5.89,0.74099999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L793),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L793-1,COLUMN(Composições!I793)-4)),0)","v":7.95},{"$f":"IF(ISNUMBER($L793),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L793-1,COLUMN(Composições!J793)-4)),0)","v":7.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A793)-1","v":65},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":923},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L793),$H793=\"\",$H793=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K793,$K$1:$K793,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4472",{"$f":"IF(ISNUMBER($L794),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L794-1,COLUMN(Composições!D794)-1),\"\")","v":"VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L794),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L794-1,COLUMN(Composições!E794)-1),\"\")","v":"M     "},2.73,2.73,0.13,{"$f":"IF(ISNUMBER($L794),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L794-1,COLUMN(Composições!I794)-4)),0)","v":21},{"$f":"IF(ISNUMBER($L794),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L794-1,COLUMN(Composições!J794)-4)),0)","v":21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A794)-1","v":65},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4987},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L794),$H794=\"\",$H794=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K794,$K$1:$K794,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","5075",{"$f":"IF(ISNUMBER($L795),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L795-1,COLUMN(Composições!D795)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L795),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L795-1,COLUMN(Composições!E795)-1),\"\")","v":"KG    "},3.25,3.25,0.24,{"$f":"IF(ISNUMBER($L795),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L795-1,COLUMN(Composições!I795)-4)),0)","v":13.56},{"$f":"IF(ISNUMBER($L795),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L795-1,COLUMN(Composições!J795)-4)),0)","v":13.56},{"$f":"COUNTA($A$1:$A795)-1","v":65},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3705},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L795),$H795=\"\",$H795=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K795,$K$1:$K795,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88239",{"$f":"IF(ISNUMBER($L796),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L796-1,COLUMN(Composições!D796)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L796),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L796-1,COLUMN(Composições!E796)-1),\"\")","v":"H"},2.48,2.77,0.11799999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L796),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L796-1,COLUMN(Composições!I796)-4)),0)","v":21.04},{"$f":"IF(ISNUMBER($L796),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L796-1,COLUMN(Composições!J796)-4)),0)","v":23.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A796)-1","v":65},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12165},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L796),$H796=\"\",$H796=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K796,$K$1:$K796,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88262",{"$f":"IF(ISNUMBER($L797),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L797-1,COLUMN(Composições!D797)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L797),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L797-1,COLUMN(Composições!E797)-1),\"\")","v":"H"},6.18,6.93,0.26,{"$f":"IF(ISNUMBER($L797),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L797-1,COLUMN(Composições!I797)-4)),0)","v":23.77},{"$f":"IF(ISNUMBER($L797),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L797-1,COLUMN(Composições!J797)-4)),0)","v":26.69},{"$f":"COUNTA($A$1:$A797)-1","v":65},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12184},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L797),$H797=\"\",$H797=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K797,$K$1:$K797,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","93281",{"$f":"IF(ISNUMBER($L798),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L798-1,COLUMN(Composições!D798)-1),\"\")","v":"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L798),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L798-1,COLUMN(Composições!E798)-1),\"\")","v":"CHP"},0.23,0.26,7.7000000000000002E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L798),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L798-1,COLUMN(Composições!I798)-4)),0)","v":30.89},{"$f":"IF(ISNUMBER($L798),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L798-1,COLUMN(Composições!J798)-4)),0)","v":34.93},{"$f":"COUNTA($A$1:$A798)-1","v":65},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5450},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L798),$H798=\"\",$H798=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K798,$K$1:$K798,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","93282",{"$f":"IF(ISNUMBER($L799),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L799-1,COLUMN(Composições!D799)-1),\"\")","v":"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L799),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L799-1,COLUMN(Composições!E799)-1),\"\")","v":"CHI"},0.35,0.4,1.18E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L799),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L799-1,COLUMN(Composições!I799)-4)),0)","v":29.99},{"$f":"IF(ISNUMBER($L799),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L799-1,COLUMN(Composições!J799)-4)),0)","v":34.03},{"$f":"COUNTA($A$1:$A799)-1","v":65},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5595},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L799),$H799=\"\",$H799=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K799,$K$1:$K799,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L800),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L800-1,COLUMN(Composições!D800)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L800),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L800-1,COLUMN(Composições!E800)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L800),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L800-1,COLUMN(Composições!I800)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L800),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L800-1,COLUMN(Composições!J800)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A800)-1","v":65},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L800),$H800=\"\",$H800=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K800,$K$1:$K800,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L801),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L801-1,COLUMN(Composições!D801)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L801),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L801-1,COLUMN(Composições!E801)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L801),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L801-1,COLUMN(Composições!I801)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L801),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L801-1,COLUMN(Composições!J801)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A801)-1","v":65},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L801),$H801=\"\",$H801=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K801,$K$1:$K801,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A802)-1","v":65},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K802,-1,0),$K$1:$K802,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 66"},"COMPOSIÇÃO","66","LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (SINAPI 103670)","M3",{"$f":"IF($L803>0,SUM(OFFSET(F803,1,0,$L803),0))","v":48.22},54.12,null,{"$f":"IF(ISERROR(F803),0,F803)","v":48.22},54.12,{"$f":"COUNTA($A$1:$A803)-1","v":66},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K803,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K803+1,K:K,0))-ROW(L803)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I803<>0,J803<>0),N803=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L804),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L804-1,COLUMN(Composições!D804)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L804),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L804-1,COLUMN(Composições!E804)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H804*ROUND(I804,2),2)","v":48.22},{"$f":"TRUNC($H804*ROUND(J804,2),2)","v":54.12},2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L804),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L804-1,COLUMN(Composições!I804)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L804),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L804-1,COLUMN(Composições!J804)-4)),0)","v":27.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A804)-1","v":66},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12222},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L804),$H804=\"\",$H804=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K804,$K$1:$K804,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L805),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L805-1,COLUMN(Composições!D805)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L805),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L805-1,COLUMN(Composições!E805)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L805),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L805-1,COLUMN(Composições!I805)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L805),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L805-1,COLUMN(Composições!J805)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A805)-1","v":66},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L805),$H805=\"\",$H805=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K805,$K$1:$K805,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L806),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L806-1,COLUMN(Composições!D806)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L806),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L806-1,COLUMN(Composições!E806)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L806),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L806-1,COLUMN(Composições!I806)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L806),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L806-1,COLUMN(Composições!J806)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A806)-1","v":66},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L806),$H806=\"\",$H806=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K806,$K$1:$K806,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L807),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L807-1,COLUMN(Composições!D807)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L807),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L807-1,COLUMN(Composições!E807)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L807),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L807-1,COLUMN(Composições!I807)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L807),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L807-1,COLUMN(Composições!J807)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A807)-1","v":66},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L807),$H807=\"\",$H807=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K807,$K$1:$K807,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L808),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L808-1,COLUMN(Composições!D808)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L808),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L808-1,COLUMN(Composições!E808)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L808),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L808-1,COLUMN(Composições!I808)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L808),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L808-1,COLUMN(Composições!J808)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A808)-1","v":66},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L808),$H808=\"\",$H808=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K808,$K$1:$K808,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L809),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L809-1,COLUMN(Composições!D809)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L809),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L809-1,COLUMN(Composições!E809)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L809),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L809-1,COLUMN(Composições!I809)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L809),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L809-1,COLUMN(Composições!J809)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A809)-1","v":66},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L809),$H809=\"\",$H809=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K809,$K$1:$K809,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L810),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L810-1,COLUMN(Composições!D810)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L810),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L810-1,COLUMN(Composições!E810)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L810),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L810-1,COLUMN(Composições!I810)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L810),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L810-1,COLUMN(Composições!J810)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A810)-1","v":66},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L810),$H810=\"\",$H810=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K810,$K$1:$K810,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L811),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L811-1,COLUMN(Composições!D811)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L811),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L811-1,COLUMN(Composições!E811)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L811),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L811-1,COLUMN(Composições!I811)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L811),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L811-1,COLUMN(Composições!J811)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A811)-1","v":66},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L811),$H811=\"\",$H811=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K811,$K$1:$K811,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L812),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L812-1,COLUMN(Composições!D812)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L812),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L812-1,COLUMN(Composições!E812)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L812),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L812-1,COLUMN(Composições!I812)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L812),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L812-1,COLUMN(Composições!J812)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A812)-1","v":66},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L812),$H812=\"\",$H812=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K812,$K$1:$K812,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L813),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L813-1,COLUMN(Composições!D813)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L813),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L813-1,COLUMN(Composições!E813)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L813),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L813-1,COLUMN(Composições!I813)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L813),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L813-1,COLUMN(Composições!J813)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A813)-1","v":66},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L813),$H813=\"\",$H813=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K813,$K$1:$K813,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A814)-1","v":66},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K814,-1,0),$K$1:$K814,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 67"},"COMPOSIÇÃO","67","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA GUIA DE TRAVAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (SINAPI 96536)","M2",{"$f":"IF($L815>0,SUM(OFFSET(F815,1,0,$L815),0))","v":50.39},53.910000000000004,null,{"$f":"IF(ISERROR(F815),0,F815)","v":50.39},53.910000000000004,{"$f":"COUNTA($A$1:$A815)-1","v":67},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K815,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K815+1,K:K,0))-ROW(L815)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I815<>0,J815<>0),N815=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","2692",{"$f":"IF(ISNUMBER($L816),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L816-1,COLUMN(Composições!D816)-1),\"\")","v":"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L816),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L816-1,COLUMN(Composições!E816)-1),\"\")","v":"L     "},{"$f":"TRUNC($H816*ROUND(I816,2),2)","v":0.12},{"$f":"TRUNC($H816*ROUND(J816,2),2)","v":0.12},1.7000000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L816),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L816-1,COLUMN(Composições!I816)-4)),0)","v":7.36},{"$f":"IF(ISNUMBER($L816),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L816-1,COLUMN(Composições!J816)-4)),0)","v":7.36},{"$f":"COUNTA($A$1:$A816)-1","v":67},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1772},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L816),$H816=\"\",$H816=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K816,$K$1:$K816,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4491",{"$f":"IF(ISNUMBER($L817),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L817-1,COLUMN(Composições!D817)-1),\"\")","v":"PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L817),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L817-1,COLUMN(Composições!E817)-1),\"\")","v":"M     "},4.08,4.08,0.60499999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L817),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L817-1,COLUMN(Composições!I817)-4)),0)","v":6.75},{"$f":"IF(ISNUMBER($L817),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L817-1,COLUMN(Composições!J817)-4)),0)","v":6.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A817)-1","v":67},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3553},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L817),$H817=\"\",$H817=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K817,$K$1:$K817,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","5073",{"$f":"IF(ISNUMBER($L818),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L818-1,COLUMN(Composições!D818)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L818),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L818-1,COLUMN(Composições!E818)-1),\"\")","v":"KG    "},0.35,0.35,2.5999999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L818),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L818-1,COLUMN(Composições!I818)-4)),0)","v":13.82},{"$f":"IF(ISNUMBER($L818),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L818-1,COLUMN(Composições!J818)-4)),0)","v":13.82},{"$f":"COUNTA($A$1:$A818)-1","v":67},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3700},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L818),$H818=\"\",$H818=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K818,$K$1:$K818,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","6189",{"$f":"IF(ISNUMBER($L819),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L819-1,COLUMN(Composições!D819)-1),\"\")","v":"TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L819),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L819-1,COLUMN(Composições!E819)-1),\"\")","v":"M     "},16.52,16.52,1.008,{"$f":"IF(ISNUMBER($L819),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L819-1,COLUMN(Composições!I819)-4)),0)","v":16.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L819),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L819-1,COLUMN(Composições!J819)-4)),0)","v":16.39},{"$f":"COUNTA($A$1:$A819)-1","v":67},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4015},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L819),$H819=\"\",$H819=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K819,$K$1:$K819,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","40304",{"$f":"IF(ISNUMBER($L820),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L820-1,COLUMN(Composições!D820)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L820),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L820-1,COLUMN(Composições!E820)-1),\"\")","v":"KG    "},0.56000000000000005,0.56000000000000005,3.4000000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L820),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L820-1,COLUMN(Composições!I820)-4)),0)","v":16.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L820),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L820-1,COLUMN(Composições!J820)-4)),0)","v":16.73},{"$f":"COUNTA($A$1:$A820)-1","v":67},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3690},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L820),$H820=\"\",$H820=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K820,$K$1:$K820,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88239",{"$f":"IF(ISNUMBER($L821),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L821-1,COLUMN(Composições!D821)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L821),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L821-1,COLUMN(Composições!E821)-1),\"\")","v":"H"},6.31,7.05,0.3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L821),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L821-1,COLUMN(Composições!I821)-4)),0)","v":21.04},{"$f":"IF(ISNUMBER($L821),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L821-1,COLUMN(Composições!J821)-4)),0)","v":23.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A821)-1","v":67},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12165},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L821),$H821=\"\",$H821=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K821,$K$1:$K821,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88262",{"$f":"IF(ISNUMBER($L822),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L822-1,COLUMN(Composições!D822)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L822),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L822-1,COLUMN(Composições!E822)-1),\"\")","v":"H"},21.39,24.02,0.9,{"$f":"IF(ISNUMBER($L822),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L822-1,COLUMN(Composições!I822)-4)),0)","v":23.77},{"$f":"IF(ISNUMBER($L822),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L822-1,COLUMN(Composições!J822)-4)),0)","v":26.69},{"$f":"COUNTA($A$1:$A822)-1","v":67},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12184},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L822),$H822=\"\",$H822=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K822,$K$1:$K822,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","91692",{"$f":"IF(ISNUMBER($L823),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L823-1,COLUMN(Composições!D823)-1),\"\")","v":"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L823),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L823-1,COLUMN(Composições!E823)-1),\"\")","v":"CHP"},0.59,0.67,1.7000000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L823),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L823-1,COLUMN(Composições!I823)-4)),0)","v":35.200000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L823),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L823-1,COLUMN(Composições!J823)-4)),0)","v":39.92},{"$f":"COUNTA($A$1:$A823)-1","v":67},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5436},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L823),$H823=\"\",$H823=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K823,$K$1:$K823,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","91693",{"$f":"IF(ISNUMBER($L824),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L824-1,COLUMN(Composições!D824)-1),\"\")","v":"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHI DIURNO. AF_08/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L824),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L824-1,COLUMN(Composições!E824)-1),\"\")","v":"CHI"},0.47,0.54,1.4E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L824),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L824-1,COLUMN(Composições!I824)-4)),0)","v":33.979999999999997},{"$f":"IF(ISNUMBER($L824),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L824-1,COLUMN(Composições!J824)-4)),0)","v":38.700000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A824)-1","v":67},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5580},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L824),$H824=\"\",$H824=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K824,$K$1:$K824,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L825),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L825-1,COLUMN(Composições!D825)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L825),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L825-1,COLUMN(Composições!E825)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L825),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L825-1,COLUMN(Composições!I825)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L825),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L825-1,COLUMN(Composições!J825)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A825)-1","v":67},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L825),$H825=\"\",$H825=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K825,$K$1:$K825,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A826)-1","v":67},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K826,-1,0),$K$1:$K826,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 68"},"COMPOSIÇÃO","68","GUIA (TRAVAMENTO) OU MEIO FIO, CONCRETO 25 MPA, MOLDADO IN LOCO, DIMENSÕES 12X14CM (LXH) (PARA PAVER 6CM)","M",{"$f":"IF($L827>0,SUM(OFFSET(F827,1,0,$L827),0))","v":16.29},17.059999999999999,null,{"$f":"IF(ISERROR(F827),0,F827)","v":16.29},17.059999999999999,{"$f":"COUNTA($A$1:$A827)-1","v":68},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K827,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K827+1,K:K,0))-ROW(L827)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I827<>0,J827<>0),N827=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","94965",{"$f":"IF(ISNUMBER($L828),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L828-1,COLUMN(Composições!D828)-1),\"\")","v":"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L828),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L828-1,COLUMN(Composições!E828)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H828*ROUND(I828,2),2)","v":8.43},{"$f":"TRUNC($H828*ROUND(J828,2),2)","v":8.6199999999999992},1.6799999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L828),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L828-1,COLUMN(Composições!I828)-4)),0)","v":502.29},{"$f":"IF(ISNUMBER($L828),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L828-1,COLUMN(Composições!J828)-4)),0)","v":513.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A828)-1","v":68},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7544},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L828),$H828=\"\",$H828=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K828,$K$1:$K828,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"COMPOSIÇÃO","66",{"$f":"IF(ISNUMBER($L829),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L829-1,COLUMN(Composições!D829)-1),\"\")","v":"LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (SINAPI 103670)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L829),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L829-1,COLUMN(Composições!E829)-1),\"\")","v":"M3"},0.81,0.9,1.6799999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L829),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L829-1,COLUMN(Composições!I829)-4)),0)","v":48.22},{"$f":"IF(ISNUMBER($L829),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L829-1,COLUMN(Composições!J829)-4)),0)","v":54.12},{"$f":"COUNTA($A$1:$A829)-1","v":68},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":72},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L829),$H829=\"\",$H829=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K829,$K$1:$K829,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"COMPOSIÇÃO","67",{"$f":"IF(ISNUMBER($L830),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L830-1,COLUMN(Composições!D830)-1),\"\")","v":"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA GUIA DE TRAVAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (SINAPI 96536)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L830),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L830-1,COLUMN(Composições!E830)-1),\"\")","v":"M2"},7.05,7.54,0.14000000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L830),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L830-1,COLUMN(Composições!I830)-4)),0)","v":50.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L830),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L830-1,COLUMN(Composições!J830)-4)),0)","v":53.910000000000004},{"$f":"COUNTA($A$1:$A830)-1","v":68},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":73},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L830),$H830=\"\",$H830=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K830,$K$1:$K830,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L831),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L831-1,COLUMN(Composições!D831)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L831),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L831-1,COLUMN(Composições!E831)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L831),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L831-1,COLUMN(Composições!I831)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L831),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L831-1,COLUMN(Composições!J831)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A831)-1","v":68},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L831),$H831=\"\",$H831=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K831,$K$1:$K831,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L832),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L832-1,COLUMN(Composições!D832)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L832),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L832-1,COLUMN(Composições!E832)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L832),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L832-1,COLUMN(Composições!I832)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L832),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L832-1,COLUMN(Composições!J832)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A832)-1","v":68},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L832),$H832=\"\",$H832=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K832,$K$1:$K832,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L833),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L833-1,COLUMN(Composições!D833)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L833),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L833-1,COLUMN(Composições!E833)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L833),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L833-1,COLUMN(Composições!I833)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L833),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L833-1,COLUMN(Composições!J833)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A833)-1","v":68},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L833),$H833=\"\",$H833=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K833,$K$1:$K833,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L834),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L834-1,COLUMN(Composições!D834)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L834),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L834-1,COLUMN(Composições!E834)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L834),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L834-1,COLUMN(Composições!I834)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L834),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L834-1,COLUMN(Composições!J834)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A834)-1","v":68},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L834),$H834=\"\",$H834=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K834,$K$1:$K834,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L835),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L835-1,COLUMN(Composições!D835)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L835),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L835-1,COLUMN(Composições!E835)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L835),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L835-1,COLUMN(Composições!I835)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L835),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L835-1,COLUMN(Composições!J835)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A835)-1","v":68},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L835),$H835=\"\",$H835=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K835,$K$1:$K835,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L836),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L836-1,COLUMN(Composições!D836)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L836),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L836-1,COLUMN(Composições!E836)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L836),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L836-1,COLUMN(Composições!I836)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L836),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L836-1,COLUMN(Composições!J836)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A836)-1","v":68},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L836),$H836=\"\",$H836=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K836,$K$1:$K836,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L837),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L837-1,COLUMN(Composições!D837)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L837),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L837-1,COLUMN(Composições!E837)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L837),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L837-1,COLUMN(Composições!I837)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L837),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L837-1,COLUMN(Composições!J837)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A837)-1","v":68},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L837),$H837=\"\",$H837=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K837,$K$1:$K837,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A838)-1","v":68},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K838,-1,0),$K$1:$K838,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 69"},"COMPOSIÇÃO","69","COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM COMPACTADOR DE SOLOS À PERCUSSÃO (SINAPI 97083)","M2",{"$f":"IF($L839>0,SUM(OFFSET(F839,1,0,$L839),0))","v":1.96},2.17,null,{"$f":"IF(ISERROR(F839),0,F839)","v":1.96},2.17,{"$f":"COUNTA($A$1:$A839)-1","v":69},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K839,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K839+1,K:K,0))-ROW(L839)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I839<>0,J839<>0),N839=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L840),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L840-1,COLUMN(Composições!D840)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L840),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L840-1,COLUMN(Composições!E840)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H840*ROUND(I840,2),2)","v":1.78},{"$f":"TRUNC($H840*ROUND(J840,2),2)","v":1.99},8.8999999999999996E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L840),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L840-1,COLUMN(Composições!I840)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L840),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L840-1,COLUMN(Composições!J840)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A840)-1","v":69},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L840),$H840=\"\",$H840=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K840,$K$1:$K840,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","95264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L841),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L841-1,COLUMN(Composições!D841)-1),\"\")","v":"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L841),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L841-1,COLUMN(Composições!E841)-1),\"\")","v":"CHP"},0.15,0.15,2.5000000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L841),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L841-1,COLUMN(Composições!I841)-4)),0)","v":6.16},{"$f":"IF(ISNUMBER($L841),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L841-1,COLUMN(Composições!J841)-4)),0)","v":6.16},{"$f":"COUNTA($A$1:$A841)-1","v":69},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5465},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L841),$H841=\"\",$H841=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K841,$K$1:$K841,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","95265",{"$f":"IF(ISNUMBER($L842),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L842-1,COLUMN(Composições!D842)-1),\"\")","v":"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L842),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L842-1,COLUMN(Composições!E842)-1),\"\")","v":"CHI"},0.03,0.03,4.2000000000000003E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L842),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L842-1,COLUMN(Composições!I842)-4)),0)","v":0.87},{"$f":"IF(ISNUMBER($L842),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L842-1,COLUMN(Composições!J842)-4)),0)","v":0.87},{"$f":"COUNTA($A$1:$A842)-1","v":69},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5609},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L842),$H842=\"\",$H842=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K842,$K$1:$K842,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L843),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L843-1,COLUMN(Composições!D843)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L843),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L843-1,COLUMN(Composições!E843)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L843),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L843-1,COLUMN(Composições!I843)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L843),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L843-1,COLUMN(Composições!J843)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A843)-1","v":69},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L843),$H843=\"\",$H843=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K843,$K$1:$K843,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L844),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L844-1,COLUMN(Composições!D844)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L844),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L844-1,COLUMN(Composições!E844)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L844),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L844-1,COLUMN(Composições!I844)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L844),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L844-1,COLUMN(Composições!J844)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A844)-1","v":69},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L844),$H844=\"\",$H844=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K844,$K$1:$K844,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L845),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L845-1,COLUMN(Composições!D845)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L845),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L845-1,COLUMN(Composições!E845)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L845),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L845-1,COLUMN(Composições!I845)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L845),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L845-1,COLUMN(Composições!J845)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A845)-1","v":69},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L845),$H845=\"\",$H845=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K845,$K$1:$K845,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L846),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L846-1,COLUMN(Composições!D846)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L846),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L846-1,COLUMN(Composições!E846)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L846),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L846-1,COLUMN(Composições!I846)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L846),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L846-1,COLUMN(Composições!J846)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A846)-1","v":69},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L846),$H846=\"\",$H846=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K846,$K$1:$K846,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L847),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L847-1,COLUMN(Composições!D847)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L847),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L847-1,COLUMN(Composições!E847)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L847),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L847-1,COLUMN(Composições!I847)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L847),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L847-1,COLUMN(Composições!J847)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A847)-1","v":69},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L847),$H847=\"\",$H847=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K847,$K$1:$K847,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L848),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L848-1,COLUMN(Composições!D848)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L848),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L848-1,COLUMN(Composições!E848)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L848),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L848-1,COLUMN(Composições!I848)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L848),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L848-1,COLUMN(Composições!J848)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A848)-1","v":69},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L848),$H848=\"\",$H848=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K848,$K$1:$K848,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L849),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L849-1,COLUMN(Composições!D849)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L849),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L849-1,COLUMN(Composições!E849)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L849),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L849-1,COLUMN(Composições!I849)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L849),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L849-1,COLUMN(Composições!J849)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A849)-1","v":69},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L849),$H849=\"\",$H849=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K849,$K$1:$K849,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A850)-1","v":69},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K850,-1,0),$K$1:$K850,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 70"},"COMPOSIÇÃO","70","EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E=6CM EM PASSEIO PÚBLICO A EXECUTAR, INCLUSIVE PINTURA","M2",{"$f":"IF($L851>0,SUM(OFFSET(F851,1,0,$L851),0))","v":76.2},79.739999999999995,null,{"$f":"IF(ISERROR(F851),0,F851)","v":76.2},79.739999999999995,{"$f":"COUNTA($A$1:$A851)-1","v":70},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K851,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K851+1,K:K,0))-ROW(L851)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I851<>0,J851<>0),N851=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","4721",{"$f":"IF(ISNUMBER($L852),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L852-1,COLUMN(Composições!D852)-1),\"\")","v":"PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L852),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L852-1,COLUMN(Composições!E852)-1),\"\")","v":"M3    "},{"$f":"TRUNC($H852*ROUND(I852,2),2)","v":7.36},{"$f":"TRUNC($H852*ROUND(J852,2),2)","v":7.36},0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L852),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L852-1,COLUMN(Composições!I852)-4)),0)","v":73.680000000000007},{"$f":"IF(ISNUMBER($L852),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L852-1,COLUMN(Composições!J852)-4)),0)","v":73.680000000000007},{"$f":"COUNTA($A$1:$A852)-1","v":70},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3373},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L852),$H852=\"\",$H852=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K852,$K$1:$K852,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"COMPOSIÇÃO","66",{"$f":"IF(ISNUMBER($L853),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L853-1,COLUMN(Composições!D853)-1),\"\")","v":"LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (SINAPI 103670)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L853),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L853-1,COLUMN(Composições!E853)-1),\"\")","v":"M3"},4.82,5.41,0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L853),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L853-1,COLUMN(Composições!I853)-4)),0)","v":48.22},{"$f":"IF(ISNUMBER($L853),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L853-1,COLUMN(Composições!J853)-4)),0)","v":54.12},{"$f":"COUNTA($A$1:$A853)-1","v":70},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":72},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L853),$H853=\"\",$H853=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K853,$K$1:$K853,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","94990",{"$f":"IF(ISNUMBER($L854),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L854-1,COLUMN(Composições!D854)-1),\"\")","v":"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L854),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L854-1,COLUMN(Composições!E854)-1),\"\")","v":"M3"},44.75,46.62,0.06,{"$f":"IF(ISNUMBER($L854),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L854-1,COLUMN(Composições!I854)-4)),0)","v":745.86},{"$f":"IF(ISNUMBER($L854),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L854-1,COLUMN(Composições!J854)-4)),0)","v":777.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A854)-1","v":70},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11220},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L854),$H854=\"\",$H854=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K854,$K$1:$K854,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","7348",{"$f":"IF(ISNUMBER($L855),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L855-1,COLUMN(Composições!D855)-1),\"\")","v":"TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L855),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L855-1,COLUMN(Composições!E855)-1),\"\")","v":"L     "},9.82,9.82,0.42699999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L855),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L855-1,COLUMN(Composições!I855)-4)),0)","v":23},{"$f":"IF(ISNUMBER($L855),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L855-1,COLUMN(Composições!J855)-4)),0)","v":23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A855)-1","v":70},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4393},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L855),$H855=\"\",$H855=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K855,$K$1:$K855,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","12815",{"$f":"IF(ISNUMBER($L856),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L856-1,COLUMN(Composições!D856)-1),\"\")","v":"FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L856),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L856-1,COLUMN(Composições!E856)-1),\"\")","v":"UN    "},0.11,0.11,0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L856),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L856-1,COLUMN(Composições!I856)-4)),0)","v":11.23},{"$f":"IF(ISNUMBER($L856),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L856-1,COLUMN(Composições!J856)-4)),0)","v":11.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A856)-1","v":70},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2165},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L856),$H856=\"\",$H856=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K856,$K$1:$K856,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88310",{"$f":"IF(ISNUMBER($L857),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L857-1,COLUMN(Composições!D857)-1),\"\")","v":"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L857),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L857-1,COLUMN(Composições!E857)-1),\"\")","v":"H"},7.04,7.85,0.27500000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L857),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L857-1,COLUMN(Composições!I857)-4)),0)","v":25.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L857),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L857-1,COLUMN(Composições!J857)-4)),0)","v":28.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A857)-1","v":70},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12223},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L857),$H857=\"\",$H857=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K857,$K$1:$K857,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L858),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L858-1,COLUMN(Composições!D858)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L858),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L858-1,COLUMN(Composições!E858)-1),\"\")","v":"H"},2.2999999999999998,2.57,0.115,{"$f":"IF(ISNUMBER($L858),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L858-1,COLUMN(Composições!I858)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L858),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L858-1,COLUMN(Composições!J858)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A858)-1","v":70},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L858),$H858=\"\",$H858=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K858,$K$1:$K858,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L859),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L859-1,COLUMN(Composições!D859)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L859),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L859-1,COLUMN(Composições!E859)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L859),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L859-1,COLUMN(Composições!I859)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L859),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L859-1,COLUMN(Composições!J859)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A859)-1","v":70},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L859),$H859=\"\",$H859=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K859,$K$1:$K859,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L860),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L860-1,COLUMN(Composições!D860)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L860),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L860-1,COLUMN(Composições!E860)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L860),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L860-1,COLUMN(Composições!I860)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L860),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L860-1,COLUMN(Composições!J860)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A860)-1","v":70},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L860),$H860=\"\",$H860=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K860,$K$1:$K860,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L861),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L861-1,COLUMN(Composições!D861)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L861),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L861-1,COLUMN(Composições!E861)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L861),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L861-1,COLUMN(Composições!I861)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L861),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L861-1,COLUMN(Composições!J861)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A861)-1","v":70},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L861),$H861=\"\",$H861=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K861,$K$1:$K861,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A862)-1","v":70},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K862,-1,0),$K$1:$K862,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 71"},"COMPOSIÇÃO","71","ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO 20X20X2,5CM COM ARGAMASSA, EM PASSEIO DE CONCRETO","M2",{"$f":"IF($L863>0,SUM(OFFSET(F863,1,0,$L863),0))","v":169.06},172.45,null,{"$f":"IF(ISERROR(F863),0,F863)","v":169.06},172.45,{"$f":"COUNTA($A$1:$A863)-1","v":71},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K863,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K863+1,K:K,0))-ROW(L863)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I863<>0,J863<>0),N863=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","36178",{"$f":"IF(ISNUMBER($L864),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L864-1,COLUMN(Composições!D864)-1),\"\")","v":"PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L864),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L864-1,COLUMN(Composições!E864)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H864*ROUND(I864,2),2)","v":80.06},{"$f":"TRUNC($H864*ROUND(J864,2),2)","v":80.06},6.25,{"$f":"IF(ISNUMBER($L864),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L864-1,COLUMN(Composições!I864)-4)),0)","v":12.81},{"$f":"IF(ISNUMBER($L864),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L864-1,COLUMN(Composições!J864)-4)),0)","v":12.81},{"$f":"COUNTA($A$1:$A864)-1","v":71},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3484},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L864),$H864=\"\",$H864=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K864,$K$1:$K864,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4721",{"$f":"IF(ISNUMBER($L865),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L865-1,COLUMN(Composições!D865)-1),\"\")","v":"PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L865),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L865-1,COLUMN(Composições!E865)-1),\"\")","v":"M3    "},0.44,0.44,6.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L865),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L865-1,COLUMN(Composições!I865)-4)),0)","v":73.680000000000007},{"$f":"IF(ISNUMBER($L865),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L865-1,COLUMN(Composições!J865)-4)),0)","v":73.680000000000007},{"$f":"COUNTA($A$1:$A865)-1","v":71},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3373},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L865),$H865=\"\",$H865=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K865,$K$1:$K865,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L866),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L866-1,COLUMN(Composições!D866)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L866),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L866-1,COLUMN(Composições!E866)-1),\"\")","v":"H"},12.05,13.53,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L866),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L866-1,COLUMN(Composições!I866)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L866),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L866-1,COLUMN(Composições!J866)-4)),0)","v":27.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A866)-1","v":71},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12222},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L866),$H866=\"\",$H866=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K866,$K$1:$K866,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L867),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L867-1,COLUMN(Composições!D867)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L867),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L867-1,COLUMN(Composições!E867)-1),\"\")","v":"H"},10.039999999999999,11.2,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L867),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L867-1,COLUMN(Composições!I867)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L867),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L867-1,COLUMN(Composições!J867)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A867)-1","v":71},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L867),$H867=\"\",$H867=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K867,$K$1:$K867,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","87385",{"$f":"IF(ISNUMBER($L868),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L868-1,COLUMN(Composições!D868)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L868),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L868-1,COLUMN(Composições!E868)-1),\"\")","v":"M3"},66.47,67.22,3.5000000000000003E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L868),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L868-1,COLUMN(Composições!I868)-4)),0)","v":1899.26},{"$f":"IF(ISNUMBER($L868),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L868-1,COLUMN(Composições!J868)-4)),0)","v":1920.59},{"$f":"COUNTA($A$1:$A868)-1","v":71},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11679},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L868),$H868=\"\",$H868=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K868,$K$1:$K868,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L869),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L869-1,COLUMN(Composições!D869)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L869),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L869-1,COLUMN(Composições!E869)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L869),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L869-1,COLUMN(Composições!I869)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L869),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L869-1,COLUMN(Composições!J869)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A869)-1","v":71},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L869),$H869=\"\",$H869=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K869,$K$1:$K869,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L870),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L870-1,COLUMN(Composições!D870)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L870),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L870-1,COLUMN(Composições!E870)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L870),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L870-1,COLUMN(Composições!I870)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L870),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L870-1,COLUMN(Composições!J870)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A870)-1","v":71},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L870),$H870=\"\",$H870=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K870,$K$1:$K870,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L871),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L871-1,COLUMN(Composições!D871)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L871),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L871-1,COLUMN(Composições!E871)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L871),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L871-1,COLUMN(Composições!I871)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L871),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L871-1,COLUMN(Composições!J871)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A871)-1","v":71},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L871),$H871=\"\",$H871=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K871,$K$1:$K871,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L872),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L872-1,COLUMN(Composições!D872)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L872),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L872-1,COLUMN(Composições!E872)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L872),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L872-1,COLUMN(Composições!I872)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L872),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L872-1,COLUMN(Composições!J872)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A872)-1","v":71},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L872),$H872=\"\",$H872=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K872,$K$1:$K872,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L873),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L873-1,COLUMN(Composições!D873)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L873),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L873-1,COLUMN(Composições!E873)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L873),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L873-1,COLUMN(Composições!I873)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L873),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L873-1,COLUMN(Composições!J873)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A873)-1","v":71},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L873),$H873=\"\",$H873=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K873,$K$1:$K873,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A874)-1","v":71},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K874,-1,0),$K$1:$K874,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 72"},"COMPOSIÇÃO","72","EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (SINAPI 92396)","M2",{"$f":"IF($L875>0,SUM(OFFSET(F875,1,0,$L875),0))","v":71.56},73.36,null,{"$f":"IF(ISERROR(F875),0,F875)","v":71.56},73.36,{"$f":"COUNTA($A$1:$A875)-1","v":72},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K875,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K875+1,K:K,0))-ROW(L875)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I875<>0,J875<>0),N875=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","4720",{"$f":"IF(ISNUMBER($L876),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L876-1,COLUMN(Composições!D876)-1),\"\")","v":"PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L876),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L876-1,COLUMN(Composições!E876)-1),\"\")","v":"M3    "},{"$f":"TRUNC($H876*ROUND(I876,2),2)","v":4.83},{"$f":"TRUNC($H876*ROUND(J876,2),2)","v":4.83},5.6800000000000003E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L876),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L876-1,COLUMN(Composições!I876)-4)),0)","v":85.06},{"$f":"IF(ISNUMBER($L876),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L876-1,COLUMN(Composições!J876)-4)),0)","v":85.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A876)-1","v":72},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3372},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L876),$H876=\"\",$H876=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K876,$K$1:$K876,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4741",{"$f":"IF(ISNUMBER($L877),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L877-1,COLUMN(Composições!D877)-1),\"\")","v":"PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L877),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L877-1,COLUMN(Composições!E877)-1),\"\")","v":"M3    "},0.68,0.68,9.7999999999999997E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L877),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L877-1,COLUMN(Composições!I877)-4)),0)","v":69.599999999999994},{"$f":"IF(ISNUMBER($L877),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L877-1,COLUMN(Composições!J877)-4)),0)","v":69.599999999999994},{"$f":"COUNTA($A$1:$A877)-1","v":72},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3543},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L877),$H877=\"\",$H877=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K877,$K$1:$K877,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","36155",{"$f":"IF(ISNUMBER($L878),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L878-1,COLUMN(Composições!D878)-1),\"\")","v":"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L878),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L878-1,COLUMN(Composições!E878)-1),\"\")","v":"M2    "},49.86,49.86,1.03,{"$f":"IF(ISNUMBER($L878),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L878-1,COLUMN(Composições!I878)-4)),0)","v":48.41},{"$f":"IF(ISNUMBER($L878),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L878-1,COLUMN(Composições!J878)-4)),0)","v":48.41},{"$f":"COUNTA($A$1:$A878)-1","v":72},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":625},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L878),$H878=\"\",$H878=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K878,$K$1:$K878,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88260",{"$f":"IF(ISNUMBER($L879),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L879-1,COLUMN(Composições!D879)-1),\"\")","v":"CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L879),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L879-1,COLUMN(Composições!E879)-1),\"\")","v":"H"},7.92,8.85,0.3725,{"$f":"IF(ISNUMBER($L879),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L879-1,COLUMN(Composições!I879)-4)),0)","v":21.27},{"$f":"IF(ISNUMBER($L879),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L879-1,COLUMN(Composições!J879)-4)),0)","v":23.77},{"$f":"COUNTA($A$1:$A879)-1","v":72},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12182},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L879),$H879=\"\",$H879=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K879,$K$1:$K879,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L880),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L880-1,COLUMN(Composições!D880)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L880),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L880-1,COLUMN(Composições!E880)-1),\"\")","v":"H"},7.47,8.34,0.3725,{"$f":"IF(ISNUMBER($L880),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L880-1,COLUMN(Composições!I880)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L880),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L880-1,COLUMN(Composições!J880)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A880)-1","v":72},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L880),$H880=\"\",$H880=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K880,$K$1:$K880,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","91277",{"$f":"IF(ISNUMBER($L881),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L881-1,COLUMN(Composições!D881)-1),\"\")","v":"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L881),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L881-1,COLUMN(Composições!E881)-1),\"\")","v":"CHP"},0.03,0.03,4.1000000000000003E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L881),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L881-1,COLUMN(Composições!I881)-4)),0)","v":9.6199999999999992},{"$f":"IF(ISNUMBER($L881),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L881-1,COLUMN(Composições!J881)-4)),0)","v":9.6199999999999992},{"$f":"COUNTA($A$1:$A881)-1","v":72},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5430},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L881),$H881=\"\",$H881=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K881,$K$1:$K881,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","91278",{"$f":"IF(ISNUMBER($L882),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L882-1,COLUMN(Composições!D882)-1),\"\")","v":"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L882),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L882-1,COLUMN(Composições!E882)-1),\"\")","v":"CHI"},0.13,0.13,0.18210000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L882),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L882-1,COLUMN(Composições!I882)-4)),0)","v":0.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L882),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L882-1,COLUMN(Composições!J882)-4)),0)","v":0.73},{"$f":"COUNTA($A$1:$A882)-1","v":72},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5572},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L882),$H882=\"\",$H882=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K882,$K$1:$K882,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","91283",{"$f":"IF(ISNUMBER($L883),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L883-1,COLUMN(Composições!D883)-1),\"\")","v":"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHP DIURNO. AF_08/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L883),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L883-1,COLUMN(Composições!E883)-1),\"\")","v":"CHP"},0.5,0.5,4.9099999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L883),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L883-1,COLUMN(Composições!I883)-4)),0)","v":10.34},{"$f":"IF(ISNUMBER($L883),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L883-1,COLUMN(Composições!J883)-4)),0)","v":10.34},{"$f":"COUNTA($A$1:$A883)-1","v":72},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5431},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L883),$H883=\"\",$H883=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K883,$K$1:$K883,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","91285",{"$f":"IF(ISNUMBER($L884),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L884-1,COLUMN(Composições!D884)-1),\"\")","v":"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHI DIURNO. AF_08/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L884),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L884-1,COLUMN(Composições!E884)-1),\"\")","v":"CHI"},0.14000000000000001,0.14000000000000001,0.1371,{"$f":"IF(ISNUMBER($L884),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L884-1,COLUMN(Composições!I884)-4)),0)","v":1.05},{"$f":"IF(ISNUMBER($L884),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L884-1,COLUMN(Composições!J884)-4)),0)","v":1.05},{"$f":"COUNTA($A$1:$A884)-1","v":72},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5573},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L884),$H884=\"\",$H884=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K884,$K$1:$K884,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L885),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L885-1,COLUMN(Composições!D885)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L885),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L885-1,COLUMN(Composições!E885)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L885),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L885-1,COLUMN(Composições!I885)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L885),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L885-1,COLUMN(Composições!J885)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A885)-1","v":72},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L885),$H885=\"\",$H885=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K885,$K$1:$K885,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A886)-1","v":72},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K886,-1,0),$K$1:$K886,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 73"},"COMPOSIÇÃO","73","FIADA DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - INCLUSIVE ENCHIMENTO COM CONCRETO FCK=25MPA  (SINAPI 103340)","M",{"$f":"IF($L887>0,SUM(OFFSET(F887,1,0,$L887),0))","v":27.03},28.119999999999997,null,{"$f":"IF(ISERROR(F887),0,F887)","v":27.03},28.119999999999997,{"$f":"COUNTA($A$1:$A887)-1","v":73},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K887,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K887+1,K:K,0))-ROW(L887)-2","v":7},{"$f":"IF(AND(OR(I887<>0,J887<>0),N887=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","34555",{"$f":"IF(ISNUMBER($L888),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L888-1,COLUMN(Composições!D888)-1),\"\")","v":"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM  (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L888),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L888-1,COLUMN(Composições!E888)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H888*ROUND(I888,2),2)","v":11.1},{"$f":"TRUNC($H888*ROUND(J888,2),2)","v":11.1},2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L888),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L888-1,COLUMN(Composições!I888)-4)),0)","v":5.55},{"$f":"IF(ISNUMBER($L888),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L888-1,COLUMN(Composições!J888)-4)),0)","v":5.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A888)-1","v":73},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":606},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L888),$H888=\"\",$H888=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K888,$K$1:$K888,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","87292",{"$f":"IF(ISNUMBER($L889),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L889-1,COLUMN(Composições!D889)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L889),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L889-1,COLUMN(Composições!E889)-1),\"\")","v":"M3"},1.41,1.46,2.5600000000000002E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L889),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L889-1,COLUMN(Composições!I889)-4)),0)","v":552.4},{"$f":"IF(ISNUMBER($L889),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L889-1,COLUMN(Composições!J889)-4)),0)","v":570.44000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A889)-1","v":73},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11597},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L889),$H889=\"\",$H889=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K889,$K$1:$K889,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L890),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L890-1,COLUMN(Composições!D890)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L890),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L890-1,COLUMN(Composições!E890)-1),\"\")","v":"H"},7.08,7.95,0.29399999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L890),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L890-1,COLUMN(Composições!I890)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L890),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L890-1,COLUMN(Composições!J890)-4)),0)","v":27.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A890)-1","v":73},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12222},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L890),$H890=\"\",$H890=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K890,$K$1:$K890,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"COMPOSIÇÃO","11",{"$f":"IF(ISNUMBER($L891),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L891-1,COLUMN(Composições!D891)-1),\"\")","v":"CONCRETAGEM DE ELEMENTOS EM CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI 94965)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L891),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L891-1,COLUMN(Composições!E891)-1),\"\")","v":"M3"},7.44,7.61,1.482E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L891),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L891-1,COLUMN(Composições!I891)-4)),0)","v":502.29},{"$f":"IF(ISNUMBER($L891),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L891-1,COLUMN(Composições!J891)-4)),0)","v":513.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A891)-1","v":73},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":17},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L891),$H891=\"\",$H891=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K891,$K$1:$K891,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L892),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L892-1,COLUMN(Composições!D892)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L892),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L892-1,COLUMN(Composições!E892)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L892),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L892-1,COLUMN(Composições!I892)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L892),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L892-1,COLUMN(Composições!J892)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A892)-1","v":73},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L892),$H892=\"\",$H892=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K892,$K$1:$K892,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L893),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L893-1,COLUMN(Composições!D893)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L893),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L893-1,COLUMN(Composições!E893)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L893),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L893-1,COLUMN(Composições!I893)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L893),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L893-1,COLUMN(Composições!J893)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A893)-1","v":73},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L893),$H893=\"\",$H893=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K893,$K$1:$K893,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L894),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L894-1,COLUMN(Composições!D894)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L894),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L894-1,COLUMN(Composições!E894)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L894),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L894-1,COLUMN(Composições!I894)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L894),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L894-1,COLUMN(Composições!J894)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A894)-1","v":73},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L894),$H894=\"\",$H894=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K894,$K$1:$K894,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A895)-1","v":73},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K895,-1,0),$K$1:$K895,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 74"},"COMPOSIÇÃO","74","SERVIÇO DE ATERRO MECANIZADO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR DE SOLOS À PERCUSSÃO PARA PREENCHIMENTO DE CANCHA (CAMPO DE FUTEBOL, QUADRA DE AREIA E PLAYGROUND)","M2",{"$f":"IF($L896>0,SUM(OFFSET(F896,1,0,$L896),0))","v":3.33},3.5999999999999996,null,{"$f":"IF(ISERROR(F896),0,F896)","v":3.33},3.5999999999999996,{"$f":"COUNTA($A$1:$A896)-1","v":74},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K896,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K896+1,K:K,0))-ROW(L896)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I896<>0,J896<>0),N896=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"COMPOSIÇÃO","22",{"$f":"IF(ISNUMBER($L897),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L897-1,COLUMN(Composições!D897)-1),\"\")","v":"SERVIÇO DE ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. AF_08/2023 (SINAPI 94316)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L897),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L897-1,COLUMN(Composições!E897)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H897*ROUND(I897,2),2)","v":1.37},{"$f":"TRUNC($H897*ROUND(J897,2),2)","v":1.43},0.15,{"$f":"IF(ISNUMBER($L897),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L897-1,COLUMN(Composições!I897)-4)),0)","v":9.16},{"$f":"IF(ISNUMBER($L897),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L897-1,COLUMN(Composições!J897)-4)),0)","v":9.57},{"$f":"COUNTA($A$1:$A897)-1","v":74},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":28},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L897),$H897=\"\",$H897=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K897,$K$1:$K897,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"COMPOSIÇÃO","69",{"$f":"IF(ISNUMBER($L898),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L898-1,COLUMN(Composições!D898)-1),\"\")","v":"COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM COMPACTADOR DE SOLOS À PERCUSSÃO (SINAPI 97083)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L898),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L898-1,COLUMN(Composições!E898)-1),\"\")","v":"M2"},1.96,2.17,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L898),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L898-1,COLUMN(Composições!I898)-4)),0)","v":1.96},{"$f":"IF(ISNUMBER($L898),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L898-1,COLUMN(Composições!J898)-4)),0)","v":2.17},{"$f":"COUNTA($A$1:$A898)-1","v":74},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":75},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L898),$H898=\"\",$H898=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K898,$K$1:$K898,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L899),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L899-1,COLUMN(Composições!D899)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L899),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L899-1,COLUMN(Composições!E899)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L899),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L899-1,COLUMN(Composições!I899)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L899),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L899-1,COLUMN(Composições!J899)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A899)-1","v":74},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L899),$H899=\"\",$H899=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K899,$K$1:$K899,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L900),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L900-1,COLUMN(Composições!D900)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L900),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L900-1,COLUMN(Composições!E900)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L900),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L900-1,COLUMN(Composições!I900)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L900),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L900-1,COLUMN(Composições!J900)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A900)-1","v":74},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L900),$H900=\"\",$H900=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K900,$K$1:$K900,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L901),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L901-1,COLUMN(Composições!D901)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L901),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L901-1,COLUMN(Composições!E901)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L901),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L901-1,COLUMN(Composições!I901)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L901),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L901-1,COLUMN(Composições!J901)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A901)-1","v":74},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L901),$H901=\"\",$H901=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K901,$K$1:$K901,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L902),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L902-1,COLUMN(Composições!D902)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L902),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L902-1,COLUMN(Composições!E902)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L902),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L902-1,COLUMN(Composições!I902)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L902),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L902-1,COLUMN(Composições!J902)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A902)-1","v":74},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L902),$H902=\"\",$H902=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K902,$K$1:$K902,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L903),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L903-1,COLUMN(Composições!D903)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L903),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L903-1,COLUMN(Composições!E903)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L903),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L903-1,COLUMN(Composições!I903)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L903),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L903-1,COLUMN(Composições!J903)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A903)-1","v":74},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L903),$H903=\"\",$H903=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K903,$K$1:$K903,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L904),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L904-1,COLUMN(Composições!D904)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L904),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L904-1,COLUMN(Composições!E904)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L904),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L904-1,COLUMN(Composições!I904)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L904),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L904-1,COLUMN(Composições!J904)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A904)-1","v":74},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L904),$H904=\"\",$H904=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K904,$K$1:$K904,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L905),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L905-1,COLUMN(Composições!D905)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L905),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L905-1,COLUMN(Composições!E905)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L905),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L905-1,COLUMN(Composições!I905)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L905),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L905-1,COLUMN(Composições!J905)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A905)-1","v":74},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L905),$H905=\"\",$H905=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K905,$K$1:$K905,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L906),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L906-1,COLUMN(Composições!D906)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L906),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L906-1,COLUMN(Composições!E906)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L906),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L906-1,COLUMN(Composições!I906)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L906),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L906-1,COLUMN(Composições!J906)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A906)-1","v":74},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L906),$H906=\"\",$H906=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K906,$K$1:$K906,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A907)-1","v":74},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K907,-1,0),$K$1:$K907,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 75"},"COMPOSIÇÃO","75","PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (SINAPI 103946)","M2",{"$f":"IF($L908>0,SUM(OFFSET(F908,1,0,$L908),0))","v":28.329999999999995},28.429999999999996,null,{"$f":"IF(ISERROR(F908),0,F908)","v":28.329999999999995},28.429999999999996,{"$f":"COUNTA($A$1:$A908)-1","v":75},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K908,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K908+1,K:K,0))-ROW(L908)-2","v":9},{"$f":"IF(AND(OR(I908<>0,J908<>0),N908=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","3322",{"$f":"IF(ISNUMBER($L909),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L909-1,COLUMN(Composições!D909)-1),\"\")","v":"GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L909),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L909-1,COLUMN(Composições!E909)-1),\"\")","v":"M2    "},{"$f":"TRUNC($H909*ROUND(I909,2),2)","v":25.95},{"$f":"TRUNC($H909*ROUND(J909,2),2)","v":25.95},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L909),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L909-1,COLUMN(Composições!I909)-4)),0)","v":25.95},{"$f":"IF(ISNUMBER($L909),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L909-1,COLUMN(Composições!J909)-4)),0)","v":25.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A909)-1","v":75},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2268},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L909),$H909=\"\",$H909=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K909,$K$1:$K909,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88441",{"$f":"IF(ISNUMBER($L910),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L910-1,COLUMN(Composições!D910)-1),\"\")","v":"JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L910),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L910-1,COLUMN(Composições!E910)-1),\"\")","v":"H"},0.81,0.91,3.9100000000000003E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L910),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L910-1,COLUMN(Composições!I910)-4)),0)","v":20.95},{"$f":"IF(ISNUMBER($L910),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L910-1,COLUMN(Composições!J910)-4)),0)","v":23.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A910)-1","v":75},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12238},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L910),$H910=\"\",$H910=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K910,$K$1:$K910,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","38125",{"$f":"IF(ISNUMBER($L911),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L911-1,COLUMN(Composições!D911)-1),\"\")","v":"FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L911),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L911-1,COLUMN(Composições!E911)-1),\"\")","v":"KG    "},1.33,1.33,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L911),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L911-1,COLUMN(Composições!I911)-4)),0)","v":1.33},{"$f":"IF(ISNUMBER($L911),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L911-1,COLUMN(Composições!J911)-4)),0)","v":1.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A911)-1","v":75},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2148},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L911),$H911=\"\",$H911=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K911,$K$1:$K911,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","44539",{"$f":"IF(ISNUMBER($L912),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L912-1,COLUMN(Composições!D912)-1),\"\")","v":"FERTILIZANTE NPK -  10:10:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L912),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L912-1,COLUMN(Composições!E912)-1),\"\")","v":"KG    "},0.24,0.24,0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L912),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L912-1,COLUMN(Composições!I912)-4)),0)","v":2.4300000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L912),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L912-1,COLUMN(Composições!J912)-4)),0)","v":2.4300000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A912)-1","v":75},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2146},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L912),$H912=\"\",$H912=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K912,$K$1:$K912,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L913),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L913-1,COLUMN(Composições!D913)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L913),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L913-1,COLUMN(Composições!E913)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L913),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L913-1,COLUMN(Composições!I913)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L913),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L913-1,COLUMN(Composições!J913)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A913)-1","v":75},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L913),$H913=\"\",$H913=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K913,$K$1:$K913,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L914),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L914-1,COLUMN(Composições!D914)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L914),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L914-1,COLUMN(Composições!E914)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L914),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L914-1,COLUMN(Composições!I914)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L914),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L914-1,COLUMN(Composições!J914)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A914)-1","v":75},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L914),$H914=\"\",$H914=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K914,$K$1:$K914,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L915),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L915-1,COLUMN(Composições!D915)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L915),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L915-1,COLUMN(Composições!E915)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L915),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L915-1,COLUMN(Composições!I915)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L915),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L915-1,COLUMN(Composições!J915)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A915)-1","v":75},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L915),$H915=\"\",$H915=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K915,$K$1:$K915,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L916),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L916-1,COLUMN(Composições!D916)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L916),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L916-1,COLUMN(Composições!E916)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L916),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L916-1,COLUMN(Composições!I916)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L916),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L916-1,COLUMN(Composições!J916)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A916)-1","v":75},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L916),$H916=\"\",$H916=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K916,$K$1:$K916,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L917),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L917-1,COLUMN(Composições!D917)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L917),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L917-1,COLUMN(Composições!E917)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L917),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L917-1,COLUMN(Composições!I917)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L917),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L917-1,COLUMN(Composições!J917)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A917)-1","v":75},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L917),$H917=\"\",$H917=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K917,$K$1:$K917,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A918)-1","v":75},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K918,-1,0),$K$1:$K918,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 76"},"COMPOSIÇÃO","76","DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM CAL HIDRATADA (SINAPI 102498)","M",{"$f":"IF($L919>0,SUM(OFFSET(F919,1,0,$L919),0))","v":0.47},0.5,null,{"$f":"IF(ISERROR(F919),0,F919)","v":0.47},0.5,{"$f":"COUNTA($A$1:$A919)-1","v":76},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K919,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K919+1,K:K,0))-ROW(L919)-2","v":9},{"$f":"IF(AND(OR(I919<>0,J919<>0),N919=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","11161",{"$f":"IF(ISNUMBER($L920),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L920-1,COLUMN(Composições!D920)-1),\"\")","v":"CAL HIDRATADA PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L920),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L920-1,COLUMN(Composições!E920)-1),\"\")","v":"KG    "},{"$f":"TRUNC($H920*ROUND(I920,2),2)","v":0.15},{"$f":"TRUNC($H920*ROUND(J920,2),2)","v":0.15},0.106,{"$f":"IF(ISNUMBER($L920),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L920-1,COLUMN(Composições!I920)-4)),0)","v":1.45},{"$f":"IF(ISNUMBER($L920),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L920-1,COLUMN(Composições!J920)-4)),0)","v":1.45},{"$f":"COUNTA($A$1:$A920)-1","v":76},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1026},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L920),$H920=\"\",$H920=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K920,$K$1:$K920,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L921),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L921-1,COLUMN(Composições!D921)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L921),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L921-1,COLUMN(Composições!E921)-1),\"\")","v":"H"},0.32,0.35,1.6E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L921),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L921-1,COLUMN(Composições!I921)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L921),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L921-1,COLUMN(Composições!J921)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A921)-1","v":76},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L921),$H921=\"\",$H921=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K921,$K$1:$K921,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L922),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L922-1,COLUMN(Composições!D922)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L922),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L922-1,COLUMN(Composições!E922)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L922),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L922-1,COLUMN(Composições!I922)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L922),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L922-1,COLUMN(Composições!J922)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A922)-1","v":76},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L922),$H922=\"\",$H922=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K922,$K$1:$K922,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L923),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L923-1,COLUMN(Composições!D923)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L923),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L923-1,COLUMN(Composições!E923)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L923),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L923-1,COLUMN(Composições!I923)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L923),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L923-1,COLUMN(Composições!J923)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A923)-1","v":76},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L923),$H923=\"\",$H923=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K923,$K$1:$K923,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L924),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L924-1,COLUMN(Composições!D924)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L924),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L924-1,COLUMN(Composições!E924)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L924),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L924-1,COLUMN(Composições!I924)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L924),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L924-1,COLUMN(Composições!J924)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A924)-1","v":76},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L924),$H924=\"\",$H924=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K924,$K$1:$K924,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L925),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L925-1,COLUMN(Composições!D925)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L925),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L925-1,COLUMN(Composições!E925)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L925),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L925-1,COLUMN(Composições!I925)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L925),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L925-1,COLUMN(Composições!J925)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A925)-1","v":76},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L925),$H925=\"\",$H925=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K925,$K$1:$K925,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L926),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L926-1,COLUMN(Composições!D926)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L926),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L926-1,COLUMN(Composições!E926)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L926),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L926-1,COLUMN(Composições!I926)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L926),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L926-1,COLUMN(Composições!J926)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A926)-1","v":76},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L926),$H926=\"\",$H926=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K926,$K$1:$K926,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L927),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L927-1,COLUMN(Composições!D927)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L927),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L927-1,COLUMN(Composições!E927)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L927),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L927-1,COLUMN(Composições!I927)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L927),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L927-1,COLUMN(Composições!J927)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A927)-1","v":76},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L927),$H927=\"\",$H927=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K927,$K$1:$K927,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L928),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L928-1,COLUMN(Composições!D928)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L928),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L928-1,COLUMN(Composições!E928)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L928),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L928-1,COLUMN(Composições!I928)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L928),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L928-1,COLUMN(Composições!J928)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A928)-1","v":76},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L928),$H928=\"\",$H928=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K928,$K$1:$K928,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A929)-1","v":76},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K929,-1,0),$K$1:$K929,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 77"},"COMPOSIÇÃO","77","CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\" COM REQUADROS EM TUBO DE 1\", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN",{"$f":"IF($L930>0,SUM(OFFSET(F930,1,0,$L930),0))","v":5314.32},5315.25,null,{"$f":"IF(ISERROR(F930),0,F930)","v":5314.32},5315.25,{"$f":"COUNTA($A$1:$A930)-1","v":77},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K930,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K930+1,K:K,0))-ROW(L930)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I930<>0,J930<>0),N930=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","25398",{"$f":"IF(ISNUMBER($L931),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L931-1,COLUMN(Composições!D931)-1),\"\")","v":"CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\" COM REQUADROS EM TUBO DE 1\", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L931),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L931-1,COLUMN(Composições!E931)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H931*ROUND(I931,2),2)","v":5306.29},{"$f":"TRUNC($H931*ROUND(J931,2),2)","v":5306.29},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L931),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L931-1,COLUMN(Composições!I931)-4)),0)","v":5306.29},{"$f":"IF(ISNUMBER($L931),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L931-1,COLUMN(Composições!J931)-4)),0)","v":5306.29},{"$f":"COUNTA($A$1:$A931)-1","v":77},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1467},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L931),$H931=\"\",$H931=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K931,$K$1:$K931,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L932),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L932-1,COLUMN(Composições!D932)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L932),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L932-1,COLUMN(Composições!E932)-1),\"\")","v":"H"},8.0299999999999994,8.9600000000000009,0.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L932),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L932-1,COLUMN(Composições!I932)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L932),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L932-1,COLUMN(Composições!J932)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A932)-1","v":77},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L932),$H932=\"\",$H932=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K932,$K$1:$K932,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L933),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L933-1,COLUMN(Composições!D933)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L933),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L933-1,COLUMN(Composições!E933)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L933),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L933-1,COLUMN(Composições!I933)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L933),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L933-1,COLUMN(Composições!J933)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A933)-1","v":77},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L933),$H933=\"\",$H933=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K933,$K$1:$K933,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L934),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L934-1,COLUMN(Composições!D934)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L934),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L934-1,COLUMN(Composições!E934)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L934),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L934-1,COLUMN(Composições!I934)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L934),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L934-1,COLUMN(Composições!J934)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A934)-1","v":77},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L934),$H934=\"\",$H934=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K934,$K$1:$K934,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L935),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L935-1,COLUMN(Composições!D935)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L935),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L935-1,COLUMN(Composições!E935)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L935),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L935-1,COLUMN(Composições!I935)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L935),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L935-1,COLUMN(Composições!J935)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A935)-1","v":77},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L935),$H935=\"\",$H935=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K935,$K$1:$K935,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L936),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L936-1,COLUMN(Composições!D936)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L936),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L936-1,COLUMN(Composições!E936)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L936),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L936-1,COLUMN(Composições!I936)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L936),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L936-1,COLUMN(Composições!J936)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A936)-1","v":77},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L936),$H936=\"\",$H936=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K936,$K$1:$K936,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L937),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L937-1,COLUMN(Composições!D937)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L937),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L937-1,COLUMN(Composições!E937)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L937),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L937-1,COLUMN(Composições!I937)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L937),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L937-1,COLUMN(Composições!J937)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A937)-1","v":77},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L937),$H937=\"\",$H937=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K937,$K$1:$K937,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L938),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L938-1,COLUMN(Composições!D938)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L938),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L938-1,COLUMN(Composições!E938)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L938),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L938-1,COLUMN(Composições!I938)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L938),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L938-1,COLUMN(Composições!J938)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A938)-1","v":77},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L938),$H938=\"\",$H938=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K938,$K$1:$K938,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L939),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L939-1,COLUMN(Composições!D939)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L939),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L939-1,COLUMN(Composições!E939)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L939),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L939-1,COLUMN(Composições!I939)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L939),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L939-1,COLUMN(Composições!J939)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A939)-1","v":77},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L939),$H939=\"\",$H939=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K939,$K$1:$K939,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L940),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L940-1,COLUMN(Composições!D940)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L940),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L940-1,COLUMN(Composições!E940)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L940),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L940-1,COLUMN(Composições!I940)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L940),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L940-1,COLUMN(Composições!J940)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A940)-1","v":77},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L940),$H940=\"\",$H940=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K940,$K$1:$K940,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A941)-1","v":77},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K941,-1,0),$K$1:$K941,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 78"},"COMPOSIÇÃO","78","PORTÃO P1 E P2 AUTO FECHAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, TRINCO E FERROLHO (SINAPI 102362)","M2",{"$f":"IF($L942>0,SUM(OFFSET(F942,1,0,$L942),0))","v":199.84000000000003},202.7,null,{"$f":"IF(ISERROR(F942),0,F942)","v":199.84000000000003},202.7,{"$f":"COUNTA($A$1:$A942)-1","v":78},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K942,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K942+1,K:K,0))-ROW(L942)-2","v":8},{"$f":"IF(AND(OR(I942<>0,J942<>0),N942=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","7167",{"$f":"IF(ISNUMBER($L943),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L943-1,COLUMN(Composições!D943)-1),\"\")","v":"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L943),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L943-1,COLUMN(Composições!E943)-1),\"\")","v":"M2    "},{"$f":"TRUNC($H943*ROUND(I943,2),2)","v":17.100000000000001},{"$f":"TRUNC($H943*ROUND(J943,2),2)","v":17.100000000000001},1.0203,{"$f":"IF(ISNUMBER($L943),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L943-1,COLUMN(Composições!I943)-4)),0)","v":16.760000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L943),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L943-1,COLUMN(Composições!J943)-4)),0)","v":16.760000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A943)-1","v":78},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4277},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L943),$H943=\"\",$H943=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K943,$K$1:$K943,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","7696",{"$f":"IF(ISNUMBER($L944),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L944-1,COLUMN(Composições!D944)-1),\"\")","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2\", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L944),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L944-1,COLUMN(Composições!E944)-1),\"\")","v":"M     "},44.31,44.31,0.61050000000000004,{"$f":"IF(ISNUMBER($L944),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L944-1,COLUMN(Composições!I944)-4)),0)","v":72.58},{"$f":"IF(ISNUMBER($L944),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L944-1,COLUMN(Composições!J944)-4)),0)","v":72.58},{"$f":"COUNTA($A$1:$A944)-1","v":78},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4546},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L944),$H944=\"\",$H944=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K944,$K$1:$K944,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","7698",{"$f":"IF(ISNUMBER($L945),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L945-1,COLUMN(Composições!D945)-1),\"\")","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4\", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L945),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L945-1,COLUMN(Composições!E945)-1),\"\")","v":"M     "},37.700000000000003,37.700000000000003,0.87009999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L945),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L945-1,COLUMN(Composições!I945)-4)),0)","v":43.33},{"$f":"IF(ISNUMBER($L945),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L945-1,COLUMN(Composições!J945)-4)),0)","v":43.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A945)-1","v":78},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4542},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L945),$H945=\"\",$H945=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K945,$K$1:$K945,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","11002",{"$f":"IF(ISNUMBER($L946),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L946-1,COLUMN(Composições!D946)-1),\"\")","v":"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L946),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L946-1,COLUMN(Composições!E946)-1),\"\")","v":"KG    "},0.13,0.13,2.5000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L946),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L946-1,COLUMN(Composições!I946)-4)),0)","v":55.7},{"$f":"IF(ISNUMBER($L946),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L946-1,COLUMN(Composições!J946)-4)),0)","v":55.7},{"$f":"COUNTA($A$1:$A946)-1","v":78},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1892},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L946),$H946=\"\",$H946=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K946,$K$1:$K946,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","43130",{"$f":"IF(ISNUMBER($L947),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L947-1,COLUMN(Composições!D947)-1),\"\")","v":"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L947),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L947-1,COLUMN(Composições!E947)-1),\"\")","v":"KG    "},1.59,1.59,7.9699999999999993E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L947),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L947-1,COLUMN(Composições!I947)-4)),0)","v":20},{"$f":"IF(ISNUMBER($L947),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L947-1,COLUMN(Composições!J947)-4)),0)","v":20},{"$f":"COUNTA($A$1:$A947)-1","v":78},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":404},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L947),$H947=\"\",$H947=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K947,$K$1:$K947,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L948),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L948-1,COLUMN(Composições!D948)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L948),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L948-1,COLUMN(Composições!E948)-1),\"\")","v":"H"},23.36,26.22,0.97740000000000005,{"$f":"IF(ISNUMBER($L948),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L948-1,COLUMN(Composições!I948)-4)),0)","v":23.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L948),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L948-1,COLUMN(Composições!J948)-4)),0)","v":26.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A948)-1","v":78},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12228},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L948),$H948=\"\",$H948=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K948,$K$1:$K948,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","11455",{"$f":"IF(ISNUMBER($L949),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L949-1,COLUMN(Composições!D949)-1),\"\")","v":"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L949),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L949-1,COLUMN(Composições!E949)-1),\"\")","v":"UN    "},17.23,17.23,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L949),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L949-1,COLUMN(Composições!I949)-4)),0)","v":17.23},{"$f":"IF(ISNUMBER($L949),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L949-1,COLUMN(Composições!J949)-4)),0)","v":17.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A949)-1","v":78},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2138},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L949),$H949=\"\",$H949=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K949,$K$1:$K949,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","2432",{"$f":"IF(ISNUMBER($L950),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L950-1,COLUMN(Composições!D950)-1),\"\")","v":"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2\" X  3\", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L950),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L950-1,COLUMN(Composições!E950)-1),\"\")","v":"UN    "},58.42,58.42,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L950),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L950-1,COLUMN(Composições!I950)-4)),0)","v":29.21},{"$f":"IF(ISNUMBER($L950),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L950-1,COLUMN(Composições!J950)-4)),0)","v":29.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A950)-1","v":78},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1861},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L950),$H950=\"\",$H950=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K950,$K$1:$K950,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A951)-1","v":78},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K951,-1,0),$K$1:$K951,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 79"},"COMPOSIÇÃO","79","ALAMBRADO PARA CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE AREIA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (SINAPI 102362)","M2",{"$f":"IF($L952>0,SUM(OFFSET(F952,1,0,$L952),0))","v":125.92000000000002},128.83000000000001,null,{"$f":"IF(ISERROR(F952),0,F952)","v":125.92000000000002},128.83000000000001,{"$f":"COUNTA($A$1:$A952)-1","v":79},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K952,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K952+1,K:K,0))-ROW(L952)-2","v":9},{"$f":"IF(AND(OR(I952<>0,J952<>0),N952=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","7167",{"$f":"IF(ISNUMBER($L953),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L953-1,COLUMN(Composições!D953)-1),\"\")","v":"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L953),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L953-1,COLUMN(Composições!E953)-1),\"\")","v":"M2    "},{"$f":"TRUNC($H953*ROUND(I953,2),2)","v":17.100000000000001},{"$f":"TRUNC($H953*ROUND(J953,2),2)","v":17.100000000000001},1.0203,{"$f":"IF(ISNUMBER($L953),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L953-1,COLUMN(Composições!I953)-4)),0)","v":16.760000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L953),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L953-1,COLUMN(Composições!J953)-4)),0)","v":16.760000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A953)-1","v":79},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4277},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L953),$H953=\"\",$H953=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K953,$K$1:$K953,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","7696",{"$f":"IF(ISNUMBER($L954),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L954-1,COLUMN(Composições!D954)-1),\"\")","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2\", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L954),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L954-1,COLUMN(Composições!E954)-1),\"\")","v":"M     "},44.31,44.31,0.61050000000000004,{"$f":"IF(ISNUMBER($L954),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L954-1,COLUMN(Composições!I954)-4)),0)","v":72.58},{"$f":"IF(ISNUMBER($L954),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L954-1,COLUMN(Composições!J954)-4)),0)","v":72.58},{"$f":"COUNTA($A$1:$A954)-1","v":79},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4546},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L954),$H954=\"\",$H954=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K954,$K$1:$K954,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","7698",{"$f":"IF(ISNUMBER($L955),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L955-1,COLUMN(Composições!D955)-1),\"\")","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4\", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L955),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L955-1,COLUMN(Composições!E955)-1),\"\")","v":"M     "},37.700000000000003,37.700000000000003,0.87009999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L955),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L955-1,COLUMN(Composições!I955)-4)),0)","v":43.33},{"$f":"IF(ISNUMBER($L955),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L955-1,COLUMN(Composições!J955)-4)),0)","v":43.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A955)-1","v":79},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4542},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L955),$H955=\"\",$H955=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K955,$K$1:$K955,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","11002",{"$f":"IF(ISNUMBER($L956),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L956-1,COLUMN(Composições!D956)-1),\"\")","v":"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L956),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L956-1,COLUMN(Composições!E956)-1),\"\")","v":"KG    "},0.13,0.13,2.5000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L956),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L956-1,COLUMN(Composições!I956)-4)),0)","v":55.7},{"$f":"IF(ISNUMBER($L956),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L956-1,COLUMN(Composições!J956)-4)),0)","v":55.7},{"$f":"COUNTA($A$1:$A956)-1","v":79},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1892},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L956),$H956=\"\",$H956=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K956,$K$1:$K956,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","43130",{"$f":"IF(ISNUMBER($L957),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L957-1,COLUMN(Composições!D957)-1),\"\")","v":"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L957),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L957-1,COLUMN(Composições!E957)-1),\"\")","v":"KG    "},1.59,1.59,7.9699999999999993E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L957),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L957-1,COLUMN(Composições!I957)-4)),0)","v":20},{"$f":"IF(ISNUMBER($L957),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L957-1,COLUMN(Composições!J957)-4)),0)","v":20},{"$f":"COUNTA($A$1:$A957)-1","v":79},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":404},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L957),$H957=\"\",$H957=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K957,$K$1:$K957,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L958),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L958-1,COLUMN(Composições!D958)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L958),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L958-1,COLUMN(Composições!E958)-1),\"\")","v":"H"},23.36,26.22,0.97740000000000005,{"$f":"IF(ISNUMBER($L958),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L958-1,COLUMN(Composições!I958)-4)),0)","v":23.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L958),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L958-1,COLUMN(Composições!J958)-4)),0)","v":26.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A958)-1","v":79},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12228},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L958),$H958=\"\",$H958=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K958,$K$1:$K958,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","94962",{"$f":"IF(ISNUMBER($L959),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L959-1,COLUMN(Composições!D959)-1),\"\")","v":"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L959),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L959-1,COLUMN(Composições!E959)-1),\"\")","v":"M3"},1.73,1.78,4.4999999999999997E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L959),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L959-1,COLUMN(Composições!I959)-4)),0)","v":384.85},{"$f":"IF(ISNUMBER($L959),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L959-1,COLUMN(Composições!J959)-4)),0)","v":396.22},{"$f":"COUNTA($A$1:$A959)-1","v":79},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7541},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L959),$H959=\"\",$H959=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K959,$K$1:$K959,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L960),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L960-1,COLUMN(Composições!D960)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L960),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L960-1,COLUMN(Composições!E960)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L960),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L960-1,COLUMN(Composições!I960)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L960),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L960-1,COLUMN(Composições!J960)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A960)-1","v":79},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L960),$H960=\"\",$H960=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K960,$K$1:$K960,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L961),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L961-1,COLUMN(Composições!D961)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L961),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L961-1,COLUMN(Composições!E961)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L961),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L961-1,COLUMN(Composições!I961)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L961),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L961-1,COLUMN(Composições!J961)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A961)-1","v":79},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L961),$H961=\"\",$H961=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K961,$K$1:$K961,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A962)-1","v":79},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K962,-1,0),$K$1:$K962,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 80"},"COMPOSIÇÃO","80","PORTÃO P3 AUTO FECHAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA DE PVC, BITOLA FINAL 2.8MM E MALHA RETANGULAR 5X10CM, TRINCO E FERROLHO (SINAPI 102362)","M2",{"$f":"IF($L963>0,SUM(OFFSET(F963,1,0,$L963),0))","v":200.32},203.18,null,{"$f":"IF(ISERROR(F963),0,F963)","v":200.32},203.18,{"$f":"COUNTA($A$1:$A963)-1","v":80},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K963,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K963+1,K:K,0))-ROW(L963)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I963<>0,J963<>0),N963=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","10937",{"$f":"IF(ISNUMBER($L964),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L964-1,COLUMN(Composições!D964)-1),\"\")","v":"TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L964),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L964-1,COLUMN(Composições!E964)-1),\"\")","v":"M2    "},{"$f":"TRUNC($H964*ROUND(I964,2),2)","v":17.579999999999998},{"$f":"TRUNC($H964*ROUND(J964,2),2)","v":17.579999999999998},1.0203,{"$f":"IF(ISNUMBER($L964),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L964-1,COLUMN(Composições!I964)-4)),0)","v":17.239999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L964),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L964-1,COLUMN(Composições!J964)-4)),0)","v":17.239999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A964)-1","v":80},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4284},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L964),$H964=\"\",$H964=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K964,$K$1:$K964,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","7696",{"$f":"IF(ISNUMBER($L965),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L965-1,COLUMN(Composições!D965)-1),\"\")","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2\", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L965),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L965-1,COLUMN(Composições!E965)-1),\"\")","v":"M     "},44.31,44.31,0.61050000000000004,{"$f":"IF(ISNUMBER($L965),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L965-1,COLUMN(Composições!I965)-4)),0)","v":72.58},{"$f":"IF(ISNUMBER($L965),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L965-1,COLUMN(Composições!J965)-4)),0)","v":72.58},{"$f":"COUNTA($A$1:$A965)-1","v":80},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4546},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L965),$H965=\"\",$H965=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K965,$K$1:$K965,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","7698",{"$f":"IF(ISNUMBER($L966),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L966-1,COLUMN(Composições!D966)-1),\"\")","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4\", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L966),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L966-1,COLUMN(Composições!E966)-1),\"\")","v":"M     "},37.700000000000003,37.700000000000003,0.87009999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L966),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L966-1,COLUMN(Composições!I966)-4)),0)","v":43.33},{"$f":"IF(ISNUMBER($L966),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L966-1,COLUMN(Composições!J966)-4)),0)","v":43.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A966)-1","v":80},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4542},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L966),$H966=\"\",$H966=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K966,$K$1:$K966,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","11002",{"$f":"IF(ISNUMBER($L967),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L967-1,COLUMN(Composições!D967)-1),\"\")","v":"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L967),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L967-1,COLUMN(Composições!E967)-1),\"\")","v":"KG    "},0.13,0.13,2.5000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L967),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L967-1,COLUMN(Composições!I967)-4)),0)","v":55.7},{"$f":"IF(ISNUMBER($L967),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L967-1,COLUMN(Composições!J967)-4)),0)","v":55.7},{"$f":"COUNTA($A$1:$A967)-1","v":80},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1892},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L967),$H967=\"\",$H967=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K967,$K$1:$K967,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","43130",{"$f":"IF(ISNUMBER($L968),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L968-1,COLUMN(Composições!D968)-1),\"\")","v":"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L968),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L968-1,COLUMN(Composições!E968)-1),\"\")","v":"KG    "},1.59,1.59,7.9699999999999993E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L968),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L968-1,COLUMN(Composições!I968)-4)),0)","v":20},{"$f":"IF(ISNUMBER($L968),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L968-1,COLUMN(Composições!J968)-4)),0)","v":20},{"$f":"COUNTA($A$1:$A968)-1","v":80},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":404},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L968),$H968=\"\",$H968=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K968,$K$1:$K968,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L969),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L969-1,COLUMN(Composições!D969)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L969),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L969-1,COLUMN(Composições!E969)-1),\"\")","v":"H"},23.36,26.22,0.97740000000000005,{"$f":"IF(ISNUMBER($L969),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L969-1,COLUMN(Composições!I969)-4)),0)","v":23.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L969),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L969-1,COLUMN(Composições!J969)-4)),0)","v":26.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A969)-1","v":80},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12228},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L969),$H969=\"\",$H969=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K969,$K$1:$K969,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","11455",{"$f":"IF(ISNUMBER($L970),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L970-1,COLUMN(Composições!D970)-1),\"\")","v":"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L970),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L970-1,COLUMN(Composições!E970)-1),\"\")","v":"UN    "},17.23,17.23,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L970),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L970-1,COLUMN(Composições!I970)-4)),0)","v":17.23},{"$f":"IF(ISNUMBER($L970),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L970-1,COLUMN(Composições!J970)-4)),0)","v":17.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A970)-1","v":80},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2138},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L970),$H970=\"\",$H970=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K970,$K$1:$K970,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","2432",{"$f":"IF(ISNUMBER($L971),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L971-1,COLUMN(Composições!D971)-1),\"\")","v":"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2\" X  3\", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L971),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L971-1,COLUMN(Composições!E971)-1),\"\")","v":"UN    "},58.42,58.42,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L971),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L971-1,COLUMN(Composições!I971)-4)),0)","v":29.21},{"$f":"IF(ISNUMBER($L971),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L971-1,COLUMN(Composições!J971)-4)),0)","v":29.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A971)-1","v":80},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1861},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L971),$H971=\"\",$H971=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K971,$K$1:$K971,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L972),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L972-1,COLUMN(Composições!D972)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L972),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L972-1,COLUMN(Composições!E972)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L972),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L972-1,COLUMN(Composições!I972)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L972),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L972-1,COLUMN(Composições!J972)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A972)-1","v":80},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L972),$H972=\"\",$H972=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K972,$K$1:$K972,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L973),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L973-1,COLUMN(Composições!D973)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L973),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L973-1,COLUMN(Composições!E973)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L973),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L973-1,COLUMN(Composições!I973)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L973),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L973-1,COLUMN(Composições!J973)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A973)-1","v":80},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L973),$H973=\"\",$H973=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K973,$K$1:$K973,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A974)-1","v":80},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K974,-1,0),$K$1:$K974,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 81"},"COMPOSIÇÃO","81","ALAMBRADO PARA PLAYGROUND, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA DE PVC, BITOLA FINAL 2.8MM E MALHA RETANGULAR 5X10CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (SINAPI 102362)","M2",{"$f":"IF($L975>0,SUM(OFFSET(F975,1,0,$L975),0))","v":126.4},129.31,null,{"$f":"IF(ISERROR(F975),0,F975)","v":126.4},129.31,{"$f":"COUNTA($A$1:$A975)-1","v":81},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K975,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K975+1,K:K,0))-ROW(L975)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I975<>0,J975<>0),N975=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","10937",{"$f":"IF(ISNUMBER($L976),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L976-1,COLUMN(Composições!D976)-1),\"\")","v":"TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L976),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L976-1,COLUMN(Composições!E976)-1),\"\")","v":"M2    "},{"$f":"TRUNC($H976*ROUND(I976,2),2)","v":17.579999999999998},{"$f":"TRUNC($H976*ROUND(J976,2),2)","v":17.579999999999998},1.0203,{"$f":"IF(ISNUMBER($L976),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L976-1,COLUMN(Composições!I976)-4)),0)","v":17.239999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L976),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L976-1,COLUMN(Composições!J976)-4)),0)","v":17.239999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A976)-1","v":81},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4284},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L976),$H976=\"\",$H976=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K976,$K$1:$K976,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","7696",{"$f":"IF(ISNUMBER($L977),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L977-1,COLUMN(Composições!D977)-1),\"\")","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2\", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L977),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L977-1,COLUMN(Composições!E977)-1),\"\")","v":"M     "},44.31,44.31,0.61050000000000004,{"$f":"IF(ISNUMBER($L977),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L977-1,COLUMN(Composições!I977)-4)),0)","v":72.58},{"$f":"IF(ISNUMBER($L977),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L977-1,COLUMN(Composições!J977)-4)),0)","v":72.58},{"$f":"COUNTA($A$1:$A977)-1","v":81},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4546},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L977),$H977=\"\",$H977=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K977,$K$1:$K977,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","7698",{"$f":"IF(ISNUMBER($L978),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L978-1,COLUMN(Composições!D978)-1),\"\")","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4\", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L978),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L978-1,COLUMN(Composições!E978)-1),\"\")","v":"M     "},37.700000000000003,37.700000000000003,0.87009999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L978),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L978-1,COLUMN(Composições!I978)-4)),0)","v":43.33},{"$f":"IF(ISNUMBER($L978),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L978-1,COLUMN(Composições!J978)-4)),0)","v":43.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A978)-1","v":81},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":4542},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L978),$H978=\"\",$H978=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K978,$K$1:$K978,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","11002",{"$f":"IF(ISNUMBER($L979),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L979-1,COLUMN(Composições!D979)-1),\"\")","v":"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L979),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L979-1,COLUMN(Composições!E979)-1),\"\")","v":"KG    "},0.13,0.13,2.5000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L979),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L979-1,COLUMN(Composições!I979)-4)),0)","v":55.7},{"$f":"IF(ISNUMBER($L979),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L979-1,COLUMN(Composições!J979)-4)),0)","v":55.7},{"$f":"COUNTA($A$1:$A979)-1","v":81},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1892},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L979),$H979=\"\",$H979=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K979,$K$1:$K979,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","43130",{"$f":"IF(ISNUMBER($L980),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L980-1,COLUMN(Composições!D980)-1),\"\")","v":"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L980),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L980-1,COLUMN(Composições!E980)-1),\"\")","v":"KG    "},1.59,1.59,7.9699999999999993E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L980),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L980-1,COLUMN(Composições!I980)-4)),0)","v":20},{"$f":"IF(ISNUMBER($L980),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L980-1,COLUMN(Composições!J980)-4)),0)","v":20},{"$f":"COUNTA($A$1:$A980)-1","v":81},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":404},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L980),$H980=\"\",$H980=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K980,$K$1:$K980,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L981),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L981-1,COLUMN(Composições!D981)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L981),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L981-1,COLUMN(Composições!E981)-1),\"\")","v":"H"},23.36,26.22,0.97740000000000005,{"$f":"IF(ISNUMBER($L981),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L981-1,COLUMN(Composições!I981)-4)),0)","v":23.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L981),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L981-1,COLUMN(Composições!J981)-4)),0)","v":26.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A981)-1","v":81},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12228},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L981),$H981=\"\",$H981=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K981,$K$1:$K981,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","94962",{"$f":"IF(ISNUMBER($L982),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L982-1,COLUMN(Composições!D982)-1),\"\")","v":"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L982),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L982-1,COLUMN(Composições!E982)-1),\"\")","v":"M3"},1.73,1.78,4.4999999999999997E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L982),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L982-1,COLUMN(Composições!I982)-4)),0)","v":384.85},{"$f":"IF(ISNUMBER($L982),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L982-1,COLUMN(Composições!J982)-4)),0)","v":396.22},{"$f":"COUNTA($A$1:$A982)-1","v":81},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7541},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L982),$H982=\"\",$H982=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K982,$K$1:$K982,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L983),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L983-1,COLUMN(Composições!D983)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L983),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L983-1,COLUMN(Composições!E983)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L983),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L983-1,COLUMN(Composições!I983)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L983),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L983-1,COLUMN(Composições!J983)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A983)-1","v":81},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L983),$H983=\"\",$H983=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K983,$K$1:$K983,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L984),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L984-1,COLUMN(Composições!D984)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L984),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L984-1,COLUMN(Composições!E984)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L984),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L984-1,COLUMN(Composições!I984)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L984),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L984-1,COLUMN(Composições!J984)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A984)-1","v":81},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L984),$H984=\"\",$H984=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K984,$K$1:$K984,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L985),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L985-1,COLUMN(Composições!D985)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L985),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L985-1,COLUMN(Composições!E985)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L985),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L985-1,COLUMN(Composições!I985)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L985),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L985-1,COLUMN(Composições!J985)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A985)-1","v":81},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L985),$H985=\"\",$H985=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K985,$K$1:$K985,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A986)-1","v":81},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K986,-1,0),$K$1:$K986,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 82"},"COMPOSIÇÃO","82","CAMADA DE AREIA MÉDIA PARA QUADRA DE AREIA OU PLAYGROUND, COLOCAÇÃO MECANIZADA E ESPALHAMENTO MANUAL AF_08/2023 (SINAPI 94327)","M3",{"$f":"IF($L987>0,SUM(OFFSET(F987,1,0,$L987),0))","v":147.01},148.63999999999999,null,{"$f":"IF(ISERROR(F987),0,F987)","v":147.01},148.63999999999999,{"$f":"COUNTA($A$1:$A987)-1","v":82},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K987,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K987+1,K:K,0))-ROW(L987)-2","v":7},{"$f":"IF(AND(OR(I987<>0,J987<>0),N987=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","370",{"$f":"IF(ISNUMBER($L988),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L988-1,COLUMN(Composições!D988)-1),\"\")","v":"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L988),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L988-1,COLUMN(Composições!E988)-1),\"\")","v":"M3    "},{"$f":"TRUNC($H988*ROUND(I988,2),2)","v":120.83},{"$f":"TRUNC($H988*ROUND(J988,2),2)","v":120.83},1.3889,{"$f":"IF(ISNUMBER($L988),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L988-1,COLUMN(Composições!I988)-4)),0)","v":87},{"$f":"IF(ISNUMBER($L988),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L988-1,COLUMN(Composições!J988)-4)),0)","v":87},{"$f":"COUNTA($A$1:$A988)-1","v":82},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":412},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L988),$H988=\"\",$H988=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K988,$K$1:$K988,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","5631",{"$f":"IF(ISNUMBER($L989),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L989-1,COLUMN(Composições!D989)-1),\"\")","v":"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L989),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L989-1,COLUMN(Composições!E989)-1),\"\")","v":"CHP"},9.9499999999999993,10.14,4.4400000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L989),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L989-1,COLUMN(Composições!I989)-4)),0)","v":224.2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L989),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L989-1,COLUMN(Composições!J989)-4)),0)","v":228.6},{"$f":"COUNTA($A$1:$A989)-1","v":82},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5346},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L989),$H989=\"\",$H989=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K989,$K$1:$K989,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","5632",{"$f":"IF(ISNUMBER($L990),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L990-1,COLUMN(Composições!D990)-1),\"\")","v":"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L990),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L990-1,COLUMN(Composições!E990)-1),\"\")","v":"CHI"},6.19,6.47,6.4100000000000004E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L990),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L990-1,COLUMN(Composições!I990)-4)),0)","v":96.61},{"$f":"IF(ISNUMBER($L990),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L990-1,COLUMN(Composições!J990)-4)),0)","v":101.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A990)-1","v":82},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5491},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L990),$H990=\"\",$H990=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K990,$K$1:$K990,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L991),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L991-1,COLUMN(Composições!D991)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L991),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L991-1,COLUMN(Composições!E991)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H991*ROUND(I991,2),2)","v":10.039999999999999},11.2,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L991),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L991-1,COLUMN(Composições!I991)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L991),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L991-1,COLUMN(Composições!J991)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A991)-1","v":82},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L991),$H991=\"\",$H991=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K991,$K$1:$K991,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L992),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L992-1,COLUMN(Composições!D992)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L992),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L992-1,COLUMN(Composições!E992)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L992),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L992-1,COLUMN(Composições!I992)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L992),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L992-1,COLUMN(Composições!J992)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A992)-1","v":82},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L992),$H992=\"\",$H992=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K992,$K$1:$K992,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L993),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L993-1,COLUMN(Composições!D993)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L993),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L993-1,COLUMN(Composições!E993)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L993),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L993-1,COLUMN(Composições!I993)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L993),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L993-1,COLUMN(Composições!J993)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A993)-1","v":82},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L993),$H993=\"\",$H993=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K993,$K$1:$K993,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L994),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L994-1,COLUMN(Composições!D994)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L994),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L994-1,COLUMN(Composições!E994)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L994),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L994-1,COLUMN(Composições!I994)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L994),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L994-1,COLUMN(Composições!J994)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A994)-1","v":82},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L994),$H994=\"\",$H994=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K994,$K$1:$K994,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A995)-1","v":82},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K995,-1,0),$K$1:$K995,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 83"},"COMPOSIÇÃO","83","CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN",{"$f":"IF($L996>0,SUM(OFFSET(F996,1,0,$L996),0))","v":3261.54},3266.1800000000003,null,{"$f":"IF(ISERROR(F996),0,F996)","v":3261.54},3266.1800000000003,{"$f":"COUNTA($A$1:$A996)-1","v":83},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K996,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K996+1,K:K,0))-ROW(L996)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I996<>0,J996<>0),N996=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I",25399,{"$f":"IF(ISNUMBER($L997),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L997-1,COLUMN(Composições!D997)-1),\"\")","v":"CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L997),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L997-1,COLUMN(Composições!E997)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H997*ROUND(I997,2),2)","v":3221.38},{"$f":"TRUNC($H997*ROUND(J997,2),2)","v":3221.38},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L997),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L997-1,COLUMN(Composições!I997)-4)),0)","v":3221.38},{"$f":"IF(ISNUMBER($L997),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L997-1,COLUMN(Composições!J997)-4)),0)","v":3221.38},{"$f":"COUNTA($A$1:$A997)-1","v":83},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1468},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L997),$H997=\"\",$H997=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K997,$K$1:$K997,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L998),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L998-1,COLUMN(Composições!D998)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L998),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L998-1,COLUMN(Composições!E998)-1),\"\")","v":"H"},40.159999999999997,44.8,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L998),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L998-1,COLUMN(Composições!I998)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L998),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L998-1,COLUMN(Composições!J998)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A998)-1","v":83},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L998),$H998=\"\",$H998=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K998,$K$1:$K998,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L999),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L999-1,COLUMN(Composições!D999)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L999),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L999-1,COLUMN(Composições!E999)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L999),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L999-1,COLUMN(Composições!I999)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L999),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L999-1,COLUMN(Composições!J999)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A999)-1","v":83},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L999),$H999=\"\",$H999=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K999,$K$1:$K999,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1000),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1000-1,COLUMN(Composições!D1000)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1000),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1000-1,COLUMN(Composições!E1000)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1000),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1000-1,COLUMN(Composições!I1000)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1000),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1000-1,COLUMN(Composições!J1000)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1000)-1","v":83},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1000),$H1000=\"\",$H1000=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1000,$K$1:$K1000,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1001),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1001-1,COLUMN(Composições!D1001)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1001),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1001-1,COLUMN(Composições!E1001)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1001),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1001-1,COLUMN(Composições!I1001)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1001),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1001-1,COLUMN(Composições!J1001)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1001)-1","v":83},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1001),$H1001=\"\",$H1001=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1001,$K$1:$K1001,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1002),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1002-1,COLUMN(Composições!D1002)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1002),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1002-1,COLUMN(Composições!E1002)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1002),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1002-1,COLUMN(Composições!I1002)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1002),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1002-1,COLUMN(Composições!J1002)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1002)-1","v":83},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1002),$H1002=\"\",$H1002=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1002,$K$1:$K1002,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1003),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1003-1,COLUMN(Composições!D1003)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1003),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1003-1,COLUMN(Composições!E1003)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1003),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1003-1,COLUMN(Composições!I1003)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1003),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1003-1,COLUMN(Composições!J1003)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1003)-1","v":83},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1003),$H1003=\"\",$H1003=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1003,$K$1:$K1003,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1004),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1004-1,COLUMN(Composições!D1004)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1004),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1004-1,COLUMN(Composições!E1004)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1004),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1004-1,COLUMN(Composições!I1004)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1004),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1004-1,COLUMN(Composições!J1004)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1004)-1","v":83},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1004),$H1004=\"\",$H1004=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1004,$K$1:$K1004,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1005),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1005-1,COLUMN(Composições!D1005)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1005),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1005-1,COLUMN(Composições!E1005)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1005),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1005-1,COLUMN(Composições!I1005)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1005),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1005-1,COLUMN(Composições!J1005)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1005)-1","v":83},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1005),$H1005=\"\",$H1005=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1005,$K$1:$K1005,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1006),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1006-1,COLUMN(Composições!D1006)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1006),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1006-1,COLUMN(Composições!E1006)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1006),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1006-1,COLUMN(Composições!I1006)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1006),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1006-1,COLUMN(Composições!J1006)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1006)-1","v":83},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1006),$H1006=\"\",$H1006=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1006,$K$1:$K1006,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A1007)-1","v":83},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K1007,-1,0),$K$1:$K1007,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 84"},"COMPOSIÇÃO","84","INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 (SINAPI 103187)","UN",{"$f":"IF($L1008>0,SUM(OFFSET(F1008,1,0,$L1008),0))","v":4901.9299999999994},4911.5499999999993,null,{"$f":"IF(ISERROR(F1008),0,F1008)","v":4901.9299999999994},4911.5499999999993,{"$f":"COUNTA($A$1:$A1008)-1","v":84},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K1008,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K1008+1,K:K,0))-ROW(L1008)-2","v":9},{"$f":"IF(AND(OR(I1008<>0,J1008<>0),N1008=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","42433",{"$f":"IF(ISNUMBER($L1009),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1009-1,COLUMN(Composições!D1009)-1),\"\")","v":"SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1009),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1009-1,COLUMN(Composições!E1009)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H1009*ROUND(I1009,2),2)","v":4789.18},{"$f":"TRUNC($H1009*ROUND(J1009,2),2)","v":4789.18},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1009),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1009-1,COLUMN(Composições!I1009)-4)),0)","v":4789.18},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1009),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1009-1,COLUMN(Composições!J1009)-4)),0)","v":4789.18},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1009)-1","v":84},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3960},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1009),$H1009=\"\",$H1009=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1009,$K$1:$K1009,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4517",{"$f":"IF(ISNUMBER($L1010),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1010-1,COLUMN(Composições!D1010)-1),\"\")","v":"SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1010),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1010-1,COLUMN(Composições!E1010)-1),\"\")","v":"M     "},1.94,1.94,0.82499999999999996,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1010),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1010-1,COLUMN(Composições!I1010)-4)),0)","v":2.36},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1010),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1010-1,COLUMN(Composições!J1010)-4)),0)","v":2.36},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1010)-1","v":84},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3917},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1010),$H1010=\"\",$H1010=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1010,$K$1:$K1010,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4721",{"$f":"IF(ISNUMBER($L1011),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1011-1,COLUMN(Composições!D1011)-1),\"\")","v":"PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1011),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1011-1,COLUMN(Composições!E1011)-1),\"\")","v":"M3    "},0.08,0.08,1.1999999999999999E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1011),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1011-1,COLUMN(Composições!I1011)-4)),0)","v":73.680000000000007},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1011),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1011-1,COLUMN(Composições!J1011)-4)),0)","v":73.680000000000007},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1011)-1","v":84},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3373},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1011),$H1011=\"\",$H1011=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1011,$K$1:$K1011,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","5068",{"$f":"IF(ISNUMBER($L1012),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1012-1,COLUMN(Composições!D1012)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1012),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1012-1,COLUMN(Composições!E1012)-1),\"\")","v":"KG    "},0.53,0.53,3.95E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1012),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1012-1,COLUMN(Composições!I1012)-4)),0)","v":13.56},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1012),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1012-1,COLUMN(Composições!J1012)-4)),0)","v":13.56},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1012)-1","v":84},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3699},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1012),$H1012=\"\",$H1012=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1012,$K$1:$K1012,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L1013),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1013-1,COLUMN(Composições!D1013)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1013),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1013-1,COLUMN(Composições!E1013)-1),\"\")","v":"H"},50.83,57.05,2.1082999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1013),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1013-1,COLUMN(Composições!I1013)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1013),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1013-1,COLUMN(Composições!J1013)-4)),0)","v":27.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1013)-1","v":84},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12222},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1013),$H1013=\"\",$H1013=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1013,$K$1:$K1013,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L1014),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1014-1,COLUMN(Composições!D1014)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1014),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1014-1,COLUMN(Composições!E1014)-1),\"\")","v":"H"},21.16,23.61,1.0542,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1014),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1014-1,COLUMN(Composições!I1014)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1014),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1014-1,COLUMN(Composições!J1014)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1014)-1","v":84},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1014),$H1014=\"\",$H1014=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1014,$K$1:$K1014,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","102486",{"$f":"IF(ISNUMBER($L1015),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1015-1,COLUMN(Composições!D1015)-1),\"\")","v":"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1015),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1015-1,COLUMN(Composições!E1015)-1),\"\")","v":"M3"},38.21,39.159999999999997,6.59E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1015),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1015-1,COLUMN(Composições!I1015)-4)),0)","v":579.86},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1015),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1015-1,COLUMN(Composições!J1015)-4)),0)","v":594.33000000000004},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1015)-1","v":84},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7582},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1015),$H1015=\"\",$H1015=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1015,$K$1:$K1015,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1016),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1016-1,COLUMN(Composições!D1016)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1016),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1016-1,COLUMN(Composições!E1016)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1016),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1016-1,COLUMN(Composições!I1016)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1016),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1016-1,COLUMN(Composições!J1016)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1016)-1","v":84},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1016),$H1016=\"\",$H1016=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1016,$K$1:$K1016,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1017),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1017-1,COLUMN(Composições!D1017)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1017),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1017-1,COLUMN(Composições!E1017)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1017),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1017-1,COLUMN(Composições!I1017)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1017),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1017-1,COLUMN(Composições!J1017)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1017)-1","v":84},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1017),$H1017=\"\",$H1017=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1017,$K$1:$K1017,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A1018)-1","v":84},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K1018,-1,0),$K$1:$K1018,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 85"},"COMPOSIÇÃO","85","INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 (SINAPI 103189)","UN",{"$f":"IF($L1019>0,SUM(OFFSET(F1019,1,0,$L1019),0))","v":2679.2400000000002},2687.13,null,{"$f":"IF(ISERROR(F1019),0,F1019)","v":2679.2400000000002},2687.13,{"$f":"COUNTA($A$1:$A1019)-1","v":85},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K1019,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K1019+1,K:K,0))-ROW(L1019)-2","v":9},{"$f":"IF(AND(OR(I1019<>0,J1019<>0),N1019=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","42435",{"$f":"IF(ISNUMBER($L1020),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1020-1,COLUMN(Composições!D1020)-1),\"\")","v":"SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1020),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1020-1,COLUMN(Composições!E1020)-1),\"\")","v":"UN    "},{"$f":"TRUNC($H1020*ROUND(I1020,2),2)","v":2580.7800000000002},{"$f":"TRUNC($H1020*ROUND(J1020,2),2)","v":2580.7800000000002},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1020),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1020-1,COLUMN(Composições!I1020)-4)),0)","v":2580.7800000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1020),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1020-1,COLUMN(Composições!J1020)-4)),0)","v":2580.7800000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1020)-1","v":85},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3962},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1020),$H1020=\"\",$H1020=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1020,$K$1:$K1020,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4517",{"$f":"IF(ISNUMBER($L1021),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1021-1,COLUMN(Composições!D1021)-1),\"\")","v":"SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1021),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1021-1,COLUMN(Composições!E1021)-1),\"\")","v":"M     "},1.94,1.94,0.82499999999999996,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1021),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1021-1,COLUMN(Composições!I1021)-4)),0)","v":2.36},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1021),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1021-1,COLUMN(Composições!J1021)-4)),0)","v":2.36},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1021)-1","v":85},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3917},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1021),$H1021=\"\",$H1021=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1021,$K$1:$K1021,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4721",{"$f":"IF(ISNUMBER($L1022),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1022-1,COLUMN(Composições!D1022)-1),\"\")","v":"PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1022),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1022-1,COLUMN(Composições!E1022)-1),\"\")","v":"M3    "},0.08,0.08,1.1999999999999999E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1022),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1022-1,COLUMN(Composições!I1022)-4)),0)","v":73.680000000000007},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1022),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1022-1,COLUMN(Composições!J1022)-4)),0)","v":73.680000000000007},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1022)-1","v":85},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3373},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1022),$H1022=\"\",$H1022=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1022,$K$1:$K1022,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","5068",{"$f":"IF(ISNUMBER($L1023),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1023-1,COLUMN(Composições!D1023)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1023),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1023-1,COLUMN(Composições!E1023)-1),\"\")","v":"KG    "},0.53,0.53,3.95E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1023),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1023-1,COLUMN(Composições!I1023)-4)),0)","v":13.56},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1023),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1023-1,COLUMN(Composições!J1023)-4)),0)","v":13.56},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1023)-1","v":85},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":3699},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1023),$H1023=\"\",$H1023=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1023,$K$1:$K1023,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L1024),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1024-1,COLUMN(Composições!D1024)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1024),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1024-1,COLUMN(Composições!E1024)-1),\"\")","v":"H"},40.74,45.72,1.6898,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1024),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1024-1,COLUMN(Composições!I1024)-4)),0)","v":24.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1024),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1024-1,COLUMN(Composições!J1024)-4)),0)","v":27.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1024)-1","v":85},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12222},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1024),$H1024=\"\",$H1024=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1024,$K$1:$K1024,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L1025),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1025-1,COLUMN(Composições!D1025)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1025),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1025-1,COLUMN(Composições!E1025)-1),\"\")","v":"H"},16.96,18.920000000000002,0.84489999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1025),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1025-1,COLUMN(Composições!I1025)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1025),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1025-1,COLUMN(Composições!J1025)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1025)-1","v":85},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1025),$H1025=\"\",$H1025=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1025,$K$1:$K1025,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","102486",{"$f":"IF(ISNUMBER($L1026),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1026-1,COLUMN(Composições!D1026)-1),\"\")","v":"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1026),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1026-1,COLUMN(Composições!E1026)-1),\"\")","v":"M3"},38.21,39.159999999999997,6.59E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1026),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1026-1,COLUMN(Composições!I1026)-4)),0)","v":579.86},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1026),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1026-1,COLUMN(Composições!J1026)-4)),0)","v":594.33000000000004},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1026)-1","v":85},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7582},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1026),$H1026=\"\",$H1026=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1026,$K$1:$K1026,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1027),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1027-1,COLUMN(Composições!D1027)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1027),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1027-1,COLUMN(Composições!E1027)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1027),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1027-1,COLUMN(Composições!I1027)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1027),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1027-1,COLUMN(Composições!J1027)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1027)-1","v":85},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1027),$H1027=\"\",$H1027=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1027,$K$1:$K1027,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1028),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1028-1,COLUMN(Composições!D1028)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1028),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1028-1,COLUMN(Composições!E1028)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1028),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1028-1,COLUMN(Composições!I1028)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1028),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1028-1,COLUMN(Composições!J1028)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1028)-1","v":85},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1028),$H1028=\"\",$H1028=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1028,$K$1:$K1028,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A1029)-1","v":85},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K1029,-1,0),$K$1:$K1029,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 86"},"COMPOSIÇÃO","86","LIMPEZA FINAL DA OBRA","UN",{"$f":"IF($L1030>0,SUM(OFFSET(F1030,1,0,$L1030),0))","v":80.319999999999993},89.6,null,{"$f":"IF(ISERROR(F1030),0,F1030)","v":80.319999999999993},89.6,{"$f":"COUNTA($A$1:$A1030)-1","v":86},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K1030,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K1030+1,K:K,0))-ROW(L1030)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I1030<>0,J1030<>0),N1030=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L1031),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1031-1,COLUMN(Composições!D1031)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1031),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1031-1,COLUMN(Composições!E1031)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H1031*ROUND(I1031,2),2)","v":80.319999999999993},{"$f":"TRUNC($H1031*ROUND(J1031,2),2)","v":89.6},4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1031),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1031-1,COLUMN(Composições!I1031)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1031),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1031-1,COLUMN(Composições!J1031)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1031)-1","v":86},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12229},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1031),$H1031=\"\",$H1031=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1031,$K$1:$K1031,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1032),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1032-1,COLUMN(Composições!D1032)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1032),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1032-1,COLUMN(Composições!E1032)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1032),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1032-1,COLUMN(Composições!I1032)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1032),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1032-1,COLUMN(Composições!J1032)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1032)-1","v":86},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1032),$H1032=\"\",$H1032=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1032,$K$1:$K1032,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1033),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1033-1,COLUMN(Composições!D1033)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1033),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1033-1,COLUMN(Composições!E1033)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1033),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1033-1,COLUMN(Composições!I1033)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1033),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1033-1,COLUMN(Composições!J1033)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1033)-1","v":86},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1033),$H1033=\"\",$H1033=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1033,$K$1:$K1033,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1034),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1034-1,COLUMN(Composições!D1034)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1034),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1034-1,COLUMN(Composições!E1034)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1034),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1034-1,COLUMN(Composições!I1034)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1034),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1034-1,COLUMN(Composições!J1034)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1034)-1","v":86},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1034),$H1034=\"\",$H1034=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1034,$K$1:$K1034,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1035),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1035-1,COLUMN(Composições!D1035)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1035),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1035-1,COLUMN(Composições!E1035)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1035),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1035-1,COLUMN(Composições!I1035)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1035),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1035-1,COLUMN(Composições!J1035)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1035)-1","v":86},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1035),$H1035=\"\",$H1035=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1035,$K$1:$K1035,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1036),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1036-1,COLUMN(Composições!D1036)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1036),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1036-1,COLUMN(Composições!E1036)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1036),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1036-1,COLUMN(Composições!I1036)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1036),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1036-1,COLUMN(Composições!J1036)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1036)-1","v":86},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1036),$H1036=\"\",$H1036=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1036,$K$1:$K1036,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1037),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1037-1,COLUMN(Composições!D1037)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1037),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1037-1,COLUMN(Composições!E1037)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1037),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1037-1,COLUMN(Composições!I1037)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1037),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1037-1,COLUMN(Composições!J1037)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1037)-1","v":86},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1037),$H1037=\"\",$H1037=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1037,$K$1:$K1037,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1038),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1038-1,COLUMN(Composições!D1038)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1038),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1038-1,COLUMN(Composições!E1038)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1038),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1038-1,COLUMN(Composições!I1038)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1038),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1038-1,COLUMN(Composições!J1038)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1038)-1","v":86},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1038),$H1038=\"\",$H1038=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1038,$K$1:$K1038,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1039),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1039-1,COLUMN(Composições!D1039)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1039),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1039-1,COLUMN(Composições!E1039)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1039),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1039-1,COLUMN(Composições!I1039)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1039),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1039-1,COLUMN(Composições!J1039)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1039)-1","v":86},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1039),$H1039=\"\",$H1039=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1039,$K$1:$K1039,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1040),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1040-1,COLUMN(Composições!D1040)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1040),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1040-1,COLUMN(Composições!E1040)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L1040),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1040-1,COLUMN(Composições!I1040)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L1040),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L1040-1,COLUMN(Composições!J1040)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A1040)-1","v":86},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L1040),$H1040=\"\",$H1040=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K1040,$K$1:$K1040,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A1041)-1","v":86},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K1041,-1,0),$K$1:$K1041,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
["###","2024-04-22",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",null,null,null,"MARCELO SETTI",null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,"CREA/CAU:",null,null,null,"CREA/RS 226290",null,null,null,"F"]

{"sheet":"Cotações","index":3,"n_rows":173,"n_cols":13,"rows_kept":173,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[14,3,14,4],[13,3,13,4],[171,1,171,2],[141,5,141,6],[141,7,141,8],[142,5,142,6],[142,7,142,8],[143,3,143,4],[143,5,143,6],[138,3,138,4],[138,5,138,6],[138,7,138,8],[145,7,145,8],[146,3,146,4],[146,5,146,6],[146,7,146,8],[147,3,147,4],[147,5,147,6],[147,7,147,8],[148,3,148,4],[148,5,148,6],[148,7,148,8],[151,5,151,6],[151,7,151,8],[152,5,152,6],[152,7,152,8],[133,3,133,4],[133,5,133,6],[15,3,15,8],[136,7,136,8],[137,3,137,4],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[137,5,137,6],[137,7,137,8],[131,7,131,8],[132,5,132,6],[125,3,125,4],[125,5,125,6],[125,7,125,8],[126,3,126,4],[122,5,122,6],[122,7,122,8],[124,5,124,6],[124,7,124,8],[119,3,119,8],[123,3,123,4],[123,5,123,6],[123,7,123,8],[172,6,172,8],[172,4,172,5],[139,3,139,8],[135,3,135,4],[135,5,135,6],[135,7,135,8],[136,3,136,4],[136,5,136,6],[127,3,127,4],[127,5,127,6],[133,7,133,8],[134,3,134,4],[134,5,134,6],[134,7,134,8],[128,3,128,4],[128,5,128,6],[132,7,132,8],[129,3,129,8],[128,7,128,8],[131,5,131,6],[127,7,127,8],[149,3,149,8],[145,3,145,4],[145,5,145,6],[124,3,124,4],[126,5,126,6],[126,7,126,8],[121,5,121,6],[121,7,121,8],[116,3,116,4],[116,5,116,6],[116,7,116,8],[118,3,118,4],[118,5,118,6],[118,7,118,8],[109,3,109,8],[117,3,117,4],[117,5,117,6],[117,7,117,8],[113,3,113,4],[113,5,113,6],[106,3,106,4],[106,5,106,6],[106,7,106,8],[108,3,108,4],[108,5,108,6],[108,7,108,8],[113,7,113,8],[114,3,114,4],[114,5,114,6],[114,7,114,8],[115,3,115,4],[115,5,115,6],[115,7,115,8],[111,5,111,6],[111,7,111,8],[112,5,112,6],[112,7,112,8],[99,3,99,8],[107,3,107,4],[107,5,107,6],[107,7,107,8],[103,3,103,4],[103,5,103,6],[96,3,96,4],[96,5,96,6],[96,7,96,8],[98,3,98,4],[98,5,98,6],[98,7,98,8],[103,7,103,8],[104,3,104,4],[104,5,104,6],[104,7,104,8],[105,3,105,4],[105,5,105,6],[105,7,105,8],[101,5,101,6],[101,7,101,8],[102,5,102,6],[102,7,102,8],[82,7,82,8],[89,3,89,8],[97,3,97,4],[97,5,97,6],[97,7,97,8],[93,3,93,4],[93,5,93,6],[86,3,86,4],[86,5,86,6],[86,7,86,8],[88,3,88,4],[88,5,88,6],[88,7,88,8],[93,7,93,8],[94,3,94,4],[94,5,94,6],[94,7,94,8],[95,3,95,4],[95,5,95,6],[95,7,95,8],[91,5,91,6],[91,7,91,8],[92,5,92,6],[92,7,92,8],[72,5,72,6],[72,7,72,8],[79,3,79,8],[87,3,87,4],[87,5,87,6],[87,7,87,8],[83,3,83,4],[83,5,83,6],[76,3,76,4],[76,5,76,6],[76,7,76,8],[78,3,78,4],[78,5,78,6],[78,7,78,8],[83,7,83,8],[84,3,84,4],[84,5,84,6],[84,7,84,8],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[85,7,85,8],[81,5,81,6],[81,7,81,8],[82,5,82,6],[61,7,61,8],[62,5,62,6],[62,7,62,8],[69,3,69,8],[77,3,77,4],[77,5,77,6],[77,7,77,8],[73,3,73,4],[73,5,73,6],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[66,7,66,8],[68,3,68,4],[68,5,68,6],[68,7,68,8],[73,7,73,8],[74,3,74,4],[74,5,74,6],[74,7,74,8],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[75,7,75,8],[71,5,71,6],[71,7,71,8],[51,5,51,6],[51,7,51,8],[52,5,52,6],[52,7,52,8],[59,3,59,8],[67,3,67,4],[67,5,67,6],[67,7,67,8],[63,3,63,4],[63,5,63,6],[56,3,56,4],[56,5,56,6],[56,7,56,8],[58,3,58,4],[58,5,58,6],[58,7,58,8],[63,7,63,8],[64,3,64,4],[64,5,64,6],[64,7,64,8],[65,3,65,4],[65,5,65,6],[65,7,65,8],[61,5,61,6],[49,3,49,8],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[57,7,57,8],[53,3,53,4],[53,5,53,6],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,7,48,8],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[53,7,53,8],[54,3,54,4],[54,5,54,6],[54,7,54,8],[55,3,55,4],[55,5,55,6],[55,7,55,8],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[45,3,45,4],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[41,5,41,6],[41,7,41,8],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[33,7,33,8],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[143,7,143,8],[144,3,144,4],[144,5,144,6],[144,7,144,8],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[153,3,153,4],[153,5,153,6],[153,7,153,8],[154,3,154,4],[154,5,154,6],[154,7,154,8],[159,3,159,8],[155,3,155,4],[155,5,155,6],[155,7,155,8],[156,3,156,4],[156,5,156,6],[156,7,156,8],[157,3,157,4],[157,5,157,6],[157,7,157,8],[158,3,158,4],[158,5,158,6],[158,7,158,8],[161,5,161,6],[161,7,161,8],[162,5,162,6],[162,7,162,8],[163,3,163,4],[163,5,163,6],[163,7,163,8],[164,3,164,4],[164,5,164,6],[164,7,164,8],[169,3,169,8],[165,3,165,4],[165,5,165,6],[165,7,165,8],[166,3,166,4],[166,5,166,6],[166,7,166,8],[167,3,167,4],[167,5,167,6],[167,7,167,8],[168,3,168,4],[168,5,168,6],[168,7,168,8]]}
[null,"COTAÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mediana"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Média"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A6)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
[]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F8/H8","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I8),IF(I8<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C10:I10)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H13=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)),AVERAGE(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)))*IF(H13=\"\",1,VLOOKUP(H13,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":0},{"$f":"ROW(C16)-ROW(C14)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C15<>\"\",VLOOKUP(C15,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J15),$J$1:$J15,0)-1,0)),ISNUMBER(F15),INDEX($M$1:$M15,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M15))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F21/H21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I21),IF(I21<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I002",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F22/H22","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I22),IF(I22<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I003",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F23/H23","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I23),IF(I23<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C26:I26)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"E002",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E003",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E004",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E005",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E006",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E007",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E008",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E009",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E010",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E011",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E012",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E013",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E014",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E015",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"COTAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NCOTACOES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H43=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F44,1,0,ROW(C50)-ROW(C44)-1)),AVERAGE(OFFSET(F44,1,0,ROW(C50)-ROW(C44)-1)))*IF(H43=\"\",1,VLOOKUP(H43,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":1},{"$f":"ROW(C50)-ROW(C44)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C45<>\"\",VLOOKUP(C45,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J45),$J$1:$J45,0)-1,0)),ISNUMBER(F45),INDEX($M$1:$M45,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M45))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C46<>\"\",VLOOKUP(C46,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J46),$J$1:$J46,0)-1,0)),ISNUMBER(F46),INDEX($M$1:$M46,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M46))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C47<>\"\",VLOOKUP(C47,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J47),$J$1:$J47,0)-1,0)),ISNUMBER(F47),INDEX($M$1:$M47,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M47))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C48<>\"\",VLOOKUP(C48,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J48),$J$1:$J48,0)-1,0)),ISNUMBER(F48),INDEX($M$1:$M48,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M48))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C49<>\"\",VLOOKUP(C49,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J49),$J$1:$J49,0)-1,0)),ISNUMBER(F49),INDEX($M$1:$M49,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M49))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H53=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F54,1,0,ROW(C60)-ROW(C54)-1)),AVERAGE(OFFSET(F54,1,0,ROW(C60)-ROW(C54)-1)))*IF(H53=\"\",1,VLOOKUP(H53,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":2},{"$f":"ROW(C60)-ROW(C54)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C55<>\"\",VLOOKUP(C55,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J55),$J$1:$J55,0)-1,0)),ISNUMBER(F55),INDEX($M$1:$M55,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M55))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C56<>\"\",VLOOKUP(C56,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J56),$J$1:$J56,0)-1,0)),ISNUMBER(F56),INDEX($M$1:$M56,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M56))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C57<>\"\",VLOOKUP(C57,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J57),$J$1:$J57,0)-1,0)),ISNUMBER(F57),INDEX($M$1:$M57,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M57))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C58<>\"\",VLOOKUP(C58,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J58),$J$1:$J58,0)-1,0)),ISNUMBER(F58),INDEX($M$1:$M58,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M58))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C59<>\"\",VLOOKUP(C59,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J59),$J$1:$J59,0)-1,0)),ISNUMBER(F59),INDEX($M$1:$M59,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M59))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H63=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)),AVERAGE(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)))*IF(H63=\"\",1,VLOOKUP(H63,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":3},{"$f":"ROW(C70)-ROW(C64)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C65<>\"\",VLOOKUP(C65,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J65),$J$1:$J65,0)-1,0)),ISNUMBER(F65),INDEX($M$1:$M65,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M65))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C66<>\"\",VLOOKUP(C66,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J66),$J$1:$J66,0)-1,0)),ISNUMBER(F66),INDEX($M$1:$M66,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M66))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C67<>\"\",VLOOKUP(C67,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J67),$J$1:$J67,0)-1,0)),ISNUMBER(F67),INDEX($M$1:$M67,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M67))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C68<>\"\",VLOOKUP(C68,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J68),$J$1:$J68,0)-1,0)),ISNUMBER(F68),INDEX($M$1:$M68,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M68))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C69<>\"\",VLOOKUP(C69,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J69),$J$1:$J69,0)-1,0)),ISNUMBER(F69),INDEX($M$1:$M69,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M69))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H73=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)),AVERAGE(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)))*IF(H73=\"\",1,VLOOKUP(H73,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":4},{"$f":"ROW(C80)-ROW(C74)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C75<>\"\",VLOOKUP(C75,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J75),$J$1:$J75,0)-1,0)),ISNUMBER(F75),INDEX($M$1:$M75,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M75))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C76<>\"\",VLOOKUP(C76,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J76),$J$1:$J76,0)-1,0)),ISNUMBER(F76),INDEX($M$1:$M76,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M76))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C77<>\"\",VLOOKUP(C77,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J77),$J$1:$J77,0)-1,0)),ISNUMBER(F77),INDEX($M$1:$M77,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M77))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C78<>\"\",VLOOKUP(C78,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J78),$J$1:$J78,0)-1,0)),ISNUMBER(F78),INDEX($M$1:$M78,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M78))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C79<>\"\",VLOOKUP(C79,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J79),$J$1:$J79,0)-1,0)),ISNUMBER(F79),INDEX($M$1:$M79,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M79))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H83=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)),AVERAGE(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)))*IF(H83=\"\",1,VLOOKUP(H83,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":5},{"$f":"ROW(C90)-ROW(C84)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C85<>\"\",VLOOKUP(C85,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J85),$J$1:$J85,0)-1,0)),ISNUMBER(F85),INDEX($M$1:$M85,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M85))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C86<>\"\",VLOOKUP(C86,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J86),$J$1:$J86,0)-1,0)),ISNUMBER(F86),INDEX($M$1:$M86,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M86))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C87<>\"\",VLOOKUP(C87,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J87),$J$1:$J87,0)-1,0)),ISNUMBER(F87),INDEX($M$1:$M87,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M87))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C88<>\"\",VLOOKUP(C88,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J88),$J$1:$J88,0)-1,0)),ISNUMBER(F88),INDEX($M$1:$M88,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M88))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C89<>\"\",VLOOKUP(C89,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J89),$J$1:$J89,0)-1,0)),ISNUMBER(F89),INDEX($M$1:$M89,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M89))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H93=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)),AVERAGE(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)))*IF(H93=\"\",1,VLOOKUP(H93,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":6},{"$f":"ROW(C100)-ROW(C94)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C95<>\"\",VLOOKUP(C95,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J95),$J$1:$J95,0)-1,0)),ISNUMBER(F95),INDEX($M$1:$M95,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M95))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C96<>\"\",VLOOKUP(C96,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J96),$J$1:$J96,0)-1,0)),ISNUMBER(F96),INDEX($M$1:$M96,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M96))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C97<>\"\",VLOOKUP(C97,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J97),$J$1:$J97,0)-1,0)),ISNUMBER(F97),INDEX($M$1:$M97,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M97))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C98<>\"\",VLOOKUP(C98,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J98),$J$1:$J98,0)-1,0)),ISNUMBER(F98),INDEX($M$1:$M98,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M98))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C99<>\"\",VLOOKUP(C99,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J99),$J$1:$J99,0)-1,0)),ISNUMBER(F99),INDEX($M$1:$M99,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M99))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H103=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)),AVERAGE(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)))*IF(H103=\"\",1,VLOOKUP(H103,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":7},{"$f":"ROW(C110)-ROW(C104)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C105<>\"\",VLOOKUP(C105,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J105),$J$1:$J105,0)-1,0)),ISNUMBER(F105),INDEX($M$1:$M105,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M105))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C106<>\"\",VLOOKUP(C106,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J106),$J$1:$J106,0)-1,0)),ISNUMBER(F106),INDEX($M$1:$M106,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M106))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C107<>\"\",VLOOKUP(C107,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J107),$J$1:$J107,0)-1,0)),ISNUMBER(F107),INDEX($M$1:$M107,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M107))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C108<>\"\",VLOOKUP(C108,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J108),$J$1:$J108,0)-1,0)),ISNUMBER(F108),INDEX($M$1:$M108,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M108))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C109<>\"\",VLOOKUP(C109,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J109),$J$1:$J109,0)-1,0)),ISNUMBER(F109),INDEX($M$1:$M109,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M109))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H113=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)),AVERAGE(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)))*IF(H113=\"\",1,VLOOKUP(H113,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":8},{"$f":"ROW(C120)-ROW(C114)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C115<>\"\",VLOOKUP(C115,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J115),$J$1:$J115,0)-1,0)),ISNUMBER(F115),INDEX($M$1:$M115,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M115))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C116<>\"\",VLOOKUP(C116,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J116),$J$1:$J116,0)-1,0)),ISNUMBER(F116),INDEX($M$1:$M116,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M116))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C117<>\"\",VLOOKUP(C117,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J117),$J$1:$J117,0)-1,0)),ISNUMBER(F117),INDEX($M$1:$M117,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M117))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C118<>\"\",VLOOKUP(C118,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J118),$J$1:$J118,0)-1,0)),ISNUMBER(F118),INDEX($M$1:$M118,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M118))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C119<>\"\",VLOOKUP(C119,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J119),$J$1:$J119,0)-1,0)),ISNUMBER(F119),INDEX($M$1:$M119,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M119))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H123=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)),AVERAGE(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)))*IF(H123=\"\",1,VLOOKUP(H123,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":9},{"$f":"ROW(C130)-ROW(C124)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C125<>\"\",VLOOKUP(C125,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J125),$J$1:$J125,0)-1,0)),ISNUMBER(F125),INDEX($M$1:$M125,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M125))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C126<>\"\",VLOOKUP(C126,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J126),$J$1:$J126,0)-1,0)),ISNUMBER(F126),INDEX($M$1:$M126,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M126))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C127<>\"\",VLOOKUP(C127,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J127),$J$1:$J127,0)-1,0)),ISNUMBER(F127),INDEX($M$1:$M127,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M127))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C128<>\"\",VLOOKUP(C128,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J128),$J$1:$J128,0)-1,0)),ISNUMBER(F128),INDEX($M$1:$M128,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M128))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C129<>\"\",VLOOKUP(C129,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J129),$J$1:$J129,0)-1,0)),ISNUMBER(F129),INDEX($M$1:$M129,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M129))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H133=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)),AVERAGE(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)))*IF(H133=\"\",1,VLOOKUP(H133,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":10},{"$f":"ROW(C140)-ROW(C134)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C135<>\"\",VLOOKUP(C135,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J135),$J$1:$J135,0)-1,0)),ISNUMBER(F135),INDEX($M$1:$M135,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M135))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C136<>\"\",VLOOKUP(C136,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J136),$J$1:$J136,0)-1,0)),ISNUMBER(F136),INDEX($M$1:$M136,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M136))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C137<>\"\",VLOOKUP(C137,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J137),$J$1:$J137,0)-1,0)),ISNUMBER(F137),INDEX($M$1:$M137,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M137))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C138<>\"\",VLOOKUP(C138,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J138),$J$1:$J138,0)-1,0)),ISNUMBER(F138),INDEX($M$1:$M138,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M138))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C139<>\"\",VLOOKUP(C139,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J139),$J$1:$J139,0)-1,0)),ISNUMBER(F139),INDEX($M$1:$M139,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M139))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H143=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F144,1,0,ROW(C150)-ROW(C144)-1)),AVERAGE(OFFSET(F144,1,0,ROW(C150)-ROW(C144)-1)))*IF(H143=\"\",1,VLOOKUP(H143,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":11},{"$f":"ROW(C150)-ROW(C144)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C145<>\"\",VLOOKUP(C145,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J145),$J$1:$J145,0)-1,0)),ISNUMBER(F145),INDEX($M$1:$M145,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M145))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C146<>\"\",VLOOKUP(C146,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J146),$J$1:$J146,0)-1,0)),ISNUMBER(F146),INDEX($M$1:$M146,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M146))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C147<>\"\",VLOOKUP(C147,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J147),$J$1:$J147,0)-1,0)),ISNUMBER(F147),INDEX($M$1:$M147,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M147))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C148<>\"\",VLOOKUP(C148,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J148),$J$1:$J148,0)-1,0)),ISNUMBER(F148),INDEX($M$1:$M148,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M148))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C149<>\"\",VLOOKUP(C149,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J149),$J$1:$J149,0)-1,0)),ISNUMBER(F149),INDEX($M$1:$M149,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M149))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H153=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F154,1,0,ROW(C160)-ROW(C154)-1)),AVERAGE(OFFSET(F154,1,0,ROW(C160)-ROW(C154)-1)))*IF(H153=\"\",1,VLOOKUP(H153,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A153)-1","v":12},{"$f":"ROW(C160)-ROW(C154)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C155<>\"\",VLOOKUP(C155,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J155),$J$1:$J155,0)-1,0)),ISNUMBER(F155),INDEX($M$1:$M155,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M155))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C156<>\"\",VLOOKUP(C156,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J156),$J$1:$J156,0)-1,0)),ISNUMBER(F156),INDEX($M$1:$M156,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M156))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C157<>\"\",VLOOKUP(C157,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J157),$J$1:$J157,0)-1,0)),ISNUMBER(F157),INDEX($M$1:$M157,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M157))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C158<>\"\",VLOOKUP(C158,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J158),$J$1:$J158,0)-1,0)),ISNUMBER(F158),INDEX($M$1:$M158,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M158))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C159<>\"\",VLOOKUP(C159,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J159),$J$1:$J159,0)-1,0)),ISNUMBER(F159),INDEX($M$1:$M159,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M159))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H163=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F164,1,0,ROW(C170)-ROW(C164)-1)),AVERAGE(OFFSET(F164,1,0,ROW(C170)-ROW(C164)-1)))*IF(H163=\"\",1,VLOOKUP(H163,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A163)-1","v":13},{"$f":"ROW(C170)-ROW(C164)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C165<>\"\",VLOOKUP(C165,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J165),$J$1:$J165,0)-1,0)),ISNUMBER(F165),INDEX($M$1:$M165,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M165))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C166<>\"\",VLOOKUP(C166,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J166),$J$1:$J166,0)-1,0)),ISNUMBER(F166),INDEX($M$1:$M166,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M166))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C167<>\"\",VLOOKUP(C167,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J167),$J$1:$J167,0)-1,0)),ISNUMBER(F167),INDEX($M$1:$M167,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M167))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C168<>\"\",VLOOKUP(C168,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J168),$J$1:$J168,0)-1,0)),ISNUMBER(F168),INDEX($M$1:$M168,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M168))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C169<>\"\",VLOOKUP(C169,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J169),$J$1:$J169,0)-1,0)),ISNUMBER(F169),INDEX($M$1:$M169,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M169))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":4,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SINAPI-I","NERADOS (%) HORISTA  83,25  MENSALISTA  46,08",null,"PORTO ALEGRE","","03/2024","",""]
["SINAPI","DESONERADOS: 83,25%(HORA)   46,08%(MÊS)","NACIONAL","PORTO ALEGRE","CAIXA REFERENCIAL","03/2024","17/04/2024","18/04/2024"]
["SINAPI",null,"NACIONAL",null,"ANALITICO NACIONAL SIPCI","","17/04/2024","18/04/2024"]
["SINAPI-I","HORISTA 112,88  MENSALISTA  69,79",null,"PORTO ALEGRE","","03/2024","",""]
["SINAPI","SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,88%(HORA)   69,79%(MÊS)","NACIONAL","PORTO ALEGRE","CAIXA REFERENCIAL","03/2024","17/04/2024","18/04/2024"]
["SINAPI",null,"NACIONAL",null,"ANALITICO NACIONAL SIPCI","","17/04/2024","18/04/2024"]

{"sheet":"Busca","index":5,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[0,1,0,6]]}
[null,"BUSCA"]
[null,"CONTÉM:"]
[null,"NÃO CONTÉM:"]
[null,"RELATÓRIOS:"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,"ORIGEM DO PREÇO"]