RETIFICAÇÃO Nº 01 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025
Pregão Eletrônico nº 20/2025

Processo nº 139/2025

OBJETO: Aquisição de uma retroescavadeira nova, zero horas trabalhadas, ano de fabricação 2025, peso operacional mínimo de 7.100kg.
Gelso dos Santos Soares, Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são inerentes, RETIFICA o Edital da licitação acima epigrafada, conforme segue abaixo:
I –Altera o preâmbulo do edital, no que se refere a data de abertura do certame, nos seguintes termos:
Onde se lê: 

A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço: https://bll.org.br/ no dia 08 de julho 2025, às 9h, podendo as propostas e os documentos serem enviados até às 8:30h, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.  

Leia-se: 

A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço: https://bll.org.br/ no dia 21 de julho 2025, às 9h, podendo as propostas e os documentos serem enviados até às 8:30h, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.  

II – Altera o item 1.1 do edital, no que se refere a descrição do item 01, contida no quadro apresentado, nos seguintes termos:

Onde se lê: 

	Item
	Descrição do bem
	Quanti
dade 
	Uni
dade
	Valor unitário
	Valor total

	01
	RETROESCAVADEIRA

(peso operacional mínimo de 7.100 kg, máquina nova, zero horas trabalhadas, fabricado em 2025, motor ciclo diesel, turboalimentado, 4 cilindros, cilindrada mínima 4.400 cm³, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPATier 3,UEstage IIIAe equivalentes, desenvolvido e fabricado pelo próprio fabricante da máquina, potência líquida mínima: 90 HP, tanque de combustível com capacidade para, no mínimo, 150 litros, Bomba hidráulica com vazão mínima de 130 L/min. tração nas quatro rodas (4x4); h) transmissão com conversor de torque, com no mínimo 4 marchas a frente e 4 marchas a ré, e velocidade à frente de, no mínimo, 36 km/h, bloqueio do diferencial com acionamento por botão ou pedal, ou sistema equivalente para controle de tração, direção hidrostática, freios de serviço do tipo multidiscos banhados a óleo, e acionamento por pedais independentes, rodas dianteiras com pneus 12x16,5 ou 12,5/80-18, 10 lonas e rodas traseiras com pneus 19,5 x24 ou 17,5 x25, 12 lonas, sistema elétrico: 12 Volts e alternador com capacidade mínima de 90A, cabine fechada, com proteção e certificação ROPS(à prova de tombamento) e proteção à prova de queda de objetos (FOPS, FOGS,OPGou equivalentes), cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança, espelhos retrovisores, limpador e lavador do para brisas e rádio com sistema de som com alto-falantes, painel de operação com todos os componentes necessários para o perfeito monitoramento das condições operacionais da máquina, incluso sistema eletrônico de monitoramento dos parâmetros de funcionamento da máquina com seletor de modos de operação e alertas sonoros nos controles prioritários, carregadeira (caçamba dianteira) com volume mínimo de 1,00 m³ com dentes instalados, e sistema de nivelamento automático; e altura de descarga mínima de 2.550 mm, escavadeira traseira de articulação central, com volume da caçamba mínimo de 0,24 m³, profundidade de escavação máxima de no mínimo 4.450 mm, com dentes já instalados, acionamento dos cilindros da carregadeira através de alavanca única com dupla função ou tecnologia superior, e acionamento dos cilindros da escavadeira com duas alavancas de dupla função cada, ou tecnologia superior, paralamas nas rodas traseiras, máquina deve estar em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia, máquina entregue emplacada e licenciada, com todos os itens exigidos pela legislação de trânsito em vigor.)
	01
	Un
	R$ 475.720,00
	R$ 475.720,00

	Valor total estimado
	R$ 475.720,00


Leia-se: 

	Item
	Descrição do bem
	Quanti
dade 
	Uni
dade
	Valor unitário
	Valor total

	01
	RETROESCAVADEIRA

(peso operacional mínimo de 7.100 kg, máquina nova, zero horas trabalhadas, fabricado em 2025, motor ciclo diesel, turboalimentado, 4 cilindros, cilindrada mínima 4.400 cm³, em conformidade com a normativa MAR-1 brasileira, EPATier 3,UEstage IIIAe equivalentes, desenvolvido e fabricado pelo próprio fabricante da máquina, potência líquida mínima: 90 HP, tanque de combustível com capacidade para, no mínimo, 150 litros, Bomba hidráulica com vazão mínima de 130 L/min. tração nas quatro rodas (4x4); h) transmissão com conversor de torque, com no mínimo 4 marchas a frente e 4 marchas a ré, e velocidade à frente de, no mínimo, 36 km/h, bloqueio do diferencial com acionamento por botão ou pedal, ou sistema equivalente para controle de tração, direção hidrostática, freios de serviço do tipo multidiscos banhados a óleo, e acionamento por pedais independentes, rodas dianteiras com pneus 12x16,5 ou 12,5/80-18, 10 lonas e rodas traseiras com pneus 19,5 x24 ou 17,5 x25, 12 lonas, sistema elétrico: 12 Volts e alternador com capacidade mínima de 90A, cabine fechada, com proteção e certificação ROPS(à prova de tombamento) e proteção à prova de queda de objetos (FOPS, FOGS,OPGou equivalentes), cabine equipada com ar condicionado, assento do operador com suspensão, cinto de segurança, espelhos retrovisores, limpador e lavador do para brisas e rádio com sistema de som com alto-falantes, painel de operação com todos os componentes necessários para o perfeito monitoramento das condições operacionais da máquina, incluso sistema eletrônico de monitoramento dos parâmetros de funcionamento da máquina com seletor de modos de operação e alertas sonoros nos controles prioritários, carregadeira (caçamba dianteira) com volume mínimo de 1,00 m³ com dentes instalados, e sistema de nivelamento automático; e altura de descarga mínima de 2.550 mm, escavadeira traseira de articulação central, com volume da caçamba mínimo de 0,23 m³, profundidade de escavação no mínimo 4.250 mm, com dentes já instalados, acionamento dos cilindros da carregadeira através de alavanca única com dupla função ou tecnologia superior, e acionamento dos cilindros da escavadeira com duas alavancas de dupla função cada, ou tecnologia superior, paralamas nas rodas traseiras, máquina deve estar em conformidade com todas às normas, regulamentações e leis brasileiras vigentes e normas internacionais aplicáveis, principalmente no que diz respeito à segurança, conforto e ergonomia, máquina entregue emplacada e licenciada, com todos os itens exigidos pela legislação de trânsito em vigor.)

Garantia total (elétrica e mecânica) de 12 meses para peças e Assistência Técnica em todo território no Estado do RS, com atendimento em até 72 horas após a abertura do chamado, incluindo as revisões neste período.
	01
	Un
	R$ 475.720,00
	R$ 475.720,00

	Valor total estimado
	R$ 475.720,00


III – Altera o Termo de referência, Anexo I do edital, conforme novo documento em anexo.
Obs.: Os demais itens, subitens e cláusulas do presente Edital permanecem inalterados. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI, 04 DE JULHO DE 2025.

Gelso dos Santos Soares

Prefeito Municipal
