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TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: registro de preços para aquisição de materiais de infraestrutura de ti e segurança para a Secretaria de Saúde da prefeitura de Santo Antônio das Missões/RS.

1. OBJETO
O presente Termo de Referência tem como objeto o registro de preços para a aquisição de materiais de infraestrutura de TI e segurança, conforme a seguir:

	Item
	Descrição
	Qtde. estim.
	Valor unt.
	Qtde. máx.
	Valor total

	Cabo de Rede CAT 5E UTP (305m)
	Cabo de rede CAT 5E UTP – Caixa com 305 metros – Azul
	01 caixa
	459,66
	3 caixas
	1.378,98

	Filtro de Linha com 5 Tomadas
	Filtro de linha com 5 tomadas
	01 und
	27,46
	20 und
	549,20

	Kit Teclado e Mouse Sem Fio
	Kit teclado (ABNT2) e mouse sem fio
	01 kit
	124,70
	20 und
	2.494,00

	Suporte Articulado para Monitor
	Suporte articulado para monitor de 17 a 35”, de até 9 kg, fixação tipo morsa, cor preta, avanço do braço de 53cm, giro horizontal de 360º (posição paisagem/retrato), inclinação horizontal de até 180º (esquerda/direita), inclinação vertical +85º a -30º. Acompanhando morsa e parafusos para fixação em borda de mesas ou sobre tampo de mesas, parafusos para fixação em monitores, garantia de um ano. 
	01 und
	214,79
	20 und
	4.295,80

	Câmera de Monitoramento
	Câmera de monitoramento (alta resolução)
	01 und
	809,96
	20 und
	16.199,20

	Conector RJ45
	Conector RJ45 CAT 5E (macho)
	01 und
	1,60
	200 und
	320,00

	TOTAL
	25.237,18



JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO
A aquisição dos itens descritos neste Termo de Referência é de extrema importância para garantir a melhoria das condições de trabalho na Secretaria de Saúde da Prefeitura de Santo Antônio das Missões. A compra desses materiais visa:
Melhorar a infraestrutura de TI, com o objetivo de proporcionar uma rede de comunicação estável e eficiente para os servidores.
Aumentar a segurança, por meio da instalação de câmeras de monitoramento e filtros de linha, protegendo os equipamentos contra danos causados por picos de energia e garantindo a vigilância das instalações.
Garantir ergonomia e conforto aos servidores, com a aquisição de kits de teclado e mouse sem fio e suportes articulados para monitores, contribuindo para um ambiente de trabalho saudável e produtivo.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Cabo de Rede CAT 5E UTP
Descrição:
Cabo de rede CAT 5E UTP (Unshielded Twisted Pair), projetado para a transmissão de dados em redes internas de escritórios, sistemas de comunicação e conexões de dispositivos de rede.
Especificações Técnicas:
Tipo: UTP (Unshielded Twisted Pair)
Categoria: CAT 5E
Comprimento: 305 metros
Cor: Azul
Aplicação: Ideal para redes de dados em instalações internas, como escritórios, com uso em sistemas de comunicação Ethernet, telefonia VoIP e transmissão de dados a 1 Gbps.
Capacidade de transmissão: Até 1000 Mbps (1 Gbps) em distâncias de até 100 metros.
Padrão de uso: Recomendado para conexões de até 100 metros em ambientes de rede Gigabit Ethernet.
Requisitos de Qualidade:
Atender aos padrões de Cat 5e para minimizar a interferência de sinais (crosstalk).
Certificação conforme normas internacionais (ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801).

2. Filtro de Linha com 5 Tomadas
Descrição:
Filtro de linha com 5 tomadas para uso em ambientes de escritório, com proteção contra surtos de tensão, visando segurança na alimentação de equipamentos eletrônicos e de informática.
Especificações Técnicas:
Quantidade de Tomadas: 5 tomadas (bivolt).
Proteção: Proteção contra surtos de tensão e picos de energia, assegurando a proteção dos dispositivos conectados.
Comprimento do Cabo: Apropriado para uso em ambientes de escritório, com comprimento suficiente para alcançar tomadas em diferentes pontos do ambiente.
Capacidade de Voltagem: Bivolt (110V / 220V).
Certificação: Com certificação de segurança conforme regulamentações nacionais (INMETRO).
Requisitos de Qualidade:
Proteção contra sobrecarga e curto-circuito.
Materiais resistentes ao calor e com isolamento adequado para evitar acidentes.

3. Kit Teclado e Mouse Sem Fio
Descrição:
Kit composto por teclado e mouse sem fio, projetado para proporcionar conforto e ergonomia para usuários em ambientes de escritório, com conexão USB.
Especificações Técnicas:
Tecnologia: Sem fio (conexão via receptor USB).
Teclado: Padrão ABNT2, com teclas de fácil digitação e layout adequado para o mercado brasileiro.
Mouse: Tipo óptico, com design ergonômico para conforto durante o uso prolongado.
Conexão: Receptor USB, compatível com a maioria dos sistemas operacionais.
Características adicionais: Design ergonômico, boa durabilidade, resistência ao desgaste e conforto para digitação e uso do mouse.
Requisitos de Qualidade:
Durabilidade mínima de 2 anos.
Certificação de qualidade e ergonomia (conformidade com normas internacionais de conforto).

4. Suporte Articulado para Monitor
Descrição:
Suporte articulado ajustável para monitores de  17 a 35 polegadas, até 9 kg com capacidade de ajuste de altura, inclinação e rotação, proporcionando ergonomia e melhor posicionamento da tela.
Especificações Técnicas:
Tipo: Suporte articulado ajustável para monitor.
Capacidade de ajuste: Ajuste de altura, inclinação (+/- 15°) e rotação (360°) para otimizar a visualização do monitor.
Compatibilidade: Suporte para monitores de 17 a 35 polegadas, até 9 kg.
Material: Estrutura metálica de alta resistência e durabilidade, com acabamento de pintura ou galvanização.
VESA: Compatível com padrões VESA (75x75mm e 100x100mm).
Acompanhando morsa e parafusos para fixação em borda de mesas ou sobre tampo de mesas, parafusos para fixação em monitores.
Requisitos de Qualidade:
Suporte com alta resistência e estabilidade.
Sistema de fácil instalação, com todos os acessórios necessários.
Certificação de segurança conforme normas de ergonomia e resistência.

5. Câmera de Monitoramento
Descrição:
Câmera IP de alta resolução, com funcionalidades de monitoramento remoto e visão noturna, ideal para ambientes internos e externos.
Especificações Técnicas:
Tipo: Câmera IP (Internet Protocol) com resolução mínima de 1080p (Full HD).
Resolução mínima: 1080p (Full HD) para imagens claras e nítidas.
Visão noturna: Tecnologia infravermelha para visualização em ambientes com baixa luminosidade.
Conectividade: Conexão via rede cabeada (Ethernet) ou Wi-Fi.
Recursos adicionais: Detecção de movimento, gravação em nuvem ou cartão SD, áudio bidirecional (microfone e alto-falante integrados).
Uso: Ideal para segurança em ambientes internos e externos, com monitoramento remoto via app ou software de gestão.
Requisitos de Qualidade:
Certificação de qualidade e conformidade com normas de segurança (certificação CE, RoHS).
Garantia mínima de 1 ano.
Confiabilidade e resistência em ambientes externos (caso seja utilizado em áreas externas).

6. Conector RJ45
Descrição:
Conector RJ45 macho de alta qualidade, adequado para uso com cabos de rede CAT 5e, garantindo uma conexão estável e segura em redes Ethernet.
Especificações Técnicas:
Tipo: Conector RJ45 macho.
Compatibilidade: Para uso com cabos CAT 5e UTP.
Pinos: 8 pinos metálicos para contato eficiente e sem falhas.
Material: Corpo em plástico transparente e pinos de ligas de cobre ou latão banhado a ouro.
Conexão: Para utilização em conexões de rede Ethernet em dispositivos como roteadores, switches, computadores e servidores.
Requisitos de Qualidade:
Conector com acabamento de alta qualidade e boa resistência ao desgaste.
Garantir a alta condutividade elétrica para assegurar a transmissão de dados estável.
Certificação de conformidade com as normas TIA/EIA 568B.

QUANTITATIVOS E ESTIMATIVA DE DEMANDA
A quantidade de cada item descrito neste Termo de Referência foi calculada com base nas necessidades da Secretaria de Saúde e das demias secretarias desta prefeitura a demanda projetada para o ano de 2025. A estimativa de quantidade de cada material é a seguinte:

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
Prazo de Entrega: O fornecedor deverá entregar os materiais dentro de 30 (trinta) dias corridos a partir da emissão da ordem de fornecimento.
Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado conforme o fornecimento integral dos itens e a entrega de nota fiscal. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias após a entrega e conferência dos materiais.
Validade do Registro de Preços: O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme necessidade da Administração Pública.

REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO
A empresa interessada em participar do certame deverá atender aos seguintes requisitos:
Regularidade Fiscal: A empresa deverá comprovar sua regularidade fiscal perante a Receita Federal, INSS, FGTS e outras obrigações fiscais pertinentes.
Qualificação Técnica: Comprovar que possui experiência no fornecimento de materiais semelhantes aos descritos neste Termo de Referência, por meio de atestados de capacidade técnica ou documentos equivalentes.
Certificações: Para itens como câmeras de monitoramento e cabos de rede, os fornecedores devem apresentar comprovação de conformidade com as normas técnicas nacionais e internacionais aplicáveis, como a ABNT.


CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este Termo de Referência visa garantir a transparência, eficiência e economicidade na contratação dos materiais necessários para atender à demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Santo Antônio das Missões/RS. Todos os itens foram especificados de acordo com as necessidades da Secretaria e o processo de licitação será realizado por meio de Pregão Eletrônico, garantindo ampla participação e competitividade.
O fornecedor será responsabilizado pela entrega dos produtos conforme as especificações e o prazo acordados, sendo sua atuação acompanhada pela comissão responsável pela fiscalização da execução do contrato.

Santo Antônio das Missões, 1º de julho de 2025.



Lauro Barros Boccacio
Secretário de Saúde
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