HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO:

Homologo e Adjudico a decisão do Sr. Pregoeiro, juntamente com sua equipe de apoio, conforme registros da Ata nº 22-2016, referente ao Pregão Presencial nº 17-2016, que visa a aquisição de uma academia ao ar livre, compreendendo 01 (um) lote com 11 ( onze ) equipamentos, em favor da empresa : Ademir Antônio Staniczuk – ME, com sede na Rua Sebastião Alves Teixeira, nº 20, centro, na cidade de Erechim – RS, inscrita no CNPJ – 10.450.417/0001-00, sendo esta adquirido através do Convênio nº 11/2016, celebrado com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul,  Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer,   conforme itens, descrições e valores abaixo relacionados:

LOTE 01:

	Item
	Qtd
	Objeto
	V. Unt

	01
	01 unid
	Placa orientadora 100 x 120 cm, fabricada com tudo de aço de carbono, pintura “ epox “ eletrostática, solda mig, orifícios para fixação do equipamento de no mínimo 50 cm abaixo do concreto, adesivada contendo todos os aparelhos, com especificações de musculatura envolvida e logomarca da empresa, a placa não pode conter quinas e sim molduras tubular.  
	R$ - 1.521,00

	02
	01 unid
	Multi exercitador conjugado com 6 ( seis ) funções distintas sendo : 1ª) Flexor de pernas, 2ª)  Extensor de pernas; 3ª) Supino reto sentado; 4ª ) Supino inclinado sentado; 5ª ) Rotação vertical individual; 6ª) Puxada alta, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2” ½ x 2mm; ¾ x 1,50, 2” x 2mm, 1” ½ x 3mm, 1” x 1,50mm, 1” ½ x 1,50mm, oblongo de no mínimo 20 x 50 x 1,50mm. Utilizar pinos maciços, todos rolamentos duplos, pintura a pó eletroestática , batetntes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento ( chumbadores parabout ), tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, carga máxima de peso 5kg por disco, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser utilizado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes as ações climáticas  e que permite a prática de 4 ( quatro ) usuários simultaneamente. Certificado emitido por órgão competente, no que se refere á fosfatização da estrutura metálica, á composição do aço, á aderência da camada de tinta, á espessura da estrutura metálica , bem como o teste anticorrosivo por exposição á nevoa  salina de no mínimo 350 horas.
	R$ - 5.538,00

	03
	01 unid
	Simulador de esqui duplo conjugado, com flexibilidade dos membros inferiores, quadril, membros superiores e a função cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2” ½ x 2mm, 1” x 1,50m, 1” ½ x 1,5mm; metalão de no mínimo 30 x 50 x 2mm, chapa antiderrapante de no mínimo 3mm. Utilizar pinos maciços, todos rolamentos duplos, pintura pó eletroestática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para fixação do equipamento ( chumbadores parabout ), cortes a laser, tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho, possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente as ações climáticas e que permite a pratica de 2 ( dois ) usuários simultaneamente. Certificado emitido por órgão competente, no que  se refere a á fosfotização da estrutura metálica, á composição do aço, á aderência da camada de tinta, á espessura metálica, bem como, ao teste anticorrosivo por exposição á nevoa salina de no mínimo 350 horas .
	R$ - 3.082,00

	04
	01 unid
	Rotação vertical duplo conjugado, fortalece os membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos ombros. Fabricado  em tubos de aço carbono de no mínimo 2” x 2mm, 1” x 1,50mm, 3” ½ x 2mm, ¾ x 1,50mm; rolamentos duplos, pintura em pó eletrostática, solda mig, orifícios para fixação do equipamento  ( chumbadores com a flange de no mínimo 240mm x ¼ e com parafusos de fixação, cortes a laser, parafusos allen de aço, bola de resina, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, tampão de metal arredondado, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes ás ações climáticas e que permite a prática de 2 ( dois ) usuários simultaneamente. Certificado emitido por órgão competente no que se refere a á fosfotização da estrutura metálica, a composição do aço, a aderência da camada de tinta, a espessura da estrutura metálica, bem como, ao teste anticorrosivo por exposição á nevoa salina de no mínimo 350 horas .
	R$ - 1.213,00

	05
	01 unid
	Alongador com 3 alturas conjugado, Estimula o sistema nervoso central do alongamento e fortalecimento dos grandes grupos musculares. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2” x 2mm, 1” 1,5mm, 3” ½ x 4mm, ¾ x 1, 50mm. Utilizar pinos maciços, pintura e pó eletrostática, batentes de borracha solda mig, orifícios para fixação do equipamento ( chumbadores com flange de no mínimo 240mm x ¼ e com parafusos de fixação ), cortes e laser, especificações  musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo, portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente ás ações climáticas e que permite a pratica de 3 ( três ) usuários simultaneamente. Certificado emitido por órgão competente, no que se refere á fosfotização da estrutura metálica, á composição do aço, á adaerencia da camada de tinta, á espessura da estrutura metálica, bem como, ao teste anticorrosivo por exposição á nevoa salina de no mínimo 350 horas .
	R$ - 1.432,00

	06
	01 unid
	Surf duplo conjugado. Melhora a flexibilidade dos membros inferiores, quadros e região lombar. Fabricado com tubo de aço carbono de no mínimo 2” x 2mm, 1” ½ x 1,50mm, 3” ½ x 4mm, chapa antiderrapante de no mínimo 3mm. Utilizar pinos maciços, todos rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batente de borracha, solda mig, orifícios para fixação do equipamento ( chumbado com flange 240mm x ¼ e com parafusos de fixação ) corte a laser, tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes as ações climáticas, e que permita a pratica de 2 ( dois ) usuários simultaneamente. Certificado emitido por órgão competente no que se refere a á fosfotização da estrutura metálica, a composição do aço, a aderência da camada de tinta, a espessura da estrutura metálica, bem como, ao teste anticorrosivo por exposição á nevoa salina de no mínimo 350 horas . 
	R$ - 1.580,00

	07
	01 unid
	Remada Especial – Equipamento para portadores de necessidades especiais ( cadeirante ), fortalece a musculatura das costas e dos ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2” x 2mm, 1” x 1” ½ x 1,50mm, 1” x 1,50mm, rolamentos duplos, pintura em pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para fixação do equipamento do equipamento ( chumbadores parabout ), cortes a laser, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, tampão de metal estampados e arredondados, bancos arredondados sem quina, carga máxima de 10 kg ( total ) oferendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes as ações climáticas e que permite a prática de 1  ( um )  usuário  simultaneamente.
	R$ - 1.475,00

	08
	01 unid
	Puxada Alta – Equipamento para portadores de necessidades especiais ( cadeirantes ) fortalece a musculatura das costas e dos ombros. Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2” x 2mm, 3” ½ x 4mm, 2” x 4mm, 4” x 3 mm, bancs estampados e arredondados com chapa de no mínimo 2mm sem quinas. Utilizar pinos maciços, todos rolamentos duplos, pintura em pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para fixação do equipamento ( chumbadores com flange de no mínimo 240mm x ¼ com parafuso de fixação ), cortes a laser, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, carga máxima de peso 5 kg com tração feita  por molas, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre e resistentes á ações climáticas e que permite a pratica de 2 ( dois ) usuários simultaneamente.
	R$ - 1.433,00

	09
	01 unid
	Rotação Vertical com dupla diagonal inclinada – aparelho conjugado – equipamentos para portadores de necessidades especiais ( cadeirantes ), aumenta a mobilidade da articulação dos ombos e do cotovelo. Fabricado em tubos de aço carbono de no mínimo 2” x 2 mm, 1” x 1,50mm, 3” ½ x 2mm, ¾ x 1,50mm, rolamentos duplos, pintura em pó eletrostático, solda mig, orifícios para fixação do equipamento ( chumbadores com flange de no mínimo 240mm x ¼ e com parafusos de fixação ), cortes e laser, parafusos Allen de aço, bola de resina, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo inox, tampão de metal arredondado, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto,  que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes á ações climáticas e que permite a prática de 2 ( dois ) usuários simultaneamente.
	R$ - 1.808,00

	10
	01 unid
	Pressão de pernas duplo conjugado, fortalece os músculos da coxa e quadril. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2” x 2mm, 3” ½ x 4mm, 2”4mm, sem quinas. Utilizar pinos maciços, todos rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, solda mig, orifícios para fixação do equipamento ( chumbadores com flange de no mínimo 240mm x 1/4 , com parafusos de fixação ), cortes a laser, especificações musculares em cada aparelho, em baixo relevo em inox, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto,  que o aparelho possa ser instalado em área fechada a ao ar livre, resistente a ações climáticas e que permite a prática de 2 ( dois ) usuários simultaneamente. Certificado emitido por órgão competente no que se refere a á fosfotização da estrutura metálica, a composição do aço, a aderência da camada de tinta, a espessura da estrutura metálica, bem como, ao teste anticorrosivo por exposição á nevoa salina de no mínimo 350 horas .
	R$ - 1.793,00

	11
	01 unid
	Simulador de remo ( remada sentada ), fortalece a musculatura das costas e ombros. Fabricado com tubo de aço carbono de no mínimo 2” x 2mm, 1” ½ x 1,50mm, 1” x 1,50mm, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batente de borracha, solda mig, orifícios para fixação do equipamento ( chumbadores parabout ),  cortes a laser, especificações musculares em cada aparelho, em baixo relevo em inox, tampão de metal estampado e arredondado sem quina, carga ( relativa: de no mínimo 10% a massa corporal do usuário ), oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto que os aparelhos possam ser instalados em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes as ações climáticas e que permitem a prática de 1 ( um ) usuário. Laudo de Ergonomia e Biomecânica certificado por Docente Estadual ou Profissional  devidamente credenciado ao Conselho Regional competente, com firma reconhecida.
	R$ - 1.525,00

	
	
	TOTAL
	R$ - 22.400,00



Valor Total do Lote R$ - 22.400,00 ( vinte e dois mil e quatrocentos reais ), sendo esta proposta vencedora.


Santo Antônio das Missões-RS, 09 de agosto de 2016.





_____________________________
Puranci Barcelos dos Santos
Prefeito Municipal
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