EMEF SUBPREFEITO DEOCLECIANO RODRIGUES DA SILVA
Características Obra: Execução Reforma e Ampliação na Escola.
Endereço : Rua  Ernesto Nenê - Santo Antônio das Missões
Área Total: 633,68 m².

MEMORIAL DESCRITIVO

1- REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES:

              Remoção de beiral de madeira e forro de madeira, e demolição de pisos cerâmicos. Demolição de construção antiga com churrasqueira, situada no Playground, Todo o material oriundo das demolições e remoções deverão ser descartados, em local apropriado, indicado pela Prefeitura Municipal.
2-  DA FUNDAÇÃO, ALVENARIAS E COBERTURA:

              Os alicerces serão executados com concreto ciclópico, dimensões de 30x50 cm, e  depois sobre o mesmo será executada uma viga de baldrame, de concreto armado dimensões de 15x20 cm. As paredes serão executadas com tijolos furado, espessura de 15 cm. O respaldo das alvenaria será feito com uma viga de respaldo, de concreto armado, dimensões de 15 x15cm. Na ligação do prédio existente com as paredes da ampliação, deverá ser feito com colunas de concreto armado, dimensões de 15 x 15cm. O madeiramento da cobertura será executado com tesouras de guias de madeira 2,5x15cm, e as telhas serão fixadas em caibros de madeira 5 x 7 cm. A cobertura será de fibrocimento, espessura de 6 cm, fixada por meio de parafusos apropriados.
3- PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS:

              Na área a ser ampliada (área de serviço), e na rampa acessibilidade quadra esportiva, deverá ser executado um contrapiso de concreto, espessura de 5 cm, convenientemente nivelado. Todos os pisos cerâmicos, serão PEI 5, assentados com argamassa colante, nos locais indicados em planta. 

  O revestimento das paredes novas será executado com massa única, espessura de 15mm, de argamassa regular, de cimento, cal e areia. Nos locais indicados em planta, deverá ser feito o revestimento cerâmico (azulejos), assentados com argamassa colante.
            A rampa deverá ter um acabamento rústico, de piso cimentado, espessura de 4,0 cm.  

              4- FORRO, ESQUADRIAS, CORRIMÃO E FERRAGEM:

               O forro será de PVC, fixado em estrutura de madeira. As portas serão do tipo de abrir, metálica, de perfil e chapa de aço, com fechadura de cilindro para salas e de banheiro para os vasos sanitários.
                O corrimão será metálico, executado com tubo de aço galvanizado 1 ½”, com altura de 0,90 metros.

             5- INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS:


  Serão colocados lavatórios com bancada de granito, e lavatório de louça branca com coluna, nos locais indicados em planta. A ampliação da rede de água será executada com tubo PVC soldável Ø de 25mm, a rede de esgoto com tubo de PVC esgoto Ø50mm. As torneiras serão cromadas, e as válvulas de plástico cromado. 

               Serão colocados dois pontos de iluminação com suporte tipo plafon, para lâmpada LED, e dois ponto de tomadas, A fiação será executada com fio flexível de 2,5 mm2.

              7- PINTURA E OUTROS SERVIÇOS:


  Serão executadas pintura de paredes internas e externas, conforme planta, com uma demão de selador acrílico pigmentado, e duas demãos de tinta látex PVC acrílica. As esquadrias metálicas novas, e a grade da frente serão pintadas com uma demão de fundo e duas demãos de tinte esmalte sintético.
               Será colocado rufo e algerozas metálica no entorno do local onde estão assentadas as caixas d’água.

                A área do playground será convenientemente novelado e limpa, para depois receber grama, colocada em leivas.

                               Santo Antônio das Missões, 14 de setembro de 2021.
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