EMEF BRASIL URBANO DA SILVA 
Características Obra: Execução de Ampliação de uma Sala de Aula na Escola.
Endereço :Rincão São João Batista – Santo Antônio das Missões
Área da Ampliação: 26,30 m².

MEMORIAL DESCRITIVO

1- EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E ALVENARIAS:

              Os alicerces serão executados com concreto ciclópico, dimensões de 30x50 cm, e o embasamento com tijolos maciços(e=20cm), assentados com argamassa de cimento e areia. Depois sobre os mesmos será executada uma viga de baldrame, de concreto armado dimensões de 15x20 cm. As paredes serão executadas com tijolos furado, espessura de 15 cm. O respaldo das alvenaria será feito com uma viga de respaldo, de concreto armado, dimensões de 15 x15cm. Na ligação do prédio existente com as paredes da ampliação, deverá ser feito com colunas de concreto armado, dimensões de 15 x 15cm. 
              2- COBERTURA E FORRO:

  O madeiramento da cobertura será executado com tesouras de guias de madeira 2,5x15cm, e as telhas serão fixadas em caibros de madeira 5 x 7 cm. A cobertura será de fibrocimento, espessura de 6 cm, fixada por meio de parafusos apropriados. O forro será de PVC, fixado em estrutura de madeira.

              3- REVESTIMENTOS:


  Todas as paredes internas e externas, serão salpicadas com massa de cimento e areia, e posteriormente serão rebocados, com massa única, espessura de 20mm, de cimento, cal e areia. 

              4- PAVIMENTAÇÃO:

Todos os pisos serão cerâmicos, PEI 5, assentados com argamassa colante, sobre o
contrapiso de concreto, espessura de 5 cm, convenientemente nivelado.
             5- ESQUADRIAS:


  A porta será do tipo de abrir, metálica, de perfil e chapa de aço, com fechadura de cilindro. As janelas serão metálicas do tipo basculantes, com vidro liso, transparente, espessura de 3mm, colocados com massa de vidraceiro.
             6- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:


  Serão executadas obedecendo normas e especificações da ABNT e da Concessionária. Os eletrodutos serão embutidos nas paredes, e fixados acima do forro de PVC, a fiação será executada com fios antichama, e os pontos de luz serão de PVC.
             7- PINTURA:


  As paredes receberão uma demão de selador acrílico pigmentado, e duas demãos de tinta látex PVC acrílica. As esquadrias de madeira e metálicas, serão pintadas com uma demão de fundo e duas demãos de tinte esmalte sintético.
                               Santo Antônio das Missões, 14 de setembro de 2021.
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