EMEF SANTO ANTÔNIO
Características Obra: Execução Reforma na Escola.
Endereço : Rua  Pref. José Nunes de Abreu - Santo Antônio das Missões
Área Total: 1.419,91 m².

MEMORIAL DESCRITIVO

1- REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES:

              Remoção de forro de madeira, demolição de pisos cerâmicos e remoção na cobertura de fibrocimento, da entrada interna da escola, com substituição de telhas de fibrocimento 6mm. Remoção da porta da cozinhauadrias que serão substituídas. Todo o material oriundo das demolições e remoções deverão ser descartados, em local apropriado, indicado pela Prefeitura Municipal.

2- EXECUÇÃO COBERTURA METÁLICA FRENTE:

               Deverá ser ampliada a cobertura metálica da frente da escola, em 9,68 m². A estrutura de ampliação será ser feita utilizando os mesmo tipo de estrutura existente, com pilares, estrutura e cobertura metálica, utilizando os mesmos tipos de  perfis, e telhamento. A frente desta área de ampliação deverá ter platibanda metálica, como a existente. Deverá ser colocado piso em toda a área coberta da frente da escola.
3-  COBERTURA E FORRO:

               O forro de madeira dos locais indicados, devem ser substituídos por forro de PVC, fixados em estrutura de madeira nova.  A cobertura da entrada interna do prédio, será substituída utilizando na reposição telhas de fibrocimento, espessura de 6 cm, fixada por meio de parafusos apropriados. 
4- ALVENARIA, REVESTIMENTO E PISOS:

              A parede interna da cozinha, e da rampa de acessibilidade, serão executadas com tijolos furado, espessura de 15 cm, assentados com argamassa. Se necessário na parede da cozinha deverá ser feito um reforço estrutural, com concreto armado, para estabilização da parede. Os pisos que serão substituídos, e colocados em locais apenas com contrapiso, serão feitos com peças cerâmicas PEI 5, assentados com argamassa colante, e rejuntados, conforme especificações do fabricante. Os revestimentos serão executados com peças cerâmicas (azulejos), e assentados nos locais indicados, com argamassa colante.
5- INSTALAÇÕES, ESQUADRIAS, CORRIMÃO E FERRAGENS:

              A ampliação da rede de água quando necessária, será executada com tubo PVC soldável Ø de 25mm, a rede de esgoto com tubo de PVC esgoto Ø50mm. As torneiras serão cromadas, e as válvulas de plástico cromado. A porta da cozinha, que será removida, será substituída por esquadria metálica, com marco e estrutura de perfil metálicos, e fechamento com chapa metálica, e fechaduras embutidas na estrutura. Substituição da porta entrada principal escola, com porta de vidro temperado 10mm, e ferragens cromadas. 
                O corrimão será metálico, executado com tubo de aço galvanizado 1 ½”, com altura de 0,90 metros.

6- INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS:

              Deverá ser colocado uma bancada na cozinha, de granito cinza, espessura de 3,0cm, assentado com argamassa em estrutura de alvenaria de tijolos. A pia de cozinha será com bancada de granito, com duas cubas de inox. Os metais serão cromados, conforme especificação da planilha orçamentária. 
              7- PINTURA E OUTROS SERVIÇOS:


  Será executada a pintura externa/interna, de paredes, conforme planta e planilha orçamentária, com uma demão de selador acrílico pigmentado, e duas demãos de tinta látex PVC acrílica. As esquadrias metálicas definidas pela administração, serão pintadas com duas demãos de tinte esmalte sintético, conforme planilha orçamentária..
               O Playgraund da Escola, deverá ter a área nivelada, com remoção de materiais excedentes, e depois ser colocado em toda a área gramado, com grama assentada em placas.
                               Santo Antônio das Missões, 14 de setembro de 2021.
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