    MEMORIAL DESCRITIVO PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS IRREGULARES

Obra: PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS IRREGULARES
	Município : SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES – RS
Área de Pavimentação : 8.018,00 m²

Meio Fio de Concreto : 2.000 metros
Localização das ruas a serem Pavimentadas: 
	
	
	
	

	- RUA BAUTISTA IBARGOYEM, ENTRE AS RUAS MANOEL FLORES E PREFEITO JOSÉ NUNES DE ABREU;
- RUA PREFEITO JOSÉ NUNES DE ABREU, ENTRE AS RUAS FÉLIX GONÇALVES E FRANCISCO RUZICKI;
- RUA GOLONTINA ARAÚJO BOLACEL, ENTRE AS RUAS MANOEL JACQUES OURIQUE E ORI REIS DORNELES;

- RUA MARCELINO MEIRELES, ENTRE A RUA IRINEU RIBEIRO DE MORAES E AV, FLORDUARTE J. MARQUES;

- FÉLIX GONÇALVES, ENTRE AS RUAS VALDEMAR RIBEIRO NUNES E SEZEFREDO JACQUES OURIQUE;

- IRINEU RIBEIRO DE MORAES, ENTRE AS RUAS ALFREDO DE OLIVEIRA E MARCELINO MEIRELES.

	
	
	
	
	


1-Apresentação
O serviço desta obra constitui a construção de pavimentos novos com paralelepípedos irregulares em uma área de 8.018,00 m², e 2.000,00 m de meio fio de concreto.
2-Objetivo
A presente especificação técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as condições gerais e o método construtivo que deverão reger a execução da pavimentação, bem como do projeto de pavimentação elaborado para vias públicas do Município de Santo Antônio das Missões – RS.

3-Terraplenagem

A regularização do sub-leito é o serviço executado na camada superior de terraplenagem destinado a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, de modo a torna-lo compatível com as exigências geométricas do projeto. Esse serviço consta essencialmente de corte ou aterros até 0,20 m, de escarificação e compactação de modo a garantir uma densificação adequada e homogênea nos 0,20 m superiores do sub-leito.

3.1-Materiais

Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão, em principio, os correspondentes aos da camada superior da terraplenagem. Quando for necessária a adição de materiais, esses materiais deverão vir de ocorrência previamente estudadas. Em qualquer caso, os materiais deverão obedecer aos seguintes limites:
- Diâmetro máximo de partícula igual ou inferior a 50,8 mm (2”).

- CBR (Índice de Suporte Califórnia) para energia de Proctor Normal igual ou superior ao do material considerado no dimensionamento do Pavimento.

- Expansão, medida no ensaio do índice de Suporte Califórnia (CBR) para energia do Proctor Normal, inferior ou igual a 2,0%.
4-Pavimentação
4.1-Meio fio de concreto Pré-moldado:

A locação do meio fio será realizada de acordo com o gabarito da rua (largura da plataforma), obedecendo as cotas da área carroçável e de passeios, devendo ser verificados os volumes de remoção de terra, aterros, empréstimos e bota-fora.
            Os meio fio serão colocados nas laterais para a proteção do pavimento, e serão de concreto pré-moldado, dimensões de 0,30 m x 0,10 m x 1,00 m.
4.2-Pavimentação – Calçamento com Pedras Irregulares
4.2.1-Preparação do Greide:


Através de nivelamento com motoniveladora, deverá o greide ficar ajustado às cotas de projeto.

4.2.2-Base:


As ruas já existem e permanecerão com a mesma configuração, somente terão suas pistas regularizadas e algumas sofrerão alargamento para acompanhar o que foi definida no projeto.

4.2.3-Compactação do Aterro:


A compactação do greide será com rolo, até atingir a consistência mínima do solo, para trafego médio de veículos e cargas até 10 ton/eixo ou veiculo padrão 36 ton, conforme exigência das normas técnicas.

4.2.4-Execução do subleito


Após o acerto com a motoniveladora, será definida pelo próprio terreno existente, devendo ser melhorado através de escarificação, gradeamento e compactação.

4.2.5-Assentamento de pedra-irregular:


O pavimento a ser executado deverá obedecer aos procedimentos normais adotados, assentado em colchão de pó de brita, espessura de 12,00 cm, sobre base perfeitamente compactada. As pedras deverão ter uma face reta e altura média de 15,0cm.

4.2.6-Rejuntamento:


O rejuntamento será executado com pó de brita, com espessura de 3cm, preenchendo totalmente os vãos.

4.2.7-Compactação:


A compactação do pavimento será com rolo liso.
Santo Antônio das Missões-RS, 01 de setembro de 2021.
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