MEMORIAL DESCRITIVO PÓRTICO
Obra: PÓRTICO ENTRADA MUNICIPIO SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES – BR 285
Endereço: Avenida Ricardo Santiago de Godoy – Santo Antônio das Missões-RS

1- SERVIÇOS INICIAIS : A empresa vencedora do Certame Licitatório, antes do início da obra, deverá apresentar ao Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal, o Projeto Estrutural, juntamente com a respectiva ART, referente a execução dos serviços contratados. A marcação da obra deverá ser feita em conjunto com o Setor de Engenharia do Município. As escavações deverão ser mecânicas, com utilização de Retroescavadeira, o material excedente será retirado pela administração. 
2- FUNDAÇÕES : A base da estrutura será executada com duas sapatas de concreto armado, FCK 25 MPA, dimensões de 5,20m x 0,60m x 1,50m, assentadas a uma profundidade mínima de 1,80 metros. Antes da concretagem das sapatas, as ferragens de espera dos pilares, deverão serem posicionadas e concretadas juntamente com as sapatas,. 
3- ESTRUTURA : Serão executados pilares de concreto armado, FCK 25 MPA, fixados em cada sapata, posicionados conforme projeto, sendo uma lateral, pilar com dimensões de 0,50 m x 5,00 m x 7,80 metros, e na outra lateral, dois pilares com dimensões de 0,50 m x 1,40 m x 7,80 metros. As duas vigas superiores do Pórtico, serão executadas em concreto armado, FCK 25 MPA, nas dimensões de 0,30m x 1,20m x (20,70 m / 17,20 m). No fechamento superior das vigas (frentes para a Ricardo Santiago de Godoy), deverá feita uma laje(beiral) de concreto armado, FCK 25 MPA, e com largura de 0,30 m, e ferragem engastada na viga superior, onde será inserida a iluminação.
4- REVESTIMENTOS : Toda a estrutura de concreto armado, será revestida com chapisco, de cimento e areia, traço 1:3, e reboco de massa única, espessura de 20mm, de cimento, cal e areia, traço 1:2:8. A parte interna das vigas superiores nas frentes para a rua Ricardo Santiago de Godoy, deverão ter revestimento de peças de porcelanato, fixadas na estrutura, após a execução do chapisco.
5- INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PINTURA E OUTROS : Serão colocados pontos de iluminação nas lajes beiral superiores, com luminárias de LED, assim como na base da estrutura em ambos os lados, obedecendo normas e especificações do RIC-BT, e da Concessionária de energia. Toda a instalação, fiação, eletrodutos e luminárias, serão executadas de acordo com a Planilha Orçamentária, e serão deixadas as esperas para a posterior ligação da iluminação, por parte do município.
Todas as áreas rebocadas serão pintadas com uma demão de selador acrílico, e duas demãos de tinta látex acrílica, inclusive a Cruz Missioneira, nas cores escolhidas pela administração. 
A colocação das inscrições, deverão serem executados com letras de aço inox 3 D, dimensões conforme planilha orçamentária, e modelo de letras escolhido pela administração, com fixação apropriada, e por mão de obra especializada. O Brasão do município, deverá ser pintado em chapa de alumínio, E=2mm, nas dimensões de 1,30 m x 1,50 m, e fixado na estrutura do Pórtico, com uma saliência de 5,0 cm, e obedecendo as especificações técnicas. A Cruz Missioneira, deverá ser executada através de forma metálica, fixada conforme projeto, e inserida na forma da lateral interna do pilar, antes da concretagem, com altura média de 3,00 metros, e posteriormente será pintada.
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