    MEMORIAL DESCRITIVO PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS IRREGULARES

Obra: PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS IRREGULARES
	Município : SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES – RS

Localização das ruas a serem Pavimentadas: 
	
	
	
	

	- RUA JOAQUINA RODRIGUES DA SILVA, ENTRE AS RUAS UBALDO MARQUES DA CUNHA E LAURO R.SOUZA;
- RUA IRINEU RIBEIRO DE MORAES, ENTRE AS RUAS ALFREDO BARNASQUE E FRANCISCO RUZICKI;
- RUA FRANCISCO RUZICKI, ENTRE A AV. FLORDUARTE JOSÉ MARQUES E RUA SEZEFREDO J. OURIQUE;

- RUA JOSEFINA GARY RODRIGUES, ENTRE AS RUAS ADRIANO DORNELES E FIRMO MEDEIROS;
- RUA FIRMO MEDEIROS, ENTRE AS RUAS JOSEFINA GARAY RODRIGUES E MARCIANO RODRIGUES FROIS;
- RUA ALFREDO DE OLIVEIRA, ENTRE A AV. PREF. JOSÉ NUNES DE ABREU E AV. FLORDUARTE J. MARQUES;

- RUA ALFREDO BARNASQUE, ENTRE A AV. PREFITO JOSÉ NUNES DE ABREU E RUA IRINEU RIBEIRO DE MORAES;

- RUA TIMÓTEO MEDEIROS, ENTRE A AV. FLORDUARTE JOSÉ MARQUES E RUA VALDEMAR RIBEIRO NUNES;

- RUA FÉLIX GONÇALVES, ENTRE AS RUAS VALDEMAR RIBEIRO NUNES E SEZEFREDO JACQUES OURIQUE;

- RUA ALFREDO BARNASQUE, ENTRE A AV. FLORDUARTE JOSÉ MARQUES E RUA VALDEMAR R. NUNES;

- RUA LAURO R. SOUZA, ENTRE AS RUAS VALDEMAR RIBEIRO NUNES E SEZEFREDO JACQUES OURIQUE;
- RUA ALBERTO BENEVENUTO, ENTRE AS RUAS ADRIANO DORNELS E ASSIS ANTÔNIO DIAS;
- RUA ADRIANO DORNELES, ENTRE AS RUAS ALBERTO BENEVENUTO E JULIO DE CASTRO PORTELA;

- RUA OLMERINDO MARQUES OLGUIN, ENTRE A RUA GOLONTINA ARAÚJO BOLACEL E AV PREFITO JOSÉ NUNES DE ABREU;

- RUA ALBERTO BENEVENUTO, ENTRE AS RUAS OLMERINDO MARQUES OLGUIN E ORI REIS DORNELES;

- RUA ORI REIS DORNELES, ENTRE AS RUAS ALBERTO BENEVENUTO E GOLONTINA ARAÚJO BOLACEL;

- RUA MANOEL JACQUES OURIQUE, ENTRE AS RUAS GOLONTINA ARAÚJO BOLACEL E MANOEL FLORES. 

	
	
	
	
	


1-Apresentação
O serviço desta obra constitui a construção de pavimentos novos com paralelepípedos irregulares em uma área de 18.680,00 m², e 3.998,00 m de meio fio de concreto.
2-Objetivo
A presente especificação técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as condições gerais e o método construtivo que deverão reger a execução da pavimentação, bem como do projeto de pavimentação elaborado para vias públicas do Município de Santo Antônio das Missões – RS.

3-Terraplenagem

A regularização do sub-leito é o serviço executado na camada superior de terraplenagem destinado a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, de modo a torna-lo compatível com as exigências geométricas do projeto. Esse serviço consta essencialmente de corte ou aterros até 0,20 m, de escarificação e compactação de modo a garantir uma densificação adequada e homogênea nos 0,20 m superiores do sub-leito.

3.1-Materiais

Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão, em principio, os correspondentes aos da camada superior da terraplenagem. Quando for necessária a adição de materiais, esses materiais deverão vir de ocorrência previamente estudadas. Em qualquer caso, os materiais deverão obedecer aos seguintes limites:
- Diâmetro máximo de partícula igual ou inferior a 50,8 mm (2”).

- CBR (Índice de Suporte Califórnia) para energia de Proctor Normal igual ou superior ao do material considerado no dimensionamento do Pavimento.

- Expansão, medida no ensaio do índice de Suporte Califórnia (CBR) para energia do Proctor Normal, inferior ou igual a 2,0%.
4-Pavimentação
4.1-Meio fio de concreto Pré-moldado:

A locação do meio fio será realizada de acordo com o gabarito da rua (largura da plataforma), obedecendo as cotas da área carroçável e de passeios, devendo ser verificados os volumes de remoção de terra, aterros, empréstimos e bota-fora.
            Os meio fio serão colocados nas laterais para a proteção do pavimento, e serão de concreto pré-moldado, dimensões de 0,30 m x 0,10 m x 1,00 m.
4.2-Pavimentação – Calçamento com Pedras Irregulares
4.2.1-Preparação do Greide:


Através de nivelamento com motoniveladora, deverá o greide ficar ajustado às cotas de projeto.

4.2.2-Base:


As ruas já existem e permanecerão com a mesma configuração, somente terão suas pistas regularizadas e algumas sofrerão alargamento para acompanhar o que foi definida no projeto.

4.2.3-Compactação do Aterro:


A compactação do greide será com rolo, até atingir a consistência mínima do solo, para trafego médio de veículos e cargas até 10 ton/eixo ou veiculo padrão 36 ton, conforme exigência das normas técnicas.

4.2.4-Execução do subleito


Após o acerto com a motoniveladora, será definida pelo próprio terreno existente, devendo ser melhorado através de escarificação, gradeamento e compactação.

4.2.5-Assentamento de pedra-irregular:


O pavimento a ser executado deverá obedecer aos procedimentos normais adotados, assentado em colchão de pó de brita, espessura de 12,00 cm, sobre base perfeitamente compactada. As pedras deverão ter uma face reta e altura média de 15,0cm.

4.2.6-Rejuntamento:


O rejuntamento será executado com pó de brita, com espessura de 3cm, preenchendo totalmente os vãos.

4.2.7-Compactação:


A compactação do pavimento será com rolo liso.
4.3- Rampas de Acessibilidade e Sinalização:

Serão executadas rampas de acessibilidade em todas as esquinas das ruas a serem pavimentadas. As rampas serão executadas com contorno de piso tátil, e internamente em concreto alisado, que posteriormente  será devidamente pintado, conforme detalhamento do projeto, com inclinação de 8,33 %. As rampas serão devidamente pintadas nas cores normatizadas, e utilizando tinta apropriada.
             Serão colocadas placas de sinalização vertical em algumas ruas, a serem demarcadas pela administração, nas dimensões especificadas em projeto.
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