MEMORIAL DESCRITIVO DO PRÉDIO – CONCLUSÃO FASE 02
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO IMEDIATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (Nos casos sem risco de vida – Urgência de Baixa Complexidade)
Localização: Rua Ricardo Santiago de Godoy – Santo Antônio das Missões/RS
Área Total do Empreendimento: 426,52 m2
OBSERVAÇÕES: 

Este memorial refere-se a descrição do Prédio, onde será implantado o Pronto Atendimento Municipal, depois de concluídas as obras de adequações necessárias. 

O prédio sofrerá as intervenções para o cumprimento da RDC Nº 50/2002, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
1.  ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS : 

2.1 Portas Internas: conforme planilha orçamentária, algumas esquadrias serão removidas e colocadas em outro local, assim como algumas divisórias de gesso acartonado, e as portas internas novas, serão de madeira semi-ôca, de pinho, de 1ª qualidade, do tipo de abrir, de uma ou duas folhas, não possuindo lâminas trincadas e/ou rachadas. As duas portas das salas de Observação terão visores. Os marcos e guarnições são de madeira de lei, de 1ª qualidade. Os acessórios são cromados, as fechaduras do tipo simples, com maçaneta tipo alavancas.

2.2 Janelas: Algumas janelas serão removidas e posteriormente reaproveitadas, e estas são janelas do tipo metálicas, de correr, com venezianas, e ferragem cromada, e algumas são metálicas do tipo basculantes. Serão colocadas na Sala de Utilidades esquadrias de vidro temperado 8mm, do tipo maxim-ar, assim como na sala de esterilização.. 

2.3 Porta do compartimento da Central de Gases e Ar Comprimido, executada com chapa metálicas, tipo veneziana para ventilação, de abrir, com 2 folhas, e com fechadura do tipo cilindro, assim como a porta de Central de Vácuo Medicinal.
2.4 Portas da lixeira externa : As portas da lixeira externa, para recepção de resíduos contaminados e não contaminados, serão executadas com marco em ferro perfil cantoneira 3/4”x1/8”, e montante para fixar 30mmx40mm, e as portas de chapa escura parede 3,00mm, do tipo de abrir para fora.
2.  REVESTIMENTOS:

3.1. Chapisco, Emboço e Reboco: Nos locais onde ocorrerem intervenções, os reparos serão executados com salpique e rebocadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média e fina peneiradas e lavadas. A argamassa de chapisco foi de cimento e areia no traço 1:3:7mm.
3.2. Azulejos: As paredes dos sanitários, copa, revestimento cerâmico até o teto. O azulejo cerâmico deverá ser de primeira qualidade (Classe A), referência Decorite, dimensões 30x30cm e será assentado com argamassa do tipo AC I e com acabamento em rejunte epóxi sobre o reboco grosso desempenado.

3.3. Pintura Epóxi: Nas salas de Triagem, Inalação, posto de enfermagem, emergência, suturas e curativos, as paredes internas serão revestidas com tinta epóxi, em tantas demãos quantas foram necessárias para um bom acabamento. 
3.  PAVIMENTAÇÃO: 
4.1 Piso Cerâmico -PEI-4 e Rodapés: 

Os pisos que serão executados, serão tipo piso cerâmico, de 1ª qualidade em dimensão usual do mercado atendendo as especificações de projeto e do fabricante no que se refere a sua colocação, que foi executada com argamassa colante AC1. Os pisos foram colocados e rejuntados nas distâncias recomendadas pelo fabricante. Todas as dependências terão rodapés cerâmicos, assentados com argamassa colante.  

4.2 Calçadas Externas : Serão executadas no entorno do prédio onde falta, e nos acessos, com 1,50 m de largura, com piso intertravado, espessura de 8,0 cm, assentados e rejuntados com pó de brita. Todas as calçadas à executar e existente, deverão ter piso tátil, em toda a sua extensão. 
4.  BANCADAS EM GRANITO E PIAS DE MATERIAL INOXIDÁVEL: 
5.1. Bancadas de Granito: Em alguns locais as bancadas existentes serão deslocadas, e colocadas em suporte metálico, fixado  na parede, e são executadas em granito, espessura de 3,0 cm, na cor a ser definida posteriormente, polido em todas as faces seguindo dimensões especificada em planta. 
5.2. Pias e Bancadas Inox: Nas salas de observação, posto de enfermagem, sala de emergência, sala de suturas/curativos, e sala utilidades e sala de triagem, serão colocadas pias de aço inoxidável. As Salas de Utilidades, Esterilização e Desinfecção Química, terão bancadas de material inoxidável.
5.  INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA: 

6.1. Geral: Como as instalações hidrossanitárias serão em parte modificadas, devem ser executadas de acordo com as normas da ABNT– 8160 e 7229 e da CORSAN. As canalizações de esgoto devem ser cuidadosamente montadas de modo a garantir a estanqueidade, manter uniforme a seção de escoamento, apresentando soldas firmes e perfeitamente vedadas. 

Os registros são de boa qualidade, marca existente no mercado de 1ª qualidade; No caso de registros de pressão os acabamentos são cromados, da mesma linha das torneiras colocadas. 

Nos pontos de água serão colocados sifão de esgoto externo cromados, e as instalações seguiram bitolas determinadas em projeto e foram devidamente testadas antes de se concretizar os revestimentos das paredes. 

6.2. Torneiras: As torneiras serão do tipo presmatic, de água fria. Para os demais pontos foi utilizado torneira do sistema pressmatic, de boa qualidade, atendendo as especificações previstas para o funcionamento das atividades na área da saúde e instalações existentes.  

6.3. Bacia Sanitária com Caixa Acoplada e Expurgo: São utilizados nos sanitários bacia sanitária com caixa acoplada. O Expurgo, possui duas cubas, sendo uma com captação normal para o esgoto comum, e outra para os resíduos líquidos contaminados, que também serão direcionadas ao esgoto comum. 
6.4. Alimentação do Equipamentos: A instalação deverá ser testada antes do seu recobrimento ficando as mesmas disponíveis para a instalação posterior dos mesmos seguindo especificações do projeto hidrossanitário. 

6.  CONSTRUÇÃO DEPÓSITO DE GÁSES E VÁCUO, E DEPÓSITO RESÍDUOS: 

Serão executados em local indicado em projeto arquitetônico – planta baixa – sendo observado com rigorismo na execução da mesmo. A central de Gases e o Depósito Resíduos, serão instalados em área de alvenaria com cobertura de laje impermeabilizada, e portas metálicas com venezianas, locada conforme projeto arquitetônico. A estrutura da caixa d’água, executada sobre o abrigo de resíduos, e será com estrutura de concreto armado, pilares de concreto, fixados em microestacas de concreto armado, e laje de concreto armado, Toda a estrutura rebocada externamente, e os depósitos de lixo, com revestimento interno de azulejo.
7.  PINTURA: 

8.1. Alvenarias : As alvenarias externas  e internas com intervenção, receberam uma demão de selador acrílico pigmentado, e depois revestimento com duas demãos de tinta acrílica. 

8.2. Portas Internas de Madeira Semi-Oca e Janelas e Portas Externas: As portas de madeira semi-ôca, novas e recolocadas, receberam fundo com massa de ponsar em duas demãos, e posteriormente foram aplicadas duas demãos de tinta esmalte. E as janelas e portas novas e recolocadas, metálicas, serão pintadas com tinta esmalte sintético
8.  SERVIÇOS DIVERSOS: 

8.1. Conclusão da Obra: A obra será considerada concluída quando todos os serviços estiverem executados, estando o prédio limpo, entulhos removidos, as instalações funcionando e em condições de receber o Laudo de Vistoria emitido por técnico responsável do Executivo Municipal. 
                                                             Santo Antônio das Missões-RS, 29 de maio de 2023. 

CARLOS JUAREZ VAZ                            FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Engº Civil – CREA 39.553                           Prefeito Municipal
