MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA
Obra: CASA DE APOIO A MULHER

Localização: Rua Alberto Benevenuto
Município: Santo Antônio das Missões - RS
Área Total Projetada: 44,46 m²

Obs: OBRA COM AS FUNDAÇÕES EXECUTADAS.

1.SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS: 

1.1. Impermeabilização e Aterreo Interno: 

A face superior da viga baldrame deverá ser impermeabilizada com manta asfáltica, e=3mm, ou produto similar.
Deverá ser feito ao aterro interno da área interna, convenientemente compactado.

2. PAREDES E ESTRUTURA: 

2.1. Alvenarias: 
As alvenarias serão de blocos cerâmicos de 06 furos, espessura mínima de 15cm. Antes do assentamento os blocos serão molhados para que não absorvam a água da argamassa de assentamento. As juntas terão, no máximo, 15 mm de espessura. Os blocos cerâmicos serão assentados com argamassa traço 1:7 em volume de cimento e areia média, devendo ser acrescentado um aditivo substituto de cal (alvenarite, likenol ou similar) na dosagem recomendada pelo fabricante.
2.2. Cinta Amarração e Pilar:

Deverá ser executada o vigamento de respaldo nas dimensões mínimas de 15x15cm, e o ilar da frente, nas dimensões de 15x15cm de concreto armado FCK 25 MPa.
2.3. Forro:

O forro será executado em PVC frizado, e acabamento(rodaforro) do mesmo material, fixado por meio de parafusos em madeiramento adequado. 
3. COBERTURA:
3.1. Cobertura c/ Telhas Fibrocimento:

Será toda refeita, e será executada com estrutura em madeira de guias(15cm) de eucalipto ou similar, a mesma deverá se apoiar na Cinta de Amarração, devendo serem fixadas por meio de esperas de arame galvanizado, préviamente colocados. A inclinação da cobertura será de 28%. A cobertura será executada com telhas fibrocimento 6mm, fixadas por meio de parafusos apropriados.
4. ESQUADRIAS, FERRAGENS, VIDROS, PEITORIS : 
4.1 Portas Internas: 
As portas internas serão de madeira semi-oca, de cerejeira, pinho ou jequitibá de 1ª qualidade não se aceitando lâminas trincadas e/ou rachadas. Os marcos e guarnições serão de madeira de lei, de 1ª qualidade. As fechaduras serão cromadas, do tipo simples, com maçaneta.
4.2 Porta Externa de Vidro Temperado 10mm :  
A porta da entrada principal, será executada com vidro temperado incolor 10mm fixado por meio de acessórios cromados próprios para este tipo de fechamento. Fechadura com cilindo cromada e com puxadores em aço inoxidável. 
4.3 Janelas: 
As janelas do banheiro e Hall de entrada, serão do tipo maxim-ar, fixadas por meio de acessórios cromados próprios para este tipo de fechamento, e com puxadores em aço inoxidável. As demais janelas serão de madeira, com venezianas externas, do tipo de correr, e serão por meio de parafusos. 
4.5. Peitoris de Granito:

Deverão serem colocados peitoris de granito(L=17cm) em todas as esquadrias externas. Os peitoris deverão se estender no mínimo 5cm, além da face da alvenaria externa.
4.6. Vidros : 
Os vidros das janelas de madeira, serão do tipo canelados, espessura de 3mm.
5. REVESTIMENTOS: 
5.1. Chapisco, Emboço e Reboco:

As alvenarias, pilar  e vigas serão chapiscadas, com cimento e areia no traço 1:3, espessura de 4mm. Posteriormente todas as áreas chapiscadas, receberão emboço, de argamassa regular, espessura de 15mm, de cal e  areia média traço 1:5 + 20% de cimento. Nas áreas que não receberão revestimento cerâmico, todas as superfícies serão rebocadas, com argamassa de cal e areia fina peneiradas e lavada, espessura de 5mm, traço 1:3 + 10% de cimento. 
5.2. Revestimento cerâmico:
As paredes do sanitário, receberão revestimento cerâmico até o teto. Os azulejos cerâmicos deverão ser de primeira qualidade (Classe A), referência Decorite ou similar, dimensões 20x20cm e serão assentados com argamassa do tipo AC I e com acabamento em rejunte epóxi.
6. PAVIMENTAÇÃO: 
7.1.Contrapiso: Nas áreas internas será executada contrapiso de concreto, fck 20 MPa, espessura de 5cm. 
6.2. Piso Cerâmico:

Nas áreas internas deverão serem colocados pisos cerâmicos, PEI 5, de boa qualidade, dimensões mínimas de 45x45cm, assentado com argamassa apropriada. 

7. PINTURA: 

7.1. Alvenarias : 
As alvenarias externas, internas, pilares e vigas, receberão uma demão de selador acrílico pigmentado, e depois revestimento com duas demãos de tinta PVA acrílica. 
7.2. Portas Internas e Externas de Madeira: As portas de madeira semi-oca e as janelas de madeiras, deverão receber fundo com massa de ponsar em duas demãos, no mínimo, de duas demãos de tinta esmalte até que seja garantido o perfeito recobrimento da esquadria. 
8 . INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA: 

8.1. Geral: 
As instalações hidrossanitárias seguirão projeto específico e deverão ser executadas de acordo com as normas da ABNT– 8160 e 7229 e da CORSAN. As canalizações de esgoto deverão ser cuidadosamente montadas de modo a garantir a estanqueidade, manter uniforme a seção de escoamento, apresentando soldas firmes e perfeitamente vedadas. 

• os registros serão de primeira qualidade, da marca Deca ou Docol, ou similar existente no 
mercado de 1ª qualidade; No caso de registros de pressão os acabamentos deverão ser cromados devendo obrigatoriamente serem utilizados registros da mesma linha das torneiras colocadas. 

• Nos pontos de água deverão ser colocados sifão de esgoto externo cromados, portanto a espera de esgoto deverá ser embutida na alvenaria. 

As instalações seguirão bitolas determinadas em projeto e serão devidamente testadas antes que se concretize os revestimentos de parede. 
8.2. Conexões e Caixas: 
Todos os pontos de conexão – joelhos – de ligação de aparelhos , ou seja , esperas para torneiras e similares deverão ter reforço blindado de latão.
A caixa sifonada do banheiro será de PVC. A caixa de inspeção será de alvenaria, rebocada internamente, com tampa de concreto, nas dimensões de 60x60x60cm.

8.3. Fossa Séptica e Sumidouro:

O sistema terá uma fossas séptica, com capacidade de 1.500 litros, revestidas internamente, e fechadas erméticamente. O poço sumidouro, com Ø de 3,00 metros, com capacidade de 9,00 m³, será de alvenaria de tijolos maciços gradeados para absorção, com uma camada de pedra brita no fundo, e tampa de concreto armado. 
9 . APARELHOS:

9.1. Torneira: 
As torneira e aparelhos serão cromadas, todos os metais serão da marca docol ou similar de igual qualidade devendo atender as especificações previstas para o funcionamento das atividades.
9.2. Lavatórios: 

O lavatório será de louça, com coluna, padrão médio, fixadas por meio de parafusos. 
9.3. Bacia Sanitária com Caixa Acoplada: 
Deverão serem utilizadas bacias sanitárias com caixa acoplada, nos banheiros, com assento plástico. 
9.4. Banheiro PNE: 
Conforme projeto, está previsto obedecendo a NBR-9050, serão colacadas barras de apoio em aço inox, padronizadas, e colocadas conforme projeto arquitetônico.
9.5. Acessórios:
Os acessórios como porta toalhas, serão de louça com bastão, e as papeleiras e saboneteiras de louça, na cor dos equipamentos.
10. INSTALAÇÃO ELÉTRICA : 

10.1. Elétricas: 

As instalações elétricas, deverão seguir o projeto complementar específico. As instalações seguirão esquemas de distribuição de pontos e eletrodutos, conforme projeto elétrico e telefônico. 

Deverá ser executada a instalação, em acordo com o que regula a concessionária de energia elétrica local, no que se refere ao centro de medição e todas as obras necessárias para sua execução. 

As luminárias deverão seguir legenda indicada em projeto elétrico. Todos os pontos de iluminação terão luminárias apropriadas e completas. 

Observar a legenda que define tipo de ponto para os diferentes usos da rede elétrica A fiação prevista para a alimentação será de 2,5mm2, 4,0mm2 e 6,0mm2. 

As luminárias serão tipo Spot, para lâmpadas LED.
Os interruptores seguem a mesma linha devendo seguir o projeto elétrico e a necessidade da instalação. Observar que as caixas de tomadas deverão ser executadas rigorosamente no prumo e alinhadas em altura. 

Observar que os pontos de tomada deverão ter descidas (esperas) individuais, conforme projeto elétrico . 

11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS: 
11.1. Conclusão da Obra:

A obra será considerada concluída quando todos os serviços estiverem executados, as instalações funcionando e em condições de receber o “habite-se” após Laudo de Vistoria emitido por técnico responsável do Executivo Municipal.
11.2. Limpeza Final da Obra: 

A obra deve ser entregue com tudo limpo, tais como: pisos, equipamentos sanitários, azulejos, corrimão e guarda corpo, entre outros, e com todos os entulhos removidos.

Santo Antônio das Missões-RS, 27 de Junho de 2023. 

CARLOS JUAREZ VAZ

Engº Civil e Engº Segurança do Trabalho – CREA 39.553

FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Prefeito Municipal
