MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÕES PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO ESF 4 

Localização: Avenida Prefeito José Nunes de Abreu
Município: Santo Antônio das Missões - RS
Área de Intervenção Existente: 165,00 m²

1- SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS:

1.1. Tapumes: 

Deverão serem executados tapumes de chapa compensada resinada, espessura de 6mm, com altura de 2,00 metros, em toda a frente da obra.

1.2. Placa de Obra:
Antes do início dos serviços deverá ser colocada uma placa de chapa galvanizada, fixada em estrutura de madeira, com dimensões de 3,00 m x 1,50 m, obedecendo aos padrões do órgão Concedente.

1.3. Demolições e Remoção Entulhos:

Deverão primeiramente serem executadas as demolições descritas na Planilha Orçamentária, para adequação do projeto, e a remoção dos entulhos.
2-  FUNDAÇÃO, BALDRAMES E ALVENARIAS:

2.1.     Locação da Obra:

A obra deverá ser locada rigorosamente obedecendo aos projetos, e deverá ser feito com gabarito de madeira. 
2.2      Fundações:

As fundações das paredes que serão executadas, serão feitas com microestacas de concreto armado Ø300mm, profundidade mínima de 2,00 metros, FCK 25 MPA.

2.3.     Viga Baldrame Impermeabilizada:

No respaldo das microestacas será executada uma viga de baldrame, de concreto armado 25 MPA, dimensões de 15x30 cm. As faces laterais e superior da viga de baldrame deverá ser impermeabilizada com 3(três) demãos de manta asfáltica.
2.4.      Alvenarias:
Serão executadas com tijolos furado, espessura de 15 cm, e onde as paredes serão reaproveitadas, as mesmas deverão ter sua altura ampliada, para que todo o prédio fique com um pé direito mínimo de 3,00 metros. 

3- ESTRUTURA E FORRO:

3.1.      Cinta Amarração (Respaldo):

O respaldo de todas as paredes novas de alvenaria será feito com uma viga de respaldo, de concreto armado 25 MPA, dimensões de 15 x20cm. 
3.2.       Forro de PVC:

Toda a área de intervenção, com exceção a duas salas, que já possuem forro de PVC, receberão forro PVC, em réguas, fixadas por meio de parafusos apropriados, em estrutura de madeira. O acabamento do forro com a parede será feito com perfil do mesmo material do forro.

4. ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:

4.1.       Portas Internas:

As portas internas novas, conforme projeto, serão de madeira semi-ôcas, das dimensões especificadas em planta. Os marcos e guarnições serão de madeira de lei, e as fechaduras deverão ser cromadas, de boa qualidade, simples com maçaneta.
4.2.       Portas Externas:

As portas externas da Recepção e do Núcleo de Apoio à Saúde Básica, serão remanejadas, com remoção e recolocação em lugares diferentes, e a porta da Área de Iluminação será de vidro temperado, tipo pivotante, de vidro temperado espessura de 10 mm, com ferragens cromadas e fechadura de cilindro.

 4.3.      Janelas:

As janelas novas, conforme projeto, serão de alumínio, do tipo de correr, vidro canelado,  espessura de 4mm, com ferragens e puxadores cromados. 
5- REVESTIMENTOS:
5.1.       Chapisco, Emboço e Reboco:.  
As alvenarias novas e reformadas levarão chapisco, de cimento e areia, no traço 1:3, espessura de 4mm. Posteriormente estas áreas receberão emboco, de argamassa regular, espessura de 15mm, de cal e areia, traço 1:5 + 20% de cimento. As áreas que não receberão revestimento cerâmico, serão rebocadas com argamassa de cal e areia fina, peneirada e seca, espessura de 5mm traço 1:3 + 10% de cimento.

5.2.      Revestimento cerâmico:

Nos sanitários e na copa, as paredes internas terão revestimento de azulejo até o teto. O revestimento deverá ser de primeira qualidade (Classe A), e assentados com argamassa AC1, e rejunte compatível.
6- PAVIMENTAÇÃO:

6.1.       Contrapiso:.  
O contrapiso para regularização nas áreas de intervenção, serão de concreto, FCK 20MPA, inclusive áreas de iluminação, com espessura mínima de 5,0cm, e convenientemente nivelado.

6.2.       Pisos:

Em todas as áreas internas, inclusive áreas de iluminação, deverão serem colocados pisos cerâmicos, dimensões mínimas de 45x45 cm, PEI V, assentados com AC II, sobre contrapiso nivelado.

6.3.        Soleira de Granito:
Nas portas externas, devem ser colocados soleiras de granito (2,5cm x 15,0 cm), assentadas com argamassa para um perfeito acabamento com os pisos. 

7- PINTURA:

7.1.         Pintura Alvenarias (Áreas Rebocadas):
Todas as alvenarias internas e externas (frente), receberão uma demão de selador acrílico pigmentado, e duas demãos de tinta látex PVA acrílica. 
7.2.      Portas Internas: As portas internas de madeira semi-oca deverão receber fundo com massa de ponsar, para posteriormente serem convenientemente lixadas, e depois serão aplicadas duas demãos de tinta esmalte sintético. 
              8 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

8.1.       Geral: 
O reservatório que será em fibra de vidro, capacidade 1.000 litros. e barrilete, e deverá ter execução completos, ou seja, ligação desde a entrada de água e extravasor(ladrão). 

As instalações hidrossanitárias seguirão projeto específico e deverão ser executadas de acordo com as normas da ABNT– 8160 e 7229. As canalizações de água e esgoto deverão ser cuidadosamente montadas de modo a garantir a estanqueidade, manter uniforme a seção de escoamento, apresentando soldas firmes e perfeitamente vedadas. 
8.2.        Caixas:

As caixas de captação serão de alvenaria de tijolos, 30x30x30cm, rebocadas internamente, com tampa de concreto ou grelha de ferro. As caixas sifonadas serão de PVC, 150x150x50, e a caixa de gordura da Copa, de PVC, capacidade 18 Litros, com cesto e tampa PVC. 

8.3.        Ligação Rede Esgoto Sanitário:

O esgoto sanitário do prédio, será ligado em uma fossa séptica circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno de 1,10 metros, e altura interna de 2,50 metros, volume útil de 2.138 litros, para 5(cinco) contribuintes, e posteriormente será ligada em um filtro anaeróbio, retangular, de alvenaria e ou fibra, dimensões internas de 0,80m x 1,20 m x 1,67 m (altura útil interna), volume útil de 1.152 litros, pra 5(cinco) contribuintes, a serem executados na calçada. Será instalado na calçada devido a impossibilidade de colocação no interior do terreno. Posteriormente deverá ser ligado a rede de esgoto, juntamente com as águas provenientes dos tubos de queda pluviais e caixas sifonadas. Esta ligação final ficará por conta da Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões-RS.
8.4.        Caixa D’água:
A alimentação da rede hidráulica, será efetuada através de Caixa D’água de Fibra, com capacidade para 1000 litros, com alimentação da Concessionária, em ramal apropriado.
              9 -  INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS:

9.1.       Lavatórios e Sanitários PNE: 

Os lavatórios serão de louça, sem coluna, padrão médio, fixadas por meio de parafusos, com barras de apoio cromada, circulares em volta dos lavatórios.
Os vasos sanitários, serão de louça, com caixa acoplada, e com barras de 60 cm, apoio cromadas, nas laterais.

9.2.       Torneiras e Acessórios: 

Os acessórios dos sanitários, será composto por saboneteira, porta papel e porta toalha, todos de metal cromado.

As torneiras e registros serão de primeira qualidade, cromados, com acabamento.
9.3.       Bancada Copa: 

A bancada da Copa, será de granito 1,20m x 0,60m, com cuba simples inox, integrada, e fixada na parede através de suportes metálicos, ou similar.
               10 -  INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA:

10.1.       Instalação Elétrica: 

Deverá seguir o projeto complementar específico, e ser executada de acordo com o que regula a concessionária de energia elétrica local, no que se refere ao centro de medição e todas as obras necessárias para sua execução. 

As luminárias deverão seguir legenda indicada em projeto elétrico. Todos os pontos de iluminação terão luminárias apropriadas e completas. 

Observar a legenda que define tipo de ponto para os diferentes usos da rede elétrica A fiação prevista para a alimentação será de 2,5mm2, 4,0mm2 e 6,0mm2. 

As luminárias de lâmpadas LED, serão do tipo Spot, para duas lâmpadas. 

Os interruptores seguem a mesma linha devendo seguir o projeto elétrico e a necessidade da instalação. Observar que as caixas de tomadas deverão ser executadas rigorosamente no prumo e alinhadas em altura. 
Observar que os pontos de tomada deverão ter descidas individuais. O centro de Medição Trifásico, conforme normas da Concessionária, no máximo a 2,00 metros de distância do alinhamento da rua.

10.2.       Instalação Telefônica: 

As Instalações Telefônicas deverão seguir o padrão Telebrás, tanto no que se refere a tomadas, caixas e quadro de medição, como a fiação que deverá ser do tipo Cabo Telefônico CPT-APL.
               11. CONCLUSÃO DA OBRA E LIMPEZA: 
11.1.       Conclusão Limpeza Final da Obra :

A obra será considerada concluída quando todos os serviços estiverem executados, as instalações funcionando e em condições de receber o “habite-se” após Laudo de Vistoria emitido por técnico responsável do Executivo Municipal. O local deve ser entregue com tudo limpo, tais como: pisos, equipamentos sanitários, azulejos, entre outros, e com todos os entulhos removidos.

Santo Antônio das Missões-RS, 21 de Março de 2023. 
CARLOS JUAREZ VAZ                              

CREA-RS 39.553 - Responsável Técnico 

FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Prefeito Municipal

