MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA ESF 3 

Localização: RUA RICARDO SANTIAGO DE GODOY
Município: Santo Antônio das Missões - RS
Área de Ampliação: 38,35 m²

1- SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS:

1.1. Tapumes: 

Deverão serem executados tapumes de chapa compensada resinada, espessura de 6mm, com altura de 2,00 metros, em toda a frente da obra.

1.2. Placa de Obra:
Antes do início dos serviços deverá ser colocada uma placa de chapa galvanizada, fixada em estrutura de madeira, com dimensões de 2,40 m x 1,20 m, obedecendo aos padrões do órgão Concedente.

1.3. Demolições e Remoção Entulhos:

Deverão primeiramente serem executadas as demolições descritas na Planilha Orçamentária, para adequação do projeto, e a remoção dos entulhos.
2-  FUNDAÇÃO, BALDRAMES E ALVENARIAS:

2.1.     Locação da Obra:

A obra deverá ser locada rigorosamente obedecendo aos projetos, e deverá ser feito com gabarito de madeira. 
2.2      Fundações:

As fundações das paredes que serão executadas, serão feitas com microestacas, perfuração mecânica, de concreto armado FCK 25 MPA, Ø500mm, profundidade mínima de 2,00 metros.
2.3.     Viga Baldrame Impermeabilizada:

No respaldo das microestacas será executada uma viga de baldrame, de concreto armado 25 MPA, dimensões de 15x30 cm. As faces laterais e superior da viga de baldrame deverá ser impermeabilizada com 2(duas) demãos de manta asfáltica, e aplicação de Primer Asfáltico.
2.4.      Alvenarias:
Serão executadas com tijolos furado, espessura de 15 cm, as paredes deverão ter sua altura de um pé direito mínimo de 3,00 metros. As platibandas também serão executadas com alvenaria de tijolos, espessura de 15,0 cm. 

3- ESTRUTURA, DIVISÓRIAS E FORRO:

3.1.      Cinta Amarração (Respaldo) Vergas e Contravergas:

O respaldo de todas as paredes novas de alvenaria será feito com uma viga de respaldo, de concreto armado FCK 25 MPA, dimensões de 15 x20cm.  As vergas e contravergas serão de concreto armado FCK 25 MPA, dimensões de 15x15 cm.
3.2.       DIVISÓRIAS DRYWALL:

Conforme Projeto Arquitetônico, nos Banheiros P.N.E., as paredes internas serão em Gesso Acartonado (Drywall), espessura de 5,0 cm, e estrutura metálica com guias duplas, na parte interna das paredes. 

3.3.       Forro de Laje Pré-Moldada:

Toda a área de ampliação, receberá forro laje pré-moldada de forro, espessura de 11,0 cm, inclusive capamento de 3,0 cm, de concreto armado.
4. COBERTURA, ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:
4.1. Cobertura: Será executada com tesouras de madeira de eucalipto, tipo guias 2,5x15xcm, e caibros de cedrilho 5,0 x 7,0cm. O telhamento será de telhas de fibrocimento, sem amianto, espessura de 6mm, fixadas por meio de parafusos apropriados. A calha e rufos (argerosas) serão de chapa galvanizada, de acordo com a Planilha Orçamentária. 

4.2.       Portas Internas:

As portas internas novas, conforme projeto, serão de madeira semi-ôcas, das dimensões especificadas em planta. Os marcos e guarnições serão de madeira de lei, e as fechaduras deverão ser cromadas, de boa qualidade, simples com maçaneta.
4.3.       Janelas e Peitoris:

As janelas novas, conforme projeto, serão de alumínio, do tipo de correr, vidro canelado,  espessura de 4mm, com ferragens e puxadores cromados, e de vidro temperado 8mm, tipo maxim-ar, na Copa e Sanitário PNE. As janelas da parte de ampliação, deverão ter peitoris de granito, largura de 15,0 cm, assentados com argamassa. 
5- REVESTIMENTOS:
5.1.       Chapisco, Emboço e Reboco:.  
As alvenarias novas, assim como o forro de laje, levarão chapisco, de cimento e areia, no traço 1:3, espessura de 4mm. Posteriormente estas áreas receberão emboco, de argamassa regular, espessura de 15mm, de cal e areia, traço 1:5 + 20% de cimento. As áreas que não receberão revestimento cerâmico, serão rebocadas com argamassa de cal e areia fina, peneirada e seca, espessura de 5mm traço 1:3 + 10% de cimento.

5.2.      Revestimento cerâmico:

Nos sanitários P.N.E., na copa, nas Salas de Utilidades e Esterilização, as paredes internas terão revestimento de azulejo até o teto. Também terão revestimento cerâmico em parte das paredes com lavatórios e pias. O revestimento deverá ser de primeira qualidade (Classe A), e assentados com argamassa AC1, e rejunte compatível.
6- PAVIMENTAÇÃO:

6.1.       Contrapiso:.  
Depois do conveniente aterro interno e compactação, será executado o contrapiso na área de ampliação, e regularização nas áreas de reforma. O contrapiso será de concreto, FCK 20MPA, com espessura mínima de 5,0cm, e convenientemente nivelado.

6.2.       Pisos:

Em todas as áreas internas, inclusive áreas existentes, deverão serem colocados pisos cerâmicos, dimensões mínimas de 60x60 cm, PEI V, assentados com AC II, sobre contrapiso nivelado.

6.3.        Soleira de Granito:
Na porta externa, deve ser colocado soleira de granito (2,5cm x 15,0 cm), assentadas com argamassa para um perfeito acabamento com os pisos. 

7- PINTURA:

7.1.         Pintura Alvenarias (Áreas Rebocadas):
Todas as alvenarias internas e externas (ampliação e existente), e de Gesso Acartonado internas. receberão uma demão de selador acrílico pigmentado, e duas demãos de tinta látex acrílica (área existentes e à construir). 
7.2.      Paredes Drywall: As paredes em Gesso Acartonado, sem revestimento cerâmico, deverão receber emassamento com massa de ponsar, para posteriormente serem convenientemente lixadas, e depois serão aplicadas duas demãos de tinta látex acrílica. 
7.3.      Portas Internas: As portas internas de madeira semi-oca deverão receber fundo com massa de ponsar, para posteriormente serem convenientemente lixadas, e depois serão aplicadas duas demãos de tinta esmalte sintético (área existente e ampliação). 
              8 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

8.1.       Geral: 
Será ligada em rede existente, com vazão suficiente para atendimento da área de ampliação, e será executada com tubos PVC soldável, tipo ponta e bolsa. 
As instalações hidrossanitárias seguirão projeto específico e deverão ser executadas de acordo com as normas da ABNT– 8160 e 7229. As canalizações de água e esgoto deverão ser cuidadosamente montadas de modo a garantir a estanqueidade, manter uniforme a seção de escoamento, apresentando soldas firmes e perfeitamente vedadas. 
8.2.        Caixas:

As caixas de captação serão de alvenaria de tijolos, 30x30x30cm, rebocadas internamente, com tampa de concreto ou grelha de ferro. A caixa sifonada será de PVC, 100x100x50, e a caixa de gordura da Copa, de alvenaria, capacidade 36 Litros. 

8.3.        Ligação Rede Esgoto Sanitário:

O esgoto sanitário do Sanitário PNE, será ligado em um filtro anaeróbio, circular, de alvenaria e ou concreto, volume útil de 3.331 litros, pra 19(dezenove) contribuintes. Posteriormente deverá ser ligado a Sumidouro Existente, com capacidade de infiltração suficiente para absorção deste acréscimo de despejos.
8.4.        Ligação Ponto Multiplo Gabinete Odontológico:

Será executado conforme Projeto específico.
              9 -  INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS:

9.1.       Lavatórios e Sanitários PNE: 

Os lavatórios serão de louça, sem coluna, padrão médio, fixadas por meio de parafusos, e o vaso sanitário, será de louça, com caixa acoplada, e com barras de 60 cm, apoio cromadas, nas laterais.

9.2.       Torneiras e Acessórios: 

Os acessórios dos sanitários, será composto por saboneteira, porta papel e porta toalha, todos de metal cromado.

As torneiras e registros serão de primeira qualidade, cromados, com acabamento, e as Barras de Apoio serão do tipo inox cromadas, Ø 3,0 cm, comprimento de 60,0 cm.
9.3.       Bancada Copa, Cubas e Bancadas Inox: 

A bancada da Copa, será de mármore sintético 1,20m x 0,60m, com cuba simples, integrada, e fixada na parede através de suportes metálicos, ou similar.
Na Sala de Utilidades e Esterilização, serão colocadas cubas de material inoxidável, e bancada de material inoxidável, fixadas na parede através de suportes metálicos, ou similar. 
Na Sala de Enfermagem e Gabinete Odontológico, serão colocadas cubas de material inoxidável, fixadas na parede através de suportes metálicos, ou similar.

Todas as cubas e bancada terão válvula cromada, e sifão do tipo garrafa, em metal cromado. 

               10 -  INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

10.1.       Instalação Elétrica: 

Deverá seguir o projeto complementar específico, e ser executada de acordo com o que regula a concessionária de energia elétrica local, no que se refere ao centro de medição (CD) existente, do qual vai haver uma derivação para a área a ser ampliada, com a colocação de mais um disjuntor específico para a área de ampliação, e todas as obras necessárias para sua execução. 

As luminárias deverão seguir legenda indicada em projeto elétrico. Todos os pontos de iluminação terão luminárias apropriadas e completas. 

Observar a legenda que define tipo de ponto para os diferentes usos da rede elétrica A fiação prevista para a alimentação será de 2,5mm2, 4,0mm2 e 6,0mm2. 

As luminárias de lâmpadas LED, serão do tipo Spot, para duas lâmpadas. 

Os interruptores seguem a mesma linha devendo seguir o projeto elétrico e a necessidade da instalação. Observar que as caixas de tomadas deverão ser executadas rigorosamente no prumo e alinhadas em altura. 
Observar que os pontos de tomada deverão ter descidas individuais. 
Será executado conforme Projeto específico.
               11. OBRAS COMPLEMENTARES: 
11.1.       Abrigo do Compressor Gabinete Odontológico:

Será executado em alvenaria de tijolos, rebocadas em ambos os lados, e com cobertura de laje de concreto, pré-moldada, com acabamento superior de reboco impermeabilizado. A porta será metálica, do tipo com venezianas, de abrir, com fechadura.
11.2.       Execução de Calçadas e Áreas de Estacionamento Especiais:

Serão executadas conforme Projeto específico, calçadas de concreto, conforme Planilha Orçamentária. no entorno do Prédio, e nas áreas destinadas a estacionamento de Pessoas Idosas e Pessoas Cadeirantes. Também deverão serem executados nestas áreas toda a simbologia e demarcação com piso tátil, para portadores de deficiência visual.
Santo Antônio das Missões-RS, 12 de Julho de 2023. 
CARLOS JUAREZ VAZ                              
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