                            EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2018



Abertura: dia 26/10/2017
Horário: 09h30min
Credenciamento: até as 09h
Local: Sala de Reuniões da Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões-RS, sito a Avenida Prefeito José Nunes de Abreu, nº 6.000, centro, em Santo Antônio das Missões (RS).
		

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES (RS), TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que na Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões/RS, situada na Avenida Prefeito José Nunes de Abreu, nº 6.000, encontra-se aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando à aquisição de 01 (um) Veículo novo, modelo ambulância, para Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, processando essa licitação nos termos das Leis Federais nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e pelo Decreto Municipal nº. 1562/2006, e as condições deste Edital, e demais especificações e condições constantes neste ato convocatório. 

DO OBJETO:

                           Aquisição de 01 (um) veículo novo, modelo ambulância, para uso das Secretarias Municipal de Saúde e Meio Ambiente, do município de Santo Antônio das Missões-RS, conforme descrições abaixo relacionados:
	
	Item
	Qtd
	Objeto
	V. Unt
	V. Total

	01
	01 unid.
	VEÍCULO TIPO FURGÃO TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA: teto alto original de fábrica, cor branca, tipo monobloco, 0 km, ano de fabricação mínimo 2018, modelo mínimo 2019, motor mínimo 2.2, com potência mínima de 127 cv, estribo lateral para facilitar o acesso interno através da porta lateral corrediça, movido a óleo diesel, câmbio manual de no mínimo 5 marchas a frente e uma a ré, ar quente e ar-condicionado para cabine do motorista original do fabricante do veículo, banco do motorista com regulagem de altura e distância, direção hidráulica, vidros elétricos das portas dianteiras, travas elétricas de todas as portas e retrovisores externos elétricos, Freios ABS, Air Bag duplo, divisória entre cabine do motorista e compartimento traseiro com janela corrediça de comunicação, capacidade volumétrica do compartimento de carga de no mínimo 10,5 m3, comprimento do compartimento de carga de no mínimo 3.000 mm, altura do compartimento de carga de no mínimo 1.800 mm, tração dianteira ou traseira, rodas de aço aro mínimo 16’ com pneus novos compatíveis, porta lateral deslizante, rádio AM/FM com antena, alto-falante e demais equipamentos obrigatórios pela Legislação vigente no País.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA ADAPTAÇÃO AR CONDICIONADO:
Instalação de extensão do ar-condicionado dianteiro acima da cabine do motorista voltada para o compartimento do paciente;
REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento interno do teto e laterais em chapas de fibra de vidro inteiriças e sem emendas na cor branca, já moldadas ao interior do veículo, isolação termo acústica de todo as laterais e teto do veículo em isopor tipo P2 de alta densidade;
REVESTIMENTO ASSOALHO:
Revestimento do assoalho do veículo em chapas de compensado naval de no mínimo 10mm de espessura, revestido em tecido emborrachado vinílico automotivo antiderrapante, com 02 mm de espessura, inteiriça e se emendas com acabamentos nas portas em perfis de alumínio.
JANELAS:
Instalação de janela na porta lateral corrediça com vidros jateados ou com adesivos brancos. Janela de comunicação na divisória entre a cabine do motorista e o compartimento do paciente.
EXAUSTOR 12 VOLTS:
Instalação de 01 exaustor de alta eficiência na lateral esquerda do veículo próximo à maca.
ILUMINACAO INTERNA:
Instalação de 04 luminárias com no mínimo 108 leds, deverá possuir duas intensidades.
POLTRONAS:
Instalação de uma poltrona com revestimento em courvin na cor verde claro, com cinto de segurança abdominal, giratória com regulagem a cada 90º, posicionada na cabeceira da maca. Instalação de 01 banco baú com capacidade para no mínimo 03 pessoas, revestidas em courvin na cor verde claro, todos individuais com cintos de segurança abdominal.
ARMARIOS:
Armário aéreo lateral esquerdo, medindo aproximadamente 1,5 m com divisórias internas portas de correr em acrílico com dispositivo que impeça a abertura das portas de forma espontânea durante o deslocamento do veículo, as bordas deverão ser arredondadas em perfil de alumínio extrusado e o armário deverá ser confeccionado em
chapas de MDF na cor branca lisa.
PAINEL ELÉTRICO:
Na lateral esquerda deverá ser instalado um painel de comando, com os interruptores e tomadas 12 v.
SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO:
Suporte para cilindro de oxigênio de 3,5 M3, com cintas tipo catracas firmemente presos a carroceria do veiculo. Vedada a fixação através de rebites.
CILINDRO DE OXIGENIO 3,5m³ (20 LTS):
Cilindro de 3m³ para oxigênio, fixado em suporte especifico para o mesmo.
EQUIPAMENTOS DE OXIGENAÇÃO:
Kit de oxigenação composto de manômetro ligado ao cilindro de oxigênio para régua de oxigenação instalada na lateral esquerda, com fluxometro, frasco aspirador e umidificador com mascara facial em silicone, régua tripla com 03 pontos.
CORRIMÃO E SUPORTE DE SORO E SANGUE:
Instalação de corrimão em alumínio polido e punhos de plástico injetado e ponteiras de fechamento arredondadas de alta resistência, instalado na parte central do teto do veiculo. Suporte de soro e sangue instalado no corrimão.
PRANCHA DE IMOBILIZACAO:
Fornecimento de prancha de imobilização para adulto. Confeccionada em polietileno com imobilizador de cabeça adulto.
MACA COM PÉS RETRÁTEIS:
Maca retrátil, estrutura em duralumínio com uniões de encaixe e componentes em polímeros, cabeceira ajustável em seis posições, alças laterais ajustáveis com fechamento automático, colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguivel, costurado eletronicamente cintos de segurança de 04 pontos com engates automotivos, sistema de segurança automático que evita quedas acidentais, sistema de ancoragem completo para instalação em
ambulâncias, garantia de 01 ano.
FAROIS DE EMBARQUE:
Instalação de farolete direcionável de embarque sob as portas traseiras, em leds.
SINALIZADOR ACUSTICO LUMINOSO:
Sinalizador visual constituído por barra sinalizadora em formato de “ASA, ARCO” ou similar, em modulo único e com lente injetada em policarbonato inteiriça, comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.100 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm, altura mínima de 70 mm e máxima de 150 mm. Barra dotada de base em alumínio construída em ABS (reforçada com perfil de alumínio extrudado) ou perfil de alumínio extrudado na cor preta. A ser fixada no teto de viatura policial. Cúpula injetada em policarbonato na cor vermelho rubi, resistente a impactos, descoloração e com tratamento UV. Sistema luminoso composto por módulos de Led’s próprios para iluminação, com potência não inferior 2W cada Led, na cor rubi. Dotado de lente colimadora difusora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade. Conjunto composto por módulos distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir visualização em ângulo de 360 graus, sem pontos cegos de luminosidade, desde que o designe do veículo permita. Cada led deverá obedecer à seguinte especificação cor predominante: vermelho, com comprimento de onda de 620 a 630 nm; Sistema luminoso composto por módulos com no mínimo 4 (quatro) led’s próprios para iluminação, com potência não inferior de 2 watt cada led, nas “Cores Rubil”, dotado de lente colimadora difusora em plástico de engenharia ou policarbonato óptico com resistência automotiva e alta visibilidade, com no mínimo de 16 (dezesseis) módulos distribuídos equitativamente por toda extensão da barra. Categoria: AlInGap; Intensidade luminosa: não inferior a 40 lm (lumens); Ângulo de emissão de luz: não inferior a 120º;B).
SINALIZADOR ACÚSTICO:
Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W @13,8 Vcc, mínimo de seis tons distintos, sistema de megafone com ajuste digital de ganho, entrada para rádio transceptor e pressão sonora de no mínimo 119,0 dB @13,8 Vcc. O driver deve ser específico para utilização em viaturas e deverá ser instalado no cofre do motor. Módulo de controle O sistema deverá ser digital microcontrolado e possuir gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo não estiver ligado, desligando automaticamente o sistema de sinalização audiovisual se necessário, evitando assim a descarga total da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor do veículo. Além disso, o conjunto deverá possuir consumo em modo de espera (stand by) inferior a 1 mA, a fim de evitar a descarga precoce da bateria e possíveis falhas na mesma. Os comandos de toda a sinalização visual e acústica deverão estar localizados em painel único, na cabine do motorista, permitindo sua operação por ambos os ocupantes da cabine, e o funcionamento independente do sistema visual e acústico, e será dotado de: Controle para quatro tipos de sinalização (patrulha, emergência, ponto de
estacionamento e emergência com sirene; Controle para três tipos de sinalização para deslocamento de trânsito (esquerda, direita e centro);  Acionamento seqüencial dos sons de sirene; função desligamento automático da sirene e alteração de desenho do sinalizado na abertura da porta do motorista, Possibilidade de desligamento de todas as funções de sinalização visual e acústica através de uma única, quatro saidas auxiliares, sendo três controlada no painel e uma acionada automática na função áudio, três entrada auxiliares para serem utilizada de acordo com a necessidade do cliente.
ILUMINAÇÃO EXTERNA:
Deverá ser instalado conjunto de sequenciais externas (08 luminárias de 108 leds de alta eficiência sendo 03 em cada lateral e duas na traseira do veículo. Sendo laterais, deverá conter 01 luminária centralizada na cor cristal e duas luminárias nas extremidades na cor rubi. Na traseira deverá conter 02 luminárias na cor rubi na extremidade superior de cada porta;
ILUMINAÇÃO ESTROBOSCÓPICA:
Deverá ser instalado um conjunto de lâmpadas estroboscópicas de no mínimo 4 leds de alta luminosidade cada, nos faróis dianteiros e lanternas traseiras;
GRAFISMO EXTERNO:
A adesivação externa será conforme padrão fornecido pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões/RS.
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
Garantia mínima de 12 (doze) meses, com assistência técnica em qualquer concessionária autorizada da marca ofertada.

	
	

	
	
	TOTAL
	
	



2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

2.1. Para participação no certame, o licitante, além de atender ao disposto no item 7. deste edital, deve apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, sobrescritos com os dizeres abaixo indicados:

AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2018
ENVELOPE Nº. 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2018
ENVELOPE Nº. 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador, regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.
3.1.1. A identificação do representante legal será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de identidade.
3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada fora dos envelopes.

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
	a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar:
	a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
	a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade por ações;
	a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade civil;
	a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;
	a.5) registro comercial, se empresa individual.
	b) se representada por procurador, deverá apresentar:
	b.1) Termo de Credenciamento (preenchimento do modelo constante do Anexo I), outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame; ou
	b.2) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública.
	Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.
	Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.

3.5. os interessados ou seus representantes legais entregarão ao Pregoeiro, sob pena de exclusão do certame: Declaração de Habilitação (conforme modelo do Anexo II) e de acordo com o inciso VII, artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/2002, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos da habilitação.
3.6. Os documentos apresentados deverão ser entregues em original ou por qualquer processo de cópia legível e autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.
3.7. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa.
3.8. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.
3.8.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de Junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima.

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

4.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nºs: 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de nenhum licitante retardatário.
 
5. PROPOSTA DE PREÇO:

5.1. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, datilografada ou impressa por meio eletrônico em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, e deverá conter:

1. Razão social completa da empresa, CNPJ, endereço atualizado, telefone/fax/e-mail (se houver) e nome da pessoa indicada para contatos;
1.  Indicação do prazo de validade da proposta, não inferior a noventa dias. Na falta da indicação deste prazo será considerado como prazo de validade 90 dias.
5.2. Preço: Deve ser indicado preço unitário, por item, indicado em moeda nacional.
        Parágrafo Único – Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço superior ao valor do Termo de Referência (conforme Anexo VI).

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, à autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação da vencedora.
6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.
6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta de maior preço, até a proclamação da vencedora.
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, obedecida à ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.
6.5.1. Dada à palavra a licitante, esta disporá de 01 (um) MINUTO para apresentar nova proposta.
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital.
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas.
6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.11. Encerrada à etapa, competitiva, e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.
6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado. 
6.13. Serão desclassificadas as propostas que:
	a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
	b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
	c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 5;
	b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis.
	Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.
6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem ao item 3.8.1, deste edital.
6.15.1. Entende - se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
	a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 05 (cinco) minutos nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
	b) Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.
6.17. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
 6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.
6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste Município.
6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, às licitantes presentes.

7. DA HABILITAÇÃO:

7.1. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE nº. 02, os documentos de habilitação: 

7.1.1. DAS DECLARAÇÕES:

                   a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal nº. 4.538/02 (conforme modelo do Anexo III).
                   b) Declaração da Licitante sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, (conforme modelo do Anexo IV), assinada por representante legal da empresa.

7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

1. Cédula de Identidade dos Diretores;
1.  Registro Comercial no caso de Empresa Individual;
1.  Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado de documento de eleição de seus Administradores. 

7.1.3. REGULARIDADE FISCAL:

1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
1. Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Estado ou do Município, se haver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;
1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional do domicílio ou sede da Licitante e Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do domicílio ou sede da Licitante;
1. Certidões Negativas de Débito junto as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do Licitante; 
1. Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei (INSS);
f) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
 g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Resolução 1470, de 24 de Agosto de 2011.
  
7.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA:

a) Certidão Negativa de falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (do ano vigente). 
7.1.5. O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilizarão do envelope. 

8. DA ADJUDICAÇÃO:

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda o Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão à síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo.
 
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

9.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, terá o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso. 
9.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentarem as contra-razões, que começará a correr no término do prazo da recorrente. 
9.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
9.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 
9.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.
 
10. DA ENTREGA DO OBJETO:

10.1. O  veículo , objeto  desta Licitação, cujo fornecimento vier a ser contratado deverá ser entregue na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões-RS, sito a Avenida Prefeito José Nunes de Abreu, nº 6.000, centro, sem ônus adicionais para o Município, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias a contar da data de recebimento da autorização de entrega emitida pela CONTRATANTE.
10.2. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, por atraso injustificável no cumprimento da obrigação.

11. DO PAGAMENTO:

11.1. O pagamento será efetuado em até 15 ( quinze ) dias após vistoria no veículo, contendo as especificações contidas neste edital, devendo a licitante vencedora apresentar a Nota Fiscal, devidamente assinada pelo Secretário responsável pelo recebimento do objeto licitado e com especificação do contrato acima mencionado.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA:

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à 
conta da seguinte dotação orçamentária:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE.
08.02 10 0301 0360 2,042 – Atendimento  Médico e Odontológico;
00478 4936 4490 52 00 00 00 – Equipamento e material permanente.

13. DAS PENALIDADES:

13.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o objeto adjudicado acarretará multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta.
13.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 5% (cinco por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.
13.3. Em caso de inabilitação, será aplicada ao licitante a penalidade de advertência. Havendo reincidência, será aplicada multa no valor de R$ 10% (dez por cento ) sobre o valor do contrato. Se, ainda assim, a empresa vir a ser novamente inabilitada, será aplicada a penalidade de suspensão prevista no subitem 12.4.
13.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 anos (cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, nos casos de:
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
e) comportamento inidôneo;
f) cometimento de fraude fiscal;
g) fraudar a execução do contrato;
h) falhar na execução do contrato.
13.5. Para aplicação das penalidades previstas nos subitens 13.3 e 13.4, dever-se-á observar a(s) ata(s) confeccionadas(s) pelo pregoeiro do Município e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº. nº 27.876/2015.
13.6. Para aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade de falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei 8.666/93.
13.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Santo Antônio das Missões/RS, sito a Av. Prefeito José Nunes de Abreu, 6000, ou pelo telefone (55) 3367-1450, Ramal 216, no horário compreendido entre 08h às 11h30min e das 13h às 16h.
14.2. O Município de Santo Antônio das Missões/RS, poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº. 8.666/93).
14,3. Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Antônio das Missões/RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 
14.4. Cópias do Edital e Informações, acerca do mesmo, poderão ser obtidas no Setor de Compras e Licitações da Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões (RS).
14.5. Integram o presente Edital, os ANEXOS: 
I - TERMO DE CREDENCIAMENTO; 
II - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO;
III - Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal nº. 4.538/02;
IV - Declaração de Idoneidade;
V – Minuta de Contrato;
VI – Termo de referência. 

Santo Antônio das Missões/RS, 11 de outubro de 2018.

              
Este Edital se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Em ___/___/___



_______________________
Assessor (a) Jurídico (a)




_____________________________
PURANCI BARCELOS DOS SANTOS
                  Prefeito Municipal 
.


















ANEXO I

EDITAL DE LICITAÇÃO 022/2018.
PREGÃO PRESENCIAL – PP.





TERMO DE CREDENCIAMENTO


(Nome da Empresa) ___________________, CNPJ nº. ________________, sediada____ (endereço completo) _____________________, neste ato representado por seu sócio/gerente, o Sr. ________________, brasileiro, estado civil, portador da Carteira de Identidade nº. _________, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº. __________________, residente e domiciliado nesta cidade, com poderes estabelecidos no ato de investidura (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.) conforme cópia em anexo, no uso de suas atribuições legais, nomeia e constitui seu  representante o Sr. ________________, brasileiro, estado civil, cargo, portador da Carteira de Identidade nº. _________, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº. __________________, residente e domiciliado na cidade de __________, com poderes para representá-lo junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES Secretaria da Administração, Setor de Licitações, Cadastro e Operações, podendo participar no presente processo licitatório, apresentar a proposta, ofertar lances, manifestar intenção de interpor recursos, assinar atas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 


_________________ , ___, ___ de _____________ de 2018.

  

  

____________________________________________
Nome e Ass. do Rep. Legal da empresa e CNPJ
		





ANEXO II



Referente ao Edital de Licitação 022/2018.
Pregão Presencial – PP.




DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO



                        (Nome da Empresa) ___________________________, CNPJ nº. ________________, sediada_____ (endereço completo) _____________________, por seu representante abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, nos termos do inciso VII, artigo 4º da Lei Federal 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos da habilitação exigidos no Edital de Licitação nº. 022/2018 Pregão Presencial/PP.



_____________________, ___ , ___ de _____________ de 2018.





___________________________________________
Nome e Ass. do Rep. Legal da empresa e CNPJ

                    

















ANEXO III


Referente ao Edital de Licitação 022/2018.
Pregão Presencial – PP.




DECLARAÇÃO




______________________ (razão social da empresa), inscrito no CNPJ sob o nº. ____________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) ______________ portador (a) da Carteira de identidade nº. _____________ e do CPF nº. _____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 anos.

Ressalva: Emprega menor de 14 anos, na condição de aprendiz (   ).


_______________ , ____ , ____ de ________ de 2018.



____________________________________________
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa



(Observação: Em caso afirmativo assinar a ressalva acima)
     











ANEXO IV


Referente ao Edital de Licitação 022/2018.
Pregão Presencial – PP.



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE


Na qualidade de representante legal da empresa ______________ Inscrita no CNPJ sob o nº. ______________, declaro sob as penas da lei, que a Empresa por mim apresentada, não está suspensa temporariamente da participação em licitações, nem impedida de contratar com o Poder Público e, da mesma forma não está na situação de empresa inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, na forma dos incisos III e IV, do Artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

Por ser expressão de verdade, firmo o presente.


___________________, ___ , ___ de _______________ de 2018.




____________________________________________________
                    Nome completo e assinatura do representante legal da empresa




















ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO Nº. ______/2018


                        Pelo presente instrumento particular de contrato, as partes de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES/RS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Prefeito José Nunes de Abreu, 6000, inscrito no CNPJ sob nº. 87.612.974.0001-04, fone (55) 3367- 1450, neste ato representado pelo Prefeito Municipal __________________, devidamente denominado CONTRATANTE, e de outro, a Empresa _________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. ________, com sede na _______, nº. ___, Bairro ______, CEP: ______, em _______, fone/fax (  ) _____, neste ato representada por _________, residente e domiciliado na Cidade de ________, CPF ________ de ora em diante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

1 - DA ADJUDICAÇÃO

		Cláusula Primeira - O objeto deste contrato, foi adjudicado a Contratada em virtude do Processo Licitatório - Edital de Pregão Presencial nº 022-2018, julgado em ____ de ___ de 2018 e homologado em ___ de _____ de 2018.

2 - DO OBJETO

Aquisição de 01 (um) veículo novo, modelo ambulância, para uso das Secretarias Municipal de Saúde e Meio Ambiente, do município de Santo Antônio das Missões-RS, conforme descrições abaixo relacionados:
	
	Item
	Qtd
	Objeto
	V. Unt
	V. Total

	01
	01 unid.
	VEÍCULO TIPO FURGÃO TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA: teto alto original de fábrica, cor branca, tipo monobloco, 0 km, ano de fabricação mínimo 2018, modelo mínimo 2019, motor mínimo 2.2, com potência mínima de 127 cv, estribo lateral para facilitar o acesso interno através da porta lateral corrediça, movido a óleo diesel, câmbio manual de no mínimo 5 marchas a frente e uma a ré, ar quente e ar-condicionado para cabine do motorista original do fabricante do veículo, banco do motorista com regulagem de altura e distância, direção hidráulica, vidros elétricos das portas dianteiras, travas elétricas de todas as portas e retrovisores externos elétricos, Freios ABS, Air Bag duplo, divisória entre cabine do motorista e compartimento traseiro com janela corrediça de comunicação, capacidade volumétrica do compartimento de carga de no mínimo 10,5 m3, comprimento do compartimento de carga de no mínimo 3.000 mm, altura do compartimento de carga de no mínimo 1.800 mm, tração dianteira ou traseira, rodas de aço aro mínimo 16’ com pneus novos compatíveis, porta lateral deslizante, rádio AM/FM com antena, alto-falante e demais equipamentos obrigatórios pela Legislação vigente no País.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA ADAPTAÇÃO AR CONDICIONADO:
Instalação de extensão do ar-condicionado dianteiro acima da cabine do motorista voltada para o compartimento do paciente;
REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento interno do teto e laterais em chapas de fibra de vidro inteiriças e sem emendas na cor branca, já moldadas ao interior do veículo, isolação termo acústica de todo as laterais e teto do veículo em isopor tipo P2 de alta densidade;
REVESTIMENTO ASSOALHO:
Revestimento do assoalho do veículo em chapas de compensado naval de no mínimo 10mm de espessura, revestido em tecido emborrachado vinílico automotivo antiderrapante, com 02 mm de espessura, inteiriça e se emendas com acabamentos nas portas em perfis de alumínio.
JANELAS:
Instalação de janela na porta lateral corrediça com vidros jateados ou com adesivos brancos. Janela de comunicação na divisória entre a cabine do motorista e o compartimento do paciente.
EXAUSTOR 12 VOLTS:
Instalação de 01 exaustor de alta eficiência na lateral esquerda do veículo próximo à maca.
ILUMINACAO INTERNA:
Instalação de 04 luminárias com no mínimo 108 leds, deverá possuir duas intensidades.
POLTRONAS:
Instalação de uma poltrona com revestimento em courvin na cor verde claro, com cinto de segurança abdominal, giratória com regulagem a cada 90º, posicionada na cabeceira da maca. Instalação de 01 banco baú com capacidade para no mínimo 03 pessoas, revestidas em courvin na cor verde claro, todos individuais com cintos de segurança abdominal.
ARMARIOS:
Armário aéreo lateral esquerdo, medindo aproximadamente 1,5 m com divisórias internas portas de correr em acrílico com dispositivo que impeça a abertura das portas de forma espontânea durante o deslocamento do veículo, as bordas deverão ser arredondadas em perfil de alumínio extrusado e o armário deverá ser confeccionado em
chapas de MDF na cor branca lisa.
PAINEL ELÉTRICO:
Na lateral esquerda deverá ser instalado um painel de comando, com os interruptores e tomadas 12 v.
SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO:
Suporte para cilindro de oxigênio de 3,5 M3, com cintas tipo catracas firmemente presos a carroceria do veiculo. Vedada a fixação através de rebites.
CILINDRO DE OXIGENIO 3,5m³ (20 LTS):
Cilindro de 3m³ para oxigênio, fixado em suporte especifico para o mesmo.
EQUIPAMENTOS DE OXIGENAÇÃO:
Kit de oxigenação composto de manômetro ligado ao cilindro de oxigênio para régua de oxigenação instalada na lateral esquerda, com fluxometro, frasco aspirador e umidificador com mascara facial em silicone, régua tripla com 03 pontos.
CORRIMÃO E SUPORTE DE SORO E SANGUE:
Instalação de corrimão em alumínio polido e punhos de plástico injetado e ponteiras de fechamento arredondadas de alta resistência, instalado na parte central do teto do veiculo. Suporte de soro e sangue instalado no corrimão.
PRANCHA DE IMOBILIZACAO:
Fornecimento de prancha de imobilização para adulto. Confeccionada em polietileno com imobilizador de cabeça adulto.
MACA COM PÉS RETRÁTEIS:
Maca retrátil, estrutura em duralumínio com uniões de encaixe e componentes em polímeros, cabeceira ajustável em seis posições, alças laterais ajustáveis com fechamento automático, colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguivel, costurado eletronicamente cintos de segurança de 04 pontos com engates automotivos, sistema de segurança automático que evita quedas acidentais, sistema de ancoragem completo para instalação em
ambulâncias, garantia de 01 ano.
FAROIS DE EMBARQUE:
Instalação de farolete direcionável de embarque sob as portas traseiras, em leds.
SINALIZADOR ACUSTICO LUMINOSO:
Sinalizador visual constituído por barra sinalizadora em formato de “ASA, ARCO” ou similar, em modulo único e com lente injetada em policarbonato inteiriça, comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.100 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm, altura mínima de 70 mm e máxima de 150 mm. Barra dotada de base em alumínio construída em ABS (reforçada com perfil de alumínio extrudado) ou perfil de alumínio extrudado na cor preta. A ser fixada no teto de viatura policial. Cúpula injetada em policarbonato na cor vermelho rubi, resistente a impactos, descoloração e com tratamento UV. Sistema luminoso composto por módulos de Led’s próprios para iluminação, com potência não inferior 2W cada Led, na cor rubi. Dotado de lente colimadora difusora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade. Conjunto composto por módulos distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir visualização em ângulo de 360 graus, sem pontos cegos de luminosidade, desde que o designe do veículo permita. Cada led deverá obedecer à seguinte especificação cor predominante: vermelho, com comprimento de onda de 620 a 630 nm; Sistema luminoso composto por módulos com no mínimo 4 (quatro) led’s próprios para iluminação, com potência não inferior de 2 watt cada led, nas “Cores Rubil”, dotado de lente colimadora difusora em plástico de engenharia ou policarbonato óptico com resistência automotiva e alta visibilidade, com no mínimo de 16 (dezesseis) módulos distribuídos equitativamente por toda extensão da barra. Categoria: AlInGap; Intensidade luminosa: não inferior a 40 lm (lumens); Ângulo de emissão de luz: não inferior a 120º;B).
SINALIZADOR ACÚSTICO:
Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W @13,8 Vcc, mínimo de seis tons distintos, sistema de megafone com ajuste digital de ganho, entrada para rádio transceptor e pressão sonora de no mínimo 119,0 dB @13,8 Vcc. O driver deve ser específico para utilização em viaturas e deverá ser instalado no cofre do motor. Módulo de controle O sistema deverá ser digital microcontrolado e possuir gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo não estiver ligado, desligando automaticamente o sistema de sinalização audiovisual se necessário, evitando assim a descarga total da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor do veículo. Além disso, o conjunto deverá possuir consumo em modo de espera (stand by) inferior a 1 mA, a fim de evitar a descarga precoce da bateria e possíveis falhas na mesma. Os comandos de toda a sinalização visual e acústica deverão estar localizados em painel único, na cabine do motorista, permitindo sua operação por ambos os ocupantes da cabine, e o funcionamento independente do sistema visual e acústico, e será dotado de: Controle para quatro tipos de sinalização (patrulha, emergência, ponto de
estacionamento e emergência com sirene; Controle para três tipos de sinalização para deslocamento de trânsito (esquerda, direita e centro);  Acionamento seqüencial dos sons de sirene; função desligamento automático da sirene e alteração de desenho do sinalizado na abertura da porta do motorista, Possibilidade de desligamento de todas as funções de sinalização visual e acústica através de uma única, quatro saidas auxiliares, sendo três controlada no painel e uma acionada automática na função áudio, três entrada auxiliares para serem utilizada de acordo com a necessidade do cliente.
ILUMINAÇÃO EXTERNA:
Deverá ser instalado conjunto de sequenciais externas (08 luminárias de 108 leds de alta eficiência sendo 03 em cada lateral e duas na traseira do veículo. Sendo laterais, deverá conter 01 luminária centralizada na cor cristal e duas luminárias nas extremidades na cor rubi. Na traseira deverá conter 02 luminárias na cor rubi na extremidade superior de cada porta;
ILUMINAÇÃO ESTROBOSCÓPICA:
Deverá ser instalado um conjunto de lâmpadas estroboscópicas de no mínimo 4 leds de alta luminosidade cada, nos faróis dianteiros e lanternas traseiras;
GRAFISMO EXTERNO:
A adesivação externa será conforme padrão fornecido pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões/RS.
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
Garantia mínima de 12 (doze) meses, com assistência técnica em qualquer concessionária autorizada da marca ofertada.
	
	

	
	
	TOTAL
	
	



                          
                                                 3 - DO VALOR DO CONTRATO

		Cláusula Terceira - O valor total do presente contrato é de R$ _________ (_____________).

4 - DA ENTREGA E PAGAMENTO DO OBJETO 

Cláusula Quarta – O (s) Veículo (s) objeto desta licitação cujo fornecimento vier a ser contratado deverá ser entregue na  Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões-RS, sito a Avenida Prefeito José Nunes de Abreu, nº 6.000, centro, sem ônus adicionais para o Município, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias a contar da data de recebimento da autorização de entrega emitida pela CONTRATANTE.

Obs: Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, por atraso injustificável no cumprimento da obrigação.

                 Cláusula Quinta – O pagamento será efetuado em até 15 ( quinze ) dias após vistoria no veículo, contendo as especificações contidas neste edital, devendo a licitante vencedora apresentar a Nota Fiscal, devidamente assinada pelo Secretário responsável pelo recebimento do objeto licitado e com especificação do contrato acima mencionado.

Parágrafo Único - Sob hipótese nenhuma haverá antecipação de pagamento.

5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
		
                   Cláusula Sexta - As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE.
08.02 10 0301 0360 2,042 – Atendimento  Médico e Odontológico;
00478 4936 4490 52 00 00 00 – Equipamento e material permanente.

6 - DA VIGÊNCIA

		Cláusula Sétima - A duração do presente termo é pelo período de assinatura do Contrato até a entrega e pagamento do mesmo.

7 - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

		Cláusula Oitava - São obrigações, direitos, e responsabilidades da CONTRATADA:
I - entregar o Objeto de acordo com o especificado no processo licitatório;
II - Responder por danos à Administração ou a terceiros decorrentes de vícios ou defeitos ocultos que tornem o veículo impróprio ao uso a que é destinado, ou lhe diminuam o valor;
III - Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes do presente contrato;
IV - Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habitação e qualificação exigidas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº. 017/2017;
V - comparecer na Tesouraria do município, munida da Nota Fiscal e das Guias de Autorizações devidamente assinadas, para receber o pagamento;
VI - indicar e manter um preposto junto à administração, que será o Sr. (a) ___________;
VII - em caso de problema de funcionamento do equipamento a empresa CONTRATADA deverá cumprir com a garantia exigida no respectivo Edital. 
      
		Cláusula Nona - São obrigações, direitos, e responsabilidades da CONTRATANTE:
I - efetuar o pagamento na forma convencionada, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente assinada pela comissão de servidores responsável pelo recebimento do Objeto.
II - rejeitar o recebimento do equipamento objeto deste contrato, que não estiver consoante aos termos do edital e deste contrato;
III - conferir, através dos prepostos, as autorizações;
IV - indicar e manter Sr. (a) __________, como preposto da Administração que terão, além das atribuições legais, o encargo específico de acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato;
V - Fiscalizar a entrega dos equipamentos, aplicando as penalidades legais e contratuais cabíveis às hipóteses de descumprimento parcial e total do presente contrato;
VI - Rescindir unilateralmente o contrato quando ocorrer a inexecução total ou parcial do presente pelo CONTRATADO.

8 - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

		Cláusula Décima - Este contrato rege-se por disposições contidas nas Leis Federais nº. 8.666/93, 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98 e demais normas atinentes à matéria, quanto a sua feitura e rescisão.
		Cláusula Décima Primeira - A CONTRATADA reconhece os direitos do MUNICÍPIO no caso de rescisão administrativa, prevista no Art. 77 da Lei acima mencionada, com modificações posteriores.
		Cláusula Décima Segunda - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato a terceiros, ainda que de boa fé, salvo se com prévia autorização da CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo.
9 - DA RESCISÃO

		Cláusula Décima Terceira - O não cumprimento de quaisquer das cláusulas e condições deste contrato, bem como os preceitos e especificações dos documentos que o integram, poderá importar em sua rescisão, a juízo da Contratante, ouvida a Comissão Permanente de Licitações, prevista nos artigos 77, 78 e 79 e seus incisos, e neste caso aplicar também as sanções previstas na Lei nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993, com as modificações introduzidas pelas Leis nº. 8.883/94 e 9.648/98.

                                       10 - DAS PENALIDADES E MULTAS

		Cláusula Décima Quarta - A Contratada sujeita - se as seguintes penalidades:
I - A recusa pelo fornecedor em entregar o objeto adjudicado acarretará multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta.
II - O atraso que exceder ao prazo fixado para entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 5% (cinco cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.
III - Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 anos (cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, nos casos de:
a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) cometimento de fraude fiscal;
e) fraudar a execução do contrato;
f) falhar na execução do contrato.
IV - Para aplicação das penalidades previstas no contrato, o Município considerará, motivadamente, a gravidade de falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei 8.666/93.

11 - DO FÓRUM
			
                               Cláusula Décima Quinta - Para dirimir quaisquer dúvidas advindas deste contrato, fica eleito o Fórum da Comarca de Santo Antônio das Missões (RS).

12 - DA EFICÁCIA

			Cláusula Décima Sexta - Este contrato entra em vigor na data de sua publicação no Mural da Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões/RS.
			Inteiramente de acordo com as cláusulas e condições estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas instrumentais para um só efeito.

Santo Antônio das Missões/RS, ____de ______ de 2017.


_________________________                                       _________________________           
           CONTRATANTE					        CONTRATADA


Testemunhas:



























Anexo VI
Referente ao Edital de Licitação 022/2018
Pregão Presencial - PP
Termo de Referência por valor unitário (R$)

	Item
	Qtd
	Objeto
	V. Referência

	01
	01 unid.
	VEÍCULO TIPO FURGÃO TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA: teto alto original de fábrica, cor branca, tipo monobloco, 0 km, ano de fabricação mínimo 2018, modelo mínimo 2019, motor mínimo 2.2, com potência mínima de 127 cv, estribo lateral para facilitar o acesso interno através da porta lateral corrediça, movido a óleo diesel, câmbio manual de no mínimo 5 marchas a frente e uma a ré, ar quente e ar-condicionado para cabine do motorista original do fabricante do veículo, banco do motorista com regulagem de altura e distância, direção hidráulica, vidros elétricos das portas dianteiras, travas elétricas de todas as portas e retrovisores externos elétricos, Freios ABS, Air Bag duplo, divisória entre cabine do motorista e compartimento traseiro com janela corrediça de comunicação, capacidade volumétrica do compartimento de carga de no mínimo 10,5 m3, comprimento do compartimento de carga de no mínimo 3.000 mm, altura do compartimento de carga de no mínimo 1.800 mm, tração dianteira ou traseira, rodas de aço aro mínimo 16’ com pneus novos compatíveis, porta lateral deslizante, rádio AM/FM com antena, alto-falante e demais equipamentos obrigatórios pela Legislação vigente no País.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA ADAPTAÇÃO AR CONDICIONADO:
Instalação de extensão do ar-condicionado dianteiro acima da cabine do motorista voltada para o compartimento do paciente;
REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento interno do teto e laterais em chapas de fibra de vidro inteiriças e sem emendas na cor branca, já moldadas ao interior do veículo, isolação termo acústica de todo as laterais e teto do veículo em isopor tipo P2 de alta densidade;
REVESTIMENTO ASSOALHO:
Revestimento do assoalho do veículo em chapas de compensado naval de no mínimo 10mm de espessura, revestido em tecido emborrachado vinílico automotivo antiderrapante, com 02 mm de espessura, inteiriça e se emendas com acabamentos nas portas em perfis de alumínio.
JANELAS:
Instalação de janela na porta lateral corrediça com vidros jateados ou com adesivos brancos. Janela de comunicação na divisória entre a cabine do motorista e o compartimento do paciente.
EXAUSTOR 12 VOLTS:
Instalação de 01 exaustor de alta eficiência na lateral esquerda do veículo próximo à maca.
ILUMINACAO INTERNA:
Instalação de 04 luminárias com no mínimo 108 leds, deverá possuir duas intensidades.
POLTRONAS:
Instalação de uma poltrona com revestimento em courvin na cor verde claro, com cinto de segurança abdominal, giratória com regulagem a cada 90º, posicionada na cabeceira da maca. Instalação de 01 banco baú com capacidade para no mínimo 03 pessoas, revestidas em courvin na cor verde claro, todos individuais com cintos de segurança abdominal.
ARMARIOS:
Armário aéreo lateral esquerdo, medindo aproximadamente 1,5 m com divisórias internas portas de correr em acrílico com dispositivo que impeça a abertura das portas de forma espontânea durante o deslocamento do veículo, as bordas deverão ser arredondadas em perfil de alumínio extrusado e o armário deverá ser confeccionado em
chapas de MDF na cor branca lisa.
PAINEL ELÉTRICO:
Na lateral esquerda deverá ser instalado um painel de comando, com os interruptores e tomadas 12 v.
SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO:
Suporte para cilindro de oxigênio de 3,5 M3, com cintas tipo catracas firmemente presos a carroceria do veiculo. Vedada a fixação através de rebites.
CILINDRO DE OXIGENIO 3,5m³ (20 LTS):
Cilindro de 3m³ para oxigênio, fixado em suporte especifico para o mesmo.
EQUIPAMENTOS DE OXIGENAÇÃO:
Kit de oxigenação composto de manômetro ligado ao cilindro de oxigênio para régua de oxigenação instalada na lateral esquerda, com fluxometro, frasco aspirador e umidificador com mascara facial em silicone, régua tripla com 03 pontos.
CORRIMÃO E SUPORTE DE SORO E SANGUE:
Instalação de corrimão em alumínio polido e punhos de plástico injetado e ponteiras de fechamento arredondadas de alta resistência, instalado na parte central do teto do veiculo. Suporte de soro e sangue instalado no corrimão.
PRANCHA DE IMOBILIZACAO:
Fornecimento de prancha de imobilização para adulto. Confeccionada em polietileno com imobilizador de cabeça adulto.
MACA COM PÉS RETRÁTEIS:
Maca retrátil, estrutura em duralumínio com uniões de encaixe e componentes em polímeros, cabeceira ajustável em seis posições, alças laterais ajustáveis com fechamento automático, colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguivel, costurado eletronicamente cintos de segurança de 04 pontos com engates automotivos, sistema de segurança automático que evita quedas acidentais, sistema de ancoragem completo para instalação em
ambulâncias, garantia de 01 ano.
FAROIS DE EMBARQUE:
Instalação de farolete direcionável de embarque sob as portas traseiras, em leds.
SINALIZADOR ACUSTICO LUMINOSO:
Sinalizador visual constituído por barra sinalizadora em formato de “ASA, ARCO” ou similar, em modulo único e com lente injetada em policarbonato inteiriça, comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.100 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm, altura mínima de 70 mm e máxima de 150 mm. Barra dotada de base em alumínio construída em ABS (reforçada com perfil de alumínio extrudado) ou perfil de alumínio extrudado na cor preta. A ser fixada no teto de viatura policial. Cúpula injetada em policarbonato na cor vermelho rubi, resistente a impactos, descoloração e com tratamento UV. Sistema luminoso composto por módulos de Led’s próprios para iluminação, com potência não inferior 2W cada Led, na cor rubi. Dotado de lente colimadora difusora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade. Conjunto composto por módulos distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir visualização em ângulo de 360 graus, sem pontos cegos de luminosidade, desde que o designe do veículo permita. Cada led deverá obedecer à seguinte especificação cor predominante: vermelho, com comprimento de onda de 620 a 630 nm; Sistema luminoso composto por módulos com no mínimo 4 (quatro) led’s próprios para iluminação, com potência não inferior de 2 watt cada led, nas “Cores Rubil”, dotado de lente colimadora difusora em plástico de engenharia ou policarbonato óptico com resistência automotiva e alta visibilidade, com no mínimo de 16 (dezesseis) módulos distribuídos equitativamente por toda extensão da barra. Categoria: AlInGap; Intensidade luminosa: não inferior a 40 lm (lumens); Ângulo de emissão de luz: não inferior a 120º;B).
SINALIZADOR ACÚSTICO:
Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W @13,8 Vcc, mínimo de seis tons distintos, sistema de megafone com ajuste digital de ganho, entrada para rádio transceptor e pressão sonora de no mínimo 119,0 dB @13,8 Vcc. O driver deve ser específico para utilização em viaturas e deverá ser instalado no cofre do motor. Módulo de controle O sistema deverá ser digital microcontrolado e possuir gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo não estiver ligado, desligando automaticamente o sistema de sinalização audiovisual se necessário, evitando assim a descarga total da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor do veículo. Além disso, o conjunto deverá possuir consumo em modo de espera (stand by) inferior a 1 mA, a fim de evitar a descarga precoce da bateria e possíveis falhas na mesma. Os comandos de toda a sinalização visual e acústica deverão estar localizados em painel único, na cabine do motorista, permitindo sua operação por ambos os ocupantes da cabine, e o funcionamento independente do sistema visual e acústico, e será dotado de: Controle para quatro tipos de sinalização (patrulha, emergência, ponto de
estacionamento e emergência com sirene; Controle para três tipos de sinalização para deslocamento de trânsito (esquerda, direita e centro);  Acionamento seqüencial dos sons de sirene; função desligamento automático da sirene e alteração de desenho do sinalizado na abertura da porta do motorista, Possibilidade de desligamento de todas as funções de sinalização visual e acústica através de uma única, quatro saidas auxiliares, sendo três controlada no painel e uma acionada automática na função áudio, três entrada auxiliares para serem utilizada de acordo com a necessidade do cliente.
ILUMINAÇÃO EXTERNA:
Deverá ser instalado conjunto de sequenciais externas (08 luminárias de 108 leds de alta eficiência sendo 03 em cada lateral e duas na traseira do veículo. Sendo laterais, deverá conter 01 luminária centralizada na cor cristal e duas luminárias nas extremidades na cor rubi. Na traseira deverá conter 02 luminárias na cor rubi na extremidade superior de cada porta;
ILUMINAÇÃO ESTROBOSCÓPICA:
Deverá ser instalado um conjunto de lâmpadas estroboscópicas de no mínimo 4 leds de alta luminosidade cada, nos faróis dianteiros e lanternas traseiras;
GRAFISMO EXTERNO:
A adesivação externa será conforme padrão fornecido pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões/RS.
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
Garantia mínima de 12 (doze) meses, com assistência técnica em qualquer concessionária autorizada da marca ofertada.
	R$ - 170.000,00

	
	
	TOTAL
	R$ - 170.000,00



Santo Antônio das Missões-RS, 16 de outubro de 2017.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS
Secretaria Municipal da Fazenda

TERMO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Consoante ordem de serviço recebida e disposições legais, estabelecidas do art. 14 da Lei 8.666/93 e 60 da Lei 4.320/64, declaro:

( X ) existirem recursos orçamentários para a despesa 

(    ) não existirem recursos orçamentários para a despesa

Dotação:
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE.
08.02 10 0301 0360 2,042 – Atendimento  Médico e Odontológico;
00478 4936 4490 52 00 00 00 – Equipamento e material permanente.

Declaro ainda, que fiz a reserva orçamentária para à presente:

( X ) Compra

(    ) Serviço

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo novo, modelo ambulância, para uso das Secretarias Municipal de Saúde e Meio Ambiente, do município de Santo Antônio das Missões-RS.

Valor de Referência: R$ - 170.000,00 ( cento e setenta mil reais ).


Santo Antônio das Missões/RS, 11 de outubro de 2018.


	
________________________                                          ______________________
  Gederson Luis Ortiz Ribeiro                                             Mariane Ribeiro Simch
     Secretário da Fazenda                                                         Contadora
  CPF – 001.953.860-00                                                       CRC/RS: 76.327









PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES/RS
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2018

Tipo: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo novo, modelo ambulância, para uso das Secretarias Municipal de Saúde e Meio Ambiente, do município de Santo Antônio das Missões-RS.  ABERTURA: 26/10/2018, às 09 horas. Local: Sala de Reuniões da Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões-RS, situada na Avenida Prefeito José Nunes de Abreu, nº 6.000, em Santo Antônio das Missões (RS). Edital e demais informações na Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões/RS, sito à Av. Prefeito José Nunes de Abreu, 6000, Fone: (55) 3367-1450 – Ramal 216 ou pelo site ( www.santoantoniodasmissoes.rs.gov.br).
.

[bookmark: _GoBack]Santo Antônio das Missões-RS, 11 de outubro de 2018.


PURANCI BARCELOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal.


