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MUNICÍPIO DE BRAGA/RS

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO


RAZÃO SOCIAL:	

ENDEREÇO:	

CNPJ:	

E-MAIL: 	FONE: 	

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QTDE
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	01
	Playground com estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas de ABNT e NBR 16.071. 
O brinquedo deverá conter, no mínimo:
- 4 PLATAFORMAS: Confeccionada em madeira plástica, estruturada com no mínimo 1,06 mts x 1,06 mts com cantos em perfil dobrado para encaixe das colunas em madeira plástica de 9cmx89cm, e assoalho com tabuas de deck de no mínimo 13,6 cm na cor itaúba, cobertura em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,30 x 1,30 mt.
- 1 TOBOGÃ: Em plástico rotomoldado, com 2,60mt de comprimento x 80 cm de diâmetro, fixado a torre com painél de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado.
- 1 TUBO HORIZONTAL REDONDO: Em plástico rotomoldado medindo aproximadamente 2 mt de comprimento x 80 cm de abertura fixado na torre com painel de plástico rotomoldado com colarinho de no mínimo 10 cm.
- 1 ESCADA DE ACESSO: Em aço tubular retangular de do mínimo 30 mm x50mm com parede de 1,50mm e 2 mts de comprimento com corrimão de 1'' parede de 2 mm, com 7 degraus em madeira de itaúba, medindo aproximadamente 0,70 mt de comprimento x 0,15 mt de largura e 2 cm de espessura.
- 1 RAMPA DE CORDAS: Com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 1 1/2'' parede 2 mm com travessas de 1 1/4'' com parede de 2 mm, corda com diâmetro de no mínimo 12,00 mm com uniões em peças de nylon nas cordas para maior segurança.
- 2 ESCORREGADOR em fibra de vidro com secção de deslizamento de 2,60 mt de comprimento e 0,40 de largura.
- 1 ESCADA DE MADEIRA: 2 m de comprimento, com vários tacos de 10 cm por 4 cm, com assoalho em madeira. Nas laterais com corrimão de 1'' parede 2 mm para proteção.
- 1 PONTE POSITIVA: Com aproximadamente 1,95 mts de comprimento com estrutura em tubo de 1.1/4'', parede de 2 mm com barras verticais em tubo 3/4''. Com assoalho em madeira plástica.
FECHAMENTO (guarda-corpo) EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, medindo no mínimo 85cm de comprimento x 75cm de largura.
O brinquedo deverá ser fabricado em conformidade com as normas da associação brasileira de normas técnicas (ABNT) e NBR 16.071.
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Declaro que:
( ) Possuo Alvará válido na atividade citada;
( ) Não possuo débitos tributários;
(  ) Contrato social compatível.





_________________________________________________
Dou fé e valido as informações acima citadas.
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