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	Licenciamento Ambiental
Prefeitura Municipal de
 São Paulo das Missões
	Termo de Referência para elaboração de 
LAUDO GEOLÓGICO



1. INTRODUÇÃO
1.1 – Definição: O Laudo Geológico compreende uma série de estudos que objetivam caracterizar o meio geológico e hidrogeológico de uma determinada área, contendo informações relevantes referentes à aptidão do local para instalação de diversos empreendimentos. 

2. DETALHAMENTO DO LAUDO
2.1 – Identificação do empreendimento: 
a) Razão Social:
b) Nome Fantasia:
c) CNPJ:
d) Endereço:
e) Telefone:
f) Ramo de atividade:
g) Descrição das atividades desenvolvidas:
h) Número total de funcionários: 
i) Porte:
j) Potencial poluidor:
2.2 – Informações Gerais sobre a elaboração/projeto do Laudo Geológico:
a) Nome do responsável técnico pela elaboração/projeto do Laudo Geológico:
b) Número do Registro Profissional:
c) Anotação de Responsabilidade Técnica nº:
d) Telefone:
Observação: Em relação ao item 2.2, coloca-se a necessidade de apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento equivalente. No caso do laudo ser elaborado por mais de um profissional, preencher os campos do item 2.2 com informações de ambos e apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica de todos os profissionais responsáveis pela elaboração. A decisão pela habilitação ou não de determinado profissional para assumir as responsabilidades do laudo cabe aos conselhos profissionais. As previsões de início e fim das atividades do(s) responsável(is) técnico(s) deverão ser condizentes com o tempo utilizado para exercê-las. 

3. LAUDO GEOLÓGICO – INFORMAÇÕES TÉCNICAS
3.1 – Localização (em coordenadas UTM ou geográficas, Datum SIRGAS 2000) dos vértices da área do empreendimento.
3.2 – Descrição geológica, aspectos geotécnicos quanto à estabilidade do terreno para uso proposto e duas seções geológicas, perpendiculares entre si, especificando tipo e altura de cada camada, com marcação da altura do nível freático, quando este ocorrer.
3.3 – Descrição e avaliação hidrogeológica local, especificando as características físicas dos aquíferos e dos corpos hídricos superficiais no trecho em que se inserem na área do empreendimento (vazão, larguras média e máxima, superfície), com indicação (em planta) da planície de inundação.
3.4 – Mapeamento e identificação do uso dos pontos de coleta de água subterrânea em um raio de 500m da área proposta.
3.5 – Teste de percolação do solo (ensaios de infiltração), de acordo com a NBR 13.969/97 – Anexo A, com apresentação dos resultados de cada ensaio (tempos de infiltração e taxa de percolação em m³/m².dia), indicação da profundidade da cava e locação dos pontos em planta (indicar a localização dos ensaios em coordenadas UTM ou geográficas, Datum SIRGAS 2000). Informar a data e condições climáticas da época da realização dos testes. Os resultados devem ser interpretados sobre a possibilidade de utilização do solo/subsolo da gleba em receber efluentes líquidos domésticos. Executar, no mínimo, 5 ensaios para áreas com até 2ha; 6 ensaios para áreas entre 2ha e 3ha; para áreas acima de 3ha deverão ser acrescidos 2 ensaios para cada hectare a mais.
3.6 – Demarcação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) na área do empreendimento e no entorno.
3.7 – Posicionamento do profissional responsável pelo laudo sobre o uso da área e seus impactos para o uso proposto.

4. ASSINATURAS



__________________________________
(Profissional responsável pela elaboração do Laudo Geológico)
(Formação Acadêmica)
(Número do Registro Profissional)


DE ACORDO: 



__________________________________
(Nome da empresa contratante)
(Número do CNPJ)
(Nome do proprietário ou procurador legal)

                
Observação: Todas as folhas deste Laudo deverão estar rubricadas pelo Empreendedor e pelo Responsável Técnico do empreendimento. No item nº 4, de título ASSINATURAS, preencher os itens de cor vermelha com as informações requeridas e assinar ao final.
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ANEXO I 
Anotação de Responsabilidade Técnica do Laudo Geológico
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