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	Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES
Levantamento de Preços do Pedido de Compra


Pedido de Compra Nº: 000394/2026       Data Emissão: 08/04/2026
Secretaria: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: Aquisição de um Playground para os alunos da pré-escola, turno integral da EMEF Nossa Senhora da Saúde.
 
	  Lote   Seq      Unidade     Produto  
	Quantidade  



	  0000   001   CJ   00021608 PLAYGROUND EM MADEIRA PLÁSTICA REFORÇADA
	1,00

	  Descrição Adicional:
Playground com estrutura confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, com certificado de conformidade com as normsa da ABNT, certificado emitido por laboratório acreditado pleo Inmetro;
1. 4 plataformas medindo 1,06x1,06m com estrutura metálica, cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm com asso9alho de tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba. Altura do chão té a plataforma de 1,2m;
1. 3 cobertura superior para parquinho, em plástico retomolado, em formato de pirâmide quadrada, 1,3x1,3x0,65m em polietilebno rotomoldado, cores vuvas diversas;
1. 1 tubo curvo de 90° com diamentro interno de 75cm em polietileno rotomoldado cor colorido;
1. 2 flange (painel) com medida externa de 94x102cm com furo central de 75cm em polietileno rotomoldado em cores colorido;
1. 1 escada com 6 degraus em polietileno dimensão aproximada de 165cm de comp x 60cm de largura em polietileno rotomoldado, parede dupla em cores coloridas;
1. corrimão em aço tubular galvanizado e pintura eletrostática com diametro de 25,4mm e espessura de 1,95mm;
1. 1 descida de bombeiro cano para descida com estrutura em aço tubular, 2 polegadas com 2mm de espessura;
1. 1 rampa de escalada com estrutura confeccionada em metalão 40x60cm, chapa 16, com laterais de proteção em tubo 7/8 nma chapa 18;
1. Rampa em madeira plástica ecológica, e fixada a ela, 06 tacos em madeira plástica, para apoio dos pés e das mãos, medidndo 80cm de largura x 220cm de comprimento;
1. partes metálicas coms alda mig com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática á pó epóxi em forno de alta temperatura;
1. 1 rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado, parede dupla medindo 160xm x 60cm com 6 degraus;
1. tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 90°, medindo 3m de comprimento e 75cm de diametro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,06x0,98m com todos os parafusos de fixação escondidos por tampa em plásticos injetdasos e seção de saída em polietileno rotomoldado, parede dupla fizada ao solo;
1. 1 escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,7m de conprimento e 0,5m de largura externa, sendo a largura interna de no mínimo 0,40m com abas de no mínimo 15cm interns e desaceleração de no munimo 50cm com avabamenrto arredondado no final da pista;
1. 1 escorregador vurvo em plastico rotomodulado medindo no mpínimo 250cmx59cm, seção de deslizamento míninmo de 2,5x48cm de largura, com portal de segurança em plástico rotomuldado;
 

	  Marca Modelo:   _________________   Preço Unitário:   R$ __________   Preço Total:   R$ ___________  



	  0000   002   CJ   00021614 PLAYGROUND JET BOMBEIRO
	1,00

	  Descrição Adicional:
Brinquedo compacto com 8 itens,
    - Estrutura de tubos de 2" 2mm com 1 bancada à 1,6m de altura do chão onde são acoplados os seguintes brinquedos:
1. 2 escorregadores em chapa moldada medidno 3m de coprimento e 48cm de largura, cada uma;
1. 1 rampa de rapel com estrutuira de tubos e madeiras de lei com tacos  e pega mão para acesso;
1. 1 escada em tubo industrial de 1" 1/2 e degraus em tubos de 1"  2mm com corrimão em tubos de 1" 1,5mm;
1. 1 escada reta;
1. 1 descida de bombeiro em tubo de 2"
1. 1 gancorra em tubos de 1" 1/4 1,5mm, medindo 2m de comprimento com pega mão em tubos de 1" 1,5mm e assentos em madeira de lei
A pintura deverá ser em esmalte sintético, em cores coloridas e vibrantes
Àrea tortal de montagem será de 4,5x6m

	  Marca Modelo:   _________________   Preço Unitário:   R$ __________   Preço Total:   R$ ___________  


 
Validade da Proposta:              Total Avaliado: _______________
Prazo Pagamento: 
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CNPJ:
Endereço:
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E-Mail:
Data Proposta:


 
 
______________________________
Responsável
image.png
O




