
	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011-2025
[bookmark: _GoBack]Município de Santo Antônio das Missões-RS
PREGÃO ELETRÔNICO 011-2025.

DEFINIÇÃO DO OBJETO 
 
Registro de Preço para futuras contratações por Horas de Manutenção Predial , para Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões-RS. 

JUSTIFICATIVA
 
1. Em justificativa, expõe – se a necessidade de tais serviços, para manter as necessidades futuras, na manutenção e conservação Prédios e Espaços Públicos, visando sempre o planejamento e a economicidade.

DO OBJETO:

             Prestação de serviços de MANUTEÇÃO PREDIAL, conforme descritivo abaixo relacionados.  
	Item
	Qtd Máx
	Objeto
	V. Unit.
	V. Total

	01
	 1.000 hora
	Serviços de instalações hidrossanitárias e pluviais.
	R$ - 76,68
	R$ - 76.680,00

	02
	1.500
 hora
	Serviços de instalações Elétricas.
	R$ - 76,68
	R$ - 115.020,00

	03
	1.500
	Serviços de instalações na estrutura predial.
	R$ - 76,68
	R$ - 115.020,00



1.1  Manutenção Corretiva e Preventiva: A manutenção corretiva e/ou preventiva, consiste na prestação de serviços, sob demanda, nos sistemas integrados às instalações prediais da Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões-RS.

Serviços a serem realizados nas instalações hidráulicas, hidrossanitárias e pluviais:

a) Corrigir vazamentos e outras anormalidades nos encanamentos da rede de água e esgoto, conexões, registros (internos e externos), torneiras (internas e externas), pias, vasos sanitários, caixas sifonadas, substituindo-os, caso necessário; 

b) Corrigir a regulagem de válvulas e caixas de descarga (internas e externas), válvulas de mictórios, registros, engates, sifões, caixas sifonadas e outros dispositivos, substituindo-os, caso necessário; 

c) Reparar metais e louças dossanitários, corrigindo ou substituindo o que estiver danificado; 

d) Reparar caixas de esgoto, caixas de inspeção, drenos, galerias de água pluvial, procedendo à limpeza e eliminando quaisquer irregularidades;

e) Corrigir anormalidades nas redes pluviais e redes de drenagem de sistemas de refrigeração, reparando quaisquer vazamentos encontrados, com ou sem substituição de encanamentos, calhas, bacias, conexões, suportes etc.; 

f) Corrigir anormalidades nos encanamentos ou conexões de ramal de abastecimentode água, consertando ou substituindo registros, válvulas retentoras, torneiras, boias e outros dispositivos hidráulicos danificados;

g) Corrigir falhas nos sistemas de distribuição de água, incluindo a manutenção de encanamentos, conexões, registros, flanges, respiros e outros dispositivos hidráulicos, reparando ou substituindo aqueles que estiverem danificados; 

h) Realizar manutenção nos reservatórios de água potável, corrigindo as irregularidades encontradas; 

i) Realizar desentupimentos de redes de esgoto prediais, pias, vasos sanitários, caixas sifonadas, ralos e caixas de inspeção etc.;

j) Executar todas as demais rotinas de manutenção, de acordo com as especificações técnicas dos equipamentos hidrossanitários e normas vigentes.

Serviços a serem realizados nas instalações elétricas:

a) Corrigir falhas nos quadros de distribuição, incluindo a distribuição de disjuntores, balanceamento de fases, substituição de dispositivos elétricos e disjuntores, sempre que houver necessidade;

b) Corrigir falhas no sistema de iluminação e das tomadas em geral, tanto nas instalações internas quanto externas, incluindo o conserto ou a substituição de condutores, interruptores, lâmpadas, reatores, starts e tomadas, sejam externas ou de embutir, simples ou tripolar, com ou sem aterramento; 

c) Corrigir falhas na rede embutida ou aparente, de baixa tensão, incluindo quadros de distribuição, disjuntores, condutores, canaletas, calhas, receptáculos, interruptores, equipamentos, instalações etc., substituindo os itens necessários; 

d) Corrigir falhas em tomadas especiais destinadas ao uso de equipamentos diversos, como microcomputadores, máquinas reprográficas, condicionadores de ar, etc., substituindo os itens necessários; 

e) Reparar ou substituir dispositivos elétricos e eletrônicos, tais como: reatores, fotocélulas, contentores, torneira elétrica, relês, minuterias, chaves de baixa tensão, fusíveis, cigarras etc.; 

f) Realizar a manutenção ou substituição de luminárias, quando a sua operação for insuficiente ou provocar frequentes queimas de lâmpadas; 

g) Realizar reaperto dos parafusos de sustentação das luminárias, lâmpadas, contatos dos reatores, base dos soquetes, disjuntores etc.; 

h) Realizar a medição dos circuitos para verificar o estado da fiação, corrigindo ou substituindo aqueles que apresentarem descontinuidade, rupturas ou defeitos que afetem o nível de tensão de tomadas, lâmpadas, equipamentos, ramais telefônicos, etc.; 

i) Realizar a manutenção corretiva no sistema de alarme, substituindo sensores, cabeamento e itens necessários à correção de quaisquer irregularidades encontradas, de modo a manter seu bom funcionamento; 

j) Ativar, instalar e mudar a posição de pontos elétricos; 

k) Executar todas as demais rotinas de manutenção elétrica de acordo com as especificações técnicas e normas vigentes.  

l) Instalar, reparar e/ou modificar extensões telefônicas nos pontos fixos distribuídos nas dependências internas de Prédios Públicos.

m) Instalar, reparar e revisar as luminárias de emergência do (s) prédio (s) Públicos, mantendo o sistema eficiente para atuação na situações exigidas;


Serviços a serem executados na estrutura predial:

a) Corrigir falhas emtelhados e suas estruturas, checando a proteção dos rufos, capacidade de escoamento e pontos de interferência, de forma a identificar anomalias; 

b) Realizar eventuais correções em revestimentos de paredes, tetos e pisos (pintura, azulejos, cerâmicas, granito, rejuntamentos, rodapés, fixações, proteções e calafetação de juntas);

c) Realizar eventuais correções nos revestimentos internos e externos, eliminando a existência de trincas, descolamentos, manchas e infiltrações; 

d) Corrigir falhas em forros internos e recuperar os pontos defeituosos, utilizando os mesmos materiais anteriormente empregados, de forma a manter o nivelamento e a pintura na mesma cor já existente; 

e) Realizar regulagem, alinhamento, ajustes de pressão, lubrificações de portas e janelas, consertos ou, se necessário, substituição de fechaduras, travas, dobradiças, molas hidráulicas, cordoalhas, prendedores, puxadores, trincos, incluindo serviços de plaina; 

f) Realizar pintura de caixas de incêndio, quadros de distribuição elétricos e telefônicos, corrigindo o que for necessário; 

g) Corrigir falhas em calçadas, pátios, revestimentos de pisos, acessos, cercas, gradis, corrimãos, alambrados, muros e portões;

h) Realizar serviços de capina e remoção de ervas daninhas da calçada, bem como podas de galhos da área externa dos Prédios e Espaços Públicos;

i) Corrigir falhas na estabilidade dos muros e fixação dos gradis, regularizando os pontos instáveis; 

j) Realizar pequenas correções em paredes, eliminando quebras, trincas, fissuras, desgastes, além de pinturas; 

k) Realizar correções, eliminando infiltrações ou vazamentos em lajes impermeabilizadas e marquises e, se necessário, proceder à remoção da vedação existente e realizar nova impermeabilização e proteção mecânica; 

l) Executar revisão geral de janelas, portas, portões, corrigindo as falhas encontradas ou substituindo partes, quando necessário; 
m) Executar a inspeção geral nas esquadrias, realizando lixamentos, soldas, pinturas, vedações, regulagens nas fixações e remoção de partes enferrujadas, se necessário; 

n) Realizar a limpeza das calhas pluviais, substituição de telhas, chapins, rufos, prevenindo e reparando infiltrações nos telhados;

o) Efetuar a limpeza geral de telhados, marquises, lajes, sistemas de condução e escoamento de águas pluviais; 

p) Realizar limpeza e eventuais reparos nas calhas de escoamento de água, da cobertura de acrílico e do telhado dos Prédios Públicos.

q) Realizar a limpeza da cobertura de acrílico do corredor lateral de acesso à Prédios Públicos.

r) Executar serviços de carpintaria, incluindo lixamento, impermeabilização, pintura, reaperto de parafusos, instalação ou substituição de peças como puxadores e fechaduras, com vistas a corrigir ou reparar portas, janelas e montagens de móveis em geral; 

s) Realizar reparos, montagem e desmontagem de divisórias (com ou sem vidro); 

t) Realizar instalação de extintores de incêndio, telas de proteção, quadros, murais, acessórios de banheiro e copa, suportes, entre outros dispositivos que necessitem equipamentos e ferramentas para providenciar sua fixação na parede,etc. 
PERIODO DE EXECUÇÃO

O termo inicial de vigência será o de sua assinatura e o final ocorrerá em até 12 ( meses ), podendo o mesmo ser prorrogado por igual período.

ESPECIFICAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES:

- A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis ao serviço, bem como as normas de segurança do trabalho.
- A vencedora deverá executar os serviços observando fielmente o projeto básico, Anexo I, inclusive em relação à qualidade dos materiais e ao cronograma de execução, e os termos da sua proposta.
-  A vencedora deverá manter, durante toda a execução contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive quanto às contribuições para o FGTS e INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço, devendo apresentar mensalmente à Administração os comprovantes de pagamentos dos encargos trabalhistas e previdenciários.
-  Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da Contratada. 
- Garantir a assiduidade e pontualidade na execução do serviço de limpeza e instalações. 
-  Prestação dos serviços conforme horários fixados pela Administração.
-  Disponibilizar para cada funcionário todos os EPIs obrigatórios para o desempenho das atividades.
- Os serviços deverão ser realizados conforme local determinado pela administração.
-  Prova de no mínimo 01 ( um ) funcionários devidamente habilitados no ramo de atividade ora licitado;
-  Disponibilizar de no mínimo 01 ( uma ) unidade móvel;

DO PAGAMENTO:
- O pagamento será efetuado à contratada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, em até o 5º dial útil de cada mês subsequente .
- Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
- A Nota Fiscal deverá ser emitida em moeda corrente do país. 
- O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
- O ISSQN se devido será recolhido, na forma da Legislação. 
- Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
- O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal (is), somente à licitante vencedora, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- Fornecer os Serviços licitados, bem como especificados no objeto deste Edital e seus anexos;
 - O licitante vencedor deverá responsabilizar-se pela entrega dos serviços no prazo de até 05 ( cinco ) dias, após a emissão da Autorização de Fornecimento,.

–  A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões, até 25% do valor inicial atualizado do contrato.

 –  A Contratada assumirá integral a responsabilidade pela qualidade dos objetos, assim como pelo cumprimento da obrigações constantes deste processo de licitação.

 –  Não serão permitida a subcontratação do todo, nem de parte do objeto do presente contrato.

 –  Obedecer rigorosamente á programação de entrega dos Serviços, no prazo estipulado.

PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- O pagamento será efetuado à contratada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, em até o 5º dial útil de cada mês subsequente .
- Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
- A Nota Fiscal deverá ser emitida em moeda corrente do país. 
- O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
- O ISSQN se devido será recolhido, na forma da Legislação. 
- Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
- O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal (is), somente à licitante vencedora, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

- Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

- Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
	a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
	b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 
	c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
	d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
	e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 ( quinze ) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
	f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
	g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
	h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

-  As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
- Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.


Santo Antônio das Missões-RS, 30 de janeiro de 2025.


____________________________________
JONER PEREIRA
Setor de Licitações
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