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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92-2025
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO
A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais hidráulicos e sanitários, conforme descrição abaixo, para a Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio das Missões/RS, com o objetivo de atender à demanda de manutenção e adequação das instalações das unidades de saúde do município.
JUSTIFICATIVA
A aquisição dos materiais é necessária para atender à necessidade de manutenção e reforma das instalações hidráulicas e sanitárias das unidades de saúde, como postos de saúde, centros de saúde e hospitais, de forma a garantir o bom funcionamento dos serviços e proporcionar um ambiente adequado para os servidores e usuários do SUS.
A opção pela modalidade de registro de preços visa garantir flexibilidade, otimizando o processo de compras ao longo de um período determinado, conforme a demanda das unidades, sem a necessidade de realizar licitações constantes.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Os materiais a serem adquiridos devem atender às seguintes especificações mínimas, conforme descrição dos itens:
Lavatório suspenso		
Material: Cerâmica de alta resistência, modelo adequado para uso em ambientes públicos.
Dimensões: Conforme padrão do mercado, com capacidade para uso intenso.
Lavatório com coluna		
Material: Cerâmica de alta resistência, com base de apoio para fixação.
Dimensões: Adequadas para instalação em espaços reduzidos e com alto fluxo de usuários.
Caixa de descarga elevada	
Material: Cerâmica ou plástico de alta resistência, com mecanismo de acionamento eficiente e econômico.
Características: Descarte eficiente da água, com capacidade mínima de 6 litros.
Caixa de descarga acoplada	
Material: Cerâmica ou plástico resistente, com mecanismo de acionamento de descarga eficiente.
Características: Modelo com botão de acionamento e capacidade de 6 litros.
Anel de vedação para vaso sanitário	
Material: Borracha de alta resistência e flexibilidade.
Tamanho: Adequado para vedação de vasos sanitários padrão.
Registro esfera metal ¾		
Material: Metal resistente à corrosão.
Tamanho: 3/4”, com mecanismo de acionamento fácil e seguro.
Registro válvula de esfera passagem plena ¾	
Material: Metal de alta resistência.
Características: Passagem plena para controle eficiente do fluxo de água.
Registro de pressão ¾			
Material: Metal resistente à pressão, adequado para controle da pressão de água.
Registro de gaveta rotativo ¾		
Material: Metal resistente, com sistema rotativo de fácil manuseio.
Válvula de retenção soldável 25mm	
Material: Aço inox ou outro material adequado para evitar refluxo de água.
Cola para PVC bisnaga de 75g		
Tipo: Cola para união de conexões e tubos PVC.
Embalagem: Bisnaga com 75g.
Adesivo silicone transparente 280g	
Tipo: Silicone para vedação de juntas e conexões em ambientes úmidos.
Embalagem: 280g.
Ralo sifonado 100x100x50mm		
Material: Plástico ou inox de alta durabilidade.
Características: Sistema de sifonagem para evitar odores.
Fita veda-rosca 18mmx25m		
Material: Teflon ou similar, para vedação de roscas de conexões hidráulicas.
Engate flexível para água 1/2x60cm	
Material: Aço inox ou outro material resistente à corrosão.
Tamanho: 1/2x60cm.
Torneira de bancada para lavatório		
Material: Metal cromado ou inox de alta durabilidade.
Características: Controle de temperatura e volume de água
[bookmark: _Hlk202523709]Torneira elétrica 3 temperaturas		
Material: Termoplástico, elastômetro, liga de cobre, ferro, zinco, prata, níquel, cromo, alumínio, estanho.
Características: 3 temperaturas (fria, morna e quente), 5500W, bica alta e móvel com arejador articulável.
Pia inox		
Material: Inox.
Características: 120x53 cm, com uma cuba de inox
QUANTITATIVO ESTIMADO
O quantitativo estimado dos materiais está definido com base nas necessidades das unidades de saúde, considerando o histórico de consumo e a previsão de manutenção das instalações. O quantitativo exato será ajustado durante a vigência da ata de registro de preços, de acordo com a demanda. Abaixo tabela escritiva de valores e quantidades

	Item
	Material/descrição
	Valor unit.
	Min.
	Max

	01
	Lavatório suspenso
	130,05
	01
	20

	02
	Lavatório com coluna
	210,20
	01
	20

	03
	Caixa de descarga elevada
	59,24
	01
	20

	04
	Caixa de descarga acoplada
	218,16
	01
	20

	05
	Anel de vedação para vaso sanitário
	13,27
	01
	20

	06
	Registro esfera metal 3/4
	35,02
	01
	20

	07
	Registro válvula de esfera passagem plena 3/4
	43,26
	01
	20

	08
	Registro de pressão 3/4
	43,38
	01
	20

	09
	Registro de gaveta rotativo 3/4
	42,90
	01
	20

	10
	Válvula de retenção soldável 25mm
	38,47
	01
	20

	11
	Cola para PVC bisnaga de 75g
	9,59
	01
	200

	12
	Adesivo silicone transparete 280g
	25,61
	01
	100

	13
	Ralo sifonado 100x100x50mm
	32,60
	01
	40

	14
	Fita veda rosa 18mmx25m
	11,41
	01
	300

	15
	Engate flexível para água 1/2x60cm 
	15,89
	01
	200

	16
	Torneira de bancada para lavatório
	25,67
	01
	100

	17
	Torneira elétrica 3 temperaturas
	153,20
	01
	10

	18
	Pia inox
	207,00
	01
	10


PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de entrega dos materiais será definido conforme a negociação com o fornecedor, e os materiais deverão ser entregues em até 30 dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de fornecimento, podendo ser ajustado conforme a urgência de reposição ou reparo.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será realizado conforme a entrega e aferição da qualidade dos materiais, mediante nota fiscal e atestado de recebimento. O pagamento poderá ser feito em até 30 dias após a entrega, conforme estabelecido no contrato, respeitando os prazos orçamentários da Secretaria Municipal de Saúde.
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E ENTREGA
O fornecedor deverá garantir a entrega dos materiais de acordo com as especificações técnicas e no prazo acordado.
Os materiais devem ser entregues no endereço da Secretaria Municipal de Saúde ou nas unidades de saúde do município, conforme necessário.
O fornecedor é responsável pela entrega dos materiais em perfeitas condições de uso e qualidade.
OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
O fornecedor deverá:
Garantir a entrega dos materiais conforme as especificações e no prazo estabelecido.
Fornecer certificados de qualidade, quando aplicável, e comprovar a conformidade com as normas técnicas exigidas.
Prestar assistência técnica, caso necessário, durante o período de garantia dos produtos.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS E LEGAIS
A licitação será regida pela Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), além de outras normas pertinentes, como as normas técnicas da ABNT para materiais hidráulicos e sanitários, e regulamentações específicas de segurança e qualidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este Termo de Referência tem por objetivo fornecer uma descrição clara e precisa sobre os materiais a serem adquiridos, estabelecendo as condições necessárias para garantir a adequada execução do contrato e a perfeita entrega dos materiais. A escolha da modalidade de registro de preços visa maior flexibilidade e eficiência para a Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio das Missões/RS, permitindo a aquisição conforme a demanda de reposição dos itens necessários às suas unidades de saúde.
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Lauro Barros Boccacio
Secretário de Saúde
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