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PREGÃO ELETRÔNICO 47-2026

Estudo Técnico Preliminar para Registro de Preços
1. Identificação da Necessidade
Este estudo técnico preliminar tem como objetivo subsidiar a aquisição, por meio do sistema de registro de preços para futuras aquisições de Baterias Novas. As aquisições visa suprir as necessidades que vierem se apresentar nos veículos da frota da Prefeitura de Santo Antônio das Missões-RS, garantindo uma ampla concorrência na escolha do melhor preço.
2. Definição do Objeto
O presente estudo tem como objetivo a aquisição de BATERIAS NOVAS, conforme abaixo descritos:
	ITEM
	DESCRIÇÃO DO BEM
	UNID.
	QTD MÁXIMA

	01
	Bateria Nova automotiva 12V 60 AH.
· - Tensão Nominal: 12 Volts
· Capacidade (C20): 60 Ah
· Corrente de Partida (CCA a -18ºC): Mínima de 460A
· Reserva de Capacidade (RC): Mínima 90minutos
· Peso médio: Entre 14kg e 16kg
· Polaridade: Com polo positivo na Direita (D) ou Esquerda (E)
· Dimensões: 246mm × 175mm × 175mm ou 246mm × 175mm × 190mm (Comprimento x Largura x Altura)
Quantidade: Máximo 20unidades
Garantia Mínima de 12 meses.
Selo do INMETRO
- Com entrega do casco da bateria usada.
	unid
	20 unid

	02
	Bateria Nova automotiva 12V 95 AH.
· Tensão Nominal: 12Volts
· Capacidade Nominal (C20): 95Ah
· Corrente de Partida a Frio (CCA): Mínima 700A
· Reserva de Capacidade (RC): Mínima 170 minutos
· Peso: Entre 22kg a 25kg
· Polaridade: Polo positivo na direita (D) ou esquerda (E)
· Dimensões: 356mm × 172mm × 190mm (Comprimento × Largura × Altura)
· Quantidade: Máximo 08unidades
Garantia Mínima de 12 meses.
Selo do INMETRO
- Com entrega do casco da bateria usada.
	unid
	08

	03
	Bateria Nova automotiva 12V  100 AH.
· Tensão Nominal: 12Volts
· Capacidade Nominal (C20): 100Ah
· Corrente de Partida a Frio (CCA): Mínima 700A
· Reserva de Capacidade (RC): Mínima 150minutos
· Peso: Entre 24kg a 26kg
· Polaridade: Polo positivo na direita (D) ou esquerda (E)
· Dimensões: 330mm × 172mm × 244mm (Comprimento × Largura × Altura)
· Quantidade: Máximo 30unidades 
Garantia Mínima de 12 meses.
Selo do INMETRO
- Com entrega do casco da bateria usada.
	unid
	30

	04
	Bateria Nova automotiva 12V 150 AH.
· [bookmark: _GoBack]Tensão Nominal: 12 Volts
· Capacidade Nominal (C20): 150Ah
· Corrente de Partida a Frio (CCA): Mínima 900A
· Reserva de Capacidade: Mínima 230 minutos
· Dimensões: 512mm × 211mm × 233mm (Comprimento x Largura x Altura)
· Peso: Entre 40kg e 42kg
· Polaridade: Polo Positivo Direito
· Quantidade: Máximo 15unidades
Garantia Mínima de 12 meses.
Selo do INMETRO
- Com entrega do casco da bateria usada.
	unid
	15


3. Justificativa
Atender futuras necessidades que vierem se apresentarem para a Administração pública no consumo diário, assim como em eventuais reparos na frota rodoviária que se apresentarem necessárias as mesmas.
4. Diagnóstico da Situação Atual
Atualmente, os equipamentos utilizados estão em um estado avançado de uso, ( danificados ou insuficientes para atender às demandas ). 
5. Estudos Preliminares
5.1 Pesquisa de Mercado: 
Realizou-se consulta a fornecedores e pesquisa da Internet ( BANCO DE PREÇOS ):
Preços médios praticados no mercado;
Conformidade dos itens com as normas técnicas aplicáveis.

5.2 Adequabilidade ao Sistema de Registro de Preços: 
O registro de preços é adequado, pois:
Há previsão de aquisição parcelada;
Permite maior flexibilidade na gestão de estoque;
Garante economicidade ao consolidar as demandas das escolas.
5.3 Análise de Sustentabilidade: 
A análise de sustentabilidade dos Utensílios , pois a  avaliação de diversos aspectos, incluindo a eficiência de tamanho, a durabilidade, a reciclabilidade e o impacto ambiental durante o ciclo de vida do produto.
6. Da garantia dos Equipamento
Os itens deveram apresentar garantia de no mínimo 12 meses 
7. Riscos Envolvidos
Risco de descontinuidade: Possibilidade de desabastecimento devido à falta de fornecedores.
Risco de qualidade inferior: Fornecimento de itens que não atendam aos padrões especificados.
Risco de atraso na entrega: Necessidade de um planejamento eficaz para mitigar atrasos.
8. Impacto Orçamentário
A estimativa do impacto orçamentário será baseada na pesquisa de mercado, utilizando valores médios e considerando uma margem de contingência. O registro de preços permitirá maior previsibilidade nos gastos e controle financeiro.
9. Conclusão
A contratação pelo sistema de registro de preços é recomendada, pois oferece maior flexibilidade, economicidade e controle no atendimento às demandas previstas. Serão observados os princípios da Lei 14.133/2021, garantindo um processo licitatório eficiente e transparente.
Santo Antônio das Missões, 13 de julho de 2026.
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CESAR ONEIDE ARAÚJO BARCELOS
CONTROLE DE FROTA.

image1.png





