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PEDIDO DE COMPRA: 000068 / 2026 EMISSÃO: 17/08/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL E MEIO AMBIENTE


Objetivo: PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAGEM, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS D'AGUA SUBMERSAS DOS POÇOS ARTESIANOS, BEM COMO PARA FORNECIMENTO DE BOMBAS D'AGUA NOVAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES.
Justificativa: A CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA EM RAZÃO DA CONSTANTE DEMANDA POR MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, HOJE POSSUÍMOS EM TORNO DE 45 COMUNIDADES ABASTECIDAS POR POÇOS ARTESIANOS, ONDE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE FORNECE ASSISTÊNCIA. DESSA FORMA, A CONTRATAÇÃO CONJUNTA DE SERVIÇOS DE REBOBINAGEM E DO FORNECIMENTO DE BOMBAS NOVAS PERMITIRÁ MAIOR AGILIDADE NA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS, REDUZINDO O TEMPO DE INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E EVITANDO PREJUÍZO AS PROPRIEDADES RURAIS.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente necessita contratar empresa especializada para prestação de serviços de rebobinagem e manutenção de motores de bombas d'água submersas, bem como para o fornecimento de bombas d'água novas, visando atender as constantes demandas de manutenção dos sistemas de abastecimento de água das comunidades rurais. A contratação é indispensável para garantir a continuidade do fornecimento de água potável, evitando interrupções prolongadas em decorrência de falhas mecânicas ou elétricas dos equipamentos.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação está alinhada ao planejamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, atendendo às ações permanentes de manutenção das redes de abastecimento de água do interior do município, garantindo a continuidade dos serviços públicos essenciais e a melhoria da qualidade de vida da população rural.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A empresa vencedora deverá estar localizada em um raio máximo de 100 (cem) quilômetros do Município de Santo Antônio das Missões e prestar atendimento no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação do serviço pela prefeitura municipal, considerando a necessidade de rápida retirada, manutenção e devolução dos equipamentos, reduzindo o tempo em que as comunidades permanecem sem abastecimento de água.

SERVIÇOS DE REBINAGEM DE MOTORES ELÉTRICOS DE BOMBAS SUBMERSAS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:


Rebobinagem motor bomba submersa 4" 2,0 HP monofásica 220v Rebobinagem motor bomba submersa 4" 2,0 HP trifásica 380v Rebobinagem motor bomba submersa 4" 3,0 HP monofásica 220v Rebobinagem motor bomba submersa 4" 3,0HP trifásica 380v Rebobinagem motor bomba submersa 4" 4,0HP monofásica 220v Rebobinagem motor bomba submersa 4" 4,0HP trifásica 380v Rebobinagem motor bomba submersa 4" 5,0HP monofásica 220v Rebobinagem motor bomba submersa 4" 5,0HP trifásica 380v Rebobinagem motor bomba submersa 6" 5,0HP monofásica 220v Rebobinagem motor bomba submersa 6" 5,0HP trifásica 380v Rebobinagem motor bomba submersa 6" 7,0HP monofásica 220v Rebobinagem motor bomba submersa 6" 7,0HP trifásica 380v

Os serviços deverão possuir garantia, utilizar materiais de qualidade e ser executados por profissionais qualificados.




BOMBAS NOVAS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
Bomba nova submersa 4" 2,0 HP 14 estágios monofásica 220v Bomba nova submersa 4" 3,0 HP 21 estágios monofásica 220v Bomba nova submersa 4" 3,0 HP 15 estágios monofásica 220v Bomba nova submersa 4" 4,0 HP 28 estágios monofásica 220v Bomba nova submersa 4" 5,0 HP 25 estágios trifásica 380v
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* Caracteristicas da bomba novas: Bomba submersa de fabricação nacional, conjunto eixo e rotores fechados de aço inox, acoplamento norma NEMA, motor rebobinável, refrigerado a agua, mancais modelo radial deslizante com buchas de grafite.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
SERVIÇOS DE REBINAGEM DE MOTORES ELÉTRICOS DE BOMBAS SUBMERSAS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
Rebobinagem motor bomba submersa 4" 2,0 HP monofásica 220v	 - MINIMO: 1 UN E MÁXIMO 15 UNI Rebobinagem motor bomba submersa 4" 2,0 HP trifásica 380v	- MINIMO: 1 UN E MÁXIMO 15 UNI Rebobinagem motor bomba submersa 4" 3,0 HP monofásica 220v	 - MINIMO: 1 UN E MÁXIMO 15 UNI Rebobinagem motor bomba submersa 4" 3,0HP trifásica 380v	- MINIMO: 1 UN E MÁXIMO 15 UNI Rebobinagem motor bomba submersa 4" 4,0HP monofásica 220v	 - MINIMO: 1 UN E MÁXIMO 15 UNI Rebobinagem motor bomba submersa 4" 4,0HP trifásica 380v	- MINIMO: 1 UN E MÁXIMO 15 UNI Rebobinagem motor bomba submersa 4" 5,0HP monofásica 220v	- MINIMO: 1 UN E MÁXIMO 15 UNI Rebobinagem motor bomba submersa 4" 5,0HP trifásica 380v	- MINIMO: 1 UN E MÁXIMO 15 UNI Rebobinagem motor bomba submersa 6" 5,0HP monofásica 220v	 - MINIMO: 1 UN E MÁXIMO 15 UNI Rebobinagem motor bomba submersa 6" 5,0HP trifásica 380v	- MINIMO: 1 UN E MÁXIMO 15 UNI Rebobinagem motor bomba submersa 6" 7,0HP monofásica 220v	 - MINIMO: 1 UN E MÁXIMO 15 UNI Rebobinagem motor bomba submersa 6" 7,0HP trifásica 380v	- MINIMO: 1 UN E MÁXIMO 15 UNI
BOMBAS NOVAS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
Bomba nova submersa 4" 2,0 HP 14 estágios monofásica 220v	- MINIMO: 1 UN E MÁXIMO15 UNI Bomba nova submersa 4" 3,0 HP 21 estágios monofásica 220v	- MINIMO: 1 UN E MÁXIMO 15 UNI Bomba nova submersa 4" 3,0 HP 15 estágios monofásica 220v	- MINIMO: 1 UN E MÁXIMO 15 UNI Bomba nova submersa 4" 4,0 HP 28 estágios monofásica 220v	- MINIMO: 1 UN E MÁXIMO 15 UNI Bomba nova submersa 4" 5,0 HP 25 estágios trifásica 380v	- MINIMO: 1 UN E MÁXIMO 15 UNI

* Caracteristicas da bomba novas: Bomba submersa de fabricação nacional, conjunto eixo e rotores fechados de aço inox, acoplamento norma NEMA, motor rebobinável, refrigerado a agua, mancais modelo radial deslizante com buchas de grafite.


ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO
FOI PESQUISADO 3 ORÇAMENTOS DE EMPRESAS QUE TRABALHAM COM REBOBINAGEM E BOMBAS NOVAS.
ITEM                   ORÇ 1	ORÇ 2	ORÇ 3	MÉDIA
	Rebobinagem motor bomba submersa 4" 2,0 HP monofásica 220v
	

R$2.184,00
	

R$2.239,00
	

R$2.880,97
	

R$2.434,65

	Rebobinagem motor bomba submersa 4" 2,0 HP trifásica 380v
	
R$ 1.750,00
	
R$1.805,00
	
R$2.512,10
	
R$2.022,36

	Rebobinagem motor bomba submersa 4" 3,0 HP monofásica 220v
	

R$2.346,00
	

R$2.401,00
	

R$3.124,55
	

R$2623,85

	Rebobinagem motor bomba
	

R$2097,00
	

R$2152,00
	

R$3.357,28
	
R$2.535,42



Usuário/Matricula: VAGNER MACHADO DA SILVA/5080 - Sistema de Compras - Abase Sistemas e Soluções LTDA
Página 1 de 6

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES	Impressão: 18/08/2026
COMPRAS	Hora: 08:29:10
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

	submersa 4"
	
	
	
	
	

	3,0HP
	
	
	
	
	

	trifásica 380v
	
	
	
	
	

	Rebobinagem
	
	
	
	
	

	motor bomba
submersa 4"
	R$2.542,00
	R$2597,00
	R$3509,91
	R$2882,97
	

	4,0HP
	
	
	
	
	

	monofásica 220v
	
	
	
	
	

	Rebobinagem
	
	
	
	
	

	motor bomba
submersa 4"
	R$2240,00
	R$ 2295,00
	R$3448,48
	R$2661,16
	

	4,0HP trifásica
	
	
	
	
	

	380v
	
	
	
	
	

	Rebobinagem
	
	
	
	
	

	motor bomba
submersa 4"
	R$2645,00
	R$2700,00
	R$4729,37
	R$3358,12
	

	5,0HP
	
	
	
	
	

	monofásica 220v
	
	
	
	
	

	Rebobinagem
	
	
	
	
	

	motor bomba
submersa 4"
	R$2509,00
	R$2564,00
	R$4147,66
	R$3073,55
	

	5,0HP trifásica
	
	
	
	
	

	380v
	
	
	
	
	

	Rebobinagem
	
	
	
	
	

	motor bomba
submersa 6"
	R$2793,00
	R$2848,00
	R$4729,37
	R$3456,79
	

	5,0HP
	
	
	
	
	

	monofásica 220v
	
	
	
	
	

	Rebobinagem
	
	
	
	
	

	motor bomba
submersa 6"
	R$2637,00
	R$2692,00
	R$4147,66
	R$3158,88
	

	5,0HP trifásica
	
	
	
	
	

	380v
	
	
	
	
	

	Rebobinagem
	
	
	
	
	

	motor bomba
submersa 6"
	R$3146,00
	R$3201,00
	R$4831,04
	R$3726,01
	

	7,0HP
	
	
	
	
	

	monofásica 220v
	
	
	
	
	

	Rebobinagem
	
	
	
	
	

	motor bomba
submersa 6"
	R$2939,00
	R$2994,00
	R$3662,50
	R$3198,50
	

	7,0HP trifásica
	
	
	
	
	

	380v
	
	
	
	
	

	Bomba
	
	
	
	
	

	NOVA submersa
4" 2,0 HP 14
	R$7049,00
	R$7070,00
	R$6900,00
	R$7006,33
	

	estágios
	
	
	
	
	

	monofásica 220v
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	Bomba
	
	
	
	
	

	NOVA submersa
4" 3,0 HP
	R$8110,00
	R$8150,00
	R$8000,00
	R$8086,66
	

	21 estágios
	
	
	
	
	

	monofásica 220v
	
	
	
	
	

	Bomba
	
	
	
	
	

	NOVA submersa
4" 3,0 HP
	R$7800,00
	R$7825,00
	R$7800,00
	R$7808,33
	

	15 estágios
	
	
	
	
	

	monofásica 220v
	
	
	
	
	

	Bomba
	
	
	
	
	

	NOVA submersa
4" 4,0 HP
	R$8966,00
	R$8998,00
	R$8900,00
	R$8954,66
	

	28 estágios
	
	
	
	
	

	monofásica 220v
	
	
	
	
	

	Bomba
	
	
	
	
	

	NOVA submersa
4" 5,0 HP
	R$8840,00
	R$8870,00
	R$8700,00
	R$8803,33
	

	25 estágios
	
	
	
	
	

	trifásica 380v
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ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O valor estimado será definido mediante pesquisa de preços realizada junto a empresas do ramo, observando os parâmetros previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, compondo o valor máximo aceitável para a licitação.


DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução consiste na contratação de empresa especializada para executar serviços de rebobinagem, manutenção e recuperação de motores de bombas submersas, bem como fornecer bombas novas sempre que houver necessidade de substituição dos equipamentos, garantindo rapidez no atendimento das ocorrências e continuidade do abastecimento de água às comunidades rurais.


JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Não se recomenda o parcelamento da contratação, pois os serviços de rebobinagem e o fornecimento de bombas novas possuem relação direta entre si e atendem ao mesmo objetivo, permitindo melhor gestão contratual, maior agilidade no atendimento e redução dos custos administrativos decorrentes de múltiplas contratações.


RESULTADOS PRETENDIDOS
· Garantir o abastecimento contínuo de água às comunidades rurais;
· Reduzir o tempo de paralisação dos sistemas de abastecimento;
· Agilizar a manutenção e substituição das bombas;
· Promover economia mediante recuperação dos equipamentos sempre que possível;
· Melhorar a eficiência dos serviços prestados pela Administração Municipal.
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PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Antes da contratação deverão ser concluídas a pesquisa de preços, elaboração do Termo de Referência, definição das especificações técnicas, dotação orçamentária, parecer jurídico e demais atos previstos na Lei nº 14.133/2021.


CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não existem contratações interdependentes. Esta contratação possui caráter autônomo e destina-se exclusivamente à manutenção dos sistemas de abastecimento de água das comunidades rurais.


POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais são reduzidos e poderão ser minimizados mediante a destinação ambientalmente adequada de motores, fios, rolamentos, componentes elétricos e demais materiais substituídos durante os serviços, observando a legislação ambiental vigente. A recuperação de bombas por meio da rebobinagem também contribui para a redução da geração de resíduos e para o uso racional dos recursos públicos.


DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Diante da necessidade apresentada e das alternativas analisadas, conclui-se que a contratação é tecnicamente viável, economicamente vantajosa e plenamente justificada, sendo indispensável para assegurar a continuidade do abastecimento de água nas comunidades do interior do Município de Santo Antônio das Missões, garantindo eficiência, economicidade e atendimento ao interesse público. Além disso, a exigência de que a empresa contratada esteja localizada em um raio máximo de 100 quilômetros do município e que o atendimento seja de no máximo 48 horas após a solicitação é tecnicamente justificada pela necessidade de reduzir o tempo de resposta aos atendimentos emergenciais, evitando que as comunidades permaneçam longos períodos sem abastecimento de água.
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