
MEMORIAL DESCRITIVO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  NOS LOCAIS DE ACESSO A FAIXA DE PEDESTRES, DE DA ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS  (CALÇADAS).
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões

ENDEREÇO DA OBRA : Rua Ricardo Santiago de Godoy e Irineu Ribeiro de Moraes, conforme projeto.
1.- RAMPAS DE ACESSIBILIDADE:


Serão executadas rampas de acessibilidade em todas as esquinas nos locais de acesso as faixas de pedestres, nas ruas a serem capeadas com asfalto. As rampas serão executadas com contorno de piso tátil, e internamente em concreto alisado, que posteriormente  será devidamente pintado, conforme detalhamento do projeto, com inclinação de 8,33 %. As rampas serão devidamente pintadas nas cores normatizadas, e utilizando tinta apropriada.

2 – ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS (CALÇADAS):

Como nas áreas de intervenção os passeios possuem trechos sem acessibilidade, serão executados passeios de concreto, espessura de 6,0 cm. 
          Nos trechos onde não existe meio fio, estes devem ser colocados, e em locais em que estão danificados, devem ser substituídos.
3 – PLACAS SINALIZAÇÃO E PINTURA FAIXAS DE PEDESTRES:


Serão colocadas placas de sinalização vertical, e com o nome das ruas, em chapa de aço nº 16, com pintura refletica. Também serão executadas a pintura das faixas de pedestres, com Tinta Retrorrefletiva a base de Resina Acrílica com Microesferas de Vidro, E = 30 CM, aplicação manual.
Santo Antônio das Missões, 12 de Abril de 2026.
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