EMEF HONORATO BOLACEL
Características Obra: Execução Reforma na Escola.
Endereço : Rinção Santa Maria - Santo Antônio das Missões
Área Total: 137,60m².

MEMORIAL DESCRITIVO

1- EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO, PORTÃO E ACESSIBILIDADE:

              A calçada da frente da Escola, será reparada com um capeamento de piso cimentado, espessura de 4,0cm, e acabamento rústico. A rampa de acessibilidade será executada com contrapiso de concreto, espessura de 5 cm, e acabamento de cimento e areia, fratachado.
              O portão da frente da Escola, será metálico, executado com perfil cantoneira ½”,e ferro redondo, do tipo de abrir, para cadeado.
              O corrimão na rampa de acessibilidade, será metálico, executado com tubo de aço galvanizado 1 ½”, com altura de 0,90 metros.

2-  PINTURA:

               Serão executadas pintura das paredes internas e externas, com duas demãos de tinta látex PVC acrílica. As esquadrias metálicas serão pintadas com duas demãos de tinte esmalte sintético.

3- CERCAMENTO E OUTROS:

               O cercamento da Escola deverá ser substituído, por cercamento executado com mourões de concreto reto, altura de 1,80 metros acima do solo, e fixados no solo, a uma profundidade mínima de 0,50 metros, com concreto magro, a cada 2,50 metros. Depois serão colocados em toda a extensão do cercamento, 5(cinco) fios de arame liso, ovalado. 

               O Playgraund da Escola, deverá ter a área nivelada, com remoção de materiais excedentes, e depois ser colocado em toda a área gramado, com grama assentada em placas.

                                              Santo Antônio das Missões, 14 de setembro de 2021.
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  Engº Civil – CREA 39.553                            Prefeito Municipal

